3. Загальні вимоги до формування тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ
3.1. Тарифи на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного САТ.

3.2. Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ, здійснюється виконавцем послуги відповідно до річних планів надання такої послуги, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, цін (тарифів) на матеріальні ресурси у планованому періоді.

При формуванні тарифів на послугу з постачання гарячої води виконавцем послуги визначається відповідний обсяг теплової енергії та холодної води для забезпечення кількісних і якісних показників послуги.

3.3. Річний план надання послуги з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ, погоджується органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про житлово-комунальні послуги», та визначається на підставі:

державних та галузевих нормативів витрат теплової енергії і води та затверджених органами місцевого самоврядування норм споживання гарячої води, укладених зі споживачами договорів, інших документів щодо нормування витрат та втрат ресурсів, якими передбачені особливості технологічних процесів конкретного виробництва, зокрема Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року № 315, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1502/32954;

техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за базовий період та прогнозованих обсягів споживання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ.

3.4. Обсяг теплової енергії на підігрів гарячої води (QГВП) за умови досягнення визначених параметрів її якості розраховується для опалювального або міжопалювального періодів окремо за формулою

	
, Гкал,

	де
	

	-
	планований обсяг споживання гарячої води і-м споживачем в опалювальному або міжопалювальному періоді на добу, м-3;

	
	

	-
	кількість споживачів;

	
	

	-
	густина гарячої води, т/м-3;

	
	c
	-
	теплоємність води, що дорівнює 1 ккал/кг;

	
	tгвп
	-
	температура гарячої води за умови досягнення визначених параметрів її якості, °C;

	
	tхв
	-
	середньозважена температура холодної води в опалювальному та міжопалювальному періоді, що визначається за статистичними даними згідно з показаннями автоматичного засобу її реєстрації, а за його відсутності дорівнює, відповідно, 5 °C або 15 °C;

	
	N
	-
	кількість діб надання послуги з постачання гарячої води в опалювальному або міжопалювальному періоді.


3.5. Обсяг теплової енергії, що витрачається на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, визначається окремо та не враховується при розрахунку тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою САТ.

