Продовження додатка 1

Додаток 1 
до Типового переліку засобів навчання 
та обладнання для навчальних кабінетів 
і STEM-лабораторій 
(пункт 8)
Перелік та вимоги 
до засобів навчання та обладнання загального призначення, 
мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, 
які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти
Таблиця 1
Обладнання та засоби навчання загального призначення
	№ з/п
	Найменування
	Вимоги та складники
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Маршрутизатор
	Пристрій для організації бездротової мережі в навчальному закладі. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— підтримка стандартів Wi-Fi не нижче ніж Wi-Fi 5 (802.11ac) або Wi-Fi 6 (802.11ax); 
— двохдіапазонна робота: 2.4 ГГц і 5 ГГц; 
— швидкість передачі даних: 
у діапазоні 2.4 ГГц: не менше 300 Мбіт/с, 
у діапазоні 5 ГГц: не менше 1200 Мбіт/с; 
— одночасне під’єднання не менше ніж 50 пристроїв; 
— наявність щонайменше 4 LAN-портів Gigabit Ethernet (1 Гбіт/с); 
— окремий WAN-порт Gigabit Ethernet (1 Гбіт/с) або швидший; 
— порт USB 3.0 для під’єднання накопичувачів або принтера (необов’язковий); 
— підтримка VLAN та QoS для пріоритезації трафіку
	В

	2
	Багатофункціональний пристрій (БФП)
	2.1 Багатофункціональний пристрій (БФП). Тип 1. 
Багатофункціональний пристрій струйного типу з кольоровим та монохромним друком, копіюванням і скануванням. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— тип друку: кольоровий та чорно-білий; 
— роздільна здатність друку: не менше ніж 600 × 1200 dpi; 
— швидкість друку за стандартом ISO: 
монохромний — не менше ніж 8 стор./хв, 
кольоровий — не менше ніж 5 стор./хв,
— тип під’єднання: USB та/або Wi-Fi та/або Ethernet; 
— підтримка друку на папері формату A4 та фотопапері; 
— вбудована система безперервної подачі чорнила (СНПЧ); 
— ресурс початкового комплекту чорнил: не менше ніж 3000 стор. (ч/б) та 4000 стор. (кольоровий) або відповідно до технічної документації виробника; 
— відповідність чинному законодавству України щодо маркування, сертифікації, українськомовного інтерфейсу та інструкцій. На корпусі має бути нанесений Національний знак відповідності
	В

	
	
	2.2. Багатофункціональний пристрій (БФП). Тип 2. 
Багатофункціональний пристрій лазерного типу для швидкого монохромного друку. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— тип друку: лазерний чорно-білий; 
— роздільна здатність друку: 600 × 600 або 1200 × 1200 dpi; 
— швидкість друку: від 20 до 45 сторінок за хвилину за стандартом ISO; 
— місткість вхідного лотка: від 250 до 500 аркушів; 
— підтримка двостороннього друку (автоматичного або ручного); 
— інтерфейси під’єднання: USB та/або Wi-Fi та/або Ethernet; 
— ресурс тонера: від 2000 до 10000 сторінок згідно з технічними характеристиками виробника; 
— підтримка функцій копіювання та сканування; 
— наявність автоматичної подачі документів (ADF) для сканування/копіювання; 
— відповідність чинному законодавству України щодо маркування, сертифікації, україномовного інтерфейсу та інструкцій. 
На корпусі має бути нанесений Національний знак відповідності
	

	
	
	2.3. Багатофункціональний пристрій (БФП). Тип 3. 
Багатофункціональний пристрій лазерного типу з кольоровим друком. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— тип друку: лазерний кольоровий; 
— роздільна здатність друку: 1200 × 1200 dpi або вище; 
— швидкість друку від 15 до 35 сторінок за хвилину (для чорно-білого та кольорового друку) за стандартом ISO; 
— підтримка двостороннього друку (автоматичного або ручного); 
— підтримка функцій сканування та копіювання; 
— місткість вхідного лотка: від 250 до 500 аркушів; 
— підтримка друку на глянцевому, матовому та фотопапері; 
— інтерфейси під’єднання: USB та/або Wi-Fi та/або Ethernet; 
— ресурс картриджів: від 1000 до 7000 сторінок згідно з технічними характеристиками виробника; 
— відповідність чинному законодавству України щодо маркування, сертифікації, українськомовного інтерфейсу та інструкцій. На корпусі має бути нанесений Національний знак відповідності.
	

	3
	Ламінатор
	Пристрій, що забезпечує ламінування навчальних матеріалів у форматах не менше ніж A4 та A3, з підтримкою гарячого та холодного режимів ламінування. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— товщина ламінувальної плівки: від 80 до 250 мкм; 
— швидкість ламінування: не менше ніж 250 мм/хв, рекомендовано до 500 мм/хв; 
— наявність функції автоматичного відключення у разі простою; 
— наявність функції реверсу для запобігання застряганню плівки. 
Підходить для ламінування документів, навчальних матеріалів, карт та сертифікатів
	В

	4
	3D-принтер
	Пристрій для створення фізичних об’єктів на основі цифрових моделей шляхом пошарового наплавлення пластику. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— технологія друку: FDM; 
— розмір друкованої області: не менше ніж 200 × 200 × 200 мм; 
— діаметр сопла: 0.4 мм (з можливістю заміни на 0.2 мм або 0.6–0.8 мм для зміни швидкості/точності друку; 
— підтримувані матеріали: PLA, PETG, TPU тощо; 
— температура платформи: від 0 °C до не менше ніж 100 °C; 
— тип керування: сенсорний екран або зручне кнопкове меню; 
— підтримка носіїв: SD-картка та/або USB; 
— можливість робити в мережі; 
— автономна робота без ПК; 
— автоматичне калібрування столу; 
— наявність датчика філаменту та функції відновлення друку після зникнення живлення; 
— закритий корпус для безпечного використання в освітніх закладах; 
— швидкість друку: не менше ніж 60 мм/с
	В

	5
	3D-ручка
	Пристрій для створення тривимірних об’єктів шляхом екструзії розігрітого пластику вручну. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— технологія роботи: екструзія розігрітого пластику; 
— діаметр сопла: від 0.6 до 0.8 мм; 
— діаметр філамента: 1.75 мм (стандартний); 
— товщина шару: від 0.6 до 1.2 мм; 
— підтримувані матеріали: PLA, TPU; 
— температурний діапазон роботи: від 160 до 230 °C (регулюється відповідно до типу матеріалу); 
— швидкість подачі пластику: регульована, від 2 до 10 мм/с; 
— живлення: від мережі 220 В або через USB (5 В, 2 А — для портативних моделей); 
— функції безпеки: автовимкнення, захист від перегріву
	В

	6
	3D сканер
	Пристрій для цифрового знімання геометрії об’єктів з метою подальшого використання в навчальному процесі. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— технологія сканування: лазерне сканування; 
— точність сканування: від 0.1 до 0.3 мм; 
— роздільна здатність: від 0.5 до 1.5 мм; 
— діапазон розмірів об’єктів: 
— малий — до 50 × 50 × 50 мм; 
— середній — до 300 × 300 × 300 мм; 
— великий — до 1000 × 1000 × 1000 мм; 
— типи сканування: ручний режим та автоматичний (з обертовим столом); 
— швидкість сканування: від 10 до 30 кадрів/с; 
— підтримувані формати файлів: STL, OBJ, PLY; 
— додаткові функції: автоматичне злиття сканів, оптимізація сітки, вирівнювання моделі, безпечне підсвічування для очей
	1

	7
	Графічний планшет
	Пристрій введення, що дає змогу малювати, писати або виконувати точні графічні дії за допомогою електронного пера (стилуса). 
Мінімальні технічні характеристики: 
— активна зона: не менше ніж 150 × 100 мм; 
— чутливість пера: від 2048 рівнів натиску; 
— частота опитування: не менше 200 Гц; 
— тип пера: без батареї (пасивне); 
— під’єднання: USB та/або Bluetooth
	В

	8
	Фліпчарт магнітно-маркерний
	Демонстраційне обладнання для роботи з навчальними матеріалами під час уроків, тренінгів або презентацій. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— розміри поверхні: висота — від 90 до 120 см, ширина — від 60 до 100 см; 
— матеріал поверхні: магнітно-маркерний, з можливістю писати маркерами та закріплювати матеріали магнітами; 
— властивості поверхні: легке стирання без залишків, стійкість до подряпин і забруднень; 
— каркас: з металу або легкого сплаву, з регульованою висотою; 
— основа: стійка, забезпечує фіксацію положення; 
— додатково: можливість нахилу поверхні для зручності письма або демонстрації
	Д

	9
	Дошка магнітно-маркерна 
в алюмінієвій рамі
	Навчальна поверхня для письма маркером і демонстрації матеріалів з можливістю кріплення магнітами. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— поверхня: біла, магнітно-маркерна, на металевій основі; 
— діагональ: не менше ніж 2 метри; 
— рама: алюмінієва, з захисними пластиковими елементами на кутах; 
— виконання: стаціонарне або портативне — залежно від потреб закладу освіти; 
— властивості поверхні: стійка до подряпин, легко очищується, не залишає слідів маркера
	Д

	10
	Коркова дошка
	Демонстраційна поверхня для візуалізації матеріалів шляхом кріплення кнопками, шпильками, скріпками тощо. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— поверхня: виготовлена з натуральної або синтетичної корки; 
— розміри: не менше ніж 600 × 900 мм; 
— основа: жорстка (ДВП, фанера, МДФ тощо); 
— рама: дерев’яна або алюмінієва з захисними кутниками; 
— виконання: стаціонарне або портативне — залежно від потреб закладу освіти
	Д

	11
	Настінний годинник
	Навчальний інструмент для демонстрації понять часу з можливістю інтерактивного використання під час уроків. 
Мінімальні технічні характеристики: 
— великий циферблат із позначеннями або рівняннями замість стандартних чисел; 
— стрілки: контрастні, чіткі, зручні для візуального сприйняття учнями; 
— корпус: з міцного пластику або металу, безпечний у використанні; 
— спосіб розміщення: можливість кріплення на стіну або встановлення на підставку; 
— рекомендоване використання: у кабінетах математики, фізики, хімії та інших
	Д

	12
	Навчальні стенди
	Засоби візуалізації навчального матеріалу, призначені для постійного або змінного розміщення в навчальних приміщеннях з метою підтримки освітнього процесу. Можуть містити друковану, графічну або комбіновану інформацію з відповідного навчального предмета (формули, схеми, таблиці, інструкції тощо)
	В

	13
	Дошка для письма крейдою
	Поверхня: матова / антиблікова, зносостійка, придатна для багаторазового стирання без істотних слідів. Конструкція: жорстка основа, рівне полотно, рама (алюмінієва або інший корозійностійкий профіль), захисні кути / заглушки, без гострих кромок. Може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання. Комплектація: лоток для крейди / губки за потреби, кріплення для монтажу (комплект). Діагональ не менше ніж 2 м
	Д


Таблиця 2
Витратні матеріали до обладнання та засобів навчання загального призначення
	№ з/п
	Найменування
	Вимоги та складники
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Крейда
	Призначена для письма на класних дошках, легко стирається губкою або сухою тканиною. 
Виготовлена з пресованого карбонату кальцію або гіпсу, діаметр: 8–12 мм; довжина: 75–100 мм. Має гладку текстуру, мінімальне пилення та рівномірне стирання. В білому і кольоровому варіантах (жовта, синя, рожева, зелена) для виділення інформації
	В

	2
	Папір
	Стандартні формати — A4 (210 × 297 мм) і A3 (297 × 420 мм), щільність: 80–100 г/м2. Висока білизна (90–98 %) забезпечує чіткість друку та письма. 
Підходить для використання в принтерах, копіювальних апаратах, а також для письма ручкою, олівцем чи фломастерами
	В

	3
	Папір для фліпчартів
	Формат — A1 (594 × 841 мм), щільність: 70–100 г/м2 для запобігання просвічуванню чорнил. Має білі або ліновані аркуші, з перфорацією для зручного відриву. Сумісний із фліпчартами на штативах, може мати отвори для кріплення. 
Призначений для письма маркерами, фломастерами та ручками, використовується для презентацій, групової роботи та візуалізації навчального матеріалу
	В

	4
	Тонер / Чорнила
	4.1. Тонер / Чорнила. Тип 1. 
Чорнила для струменевого БФП: водорозчинні або пігментні чорнила у картриджах або для системи безперервної подачі чорнил (СНПЧ). Стандартні кольори — чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий (CMYK). Ресурс картриджа від 150 сторінок, пляшечки для СНПЧ — від 3000 сторінок. 
Підходять для друку текстів, графіки та зображень із високою деталізацією
	В

	
	
	4.2. Тонер / Чорнила. Тип 2. 
Тонер для чорно-білого лазерного БФП: сухий тонер у картриджах або у вигляді порошку для дозаправки. Ресурс — від 2000 сторінок залежно від моделі принтера. 
Забезпечує швидкий, стійкий до розмиття друк, підходить для навчальних документів і тестових матеріалів
	

	
	
	4.3. Тонер / Чорнила. Тип 3. 
Тонер для кольорового лазерного БФП: комплект із чотирьох картриджів (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий — CMYK). Ресурс — не менше 1000 сторінок на один картридж. 
Використовується для якісного друку кольорових документів, графіків, презентацій і навчальних матеріалів
	

	5
	Маркери для дошки
	Маркери для сухого стирання з середнім або тонким наконечником, спеціально призначені для використання на класних дошках або фліпчартах. Чорнила легко стираються сухою ганчіркою або губкою. Набір кольорів — чорний, синій, червоний, зелений. Має тривалий термін служби, не залишає слідів на поверхні дошки після стирання
	В

	6
	Губка для дошки
	Призначена для легкого та ефективного стирання маркерів з класних дошок або фліпчартів. 
Має м’яку, пористу поверхню для поглинання чорнил та пилу, а також антиплямне покриття для запобігання залишковим слідам. Розміри: 10–15 см в довжину, легко миється та сушиться для багаторазового використання
	В

	7
	Картон
	Товщина: 200–400 г/м2, у різних кольорах та текстурах (гладкий, матовий, текстурований). Формати: A4, A3, A2. Має високу жорсткість, добре тримає форму, підходить для ручного малювання, вирізання та клеєння. 
Призначений для створення плакатів, декорацій, обкладинок та інших навчальних матеріалів
	В

	8
	Пластик для 3D принтеру
	8.1. Пластик для 3D принтеру. Тип 1. 
PLA-пластик для 3D принтеру. Виготовлений з біоматеріалів, має діаметр нитки 1.75 мм або 2.85 мм, з температурою друку 180–220 °C, не вимагає нагріваної платформи та є біорозкладним, підходить для створення моделей, прототипів та навчальних макетів
	В

	
	
	8.2. Пластик для 3D принтеру. Тип 2. 
TPU-пластик для 3D принтеру. Гнучкий та еластичний матеріал, з температурою друку 220–250 °C, має високу зносостійкість та здатність до витягування, призначений для виготовлення гнучких деталей, чохлів, прокладок та інших елементів, що потребують гнучкості
	

	
	
	8.3. Пластик для 3D принтеру. Тип 3. 
PETG-пластик для 3D принтера. Напівжорсткий та міцний матеріал, має діаметр нитки 1.75 мм, з температурою друку 210–250 °C, характеризується високою стійкістю до вологи та хімікатів, мінімальною усадкою та відмінною адгезією між шарами, призначений для виготовлення функціональних деталей, механічних компонентів, ємностей для рідин, кронштейнів та інших елементів, що потребують високої міцності й довговічності
	

	9
	Плівка для ламінування
	Призначена для захисту документів від вологи, бруду та механічних пошкоджень. Має прозору поверхню для чіткої видимості матеріалу, підходить для використання в ламінаторах як для гарячого, так і для холодного ламінування. Забезпечує високу якість та довговічність документів, карток або навчальних матеріалів. 
Товщина: 80–125 мкм; доступна для форматів A4 
(210 × 297 мм) та A3 (297 × 420 мм)
	В

	10
	Перо для графічних планшетів
	Електронний інструмент введення, призначений для точного керування графічним планшетом під час малювання, креслення, рукописного введення чи редагування графічного контенту. Забезпечує високу точність і чутливість до натискання. Має бути сумісним з графічним планшетом, наявним у закладі
	В


Таблиця 3
Мультимедійне обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Вимоги та складники
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплект демонстраційного мультимедійного обладнання
	1.1. Комплект демонстраційного мультимедійного обладнання. Тип 1. 
А) Інтерактивна дошка:
— мінімальна діагональ — 65”;
— настінне кріплення, біла антиблікова поверхня, придатна для маркерів на водній основі;
— розмір та аспектне співвідношення відповідають зображенню проєктора;
— підтримка управління дотиком або стилусом;
— гарантія — не менше ніж 3 роки. 
Б) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом:
— світловий потік — не менше ніж 3000 ANSI лм;
— роздільна здатність — XGA (1024 × 768 пікселів) або WXGA (1280 × 800 пікселів);
— ресурс лампи — не менше ніж 5000 годин у стандартному режимі;
— інтерфейси: HDMI або USB-C тощо та аудіовихід;
— укомплектований кріпленням для монтажу над дошкою;
— довжина інтерфейсного дроту — не менша, ніж необхідна для під’єднання пристрою до ПК педагогічного працівника у місці встановлення ПК;
— монтаж над дошкою, зум/корекція при відстані 0,5–1,2 м;
— гарантія: проєктор — не менше ніж 3 роки, лампа — не менше ніж 1 рік або 1000 годин. 
В) Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проєктора:
— підтримка створення, перегляду, програвання інтерактивного навчального контенту;
— сумісність з оперативною системою персонального комп’ютера вчителя 
Г) Акустична система:
— зовнішня або вбудована в проєктор;
— мінімальна потужність — 10 Вт
	Д

	
	
	1.2. Комплект демонстраційного мультимедійного обладнання. Тип 2. 
А) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом та інтерактивними функціями:
— світловий потік не менше ніж 3000 ANSI люменів;
— роздільна здатність не менше ніж XGA (1024 × 768 пікселів) або WXGA (1280 × 800 пікселів);
— ресурс лампи — не менше ніж 5000 годин у стандартному режимі;
— комплект електронних стилусів/маркерів;
— укомплектований кріпленням для монтажу над дошкою;
— зум/корекція при відстані 0,5–1,2 м;
— інтерфейси: HDMI або USB-C тощо та аудіовихід;
— довжина інтерфейсного дроту — не менша, ніж необхідна для під’єднання пристрою до ПК педагогічного працівника в місці встановлення ПК;
— гарантія: проєктор — не менше 3 років, лампа — не менше ніж 1 рік або 1000 годин. 
Б) Маркерна дошка (за потребою) для мультимедійного проєктора:
— робоча поверхня — матова, білого кольору, придатна для письма маркерами на водній основі;
— діагональ не менше 78” із співвідношенням сторін 16:10 або 4:3 для відповідності проєкційному зображенню. 
Розмір та аспектне співвідношення робочої поверхні дошки має збігатися з розміром й аспектним співвідношенням проєкційного зображення проєктора 
В) Базове програмне забезпечення для мультимедійного проєктора:
— підтримка створення, перегляду, програвання інтерактивного навчального контенту;
— сумісність з оперативною системою персонального комп’ютера вчителя 
Г) Акустична система:
— зовнішня або вбудована в проєктор;
— мінімальна потужність — 10 Вт
	

	
	
	1.3. Комплект демонстраційного мультимедійного обладнання. Тип 3. 
А) Інтерактивна панель:
— діагональ не менше ніж 65”;
— роздільна здатність 3840 × 2160 (4K UHD);
— сенсорне управління — дотиком пальця або стилусом;
— захисне покриття — загартоване антиблікове скло;
— ресурс роботи матриці — не менше ніж 50000 годин;
— вбудована акустична система — не менше ніж 20 Вт (за потреби);
— інтерфейси: USB-A, USB-B Touch, USB-C, HDMI (не менше ніж 2), LAN (RJ45).
— Поставляється з настінним кріпленням або мобільним стендом із фіксаторами для безпечного транспортування.
— У разі наявності комп’ютерного модуля (OPS):
— не менше ніж 8 ГБ оперативної пам’яті;
— SSD-накопичувач від 256 ГБ;
— підтримка Wi-Fi не нижча ніж 802.11ac (Wi-Fi 5). 
Передбачена можливість бездротового під’єднання інших пристроїв (ноутбуків, планшетів, смартфонів), мікрофонного масиву та камери (вбудованих або зовнішніх). 
У комплекті — стилус для роботи з панеллю. 
Гарантія — не менша ніж 3 роки 
Б) Базове програмне забезпечення 
— попередньо встановлена операційна система з безкоштовними оновленнями (за наявності комп’ютерного модуля);
— підтримка створення, перегляду, відтворення інтерактивного контенту; сумісність з ОС, установленою на інтерактивній панелі або ПК вчителя
	

	
	
	1.3. Комплект демонстраційного мультимедійного обладнання. Тип 4. 
А) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом:
— світловий потік не менший ніж 3000 ANSI люменів;
— роздільна здатність — XGA (1024 × 768 пікселів) або WXGA (1280 × 800 пікселів);
— ресурс лампи — не менший ніж 5000 годин у стандартному режимі;
— укомплектований кріпленням для монтажу над дошкою;
— зум/корекція при відстані 0,5–1,2 м;
— інтерфейси: HDMI або USB-C тощо та аудіовихід;
— довжина інтерфейсного дроту — не менша, ніж необхідна для під’єднання пристрою до ПК педагогічного працівника в місці встановлення ПК;
— гарантія: проєктор — не менша ніж 3 роки, лампа — не менше як 1 рік або 1000 годин 
	

	
	
	Б) Маркерна дошка для мультимедійного проєктора або проєкційний екран. 
Маркерна дошка:
— робоча поверхня — матова, білого кольору, придатна для письма маркерами на водній основі;
— діагональ не менша ніж 78” із співвідношенням сторін 16:10 або 4:3 для відповідності проєкційному зображенню. 
Проєкційний екран:
— діагональ не менша ніж 100 дюймів із співвідношенням сторін 16:9 або 16:10;
— робоча поверхня — матова, покриття для рівномірного розподілу зображення;
— на вибір закладу може бути стаціонарний (монтаж на стіну або стелю) або переносний. 
Якщо екран переносний, то повинен мати складну конструкцію з підставкою та захисний чохол. 
В) Акустична система 
— зовнішня або вбудована в проєктор;
— мінімальна потужність — 10 Вт
	

	2
	Презентер 
для проєктора
	Пристрій для дистанційного управління презентаціями під час навчального процесу. Має компактний розмір, USB-приймач, підтримку гарячих клавіш (перехід між слайдами, чорний екран), вбудований лазерний вказівник. Сумісний з операційною системою на комп’ютерному та/або мультимедійному обладнанні педагогічного працівника. Радіус дії — не менший ніж 10 м
	В

	3
	Інтерактивний стіл
	Мінімальні технічні характеристики:
— вбудований екран з діагоналлю не меншою ніж 32”;
— сенсорний дисплей із підтримкою не меншою ніж 10 одночасних дотиків з антивідблисковим покриттям;
— оперативна пам’ять — не менша ніж 4 ГБ;
— твердотілий накопичувач (SSD) — не менший ніж 64 ГБ;
— вбудована акустична система (за потреби).
— інтерфейс під’єднання: Wi-Fi не нижче стандарту IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth, порти USB-C, USB, HDMI;
— підтримка стилуса;
— можливість під’єднання до локальної мережі закладу освіти;
— вбудований акумулятор (за наявності) — забезпечує автономну роботу до 8 годин;
— корпус — у захищеному виконанні, стійкий до пилу та вологи
	до 3 на заклад

	4
	Документ-камера
	Пристрій, призначений для візуалізації та трансляції зображень документів, малюнків, об’єктів у реальному часі 
під час освітнього процесу. Забезпечує демонстрацію матеріалів через інтеграцію з комп’ютером, мультимедійним проєктором або інтерактивною панеллю. 
Мінімальні технічні характеристики:
— роздільна здатність — не менше 1080p (1920 × 1080 пікселів);
— підтримка автофокусу або ручного фокусування;
— наявність підсвітки для зручної проєкції документів;
— інтерфейси під’єднання — HDMI та/або USB;
— регулювання кута нахилу камери;
— підтримка запису відео або трансляції зображення в реальному часі
	Д

	5
	Веб-камера
	Пристрій для відеозйомки та відеоконференцій, що забезпечує чітке зображення та якісний звук під час дистанційного навчання, онлайн-уроків і комунікації в освітньому середовищі. 
Мінімальні технічні характеристики:
— роздільна здатність — менша ніж 1080p (Full HD);
— частота кадрів — не менша ніж 30 кадрів за секунду;
— вбудований мікрофон з функцією шумопоглинання;
— автоматичне або фіксоване фокусування;
— інтерфейс під’єднання — USB;
— універсальний спосіб кріплення: на моніторі, столі, штативі або іншій поверхні;
— сумісність з ОС персонального пристрою педагогічного працівника та/або здобувача освіти;
— підтримка популярних платформ відеозв’язку
	В

	6
	Акустична система
	Аудіопристрій для відтворення звуку під час проведення уроків, презентацій та інших освітніх заходів у класі. Забезпечує достатню гучність і якість звучання для комфортного сприйняття інформації всіма учасниками навчального процесу. Мінімальні технічні характеристики:
— загальна потужність — не менша ніж 20 Вт;
— типи під’єднання — AUX, Bluetooth та/або USB;
— сумісність з комп’ютерами, мультимедійними проєкторами та іншими пристроями;
— наявність вбудованих регуляторів гучності
	1

	7
	Брошюратор
	Пристрій для створення брошур шляхом перфорування та з’єднання аркушів пластиковою або металевою пружиною. Використовується в освітньому процесі для оформлення методичних матеріалів, проєктів, презентацій і звітів. 
Мінімальні технічні характеристики:
— перфорування одночасно щонайменше 10–15 аркушів (80 г/м2);
— зшивання до 100–200 аркушів у брошуру;
— підтримка пружин різного діаметра (пластикові або металеві);
— можливість фіксації з твердою або прозорою обкладинкою;
— ручне або електричне керування;
— наявність обмежувачів для форматів А4, А5
	1

	8
	Принтер кольоровий формату А3
	Пристрій для створення друкованих матеріалів формату А3 та А4 у кольоровому режимі. Використовується для виготовлення дидактичних матеріалів, креслень, схем, інструкцій, постерів, таблиць та інших наочних матеріалів у навчальному процесі. 
Мінімальні технічні характеристики:
— тип друку: кольоровий, струменевий або лазерний;
— підтримка друку без полів;
— підтримка формату паперу: А3 та А4;
— підтримка щільності паперу: не менша ніж 200 г/м2;
— роздільна здатність друку: не менша ніж 1200 × 1200 точок на дюйм;
— інтерфейси під’єднання: USB та/або Wi-Fi
	Д

	9
	Спікерфон
	Аудіопристрій для гучного зв’язку, призначений для проведення онлайн-уроків, дистанційних занять, відеоконференцій, методичних нарад і командної роботи в освітньому середовищі. Забезпечує двосторонню передачу звуку з високою розбірливістю мовлення та мінімальним рівнем шумів. Придатний для використання в аудиторіях або класах з кількома учасниками. 
Мінімальні технічні характеристики:
— вбудований всеспрямований мікрофон (або кілька мікрофонів);
— динамік із функцією ехо- та шумозаглушення;
— під’єднання: USB, Bluetooth або аудіороз’єм;
— сумісність з основними операційними системами та платформами відеозв’язку
	Д


Таблиця 4
Програмне забезпечення
	№ з/п
	Найменування
	Вимоги та складники
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Електронні освітні ресурси
	Повинні відповідати вимогам Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за № 1695/22007 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 року № 749).
	відповідно 
до кількості ПК, 
на яких вико-
ристовува-
тиметься ЕОР

	2
	Операційна система 
для персонального комп’ютера форм-фактора десктоп/ ноутбук
	— попередньо встановлена ліцензійна ОС на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарна з україномовним інтерфейсом;
— повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими потребами;
— безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не менше ніж 3 роки;
— антивірусне програмне забезпечення (за потреби)
	В

	3
	Офісне програмне забезпечення 
для персонального комп’ютера форм-фактора десктоп/ ноутбук
	Ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з українськомовним інтерфейсом, сумісний з обраною операційною системою
	В

	4
	Пакет програмного забезпечення 
для роботи з графікою для персонального комп’ютера форм-фактора десктоп/ ноутбук
	Ліцензійне програмне забезпечення для створення та редагування растрової та векторної графіки на основі ліцензій вільного розповсюдження або пропрієтарне з українськомовним інтерфейсом; 
повна сумісність з обраною операційною системою; 
підтримка основних графічних форматів; можливість використання інструментів для роботи з шарами, фільтрами, масками та кольоровими профілями; наявність інструментів для адаптації інтерфейсу під потреби користувачів з особливими потребами
	В

	5
	Пакет програмного забезпечення 
для відеомонтажу 
для персонального комп’ютера форм-фактора десктоп/ ноутбук
	Ліцензійне програмне забезпечення для нелінійного монтажу відео на основі ліцензій вільного розповсюдження або пропрієтарне з українськомовним інтерфейсом; 
повна сумісність з обраною операційною системою; 
підтримка широкого спектру відео- та аудіоформатів; 
наявність інструментів для кадрування, з’єднання, переходів, кольорокорекції, роботи зі звуком, додавання субтитрів та ефектів; 
можливість експорту в популярні формати з налаштуванням якості та роздільної здатності; 
інтерфейс із можливістю адаптації під потреби користувачів з особливими потребами
	В

	6
	Пакет програмного забезпечення 
для 3D-моделювання для персонального комп’ютера форм-фактора десктоп/ ноутбук
	Ліцензійне програмне забезпечення для створення, редагування та рендерингу тривимірних моделей на основі ліцензій вільного розповсюдження або пропрієтарне з українськомовним інтерфейсом; 
повна сумісність з обраною операційною системою; 
підтримка популярних форматів 3D-моделей; інструменти для полігонального, поверхневого та твердотільного моделювання, текстурування, скульптингу та анімації; 
можливість фотореалістичного рендерингу, імпорту / експорту моделей, інтеграції з CAD/CAM-системами; 
інтерфейс із можливістю адаптації під потреби користувачів з особливими потребами
	В

	7
	Пакет програмного забезпечення для програмування для персонального комп’ютера форм-фактора десктоп / ноутбук
	Ліцензійне програмне забезпечення (інтегроване середовище розробки або редактор коду) на основі ліцензій вільного розповсюдження або пропрієтарне з українськомовним інтерфейсом або підтримкою локалізації; 
повна сумісність з обраною операційною системою; 
підтримка основних мов програмування; можливість встановлення розширень, плагінів, бібліотек та інтеграції з системами контролю версій; 
наявність засобів автодоповнення, налагодження, тестування, запуску коду та роботи з терміналом; 
інтерфейс із можливістю адаптації під потреби користувачів з особливими потребами
	В

	8
	STEM-симуляційні платформи
	Програмне або веборієнтоване середовище(-а), призначене для моделювання фізичних, хімічних, біологічних, інженерних, математичних, технологічних процесів і природних явищ у віртуальному форматі. 
Використовується в навчальному процесі для візуалізації абстрактних понять, проведення віртуальних експериментів, аналізу результатів, формування дослідницьких навичок та підтримки проєктної діяльності. 
Платформа повинна підтримувати роботу на персональних комп’ютерах або планшетах, мати українськомовний 
(або мультимовний) інтерфейс, бути сумісною з браузерами та відповідати модельним навчальним / навчальним програмам. Додатково може містити інтегровані навчальні матеріали, вправи, тести та середовище для створення учнівських проєктів
	В


Таблиця 5
Меблі
	№ з/п
	Найменування
	Вимоги та складники
	Кількість
	Пріоритет

	1 
	Стіл учнівський одномісний
	Габаритні розміри стільниці ШхГ не менше, ніж 600х500мм. Регулювання висоти — не менше двох та не більше чотирьох ростових груп в діапазоні від 3 до 6 (7 за вимогою). Для облаштування навчальних кабінетів у закладах освіти, в яких забезпечується здобуття освіти, виключно для 10–11 (12) класів можуть використовуватись меблі 6 (7 за потреби) ростової групи без регулювання висоти. Стільниця може бути різних форм. Каркас може бути нейтральних кольорів або акцентних кольорів відповідно до кольорової гами класу. Каркас має бути металевим, товщина стінки металевої труби не менше, ніж 1,2 мм
	В
	У загальний перелік

	2
	Стіл учнівський двомісний
	Габаритні розміри стільниці ШхГ не менше, ніж 1200х500 мм. Регулювання висоти — не менше двох та не більше чотирьох ростових груп в діапазоні від 3 до 6 (7 за вимогою). Для облаштування навчальних кабінетів у закладах освіти, у яких забезпечують здобуття освіти виключно для 10–11 (12) класів, можна використовувати меблі 6 (7 — за потреби) ростової групи без регулювання висоти. Каркас може бути нейтральних кольорів або акцентних кольорів відповідно до кольорової гами класу. Каркас має бути металевим, товщина стінки металевої труби не менше, ніж 1,2 мм
	В
	У загальний перелік

	3
	Стілець учнівський
	Регулювання висоти — не менше двох та не більше чотирьох ростових груп в діапазоні від 3 до 6 (7 за вимогою). Для облаштування навчальних кабінетів у закладах освіти, у яких забезпечують здобуття освіти виключно для 10–11 (12) класів, можна використовувати меблі 6 (7 — за потреби) ростової групи, без регулювання висоти. Каркас може бути нейтральних кольорів або акцентних кольорів відповідно до кольорової гами класу. Каркас має бути металевим, товщина стінки металевої труби не менше, ніж 1,2 мм. Регульовані стільці мають бути розроблені так, щоб перекрити ряд розмірних номерів, і вони повинні відповідати вимогам кожного розмірного номера
	В
	У загальний перелік

	4
	Робоче місце вчителя
	Обладнується за вимогою педагогічного працівника залежно від загальної площі приміщення та дизайну класної кімнати.
Стіл учителя: стіл може бути облаштований переднім екраном, може бути обладнаний висувними шухлядами, полицями тощо. Габаритні розміри столу ДхШхВ: 
не менше, ніж 1200х600х750мм.
Блок для зберігання речей: тумба, стелаж, шафа тощо. Може бути обладнаний висувними шухлядами, полицями тощо.
Стілець учителя: габаритні розміри ШхГхВ: від 430х470х800 мм (висота сидіння не менше, ніж h=460 мм), без регулювання висоти.
Крісло вчителя: розмір сидіння не менше, ніж 400х400мм, з регулюванням висоти. Висота виробу в нижньому положенні не нижче ніж 900 мм. Висота виробу у верхньому положенні не нижче ніж 1000 мм. Може бути обладнаний колесами 
	Д
	У загальний перелік

	5
	Мобільний стіл вчителя
	Призначений для організації робочого місця педагога в навчальному кабінеті з можливістю варіативного розміщення в просторі, за вимогою педагогічного працівника може бути оснащений опорами з роликами (коліщатами) з фіксаторами. Габаритні розміри столу ДхШхВ: не менше, ніж 800х500х750мм
	Д
	У загальний перелік

	6
	Стіл демонстраційний (для теоретичного навчального кабінету).
	Габаритні розміри:
Висота не менше, ніж 900 мм.
Ширина робочої поверхні не менше, ніж 750 мм.
Довжина робочої поверхні не менше, ніж 1200мм / 1800мм / 2400мм / 3600 мм. (набірна, на вибір).
Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. Стіл може комплектуватися розетками. Напругу розетки визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до наявного навчального обладнання тощо
	Д
	У загальний перелік

	7
	Стіл приставний до столу демонстраційного
	Габаритні розміри:
Висота від 600 мм до 900 мм.
Ширина робочої поверхні від 600 мм до 750 мм.
Довжина робочої поверхні від 700 мм до 900 мм.
Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках
	Д
	У загальний перелік

	8
	Стінка меблева
	Обладнується за вимогою педагогічного працівника та/або закладу освіти, залежно від загальної площі приміщення та дизайну класної кімнати. Стінка меблева може бути виготовлена на замовлення або бути набірною з різних елементів (шафи, стелажі, мобільні елементи тощо).
Може бути укомплектована на вибір замовника: відкритими полицями, закритими полицями, шухлядами, пластиковими лотками тощо. Розмір полиць, шухляд і пластикових лотків мають забезпечувати зберігання дидактичних матеріалів та навчального обладнання
	В
	У загальний перелік

	9
	Мобільні меблі
	За вимогою педагогічного працівника та/або закладу освіти, залежно від загальної площі приміщення та дизайну класної кімнати. Стелажі або тумби на колесах комплектують на вибір висувними шухлядами, полицями, пластиковими лотками тощо 
	В
	У загальний перелік

	10
	Шафи-локери
	Шафа складається з індивідуальних відділень (комірок) для зберігання особистих речей учнів. Кожна комірка розрахована на одного учня, висота комірки від 300 мм. Кількість комірок, їх розташування та загальні габарити шафи визначає педагогічний працівник 
та/або заклад освіти відповідно до площі приміщення та особливостей інтер’єру. За потреби комірки можуть бути обладнані замками
	В
	У загальний перелік

	11
	Стіл учнівський лабораторний для навчального кабінету хімії двомісний
	Габаритні розміри стола не менше, ніж ДхШхВ: 1200х600х760мм. Стільниця стола має бути ламінована шаром хімічно стійкого пластика або виготовлена з іншого хімічно стійкого матеріалу. Робоча поверхня має бути стійкою до дії типових хімічних речовин, які використовують в освітньому процесі, зокрема кислот і лугів слабкої та середньої концентрації, а також барвників, спиртів, мийних засобів тощо. Стійкість робочої поверхні до дії хімічних речовин має відповідати вимогам щодо стійкості до плямоутворення, при впливі кислот, лугів, органічних розчинників, барвників та інших реактивів, які передбачені цим Типовим переліком. Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. На вимогу замовника має бути передбачена можливість кріплення стола до підлоги та/або обладнання мийкою з краном (змішувачем)
	В
	У загальний перелік

	12
	Стілець лабораторний для учня / вчителя/ лаборанта
	Тип 1: Стілець або табурет на хрестовині, висота сидіння може регулюватися за допомогою газліфта або іншого механізму.
Тип 2: Стілець на металевому каркасі. Регулювання висоти — не менше двох та не більше чотирьох ростових груп в діапазоні № 3–7 або фіксована висота 6-ї ростової групи (або 7-ї — за вимогою). Для облаштування навчальних кабінетів у закладах освіти, у яких забезпечують здобуття освіти виключно для 10–11 (12) класів, можна використовувати меблі 6 (7 — за потреби) ростової групи, без регулювання висоти
	В
	У загальний перелік

	13
	Стіл демонстраційний для навчального кабінету хімії
	Габаритні розміри:
Висота 900 мм.
Ширина робочої поверхні 750 мм.
Довжина робочої поверхні 1200мм / 1800мм / 2400мм / 3600мм (набірна на вибір). Стіл може бути обладнаний місцем для підготовки до дослідів (із висотою робочої поверхні 700–780 мм), висувними шухлядами, полицями тощо. Стільниця стола має бути ламінована шаром хімічно стійкого пластика або виготовлена з іншого хімічно стійкого матеріалу. Поверхня має бути стійкою до дії типових хімічних речовин, які використовують в освітньому процесі, зокрема кислот і лугів слабкої та середньої концентрації, а також барвників, спиртів, мийних засобів тощо. Стійкість робочої поверхні до дії хімічних речовин має відповідати вимогам щодо стійкості до плямоутворення, при впливі кислот, лугів, органічних розчинників та барвників та інших реактивів, які передбачені цим Типовим переліком. Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. На вимогу замовника має бути передбачена можливість кріплення до підлоги. Стіл має бути обладнаний мийкою з краном (змішувачем). Стіл комплектується розетками із заземленням — не менше, ніж 2 шт. Напругу розетки визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до наявного навчального обладнання тощо
	Д
	У загальний перелік

	14
	Стіл або тумба з мийкою
	Стіл або тумба, обладнані мийкою з краном (змішувачем). Розміри визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти. Висота стільниці не менше, ніж 900 мм стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках
	Д
	У загальний перелік

	15
	Шафа витяжна
	Може комплектуватися мийкою з краном (змішувачем). Стільниця навколо мийки має бути ламінована шаром хімічно стійкого пластика або виготовлена з іншого хімічно стійкого матеріалу.
Поверхня має бути стійкою до дії типових хімічних речовин, які використовують в освітньому процесі, зокрема кислот і лугів слабкої та середньої концентрації, а також барвників, спиртів, мийних засобів тощо. Стійкість робочої поверхні до дії хімічних речовин має відповідати вимогам щодо стійкості до плямоутворення, при впливі кислот, лугів, органічних розчинників та барвників та інших реактивів, які передбачені цим Типовим переліком.
Шафа може бути обладнана склом або іншим прозорим матеріалом з трьох / чотирьох сторін, при цьому скло може бути каленим на вимогу замовника
	В
	У загальний перелік

	16
	Стіл учнівський лабораторний для навчального кабінету фізики двомісний
	Габаритні розміри стола не менше, ніж ДхШхВ: 1200х600х760 мм. На вимогу педагогічного працівника / закладу освіти стіл комплектується розетками не менше, ніж 1 на кожного учня на стіниці по центру. Стіл може комплектуватися нішею по центру столу для розміщення діелектричної накладки, дротів на підключення ліній 12 В по підлозі або повітряним шляхом. Напругу розетки визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до потреб закладів освіти, наявного навчального обладнання тощо. Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. На вимогу замовника має бути передбачена можливість кріплення до підлоги. Стільниця має бути стійкою до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стираність та ударну міцність
	В
	У загальний перелік

	17
	Стіл демонстраційний для навчального кабінету фізики
	Габаритні розміри:
Висота 900 мм.
Ширина робочої поверхні 750 мм.
Довжина робочої поверхні 1200 мм / 1800 мм / 2400 мм / 3600 мм (набірна, на вибір).
Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. На вимогу замовника має бути передбачена можливість кріплення до підлоги.
Стіл може бути обладнаний місцем для підготовки до дослідів (висотою 750 мм), висувними шухлядами, полицями тощо.
Стіл комплектується розетками із заземленням не менше, ніж 2 шт. Напругу розетки визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до наявного навчального обладнання тощо. Стільниця має бути стійкою до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стираність та ударну міцність
	Д
	У загальний перелік

	18
	Стіл учнівський лабораторний 
для навчального кабінету з біології
	Габаритні розміри стола не менше, ніж ДхШхВ: 1200х600х760 мм.
Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. На вимогу замовника має бути передбачена можливість кріплення до підлоги. Стільниця має бути стійкою до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стираність та ударну міцність
	В
	У загальний перелік

	19
	Стіл демонстраційний вчителя для навчального кабінету біології
	Габаритні розміри:
Висота 900 мм.
Ширина робочої поверхні 750 мм.
Довжина робочої поверхні 1200мм / 1800мм / 2400мм / 3600мм (набірна, на вибір). Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. На вимогу замовника має бути передбачена можливість кріплення до підлоги. Стіл може бути обладнаний місцем для підготовки до дослідів (висота — 750 мм), висувними шухлядами, полицями тощо.
Стіл може бути обладнаний мийкою та краном (змішувачем) 
	Д
	У загальний перелік

	20
	Стіл демонстраційний вчителя для навчального кабінету біології
	Стільниця має бути стійкою до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стираність та ударну міцність. Стіл комплектується розетками із заземленням не менше, ніж 2 шт. Напругу розетки визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до наявного навчального обладнання тощо
	Д
	У загальний перелік

	21
	Робочий стіл 
для лаборантської
	Габаритні розміри столу ДхШхВ: не менше, ніж 1200х600х750мм. Стіл має бути облаштований переднім екраном. Стіл може бути обладнаний висувними шухлядами, полицями тощо
	Д
	У загальний перелік

	22
	Робочий стіл 
для підготовки дослідів для лаборантської
	Габаритні розміри стільниці ДхШхВ не менше, ніж 1200х600х750мм. Стіл може бути обладнаний висувними шухлядами, полицями тощо. Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. Стільниця столу для лаборантської кабінету хімії має бути вкрита шаром хімічно стійкого пластику або виготовлена з інших стійких до хімічних та/або механічних пошкоджень матеріалів
Поверхня має бути стійкою до дії типових хімічних речовин, які використовують в освітньому процесі, зокрема кислот і лугів слабкої та середньої концентрації, а також барвників, спиртів, мийних засобів тощо. Стільниця столу для лаборантської кабінетів фізики та біології має бути стійкою до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стираність та ударну міцність
	Д
	У загальний перелік

	23
	Шафи
	Обладнується за вимогою педагогічного працівника та/або закладу освіти залежно від загальної площі приміщення та дизайну кабінету. Шафа може бути виготовлена на замовлення. Може бути вкомплектована на вибір замовника: відкритими полицями, закритими полицями, шухлядами, пластиковими лотками тощо. Розмір полиць, шухляд та пластикових лотків мають забезпечувати зберігання дидактичних матеріалів, навчального обладнання, тощо
	В
	У загальний перелік

	24
	Стелажі
	Розмір визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до розмірів лаборантських та/або кімнат для зберігання та лабораторного обладнання
	В
	У загальний перелік

	25
	Металева шафа або сейф
	Металева шафа може бути обладнана замком (за вимогою). Розмір визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до розмірів лаборантських та/або кімнат для зберігання та лабораторного обладнання
	В
	У загальний перелік

	26
	Сейф
	Виготовлений з металу. Розмір визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до розмірів лаборантських та/або кімнат для зберігання та лабораторного обладнання
	В
	У загальний перелік

	27
	Шафа для одягу
	Встановлюється за вимогою педагогічного працівника та/або закладу освіти, залежно від загальної площі приміщення та дизайну навчального кабінету, лаборантської тощо
	В
	У загальний перелік

	28
	Стіл для робототехніки
	Стільниця може бути з бортами або без них. Розмір та комплектацію визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до розмірів приміщення та змісту навчального процесу
	В
	У загальний перелік

	29
	Стіл комп’ютерний
	Габаритні розміри ШхГхВ не менше, ніж 800x600x750 мм.
Може бути обладнаний стаціонарною або мобільною поличкою для системного блоку, іншими полицями, шухлядами. Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. Стіл може комплектуватися розетками не менше, ніж 1 на кожного учня або отвором для кабелів. Напругу розетки визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до потреб закладів освіти, наявного навчального обладнання тощо
	В
	У загальний перелік

	30
	Стілець
	Стілець: габаритні розміри ШхГхВ: від 430х470х800 мм (висота сидіння не менше h=460 мм), без регулювання висоти
	В
	У загальний перелік

	31
	Перегородка
	Використовується для формування робочого місця учня. Може бути обладнана кріпленнями до столу. Розмір визначає педагогічний працівник та/або заклад освіти відповідно до розмірів приміщення та комп’ютерних столів
	В
	У загальний перелік

	32
	Стіл інклюзивний
	Стіл призначений для організації робочого місця дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі тих, хто користується кріслом колісним. Конструкція має забезпечувати можливість зручного розміщення учня, безпечний доступ до навчальних матеріалів та обладнання.
Розміри, форма та висота можуть змінюватися відповідно до індивідуальних потреб дитини (зокрема, регулювання висоти, нахилу стільниці, доступність під’їзду під стіл)
	В
	У загальний перелік

	33
	Стілець інклюзивний
	Призначений для комфортного та безпечного сидіння дітей з різними нозологіями. Може мати регулювання висоти, глибини та кута нахилу сидіння, спинки, підлокітників, наявність або відсутність фіксаторів чи ременів підтримки, підставку для ніг тощо.
Конструкція добирається індивідуально з урахуванням фізичних особливостей і потреб дитини
	В
	У загальний перелік

	34
	Меблі для зберігання
	Призначені для зберігання особистих речей, навчальних матеріалів, допоміжних засобів чи обладнання дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема це можуть бути шафи, стелажі, тумби, комоди, локери та інші елементи зберігання. Конструкція має забезпечувати легкий доступ для дитини, можливість використання з крісла колісного або при обмеженій рухливості, а також безпечність і стабільність під час експлуатації
	В
	У загальний перелік

	35
	Допоміжні та адаптаційні елементи
	Елементи, що забезпечують доступність і комфорт у користуванні навчальним середовищем. Можуть містити: підставки для ніг або рук, сходинки до раковини або столу, регульовані підставки для навчальних матеріалів, поручні, підлокітники, опори, адаптовані пюпітри, підставки для технічних засобів навчання, елементи фіксації чи підтримки пози тощо. Конкретні вироби добирають індивідуально відповідно до нозології дитини, забезпечуючи максимальну функціональність, безпечність і самостійність у навчальному процесі
	В
	У загальний перелік

	36
	Стіл для натурних постановок
	Габаритні розміри стільниці не менше, ніж ШхГхВ: 500х500х450мм. Каркас може бути металевим, товщина стінки металевої труби не менше, ніж 1,2 мм. Стіл може бути оснащений місцем для зберігання навчального приладдя (полицею, шухлядою або контейнером), а також може мати регулювання висоти. Стіл може бути мобільним — обладнаним колесами з фіксаторами. Стіл може мати підйомну секцію для драпірування та створення фону для постановки живопису
	В
	У загальний перелік

	37
	Шафа секційна
	Обладнується за вимогою педагогічного працівника та/або закладу освіти залежно від загальної площі приміщення та дизайну кабінету. Шафа може бути виготовлена на замовлення. Може бути вкомплектована на вибір замовника: відкритими полицями, закритими полицями, шухлядами тощо. Шафа може бути обладнана кріпленням до стіни, замком, вентиляційними отворами. Розмір полиць, шухляд мають забезпечувати зберігання реквізиту, обладнання, матеріалів
	В
	У загальний перелік

	38
	Стелажі для демонстраці / сушки робіт
	Стелаж для демонстрації та/або сушки робіт, призначений для організації навчального простору в кабінетах мистецької галузі, забезпечує зручне розміщення, сушіння та експонування дитячих малюнків, аплікацій та інших творчих робіт формату А4. Робочі секції можуть бути обладнані похилими або горизонтальними полицями, штангами з прищіпками для підвішування малюнків або рамками для експозиції. Стелаж може бути стаціонарним або мобільним — на колесах з фіксаторами. Конструкція може передбачати відкриті полиці, сушильні решітки, відділення для зберігання паперу, пензлів, фарб та іншого художнього приладдя. Може бути оснащений двосторонньою експозиційною панеллю або магнітною / маркерною дошкою для демонстрації робіт і навчальних матеріалів
	Д
	У загальний перелік

	39
	Стіл учнівський мобільний
	Габаритні розміри стільниці ШхГ не менше, ніж 600х500 мм. Регулювання висоти — не менше двох та не більше чотирьох ростових груп в діапазоні від 3 до 6 (7 — за вимогою). Для облаштування навчальних кабінетів у закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти виключно для 10–11 (12) класів, можна використовувати меблі 6 (7 — за потреби) ростової групи без регулювання висоти. Стільниця може бути різних форм. Каркас може бути нейтральних кольорів або акцентних кольорів відповідно до кольорової гами класу. Каркас має бути металевим, товщина стінки металевої труби не менше, ніж 1,2 мм. Стіл має бути обладнаний місцем для зберігання навчального приладдя (полиця, лоток тощо). Стіл може бути мобільним (обладнаний колесом / колесами)
	Д
	У загальний перелік

	40
	Стіл гримерний театральний
	Конструкція столу передбачає наявність дзеркала великого формату, обрамленого рамою з освітленням — світильниками або лампами тощо, розташованими по периметру.
Стіл обладнаний стільницею, полицями або шухлядами для зберігання приладдя. У конструкцію інтегровані електричні розетки та вимикач освітлення. Стіл має бути обладнаний регульованими опорами на ніжках. Стіл може бути з одностороннім або двостороннім розміщенням робочих місць, з можливістю під’єднання до мережі через подовжувач або вбудований кабельний канал
	В
	У поглиблене вивчення

	41
	Стілець для гримерної зони (осередка)
	Тип 1: м’які сидіння та спинка, металевий каркас з регулюванням висоти, наявна підставка для ніг.
Тип 2: м’які сидіння та спинка, металевий каркас, без регулювання висоти
	В
	У поглиблене вивчення

	42
	Зона для переодягання
	Зона для переодягання має бути обладнана лавами.
Також зона для переодягання може бути обладнана секційними шафами з гачками для одягу та дверцятами або відкритою вішалкою з гачками. Секційні шафи повинні мати індивідуальні секції для зберігання особистих речей, вентиляційні отвори, можуть мати замки або магнітні засувки
	В
	У загальний перелік

	43
	Лавка для хореографічної зали
	Поверхня лави повинна бути гладкою, без гострих кутів, легкою в догляді та стійкою до інтенсивного використання. Лава має бути обладнана регульованими опорами на ніжках
	В
	У загальний перелік


{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1201 від 01.09.2025 з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства освіти і науки № 1270 від 23.09.2025; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 352 від 25.02.2026 з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства освіти і науки № 491 від 19.03.2026}
