Додаток 8
до Порядку

КАРТКА
безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення 
оцінки ступеня безбар’єрності автозаправних станцій та комплексів
Загальна інформація про об’єкт фізичного оточення
	1.
	Найменування автозаправної станції та/або комплексу ______________
_____________________________________________________________

	2.
	Адреса розташування (за наявності):

	
	область ______________________________________________________

	
	район _______________________________________________________

	
	територіальна громада _________________________________________

	
	тип населеного пункту (місто, селище, село) _______________________

	
	назва населеного пункту _______________________________________

	
	назва дороги, вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____
_____________________________________________________________

	3.
	Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки _____________________________________________

	4.
	Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об’єкт _______________________________________________________

	5.
	Найменування автомобільної дороги і відмітка найближчого кілометрового знака (за відсутності пункту 2) ______________________
_____________________________________________________________

	6.
	Сторона вулиці або дороги (парна/непарна або напрямок руху відповідно до найменування дороги) _____________________________
_____________________________________________________________

	7.
	Відстань від початку дороги (кілометрів) _________________________
_____________________________________________________________

	8.
	Дата проведення оцінки ________________________________________

	9.
	Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію ____________________________
_____________________________________________________________


	Критерії безбар’єрності для маломобільних груп населення
	Критичність*
	Відповідність критеріям**
	Фотоматеріали та коментарі

	1. Територія автозаправних станцій:
	
	
	

	1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу до приміщення автозаправної станції або комплексу
	
	
	

	2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)
	
	
	

	3) на шляху руху від колонок із пальним до головного або основного входу до приміщення автозаправної станції або комплексу відсутні бордюри, поодинокі сходинки, антипаркувальні елементи, клумби та інші перешкоди
	висока
	
	

	4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,5 метра
	висока
	
	

	5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливлюють рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)
	висока
	
	

	6) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше
	висока
	
	

	7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху
	
	
	

	8) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)
	
	
	

	9) інформаційне табло, пристрій безконтактної оплати (за наявності) на колонці із пальним розташовано на висоті не більше ніж 1,2 метра
	
	
	

	10) наявний навіс від атмосферних опадів над головним або основним входом до приміщення автозаправної станції або комплексу, а також над пандусом, сходами, підіймальними пристроями для осіб з інвалідністю
	
	
	

	11) у разі коли головний або основний вхід до приміщення автозаправної станції або комплексу є бар’єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності
	
	
	

	2. Приміщення автозаправних станцій:
	
	
	

	1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ґанку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра
	
	
	

	2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підіймальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше
	висока
	
	

	3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра
	
	
	

	4) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”
	
	
	

	5) колір вхідних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра
	
	
	

	6) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті
	висока
	
	

	7) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені
	висока
	
	

	8) облаштована, як мінімум, одна каса для обслуговування осіб з інвалідністю заввишки не більше ніж 0,8 метра
	
	
	

	9) ширина шляхів руху, необхідних для відвідувачів, становить не менше ніж 1,2 метра
	
	
	

	10) функціональні зони всередині приміщення позначені інформаційними табличками
	
	
	

	11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)
	
	
	

	12) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі
	
	
	

	13) наявне універсальне санітарно-гігієнічне приміщення або універсальна кабіна туалету загального користування (зокрема для осіб з інвалідністю), завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра
	
	
	

	14) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником
	
	
	


Висновок***: __________________________________________________
Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі 
	Кількість осіб серед працюючих 

	Осіб з інвалідністю
	З них

	
	пересува-ються на кріслах колісних
	з порушенням зору
	з порушенням слуху
	мають інші функціональні порушення

	Жінки
	
	
	
	
	

	Чоловіки
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	
	


	Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів

	Жінки
	
	
	
	
	

	Чоловіки
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	
	


_____________
* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об’єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.
** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:
“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.
*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар’єрності зазначається один із таких варіантів:
“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;
“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);
“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).
{Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 798 від 27.05.2026}
