Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА
безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів благоустрою
Загальна інформація про об’єкт фізичного оточення
	1.
	Назва об’єкта фізичного оточення ______________________________
____________________________________________________________

	2.
	Тип об’єкта фізичного оточення ________________________________

	3.
	Адреса розташування:

	
	область _____________________________________________________

	
	район ______________________________________________________

	
	територіальна громада ________________________________________

	
	тип населеного пункту (місто/селище/село) ______________________

	
	назва населеного пункту ______________________________________

	
	назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо __________
____________________________________________________________

	4.
	Номер будинку (за наявності) __________________________________

	5.
	Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки ____________________________________________

	6.
	Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об’єкт ______________________________________________________

	7.
	Форма власності (державна/комунальна/приватна) ________________

	8.
	Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об’єкта (у разі наявності) ________
____________________________________________________________

	9.
	Площа (метрів квадратних) ____________________________________

	10.
	Дата проведення оцінки _______________________________________

	11.
	Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію __________________________
____________________________________________________________


	Критерії безбар’єрності для маломобільних груп населення
	Критичність*
	Відповідність критеріям**
	Фотоматеріали та коментарі

	1. Пішохідні доріжки:
	
	
	

	1) ширина по всій довжині пішохідного шляху із зустрічними рухом становить не менше ніж 1,8 метра або 1,5 метра за наявності роз’їздів (кишень) (розширень для взаємного роз’їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів
	
	
	

	2) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)
	висока
	
	

	3) на всіх з’їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків
	
	
	

	4) усі поодинокі сходинки замінені пандусами
	
	
	

	5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливлюють рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття), у разі використання бруківки, тротуарної плитки — розміри швів становлять не більше ніж 1,5 сантиметра
	
	
	

	6) у разі наявності пішохідних доріжок із природного ґрунтового покриття — воно утрамбоване 
	
	
	

	7) межі доріжки чітко позначені рельєфною контрастною смугою
	
	
	

	8) уздовж пішохідної доріжки наявні зовнішні стандартні тактильні направляючі: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття із стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладені різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором
	висока
	
	

	9) у разі відсутності стандартних тактильних направляючих уздовж пішохідної доріжки облаштована направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут, має початок і кінець
	
	
	

	10) водостоки на тротуарах закриті решіткою Розмір однієї із сторін чарунки решітки не більше ніж 1,5 сантиметра
	
	
	

	11) облаштована попереджувальна тактильна смуга на всю ширину пішохідних переходів, на якій відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби)
	
	
	

	2. Відкриті сходи і пандуси:
	
	
	

	1) відкриті сходи на пішохідних шляхах продубльовано пандусом
	висока
	
	

	2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра
	
	
	

	3) усі відкриті сходи на пішохідних шляхах у межах одного маршу повинні бути однаковими за формою, шириною і висотою підйому сходинок
	
	
	

	4) поодинокі сходинки відкритих сходів замінені пандусами
	висока
	
	

	5) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок
	
	
	

	6) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)
	
	
	

	7) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)
	
	
	

	3. Майданчики для відпочинку:
	
	
	

	1) майданчики для відпочинку розміщені не рідше ніж через кожних 100 метрів пішохідної доріжки
	висока
	
	

	2) довжина майданчика не менше ніж 1,2 метра, розрахована на розміщення, як мінімум: 1 лави, 2 урн, а також місця для крісла колісного (вільний простір завширшки не менше ніж 0,85 метра поруч із лавою)
	
	
	

	3) відстань від зовнішнього краю сидіння лави та розташування урни до пішохідного шляху становить не менше ніж 0,6 метра
	
	
	

	4) на майданчиках відпочинку встановлені лави, з яких не менше ніж 50 відсотків із можливістю спертися спиною, урни пофарбовані в яскраві контрастні кольори
	висока
	
	

	5) місця розташування скульптур, фонтанів та інших архітектурних елементів не заважають пересуванню маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху, підходи до місць розташування архітектурних елементів повинні бути позначені тактильними елементами доступності, добре освітлені
	
	
	

	6) на проїзді до скульптур, фонтанів та інших архітектурних елементів, біля таких об’єктів наявне місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра
	висока
	
	

	7) наявні стенди, табло, на яких візуально, тактильно або в аудіо- форматі відображена інформація про розташування основних об’єктів, зокрема громадських вбиралень
	
	
	

	8) громадські вбиральні облаштовані із універсальною кабіною для маломобільних груп населення та сповивальним столиком
	
	
	

	9) на території парків і скверів житлових районів розміщено комплексні інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування
	
	
	

	10) велосипедна доріжка (за наявності) конструктивно відокремлена від пішохідних шляхів
	
	
	


Висновок***: ____________________________________________________
_____________
* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об’єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.
** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:
“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.
*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар’єрності зазначається один із таких варіантів:
“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;
“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);
“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).
{Додаток 5 в редакції Постанов Кабінету Міністрів України № 311 від 18.03.2025, № 798 від 27.05.2026}
