Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)   

КАРТКА
безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення 
оцінки ступеня безбар’єрності зупинок громадського транспорту
Загальна інформація про об’єкт фізичного оточення
	1.
	Назва зупинки _______________________________________________

	2.
	Адреса розташування:

	
	область ____________________________________________________

	
	район ______________________________________________________

	
	територіальна громада ________________________________________

	
	тип населеного пункту (місто/селище/село) ______________________

	
	назва населеного пункту ______________________________________

	
	назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо __________
____________________________________________________________

	3.
	Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки ____________________________________________

	4.
	Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об’єкт ______________________________________________________

	5.
	Види громадського транспорту (автобус, тролейбус, трамвай, метрополітен, маршрутне таксі, фунікулер) ______________________
____________________________________________________________

	6.
	Сторона вулиці (парна/непарна) ________________________________

	7.
	Відстань від початку дороги (кілометрів)_ _______________________

	8.
	Дата проведення оцінки ______________________________________

	9.
	Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію __________________________
____________________________________________________________


	Критерії безбар’єрності для маломобільних груп населення
	Критичність*
	Відповідність критеріям**
	Фотоматеріали та коментарі

	На зупинках:
	
	
	

	1) на зупинках облаштовано навіс
	висока
	
	

	2) на зупинках облаштовано місця для сидіння
	висока
	
	

	3) лави з навісом (павільйони) на зупинках установлені на відстані не менше ніж 2 метри від проїзної частини, довжина лави становить не менше ніж 3 метри
	
	
	

	4) наявна попереджувальна тактильна смуга біля краю посадкового майданчика та інформаційна тактильна смуга, що вказує місце посадки в міський транспорт (передні двері)
	
	
	

	5) наявні засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці із розкладом руху, схемою руху транспорту тощо)
	висока
	
	

	6) через зупинку рухається доступний для осіб з інвалідністю громадський транспорт — не рідше ніж 1 рейс на годину
	
	
	

	7) на пішохідній зоні облаштовані тактильні елементи доступності від зупинки до найближчих закладів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, центрів надання адміністративних послуг, спортивних об’єктів тощо)
	
	
	

	8) висота посадкового майданчика становить 20—25 сантиметрів від рівня автомобільної дороги, він розташований урівень із низькою підлогою рухомого складу громадського транспорту
	висока
	
	

	9) доступ до зупинки вільний від будь-яких перешкод для пішохідного руху, зокрема споруд, огороджень або конструкцій (споруд торговельно-побутового призначення, колон, різноманітних опор, інформаційних стендів, дорожніх огорож, стовпчиків, бетонних антипаркувальних елементів тощо)
	
	
	

	10) забезпечено доступ до зупинок трамваю, станцій метрополітену, їх платформ — сходи або ескалатори продубльовано ліфтами, підйомниками
	висока
	
	


Висновок***: ____________________________________________________
_____________
* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об’єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.
** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:
“так” — у разі, коли елемент будівлі чи споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“ні” — у разі, коли елемент будівлі чи споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.
*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар’єрності зазначається один із варіантів:
“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;
“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);
“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).
{Додаток 4 в редакції Постанов Кабінету Міністрів України № 311 від 18.03.2025, № 798 від 27.05.2026}
