Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)   

КАРТКА
безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами 
проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, 
проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами
Загальна інформація про об’єкт фізичного оточення
	1.
	Адреса розташування:

	
	область ____________________________________________________

	
	район ______________________________________________________

	
	територіальна громада ________________________________________

	
	тип населеного пункту (місто/селище/село) ______________________

	
	назва населеного пункту ______________________________________

	
	назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо __________
____________________________________________________________

	2.
	Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки ____________________________________________

	3.
	Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об’єкт ______________________________________________________

	4.
	Протяжність ділянки оцінки (кілометрів) ________________________

	5.
	Кількість обстежених перехресть і переходів вздовж вулиці (дороги)
____________________________________________________________

	6.
	Наявність підземних і наземних переходів _______________________

	7.
	Дата проведення оцінки ______________________________________

	8.
	Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію __________________________
____________________________________________________________


	Критерії безбар’єрності для маломобільних груп населення
	Критичність*
	Відповідність критеріям**
	Фотоматеріали та коментарі

	1. Пішохідні шляхи руху вздовж вулиці (дороги):
	
	
	

	1) пішохідний шлях вільний від будь-яких перешкод для пішохідного руху, зокрема споруд, огороджень або конструкцій (споруд торговельно-побутового призначення, колон, різноманітних опор, інформаційних стендів, дорожніх огорож, стовпчиків, бетонних антипаркувальних елементів тощо)
	
	
	

	2) ширина по всій довжині пішохідного шляху із зустрічними рухом становить не менше ніж 1,8 метра або 1,5 метра за наявності роз’їздів (кишень) (розширень для взаємного роз’їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів
	
	
	

	3) на всіх з’їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків
	висока
	
	

	4) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливлюють рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття), у разі використання бруківки, тротуарної плитки —розміри швів становлять не більше ніж 1,5 сантиметра
	висока
	
	

	5) на пішохідних доріжках відсутні сходи, у разі наявності — вони продубльовані пандусом із уклоном 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше, або передбачено спеціальні пологі обхідні шляхи
	
	
	

	6) уздовж пішохідної доріжки наявні стандартні тактильні направляючі: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття із стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладено різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором
	висока
	
	

	7) за відсутності стандартних тактильних направляючих уздовж пішохідної доріжки облаштована спеціальна направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут, має початок і кінець
	
	
	

	8) усі поодинокі сходинки замінені пандусами
	висока
	
	

	9) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра
	
	
	

	10) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок
	
	
	

	11) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)
	
	
	

	12) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)
	
	
	

	13) водостоки на тротуарах закриті решіткою. Розмір однієї із сторін чарунки решітки не більше ніж 1,5 сантиметра
	
	
	

	2. Наземні переходи, перехрестя і транспортні розв’язки:
	
	
	

	1) на пішохідних переходах, на всіх з’їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків
	висока
	
	

	2) наявні попереджувальні тактильні смуги завширшки не менше ніж 0,3 метра перед виходом на проїзну частину на всю ширину пішохідного переходу
	
	
	

	3) на регульованих пішохідних переходах облаштовано звукове оповіщення для пішоходів про можливість безпечно здійснити перехід
	
	
	

	4) пішохідні переходи та велосипедні переїзди промарковані та мають вуличне штучне освітлення в темний час доби
	висока
	
	

	3. Надземні та підземні переходи (за наявності):
	
	
	

	1) обладнані пандусами, ліфтами або підйомниками чи продубльовані наземним пішохідним переходом
	висока
	
	

	2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра
	
	
	

	3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підіймального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра, а також номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля
	
	
	


Висновок***: ____________________________________________________
_____________
* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об’єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.
** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:
“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар’єрності;
“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар’єрності не враховується під час підрахунку.
*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар’єрності зазначається один із таких варіантів:
“об’єкт є безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар’єрності;
“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);
“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).
{Додаток 3 в редакції Постанов Кабінету Міністрів України № 311 від 18.03.2025, № 798 від 27.05.2026}
