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МЕТОДИКА
визначення базового річного рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг
I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм визначення базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (далі - базовий річний рівень споживання) у разі виявлення недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд (далі - недотримання вимог).

2. При здійсненні розрахунків за цією Методикою враховуються кліматичні умови, рівні недотримання вимог та інша необхідна інформація.

3. Для проведення розрахунків за цією Методикою використовуються вихідні дані, визначені відповідно до вимог розділів VII та XII цієї Методики.

4. Для проведення вимірювань, передбачених цією Методикою, використовуються засоби вимірювальної техніки, що відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

5. Коригування фактичного рівня споживання теплової енергії та/або електричної енергії на потреби внутрішнього штучного загального освітлення та/або електричної енергії на потреби зовнішнього освітлення при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу, передбачених частиною четвертою статті 5 Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації", здійснюється відповідно до вимог розділів VI, IX та XI цієї Методики.

6. У цій Методиці терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

відповідні вузли обліку - один або декілька вузлів обліку, за показами якого або за показами яких можливо визначити кількісні та/або якісні показники споживання відповідного паливно-енергетичного ресурсу або житлово-комунальної послуги на відповідні потреби (гарячого водопостачання або механічної вентиляції, або опалення, або внутрішнього штучного загального освітлення, або зовнішнього освітлення);

відрізок зовнішнього освітлення - частина ділянки зовнішнього освітлення між поряд розташованими опорами або підвісами світильників, на яких розташовуються контрольні точки вимірювання середньої освітленості;

ВШЗО - внутрішнє штучне загальне освітлення;

ГВП - гаряче водопостачання;

ділянка зовнішнього освітлення - об'єкт (частина об'єкта) зовнішнього освітлення або сукупність декількох об'єктів (частин об'єктів) зовнішнього освітлення, на якому передбачається енергосервіс;

ЗВТ - засіб вимірювальної техніки;

ЗО - зовнішнє освітлення об'єкта (частини об'єкта) або сукупності декількох об'єктів (частин об'єктів) зовнішнього освітлення;

МВ - механічна вентиляція;

об'єкт транспортної інфраструктури - вулиця, дорога, площа, транспортна розв'язка в одному та різних рівнях, пішохідний перехід в одному та різних рівнях, штучна споруда на вулиці або дорозі (міст, шляхопровід, естакада, тунель), що знаходиться в межах населеного пункту;

окремий період - період у межах календарного місяця періоду визначення базового річного рівня споживання, який починається та закінчується робочим днем, для якого наявна інформація щодо обсягу споживання теплової енергії на потреби гарячого водопостачання або механічної вентиляції, або опалення, або електричної енергії на потреби внутрішнього штучного загального освітлення приміщень будівель, або зовнішнього освітлення населених пунктів та тривалість якого становить не менше 5 днів;

період визначення базового річного рівня споживання - період в обсязі трьох років, що передують року, в якому здійснюється публічна закупівля енергосервісу.

Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації", "Про енергетичну ефективність будівель", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про житлово-комунальні послуги", "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

II. Визначення базового річного рівня споживання теплової енергії

1. Базовий річний рівень споживання теплової енергії (Qб) визначається як сума розрахункових базових рівнів споживання теплової енергії на потреби ГВП, МВ та опалення і розраховується за формулою:
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де
Qб - базовий річний рівень споживання теплової енергії, Гкал;
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 - розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, що розраховується за формулою (2), наведеною у пункті 2 розділу III цієї Методики, Гкал;

 [image: image3.png]


 - розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ, що розраховується за формулою (7), наведеною у пункті 2 розділу IV цієї Методики, Гкал;
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 - розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, що розраховується за формулою (16), наведеною у пункті 2 розділу V цієї Методики, Гкал.

2. У разі якщо протягом останнього року періоду визначення базового річного рівня споживання не здійснювалося споживання теплової енергії на потреби ГВП та/або МВ, та/або опалення, значення відповідних розрахункових базових рівнів споживання приймаються рівними нулю.

III. Визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби ГВП

1. Визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби ГВП здійснюється за обсягами споживання теплової енергії на потреби ГВП (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку теплової енергії.

У випадку здійснення оплати за спожиту теплову енергію на потреби ГВП за нормами споживання комунальних послуг протягом періоду останніх двох років періоду визначення базового річного рівня і більше визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби ГВП здійснюється за обсягами споживання теплової енергії на потреби ГВП, визначеними за нормами споживання комунальних послуг.

2. Розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП ([image: image5.png]


) розраховується за формулою:
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 - розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, що розраховується за формулою (3), наведеною у пункті 3 цього розділу, Гкал;
i - один з місяців календарного року.

3. Місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, ([image: image9.png]


), розраховується за формулою:

	 [image: image10.png]o™ = TX™ Xm,,~ XK,



 
	,
	(3)


де

 [image: image11.png]


 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, Гкал;
TXгвп - узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби ГВП, що розраховується за формулою (4), наведеною у пункті 4 цього розділу, Гкал/добу;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що розраховується за формулою (6), наведеною у пункті 7 цього розділу, діб;
K1 - поправочний коефіцієнт, що враховує збільшення витрат теплової енергії на ГВП. (K1 = 1,25 для місяців опалювального періоду, K1 = 1 для місяців неопалювального періоду).

4. Узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби ГВП, (TXгвп), розраховується за формулою:
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де
TXгвп- узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби ГВП, Гкал/добу;
Qгвп - обсяг споживання теплової енергії на потреби ГВП за окремий період, що визначається відповідно до вимог пункту 1 цього розділу, Гкал;
k - поправочний коефіцієнт, що враховує зміну витрат теплової енергії на ГВП.

(k = 0,8 для місяців опалювального періоду, k = 1 для місяців неопалювального періоду);
mр.д. - кількість робочих днів в окремому періоді, протягом яких відбувалося споживання теплової енергії на потреби ГВП, визначена відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, днів;
n - кількість окремих періодів споживання теплової енергії на потреби ГВП, прийнятих до розрахунку.

5. Сукупна тривалість окремих періодів споживання теплової енергії на потреби ГВП, прийнятих до розрахунку, має становити не менше 190 діб.

6. До розрахунку приймаються окремі періоди, в яких частка робочих днів становить не менше 70 %.

Частка робочих днів в окремому періоді (К) визначається за формулою:
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де
nне роб. - кількість не робочих днів в окремому періоді;
nроб. - кількість робочих днів в окремому періоді.

7. Середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у місяці, ([image: image15.png]


), для кожного календарного місяця року розраховується за формулою:
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у місяці, днів;
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 - кількість робочих днів у календарному місяці відповідного року, визначена відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, днів;
p - кількість років в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

IV. Визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби МВ

1. Визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби МВ ([image: image19.png]


) здійснюється за обсягами споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку теплової енергії.

У випадку відсутності відповідних вузлів обліку теплової енергії на потреби МВ протягом періоду останніх двох років періоду визначення базового річного рівня і більше визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби МВ здійснюється за проектним навантаженням МВ, у випадку відсутності такого - за договірним навантаженням на потреби МВ.

2. Розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ ([image: image20.png]


) розраховується за формулою:
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 - розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ, що розраховується за формулою (8), наведеною у пункті 3 цього розділу, Гкал;
i - один з місяців календарного року.

3. Місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ ([image: image24.png]


) розраховується за формулою:
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ, Гкал;
TXвент - узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ, що розраховується за формулою (9). наведеною у пункті 4 цього розділу, Гкал/добу·°C;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що визначається за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, днів;
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 - розрахункова температура внутрішнього повітря в холодний період, визначена згідно з категоріями приміщень для проведення вимірювання фактичних значень температури повітря відповідно до призначення будівлі, наведеними у додатку 1 до цієї Методики, °C;
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 - середня місячна температура зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці, що визначається за формулою (15), наведеною у пункті 12 цього розділу, °C.

4. Узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ, (TXвент), розраховується за формулою:
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де
TXвент - узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ, Гкал/добу·°C;
txвент- характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, що розраховується за формулою (10), наведеною у пункті 5, або формулою (11), наведеною у пункті 7 цього розділу, відповідно до вимог пункту 1 цього розділу Гкал/добу·°C;
n - кількість окремих періодів споживання теплової енергії на потреби МВ, прийнятих до розрахунку.

5. Сукупна тривалість окремих періодів споживання теплової енергії на потреби МВ, прийнятих до розрахунку, має становити не менше 190 діб.

6. При визначенні обсягів споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди) за показами відповідних вузлів обліку характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період (txвент) розраховується за формулою:
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де
txвент - характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, Гкал/добу·°C;
Qвент - обсяг споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, визначений за показами відповідних вузлів обліку, Гкал;
mр.д. - кількість робочих днів за окремий період, визначена відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, днів;
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 - фактична температура внутрішнього повітря, визначена відповідно до вимог розділу VII цієї Методики, °C;
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 - фактична температура зовнішнього повітря за окремий період. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C.

7. При визначенні обсягів споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди) за проєктним навантаженням МВ або у випадку відсутності такого за договірним навантаженням на потреби МВ характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період (txвент) розраховується за формулою:
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де
txвент- характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, Гкал/добу·°C;
qвент- проєктне навантаження на потреби МВ або у випадку відсутності такого договірне навантаження на потреби МВ, Гкал/год;
l - середня кількість робочих годин за добу в межах періоду визначення базового річного рівня споживання, що визначається за формулою (12), наведеною у пункті 9 цього розділу год/добу;
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 - фактична температура внутрішнього повітря, визначена відповідно до вимог розділу VII цієї Методики, °C;
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 - фактична температура зовнішнього повітря за окремий період. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції, з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C.

8. Характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, (txвент), розраховується для кожного з таких періодів в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

9. Середня кількість робочих годин за добу в межах періоду визначення базового річного рівня споживання (l) розраховується за формулою:
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де
l - середня кількість робочих годин за добу в межах періоду визначення базового річного рівня споживання, год/добу;
l - кількість робочих годин відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи в робочому дні, год;
k - кількість робочих днів в межах періоду визначення базового річного рівня споживання відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, днів.

10. При визначенні обсягів споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди) за показами відповідних вузлів обліку до розрахунку в формулі (9), наведеній у пункті 4 цього розділу, приймаються значення характеристики споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, (txвент), для яких виконується умова:
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де
txвент - характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, Гкал/добу·°C;
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 - середнє значення характеристики споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди), що визначається за формулою (14), наведеною у пункті 11 цього розділу, Гкал/добу·°C.

11. Середнє значення характеристики споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди) ([image: image40.png]


) розраховується за формулою:
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де
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 - середнє значення характеристики споживання теплової енергії на потреби МВ (за окремі періоди), Гкал/добу·°C;
txвент - характеристика споживання теплової енергії на потреби МВ за окремий період, що визначається за формулою (10), наведеною у пункті 6 цього розділу, Гкал/добу·°C;
n - кількість окремих періодів в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

12. Середня місячна температура зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці ([image: image43.png]


) розраховується за формулою:
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де
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 - середня місячна температура зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці, °C;
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 - середня місячна фактична температура зовнішнього повітря у відповідному місяці року в межах періоду визначення базового річного рівня. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C;
p - кількість років в межах періоду визначення базового річного рівня.

V. Визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби опалення

1. Визначення розрахункового базового рівня споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image47.png]


) здійснюється за обсягами споживання теплової енергії на потреби опалення (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку теплової енергії.

2. Розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image48.png]


) розраховується за формулою:
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де
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 - розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, що визначається за формулою (17), наведеною у пункті 3 цього розділу, Гкал;
i - один з місяців календарного року.

3. Місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image52.png]


) розраховується за формулою:
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де
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал;
TXопал - узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення, що визначається за формулою (18), наведеною у пункті 4 цього розділу, Гкал/добу·°C;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість діб у відповідному місяці, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення, що визначається за формулою (22), наведеною у пункті 10 цього розділу діб;
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 - розрахункова температура внутрішнього повітря взимку, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики, °C;
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 - середня місячна температура зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці, °C, що визначається за формулою (15), наведеною у пункті 12 розділу IV цієї Методики.

4. Узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення (TXопал) розраховується за формулою:
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де
TXопал - узагальнена характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення, Гкал/добу·°C;
txопал - характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період, що визначається за формулою (19), наведеною у пункті 6 цього розділу, Гкал/добу·°C;
n - кількість окремих періодів споживання теплової енергії на потреби опалення, прийнятих до розрахунку.

5. Сукупна тривалість окремих періодів споживання теплової енергії на потреби опалення, прийнятих до розрахунку має становити не менше 190 діб.

6. Характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період (txопал) розраховується за формулою:
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де
txопал - характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період, Гкал/добу·°C;
Qопал - обсяг споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період, визначений за показами відповідних вузлів обліку, Гкал;
mоп - кількість діб в окремому періоді, протягом яких відбувалося споживання теплової енергії на потреби опалення, діб;
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 - фактична температура внутрішнього повітря, визначена відповідно до вимог розділу VII цієї Методики, °C;
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 - фактична температура зовнішнього повітря за окремий період. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C.

7. Характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період (txопал) розраховується для кожного з таких періодів в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

8. До розрахунку в формулі (18), наведеній у пункті 4 цього розділу, приймаються значення характеристики споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період (txопал), для яких виконується умова:
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де
txопал - характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період, що визначається за формулою (19), наведеною у пункті 6 цього розділу, Гкал/добу·°C;
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 - середнє значення характеристики споживання теплової енергії на потреби опалення (за окремі періоди), що визначається за формулою (21), наведеною у пункті 9 цього розділу, Гкал/добу·°C.

9. Середнє значення характеристики споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період ([image: image64.png]


) розраховується за формулою:

	 [image: image65.png]


 
	,
	(21)


де

 [image: image66.png]


 - середнє значення характеристики споживання теплової енергії на потреби опалення (за окремі періоди), Гкал/добу·°C;
txопал - характеристика споживання теплової енергії на потреби опалення за окремий період, що визначається за формулою (19), наведеною у пункті 6 цього розділу, Гкал/добу·°C;
n - кількість окремих періодів в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

10. Середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість діб у відповідному місяці, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image67.png]


) розраховується за формулою:
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де
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість діб у відповідному місяці, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення, діб;
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 - кількість діб у відповідному місяці календарного року, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення, діб;
p - кількість років в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

11. Розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image71.png]


) враховує споживання теплової енергії на потреби природньої вентиляції.

VI. Умови та порядок здійснення коригування фактичного рівня споживання теплової енергії при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу

1. Коригування фактичного рівня споживання теплової енергії при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу при використанні базового річного рівня споживання теплової енергії, визначеного відповідно до цієї Методики, має здійснюватися при виконанні хоча б однієї з умов:

значення середньої за період визначення базового річного рівня споживання кількості робочих днів у відповідному місяці ([image: image72.png]


), що визначається за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, та кількості робочих днів за місячний період, за який здійснюється розрахунок ([image: image73.png]


), відрізняються щонайменше на один день;

значення середньої за період визначення базового річного рівня споживання кількості діб у відповідному місяці, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image74.png]


), що визначається за формулою (22), наведеною у пункті 10 розділу V цієї Методики, та кількості діб за місячний період, за який здійснюється розрахунок, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення ([image: image75.png]


), відрізняються щонайменше на одну добу;

значення середньої місячної температури зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці ([image: image76.png]


), що визначається за формулою (15), наведеною у пункті 12 розділу IV цієї Методики, та фактичної температури зовнішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок ([image: image77.png]


), що визначається за даними найближчої метеорологічної станції, з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, відрізняються щонайменше на 0,1° C.

2. Коригування фактичного рівня споживання теплової енергії на потреби ГВП за місячний період, за який здійснюється розрахунок, до умов базового річного рівня споживання здійснюється за формулою:
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де
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії, спожитої на потреби ГВП за місячний період, за який здійснюється розрахунок, Гкал;
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 - обсяг спожитої теплової енергії на потреби ГВП за місячний період, за який здійснюється розрахунок, визначений за показами відповідних вузлів обліку, Гкал;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що визначається за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, днів;

 [image: image82.png]


 - кількість робочих днів за місячний період, за який здійснюється розрахунок, днів.

3. Коригування фактичного рівня споживання теплової енергії, спожитої на потреби МВ за місячний період, за який здійснюється розрахунок, до умов базового річного рівня споживання здійснюється за формулою:
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 - скоригований до умов базового річного рівня обсяг теплової енергії, спожитої на потреби МВ за місячний період, за який здійснюється розрахунок, Гкал;

 [image: image85.png]


 - обсяг спожитої теплової енергії на потреби МВ за місячний період, за який здійснюється розрахунок, визначений за показами відповідних вузлів обліку, Гкал;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що визначається за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, днів;
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 - кількість робочих днів за місячний період, за який здійснюється розрахунок, днів;
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 - температура внутрішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок, °C;
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 - фактична температура зовнішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C;
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 - розрахункова температура внутрішнього повітря взимку, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики, °C;
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 - середня місячна температура зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці, °C, що визначається за формулою (15), наведеною у пункті 12 розділу IV цієї Методики.

4. Коригування фактичного рівня споживання теплової енергії, спожитої на потреби опалення за місячний період, за який здійснюється розрахунок, до умов базового річного рівня споживання здійснюється за формулою:
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	(25)


де
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 - скоригований до умов базового річного рівня обсяг теплової енергії, спожитої на потреби опалення за місячний період, за який здійснюється розрахунок, Гкал;
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 - обсяг спожитої теплової енергії на потреби опалення за місячний період, за який здійснюється розрахунок, визначений за показами відповідних вузлів обліку, Гкал;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість діб у відповідному місяці, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення, що визначається за формулою (22), наведеною у пункті 10 розділу V цієї Методики, діб;
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 - кількість діб за місячний період, за який здійснюється розрахунок, протягом яких відбувалось споживання теплової енергії на потреби опалення, діб;
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 - температура внутрішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок, °C;
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 - фактична температура зовнішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C;
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 - розрахункова температура внутрішнього повітря в холодний період, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики, °C;
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 - середня місячна температура зовнішнього повітря періоду визначення базового річного рівня у відповідному місяці, що визначається за формулою (15), наведеною у пункті 12 розділу IV цієї Методики, °C.

5. Значення температури внутрішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок, приймається рівним значенню розрахункової температури внутрішнього повітря ([image: image101.png] opM



), визначеному згідно з додатком 1 до цієї Методики, або вимірюється відповідно до вимог розділу VII цієї Методики за одним із методів. Значення температури внутрішнього повітря за місячний період, за який здійснюється розрахунок ([image: image102.png]


), не може бути більшим за значення розрахункової температури внутрішнього повітря ([image: image103.png] opM



), °C.

6. Річне скорочення рівня споживання теплової енергії у натуральних показниках ([image: image104.png]


) розраховується за формулою:
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де
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 - річне скорочення рівня споживання теплової енергії у натуральних показниках, Гкал;
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 - місячне скорочення рівня споживання теплової енергії у натуральних показниках, що визначається за формулою (27), наведеною у пункті 7 цього розділу, Гкал;
i - один з місяців календарного року.

7. Місячне скорочення рівня споживання теплової енергії у натуральних показниках, ([image: image108.png]F¢ Bo M



), розраховується за формулою:
	[image: image109.png]
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,                                     (27)


де
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 - місячне скорочення рівня споживання теплової енергії у натуральних показниках, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, що визначається за формулою (3), наведеною у пункті 3 розділу III цієї Методики, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ, що визначається за формулою (8), наведеною у пункті 3 розділу IV цієї Методики, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, що визначається за формулою (17), наведеною у пункті 3 розділу V цієї Методики, Гкал;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії спожитої на потреби ГВП за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (23), наведеною у пункті 2 цього розділу, Гкал;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії, спожитої на потреби МВ за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (24), наведеною у пункті 3 цього розділу, Гкал;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії, спожитої на потреби опалення за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (25), наведеною у пункті 4 цього розділу, Гкал.

8. Річна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату теплової енергії у грошовій формі ([image: image118.png]


) розраховується за формулою:
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 - річна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання теплової енергії у грошовій формі, грн;

 [image: image121.png]F¢ rpom M



 - місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату теплової енергії у грошовій формі, що визначається за формулою (29), наведеною у пункті 9 цього розділу грн;
i - один з місяців календарного року.

9. Місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату теплової енергії у грошовій формі ([image: image122.png]F¢ rpom M



) розраховується за формулою:
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,                  (29)


де
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 - місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату теплової енергії у грошовій формі, грн;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби ГВП, що визначається за формулою (3), наведеною у пункті 3 розділу III цієї Методики, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби МВ, що визначається за формулою (8), наведеною у пункті 3 розділу IV цієї Методики, Гкал;
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 - місячний розрахунковий базовий рівень споживання теплової енергії на потреби опалення, що визначається за формулою (17), наведеною у пункті 3 розділу V цієї Методики, Гкал;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії, спожитої на потреби ГВП за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (23), наведеною у пункті 2 цього розділу Гкал;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії, спожитої на потреби МВ за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (24), наведеною у пункті 3 цього розділу Гкал;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг теплової енергії спожитої на потреби опалення за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (25), наведеною у пункті 4 цього розділу Гкал;
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 - тариф на теплову енергію, що споживається на потреби ГВП за місячний період, за який здійснюється розрахунок, грн/Гкал;
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 - тариф на теплову енергію, що споживається на потреби МВ за місячний період, за який здійснюється розрахунок, грн/Гкал;
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 - тариф на теплову енергію, що споживається на потреби опалення за місячний період, за який здійснюється розрахунок, грн/Гкал.

10. При використанні паливно-енергетичних ресурсів для забезпечення потреб теплової енергії об'єктом енергосервісу відповідні показники ([image: image135.png]EF o



), та/або ([image: image136.png]Y i



), та/або ([image: image137.png]Y it



) розраховуються за формулою:
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 - розрахунковий тариф на теплову енергію, що споживається об'єктом енергосервісу, грн/Гкал;
app - індекс, що визначає, на яку потребу споживається теплова енергія (ГВП, ВЕНТ, ОПАЛ);
B - вартість або тариф на енергоносій, грн/кг або грн/м3, або грн/літр;
C - теплотворна здатність енергоносія, відповідно до одиниць виміру вартості або тарифу на енергоносій ккал/кг або ккал/м3, або ккал/літр.

VII. Визначення фактичної температури внутрішнього повітря

1. Визначення фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image140.png]


) здійснюється у випадку недотримання повітряно-теплового режиму в приміщеннях будівлі шляхом проведення експрес-вимірювань або довготривалих вимірювань.

При відхиленні фактичної внутрішньої температури повітря ([image: image141.png]


) від розрахункової температури внутрішнього повітря ([image: image142.png] HopM



), визначеної згідно з додатком 1 до цієї Методики, більше ніж на 5° C визначення фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image143.png]


) здійснюється шляхом проведення довготривалих вимірювань.

При відхиленні фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image144.png]


) від розрахункової температури внутрішнього повітря ([image: image145.png] HopM



), визначеної згідно з додатком 1 до цієї Методики, не більше ніж на 5° C визначення фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image146.png]


) здійснюється шляхом проведення експрес-вимірювань або довготривалих вимірювань.

У випадку виявлення комісією, утвореною виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об'єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об'єктів державної власності) (далі - Комісія), відхилення фактичної внутрішньої температури повітря ([image: image147.png]


) від розрахункової температури внутрішнього повітря ([image: image148.png] HopM



), визначеної згідно з додатком 1 до цієї Методики, не більше ніж на 1.5° C визначення фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image149.png]


) шляхом проведення експрес-вимірювань або довготривалих вимірювань може не проводитись. Виявлена Комісією фактична температура внутрішнього повітря ([image: image150.png]


) може бути прийнята для розрахунків за цією Методикою.  Відповідне значення фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image151.png]


) повинно бути зафіксоване у відповідному протоколі Комісії.

Тривалість періоду експрес-вимірювань становить від двох до трьох тижнів. Тривалість періоду довготривалих вимірювань становить від восьми до десяти тижнів.

2. Вимірювання здійснюються у приміщеннях, наведених у додатку 1 до цієї Методики, відповідно до основної групи будинків громадського призначення, до якої належить об'єкт енергосервісу.

3. Кількість приміщень для проведення вимірювань визначається за умови, що їх сукупна площа становить не менше 10 % загальної опалюваної площі будівлі, але не менше чотирьох приміщень. Приміщення для проведення вимірювань визначаються за умов їх рівномірного розподілу по висоті будівлі та за сторонами світу. Для будівель поверховістю до 4 поверхів приміщення для проведення вимірювань мають бути розташовані щонайменше на першому і останньому поверхах. Для будівель поверховістю більше 4 поверхів приміщення для проведення вимірювань мають бути розташовані щонайменше на першому, останньому та одному з середніх поверхів.

Якщо будівля складається із сполучених між собою окремих секцій (корпусів), кількість приміщень для проведення вимірювань для кожної секції (корпусу) визначається відповідно до зазначених в цьому пункті вимог для кожної секції (корпусу) окремо.

Якщо в окремій секції (корпусі) будівлі кількість приміщень, визначених згідно з додатком 1 до цієї Методики, становить менше 40 % опалюваної площі цієї секції (корпусу) будівлі, така секція (корпус) при визначенні фактичної температури внутрішнього повітря ([image: image152.png]


) не враховується.

4. Вимірювання в приміщенні здійснюються з дотриманням таких вимог:

вимірювання проводяться на висоті 1,0 - 1,5 м від підлоги приміщення;

на час проведення вимірювань усі декоративні елементи, що не передбачені в проєктній та технічній документації на опалювальні прилади та/або ускладнюють доступ до опалювальних приладів, демонтуються;

чутливі елементи ЗВТ розміщуються на відстані не менше 1,5 м від внутрішньої поверхні зовнішніх стін та опалювальних приладів. Вікна та балконні двері під час проведення вимірювань щільно зачиняються;

за необхідності допускається провітрювання приміщень, в яких проводиться вимірювання, тривалістю до 15 хв., не більше чотирьох разів на добу;

забороняється розташовувати чутливі елементи ЗВТ на протягах, ближче ніж 2 метри від вікон, дверей, припливних чи витяжних пристроїв системи вентиляції;

протягом всього періоду вимірювань переміщення чутливих елементів ЗВТ від початкової точки їх встановлення не допускається;

протягом всього періоду вимірювань забороняється розташування на відстані ближче 2 метрів від чутливих елементів ЗВТ будь-яких об'єктів, що випромінюють або можуть випромінювати теплову енергію;

допускається розміщення чутливих елементів ЗВТ у зоні робочих місць людей, якщо розміщення чутливих елементів ЗВТ поза такою зоною неможливе;

забороняється спрямовувати на чутливі елементи ЗВТ потоки повітря від інших приладів, спрямовувати на них будь-які прилади, які випромінюють або можуть випромінювати будь-який вид теплового випромінювання;

забороняється відгороджувати чутливий елемент ЗВТ від загального об'єму приміщення, в якому він встановлений;

забороняється здійснювати будь-який вплив на чутливий елемент ЗВТ та/або на обчислювальний блок чи інші його елементи, що може призвести до спотворення результатів вимірювання.

5. До розрахунку приймаються періоди вимірювань, здійснені в межах часу роботи підприємства, організації, установи відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи. До розрахунку не приймаються періоди вимірювань, здійснені в час вихідних, святкових днів та інших перерв у роботі підприємства, організації, установи.

6. При ознаках вихолодження приміщення, в якому проводиться вимірювання, періоди вихолодження не приймаються до розрахунку. Періоди вихолодження визначаються як періоди з моменту початку зниження температури більше ніж на 3° C/год і до моменту відновлення температури до рівня температури в момент початку періоду вихолодження.

7. Фіксація температур приміщення має здійснюватися ЗВТ безперервно протягом всього періоду вимірювань з інтервалом вимірювань не більше 5 хв. при експрес-вимірюваннях та з інтервалом не більше 15 хв. при довготривалих вимірюваннях.

8. Сукупна тривалість періодів вимірювань, що здійснювалися відповідно до вимог пунктів 4 - 6 цього розділу, для експрес-вимірювань має становити не менше 50 годин, для довготривалих вимірювань - не менше 200 годин.

9. Фактична температура внутрішнього повітря ([image: image153.png]


) розраховується за формулою:
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	,
	(31)


де
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 - фактична температура внутрішнього повітря, °C;
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 - температура в приміщенні, визначена за результатами вимірювань, що визначається за формулою (32), наведеною у пункті 10 цього розділу °C;
A - площа приміщення, для якого визначалось значення температури в приміщенні ([image: image157.png]


), м2;
n - кількість приміщень, в яких проводились вимірювання температури внутрішнього повітря.

10. Температура в приміщенні, визначена за результатами вимірювань ([image: image158.png]


), розраховується за формулою:
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	,
	(32)


де

 [image: image160.png]


 - температура в приміщенні, визначена за результатами вимірювань, °C;
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 - добова температура в приміщенні, що визначається за формулою (33), наведеною у пункті 11 цього розділу °C;
tзов.доб - середня зовнішня температура повітря за добу. Визначається за даними найближчої метеорологічної станції з урахуванням вимог розділу XII цієї Методики, °C;
n - кількість діб, для яких проводились вимірювання, з урахуванням вимог пункту 6 та пункту 7 цього розділу.

11. Добова температура в приміщенні ([image: image162.png]


) розраховується за формулою:
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	,
	(33)


де
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 - добова температура в приміщенні, °C;
t - температура в приміщенні за один інтервал вимірювання, °C;
n - кількість інтервалів вимірювань в межах доби, що відповідають вимогам пункту 6 та пункту 7 цього розділу.

VIII. Визначення базового річного рівня споживання електричної енергії будівлею на потреби ВШЗО

1. Базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО ([image: image165.png]


) приймається рівним найменшому з двох значень, визначених за формулою (34), наведеною у пункті 4 цього розділу, та формулою (42), наведеною у пункті 16 цього розділу. Якщо одне із значень, визначених за формулою (34), наведеною у пункті 4 цього розділу, та формулою (42), наведеною у пункті 15 цього розділу, дорівнює нулю, базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО приймається рівним значенню, що не дорівнює нулю.

2. У разі відсутності відповідних вузлів обліку електричної енергії на потреби ВШЗО протягом періоду останніх двох років періоду визначення базового річного рівня споживання і більше результат розрахунку за формулою (34), наведеною у пункті 4 цього розділу, приймається рівним нулю.

3. Як місячні базові рівні споживання електричної енергії на потреби ВШЗО ([image: image166.png]


) приймаються значення, отримані за формулою (35), наведеною у пункті 5 цього розділу, або формулою (43), наведеною у пункті 17 цього розділу, відповідно до прийнятого значення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО.

4. Базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку ([image: image167.png]


), розраховується за формулою:
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	(34)


де
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 - базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку, кВт·год;
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 - місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку, що розраховується за формулою (35), наведеною у пункті 5 цього розділу, кВт·год;

i - один з місяців календарного року.

5. Місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку ([image: image171.png]


), розраховується за формулою:

	 [image: image172.png]W2o = X05°™ X m,™ X §=°



 
	,
	(35)


де

 [image: image173.png]


 - місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку, кВт·год;
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 - узагальнена за місяць характеристика споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку, що розраховується за формулою, (36) наведеною у пункті 6 цього розділу, кВт·год/(м2·добу);
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що розраховується за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, діб;
Sв.о. - площа приміщень які обслуговуються системою освітлення, м2.

6. Узагальнена місячна характеристика споживання електричної енергії на потреби ВШЗО ([image: image176.png]A0



) за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку, розраховується за формулою:

	 [image: image177.png]
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	(36)


де
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 - узагальнена за місяць характеристика споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку, кВт·год/(м2·добу);
k - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання норм освітленості системами ВШЗО в будівлі, що розраховується за формулою (37), наведеною у пункті 9 цього розділу;
Wв.о. - обсяг споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за окремий період, визначений за показами відповідних вузлів обліку, кВт·год;
mр.д. - кількість робочих днів за окремий період, визначена відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, діб;
Sв.о. - площа приміщень, які обслуговуються системою освітлення, м2;
n - кількість окремих періодів споживання електричної енергії на потреби ВШЗО, прийнятих до розрахунку.

7. Сукупна тривалість окремих періодів споживання електричної енергії на потреби ВШЗО, прийнятих до розрахунку, має становити не менше 190 діб.

8. До розрахунку приймаються окремі періоди, в яких частка робочих днів становить не менше 65 %.

9. Коефіцієнт, що враховує рівень недотримання норм освітленості системами ВШЗО в будівлі, (k), розраховується за формулою:
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	(37)


де
k - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання норм освітленості системами ВШЗО в будівлі;
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 - загальна потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО при умові дотримання норм освітленості в будівлі, що розраховується за формулою (38), наведеною у пункті 10 цього розділу, кВт;

 [image: image181.png]


 - встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО фактична, що розраховується за формулою (40), наведеною у пункті 12 цього розділу, кВт.

10. Загальна потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО при умові дотримання норм освітленості в будівлі ([image: image182.png]


) розраховується за формулою:

	 [image: image183.png]


 
	,
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де
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 - загальна потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО при умові дотримання норм освітленості в будівлі, кВт;
Pв.о. - встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО в приміщенні, що розраховується за формулою (41), наведеною у пункті 13 цього розділу, кВт;
k - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативної освітленості в приміщенні, що розраховується за формулою (39), наведеною у пункті 11 цього розділу;
n - кількість приміщень в яких проводились рівня освітленості.

11. Коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативної освітленості в приміщенні (k), розраховується за формулою:

	 [image: image185.png]Enopm.
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	,
	(39)


де

k - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативної освітленості в приміщенні;
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 - нормативне значення освітленості в приміщенні, визначене відповідно державних будівельних норм, лк;
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 - фактичне значення освітленості в приміщенні при ввімкненій системі штучного загального освітлення, лк.

При розрахунку узагальненої місячної характеристики споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку електричної енергії ([image: image188.png]T



), значення коефіцієнта, що враховує рівень недотримання нормативного рівня освітленості в приміщенні. (k), не може бути меншим одиниці.

12. Встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО фактична ([image: image189.png]jar.d.



) розраховується за формулою:
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 - встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО фактична, кВт;
Pв.о. - встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО в приміщенні, що розраховується за формулою (41), наведеною у пункті 13 цього розділу, кВт;
n - кількість приміщень, що обслуговуються ВШЗО.

13. Встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО в приміщенні (Pв.о.) розраховується за формулою:

	 [image: image192.png]


 
	,
	(41)


де
Pв.о.  - встановлена потужність освітлювальних приладів системи ВШЗО в приміщенні, кВт;
p - потужність освітлювального приладу системи ВШЗО в приміщенні, кВт;
Kпра - коефіцієнт споживання потужності пускорегулювальним апаратом освітлювального приладу системи ВШЗО в приміщенні, що визначається згідно з коефіцієнтами втрат пуско-регулюючої апаратури освітлювальних приладів, наведеними у додатку 2 до цієї Методики. При відсутності типу лампи в додатку 2 до цієї Методики (Kпра) приймається рівним 1 або відповідно до технічної документації на такий тип лампи;
n - кількість освітлювальних приладів системи ВШЗО в приміщенні.

14. Вимірювання освітленості в приміщенні здійснюється у порядку, передбаченому ДСТУ Б В.2.2-6-97 "Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості", затвердженим та введеним в дію наказом Держкоммістобудування України від 15 вересня 1997 року N 157 (далі - ДСТУ Б В.2.2-6-97), за винятком вимог розділу 4 ДСТУ Б В.2.2-6-97.

15. При вимірюванні освітленості ВШЗО для розрахунків за цією Методикою проводиться чистка світильників, заміна всіх перегорілих ламп та/або світильників не проводиться.

16. Базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО ([image: image193.png]


), розраховується за формулою:
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де
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 - базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО, кВт·год;
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 - місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО, що розраховується за формулою (43), наведеною у пункті 17 цього розділу кВт·год;
i - один з місяців календарного року.

17. Місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО ([image: image197.png]


), розраховується за формулою:

	 [image: image198.png]= X05°" X m;.™ X §&°



 
	,
	(43)


де
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 - місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО, кВт·год;
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 - узагальнена за місяць характеристика споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО, що розраховується за формулою (44), наведеною у пункті 18 цього розділу, кВт·год/(м2·добу);
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що розраховується за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, діб;
Sв.о. - площа приміщень, які обслуговуються системою освітлення, м2.

18. Узагальнена за місяць характеристика споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО ([image: image202.png]X05%"



), розраховується за формулою:
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де
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 - узагальнена за місяць характеристика споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за даними щодо характеристик системи ВШЗО, зібраних у результаті обстеження системи ВШЗО, кВт·год/(м2·добу);
Pв.о  - встановлена потужність ламп освітлювальних приладів системи ВШЗО в приміщенні, що розраховується за формулою (41), наведеною у пункті 13 цього розділу, кВт;
k - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативного рівня освітленості в приміщенні та розраховується за формулою (39), наведеною у пункті 11 цього розділу;
kp - коефіцієнт, що враховує рівень автоматизації управління системи ВШЗО в приміщенні. У випадку ручного управління системою ВШЗО kp = 1, у випадку автоматичного управління системою ВШЗО за рівнем освітленості kp = 0,8, у випадку автоматичного управління системою ВШЗО за допомогою датчиків руху kp = 0,4, у випадку автоматичного управління системою ВШЗО за рівнем освітленості та за допомогою датчиків руху kp = 0,3.
Sв.о. - площа приміщень, які обслуговуються системою освітлення, м2;
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 - розрахунковий час роботи системи ВШЗО, який визначається згідно з тривалістю роботи системи внутрішнього штучного загального освітлення в залежності від режиму роботи підприємства, організації, установи, наведеного у додатку 3 до цієї Методики, год;
kt - коефіцієнт коригування режиму роботи окремого приміщення, що розраховується за формулою (45), наведеною у пункті 19 цього розділу;
n - кількість приміщень, що обслуговуються системою ВШЗО.

Якщо режим роботи приміщення не відрізняється від режиму роботи підприємства, організації, установи, для такого приміщення значення коефіцієнт коригування режиму роботи окремого приміщення приймається рівним 1.

19. Коефіцієнт коригування режиму роботи окремого приміщення (kt) розраховується за формулою:
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де
kt - коефіцієнт коригування режиму роботи окремого приміщення;
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 - розрахунковий час роботи системи ВШЗО, який визначається відповідно до пункту 20 цього розділу та режиму роботи приміщення, год;
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 - розрахунковий час роботи системи ВШЗО, який визначається згідно з додатком 3 до цієї Методики відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, год.

20. Для приміщень, які не мають природного освітлення, але функціональне призначення яких передбачає постійне перебування людей згідно з режимом роботи підприємства, організації, установи, час роботи системи ВШЗО приймається рівним часу роботи підприємства, організації, установи.

Для приміщень, які мають відмінний режим роботи від режиму роботи підприємства, організації, установи, та час роботи яких є меншим за час роботи підприємства, організації, установи, час роботи систем ВШЗО визначається згідно з додатком 3 до цієї Методики відповідно до режиму роботи цих приміщень.

Для будинків і споруд культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів (театри, концертні зали, кінотеатри, цирки та ін.) режим роботи приміщень касових і вхідних вестибюлів, фоє, кулуарів, касових кабінетів, залів для глядачів, сцен, ар'єрсцен та інших приміщень, режим використання яких залежить від режиму використання сцен та залів для глядачів, визначається виходячи з фактичних графіків проведення концертів та вистав за останні три роки.

Для приміщень процедурних, перев'язувальних, кабінетів ендоскопії, функціональної діагностики, стерилізації при операційних, розбирання миття і сушки медичних інструментів, операційних, рентген операційних, процедурних ангіографії, наркозних, передопераційних, приміщень денного перебування пацієнтів, кабінетів функціональної діагностики, кімнат відпочинку пацієнтів після процедур, кабінетів електро- і світлолікування, залів і кабінетів лікувальної фізкультури, кабінетів променевої радіонуклідної діагностики, радіотерапії, процедурних магнітно-резонансної томографії, роздягалень у відділеннях водо- і грязелікування, процедурних для водо- і грязелікування, приміщень для матерів дитячих відділень та клізменних час роботи систем освітлення приймається рівним:

0,5 від значення, визначеного згідно з додатком 3 до цієї Методики, відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, за умови, що режим роботи підприємства, організації, установи знаходиться в межах 06:00 - 22:00;

0,3 від значення, визначеного згідно з додатком 3 до цієї Методики, відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи, за умови, що режим роботи підприємства, організації, установи цілодобовий.

Для всіх видів палат, що передбачають цілодобове перебування хворих (окрім відділень реанімації), час роботи системи ВШЗО приймається рівним часу, визначеному згідно з додатком 3 до цієї Методики для режиму роботи 07:00 - 23:00.

Для роздягалень, обідніх залів, буфетних, залів для музичних та фізкультурних занять, залів лікувальної фізкультури, залів басейну час роботи системи ВШЗО приймається рівним 0,2 від часу, визначеного згідно з додатком 3 до цієї Методики, відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи.

Для спалень, гардеробних, мийок лабораторного посуду, фотолабораторій, кінофотолабораторій, куточків живої природи, зоокуточків час роботи системи ВШЗО приймається рівним 0,1 від часу, визначеного згідно з додатком 3 до цієї Методики, відповідно до режиму роботи підприємства, організації, установи.

IX. Умови та порядок здійснення коригування фактичного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу

1. Коригування фактичного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу при використанні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО, визначеного відповідно до цієї Методики, має здійснюватися при виконанні хоча б однієї з умов:

значення середньої за період визначення базового річного рівня споживання кількості робочих днів у відповідному місяці ([image: image209.png]


), що визначається за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, та кількості робочих днів за місячний період, за який здійснюється розрахунок ([image: image210.png]


), відрізняються щонайменше на один день;

значення площі приміщень, які обслуговуються системою освітлення та в яких проводилися вимірювання рівня освітленості при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (Sв.о.) та площі приміщень, в яких проводилась модернізація системи ВШЗО в рамках енергосервісного контракту ([image: image211.png]


), відрізняються щонайменше на 1 м2.

2. Коригування фактичного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, до умов базового річного рівня споживання здійснюється за формулою:
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг спожитої електричної енергії на потреби ВШЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, кВт·год;
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 - обсяг спожитої електричної енергії на потреби ВШЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, відповідно до показів відповідних вузлів обліку електричної енергії на потреби ВШЗО, кВт·год;
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 - середня за період визначення базового річного рівня споживання кількість робочих днів у відповідному місяці, що визначається за формулою (6), наведеною у пункті 7 розділу III цієї Методики, діб;
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 - кількість робочих днів за місячний період, за який здійснюється розрахунок, діб;
ks - коефіцієнт, що враховує зміну площі приміщень, в яких проведено модернізацію системи ВШЗО, порівняно з площею приміщень, в яких проводились обстеження для визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО.

3. Коефіцієнт, що враховує зміну площі приміщень, в яких проведено модернізацію системи ВШЗО, порівняно з площею приміщень, в яких проводились обстеження для визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (ks), розраховується за формулою:
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де
ks - коефіцієнт, що враховує зміну площі приміщень, в яких проведено модернізацію системи ВШЗО, порівняно з площею приміщень, в яких проводились обстеження для визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО;
Sв.о. - площа приміщень, які обслуговуються системою освітлення та в яких проводилися вимірювання рівня освітленості при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО, м2;
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 - площа приміщень, в яких проводилась модернізація системи ВШЗО в рамках енергосервісного контракту, м2.

Коефіцієнт, що враховує зміну площі приміщень, в яких проведено модернізацію системи ВШЗО, порівняно з площею приміщень, в яких проводились обстеження для визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО (ks), не може мати значення більше одиниці.

4. Річне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у натуральних показниках ([image: image219.png]


), кВт·год, розраховується за формулою:
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 - річне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у натуральних показниках, кВт·год;
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 - місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у натуральних показниках, що визначається за формулою (49), наведеною у пункті 5 цього розділу кВт·год;

i - один з місяців календарного року.

5. Місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у натуральних показниках ([image: image223.png]B0 Rl



), розраховується за формулою:
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- місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у натуральних показниках, кВт·год;
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 - місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО, що визначається відповідно до вимог пункту 1 розділу VIII цієї Методики, кВт·год;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг спожитої електричної енергії на потреби ВШЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (46), наведеною у пункті 2 цього розділу, кВт·год.

6. Річна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у грошовій формі ([image: image228.png]E P



) розраховується за формулою:
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 - річна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у грошовій формі, грн;
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 - місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у грошовій формі, що визначається за формулою (51), наведеною у пункті 7 цього розділу, грн;
i - один з місяців календарного року.

7. Місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у грошовій формі ([image: image232.png]J- BUISO rpom M



) розраховується за формулою:
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- місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ВШЗО у грошовій формі, грн;
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 - місячний базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ВШЗО, що визначається відповідно до вимог пункту 1 розділу VIII цієї Методики, кВт·год;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг спожитої електричної енергії на потреби ВШЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (46), наведеною у пункті 2 цього розділу, кВт·год;
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 - тариф за місячний період, за який здійснюється розрахунок за електричну енергію, що споживається об'єктом енергосервісу на потреби ВШЗО, грн/кВт·год.

X. Визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО

1. Базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО ([image: image238.png]


) приймається рівним найменшому з двох значень, визначених за формулою (52), наведеною у пункті 4 цього розділу, та формулою (58), наведеною у пункті 11 цього розділу. Якщо одне із значень, визначених за формулою (52), наведеною у пункті 4 цього розділу, та формулою (58), наведеною у пункті 11 цього розділу, дорівнює нулю, базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО приймається рівним значенню, що не дорівнює нулю.

2. У разі відсутності відповідних вузлів обліку електричної енергії на потреби ЗО протягом періоду останніх двох років періоду визначення базового річного рівня споживання і більше результат розрахунку за формулою (52), наведеною у пункті 4 цього розділу, приймається рівним нулю.

3. Як місячні базові рівні споживання електричної енергії на потреби ЗО ([image: image239.png]


) приймаються значення, отримані за формулою (53), наведеною у пункті 5 цього розділу, або формулою (59), наведеною у пункті 12 цього розділу, відповідно до прийнятого значення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО.

4. Базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку електричної енергії, ([image: image240.png]


), розраховується за формулою:
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 - базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку електричної енергії, кВт·год;
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 - місячний базовий рівень споживання електроенергії на потреби ЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку електричної енергії, що розраховується за формулою (53), наведеною у пункті 5 цього розділу, кВт·год;

i - один з місяців календарного року.

5. Місячний базовий рівень споживання електроенергії на потреби ЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку електричної енергії, ([image: image244.png]


), розраховується за формулою:
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	,
	(53)


де
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 - місячний базовий рівень споживання електроенергії на потреби ЗО за обсягами споживання електричної енергії на потреби ЗО (за окремі періоди), визначеними за показами відповідних вузлів обліку електричної енергії, кВт·год;
Kз.о- коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативного рівня освітленості на ділянці зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (54), наведеною у пункті 6 цього розділу;
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 - середній місячний обсяг споживання електричної енергії на потреби ЗО у відповідному місяці за період визначення базового річного рівня споживання, що розраховується за формулою (57), наведеною у пункті 10 цього розділу, кВт·год.

6. Коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативного рівня освітленості ділянки зовнішнього освітлення (Кз.о), розраховується за формулою:
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	(54)


де
Kз.о - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативного рівня освітленості ділянки зовнішнього освітлення;
n - кількість відрізків зовнішнього освітлення на ділянці зовнішнього освітлення;
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 - встановлена потужність освітлювальних приладів на відрізку зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (56), наведеною у пункті 9 цього розділу, кВт;
kз.о - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативної освітленості відрізка зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (55), наведеною у пункті 7 цього розділу.

7. Коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативної освітленості відрізка зовнішнього освітлення (kз.о), розраховується за формулою:
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де
kз.о - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативної освітленості відрізка зовнішнього освітлення;
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 - нормативне значення освітленості на відрізку зовнішнього освітлення, що визначається відповідно до вимог державних будівельних норм, лк;
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 - фактичне значення освітленості на відрізку зовнішнього освітлення, лк.

8. Вимірювання освітленості здійснюється у порядку, передбаченому ДСТУ Б В.2.2-6-97, за винятком вимог розділу 4 ДСТУ Б В.2.2-6-97.

9. Встановлена потужність освітлювальних приладів на відрізку зовнішнього освітлення ([image: image253.png]


) розраховується за формулою:
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	,
	(56)


де
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 - встановлена потужність освітлювальних приладів на відрізку зовнішнього освітлення, кВт;
Pсв - встановлена потужність освітлювальних приладів, що закріплені на одній опорі або одному підвісі, кВт;
KПРА - коефіцієнт споживання потужності пускорегулювальним апаратом відповідного освітлювального приладу системи ЗО, що визначається згідно з додатком 2 до цієї Методики. При відсутності типу лампи в додатку 2 до цієї Методики (Kпра) приймається рівним 1 або відповідно до технічної документації на такий тип лампи;
m - кількість опор та/або підвісів системи ЗО на відрізку зовнішнього освітлення, шт.

10. Середній місячний обсяг споживання електричної енергії на потреби ЗО у відповідному місяці за період визначення базового річного рівня споживання ([image: image256.png]


) розраховується за формулою:
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	(57)


де
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 - середній місячний обсяг споживання електричної енергії на потреби ЗО у відповідному місяці за період визначення базового річного рівня споживання, кВт·год;
Wз.о.м - місячний обсяг споживання електричної енергії на потреби ЗО за відповідний календарний місяць відповідного року, кВт·год;
n - кількість років в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

11. Базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО за даними щодо характеристик системи ЗО, зібраних у результаті обстеження системи ЗО ([image: image259.png]


), розраховується за формулою:
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	(58)


де
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 - базовий річний рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО за даними щодо характеристик системи ЗО, зібраних у результаті обстеження системи ЗО, кВт·год;
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 - місячний базовий рівень споживання електроенергії на потреби ЗО за даними щодо характеристик системи ЗО, зібраних у результаті обстеження системи ЗО, що розраховується за формулою (59), наведеною у пункті 12 цього розділу, кВт·год;
i - один з місяців календарного року.

12. Місячний базовий рівень споживання електроенергії на потреби ЗО, визначений за даними щодо характеристик системи ЗО, зібраних у результаті обстеження системи ЗО, ([image: image263.png]


), розраховується за формулою:
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	(59)


де
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 - місячний базовий рівень споживання електроенергії на потреби ЗО, визначений за даними щодо характеристик системи ЗО, зібраних у результаті обстеження системи ЗО, кВт·год;
Pз.о - приведена електрична потужність ЗО, що розраховується за формулою (60), наведеною у пункті 13 цього розділу кВт;
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 - середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи ЗО за місяць, що розраховується за формулою (61), наведеною у пункті 14 цього розділу, год;

  [image: image267.png]


- середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи зовнішнього освітлення за місяць, протягом якого відбувалося часткове зниження рівня зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (62), наведеною у пункті 15 цього розділу, год;
kt - частка зниження рівня зовнішнього освітлення, яка затверджується власником або балансоутримувачем відповідної системи ЗО.

13. Приведена електрична потужність ЗО (Pз.о) розраховується за формулою:
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	,
	(60)


де
Pз.о - приведена електрична потужність, кВт;
n - кількість відрізків зовнішнього освітлення на ділянці зовнішнього освітлення;
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 - встановлена потужність освітлювальних приладів на відрізку зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (56), наведеною у пункті 9 цього розділу, кВт;
kз.о - коефіцієнт, що враховує рівень недотримання нормативного рівня освітленості відрізка зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (55), наведеною у пункті 7 цього розділу.

14. Середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи ЗО за місяць ([image: image270.png]


) розраховується за формулою:
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	,
	(61)


де
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 - середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи ЗО за місяць, год;
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 - час роботи ЗО у календарному місяці відповідного року, визначений відповідно до графіка роботи системи ЗО, год;
p - кількість років в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

15. Середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи зовнішнього освітлення за місяць, протягом якого відбувалося часткове зниження рівня зовнішнього освітлення, ([image: image274.png]


), розраховується за формулою:
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	,
	(62)


де
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 - середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи зовнішнього освітлення за місяць, протягом якого відбувалося часткове зниження рівня зовнішнього освітлення, год;
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 - час роботи ЗО у календарному місяці відповідного року, протягом якого відбувалося часткове зниження рівня зовнішнього освітлення, визначений відповідно до графіку роботи системи ЗО, год;
p - кількість років в межах періоду визначення базового річного рівня споживання.

XI. Умови та порядок здійснення коригування фактичного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу

1. Коригування фактичного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО при визначенні суми скорочення витрат замовника енергосервісу при використанні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО, визначеного відповідно до цієї Методики, має здійснюватися при виконанні хоча б однієї з умов:

значення середнього за період визначення базового річного рівня споживання часу роботи ЗО за місяць, що розраховується за формулою (61), наведеною у пункті 14 розділу X цієї Методики ([image: image278.png]


), та фактичного загального часу роботи ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок ([image: image279.png]i



), відрізняються щонайменше на одну годину;

значення середнього за період визначення базового річного рівня споживання часу роботи зовнішнього освітлення за місяць, протягом якого відбувалося часткове зниження рівня зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (62), наведеною у пункті 15 розділу X цієї Методики ([image: image280.png]


), та фактичного часу роботи ЗО, протягом якого здійснювалося часткове зниження рівня ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок ([image: image281.png]


), відрізняються щонайменше на одну годину;

значення частки зниження рівня ЗО, прийнятої при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО населеного пункту відповідно до пункту 9 розділу X цієї Методики (kt), та фактичної частки зниження рівня ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок (kt.ф), відрізняються щонайменше на 0,05.

2. Коригування фактичного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, до умов базового річного рівня споживання здійснюється за формулою:

	 [image: image282.png]W=~ =
= WaEoM. ¥
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де
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг спожитої електричної енергії на потреби ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, кВт·год;
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 - обсяг спожитої електричної енергії на потреби ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, відповідно до показів відповідних вузлів обліку електричної енергії на потреби ЗО, кВт·год;
kпр  - коефіцієнт приведення, що враховує зміну експлуатаційних параметрів ЗО порівняно з відповідними експлуатаційними параметрами, прийнятими при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО.

3. Коефіцієнт приведення, що враховує зміну експлуатаційних параметрів ЗО порівняно з відповідними експлуатаційними параметрами, прийнятими при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО (kпр), розраховується за формулою:
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де
kпр  - коефіцієнт приведення, що враховує зміну експлуатаційних параметрів ЗО порівняно з відповідними експлуатаційними параметрами, прийнятими при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО;
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 - середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи ЗО за місяць, що розраховується за формулою (61), наведеною у пункті 14 розділу X цієї Методики, год;
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 - середній за період визначення базового річного рівня споживання час роботи зовнішнього освітлення за місяць, протягом якого відбувалося часткове зниження рівня зовнішнього освітлення, що розраховується за формулою (62), наведеною у пункті 15 розділу X цієї Методики, год;
kt - частка зниження рівня ЗО, прийнята при визначенні базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО населеного пункту відповідно до пункту 12 розділу X цієї Методики;
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 - фактичний загальний час роботи ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, год;
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 - фактичний час роботи ЗО, протягом якого здійснювалося часткове зниження рівня ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, год;
kt.ф  - фактична частка зниження рівня ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок.

4. Річне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО у натуральних показниках ([image: image290.png]


) кВт·год, розраховується за формулою:
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де
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 - річне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО у натуральних показниках, кВт·год;
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 - місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО у натуральних показниках, кВт·год;
i - один з місяців календарного року.

5. Місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО у натуральних показниках ([image: image294.png]f=¢ B



) розраховується за формулою:
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де
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 - місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО у натуральних показниках, кВт·год;
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 - місячний базовий рівень споживання електричної енергії на потреби ЗО, що визначається відповідно до вимог пункту 1 розділу X цієї Методики, кВт·год;
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 - скоригований до умов базового річного рівня споживання обсяг спожитої електричної енергії на потреби ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, що визначається за формулою (63), наведеною у пункті 2 цього розділу, кВт·год.

6. Річна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ЗО у грошовій формі ([image: image299.png]


) розраховується за формулою:
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	,
	(67)
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 - річна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ЗО у грошовій формі, грн;
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 - місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ЗО у грошовій формі, грн;
i - один з місяців календарного року.

7. Місячна сума скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату споживання електричної енергії на потреби ЗО у грошовій формі ([image: image303.png]= PPEEE



) розраховується за формулою:
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 - скорочення рівня витрат замовника енергосервісу у грошовій формі на потреби ЗО за місяць, грн;
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 - місячне скорочення рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО у натуральних показниках, визначається за формулою (66), наведеною у пункті 5 цього розділу, кВт·год;
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 - середнє значення тарифу, що використовувався для розрахунку за електричну енергію, яка споживається об'єктом енергосервісу на потреби ЗО за місяць, грн/кВт·год.

8. У разі відсутності диференціювання за періодами доби тарифів на електроенергію, яка використовується на потреби ЗО за місяць, в якості середнього значення тарифу, що використовувався для розрахунку за електричну енергію на потреби ЗО за місяць, застосовується відповідний тариф, що використовувався для розрахунку за електричну енергію на потреби ЗО у відповідному місяці:
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 - середнє значення тарифу, що використовувався для розрахунку за електричну енергію, яка споживається об'єктом енергосервісу на потреби ЗО за місяць, грн/кВт·год;
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 - тариф, що використовувався для розрахунку за електричну енергію на потреби ЗО у відповідному місяці, грн/кВт·год.

9. У разі диференціювання за періодами доби тарифів на електроенергію на потреби ЗО за місяць середнє значення тарифу, що використовувався для розрахунку за електричну енергію, яка споживається об'єктом енергосервісу на потреби ЗО за місяць ([image: image311.png]EFp="F



), розраховується за формулою:
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 - середнє значення тарифу, що використовувався для розрахунку за електричну енергію, яка споживається об'єктом енергосервісу на потреби ЗО за місяць, грн/кВт·год;
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 - фактичний загальний час роботи ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, год;
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 - фактичний час роботи ЗО, протягом якого здійснювалося часткове зниження рівня ЗО за місячний період, за який здійснюється розрахунок, год;
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 - тариф, що використовувався для розрахунку за електричну енергію, яка споживалася об'єктом енергосервісу на потреби ЗО в нічний час доби за місячний період, за який здійснюється розрахунок, грн/кВт·год;
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 - тариф, що використовувався для розрахунку за електричну енергію, яка споживалася об'єктом енергосервісу на потреби ЗО у відмінний від нічного час доби за місячний період, за який здійснюється розрахунок, грн/кВт·год.

XII. Вимоги до вихідних даних для визначення базового річного рівня споживання

1. Вихідними даними для визначення базового річного рівня споживання, передбаченого цією Методикою, є статистична та інша інформація, яка стосується об'єкта енергосервісу та необхідна для проведення розрахунків (далі - вихідні дані).

2. Вихідні дані повинні бути повними, достовірними та точними.

3. Усі джерела вихідних даних повинні бути задокументовані у реєстрі вихідних даних для відповідного об'єкта енергосервісу.

4. Реєстр вихідних даних зберігається у замовника енергосервісу протягом всього строку дії договору енергосервісу, а його копія - у відповідного виконавця енергосервісу. Реєстр вихідних даних повинен бути доступними для всіх зацікавлених сторін з метою перевірки достовірності даних.

5. Джерелами вихідних даних для визначення базового рівня споживання теплової енергії на потреби опалення є:

показники відповідних вузлів обліку теплової енергії, що підтверджуються рахунками від постачальника теплової енергії, за період визначення базового річного рівня споживання;

протокол обстеження об'єкта енергосервісу Комісією про виявлення факту недотримання нормативних параметрів повітряно-теплового режиму на об'єкті енергосервісу, що визначені відповідними нормативними документами;

проєктна документація або документація, складена за результатами технічної інвентаризації, або технічний паспорт на будівлю (-і) об'єкта енергосервісу;

поповерховий план об'єкта енергосервісу із зазначенням точок розташування ЗВТ, які використовуються для експрес та/або довготривалих вимірювань відповідно до розділу VII цієї Методики, найменування приміщень, де встановлені ЗВТ, а також найменших відстаней від кожної точки вимірювання до внутрішньої поверхні двох стін зі спільним кутом;

найменування, тип і унікальні номери ЗВТ, а також відповідні копії свідоцтв про повірку та сертифікатів про калібрування ЗВТ;

оригінальні файли з архівними даними вимірювання, які автоматично генеруються ЗВТ та захищені від внесення сторонніх змін електронним підписом, передбаченим виробником відповідних ЗВТ;

програмне забезпечення, що поставляється з відповідним ЗВТ, для зчитування даних вимірювання, а також імпорту даних вимірювання у файловий формат, що підтримується програмним забезпеченням Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Reader, Notepad;

дані вимірювання реєстратором даних, які без внесення сторонніх змін імпортовано у файловий формат, що підтримується програмним забезпеченням Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Reader, Notepad;

електронна модель розрахунку середньозваженої фактичної температури в опалюваних приміщеннях об'єкта енергосервісу за результатами проведення експрес- та/або довготривалих вимірювань, яка подається у файловому форматі, що підтримується програмним забезпеченням Microsoft Excel або його аналогами;

інформація від метеорологічної станції, яка територіально найближче розташована до об'єкта енергосервісу, про фактичні погодні умови, що були зафіксовані протягом періоду визначення базового річного рівня споживання (помісячно) та протягом періоду експрес - або довготривалих вимірювань (подобово), викладена у письмовому вигляді;

документація щодо режиму роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу та його окремих приміщень (в разі якщо такі приміщення мають відмінний режим роботи від режиму роботи закладу);

документ, що підтверджує запровадження змін або перерв у режимі роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу або його окремих приміщень;

інші документи, засвідчені керівником об'єкта енергосервісу.

6. Джерелами вихідних даних для визначення базового річного рівня споживання теплової енергії на потреби МВ є:

показники відповідних вузлів обліку теплової енергії, що підтверджуються рахунками від постачальника теплової енергії, за період визначення базового річного рівня споживання (за наявності);

протокол обстеження об'єкта енергосервісу Комісією про виявлення факту недотримання нормативних параметрів повітряно-теплового режиму на об'єкті енергосервісу, що визначені відповідними нормативними документами;

державні будівельні норми, що встановлюють вимоги до параметрів повітряно-теплового режиму для відповідного типу закладу;

інформація від метеорологічної станції, яка територіально найближче розташована до об'єкта енергосервісу, про фактичні погодні умови, що були зафіксовані протягом періоду визначення базового річного рівня споживання (помісячно) та протягом періоду експрес- або довготривалих вимірювань (подобово), викладена у письмовому вигляді;

документація щодо режиму роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу та його окремих приміщень (в разі якщо такі приміщення мають відмінний режим роботи від режиму роботи закладу);

документ, що підтверджує запровадження змін або перерв у режимі роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу або його окремих приміщень.

7. Джерелами вихідних даних для визначення базового річного рівня споживання теплової енергії на потреби ГВП є:

показники відповідних вузлів обліку теплової енергії, що підтверджуються рахунками від постачальника теплової енергії, за період визначення базового річного рівня споживання (за наявності);

документація щодо режиму роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу та його окремих приміщень (в разі якщо такі приміщення мають відмінний режим роботи від режиму роботи закладу);

документ, що підтверджує запровадження змін або перерв у режимі роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу або його окремих приміщень.

8. Джерелами вихідних даних для визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ВШЗО приміщень об'єкта енергосервісу є:

показники відповідних вузлів обліку електричної енергії, що підтверджуються рахунками від постачальника електричної енергії, за період визначення базового річного рівня споживання (за наявності);

протокол обстеження об'єкта енергосервісу Комісією про виявлення факту недотримання параметрів освітлення на об'єкті енергосервісу, що визначені відповідними нормативними документами;

проєктна документація або документація, складена за результатами технічної інвентаризації, або технічний паспорт на будівлю (-і) об'єкта енергосервісу;

протоколи вимірювання параметрів освітленості в приміщеннях об'єкта енергосервісу, що містять у розрізі кожного приміщення, де проводяться вимірювання освітленості, таку інформацію: найменування приміщення; дату і час проведення вимірювань; найменування, тип і номер засобу вимірювання; розміри відповідного приміщення та висота підвісу освітлювальних приладів; структура освітлювальних приладів, зокрема кількість, потужність кожної (-го) лампи і/або світильника з розподіленням за типами та на робочі, неробочі, відсутні, а також коефіцієнт споживання потужності пускорегулювальним апаратом відповідного освітлювального приладу; вид засобу автоматизації управління системою ВШЗО в приміщенні; схема розміщення точок вимірювання відповідно до ДСТУ Б В.2.2-6-97; напруга електричної мережі на початку та в кінці вимірювань; значення виміряної освітленості в контрольних точках; а також значення розрахунків середньої та фактичної освітленості в приміщені; підписи відповідальної особи за вимірювання та відповідальної особи, до сфери управління якого належить об'єкт енергосервісу;

електронна модель розрахунку середньої та фактичної освітленості у приміщеннях об'єкта енергосервісу за результатами проведення вимірювань, яка подається у файловому форматі, що підтримується програмним забезпеченням Microsoft Excel або його аналогами;

поповерховий план об'єкта енергосервісу із зазначенням найменування та площі приміщень, де виконані вимірювання параметрів освітленості, а також відповідне значення фактичної освітленості в кожному приміщені, отримане за результатами аналізу вимірювань;

документація щодо режиму роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу та його окремих приміщень (в разі якщо такі приміщення мають відмінний режим роботи від режиму роботи закладу);

документ, що підтверджує запровадження змін або перерв у режимі роботи підприємства, організації, установи об'єкта енергосервісу або його окремих приміщень.

9. Джерелами вихідних даних для визначення базового річного рівня споживання електричної енергії на потреби ЗО є:

показники відповідних вузлів обліку електричної енергії, що підтверджуються рахунками від постачальника електричної енергії, за період визначення базового річного рівня споживання (за наявності);

протокол обстеження об'єкта енергосервісу Комісією про виявлення факту недотримання параметрів освітлення на об'єкті енергосервісу, що визначені відповідними державними будівельними нормами;

документація, складена за результатами технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів транспортної інфраструктури, які входять до складу відповідної ділянки зовнішнього освітлення;

протоколи вимірювання параметрів освітленості на ділянці зовнішнього освітлення, що містить у розрізі кожного відрізку відповідної ділянки зовнішнього освітлення, на якому проводяться вимірювання освітленості, таку інформацію: інвентаризаційні номери опор зовнішнього освітлення, між якими проводяться вимірювання; дату і час проведення вимірювань; найменування, тип і номер засобу вимірювання; розміри відповідних ділянок зовнішнього освітлення та висота підвісу освітлювальних приладів; структура освітлювальних приладів, зокрема кількість, потужність кожної лампи з розподіленням за типами та на робочі, неробочі, відсутні, а також коефіцієнт споживання потужності пускорегулювальним апаратом відповідного світильника; вид засобу автоматизації управління системою ЗО на ділянці зовнішнього освітлення; схема розміщення точок вимірювання відповідно до ДСТУ Б В.2.2-6-97; напруга електричної мережі на початку та в кінці вимірювань; значення виміряної освітленості в контрольних точках; а також значення розрахунків середньої та фактичної освітленості на відповідній ділянці зовнішнього освітлення; підписи відповідальної особи за вимірювання та відповідальної особи, до сфери управління якого належить об'єкт енергосервісу;

електронна модель розрахунку середньої та фактичної освітленості на відрізках відповідної ділянки зовнішнього освітлення за результатами проведення вимірювань, яка подається у файловому форматі, що підтримується програмним забезпеченням Microsoft Excel або його аналогами;

ситуаційний план ділянки зовнішнього освітлення із зазначенням найменування об'єктів транспортної інфраструктури та інвентаризаційних номерів опор зовнішнього освітлення відповідної ділянки зовнішнього освітлення, а також розміри та отримане за результатами аналізу вимірювань значення фактичної освітленості на кожному відрізку відповідної ділянки зовнішнього освітлення;

графік включення та виключення зовнішнього освітлення, а також документ із зазначенням періоду та частки зниження рівня освітлення в нічний час доби, які затверджені власником або балансоутримувачем відповідного об'єкта транспортної інфраструктури.

XIII. Вимоги до проведення розрахунків і результатів визначення базового річного рівня споживання

1. Усі розрахунки для визначення базового річного рівня споживання виконуються в електронній розрахунковій моделі, яку створює виконавець розрахунків на основі програмного забезпечення Microsoft Excel або його аналогів.

2. Електронна розрахункова модель повинна містити щонайменше такі підрозділи: "Вихідні дані" із зазначенням найменувань, числових значень та джерел вихідних даних, в тому числі перевідних коефіцієнтів та фізичних констант, що застосовуються для розрахунків; "Розрахунок" із зазначенням найменування кожного проміжного етапу розрахунку; "Результати розрахунку" із зазначенням найменувань та числових значень результуючих параметрів розрахунку.

3. При виконанні розрахунків в електронній розрахунковій моделі не допускається внесення до формул будь-яких числових значень, окрім множників для утворення кратних та частинних одиниць відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

4. Електронна розрахункова модель повинна бути повністю закінченою та відкритою до перегляду формул та логічних зв'язків, що використовувались у ній для цілей розрахунку.

5. Результати розрахунку базового річного рівня споживання повинні бути повними, підкріпленими джерелами вихідних даних та такими, що піддаються об'єктивній перевірці на достовірність.

6. Результати розрахунку базового річного рівня споживання та електронна розрахункова модель у файловому форматі, що підтримується програмним забезпеченням Microsoft Excel або його аналогами, зберігаються у замовника енергосервісу протягом всього строку дії договору енергосервісу, копії - у виконавця енергосервісу.

	 Начальник Управління
енергоефективності
	
Дмитро ПЕТРУНІН


Додаток 1 
до Методики визначення 
базового річного рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів 
та житлово-комунальних послуг 
(пункт 3 розділу IV)
КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ 
для проведення вимірювання фактичних значень 
температури повітря відповідно до призначення будівлі
	Перелік 
основних груп будинків 
громадського призначення
	Перелік приміщень 
для проведення вимірювань
	Розрахункова температура внутрішнього повітря 
в холодний період, °C

	Заклади освіти
	Класні приміщення, навчальні кабінети, аудиторії, навчальні кабінети у закладахпрофесійної (професійно-технічної) вищої освіти, вчительські, гурткові приміщення, кабінети адміністрації, кімнати громадських організацій.
	18

	Заклади дошкільної освіти
	Ігрові, роздягальні, спальні.
	21

	Заклади охорони здоров’я
	Операційні, рентгенопераційні, процедурні, перев’язувальні, кабінети ендоскопії, кабінети функціональної діагностики, палати для дорослих хворих, приміщення для матерів дитячих відділень, кабінети лікарів, приміщення денного перебування пацієнтів, кімнати відпочинку пацієнтів після процедур.
	20

	Житлові будинки
	Загальні кімнати, спальні, кабінети, кухні, кухні-їдальні.
	20

	Культурно-видовищні 
та дозвіллєві заклади
	Кімнати для переодягання, кімнати художника, кабінети чергового адміністратора, приміщення розповсюдження квитків, приміщення для занять артистів, чергові костюмерні, приміщення для занять музикантів, приміщення для роботи гуртків, приміщення для адміністративно-господарського персоналу, кімнати громадських організацій, приміщення 
для настільних ігор, кімнати для творчого керівництва, асистентів режисера, диригента, хормейстра та балетмейстра, аудиторії, відеозали, методичні кабінети, приміщення лектора методиста.
	18

	Заклади соціального 
захисту населення
	Житлові кімнати, вітальні, бібліотеки-читальні, кімнати відпочинку, гурткові, приміщення для побутових потреб.
	20

	Готелі
	Житлові номери.
	20

	Підприємства торгівлі
	Торговельні зали продовольчих магазинів, торговельні зали універсальних непродовольчих магазинів.
	15

	Підприємства харчування 
(заклади ресторанного господарства)
	Банкетні зали, окремі кабінети, бари, буфети, приміщення для відпочинку та ігор відвідувачів, кабінети завідуючого виробництвом, адміністративні приміщення.
	20

	Суди
	Зали судових засідань, конференц зали, зали президії, зали пленуму, робочі приміщення суддів, робочі приміщення керівництва суду, робочі приміщення структурних підрозділів технічного апарату, нарадчі кімнати, приміщення чергового підрозділу охорони, приміщення пожежного поста, обідні зали закладу харчування, приміщення приймання їжі.
	18

	Будинки адміністративного та побутового призначення
	Приміщення управлінь конструкторських бюро, приміщення громадських організацій.
	18


У разі наявності в будівлі приміщень що належать більше ніж до однієї групи будинків громадського призначення, визначення групи будинку громадського призначення для такої будівлі здійснюється за проєктною документацією на таку будівлю або у разі її відсутності за кодом Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

Додаток 2 
до Методики визначення 
базового річного рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів 
та житлово-комунальних послуг 
(пункт 13 розділу VIII)
КОЕФІЦІЄНТИ ВТРАТ 
пуско-регулюючої апаратури освітлювальних приладів
	Тип лампи
	Тип ПРА
	KПРА

	Трубчаста люмінесцентна ЛБ
	звичайний електромагнітний
	1,22

	
	електромагнітний зі зниженими втратами
	1,14

	
	електронний
	1,10

	Ртутна газорозрядна ДРЛ, ДРІ
	звичайний електромагнітний
	1,10

	
	електромагнітний зі зниженими втратами
	1,10

	
	електронний
	1,05

	Дугова натрієва трубчаста ДНаТ
	звичайний електромагнітний
	1,10

	
	електромагнітний зі зниженими втратами
	1,10

	
	електронний
	1,06




Додаток 3 
до Методики визначення 
базового річного рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів 
та житлово-комунальних послуг 
(пункт 18 розділу VIII)
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ШТУЧНОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
в залежності від режиму роботи підприємства, організації, установи
	Січень

	Початок р.дня
	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00
	24:00

	Кінець р.дня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	10:05
	10:05
	10:05
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00

	1:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	11:05
	11:05
	11:05
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00

	2:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	12:05
	12:05
	12:05
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00

	3:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	13:05
	13:05
	13:05
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00

	4:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	14:05
	14:05
	14:05
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00

	5:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	15:05
	15:05
	15:05
	15:00
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00

	6:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	16:05
	16:05
	16:05
	16:00
	15:00
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00

	7:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	17:05
	17:05
	17:05
	17:00
	16:00
	15:00
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00

	8:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	18:05
	18:05
	18:05
	18:00
	17:00
	16:00
	15:00
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00
	8:00

	9:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	19:05
	19:05
	19:05
	19:00
	18:00
	17:00
	16:00
	15:00
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00
	9:00

	10:00
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	20:05
	20:05
	20:05
	20:00
	19:00
	18:00
	17:00
	16:00
	15:00
	14:00
	13:00
	12:00
	11:00
	10:00

	11:00
	10:18
	9:18
	8:18
	7:18
	6:18
	5:18
	4:18
	3:18
	2:18
	1:18
	0:18
	0:00
	20:24
	20:24
	20:18
	19:18
	18:18
	17:18
	16:18
	15:18
	14:18
	13:18
	12:18
	11:18
	10:18

	12:00
	10:18
	9:18
	8:18
	7:18
	6:18
	5:18
	4:18
	3:18
	2:18
	1:18
	0:18
	0:00
	0:00
	20:24
	20:18
	19:18
	18:18
	17:18
	16:18
	15:18
	14:18
	13:18
	12:18
	11:18
	10:18

	13:00
	10:18
	9:18
	8:18
	7:18
	6:18
	5:18
	4:18
	3:18
	2:18
	1:18
	0:18
	0:00
	0:00
	0:00
	20:18
	19:18
	18:18
	17:18
	16:18
	15:18
	14:18
	13:18
	12:18
	11:18
	10:18

	14:00
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	5:24
	4:24
	3:24
	2:24
	1:24
	0:24
	0:05
	0:05
	0:05
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24

	15:00
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	5:24
	4:24
	3:24
	2:24
	1:24
	1:05
	1:05
	1:05
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24

	16:00
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	5:24
	4:24
	3:24
	2:24
	2:05
	2:05
	2:05
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24

	17:00
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	5:24
	4:24
	3:24
	3:05
	3:05
	3:05
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24

	18:00
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	5:24
	4:24
	4:05
	4:05
	4:05
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24

	19:00
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	5:24
	5:05
	5:05
	5:05
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24

	20:00
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	6:24
	6:05
	6:05
	6:05
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24

	21:00
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	7:24
	7:05
	7:05
	7:05
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24
	17:24

	22:00
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	8:24
	8:05
	8:05
	8:05
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24
	18:24

	23:00
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	9:24
	9:05
	9:05
	9:05
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00
	19:24

	24:00
	20:24
	19:24
	18:24
	17:24
	16:24
	15:24
	14:24
	13:24
	12:24
	11:24
	10:24
	10:05
	10:05
	10:05
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00


	

	Лютий

	Початок р.дня
	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00
	24:00

	Кінець р.дня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0:00
	0:00
	17:55
	16:55
	15:55
	14:55
	13:55
	12:55
	11:55
	10:55
	9:55
	9:16
	9:16
	9:16
	9:16
	9:16
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00
	0:00

	1:00
	1:00
	0:00
	17:55
	16:55
	15:55
	14:55
	13:55
	12:55
	11:55
	10:55
	10:16
	10:16
	10:16
	10:16
	10:16
	10:00
	9:00
	8:00
	7:00
	6:00
	5:00
	4:00
	3:00
	2:00
	1:00

	2:00
	2:00
	1:00
	0:00
	17:55
	16:55
	15:55
	14:55
	13:55
	12:55
	11:55
	11:16
	11:16
	11:16
	11:16
	11:16
	11:00
	10:00
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