Додаток 2
до Порядку первинного обліку 
обсягів утворення, обробки, 
зберігання та повторного 
використання осадів стічних вод
(підпункт 2 пункту 10)
ЖУРНАЛ
ОБРОБКИ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД
_____________________________________________________________________________
(назва очисної споруди та найменування підприємства)
І. Первинний облік обсягів ущільнення осадів стічних вод
очисних споруд системи централізованого водовідведення

	Вид осаду1
	____________________

	Код відходу за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2023 року № 1102)
	20 03 06

	Код операції з управління відходами
	R12

	Основна характеристика процесу2
	____________________

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата утворення відходів
	Кількість прийнятих осадів, м3
	Вологість прийнятих осадів, %
	Використання реагентів
	Місце передачі 
ущільненого осаду
	Кількість 
переданого осаду, м3
	Вологість переданого осаду, %
	Ім’я та прізвище, 
підпис відповідальних працівників

	
	
	
	Марка
	Доза, г/м3
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітки.



1 — сирий осад, надлишковий мул, суміш осадів.



2 — гравітаційне, з використанням спеціального обладнання.
ІІ. Первинний облік обсягів стабілізації осадів стічних водочисних споруд системи централізованого водовідведення

	Вид осаду1
	____________________

	Код відходу за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2023 року № 1102)
	20 03 06

	Код операції з управління відходами
	R12

	Основна характеристика процесу2
	____________________

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата надходження осадів
	Кількість прийнятих осадів, м3
	Вологість прийнятих осадів, %
	Зольність прийнятих осадів, %
	Місце передачі стабілізованого осаду
	Кількість переданого осаду, м3
	Вологість переданого осаду, %
	Зольність переданого осаду, %
	Ім’я та прізвище, підпис відповідальних працівників

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітки.



1 — сирий осад, надлишковий мул суміш осадів.



2 — аеробна, анаеробна.

ІІІ. Первинний облік обсягів механічного обезводнювання осадів стічних вод очисних споруд системи централізованого водовідведення

	Вид осаду1
	____________________

	Код відходу за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2023 року № 1102)
	20 03 06

	Код операції з управління відходами
	R12

	Тип обладнання
	____________________

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата надходження осадів
	Кількість прийнятих осадів, м3
	Вологість прийнятих осадів, %
	Використання реагентів
	Місце передачі кека
	Кількість переданого кека, м3
	Вологість переданого кека, %
	Ім’я та прізвище, 
підпис відповідальних працівників

	
	
	
	Марка
	Доза, г/м3
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка.



1 — сирий осад, надлишковий мул, суміш осадів, стабілізовані осади.
ІV. Первинний облік обсягів обробки осадів стічних вод на мулових майданчиках очисних споруд системи централізованого водовідведення

	Вид осаду1
	____________________

	Код відходу за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2023 року № 1102)
	20 03 06

	Код операції з управління відходами
	R12

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата надходження 
осадів та № майданчика
	Кількість прийнятих осадів, м3
	Вологість прийнятих осадів, %
	Використання реагентів
	Дата передачі обробленого осаду 
та № майданчика
	Місце передачі обробленого осаду
	Кількість переданого осаду, м3
	Вологість переданого осаду, %
	Ім’я та прізвище, підпис відповідальних працівників

	
	
	
	Марка
	Доза, г/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка.



1 — сирий осад, надлишковий мул, суміш осадів, стабілізовані осади.
V. Первинний облік обсягів знезараження осадів стічних вод очисних споруд системи централізованого водовідведення

	Вид осаду1
	____________________

	Код відходу за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2023 року № 1102)
	20 03 06

	Код операції з управління відходами
	R12

	Основна характеристика процесу2
	____________________

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата надходження осадів
	Кількість прийнятих осадів, м3
	Вологість прийнятих осадів, %
	Використання реагентів
	Теплова обробка
	Місце передачі осадів
	Ім’я та прізвище, 
підпис відповідальних працівників

	
	
	
	Марка
	Доза, г/м3
	Температура, °C
	Час, 
хвилин
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітки.



1 — сирий осад, надлишковий мул суміш осадів.



2 — теплова обробка, з використанням знезаражуючих речовин.
