Додаток 4
до Порядку розміщення та кріплення 
військових вантажів на рухомому складі, 
у тому числі відкритому 
(пункт 2 розділу ІV)

Таблиця 1

Вага та довжина дроту в мотках (бухтах)
	Діаметр дроту, мм
	Маса 1000 пог. м, 
кг
	Стандартний моток

(бухта)
	Зменшений моток 
(бухта)

	
	
	довжина, м
	маса, кг
	довжина, м
	маса, кг

	4
	99
	202
	20
	101
	10

	5
	154
	162
	25
	78
	12

	6
	222
	113
	25
	54
	12


Таблиця 2

Робоче навантаження для багаторазових розтяжок
	Вага ОВТ, тонн
	Навантаження на розтяжку LC

	
	у складі військового транспорту
	у складі військового ешелону

	Колісні машини
	ВГМ
	Розтяжки та упори, дН
	Розтяжки,

дН
	Розтяжки,

дН

	3
	5
	1000
	2000
	1000

	8,5
	11
	2500
	4000
	2000

	15
	25
	4000
	6250
	4000

	28
	52
	8000
	10000
	6250

	38
	60
	10000
	16000
	10000

	42
	65
	12500
	20000
	12500


Таблиця 3

Робоче навантаження для одноразових розтяжок
	Вага ОВТ, тонн
	Навантаження на розтяжку LC

	
	у складі військового транспорту
	у складі військового ешелону

	Колісні машини
	Розтяжки та упори, 
дН
	Розтяжки,

дН
	Розтяжки,

дН

	3
	1000
	2000
	1000

	8
	2500
	4000
	2000


Таблиця 4

Взаємозамінність багаторазових розтяжок 
та розтяжок зі сталевого дроту діаметром 6 мм 
(в залежності від робочого навантаження)
	Робоче навантаження розтяжки, 

дН
	Кількість розтяжок, 

шт
	Кількість ниток, 

шт

	1000
	1
	2

	2000
	1
	4

	2500
	1
	4

	4000
	1
	8

	5000
	1
	8

	6250
	2
	6

	8000
	2
	8

	10000
	5
	4

	12500
	4
	6

	16000
	4
	8

	20000
	5
	8


Таблиця 5

Розміри брусків у залежності від діаметру колеса
	Розміри бруска, 
(не менше) мм
	Діаметр колеса, мм

	
	менше ніж 500
	500–799
	800–1099
	1100–1399
	1400–1599
	1600 та більше

	Висота 
	40
	50
	75
	100
	135
	150

	Ширина
	100
	100
	120
	160
	200
	220


Таблиця 6

Розміри брусків у залежності від ваги ВГМ
	Розміри бруска, мм (не менше)
	Маса ВГМ, т

	
	до 12,0
	12,1–18,0
	більше ніж 18,0

	Висота 
	10
	150
	180

	Ширина
	150
	180
	200


Таблиця 7

Розміри цвяхів для кріплення
	Діаметр стержня цвяха, 
мм
	Довжина цвяха, 
мм
	Маса 1000 цвяхів, 
кг
	Кількість цвяхів в 1кг, 
шт.

	5
	150
	23,2
	43

	6
	200
	43,9
	22–23

	8
	250
	98,6
	10


Таблиця 8

Розміри скоб для кріплення
	Розміри скоб, мм
	Маса 100 скоб, 
кг

	діаметр стрижня
	довжина скоби
	довжина рога
	

	8
	250–300
	70–80
	150–160

	10
	250–300
	70–80
	210–250

	12
	250–300
	70–80
	300–360


Таблиця 9

Взаємозамінність цвяхів різних діаметрів
	Кількість цвяхів діаметром 6 мм, 
які підлягають заміні, шт.
	Відповідна кількість цвяхів діаметром, мм

	
	5
	8

	2
	3
	2

	3
	5
	2

	4
	6
	3

	5
	8
	3

	6
	9
	4

	7
	10
	4

	8
	12
	5

	9
	13
	5

	10
	15
	6


Таблиця 10

Взаємозамінність дротових засобів кріплення
	Кількість ниток дроту 
діаметром 6 мм, 
які підлягають заміні
	Відповідна кількість ниток дроту діаметром, мм

	
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,3
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0

	2
	6
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	2

	4
	–
	8
	6
	6
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	–
	–
	8
	8
	6
	6
	6
	4
	4

	8
	–
	–
	–
	–
	8
	8
	6
	6
	6


Таблиця 11

Кількість ниток у розтяжках в залежності 
від кута встановленої розтяжки
	Кут між проєкцією розтяжки на підлогу вагона та поздовжньою віссю вагона в плані, 
град.
	Кількість ниток при куті між розтяжкою та підлогою вагона, шт.

	
	45 та менше
	46–50
	51–55
	56–60
	61–65
	66–70
	71–75
	76–80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	45 та менше
	1
	1,5
	1,5
	1,5
	2
	2,5
	3
	4

	46–50
	1,5
	1,5
	1,5
	2
	2
	2,5
	3
	–

	51–55
	1,5
	1,5
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	–

	56–60
	1,5
	2
	2
	2
	2,5
	3
	4
	–

	61–65
	2
	2
	2,5
	2,5
	3
	3,5
	–
	–

	66–70
	2,5
	2,5
	3
	3
	3,5
	–
	–
	–

	71–75
	3
	3
	3,5
	4
	–
	–
	–
	–

	76–80
	4
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Таблиця 12

Характеристики УМК-1Г, УМК-2Г
	Тип УМК
	Маса ВГМ, 
тонн
	Розміри опорної плити 
(довжина × ширина × товщина), мм
	Кількість стрижнів, 
шт.
	Розміри стрижнів (довжина × діаметр), мм
	Маса комплекту (чотирьох упорів), кг

	УМК-1Г
	7–25
	280 × 200 × 8
	6
	26 × 14
	25

	УМК-2Г
	25,1–42
	280 × 240 × 10
	10
	26 × 14
	31


Таблиця 13

Характеристики УМК
	Тип УМК
	Маса колісних машин, тонн
	Розміри опорної плити 
(довжина × ширина × товщина), мм
	Кількість стрижнів, шт.
	Маса комплекту 
(чотирьох упорів), кг

	УМК-1К
	До 15
	480 × 200 × 290
	2 у бокових упорах; 4 у поздовжніх упорах
	36

	УМК-2К
	15,1–26
	480 × 200 × 280
	2 у бокових упорах; 6 у поздовжніх упорах
	80

	УМК-1КМ
	До 15
	360 × 220 × 196
	4 у бокових упорах; 4 у поздовжніх упорах
	114,3

	УМК-2КМ
	15,1–26
	415 × 260 × 228
	4 у бокових упорах; 6 у поздовжніх упорах
	190,6


Таблиця 14

Типи металевих шипованих упорів для кріплення ОВТ
	Тип металевих 
шипованих упорів
	Вага ОВТ, тонн
	Характеристика

	
	колісні машини
	ВГМ
	розміри (довжина х ширина х товщина), мм

	Тип 1
	Від 6
	Від 6
	474 × 265 × 170

	Тип 2
	6–20
	–
	400 × 180 × 180

	Тип 3
	8–14
	–
	376 × 250 × 175


Таблиця 15

Типи металевих поперечних упорів для кріплення ОВТ
	Тип металевих шипованих упорів
	Вага ОВТ, тонн
	Характеристика

	
	колісні машини
	ВГМ
	розміри (довжина × ширина × товщина), мм

	Тип 11
	Від 6
	Від 6
	480 × 260 × 129

	Тип 12
	–
	Від 26
	470 × 250 × 170


Таблиця 16

Характеристики шпор
	Тип шпор
	Розміри опорної плити 
(довжина х ширина х товщина), мм
	Висота гребня (стрижня), мм
	Маса комплекту (чотирьох шпор), кг

	Ш-137
	585 × 140 × 12
	30
	48,0

	Ш-434
	545 × 150 × 16
	28
	57,4

	Ш-216
	605 × 140 × 25
	30
	84,0

	Ш-575
	370 × 120 × 9
	23
	26,8

	Ш-915
	250 × 100 × 5
	30
	8,0

	Ш-350
	375 × 130 × 12
	25
	31,0

	Ш-70
	590 × 146 × 14
	28
	48,0

	Ш-65Л
	530 × 170 × 14
	28
	60,0

	Ш-303
	500 × 140 × 12
	30
	38,8

	Ш-78
	380 × 110 × 10
	30
	25,0


Таблиця 17

Типи УМК для кріплення ВГМ
	ВГМ

(об’єкти та всі модифікації на їх базі)
	Тип УМК
	Позначення

	1
	2
	3

	ГТ-СМ
	УМК-1Г
	УМК-1Г 05.Е12.130.000

	ГТ-МУ
	УМК-1Г
	УМК-1Г 05.Е12.130.000


	МТ-Т
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	АТ-Т
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	АТС-59, АТС-59Г
	УМК-1Г
	УМК-1Г 05.Е12.130.000

	МТ-ЛБ, МТ-ЛБу
	УМК-1Г
	УМК-1Г 05.Е12.130.000

	ГМ-352
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	ГМ-355
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	ГМ-567
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	ГМ-569
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	ГМ-577
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	ГМ-579
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000

	ГМ-575, ГМ-5975
	УМК-1Г
	УМК-1Г 05.Е12.130.000

	БМП-1, БМП-2, БМД
	УМК-1Г
	УМК-1Г 05.Е12.130.000

	На вузлах СУ-100П
	УМК-2Г
	УМК-2Г 05.Е12.143.000


Примітка.
	Маса ВГМ, тонн
	Тип УМК

	7–25
	УМК-1Г

	25,1–42
	УМК-2Г


* 
Об’єкти ГМ-352, 355, БМП-1, БМП-2 та машини на їх базі додатково до упорів кріпляться дерев’яними вкладишами (чотири пари вкладишів на один об’єкт).

Таблиця 18

Типи шпор для кріплення ВГМ
	№

з/п
	ВГМ
	Тип шпори
	Позначення шпори

	
	номер об’єкта
	назва об’єкта
	база
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	429
	МТ-Т
	Т-64
	Ш-429
	29АДР.1231.сб99

	2
	137
	Т-54
	
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	3
	155
	Т-55
	
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	4
	166
	Т-62
	
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	5
	172
	Т-72
	
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	6
	434
	Т-64
	
	Ш-434
	34.АГТ.011 СБ99

	7
	
	БМ «Булат»
	
	Ш-434
	34.АГТ.011 СБ99

	8
	219
	Т-80
	
	Ш-216
	216-90.СБ-110

	9
	
	БМ «Оплот»
	
	Ш-216
	216-90.СБ-110

	10
	608
	БРЕМ-1
	Т-72
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	11
	
	МТ-55, МТУ-20
	Т-72
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	12
	632
	МТУ-72
	Т-72
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	13
	637
	ИМР-2
	Т-72
	Ш-137
	54.28.756.сб1

	14
	
	ИМР
	Т-55
	Ш-137
	МДК-2М.1800.010

	15
	
	БАТ-М
	АТ-Т
	Ш-137
	МДК-2М.1800.010

	16
	
	БТМ-3
	АТ-Т
	Ш-137
	МДК-2М.1800.010

	17
	
	МДК-2М
	АТ-Т
	Ш-137
	МДК-2М.1800.010

	18
	
	МДК-3
	Т-64
	Ш-434
	34.АГТ.011.сб99

	19
	
	БАТ-2
	Т-64
	Ш-434
	34.АГТ.011.сб99

	20
	82*, 83*
	ПММ*, ПММ-2*
	Т-64
	Ш-434
	34.АГТ.011.сб99

	21
	78, 78В
	ІПР, ІРМ
	БМП-1
	Ш-78
	78А.52.462.СБ

	22
	256
	УР-77
	МТ-ЛБ
	Ш-350
	Є2С1-60.027.СБ

	23
	118*, 318*
	ГМЗ*, ГМЗ-3*
	СУ-100П
	Ш-303
	303.82.сб19

	24
	
	ПТС-2*
	на вузлах Т-64
	Ш-70
	70.97.01

	25
	
	ПТС-М
	на вузлах Т-55
	Ш-65Л
	65.97.сб12

	26
	915
	БМД-1
	
	Ш-915
	0.915.100.130-1СБ

	27
	916
	БМД-2
	БМД-1
	Ш-915
	0.915.100.130-1СБ

	28
	925
	БТР-Д
	БМД-1
	Ш-915
	0.915.100.130-1СБ

	29
	2С9
	САУ «Нона-С»
	БМД-1
	Ш-915
	0.915.100.130-1СБ

	30
	2А6
	ЗСУ-24-4 «Шилка»
	ГМ-575
	Ш-575
	Є575-1685.920

	31
	2С1
	САУ «Гвоздика»
	МТ-ЛБу
	Ш-350
	Є2С1-60.027.СБ

	32
	2С7
	САУ «Піон»
	Т-80
	Ш-216
	216.90.сб110

	33
	2С3
	САУ «Акація»
	СУ-100П
	Ш-303
	303.82.сб19

	34
	2С4
	САУ «Тюльпан»
	СУ-100П
	Ш-303
	303.82.сб19

	35
	2С5
	САУ «Гіацинт»
	СУ-100П
	Ш-303
	303.82.сб19

	36
	2С6
	ЗРГК «Тунгуска»
	ГМ-5975
	Ш-575
	Є575-1685.920

	37
	(об. 316) 2С19
	САУ «МСТА-С»
	на вузлах Т-80
	Ш-216
	216-90.СБ-110


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Виріб 1В12-1 (комплекс командирських машин), що включає

	1
	1В13- (1)
	МСО
	МТ-ЛБу
	Ш-350
	Є2С1-60.027.СБ

	2
	1В14- (1)
	МКБатр
	МТ-ЛБу
	Ш-350
	Є2С1–60.027.СБ

	3
	1В15- (1)
	МКДив
	МТ-ЛБу
	Ш-350
	Є2С1–60.027.СБ

	4
	1В16- (1)
	МКВА
	МТ-ЛБу
	Ш-350
	Є2С1–60.027.СБ

	Виріб 2К12 ЗРК «КУБ», що включає

	1
	2С91
	СУРН
	ГМ-568
	Ш-575
	Є575-1685.920

	2
	2П25
	СПУ
	ГМ-578
	Ш-575
	Є575-1685.920

	Виріб 9К37М1 ЗРК «БУК М-1», що включає

	1
	9А310М1
	СВУ
	ГМ-569
	Ш-575
	Є575-1685.920

	2
	9А39М1
	ПЗУ
	ГМ-577
	Ш-575
	Є575-1685.920

	3
	9С18М1
	СВЦ
	ГМ-567
	Ш-575
	Є575-1685.920

	4
	9С470М1
	ПБУ
	ГМ-579
	Ш-575
	Є575-1685.920


Таблиця 19

Витрати матеріалів для кріплення ВГМ
	Вага машини, тонн
	Кількість ниток дроту в розтяжці, шт.
	Витрата дроту на машину 
з урахуванням ув’язки 
бортів платформ
	Кількість скоб на упорний брусок, шт.
	Усього скоб 
на машину*, шт.

	
	
	кг
	пог. м
	
	

	До 15
	4
	10,0
	45
	3**
	12**

	15,1–25
	6
	14,5
	65
	4
	16

	25,1–50
	8
	19,0
	85
	4
	16



* Кількість скоб без урахування додаткового кріплення від поперечного переміщення.

** Кількість скоб без урахування додаткового закріплення від поперечного переміщення.

** Замість двох скоб дозволяється застосовувати вісім цвяхів діаметром 6 мм та довжиною 200 мм.

Таблиця 20

Типи УМК для кріплення колісних машин
	Вага колісних машин, тонн
	Тип УМК
	Позначення

	До 15
	УМК-1К
	УМК-1К 05.Е12.132.000

	15,1–26
	УМК-2К
	УМК-2К 05.Е12.133.000

	26,1–40
	УМК-2К (2 компл.)
	УМК-2К 05.Е12.133.000

	До 15
	УМК-1КМ
	УМК-1КМ 05.Е12.132.000

	15,1–26
	УМК-2КМ
	УМК-2КМ 05.Е12.133.000

	26,1–40
	УМК-2КМ (2 компл.)
	УМК-2КМ 05.Е12.133.000


Таблиця 21

Витрата матеріалів для кріплення колісних машин
	Вага однієї 
колісної машини, тонн
	Кількість 
дротових розтяжок 
на колісну машину, 
шт.
	Кількість ниток 
дроту діаметром 6 мм 
в одній розтяжці, шт.
	Кількість цвяхів діаметром 6 мм, 
довжиною 200 мм на один брусок, шт.
	Витрата дроту на колісну машину
	Витрати цвяхів на колісну машину, шт.

	
	
	
	при 4 упорних брусках на колісну машину
	при 8 упорних брусках 
на колісну машину
	кг
	погонних метрів
	

	Для колісних машин із гальмами

	До 2,0
	4
	2
	2
	2
	4,4
	20
	8 або 16*

	2,1–4,0
	4
	2
	4
	2
	4,4
	20
	16

	4,1–6,3
	4
	2
	6
	3
	4,4
	20
	24

	6,4–12,0
	4
	4
	12
	6
	8,8
	40
	48

	12,1–18,0
	4
	6
	18
	9
	13,2
	60
	72

	18,1–24,0
	4
	8
	24
	12
	17,6
	80
	96

	24,1–30,0
	8
	6
	–
	12
	26,4
	120
	96

	30,1–40,0
	8
	8
	–
	12
	35,2
	160
	96

	Для колісних машин без гальм

	До 3,5
	4
	2
	4
	2
	4,4
	20
	16

	3,6–7,0
	4
	4
	8
	4
	8,8
	40
	32

	7,1–10,0
	4
	6
	–
	9
	13,2
	60
	72


* У разі застосування чотирьох брусків — 8 цвяхів, а восьми брусків — 16 цвяхів.

Таблиця 22

Кількість цвяхів на один упорний брусок
в залежності від маси машини
	Вага автомобіля, 
тонн
	Кількість цвяхів діаметром 6 мм, 
довжиною 200 мм на один упорний брусок, шт.

	З гальмами до 3,8
	4

	Те саме, 3,9–4,2
	5

	Те саме, 4,3–6,3
	6

	Без гальм — до 2,7
	4


Таблиця 23

Кількість ниток дроту в одній розтяжці в залежності від маси машини
	Вага автомобіля, тонн
	Кількість ниток дроту діаметром 6 мм в одній розтяжці

	
	автомобіль, 
установлений горизонтально
	перший похило встановлений 
автомобіль
	останній похило встановлений 
автомобіль
	автомобіль, установлений 
над зчепом

	До 3,8
	2
	2/4
	4/2
	2

	3,9–6,3
	2
	4/6
	6/4
	2


Примітка. У чисельнику зазначена кількість ниток дроту в розтяжках, спрямованих у бік двигунів, у знаменнику — у розтяжках, спрямованих у протилежну сторону.

