Додаток 1
до Порядку розміщення та кріплення 
військових вантажів на рухомому складі, 
у тому числі відкритому 
(пункт 4 розділу ІІ)

Загальні характеристики
залізничного рухомого складу та контейнерів, 
що використовуються для перевезення військових вантажів

Таблиця 1

Рухомий склад, його характеристика 
за масою тари та умовною довжиною
	Рід вагона
	Умовне

позначення
	Умовна

довжина, м*

	Вагони вантажного парку

	Платформа чотиривісна
	пл
	1,05

	Критий чотиривісний
	кр
	1,05

	Критий чотиривісний з гальмівним майданчиком
	кр
	1,10

	Напіввагон чотиривісний
	нпв
	1,00

	Напіввагон шестивісний
	нпв
	1,08

	Напіввагон восьмивісний
	нпв
	1,45

	Цистерна чотиривісна
	цс
	0,86

	Цистерна восьмивісна
	цс
	1,52

	Вагон ізотермічний
	рв
	1,58

	Вагони пасажирського парку

	Чотиривісні цільнометалеві, поштові, багажні, 
службові тощо
	пас
	1,75


* Одиниця умовної довжини вагона складає 14 м.

Примітка. Середнє значення маси та довжини поїзда складає 3000 т, 57 умовних вагонів.

Таблиця 2

Технічні характеристики основних моделей універсальних платформ
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	№

з/п
	Технічні характеристики
	Модель

	
	
	13–401
	13–4012
	13–4019
	13-Н451
	13–491
	13–926

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Вантажопідйомність, т
	70
	71
	70
	63
	66,5
	73

	2
	Тара вагона, т
	20,92
	21,4
	21,9
	21,3
	26,25
	27,0

	3
	Навантаження від осі на рейку, тс
	22,73
	23,25
	22,97
	21,1
	23,25
	25,0

	4
	База вагона, lb, мм
	9720
	9720
	9720
	9720
	14400
	14400

	5
	Довжина, мм:

за осями зчеплення автозчепів, А 

за кінцевими балками рами, L
	14620

13400
	14620

13400
	14620

13400
	14620

13400
	19620

18400
	19620

18400

	6
	Висота підлоги над рівнем головки рейок, Б, мм
	1310
	1310
	1320
	1310
	1310
	1304

	7
	Внутрішній розмір кузова, мм:

довжина

ширина
	13300

2770
	13300

2770
	13300

2770
	13300

2770
	18300

2760
	18300

2830

	8
	Розмір підлоги з відкритими бортами, мм:

довжина

ширина
	13400

2870
	13400

2870
	13400

2870
	13400

2870
	18400

2860
	18400

2930

	9
	Площа підлоги, м2
	36,8
	36,8
	36,8
	36,8
	52,5
	54,0

	10
	Кількість бокових бортів, шт.
	8
	8
	8
	8
	12
	12

	11
	Кількість бокових стійкових скоб, шт.
	16
	16
	16
	16
	24
	24


Таблиця 3

	№

з/п
	Технічні характеристики
	Модель

	
	
	13–470

без бортів
	13–9004*

з торцевими бортами
	13–9007*

з торцевими бортами
	13–935*

з торцевими бортами
	13–935А

без бортів
	13–4085*

з бортами

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Вантажопідйомність, т
	60
	65
	68
	73
	71
	72

	2
	Тара вагона, т
	22
	26
	25,2
	27
	23
	22

	3
	Навантаження від осі на рейку, тс
	20,5
	22,75
	23,3
	25,0
	23,5
	23,5

	4
	База вагона, lb, мм
	14720
	14720
	13900
	14400
	14400
	9720

	5
	Довжина, мм:

за осями зчеплення автозчепів, А 

за кінцевими балками рами, L 
	19620

18400
	19620

18400
	19620

18400
	19620

18400
	19620

18400
	14620

13400

	6
	Висота підлоги над рівнем головки рейок, Б, мм
	1275
	1322
	1395
	1304
	1304
	1310

	7
	Розмір підлоги, мм:

довжина

ширина
	18400

2500
	18300

2870
	18300

2870
	18300

2870
	18400

2930
	13380

2870

	8
	Кількість упорів, шт.:

відкидні

стаціонарні
	20

4
	24

–
	20

–
	24

–
	24

–
	12

–

	9
	Кількість бокових скоб, шт.
	–
	10
	14
	24
	–
	16


* Платформа для великотоннажних контейнерів та колісної техніки.

Технічні характеристики основних моделей чотиривісних платформ для великотоннажних контейнерів
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Таблиця 4

Технічні характеристики основних моделей універсальних напіввагонів
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	№

з/п
	Технічні характеристики
	Модель

	
	
	12–1000
	12–532
	12–726
	12–119
	12–1505
	12–1592
	12–757
	12–127
	12–753
	12–295
	12–132
	12–141
	12-П153*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Вантажопідйомність, т
	69
	69
	69
	69
	69
	71
	69
	70
	69
	71
	70
	71
	63

	2
	Тара вагона, т
	22
	22,2
	22
	22,5
	21,1
	21,28
	25
	23,9
	22,5
	23,0
	24,0
	23,0
	23,2

	3
	Навантаження від осі на рейку, тс
	22,0
	22,8
	22,75
	23,25
	22,5
	23,05
	23,5
	23,5
	23,25
	23,5
	23,5
	23,5
	22,0

	4
	База вагона, lb, мм
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650
	8650

	5
	Довжина, мм:

	
	за осями зчеплення автозчепів А
	13920
	13920
	13920
	13920
	13920
	13920
	13920
	14520
	13920
	13920
	13920
	13920
	14410

	
	за кінцевими балками рами, L
	12700
	12700
	12700
	12732
	12700
	12700
	12800
	13440
	12802
	12700
	12780
	12780
	13190

	6
	Висота підлоги над рівнем головки рейок, max., B, мм
	3484
	3484
	3484
	3495
	3482
	3492
	3746
	3495
	3484
	3295
	3800
	3495
	3483

	7
	Об’єм кузова, м3
	73
	73
	73
	76
	76
	83
	85
	76
	74
	75,2
	88
	77
	64

	8
	Висота підлоги над рівнем головки рейок, Б, мм
	1414
	1416
	1416
	1415
	1414
	1232
	1423
	1415
	1416
	1032
	1415
	1415
	1416

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9
	Внутрішні розміри кузова, мм:

	
	ширина
	2878
	2878
	2878
	2878
	2878
	2878
	2964
	2878
	2878
	2890
	2911
	2878
	2850

	
	довжина
	12118
	12118
	12088
	12700
	12700
	12700
	12228
	12700
	12324
	12690
	12750
	12700
	12050

	
	висота
	2060
	2060
	2060
	2060
	2060
	2240
	2315
	2060
	2060
	2050
	2365
	2060
	1880

	10
	Ширина дверного прорізу 
при відкритих дверях, мм
	2530
	2530
	2482
	–
	–
	–
	2766
	–
	2530
	–
	–
	–
	2610

	11
	Площа підлоги, м2
	35,4
	35,5
	35,4
	36,55
	36,55
	36,55
	36,63
	36,55
	36,15
	36,67
	37,125
	36,55
	35,4

	12
	Кількість люків, шт.
	14
	14
	14
	14
	–
	–
	14
	14
	14
	–
	14
	14
	14


Таблиця 5

Технічні характеристики основних моделей критих вагонів
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	№

з/п
	Технічні характеристики
	Модель

	
	
	11-066-05
	11-217
	11-259
	11-260
	11-264
	11-270
	11-274

	1
	Вантажопідйомність, т
	68
	68
	68
	68
	68
	68,8
	50

	2
	Тара вагона, т 
	21,3
	24,7
	24
	26
	25
	24,5
	35

	3
	Навантаження від осі на рейку, тс
	23,1
	23,18
	23,0
	23,27
	23,25
	23,25
	21,25

	4
	Габарит 
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)

	5
	База вагона, lb, мм
	10000
	10000
	10000
	12240
	10000
	10000
	10000

	6
	Висота підлоги над рівнем головки рейки, Б, мм
	1283
	1286
	1286
	1286
	1285
	1286
	1290

	7
	Внутрішні розміри кузова, мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	довжина кузова
	13800
	13844
	13864
	16080
	13082
	13844
	13803

	
	ширина кузова
	2760
	2764
	2784
	2770
	2764
	2764
	2730

	
	висота кузова
	2791
	2737
	2802
	3050
	2791
	2791
	2800

	8
	Розміри дверного прорізу*, L, мм
	2000 × 2301
	3794 × 2343
	3973 × 2343 (1922 × 2343)
	3973 × 2717
	3794 × 2343
	3802 × 2343
	3890 × 2264

	9
	Об’єм кузова, м3
	120,15
	120
	120
	138
	114
	122
	120


Таблиця 6

	№

з/п
	Технічні характеристики
	Модель

	
	
	11–276
	11–280
	11–286
	11–1807
	11–7038
	11–7045

	1
	Вантажопідйомність, т
	68
	68
	67
	67,2
	68
	68

	2
	Тара вагона, т
	26
	26
	27
	26,8
	26 
	25,3

	3
	Навантаження від осі на рейку, тс
	23,25
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Габарит
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)
	1-ВМ (0-Т)

	5
	База вагона, lb, мм
	10000
	12240
	12240
	11700
	13500
	13500

	6
	Висота підлоги над рівнем головки рейки, Б, мм 
	1286
	1286
	1286
	1286
	1228
	1228

	7
	Внутрішні розміри кузова, мм
	
	
	
	
	
	

	
	довжина кузова
	13844
	15724
	15724
	15742
	17492
	17272

	
	ширина кузова
	2764
	2764
	2764
	2784
	2766
	2766

	
	висота кузова
	2800
	2860
	2860
	2820
	3106
	3106

	8
	Розміри дверного прорізу*, L, мм
	3802 × 2334

(1990 × 2334)
	3802 × 2334
	3802 × 2334
	3973 × 2717
	3900 × 2862
	3900 × 2862

	9
	Об’єм кузова, м3
	122
	138
	138
	138
	150
	150


* Розміри дверного прорізу в дужках — при одних відкритих дверях.

Обмеження у використанні критих вагонів для перевезення особового складу 
та продовольства військових ешелонів (варт)
Для перевезення особового складу військових ешелонів (варт), діючих в дорозі кухонь та запасів продовольства не допускається використання критих вагонів після вивантаження ядохімікатів, радіоактивних речовин, кислот, тварин, сирих тваринних продуктів, а також мінеральних добрив, цементу та вапна, які перевозилися навалом.

Таблиця 7

Технічні характеристики основних моделей залізничних цистерн
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	№

з/п
	Модель
	Технічні характеристики

	
	
	призначення
	вантажопідйомність, 
т
	діаметр, 
мм
	об’єм котла, 
м3
	питомий об’єм, 
м3/т
	габарит 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	15-011
	Нафтопродукти
	60
	3000
	73,7
	1,19
	02-ВМ (02-Т)

	2
	15-1002
	Нафтопродукти
	66
	3000
	73,18
	1,109
	02-ВМ (02-Т)

	3
	15-1100
	Нафтопродукти
	66
	3000
	73,1
	1,778
	02-ВМ (02-Т)

	4
	15-1300
	Нафтопродукти
	66
	3000
	72,38
	1,2
	02-ВМ (02-Т)

	5
	15-1443
	Нафтопродукти
	60
	3000
	73,1
	1,19
	02-ВМ (02-Т)

	6
	15-1547
	Нафтопродукти, бензин
	68
	3200
	85,6
	1,26
	1-ВМ (0-Т)

	7
	15-1672
	Нафтопродукти світлі, бензин
	60
	3000
	85,6
	1,4
	02-ВМ (02-Т)

	8
	15-289
	Нафтопродукти
	66
	3000
	73,1
	1
	02-ВМ (02-Т)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	15–740
	Нафтопродукти
	66
	3000
	75
	1,2
	02-ВМ (02-Т)

	10
	15–777
	Нафтопродукти світлі
	66
	3000
	72,4
	1,19
	02-ВМ (02-Т)

	11
	15–869
	Нафтопродукти світлі, бензин
	62
	3000
	88,6
	1,4
	02-ВМ (02-Т)

	12
	15–871
	Нафтопродукти
	120
	3000
	140
	1,143
	1-Т


Таблиця 8

Технічні характеристики основних моделей універсальних контейнерів
	№

з/п
	Контейнер
	Типовий розмір
	Маса нетто, тонн
	Маса брутто, тонн
	Наванта-

жувальний об’єм,

куб. м
	Геометричні розміри
	Ширина дверного прорізу в світлі

	
	
	
	
	
	
	зовнішні
	внутрішні
	ширина
	висота

	
	
	
	
	
	
	довжина
	ширина
	висота
	довжина
	ширина
	висота
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	3-тонний
	УК-3
	до 2,4
	3
	5,16
	2100
	1325
	2400
	1930
	1225
	2128
	1225
	2090

	2
	5-тонний
	УК-5
	до 3,9
	5
	10,4
	2100
	2650
	2400
	1950
	2515
	2128
	1950
	2100

	3
	5-тонни
	КМ-5
	до 3,9
	5
	10,92
	2190
	2650
	2400
	2050
	2504
	2128
	2504
	2103

	4
	20-футовий
	1С
	до 18,0
	20
	30,6
	6058
	2438
	2438
	5867
	2330
	2197
	2286
	2134

	5
	20-футовий
	1СС
	до 21,8
	24
	32,7
	6058
	2438
	2591
	5867
	2330
	2350
	2286
	2261

	6
	20-футовий HC
	1ССC
	до 21,8
	24
	36
	6058
	2438
	2895
	5867
	2330
	2700
	2286
	2585

	7
	40-футовий
	1А
	до 26,0
	30,48
	62,4
	12192
	2438
	2438
	11988
	2330
	2197
	2286
	2134

	8
	40-футовий
	1АА
	до 26,0
	30,48
	66,6
	12192
	2438
	2591
	11988
	2330
	2350
	2286
	2261

	9
	40-футовий HC
	1ААA
	до 26,0
	30,48
	72
	12192
	2438
	2895
	11988
	2330
	2700
	2286
	2585
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