Додаток 6
до Державних санітарних норм та правил 
«Репроцесинг медичних виробів»
(пункт 14 розділу ІІ)
Блок-схема репроцесингу напівкритичних медичних виробів
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Примітки:

1 
ефективність очищення МВ не може бути оцінена шляхом візуального огляду, наприклад, через довгу, вузьку порожнину, особливо якщо вона є закритою з одного кінця (продування є неможливим) або поверхні МВ є складними (наприклад, шорсткими) та важкодоступними;

2 
видимі забруднення (залишки крові та/або інших біологічних рідин пацієнта) слід видалити з поверхонь МВ одразу після використання. Відповідальній за репроцесинг особі в закладі необхідно визначити відповідні методи і процедури для запобігання висихання таких забруднень на МВ (наприклад, витирання зовнішніх забруднень і промивка робочих каналів одразу після використання). Слід затвердити відповідні СОП і забезпечити їхню доступність в закладі для працівників, які будуть виконувати попереднє оброблення на місцях за межами СПР;

3 
дезінфіковані МВ, контамінація яких інфекційними агентами мінімальна, слід належним чином упакувати в захисне паковання в чистій зоні СПР для запобігання повторній контамінації пилом або мікроорганізмами. Необхідно приділяти увагу використанню ЗІЗ працівниками під час упакування.
