

Додаток 3
до Порядку 
ВИМОГИ
до виготовлення знака технічного огляду
обладнання для застосування засобів захисту рослин
1. Знак технічного огляду обладнання для застосування засобів захисту рослин (далі — знак технічного огляду) виготовляється у формі прямокутника з горизонтальною орієнтацією розміром 150 × 100 міліметрів. Кути знака технічного огляду заокруглюються з радіусом 2—3 міліметри.
2. Матеріалом для виготовлення знака технічного огляду є самоклейна вінілова плівка або еквівалентний матеріал, стійкий до впливу вологи, зокрема мийки під тиском, контакту із засобами захисту рослин та іншими хімічними речовинами, ультрафіолетового випромінювання.
3. Фон знака технічного огляду — жовтого кольору (крім фону            QR-коду), текст — чорного кольору, розділювальні лінії — темно-зеленого кольору.
4. Для оформлення тексту знака технічного огляду застосовується шрифт Arial, поля: ліве і праве — 15 міліметрів, верхнє і нижнє —                     10 міліметрів. Мінімальний розмір шрифту для заголовка становить не менше 14 пунктів, для основного тексту — не менше 12 пунктів. Текст знака технічного огляду має бути чітким.
5. Знак технічного огляду повинен містити QR-код, який наноситься чорним кольором на білому фоні та розміщується у правому нижньому 
куті знака технічного огляду. Мінімальний розмір QR-коду становить 
15 × 15 міліметрів.
6. На знаку технічного огляду забороняється розміщення рекламної інформації, використання логотипів, торговельних марок та інших позначень, не передбачених законодавством про захист рослин.
