
Продовження додатка 1


Додаток 1
до Порядку 
АКТ 
технічного огляду обладнання для 
застосування засобів захисту рослин
1. Номер акта ________________________________________________
2. Дата складення акта _________________________________________
3. Місце проведення технічного огляду ___________________________
4. Найменування та унікальний реєстраційний номер виконавця _____
________________________________________________________________
5. Замовник _________________________________________________
6. Ідентифікаційні дані обладнання для застосування засобів захисту рослин (для самохідного обладнання)
	Номер позначки
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	VIN-код*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(VIN-код — ідентифікаційний номер транспортного засобу) (за наявності)
Тип, марка, модель _______________________________________________
Номерний знак (за наявності)_______________________________________
Номер кузова/рами _______________________________________________
Рік виробництва _________________________________________________
Дата державної реєстрації _________________________________________
7. Перевірка технічного стану обладнання для застосування засобів захисту рослин
	Вимоги
	Технічний стан

	
	відповідає
	не відповідає
	не вимагається

	Деталі трансмісії:
	 

	наявність захисного кожуха приводного валу та кожуха з’єднання вхідного валу
	
	
	

	цілісність кожухів (відсутність тріщин, деформацій, знятих або відсутніх елементів)
	
	
	

	надійність кріплення кожухів
	
	
	

	відсутність контакту рухомих частин із захисними кожухами під час роботи
	 
	 
	 

	неможливість доступу оператора до рухомих частин під час експлуатації
	 
	 
	 

	Насос:
	 

	відповідність типу та продуктивності насоса технічній документації обладнання для застосування засобів захисту рослин
	 
	 
	 

	стабільність подачі робочого розчину під час роботи
	 
	 
	 

	відсутність пульсацій, що впливають на норму внесення
	 
	 
	 

	відсутність витоків через корпус, ущільнення та з’єднання насоса
	 
	 
	 

	Пристрої для перемішування:
	 

	наявність пристрою для перемішування
	 
	 
	 

	робота пристрою для перемішування робочого розчину 
	 
	 
	 

	відсутність осідання або розшарування робочого розчину в резервуарі під час роботи
	 
	 
	 

	Резервуар (бак):
	 

	герметичність резервуара (бака) та його з’єднань
	 
	 
	 

	справність індикатора рівня заповнення
	 
	 
	 

	відсутність неконтрольованих витоків під час наповнення та зливу
	 
	 
	 

	можливість повного зливу та промивання
	 
	 
	 

	мінімальний об’єм рідини, що залишається після зливу
	 
	 
	 

	Системи вимірювання, контролю та регулювання:
	
	
	

	наявність і працездатність манометрів, витратомірів    (за наявності)
	 
	 
	 

	відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”
	 
	 
	 

	можливість регулювання тиску під час роботи
	 
	 
	 

	повне припинення подачі робочого розчину після вимикання
	 
	 
	 

	відсутність витоків у вузлах регулювання
	 
	 
	 

	Труби і шланги:
	 
	
	

	стан труб і шлангів (тріщини, здуття, перегини, зношення)
	 
	 
	 

	надійність з’єднань
	 
	 
	 

	відсутність витоків під час роботи за максимального робочого тиску

	 
	 
	 

	Фільтри:
	 
	
	

	наявність усіх передбачених конструкцією фільтрів
	 
	 
	 

	стан фільтрувальних елементів
	 
	 
	 

	відповідність розміру фільтрів установленим форсункам
	 
	 
	 

	системи індикації засмічення (за наявності)
	 
	 
	 

	Розпилювальна штанга:
	
	
	

	відсутність деформацій і механічних пошкоджень штанги
	 
	 
	 

	стабільність положення штанги під час роботи
	 
	 
	 

	робота систем фіксації та регулювання висоти
	 
	 
	 

	ефективність гасіння коливань і компенсації нахилу
	 
	 
	 

	Форсунки:
	
	
	

	відповідність типу форсунок технічній документації
	 
	 
	 

	рівномірність витрати між форсунками однієї секції
	 
	 
	

	відсутність крапання після припинення подачі
	 
	 
	 

	форма факела розпилення
	 
	 
	 

	Розподіл робочого розчину:
	 
	
	

	рівномірність поперечного розподілу по робочій ширині
	 
	 
	 

	для вертикальних культур — рівномірність вертикального покриття цільової зони
	 
	 
	 

	відсутність надмірного зносу робочого розчину за межі цільової зони
	 
	 
	 

	Прилади подачі повітря:
	 
	
	

	технічний стан їх кріплення
	 
	 
	 

	стабільність і можливість регулювання повітряного потоку
	 
	 
	 

	узгодженість роботи з подачею робочого розчину
	 
	 
	 

	відсутність сторонніх шумів або вібрацій, що свідчать про несправність
	 
	 
	 


8. Інформація про відповідність обладнання для застосування засобів захисту рослин вимогам до обладнання для застосування засобів захисту рослин, що затверджені наказом Мінекономіки від 11 червня 2026 р. № 6684 “Про затвердження Вимог до обладнання для застосування засобів захисту рослин”:
 відповідає;
 не відповідає. 
9. Опис виявлених невідповідностей ____________________________.
	Керівник пункту технічного контролю
	___________
(підпис)
	_______________________
(власне ім’я та прізвище)

	МП
(за наявності)
	
	


