

Додаток 4
до Технічного регламенту 
ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ
На дату впровадження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для зовнішніх джерел живлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2026 р. № 1207 , найкращу доступну на ринку технологію для зовнішніх джерел живлення з точки зору їх споживання потужності в ненавантаженому режимі та середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі було визначено таким чином.
Ненавантажений режим:
найнижче доступне споживання потужності в ненавантаженому режимі зовнішніх джерел живлення може бути апроксимоване таким чином:
0,002 Вт для PO ≤ 49 Вт;
0,01 Вт для PO > 49 Вт.
Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі:
найкращий доступний середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі зовнішніх джерел живлення може бути апроксимований таким чином:
0,767 для PO ≤ 1 Вт;
0,905 для 1 Вт < PO ≤ 49 Вт;
0,962 для PO > 49 Вт.
