








Продовження додатка 3


Додаток 3
до Технічного регламенту 
ВИМОГИ 
до проведення перевірки під час здійснення 
державного ринкового нагляду
1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду і не повинні використовуватися виробником, імпортером або уповноваженим представником як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або під час інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або інформування про кращі експлуатаційні характеристики будь-якими способами.
2. Під час проведення перевірки відповідності зовнішніх джерел живлення вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для зовнішніх джерел живлення (далі — Технічний регламент), встановленим у пунктах 17—20 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804, органи державного ринкового нагляду застосовують таку процедуру для вимог, зазначених у додатку 2 до Технічного регламенту:
1) перевірці підлягає одна одиниця моделі; 
2) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо виконано такі умови:
значення, наведені в технічній документації згідно з пунктами 2 і 3 додатка 3 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (задекларовані значення), і у відповідних випадках значення, які використовують для розрахунку таких значень, не є більш сприятливими для виробника, імпортера або уповноваженого представника, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з підпунктом 7 пункту 3 додатка 3 до Технічного регламенту, зазначеного в цьому абзаці;
задекларовані значення відповідають будь-яким вимогам, наведеним у Технічному регламенті, а також будь-яка необхідна інформація про продукцію, опублікована виробником, імпортером або уповноваженим представником, не містить значень, які є більш сприятливими для виробника, імпортера або уповноваженого представника, ніж задекларовані значення;
під час проведення органами державного ринкового нагляду випробування одиниці моделі, визначені значення (значення відповідних параметрів, виміряних під час випробування, та значення, розраховані на основі цих вимірювань) відповідають відповідним допустимим похибкам, наведеним у таблиці;
під час проведення органами державного ринкового нагляду випробування одиниці моделі виявлено, що вона відповідає вимогам до інформації, наведеним у пункті 2 додатка 2 до Технічного регламенту.
3. Якщо результатів, зазначених в абзацах другому, третьому або п’ятому підпункту 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуто, модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.
4. Якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають для перевірки три додаткові одиниці тієї ж моделі для випробування. Як альтернатива, три додаткові вибрані одиниці можуть бути однієї або більш як однієї еквівалентної моделі.
5. Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох одиниць середнє арифметичне визначених значень відповідає відповідним допустимим похибкам, наведеним у таблиці.
6. Якщо результату, зазначеного в пункті 5 цього додатка, не досягнуто, модель і всі еквівалентні моделі вважають такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.
Органи державного ринкового нагляду використовують вимірювання та розрахунки, наведені у додатку 2 до Технічного регламенту.
Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, і використовують процедуру, описану в пунктах 1—6 цього додатка. Для параметрів, наведених у таблиці, не повинні застосовуватися інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або в будь-якому іншому методі вимірювання.
Таблиця
Допустимі похибки
	Параметри
	Допустимі похибки

	Ненавантажений режим
	визначене значення (*) не повинне перевищувати задеклароване значення більш як на 0,01 Вт

	Коефіцієнт корисної дії в активному режимі в кожному застосовному режимі навантаження
	визначене значення (*) не повинне бути меншим за задеклароване значення 
більш як на 5 відсотків

	Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі
	визначене значення (*) не повинне бути меншим за задеклароване значення більш 
як на 5 відсотків


_______
* У разі випробування трьох додаткових одиниць, як передбачено пунктом 4 цього додатка, визначене значення означає середнє арифметичне значення показників, визначених для цих трьох додаткових одиниць.

