
Продовження додатка 2


Додаток 2
до Технічного регламенту 
ВИМОГИ 
до екодизайну для зовнішніх джерел живлення
1. Вимоги до енергоефективності:
1) споживання потужності в ненавантаженому режимі не повинне перевищувати такі значення:
	
	Зовнішні джерела живлення змінного/змінного струму, крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення або зовнішніх джерел живлення з кількома вихідними напругами
	Зовнішні джерела живлення змінного/постійного струму, крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення або зовнішніх джерел живлення з кількома вихідними напругами
	Низьковольтні зовнішні джерела живлення
	Зовнішні джерела живлення з кількома вихідними напругами

	PO ≤ 49 Вт
	0,21 Вт
	0,1 Вт
	0,1 Вт
	0,3 Вт

	PO > 49 Вт
	0,21 Вт
	0,21 Вт
	0,21 Вт
	0,3 Вт


2) середній коефіцієнт корисної дії не повинен бути нижче таких значень:
	
	Зовнішні джерела живлення змінного/змінного струму, крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення або зовнішніх джерел живлення з кількома вихідними напругами
	Зовнішні джерела живлення змінного/постійного струму, крім низьковольтних зовнішніх джерел живлення або зовнішніх джерел живлення з кількома вихідними напругами
	Низьковольтні зовнішні джерела живлення
	Зовнішні джерела живлення з кількома вихідними напругами

	PO ≤ 1 Вт
	0,5 x PO/1 Вт + 0,16
	0,5 x PO/1 Вт + 0,16
	0,517 x PO/1 Вт + 0,087
	0,497 x PO/1 Вт + 0,067

	1 Вт < PO ≤ 49 Вт
	0,071 x ln(PO/1 Вт) - 0,0014 x PO/1 Вт + 0,67
	0,071 x ln(PO/1 Вт) - 0,0014 x PO/1 Вт + 0,67
	0,0834 x ln(PO/1 Вт) - 0,0014 x PO/1 Вт + 0,609
	0,075 x ln(PO/
1 Вт) + 0,561

	PO > 49 Вт
	0,88
	0,88
	0,87
	0,86


2. Вимоги до інформації:
1) інформація, яка повинна бути представлена на паспортній табличці:
	Інформація на паспортній табличці
	Значення і точність
	Одиниця
	Примітки

	Вихідна потужність
	X,X
	Вт
	у разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг 
в режимі навантаження 1, подають наявні групи величин “вихідна напруга — вихідний струм — вихідна потужність”

	Вихідна напруга
	X,X
	В
	у разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг 
в режимі навантаження 1, подають наявні групи величин “вихідна напруга — вихідний струм — вихідна потужність”

	Вихідний струм
	X,X
	A
	у разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг 
в режимі навантаження 1, подають наявні групи величин “вихідна напруга — вихідний струм — вихідна потужність”;


2) інструкції з експлуатації для споживачів (користувачів) (у відповідних випадках) та веб-сайти виробників, імпортерів або уповноважених представників у вільному доступі повинні містити таку інформацію:
	Публікована інформація
	Значення і точність
	Одиниця
	Примітки

	Найменування виробника або торговельної марки, номер торгової реєстрації та адреса
	
	
	

	Ідентифікатор моделі
	
	
	

	Вхідна напруга
	X
	В
	зазначає виробник. Це повинно бути значення або діапазон

	Частота змінного струму на вході
	X
	Гц
	зазначає виробник. Це повинно бути значення або діапазон

	Вихідна напруга
	X,X
	В
	заявлена виробником вихідна напруга. Повинно бути зазначено тип напруги: змінного або постійного струму.
У разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг в режимі навантаження 1, публікують наявні групи величин “вихідна напруга — вихідний струм — вихідна потужність”

	Вихідний струм
	X,X
	A
	заявлений виробником вихідний струм.
У разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг в режимі навантаження 1, публікують наявні групи величин “вихідна напруга — вихідний струм — вихідна потужність”

	Вихідна потужність
	X,X
	Вт
	заявлена виробником вихідна потужність.
У разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг в режимі навантаження 1, публікують наявні групи величин “вихідна напруга — вихідний струм — вихідна потужність”

	Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі
	X,X
	відсотків
	заявляє виробник на основі значення, обчисленого як середнє арифметичне значень ефективності в режимах навантаження 1—4. У разі коли заявлено кілька середніх коефіцієнтів корисної дії в активному режимі для кількох вихідних напруг, доступних у режимі навантаження 1, опубліковане значення повинне бути середнім коефіцієнтом корисної дії в активному режимі, заявленим для найнижчої вихідної напруги

	Ефективність за низького навантаження (10%)
	X,X
	відсотків
	заявляє виробник на основі значення, обчисленого в режимі навантаження 5.
Зовнішні джерела живлення із заявленою виробником вихідною потужністю 10 Вт або менше звільняються від цієї вимоги.
У разі коли заявлено кілька значень середньої активної ефективності для кількох вихідних напруг, доступних у режимі навантаження 1, опубліковане значення повинне бути значенням, заявленим для найнижчої вихідної напруги

	Споживання потужності в ненавантаженому режимі
	X,XX
	Вт
	заявляє виробник на основі значення, виміряного в режимі навантаження 6


Відповідні режими навантаження:
	Відсоток заявленого виробником вихідного струму

	Режим навантаження 1
	100 відсотків ± 2 відсотки

	Режим навантаження 2
	75 відсотків ± 2 відсотки

	Режим навантаження 3
	50 відсотків ± 2 відсотки

	Режим навантаження 4
	25 відсотків ± 2 відсотки

	Режим навантаження 5
	10 відсотків ± 1 відсоток

	Режим навантаження 6
	0 відсотків (ненавантажений режим);


3) технічна документація для цілей оцінки відповідності згідно з пунктом 5 Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для зовнішніх джерел живлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2026 р. № 1207 , повинна містити таку інформацію:
для зовнішніх джерел живлення із заявленою виробником вихідною потужністю понад 10 Вт:
	Заявлена величина
	Опис

	Середньоквадратичний вихідний струм, мА
	виміряний за режимів навантаження 1—5

	Середньоквадратична вихідна напруга, В
	

	Вихідна активна потужність, Вт
	

	Середньоквадратична вхідна напруга, В
	виміряний за режимів навантаження 1—6

	Середньоквадратична вхідна потужність, Вт
	

	Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень вхідного струму
	

	Істинний коефіцієнт потужності
	

	Споживана потужність, Вт
	обчислена в режимах навантаження 1—5, виміряна в режимі навантаження 6

	Коефіцієнт корисної дії в активному режимі
	обчислена в режимах навантаження 1—5

	Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі
	середнє арифметичне ефективності за режимів навантаження 1—4


У разі коли вимірювання проводять на декількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг в режимі навантаження 1, для кожного вимірювання зазначають відповідні повідомлені величини.
Відповідні режими навантаження визначені у підпункті 2 цього пункту;
для зовнішніх джерел живлення із заявленою виробником вихідною потужністю 10 Вт або менше:
	Заявлена величина
	Опис

	Середньоквадратичний вихідний струм, мА
	виміряний за режимів навантаження 1—4

	Середньоквадратична вихідна напруга, В
	

	Вихідна активна потужність, Вт
	

	Середньоквадратична вхідна напруга, В
	виміряна за режимів навантаження 1—4 і 6

	Середньоквадратична вхідна потужність, Вт
	

	Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень вхідного струму
	

	Істинний коефіцієнт потужності
	

	Споживана потужність, Вт
	обчислена в режимах навантаження 1—4, виміряна в режимі навантаження 6

	Коефіцієнт корисної дії в активному режимі
	обчислена в режимах навантаження 1—4

	Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі
	середнє арифметичне ефективності за режимів навантаження 1—4


У разі коли вимірювання проводять на кількох фізичних виходах або вимірюють кілька вихідних напруг в режимі навантаження 1, для кожного вимірювання зазначають відповідні повідомлені величини.
Відповідні режими навантаження визначені у підпункті 2 цього пункту.
3. Вимірювання та розрахунки
З метою забезпечення відповідності та перевірки відповідності зовнішніх джерел живлення вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для зовнішніх джерел живлення, вимірювання та розрахунки проводяться із застосуванням стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування зазначеного Технічного регламенту або із застосуванням інших надійних, точних і відтворюваних методів, які враховують загальновизнані новітні методи.

