Додаток
до п.2 Наказу Фонду державного майна України 
та Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства
23.12.2004   № 2929 / 227
ЗБІРНИК
укрупнених показників вартості відтворення функціональних об’єктів-аналогів
для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Терміни та визначення
Нижче подано терміни, вжиті в даному Збірнику, та визначення позначених ними понять 

Терміни	Визначення	Посилання	
1	2	3	
Атріум	Частина об’єму будинку у вигляді багатосвітлового простору, як правило, розвиненого по вертикалі  з галереями по поверхах, на які виходять приміщення різного призначення.	ДБН В.2.2-9-99, “Громадські будинки та споруди”. Додаток В.	
Балкон	Виступаюча з площини стіни фасаду огороджена площадка, яка слугує для відпочинку в літню пору року.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Будівлі	Будівельні системи, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій і утворюють різні приміщення для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.	Згідно з 
  “Державним класифікатором будівель та споруд” ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507.	
Вартість відтворення	Визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки.	Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  №1440.	
Вартість заміщення	Визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною.	Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  №1440.	
Веранда 	Засклене неопалюване приміщення, прибудоване до житлового будинку або вбудоване в нього.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Галерея	Комунікаційний простір у вигляді критого переходу, аркади, колонади, антресолі або подовженого балкону, що з’єднує приміщення чи частини будинку; може бути глухою, заскленою чи не бути огородженою (крім перил).	ДБН В.2.2-9-99, “Громадські будинки та споруди”. Додаток В.	
Горище	Простір між поверхнею покриття (дах), зовнішніми стінами та перекриттям верхнього поверху.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Дачний будинок	Будинок, що розташований, як правило, за межами населеного пункту і призначений для використання протягом року з метою відпочинку та проживання.		
Еркер	Частина приміщення, що виступає з площини фасаду будинку, частково або повністю засклена, яка поліпшує його освітлення та інсоляцію.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1.	
Житлова кімната	Частина квартири, відокремлена від інших приміщень (кімнат) перегородками (внутрішніми стінами), призначена для проживання, відпочинку тощо.	Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затверджена  наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773.	
Житловий будинок	Будівля, що призначена для постійного проживання людей і може мати одну чи декілька квартир.		
Зблокований житловий будинок	Будинок квартирного типу з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на земельну ділянку.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Квартира	Сукупність житлових та допоміжних приміщень, які мають окремий вихід на сходову клітку, коридор або в двір.	Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затверджена  наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773.	
Лоджія	Перекрите і огороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите у зовнішній простір.	ДБН В.2.2-9-99, “Громадські будинки та споруди”. Додаток В.	
Мезонін	Надбудова над спільним дахом житлового будинку, площа якої є меншою, ніж площа розташованого нижче поверху.	Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затверджена  наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773.	
Об’єкт-аналог; тип	Конкретна будівля з певними об’ємно – планувальними рішеннями та притаманними їй (будівлі) конструктивними  елементами, видами робіт і використаними матеріалами, по якій відомі вартісні показники як по будівлі в цілому, так і по окремих її елементах і видах робіт.		
Об’єкт-типорозмір; будівля-типорозмір	Окрема будівля даного об’єкта-аналога, взята з певної множини (ряду) будівель, що подібні за своїми об’ємно-планувальними та конструктивними рішеннями до об’єкту-аналогу, але відрізняються від останнього та між собою розмірами в плані та (або) по висоті.		
Пандус	Похила полога площина, яка влаштовується для підйому (входу і в’їзду) у будинку чи споруді (наприклад, у гаражах).	ДБН В.2.2-9-99, “Громадські будинки та споруди”. Додаток В.	
Передпокій 	Приміщення, яке має безпосередній вихід на сходову клітку, коридор загального користування, тамбур тощо.	Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затверджена  наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773.	
Планувальна позначка землі	Рівень землі на межі вимощення.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Поверх мансардний; мансарда	Поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково створений поверхнею (поверхнями) нахиленого чи ламаного даху, при цьому лінія перетину площини даху і площини фасаду повинна бути на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1.	
Поверх надземний	Поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Поверх підвальний	Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Поверх підземний	Поверх, позначка стелі якого знаходиться нижче рівня планувальної позначки землі.	ДБН В.2.2-9-99, “Громадські будинки та споруди”. Додаток В.	
Поверх технічний 	Поверх для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій; може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або  середній частині будинку.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1.	
Поверх цокольний	Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень, що в ньому розташовані.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Погріб	Заглиблена в землю споруда для цілорічного зберігання продуктів; може бути окремо стоячим, розташованим під житловим будинком, господарською будівлею.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Приквартирна ділянка	Земельна ділянка, що прилягає до будинку (квартири) з безпосереднім виходом на нього.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Садовий будинок	Будинок для сезонного використання при веденні городнього, садового чи іншого індивідуального господарства.		
Світловий ліхтар	Засклена конструкція покриття для освітлення сходової клітки чи внутрішнього дворика.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Сіни	Нежитлова частина будинку, що з’єднує жиле приміщення з вулицею.	Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затверджена  наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773.	
Споруди	Це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.	Державний класифікатор будівель та споруд  ДК 018-2000, затверджений наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507.	
Сходово-ліфтовий вузол 	Приміщення для розміщення вертикальних комунікацій сходової клітки і ліфтів.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Тамбур	Прохідний простір між дверима, що слугує для захисту від проникнення холодного повітря, атмосферних опадів, пилу, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку чи інші приміщення.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Тераса	Огороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, яка може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом.	СНиП 2.08.01-89 “Житлові будівлі”. Додаток 1. 	
Фізичний знос (знецінення) будинку	Втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, обумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних  якостей  його елементів. 	Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений   постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  №1440.	
2.   Єдиний класифікатор житлових будинків
залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання

Затверджений наказом Держбуду України
від 30.09.98  № 215
Клас будинку	Характеристика за основними ознаками будинків	
1	2	
1.	Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з кам'яними або цегляними стінами (товщина в 2,5 - 3,5 цеглини), з залізобетонним чи металевим каркасом, з залізобетонним перекриттям, висотою приміщень від підлоги до стелі 3,0 метра і вище, з повним складом інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт 	
2.	Капітальні будинки (термін служби 125 років) з цегляними стінами (товщина в 1,5 - 2,5 цеглини), з залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,7 - 3,0 метра, з повним складом інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт 	
3.	Будинки великопанельні, великоблочні та із місцевих будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки із природного чи штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), з залізобетонним перекриттям (збірне чи монолітне), висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 - 2,7 метра, з повним складом інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не перевищує 50% терміну служби 	
4.	Будинки великопанельні, великоблочні та із місцевих дрібноштучних будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки із природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), з залізобетонним або дерев'яним перекриттям, висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 метра, в яких строк експлуатації перевищує 50% терміну служби 	
5.	Будинки з стінами із монолітного шлакобетону, шлакоблоків, черепашнику та інших дрібноштучних виробів із місцевої сировини (термін служби 70 років), з залізобетонним чи дерев'яним перекриттям, висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 метра 	
6.	Будинки з стінами полегшеної конструкції - збірнощитові, каркасно-засипні, каркасно-комишитові, глинобитні, дерев'яні (рублені чи брущаті) та інші, термін служби яких 30 - 50 років 	

Примітки:
1. Класифікація поширюється на квартирні і садибні житлові будинки, включаючи квартирні будинки для людей похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки, в основу яких покладено капітальність основних конструкцій, термін служби будинків та фактичний строк експлуатації, висота приміщень та ступінь забезпечення інженерним обладнанням.
2. Житлові будинки, строк експлуатації яких перевищує 50% терміну служби і не проведено їх капітальний ремонт, понижаються на один клас.
3. Житлові будинки, які по основним показникам відносяться до 1 та 2 класу і мають дерев'яні перекриття, понижаються на один клас.
4. Житлові будинки, в яких наявне інженерне обладнання є не в повному складі, понижаються на один клас.
5. Поверховість будинків залежить від функціонального призначення будинку та основних несучих конструкцій і класифікатором не визначається.
3.   Загальна характеристика основних конструктивних елементів,
інженерного обладнання та оздоблення будинків
(Згідно з “Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна”, затвердженою наказом Держбуду України від 24.05.2001 № 127, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773)

	Фундамент - це підземна частина будинку, через яку передається навантаження від його надземної частини на ґрунт. Фундаменти бувають: стрічкові неперервні монолітні (бутові на складному, цементному або вапняному розчині, бутобетонні, бетонні, залізобетонні), стрічкові неперервні збірні (бетонні та залізобетонні), стовпчаті (бутові, бетонні та залізобетонні, дерев'яні стільці), перехресні бетонні та залізобетонні, пальові збірні забивні (залізобетонні, дерев'яні) буронабивні, коренеподібні.
	Цоколь - це частина стіни від рівня землі чи фундаменту до рівня першого поверху. Головне призначення цоколю - захист стіни від проникнення вологи (шляхом укладання на нього горизонтальної гідроізоляції) та механічного пошкодження. При цьому слід відрізняти конструктивний цоколь від імітованого (архітектурне оформлення  фасаду першого поверху).
	Стіни - це основний конструктивний елемент будинку ; несуть на собі корисне навантаження (перекриття, перегородки, дах) і призначені для захисту приміщень від атмосферних опадів, опору теплопередачі, інших природно-кліматичних впливів.  Залежно від рішення конструктивної системи стіни бувають несучі, самонесучі або огороджувальні.
	Найбільшого поширення набули стіни:
-	каркасні, навісні;
-	великопанельні з утеплювальним шаром з керамзиту, мінераловатних плит, цементного фіброліту;
-	великопанельні одношарові з легкого бетону;
-	особливо капітальні, кам'яні (цегляні товщиною 2,5-3,5 цеглини) та великоблочні на складному чи цементному розчині;
-	кам'яні звичайні (цегляні товщиною 2-2,5 цеглини);
-	кам'яні полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків, черепашнику;
-	дерев'яні рублені та брущаті, дерев'яні збірно-щитові, каркасно-засипні;
-	глинобитні, саманні, каркасно-комишитові.
	Перегородка - вертикальна внутрішня захисна конструкція, що розділяє суміжні приміщення в будинку.
	Перегородки бувають: панельні, монолітні та збірно-розбірні, суцільні та з прорізами, у т. ч. які не доходять до стелі; конструктивно несучі та не несучі; стаціонарні (положення яких незмінні); розсувні.
	Перегородки зводяться з гіпсових, гіпсокартонних (збірно-розбірних), гіпсошлакобетонних, цементно-шлакових, фібролітових і керамічних плит, а також з цегли і дерева.
	Перекриття - горизонтальна внутрішня захисна конструкція, що розділяє  по висоті суміжні приміщення в будинку. За призначенням розрізняють перекриття:  міжповерхові, підвальні та горищні.
	Залежно від способу влаштування конструкції перекриття бувають збірні (великопанельні на кімнату, панельні, балкові по залізобетонних, металевих, дерев'яних балках), монолітні залізобетонні, збірно-монолітні, безригельні, кесонні, шатрові, цегляні арочні та склепінчаті тощо.
	Примітка.
	Склепінчаті перекриття найчастіше зустрічаються в старих кам'яних будинках. Склепіння бувають кам'яні або цегляні та характеризуються міцністю і довговічністю. Під час перепланування приміщень нерідко допускаються пошкодження конструкцій склепіння або повне їх знесення, пов'язане з необхідністю збільшення загальної площі приміщень, що призводить до прискорення зносу перекриття, яке конструктивно пов'язане з його склепінчатою частиною.
	Великого поширення в будівництві набули залізобетонні перекриття, які використовуються у вигляді збірних конструкцій, монолітних і збірно-монолітних. Збірні залізобетонні перекриття виконуються з настилом по балках, а також з безбалковими конструкціями перекриття.
	Дерев'яні перекриття використовуються рідко і в основному під час будівництва одноповерхових будівель. 

	Конструкції перекриття повинні відповідати нормативним вимогам щодо міцності та вогнестійкості (відповідно до призначення будинків), а також вимогам звукоізоляції, теплоізоляції. Захист від попадання вологи у внутрішні конструкції перекриття у вологих приміщеннях (санітарних вузлах) забезпечується влаштуванням спеціального гідроізоляційного шару.
	Підлога - верхній або опоряджувальний шар, що накладається на несучу конструкцію перекриття або на ґрунт у підвальному поверсі будинку.
	До підлоги ставляться  вимоги міцності, стираності, теплоізоляції, звукоізоляції,  водостійкості, стійкості проти хімічного агресивного середовища, естетичності.
	Матеріал для покриття підлоги вибирається відповідно до призначення приміщень: в основних приміщеннях житлових і громадських будинків та споруд - дошки, набірний або штучний паркет, ламіновані підлоги, рулонні матеріали; у санітарних вузлах - керамічні та пластмасові плитки; у вестибюлях - плити натурального каменю, мозаїчні, листові або плиткові підлоги з пластмаси.
	Застосовуються підлоги з підігрівом. Теплоносіями слугують електронагрівна арматура або підігріта електричним струмом вода.
	Покрівля -  верхнє покриття будинку (споруди), яке захищає його від атмосферних опадів, вітру, перегріву сонцем тощо. Покрівлі бувають на суміщених і горищних дахах.
	Ширина наскрізного проходу повинна бути не менше ніж 1,2 м. Висота і ширина наскрізного проходу вздовж горища в дахах з підвісними стелями визначається габаритами кроквяної системи з урахуванням вимог, наведених нижче.
	За кількістю схилів та їх геометричною формою покрівлі діляться на односхилі, двосхилі, багатосхилі, купольні, плоскі з невеликим нахилом для забезпечення стоку води.
	Для провітрювання і освітлення горища роблять горищні “слухові” вікна, які іноді використовуються для виходу з горища на покрівлю.

	Покрівельні матеріали поділяються на дві групи:  жорсткі (листи, плити, пластини) і гнучкі (рулонні). До жорстких покрівель належать: металеві (покрівельна сталь - чорна і оцинкована, чавунний покрівельний лист); кам'яні плити (з природного каменю), плити і листи з штучного матеріалу (черепиця, азбестоцемент); дерев'яні (ґонт, щепа). Рулонні покрівельні матеріали - руберойд, гумобітум тощо.
	Примітка.
	Висота наскрізного проходу вздовж горища  для усіх класів даху повинна бути: 
	з горищем, яке функціонально не використовується:
	- для житлових будинків - не менше 1,6 м;
	- для громадських, виробничих, адміністративно-побутових - не менше 1,8 м;
	з горищем, яке функціонально використовується:
	- для житлових будинків - не менше 1,6 м;
	- для виробничих, адміністративно-побутових будинків - не менше 1,8 м;
	- для громадських будинків - не менше 1,9 м.
	Вікна - прорізи в зовнішніх стінах будинків, що призначаються для освітлення, інсоляції та провітрювання приміщення. Вікна відрізняються: за призначенням - для житлових, громадських і промислових будівель; за конструкціями - з окремими і спареними рамами і склопакетами;  за матеріалом - з дерева, металу, пластмаси, металопластмаси тощо.
	Двері за призначенням поділяються на зовнішні (вхідні у приміщення зі сходової клітки), внутрішні, шафні, вхідні у горища, підвали тощо, а також спеціального призначення (вогнестійкі, броньовані, герметичні). За конструкцією та способом відкривання - на однопільні і двопільні, з відчиненням в один і в обидва боки, розсувні, суцільні та із заскленням.
	Сходи є конструктивним елементом будинку .
	Розрізняють сходи одномаршові (прямі, криволінійні), з декількома маршами, гвинтові, комбіновані та інші.

	У будинках  використовуються переважно сходи, що монтуються із суцільних залізобетонних маршів або набираються з окремих бетонних сходинок, що кладуться на косоури - похилі залізобетонні або сталеві балки, які спираються на сходову площадку. В одноповерхових будинках для зв’язку з внутрішнім приміщенням улаштовуються зовнішні сходи з площадкою, а іноді з ґанком. Ґанок може бути збудований з каменю, цегли, дерева, залізобетону тощо. У багатоповерхових будинках, де потрібне влаштування сходових кліток, підняття на рівень першого поверху здійснюється за рахунок сходової клітки без виходу назовні.
	Дерев'яні балки в дерев'яних сходах мають назву тетивів.
	Марші кам'яних сходів можуть бути без косоурів у разі замурування кінців сходинок у кладку капітальних стін.
	Горизонтальна частина сходинок має назву проступ, а вертикальна - підсходинок.
	Сходові марші спираються на балки сходових площадок. При цьому верхня площадка перебуває на одному рівні з підлогою квартир чи інших приміщень.
	Примітка.
	Незважаючи на конструктивний запас міцності східців, як і сходів загалом, їх технічний стан є важливим фактором під час опису і повинен включати в себе навіть незначні дефекти, що зумовлено їх функціональною важливістю та експлуатаційною безпекою. Особливу увагу слід звернути на прогини косоурів або тетив, хиткість маршів, пошкодження вузлових з'єднань елементів, випадання дерев'яних підсходинок, міцність поручнів.
	Вимощенням вважається спеціальне покриття вздовж зовнішнього боку стін будинку  для захисту фундаментів від атмосферних опадів.
	Вимощення виконується на власному фундаменті - утрамбованому щебені по ущільненому ґрунтовому покриттю (глиняний замок) за допомогою бетонного чи асфальтобетонного покриття (відсутність замощення суттєво впливає на довговічність експлуатації будинку і тому фіксується в матеріалах інвентаризації детально).

Інженерне обладнання та оздоблення будинків

Інженерне обладнання 
	До інженерного обладнання будинків входять системи електрозабезпечення, мережі, обладнання та прилади опалення, водопостачання, каналізації, газифікації та вентиляції.
Електрозабезпечення освітлювальне та силове:
	Мережі кабельно-проводові.
Щитки, лічильники, світильники, вимикачі, розетки.
Опалення.
	Система трубопроводів опалення й арматура.
	Радіатори, калорифери, ребристі труби, водонагрівальні колонки, котли, бойлери, електроводопідігрівачі, кондиціонери.
	Водопровід.
	Система трубопроводів, арматура.
	Раковини, водопровідні крани, душ, ванна, біде тощо.
	Каналізація.
	Система трубопроводів каналізації.
	Унітази, змивні бачки.
	Газифікація.
	Система трубопроводів газифікації та арматура.
	Газові плити, газові водонагрівальні прилади.
	Вентиляція.
	Канали вентиляції у стінах і в підвісних коробах (трубах).
	Електроприлади вентиляції та кондиціювання, ґратки.

Зовнішнє оздоблення фасадів будинків
	Облицювання:
	керамічною плиткою;
	цементними офактуреними плитами;
	природним камінням.

	Штукатурка (тинькування):
штукатурка теразитова;
	штукатурка звичайна - цементним, вапняним та складним розчином.
	Ліпні деталі з цементу, гіпсу.
	Покриття штукатурки, бетону вапном, силікатними та полімерними сумішами, кремнійорганічними фарбами.
	Захисне та ґрунтове покриття дерева оліфою, “пінотексом” тощо.
	Фарбування покрівель олійними сумішами.
	Покриття поясків, сандриків і підвіконників з оцинкованої дахової сталі. Те саме з чорної дахової сталі.

Внутрішнє оздоблення будинків
	Штукатурка по кам'яних та дерев'яних стінах і перегородках.
	Облицювання керамічними (пластмасовими) плитками, сухою штукатуркою, обшивка дерев'яною чи пластиковою вагонкою, гіпсокартоном.
	Фарбування водяними сумішами приміщень, сходових кліток напівводяними (емульсійними), безводними (олійними, алкідними фарбами, емалями, лаками та інше) - стін, підвісних стель, столярних виробів, підлог, радіаторів, трубопроводів, сходових огорож.
	Обклеювання стін шпалерами звичайними, армованими скляним волокном, рідкими шпалерами тощо.
	До опоряджувальних робіт у середині приміщень включають так звані “сухі” (без мокрих процесів) монтажні роботи: підвісні стелі з готовими оздобленими поверхнями, гіпсокартонні плити, ламіновані  підлоги, килимові покриття та інше.

Загальна характеристика присадибної земельної ділянки

	Присадибна земельна ділянка - земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок , господарські  будівлі та споруди, сад, город тощо.
	Межа - мінімальна за шириною земельна смуга, яка слугує відокремленням однієї ділянки від іншої (від вулиці, проїзду тощо).
	Суміжними вважаються земельні ділянки, які безпосередньо примикають до загальної межі.
	Забудованою площею земельної ділянки вважається площа, зайнята всіма будівлями. Забудованою слід вважати також площу під заглибленими (підземними) спорудами, під арками будинків.
	Садом вважається частина земельної ділянки, зайнята плодовими насадженнями. Інші зелені насадження, у т.ч. газони, квітники, декоративні кущі та дерева, садом не вважаються.
	Город на присадибній ділянці - частина земельної ділянки, зайнята городніми культурами. 
	Огорожа ділянки - тини, паркани, частоколи, плоти, мури та інше, повинна ставитися тільки на межах, визначених відповідними місцевими органами державної виконавчої влади.
	Дитячі ігрові майданчики - частина земельної ділянки обладнана пісочниками, тіньовими грибками, гойдалками, драбинками, качалками, гірками тощо.
	Місця відпочинку - частина земельної ділянки, обладнана альтанками, перголами, тіньовими навісами із зелених насаджень тощо.
	Квітники - частина земельної ділянки ( серед газонів або окрема ), на якій вирощують квіти за різноманітними композиціями, з використанням каміння (альпійські гірки), штучних водоймищ тощо.

4.   ГРАФІКИ ЗАЛЕЖНОСТІ
питомої ваги інженерного обладнання в загальній вартості 
малоповерхових житлових будинків від їх будівельного об'єму
(в цінах на 01.01.2003р.) 

Графік Г-1

Електрозабезпечення

Графік Г-2
Водопровід (від зовнішніх мереж)

Графік Г-3

Каналізація в зовнішні мережі

Графік Г-4
Опалення від місцевого котла

Графік Г-5
Газопостачання від зовнішніх мереж

Графік Г-6
Телебачення

Графік Г-7

Радіофікація

Графік Г-8
Блискавкозахист

5.   Приклади визначення вартості відтворення будинків

Приклад № 1.
Необхідно виконати оцінку одноповерхового житлового будинку, розміщеного в м. Черкаси, побудованого в 1980 р., що має об’єм 248 куб.м., і такі технічні характеристики:
Фундамент -	цегляний, стрічковий товщ. 51 см, цоколь цегляний висотою 0,3 м;
Стіни -	з цегли керамічної повнотілої товщ. 51 см під розшивку швів, всередині обштукатурені;
Перегородки -	дерев’яні, обшиті з двох сторін, обштукатурені;
Перекриття -	по балках з брусів, накат з пластин, утеплювач, знизу підшивка дошками, обштукатурені;
Підлога -	дощата, з дощок товщ. 36 мм на лагах по цегляних стовпчиках та бетонній основі;
Дах та покрівля - крокви з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів;
Вікна -	подвійні стулкові;
Двері -	двополотні фільонкові;
Опалення -	водяне з місцевим водонагрівальним котлом.
Є водопровід, каналізація, електроосвітлення, газ від зовнішніх мереж, ванна з газовою колонкою.
Відношення периметра до площі ( P/S ) – 0,49.
Розрахункова висота ( H ) – 3,7 м.

Як видно з приведеного вище опису, оцінюваний будинок має просте конструктивне рішення. Тому, згідно з п. 14 Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва (далі –- Порядку), оцінка вартості відтворення будинку виконується з використанням спрощеного методу на базі об'єктів-аналогів, що мають у Збірнику подвійну нумерацію (див. п.4 Порядку).
Реалізацію даного методу починаємо з вибору для оцінюваного будинку найбільш придатного об'єкта-аналога з числа одноповерхових об’єктів - аналогів (див. п. 14).
Звертаємося до таблиці 3 Порядку. З цієї таблиці в число потенційних об'єктів-аналогів для оцінюваного будинку включаються всі типи, що мають параметр n=1 (тобто аналог – одноповерховий) і подвійну нумерацію. Потім розглянемо ті з них, які мають цегляні стіни, як в оцінюваному об’єкті, та відповідають вимогам п.14 Порядку. Потенційними об’єктами-аналогами є такі типи: 1-2 (3), 1-3 (4), 1-4 (5), 1-5 (6). 

Критерієм вибору найбільш подібного об’єкта-аналога з приведених потенційних є максимально можливе зближення  величин будівельних об’ємів оцінюваного будинку  V=248 м3 і об’єктів-типорозмірів потенційних аналогів з такими ж параметрами P/S і H, як в оцінюваного будинку, тобто P/S=0,49 і Н=3,7м.
Величини будівельних об’ємів об’єктів-типорозмірів потенційних аналогів визначаються за відповідними таблицями об’ємів, наявних в показниках кожного аналога.
Результати порівняння величин об’ємів оцінюваного будинку та об’єктів-типорозмірів потенційних аналогів приведені в такій таблиці:
№№ типів (потенційних аналогів)	1-2 (3)	1-3 (4)	1-4 (5)	1-5 (6)	
Величини об’ємів об’єктів-типорозмірів з координатами P/S=0,49   і   Н=3,7 м, куб. м	247	247	243	247	
Відхилення об’єму оцінюваного об’єкту, що дорівнює 248куб.м., від об’ємів відповідних об’єктів-типорозмірів, %	+0,4	+0,4	+2,0	+0,4	
Примітка: величини об’ємів визначені за таблицями об’ємів методом інтерполяції.
На основі результатів порівняння величин об’ємів та з урахуванням конструкції і товщини цегляних стін порівнюваних об’єктів для оцінки зазначеного будинку приймається тип 1-2 (3).

При виборі найбільш подібного об’єкта-аналога для оцінюваного будинку враховані усі вимоги п. 14 Порядку за їх пріоритетами, тобто між об’єктом оцінки і відповідним об’єктом-типорозміром обраного аналога забезпечена їх відповідність за кількостю поверхів, об’ємами і матеріалами стін.
Далі за таблицею вартості знаходимо для об’єкта-типорозміру аналога 1-2 (3) з параметрами P/S=0,49 1/м  і  Н=3,7м, що вартість 1 м3 його об’єму складає 270,7 грн. (застосований метод інтерполяції), яка відноситься і до оцінюваного будинку.
Примітки: Усі виконані операції по визначенню укрупненого показника вартості для оцінюваного будинку були пов’язані з кількісною оцінкою й урахуванням впливу на показник вартості відтворення головним чином його об’ємно-планувальних характеристик.
Усі наступні операції пов’язані з кількісною оцінкою й урахуванням впливу на кінцевий показник вартості конструктивного фактора, тобто впливу наявних відхилень технічних характеристик елементів оцінюваного будинку й елементів обраного об’єкта-аналога.
У зв’язку з відхиленнями технічних характеристик окремих конструктивних елементів оцінюваного будинку від зазначених по об’єкту-аналогу (див. табл.1‑2.1 розділу “Житлові та дачні будинки” цього Збірника) вводяться необхідні поправки, що наведені в наступній таблиці:

Таблиця до прикладу 1
Конструктивний елемент	Опис конструктивних елементів об’єкта оцінки, передумови щодо поправок
відносно аналога та їх визначення	Питома вага конструкт. елемента по аналогу %	Поправочний коефіцієнт
k	Питома вага після введення поправок
%	Обґрунтування поправок	
1	2	3	4	5	6	
За аналог прийнято об’єкт – типорозмір типу 1 – 2 (3) з об’ємом Vт=247м3	
Фундаменти та цоколь	а) На товщину цегляних фундаментів: 51см проти 64 см по аналогу
Кф1=Кфо : Кфа=1:1,25=0,80
б) На висоту цоколя 0,3м проти 0,5м
Кф2= (100% - 20%)/100%= 0,80
Загальний поправочний коефіцієнт складе:
Кф= Кф1 х Кф2 =0,8 х 0,8=0,64	8,68	0,64	5,56	а) Кфо і Кфа  - коефіцієнти співставлення (поправочні коефіцієнти) одиничної вартості цегляних фундаментів відповідно об’єктів оцінки і аналога з базовою одиничною вартістю цих фундаментів, для якої Кф =1 – див. табл. 1-01, розділ “Житлові та дачні будинки”.
б) згідно п.14 Порядку на кожні повні 10см пониження висоти цоколя питома вага вартості фундаментів зменшується на 10%	
Стіни	З цегли керамічної повнотілої, товщ.51см 	23,67	1,00	23,67	Конструкція однакова - поправка не потрібна	
Перегородки	Дерев’яні обшиті з двох сторін, обштукатурені	5,71	1,0	5,71	Конструкція однакова - поправка не потрібна	
Перекриття	На відмінність перекриття з накатом з пластин і перекриття з щитовим накатом по балках з брусів
Кп = Кпо: Кпа =0,87 : 1 = 0,87	18,57	0,87	16,16	Кпо і Кпа  - коефіцієнти співставлення одиничної вартості дерев’яного перекриття відповідно об’єктів оцінки і аналога з базовою вартістю перекриття, для яких Кп = 1,0 (в даному випадку Кпа =1 є базовим) – див. табл. 1-03, розділ “Житлові та дачні будинки”	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі	12,82	1,0	12,82	Конструкція однакова - поправка не потрібна	
Дах і покрівля	Крокви з кругляку, покрівля  з азбестоцементних хвилястих листів 	11,59	1,0	11,59	Конструкція однакова - поправка не потрібна	
Вікна	Подвійні стулкові	6,56	1,0	6,56	Конструкція однакова - поправка не потрібна	
Двері	Двополотні фільонкові	6,56	1,0	6,56	Конструкція однакова - поправка не потрібна	
Опалення	а) Пічне 	3,31	0,0	0,00	а) Згідно п.39 Порядку Коп=0,0	
	б) Від місцевого водогрійного котла	-	-	6,90	б) Згідно примітки - пояснення до показників вартості об’єкта – аналога табл. 1.2.1	
Електро-забезпечення	Відмінність не виявлена	2,53	1,0	2,53	Поправка не потрібна	
Водопровід	Від зовнішніх мереж 	-	-	2,2	Згідно примітки – пояснення до табл. 1.2.1 	
Каналізація	В зовнішню мережу	-	-	3,1	Згідно примітки – пояснення до табл. 1.2.1 	
Газозабезпечення	Від зовнішніх мереж 	-	-	1,8	Згідно примітки – пояснення до табл. 1.2.1 	
Ванна 	З газовою колонкою	-	-	3,1	Згідно примітки – пояснення до табл. 1.2.1 	
	За підсумком	100,0%	1,083	108,26%		
Таким чином: узагальнений поправочний коефіцієнт Кзаг = 108,26 : 100,0 = 1,0826 і після урахування поправок вартість 1м3  об’єкта  оцінки дорівнює 270,7 грн / м3 х1,0826 = 293,06 грн / м3, а вартість відтворення оцінюваного будинку в цінах станом на 01.01.2003 р. складає:            248м3 х 293,06 грн / м3 = 72679 грн.
Приклад № 2.
Приймаємо за об'єкт оцінки представлений у Збірнику тип 1‑60. Це – цегляний будинок на рельєфі з гаражем у цокольному поверсі з такими технічними характеристиками: будівельний об’єм V=844 м3, периметр Р=56,55 м, площа основи S=178,44 м2, приведена кількість поверхів n=1,67, розрахункова висота поверху Н=2,83 м і P/S=0,32.
Величини параметрів n і Н визначені за формулами:
 S + Sц           178,44 + 120,15
n=   -------------- = ------------------------- = 1,67
S		  178,44
де Sц – площа перетину цокольного поверху;
V		   844
H= -------- = --------------- =2,83м.
S*n	178,44*1,67
Скористаємося для оцінки вартості відтворення зазначеного будинку загальним методом, прийнятним для всіх будинків, як передбачено п.13 Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва (далі –- Порядку).
Будинок має досить складне об'ємно-планувальне рішення. Тому, з метою вибору найбільш прийнятного об'єкта-аналога, необхідно для цього будинку визначити додаткові параметричні характеристики k і А, передбачені п. 22 Порядку.
Характеристика k визначається за таблицею 1 Порядку для таких параметрів оцінюваного об'єкта P/S=0,32, S=178,44 м2. Найближчою до шуканого значення k буде величина, що відповідає табличним значенням P/S=0,32, S=178,31 м2. Приймаємо k = 1,78.
Характеристика А визначається за таблицею 2 Порядку по координатах k=1,78, n=1,67. Найближчою до шуканого значення А буде величина, відповідна табличним значенням k=1,8, n=1,67. Приймаємо А=0,0344.
Вибір потенційних об'єктів-аналогів здійснюється за допомогою таблиці 3 Порядку за параметрами оцінюваного об'єкта n=1,67 і A=0,0344. 
По параметру n, виходячи з умови п.23 Порядку, що ni=1,67±0,5 (де ni – приведене число поверхів i-го потенційного аналога), включаються в число потенційних аналогів всі об'єкти з порядкового номера 24 і по 46.
Після виконання перевірки дотримання другої умови п. 23 Порядку, що величина параметра А=0,0344 повинна знаходитися в діапазоні між Аmax  і Аmin потенційних об'єктів-аналогів, у числі останніх залишаться об'єкти з порядковими номерами 25 і з 27 по 43.
З цих потенційних аналогів вибираються для першочергового розгляду такі, у яких величини параметрів Аа найбільш близькі до величини параметра оцінюваного об'єкта А=0,0344.
До таких потенційних аналогів насамперед відносяться типи 1-42, 1-43, 1-44 і 1-45 зі значеннями Аа, рівними відповідно 0,0348, 0,0322, 0,0327 і 0,0303.
Далі співставляються величини будівельних об’ємів відповідних об'єктів-типорозмірів вибраних аналогів (типів) з об’ємом оцінюваного об'єкта V=844 м3. Об’єми об'єктів-типорозмірів аналогів визначаються за таблицями об’ємів відповідних типів і параметрами P/S=0,32, Н=2,83 м, які має оцінюваний об'єкт.
Результати співставлення величин об’ємів представлені в таблиці.
№ типів (потенційних аналогів)	1-42	1-43	1-44	1-45	
Величини об’ємів об'єктів-типорозмірів з координатами P/S=0,32 і Н=2,83 м, куб.м.	810	875	835	925	
Відхилення об’єму оцінюваного об'єкта, рівного 844 м3, від об’ємів відповідних
об'єктів-типорозмірів, %.	+4,2	-3,5	+1,1	-8,8	
Примітка: величини об’ємів визначені за таблицями об’ємів методом інтерполяції.
Як видно з таблиці, величина об’єму оцінюваного будинку 844 м3 найкраще узгоджується з величиною об’єму об'єкта-типорозміру аналога 1-44. Відхилення складає 1,1%, є найменшим, тому аналог  1-44 є найбільш прийнятним.
Примітка: Оцінка вартості відтворення розглянутого будинку на базі аналога 1-44 можна вважати більш достовірною порівняно з оцінкою на базі інших аналогів. Принаймні, у частині урахування впливу об’ємно-конструктивних рішень будинку на показник вартості відтворення 1 м3 будівельного об’єму цей аналог є кращим.
Оскільки відхилення величин об’ємів оцінюваного будинку і відповідного об'єкта-типорозміру аналога 1-44 складає менше 3%, то введення поправки до показника вартості не потрібне (див. п. 24 Порядку).
По таблиці 1–44.3 для об'єкта-типорозміру аналога 1-44 знаходимо показник вартості, що відповідає параметрам P/S=0,32 і Н=2,83 м і складає 268,2 грн./м3 (застосований метод інтерполяції), яка і відноситься до оцінюваного будинку.
Наступним етапом є визначення поправок. Результати цього етапу представлені в цій таблиці:

Конструктивний елемент	Опис конструктивних елементів об’єкта оцінки, передумови щодо поправок відносно аналога та їх визначення	Питома вага по аналогу %	Попра-вочний коефі-цієнт	Питома вага після введення поправок %	Обґрунтування поправок	
1	2	3	4	5	6	
За аналог прийнято об’єкт – типорозмір типу 1 – 44 з об’ємом 835 м3	
Фундаменти та цоколь	Визначимо поправочні коефіцієнти:
а) На різницю в об’ємах фундаментів: при однакових матеріалах, товщині і глибині закладання фундаментів – через співвідношення периметрів об’єкта оцінки і об’єкта – аналога
Кф1=Ро / Ра = 56,55/49,29 = 1,147
б) На різницю в об’ємах стін цокольної та підвальної частин: при однакових матеріалах і товщині стін – через співвідношення площ стін відповідно цокольного і підвального поверхів об’єкта оцінки і об’єкта-аналога (за вирахуванням їх площ, що входять безпосередньо в фундамент)
 Кф2 = ( Sсц  / Sсп  ) = (Рц х (Нц –1,0))/ (Рп х (Нп –1,00)) = (45,6 х (2,39-1,00)) / (26,14 х (2,13 – 1,00)) =(45,6 х 1,39) / (26,14 х 1,13) = =63,38/29,54 = 2,146
в) Визначення значення питомої ваги фундаментів об’єкта оцінки з урахуванням поправок на більші об’єми фундаментів і стін цокольного поверху та їх частки в загальному об’ємі конструктивного елементу “Фундаменти та цоколь” у порівнянні з аналогом
(Кф1 х 47% / 100 + Кф2 х 53% / 100) х 7,07% = (1,147 х 0,47 + 2,146 х 0,53) х 7,07%= (1,147 х 0,47 + 2,146 х 0,53) х 7,07%  =1,68 х 7,07 = 11,85%
г) Визначення значення питомої ваги конструктивного елемента – “Фундаменти та цоколь” об’єкта оцінки з урахуванням попередніх поправок і поправки на заміну 15% об’ємів бутових стін об’єкта на цегляні
((1 - 15% / 100) + (15%/100 х Кст. цег / Кст. бут )) х 11,85% = (1 - 0,15 + 0,15 х 0,80 / 0,54) х 11,85% = (0,85 + 0,15 х 1,48) х 11,85% = 1,072 х 11,85% = 12,70%	7,07	1,796	12,70	
а) Ра =49,29 – периметр житлового будинку, що визначений як аналог (табл. 1–44.1), а Ро =56,55 – периметр будинку, що оцінюється.

б)
1.	Рц  і Рп  - периметр відповідно цокольного поверху об’єкта оцінки та підвалу об’єкта – аналога (Рп  - див табл. 1–44.1)
2.	Нц  і Нп   - розрахункова висота відповідно цокольного поверху об’єкта оцінки та підвалу об’єкта – аналога (Нп  - див табл. 1–44.1), що зменшується на 1,0 м (див. п.14 Порядку) 
3.	Значення Рц=45,6  і  Нц=2,39  встановлені при обстеженні об’єкта, що оцінюється

в) В розрахунках: Кф1  і  Кф2 – див. п. п. а) і б);
 47% і 53% - частка об’ємів відповідно фундаментів і стін підвалу об’єкта – аналога (див. табл. 1–44.1) 

г) Кст. цег. =0,80 і Кст. бут. =0,54  - коефіцієнти співставлення (поправочні коефіцієнти) одиничної вартості відповідно стін підвалів цегляних об’єкта оцінки і з бутового каменю об’єкта-аналога з базовою вартістю стін підвалів для яких Ксп = 1,00 (див. табл. 2 – 01 Розділу “Підвали, погреби та плавальні басейни” цього Збірника)	

1	2	3	4	5	6	
Стіни	На відмінність матеріалу стін: стіни з цегли керамічної повнотілої товщ. 38 см замість стін з вапнякових блоків товщ. 49 см.
Кс = Ксо / Кса = 1/0,97 = 1,03	17,22	1,03	17,74	Ксо і Кса  - коефіцієнти співставлення одиничної вартості стін з цегли керамічної повнотілої товщ. 38 см та з вапнякових блоків відповідно об’єктів оцінки і аналога з одиничною (базовою) вартістю стін, для яких Кс = 1 у нашому випадку Ксо = 1  Кса = 0,97 (див. розділ “Житлові та дачні будинки” цього Збірника, табл. поправочних коефіцієнтів 1 – 02) 	
Перегородки	Цегляні і гіпсокартонні; їх питома вага не перевищує 2,5%, конструкції ідентичні	2,36	1,0	2,36	Внесення поправок недоцільне	
Перекриття	Дерев’яні балки з щитовим накатом, утеплене	18,41	1,0	18,41	Конструкція однакова  - поправка не потрібна	

Підлоги	Об’єкт – аналог має три види підлог, об’єкт оцінки – чотири види підлог, тому:
а) питому вагу підлог аналога визначимо за умови, що вони приведені через систему поправочних коефіцієнтів до одного виду – підлога  з дощок товщ. 28 мм на лагах по цегляних стовпчиках і щебеневій основі 
γп. пр.  = γп1 х К1а / К1а + γп2 х К2а / К1а + γп3 х К3а / К1а = 4,1х 0,87 / 0,87 + 4,47 х 0,68 / 0,87+ 0,4 х 0,91 / 0,87 = =4,10 + 3,49 + 0,42 = 8,01%

б) питому вагу підлог об’єкта оцінки визначимо з урахуванням частки кожного з 4-х видів підлог в загальній площі підлог  і їх відповідних поправочних коефіцієнтів  стосовно підлоги дощатої товщ. 28 мм на лагах  по цегляних стовпчиках і щебеневій основі, до якої  “приведена” підлога аналога в попередньому пункті (а)
γп.о  = (К1о / К1а х 20%/100 + К2о / К1а  х 43%/100 + К3о / К1а х 4%/100 + К4о / К1а х 33%/100) х 8,01% = (0,87/0,87 х 0,2 + 0,68/0,87 х 0,43 + 0,91/0,87 х 0,04 + 0,32/0,87 х 0,33) х 8,01% = (0,20 + 0,336 + 0,042 + 0,121) х 8,01% = 0,699 х 8,01% = 5,60%.	8,97	0,62	5,60	Де:

а)
1.	γп1, γп2, γп3  - питома вага підлог відповідно 1, 2 і 3 виду об’єкта аналога (див. розділ “Житлові та дачні будинки”, табл. 1–44.1)
2.	К1а, К2а,  К3а – коефіцієнти співставлення (поправочні коефіцієнти) одиничної вартості підлог 1,2 і 3 виду об’єкта – аналога, з одиничною (базовою) вартістю підлог, для яких Кп = 1,0 (див. розділ “Житлові та дачні будинки”, табл. 1.04) в тому числі К1а – поправочний коефіцієнт підлоги виду, до якого приведені інші підлоги (2-го і 3-го виду); 

б) 
1.	1.К1о, К2о, К3о і К4о – поправочні коефіцієнти відповідно підлог 1, 2, 3 і 4 видів об’єкта оцінки стосовно приведеного виду підлоги об’єкта – аналога
2.	20%, 43%, 4% і 33% - частка в % відповідно підлог 1, 2, 3 і 4 виду (дощатої товщ.28 мм по цегляних стовпчиках, дощатої товщ. 28 мм по перекриттю, з керамічної плитки та цементної) в загальній площі підлог будинку, що оцінюється.
	
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів	8,02	1,0	8,02	Конструкція однакова  - поправка не потрібна	
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм	3,69	1,0	3,69	Конструкція однакова  - поправка не потрібна	
Двері	Щитові глухі та зі склінням	3,93	1,0	3,93	Конструкція однакова  - поправка не потрібна	
Сходи	Внутрішньоквартирні - дерев’яні, з підшивкою дошками	1,04	1,0	1,04	Конструкція однакова  - поправка не потрібна	
Оздоблення внутрішнє	Покращене	6,23	1,0	6,23	Однакове по об’єкту – аналогу і об’єкту оцінки – поправка не потрібна	
Оздоблення зовнішнє	Відсутнє по об’єкту, що оцінюється 	1,61	0,0	-	Поправочний коефіцієнт при відсутності елемента в об’єкті оцінки Кп=0,00, згідно п. 39 Порядку	

1	2	3	4	5	6	
Веранда	Конструкції об’єкта – аналога і об’єкта, що оцінюється ідентичні 	1,07	1,0	1,07	Поправка не потрібна, Кпв = 1,0	

Ґанок	Ґанок об’єкта, що оцінюється, більш капітальний, на рельєфі, з цегляної кладкою стінок, з залізненням і покрівлею проти простої площадки зі сходинками по аналогу.
а) Вартість такого ґанку з трьома сходинками розміром 8,0 м2  визначається на основі даних розділу “Елементи будівель і окремі споруди” і складає 8,0 м2 х 264,8грн / м2 = 2118,4 грн.
б) Вартість ґанку співставляється з загальною вартістю об’єкта-типорозміра, що розраховується на основі вартості 1м3 будинку і його об’єму, з наступним визначенням питомої ваги ґанку в загальній вартості об’єкта оцінки:
γго = 2118,4 х 100 / 844 х 268,2 = 211840 / 226360,8 = 0,94 	0,1	-	0,94	

а) Див. розділ “Елементи будівель і окремі споруди”, тип 7.6.5 

б) Показники вартості 268,2 грн/м3 – див. табл. 1–44.3 при параметрах P/S = 0,32 і Н = 2,83 м	
Ворота	В об’єкті оцінки враховуються додатково:
а) Визначається вартість воріт на основі даних розділу “Елементи будівель і окремі споруди” (площа 4,2 м2, вартість 1 м2 – 348,8 грн.), яка складає
4,2м2 х 348,8 грн / м2  = 1465,0 грн.
б) Вартість воріт співставляється з вартістю будівлі аналога, яка складає 226360,8 грн. (див. розрахунок по ґанку) , з наступним визначенням їх питомої ваги в загальній вартості будівлі 
γв = 1465,0х100% / 226360,8 = 0,67	-	-	0,67	

Див. розділ “Елементи будівель і окремі споруди”,
тип 7.4.8	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі.	2,2	1,0	2,2	Відмінності не визначені.  Поправка не потрібна.	
Водопостачання та каналізація	Відповідно від зовнішньої мережі та в зовнішню мережу.	4,2	1,0	4,2	Відмінності не визначені.  Поправка не потрібна.	
Опалення, гаряче водопостачання та вентиляція 	Опалення від котла КС – 2, гаряче водопостачання від водонагрівача, вентиляція природна.	8,3	1,0	8,3	Відмінності не визначені.  Поправка не потрібна.	
Зв’язок та сигналізація	Радіо – від зовнішньої мережі. Телебачення - основна та допоміжна антени, підсилювач, прокладання кабелю.	5,3	1,0	5,3	Відмінності не визначені.  Поправка не потрібна.	
Газозабезпечення	Від зовнішньої мережі	-	-	1,4	Див. примітки  до табл. 1–44.1 розділ “Житлові та дачні будинки” цього Збірника	
Блискавкозахист	Заземлювач з круглої сталі	0,3	1,0	0,3	Конструкція однакова - поправка не потрібна.	
	За підсумком	100,00	1,041	104,10		
Таким чином:
1. Узагальнений поправочний коефіцієнт Кзаг = 104,1 : 100,0 = 1,041 і після урахування поправок вартість 1м3  об’єкта  оцінки дорівнює
268,2 грн / м3 х 1,041 = 279,20 грн / м3, а вартість відтворення оцінюваного житлового будинку складає: 844 м3 х 279,20 = 235645 грн.
2. Фактична кошторисна вартість житлового будинку, що розглядається як об’єкт оцінки, складає: 844 м3 х 260,4 грн / м3 = 219778 грн.
3. Визначена вартість відтворення означеного будинку перевищує його кошторисну вартість на [ (235645 : 219778) х 100% ] – 100% = 7,22%.
	1.   ЖИТЛОВІ  ТА  ДАЧНІ  БУДИНКИ

Таблиця 1-1.1
ТИП 1-1 ( 1 )	Одноповерховий цегляний житловий будинок складної конфігурації	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		205,03 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
100,34 м	346,0 м2	1	5,2 м	0,29	1799,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь 	З повнотілої цегли, стрічкові, товщ. 77 см 	10,81	
Стіни	Цегляні: зовнішні товщ. 64 см під розшивку швів, внутрішні товщ. 51 см, обштукатурені  	23,56	
Перекриття	По балках з брусів, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурені	13,98	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	6,16	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній підготовці 	12,74	
Дах та покрівля	Крокви приставні з бруса, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	14,59	
Вікна 	Стулкові, подвійні 	5,33	
Двері 	Двополотні, фільончасті	7,87	
Опалення	Пічне	2,24	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,72	
		100,00	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-1.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	0,9	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	1,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,7			
Газопостачання від зовнішніх мереж	0,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	1,3	
Опалення від місцевого котла	5,7			
Телебачення	1,7	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-1.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	
5,2	858	946	1105	1235	1478	1681	2075	2421	3126	3782	5235	
5,0	825	909	1063	1188	1421	1616	1996	2328	3006	3637	5034	
4,7	775	855	999	1116	1335	1519	1876	2188	2825	3419	4732	
4,5	742	818	956	1069	1279	1455	1796	2095	2705	3273	4530	
4,2	693	764	893	998	1193	1358	1676	1955	2525	3055	4228	
4,0	660	727	850	950	1137	1293	1596	1862	2405	2910	4027	
3,7	610	673	786	879	1051	1196	1477	1722	2224	2691	3725	
3,5	577	636	744	831	994	1131	1397	1629	2104	2546	3524	

Таблиця 1-1.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,42	0,4	0,37	0,35	0,32	0,3	0,27	  0,25	0,22	0,.20	0,17	
5,2	254,48	245,21	234,90	225,63	217,39	208,12	198,84	193,69	187,51	179,27	172,06	
5,0	261,69	252,42	242,12	232,84	224,60	215,33	206,06	199,87	193,69	185,45	177,21	
4,7	269,93	260,66	250,36	241,09	231,81	222,54	214,30	207,09	198,84	190,60	183,39	
4,5	278,18	271,99	258,60	248,30	240,06	231,81	221,51	211,21	205,03	196,78	188,54	
4,2	284,36	277,15	266,84	258,60	248,30	240,06	229,75	220,48	210,18	201,94	194,72	
4,0	292,60	284,36	277,15	271,99	258,60	248,30	238,00	228,72	218,42	208,12	197,81	
3,7	300,84	293,63	284,36	277,15	266,84	256,54	246,24	236,96	226,66	216,36	206,06	
3,5	315,27	303,93	293,63	284,36	274,05	263,75	253,45	245,21	234,90	224,60	214,30	

Таблиця 1-2.1
ТИП 1-2 ( 3 )	Одноповерховий цегляний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		249,83грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
 Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
38,07 м	90,6 м2	1,0	3,6 м	0,42	326,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага
 %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти  та цоколь 	Цегляні, стрічкові товщ. 64 см	8,68	
Стіни	З цегли повнотілої, зовнішні та внутрішні товщ. 51 см, ззовні під розшивку швів, всередині обштукатурені 	23,67	
Перегородки	Дерев’яні, обшиті з двох сторін, обштукатурені 	5,71	
Перекриття	По балках з брусів з щитовим накатом, утеплювачем, замазкою, підшивка стель дошками, обштукатурені 	18,57	
Підлоги	Дощаті, з дощок товщ.36 мм по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі	12,82	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з деревини (кругляку), покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,59	
Вікна 	Подвійні стулкові	6,56	
Двері 	Двополотні, фільонкові	6,56	
Опалення	Пічне	3,31	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,53	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-2.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	2,2	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	6,9			
Телебачення	1,8	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-2.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	200	221	238	266	288	326	355	408	449	525	587	
4,2	186	207	222	248	268	304	331	381	420	490	548	
4,0	178	197	211	236	256	289	316	362	400	467	522	
3,7	164	182	195	219	237	268	292	335	370	432	483	
3,5	155	172	185	207	224	253	276	317	350	409	457	
3,2	142	157	169	189	205	232	253	290	320	374	417	
3,0	133	148	159	177	192	217	237	272	300	350	391	
2,7	120	133	143	160	173	195	213	245	270	315	352	

Таблиця 1-2.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	281,2	273,1	266,0	257,9	250,8	243,8	235,7	228,6	220,5	211,4	202,3	
4,2	290,3	281,2	273,1	266,0	257,9	250,8	243,8	235,7	226,6	217,5	207,3	
4,0	299,4	290,3	281,2	273,1	266,0	257,9	250,8	241,7	231,6	222,5	213,4	
3,7	308,5	299,4	290,3	281,2	273,1	266,0	255,9	246,8	237,7	228,6	218,5	
3,5	317,6	308,5	299,4	290,3	281,2	271,1	262,0	252,9	243,8	233,6	224,5	
3,2	327,7	317,6	308,5	299,4	288,3	277,1	268,0	257,9	248,8	239,7	230,6	
3,0	336,8	327,7	317,6	306,5	295,3	284,2	273,1	264,0	254,9	244,8	235,7	
2,7	345,9	336,8	327,7	314,6	303,4	292,3	279,2	269,0	259,9	250,8	241,7	

Таблиця 1-3.1
ТИП 1-3 ( 4 )	Одноповерховий цегляний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		231,00 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
38,07 м	90,6 м2	1	3,6 м	0,42	326,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Цегляний стрічковий, товщ. 51 см	8,6	
Стіни	Цегляні, товщ. 38 см, внутрішньо обштукатурені	19,6	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	4,5	
Перекриття	По балках з колод, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурені	19,0	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по бетонній основі	16,4	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,2	
Вікна	Стулкові, подвійні 	6,2	
Двері	Двополотні, фільонкові	6,2	
Опалення	Пічне	5,5	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,8	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-3.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,5			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,4	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,2	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	3,1	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-3.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	170	187	200	221	238	266	288	325	355	408	449	
4,2	159	175	186	207	222	248	268	304	331	380	419	
4,0	151	166	177	197	211	236	256	289	316	362	399	
3,7	140	154	164	182	195	219	236	268	292	335	369	
3,5	132	145	155	172	185	207	224	253	276	317	349	
3,2	121	133	142	157	169	189	204	231	252	290	319	
3,0	113	125	133	148	158	177	192	217	237	272	300	
2,7	102	112	120	133	143	160	173	195	213	245	270	

Таблиця 1- 3.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	269,1	263,9	257,6	249,3	244,1	237,8	231,5	226,3	220,1	211,7	206,5	
4,2	277,4	271,2	266,0	257,6	249,3	244,1	237,8	231,5	226,3	213,8	211,7	
4,0	288,9	279,5	273,3	263,9	257,6	249,3	244,1	237,8	231,5	224,2	215,9	
3,7	297,3	287,9	279,5	271,2	263,9	257,6	249,3	242,0	235,7	228,4	220,1	
3,5	305,6	295,2	287,9	279,5	271,2	263,9	257,6	249,3	242,0	233,6	226,3	
3,2	312,9	303,5	295,2	287,9	277,4	269,1	263,9	253,4	246,1	237,8	224,2	
3,0	321,2	310,8	303,5	295,2	287,9	279,5	269,1	259,7	249,3	242,0	233,6	
2,7	328,5	319,2	310,8	303,5	295,2	285,8	275,4	266,0	255,5	248,2	239,9	

Таблиця 1-4.1
ТИП 1-4 ( 5 )	Одноповерховий цегляний житловий будинок (половина спареного)	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 255,8 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
33,07 м	68,3 м2	1	3,6 м	0,48	246,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь 	З цегли повнотілої, товщ. 64 см	7,55	
Стіни	Цегляні товщ. 51 см, під розшивку швів, внутрішньо обштукатурені	22,26	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	2,02	
Перекриття	По балках з брусів з накатом, утеплювачем, підшивкою стель дошками, обштукатурене	18,91	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм, по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі	14,78	
Дах та покрівля	Крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	16,45	
Вікна 	Стулкові, подвійні	6,27	
Двері 	Двополотні та однополотні, фільончасті	4,21	
Опалення	Пічне	4,40	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,15	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-4.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	2,4	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,1	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	7,0			
Телебачення	1,9	Блискавкозахист	0,5	

Таблиця 1-4.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3
         P/S
 H	0,60	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48	0,45	0,43	0,40	0,38	0,35	
4,5	197	211	234	252	283	307	350	383	443	491	578	
4,2	184	197	219	235	264	287	327	358	413	458	540	
4,0	175	187	208	224	252	273	311	341	394	436	514	
3,7	162	173	193	207	233	253	288	315	364	403	476	
3,5	153	164	182	196	220	239	272	298	344	382	450	
3,2	140	150	167	179	202	219	249	272	315	349	411	
3,0	131	140	156	168	189	205	233	255	295	327	386	
2,7	118	126	141	151	170	184	210	230	266	294	347	

Таблиця 1-4.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
Укрупнені показники вартості даної таблиці
використовуються лише при оцінці половини спареного будинку.

P/S
 H 	0,60 	0,58 	0,55 	0,53 	0,50 	0,48 	0,45 	0,43 	0,40 	0,38 	0,35 	
4,5	268,4	262,1	254,7	247,4	241,1	233,7	225,3	216,8	209,5	201,1	193,7	
4,2	277,9	271,6	263,2	255,8	247,4	237,9	232,6	224,2	214,7	206,3	200,0	
4,0	287,4	279,0	270,5	263,2	254,7	245,3	237,9	230,5	221,1	212,6	205,3	
3,7	296,9	288,4	279,0	271,6	262,1	252,6	245,3	236,9	226,3	219,0	210,5	
3,5	305,3	296,9	287,4	277,9	268,4	259,0	251,6	240,0	232,6	224,2	215,8	
3,2	314,7	306,3	295,8	286,3	275,8	266,3	257,9	250,5	237,9	230,5	221,1	
3,0	322,1	314,7	304,2	293,7	283,2	273,7	264,2	255,8	244,2	235,8	226,3	
2,7	331,6	322,1	311,6	301,1	290,5	280,0	269,5	261,1	250,5	241,1	231,6	

Таблиця 1-5.1
ТИП 1-5 ( 6 )	Одноповерховий цегляний житловий будинок полегшеної конструкції	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		224,2 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
38,07 м	90,6 м2	1	3,6 м	0,42	326,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Цегляний стрічковий, товщ. 51 см	9,3	
Стіни	Цегляні полегшені (системи Герарда, Попова, Власова), товщ. 40 см, обштукатурені з двох сторін	15,6	
Перегородки	Дерев’яні обшивні з двох сторін, обштукатурені	3,3	
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів, з підшивкою стелі дошками, накатом, утеплювачем, обштукатурені	21,0	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по бетонній основі	18,5	
Дах та покрівля	Крокви висячі з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	13,8	
Вікна	Стулкові, подвійні 	6,8	
Двері	Двополотні та однополотні, фільонкові	5,4	
Опалення	Пічне	3,2	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,1	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-5.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,0	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	1,6	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-5.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	200	221	238	266	288	325	355	408	449	525	587	
4,2	186	207	222	248	268	304	331	380	419	490	548	
4,0	177	197	211	236	256	289	316	362	399	467	522	
3,7	164	182	195	219	236	268	292	335	369	432	483	
3,5	155	172	185	207	224	253	276	317	349	408	456	
3,2	142	157	169	189	204	231	252	290	319	373	417	
3,0	133	148	158	177	192	217	237	272	300	350	391	
2,7	120	133	143	160	173	195	213	245	270	315	352	

Таблиця 1-5.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	255,3	246,9	240,5	233,2	225,8	218,4	211,0	203,6	196,2	186,7	177,2	
4,2	263,8	255,3	246,9	240,5	233,2	225,8	218,4	211,0	201,5	192,0	182,5	
4,0	273,2	263,8	255,3	246,9	240,5	233,2	225,8	216,3	206,8	197,3	188,8	
3,7	282,7	273,2	263,8	255,3	246,9	238,4	231,0	221,6	212,1	203,6	194,1	
3,5	292,2	282,7	273,2	263,8	255,3	245,8	236,3	226,8	218,4	208,9	199,4	
3,2	300,7	292,2	282,7	273,2	262,7	251,1	241,6	233,2	223,7	214,2	204,7	
3,0	310,2	300,7	292,2	280,6	270,1	258,5	247,9	238,4	228,9	219,4	211,0	
2,7	319,7	310,2	300,7	288,0	277,5	265,9	253,2	243,7	234,2	225,8	216,3	

Таблиця 1-6.1
ТИП 1-6 (8)	Одноповерховий кам’яний житловий будинок з бутового каменю - пісковику	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		284,6 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
38,07 м	90,6 м2	1	3,6 м	0,42	326,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Стрічковий, з каменю – пісковику (буту) товщ. 70 см	8,4	
Стіни	З каменю-пісковику (буту), товщ. 60 см на глиняному розчині, обштукатурені та побілені	22,9	
Перегородки	Дерев’яні обшивні з двох сторін, обштукатурені та побілені	3,2	
Перекриття	По дерев’яних балках, з накатом, підшивкою стелі дошками, обштукатурені	18,5	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по бетонній основі	14,8	
Дах та покрівля	Крокви приставні з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,0	
Вікна	Стулкові, подвійні 	6,8	
Двері	Двополотні, фільонкові	5,3	
Опалення	Пічне	6,5	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,6	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-6.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,3	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,4	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	1,5	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-6.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	200	221	238	266	288	325	355	408	449	525	587	
4,2	186	207	222	248	268	304	331	380	419	490	548	
4,0	177	197	211	236	256	289	316	362	399	467	522	
3,7	164	182	195	219	236	268	292	335	369	432	483	
3,5	155	172	185	207	224	253	276	317	349	408	456	
3,2	142	157	169	189	204	231	252	290	319	373	417	
3,0	133	148	158	177	192	217	237	272	300	350	391	
2,7	120	133	143	160	173	195	213	245	270	315	352	

Таблиця 1-6.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	319,9	309,2	298,5	288,9	280,3	272,9	265,4	257,9	251,5	246,1	239,7	
4,2	329,6	318,9	307,1	298,5	288,9	280,3	272,9	265,4	257,9	251,5	246,1	
4,0	338,1	327,4	316,7	307,1	298,5	288,9	280,3	272,9	265,4	257,9	251,5	
3,7	347,8	337,1	325,3	316,7	307,1	298,5	288,9	280,3	272,9	265,4	256,8	
3,5	356,3	345,6	334,9	325,3	316,7	307,1	298,5	288,9	280,3	270,7	262,2	
3,2	365,9	355,2	343,5	334,9	325,3	316,7	307,1	298,5	287,8	276,1	267,5	
3,0	374,5	363,8	353,1	343,5	334,9	325,3	316,7	307,1	294,3	282,5	272,9	
2,7	384,1	373,4	361,7	353,1	343,5	334,9	325,3	316,7	301,7	287,8	278,2	

Таблиця 1-7.1
ТИП 1-7 ( 9 )	Одноповерховий житловий будинок з шлакоблоків	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 253,9 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
35,42 м	76,6 м2	1	3,5 м	0,463	268,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент 	Набивний з гранульованого шлаку товщ. 70 см	5,21	
Стіни	Зовнішні та внутрішні з шлакоблоків товщ. 40 см, обштукатурені з двох сторін	21,41	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені  	4,07	
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів з накатом, з підшивкою стель, обштукатурене	20,25	
Підлоги	З дощок товщ. 36мм по лагах на цегляних стовпчиках по основі з утрамбованого шлаку	11,73	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів,
покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	14,65	
Вікна 	Стулкові, подвійні	10,01	
Двері 	Двополотні, фільончасті	5,48	
Опалення	Пічне	4,46	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,73	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-7.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,9	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	7,0			
Телебачення	1,7	Блискавкозахист	0,4	

Таблиця 1-7.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
 H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	205	227	244	273	295	334	365	419	462	540	603	
4,2	192	212	228	255	276	312	340	391	431	504	563	
4,0	182	202	217	243	263	297	324	372	410	480	536	
3,7	169	187	201	225	243	275	300	344	380	444	496	
3,5	160	177	190	212	230	260	284	326	359	420	469	
3,2	146	162	174	194	210	238	259	298	328	384	429	
3,0	137	152	163	182	197	223	243	279	308	360	402	
2,7	123	136	147	164	177	201	219	251	277	324	362	

Таблиця 1-7.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,60 	0,57 	0,55 	0,52 	0,50 	0,47 	0,45 	0,42 	0,40 	0,37 	0,35	
4,5	254,7	248,5	243,3	238,2	233,0	227,9	222,7	217,5	212,4	207,2	202,1	
4,2	262,9	257,8	250,5	245,4	240,2	235,1	229,9	224,8	219,6	213,4	208,3	
4,0	272,2	265,0	257,8	252,6	247,4	242,3	237,1	230,9	225,8	220,6	215,5	
3,7	280,4	273,2	266,0	259,8	254,7	248,5	238,2	238,2	233,0	227,9	222,7	
3,5	289,7	282,5	275,3	268,1	260,8	255,7	250,5	245,4	240,2	235,1	229,9	
3,2	298,0	290,7	283,5	277,3	268,1	262,9	257,8	252,6	247,4	242,3	237,1	
3,0	307,2	300,0	292,8	283,5	275,3	270,1	265,0	259,8	254,7	248,5	243,3	
2,7	315,5	308,3	301,1	290,7	282,5	277,3	272,2	266,0	260,8	255,7	250,5	

 Таблиця 1-8.1
ТИП 1-8 (11)	Одноповерховий житловий будинок з шлакоблоків, обкладений в 0,5 цеглини	Вартість  1 м3   на 01.01.2003	
		 248,6 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
35,42 м	76,6 м2	1	3,5 м	0,463	268,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент 	Набивний з гранульованого шлаку товщ. 70 см	5,75	
Стіни	З шлакоблоків товщ. 40 см, обкладені в 0,5 цегли, внутрішньо обштукатурені	23,06	
Перегородки	Дерев’яні, обшиті з двох сторін дошками, обштукатурені 	5,10	
Перекриття	По дерев’яних балках з брусів, з накатом, з підшивкою стель дошками	19,16	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі	11,63	
Дах та покрівля	Крокви приставні з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	12,55	
Вікна 	Стулкові, подвійні	10,02	
Двері 	Двополотні, фільончасті	5,50	
Опалення	Пічне	4,45	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,78	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-8.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	2,3	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	7,0			
Телебачення	1,7	Блискавкозахист	0,4	

Таблиця 1-8.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

          P/S
 H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	205	227	244	273	295	334	365	419	462	540	603	
4,2	192	212	228	255	276	312	340	391	431	504	563	
4,0	182	202	217	243	263	297	324	372	410	480	536	
3,7	169	187	201	225	243	275	300	344	380	444	496	
3,5	160	177	190	212	230	260	284	326	359	420	469	
3,2	146	162	174	194	210	238	259	298	328	384	429	
3,0	137	152	163	182	197	223	243	279	308	360	402	
2,7	123	136	147	164	177	201	219	251	277	324	362	

Таблиця 1-8.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

       P/S
 H 	0,60 	0,57 	0,55 	0,52 	0,50 	0,47 	0,45 	0,42 	0,40 	0,37 	0,35 	
4,5	252,1	245,9	239,8	234,6	229,5	225,4	220,2	215,1	210,9	205,8	200,7	
4,2	258,3	252,1	245,9	240,8	235,6	231,5	226,4	221,2	217,1	212,0	207,9	
4,0	264,5	258,3	252,1	247,0	242,8	237,7	232,6	228,4	223,3	218,1	214,0	
3,7	272,7	266,5	260,3	255,2	249,0	243,9	239,8	234,6	229,5	225,4	220,2	
3,5	280,9	274,7	267,5	261,4	255,2	250,0	245,9	240,8	235,6	231,5	226,4	
3,2	287,1	280,9	274,7	267,5	261,4	257,3	252,1	247,0	242,8	237,7	232,6	
3,0	293,3	287,1	280,9	274,7	267,5	263,4	258,3	253,1	249,0	243,9	239,8	
2,7	299,4	293,3	280,9	280,9	274,7	269,6	264,5	260,3	255,2	250,0	245,9	

Таблиця 1-9.1
ТИП 1-9 (12)	Одноповерховий шлакобетонний
житловий будинок 	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		215,8 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
35,07 м	76,6 м2	1	 3,5 м	0,458	 268,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Фундамент - шлакобетонний товщ. 70 см,  цоколь - шлакобетонний товщ. 60 см з гранульованого шлаку	6,9	
Стіни	Набивні з гранульованого шлаку, товщ. 40 см, обштукатурені з двох сторін	15,0	
Перегородки	Дерев’яні, каркасні, обшиті з двох сторін дошками, обштукатурені	5,0	
Перекриття	Дерев’яне з брусів, з накатом, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	22,4	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з утрамбованого шлаку	12,5	
Дах та покрівля	Крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	17,3	
Вікна	Стулкові, подвійні 	8,0	
Двері	Двополотні, фільонкові	4,5	
Опалення	Пічне	5,0	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,4	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1-9.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,3	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,0	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,4	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	1,3	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-9.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	171	188	201	222	239	267	289	327	357	410	452	
4,2	160	175	187	208	223	249	270	305	333	382	422	
4,0	152	167	178	198	212	238	257	291	317	364	402	
3,7	141	155	165	183	196	220	238	269	293	337	371	
3,5	133	146	156	173	186	208	225	254	278	319	351	
3,2	122	134	143	158	170	190	206	233	254	291	321	
3,0	114	125	134	148	159	178	193	218	238	273	301	
2,7	103	113	120	133	143	160	173	196	214	246	271	

Таблиця 1-9.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	229,8	223,2	217,6	213,0	206,4	203,6	198,9	194,3	189,6	184,9	180,3	
4,2	237,2	231,6	225,1	218,6	213,9	209,2	204,5	200,8	196,1	191,5	186,8	
4,0	244,7	239,1	232,6	227,0	220,4	215,8	211,1	206,4	201,7	197,1	192,4	
3,7	253,1	246,6	240,0	234,4	227,9	222,3	217,6	213,0	208,3	203,6	198,9	
3,5	260,6	254,0	248,4	241,9	235,4	229,8	223,2	218,6	213,9	209,2	204,5	
3,2	268,1	262,5	255,9	249,4	243,8	237,2	229,8	225,1	220,4	215,8	211,1	
3,0	275,5	269,9	263,4	257,8	251,2	243,8	235,4	231,6	227,0	222,3	217,6	
2,7	283,9	277,4	270,9	265,3	258,7	249,4	241,9	237,2	232,6	227,9	223,2	

Таблиця 1–10.1
ТИП 1-10 (13)	Одноповерховий житловий будинок з черепашнику 	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		239,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
36,6 м	83,16 м2	1	3,8 м	0,44	316,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Цегляні, товщ. 51 см	8,8	
Стіни	З черепашнику, товщ. 44 см, обштукатурені з двох сторін	17,7	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	3,4	
Перекриття	По балках з брусів, з накатом, обмазкою, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	20,6	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з утрамбованого шлаку	14,0	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,8	
Вікна	Стулкові, подвійні 	11,4	
Двері	Двополотні, фільонкові	5,9	
Опалення	Пічне	3,4	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,0	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1-10.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	1,5	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-10.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	240	268	290	328	358	411	453	529	591	708	805	
4,2	224	250	270	306	334	383	423	494	552	660	751	
4,0	213	238	258	292	318	365	402	470	526	629	716	
3,7	197	220	238	270	294	338	372	435	486	582	662	
3,5	186	208	225	255	278	319	352	412	460	550	626	
3,2	170	191	206	233	254	292	322	376	421	503	572	
3,0	160	179	193	219	239	274	302	353	394	472	537	
2,7	144	161	174	197	215	246	272	318	355	425	483	

Таблиця 1-10.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	255,8	248,7	241,6	234,5	227,4	220,3	213,2	206,0	198,9	191,8	184,7	
4,2	262,9	253,8	246,6	239,5	232,4	225,3	218,2	211,1	204,0	196,9	189,8	
4,0	270,0	260,9	252,7	245,6	238,5	231,4	224,3	217,2	210,1	203,0	195,9	
3,7	277,1	266,9	257,8	250,7	243,6	236,5	229,4	222,3	215,2	208,1	201,0	
3,5	284,2	275,1	266,9	257,8	248,7	241,6	234,5	227,4	220,3	213,2	206,0	
3,2	291,3	282,2	274,1	262,9	253,8	246,6	239,5	232,4	225,3	218,2	211,1	
3,0	298,4	289,3	281,2	270,0	259,8	252,7	245,6	238,5	231,4	224,3	217,2	
2,7	305,5	296,4	288,3	275,1	264,9	257,8	250,7	243,6	236,5	229,4	222,3	

Таблиця 1-11.1

ТИП 1-11 (15)	Одноповерховий дерев’яний ставлений житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 255,85 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
50,89 м	145,4 м2	1	4,1 м	0,35	596,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь 	Дерев’яні стоянці на лежнях, цоколь – з пластин  в закидання між стоянцями 	4,89	
Стіни	Ставлені з брусів, законопачені з обпланкуванням, з обмазкою ззовні глиною, внутрішньо обштукатурені 	35,97	
Перекриття	Дерев’яне з брусів, з накатом, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	13,51	
Перегородки	З обапола, сторчові, обштукатурені	4,66	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм по лагах з брусів, по утрамбованому ґрунту	12,08	
Дах та покрівля	Багатосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	7,44	
Вікна 	Стулкові, подвійні	6,04	
Двері 	Однополотні та двополотні, фільончасті	7,31	
Опалення	Пічне	5,71	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,39	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-11.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	6,6			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-11.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	223	247	265	296	321	363	396	454	501	585	654	
4,2	208	230	247	277	299	339	369	424	467	546	611	
4,0	198	219	235	263	285	322	352	404	445	520	581	
3,7	183	203	218	244	264	298	325	374	412	481	538	
3,5	173	192	206	231	249	282	308	353	390	455	509	
3,2	158	175	188	211	228	258	281	323	356	416	465	
3,0	148	164	177	198	214	242	264	303	334	390	436	
2,7	134	148	159	178	192	218	237	273	301	351	393	

Таблиця 1-11.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

        P/S
 H 	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	320,3	309,4	298,6	290,2	281,7	273,3	266,1	260,1	255,2	249,2	244,4	
4,2	327,5	316,7	305,8	298,6	290,2	281,7	273,3	268,5	262,5	257,7	251,6	
4,0	335,9	325,1	314,2	305,8	298,6	290,2	281,7	276,9	270,9	266,1	260,1	
3,7	346,8	335,9	325,1	316,7	309,4	301,0	292,6	287,8	279,3	273,3	268,5	
3,5	345,5	346,8	335,9	327,5	320,3	311,8	303,4	295,0	287,8	281,7	276,9	
3,2	368,4	357,6	346,8	338,3	331,1	322,7	314,2	303,4	295,0	410,6	284,1	
3,0	379,3	368,4	357,6	349,2	341,9	333,5	325,1	314,2	303,4	298,6	292,6	
2,7	390,1	379,3	368,4	360,0	352,8	344,3	335,9	325,1	314,2	305,8	301,0	

Таблиця 1-12.1
ТИП 1-12 (16)	Одноповерховий дерев’яний ставлений житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		351,8 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
27,84 м	48,0 м2	1	3,5 м	0,58	168 ,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Цегляні стовпи перерізом 51х 51 см, цоколь – дощате заповнення між цегляними стовпами	4,0	
Стіни	Ставлені з колод, законопачені, з обпланкуванням, обмазуванням ззовні глиною, внутрішньо обштукатурені	38,0	
Перегородки	З обапола, сторчові, обштукатурені	1,7	
Перекриття	Дерев’яне з колод, з накатом, змазкою, підшиванням стелі дошками, обштукатурене	11,3	
Підлога	З дощок по лагах на цегляних стовпчиках, по бетонній основі	13,5	
Дах та покрівля	Багатосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	12,1	
Вікна	Стулкові, подвійні 	6,1	
Двері	Однополотні та двополотні, фільонкові	4,9	
Опалення	Пічне	5,8	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,6	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1.12-1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,0	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	1,0	Блискавкозахист	0,4	

Таблиця 1-12.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	148	162	172	189	202	224	240	269	291	329	359	
4,2	138	151	161	176	188	209	224	251	271	307	335	
4,0	132	144	153	168	179	199	214	239	258	292	319	
3,7	122	133	141	155	166	184	198	221	239	270	295	
3,5	115	126	134	147	157	174	187	209	226	256	279	
3,2	105	115	122	134	144	159	171	191	207	234	255	
3,0	99	108	115	126	135	149	160	179	194	219	239	
2,7	89	97	103	113	121	134	144	161	174	197	215	

Таблиця 1-12.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,70 	0,67 	0,65 	0,62 	0,60 	0,57 	0,55 	0,52 	0,50 	0,47 	0,45 	
4,5	345,5	338,4	330,2	323,1	316,1	311,4	305,5	300,8	296,1	293,8	291,4	
4,2	354,9	347,8	340,8	333,7	325,5	320,8	316,1	311,4	305,5	303,2	298,5	
4,0	365,4	358,4	350,2	343,1	336,1	330,2	325,5	320,8	316,1	299,6	305,5	
3,7	374,8	367,8	360,7	352,5	345,5	340,8	336,1	330,2	325,5	320,8	316,1	
3,5	385,4	377,2	370,1	363,1	354,9	350,2	345,5	340,8	336,1	330,2	325,5	
3,2	394,8	387,8	379,5	372,5	365,4	360,7	354,9	350,2	345,5	340,8	336,1	
3,0	404,2	397,2	390,1	383,1	374,8	370,1	365,4	360,7	354,9	350,2	345,5	
2,7	414,8	407,7	399,5	392,5	385,4	379,5	374,8	370,1	365,4	360,7	354,9	

Таблиця 1-13.1
ТИП 1-13 (18)	Одноповерховий дерев’яний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		287,6 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
27,351 м	46,7 м2	1	3,6 м	0,586	168 ,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Дерев’яні стоянці, цоколь – обшитий дошками	5,2	
Стіни	Ставлені з пластин з обклинцюванням, обштукатурені глиною	33,7	
Перегородки	З пластин, забраних в обв’язки з обклинцюваням, обштукатурені глиною 	4,6	
Перекриття	По дерев’яних балках, з накатом, підшиванням стелі дошками, обштукатурене	12,2	
Підлога	З дощок по лагах на дерев’яних стоянцях	11,5	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	9,8	
Вікна	Стулкові, подвійні 	8,6	
Двері	Двополотні, фільонкові	5,6	
Опалення	Пічне	6,0	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,8	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1.13-1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,5	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,1	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,6	
Опалення від місцевого котла	7,2			
Телебачення	1,0	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-13.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	147	161	171	188	200	222	238	267	288	326	356	
4,2	137	150	159	175	187	207	223	249	269	305	332	
4,0	131	143	152	167	178	197	212	237	256	290	317	
3,7	121	132	140	154	165	183	196	219	237	268	293	
3,5	114	125	133	146	156	173	185	207	224	254	277	
3,2	105	114	121	133	142	158	170	190	205	232	253	
3,0	98	107	114	125	134	148	159	178	192	218	237	
2,7	88	96	102	113	120	133	143	160	173	196	214	

Таблиця 1-13.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,70 	0,67 	0,65 	0,62 	0,60 	0,57 	0,55 	0,52 	0,50 	0,47 	0,45 	
4,5	279,9	276,5	270,8	265,2	260,6	254,9	250,4	248,1	245,8	242,4	240,1	
4,2	287,9	282,2	277,7	273,1	267,4	262,9	257,2	254,9	252,6	250,4	248,1	
4,0	294,7	290,2	285,6	279,9	275,4	270,8	265,2	262,9	260,6	257,2	254,9	
3,7	305,0	300,4	294,7	290,2	285,6	279,9	275,4	270,8	267,4	265,2	262,9	
3,5	315,2	310,7	305,0	300,4	294,7	290,2	285,6	279,9	275,4	273,1	270,8	
3,2	325,5	320,9	315,2	310,7	305,0	300,4	294,7	287,9	282,2	279,9	277,7	
3,0	335,7	330,0	325,5	320,9	315,2	310,7	305,0	298,2	290,2	287,9	285,6	
2,7	342,5	338,0	332,3	327,7	323,2	317,5	313,0	305,0	298,2	294,7	292,5	

Таблиця 1-14.1
ТИП 1-14 (19)	Одноповерховий дерев’яний житловий будинок, обкладений цеглою	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 280,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
55,26 м	184,2 м2	1	3,8 м	0,30	700,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь 	Цегляний, стрічковий, товщ. 51 см	5,89	
Стіни	Дерев’яні, ставлені з пластин, зовнішньо обкладені в 0,5 цеглини з пілястрами, внутрішньо обштукатурені	28,66	
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів з накатом із обапола, підшивкою стель дошками, з утеплювачем, обштукатурене	17,75	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, не обштукатурені 	4,50	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм, по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі 	11,82	
Дах та покрівля	Крокви висячі з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	10,51	
Вікна 	Стулкові, подвійні	5,45	
Двері 	Однополотні та  двополотні фільончасті	6,79	
Опалення	Пічне	6,20	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,43	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-14.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,1	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	3,3			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	6,2			
Телебачення	2,2	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-14.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
H	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	
4,5	338	368	423	466	545	609	729	829	1023	1194	1541	
4,2	315	344	395	435	509	568	680	774	955	1114	1439	
4,0	300	327	376	414	484	541	648	737	910	1061	1370	
3,7	278	303	348	383	448	501	599	682	841	981	1267	
3,5	263	287	329	363	424	474	567	645	796	928	1199	
3,2	240	262	301	332	388	433	518	589	728	849	1096	
3,0	225	246	282	311	363	406	486	553	682	796	1028	
2,7	203	221	254	280	327	365	437	497	614	716	925	

Таблиця 1-14.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	
4,5	301,6	293,8	286,0	279,4	271,6	264,9	259,3	254,9	247,1	240,4	232,6	
4,2	308,3	301,6	293,8	286,0	279,4	273,8	269,3	264,9	257,1	249,3	242,6	
4,0	316,1	308,3	301,6	293,8	289,4	283,8	279,4	273,8	267,1	259,3	252,7	
3,7	326,1	318,3	310,5	303,8	298,3	293,8	289,4	283,8	277,1	269,3	261,6	
3,5	335,0	328,3	320,5	313,9	308,3	303,8	298,3	293,8	286,0	279,4	271,6	
3,2	345,0	338,4	330,6	322,8	318,3	313,9	308,3	303,8	296,1	289,4	281,6	
3,0	355,0	347,3	340,6	332,8	328,3	322,8	318,3	313,9	306,1	298,3	291,6	
2,7	365,1	357,3	350,6	342,8	338,4	332,8	328,3	322,8	316,1	308,3	301,6	

Таблиця  1-15.1
ТИП 1-15 (20)	Одноповерховий дерев’яний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		262,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
51,3 м	146,5 м2	1	3,7 м	0,35	542,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Цегляні, товщ. 51 см.	5,2	
Стіни	З пластин в закидання, з обклинцюванням, обмазуванням глиною, внутрішньо обштукатурені	29,8	
Перегородки	Дощаті забрані в обв’язку, обштукатурені глиняним розчином	3,8	
Перекриття	По балках з колод, з накатом з пластин, з підшивкою стелі дошками, обштукатурене	17,1	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах з пластин, на цегляних стовпчиках, по утрамбованій земляній основі 	12,1	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,5	
Вікна	Стулкові, подвійні 	6,8	
Двері	Двополотні, фільонкові	6,0	
Опалення	Пічне	5,2	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,5	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1-15.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,6	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,7	
Опалення від місцевого котла	6,8			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-15.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	267	299	323	366	399	458	505	590	659	789	897	
4,2	249	279	301	341	372	427	471	551	615	736	837	
4,0	237	265	287	325	354	407	449	524	586	701	798	
3,7	219	246	266	301	328	376	415	485	542	648	738	
3,5	208	232	251	284	310	356	393	459	513	613	698	
3,2	190	212	230	260	284	326	359	419	469	561	638	
3,0	178	199	215	244	266	305	336	393	439	526	598	
2,7	160	179	194	219	239	275	303	354	396	473	538	

Таблиця 1-15.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	281,3	274,6	266,9	259,2	252,6	247,1	242,7	238,2	232,7	228,3	222,8	
4,2	291,2	283,5	276,9	269,1	262,5	257,0	252,6	247,1	242,7	238,2	232,7	
4,0	301,1	293,4	286,8	279,1	271,3	266,9	262,5	257,0	252,6	247,1	242,7	
3,7	311,0	303,3	295,6	289,0	281,3	276,9	271,3	266,9	262,5	257,0	252,6	
3,5	319,9	313,3	305,5	298,9	291,2	286,8	281,3	276,9	271,3	266,9	262,5	
3,2	329,8	323,2	315,5	307,7	301,1	405,9	291,2	286,8	281,3	276,9	271,3	
3,0	339,7	332,0	325,4	317,7	311,0	305,5	301,1	295,6	291,2	286,8	281,3	
2,7	349,7	341,9	335,3	327,6	319,9	315,5	311,0	305,5	301,1	295,6	291,2	

Таблиця 1-16.1
ТИП 1-16 (24)	Одноповерховий дерев’яний каркасний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		304,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
27,84 м	48,0 м2	1	3,5 м	0,58	168,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь 	Цегляні, товщиною 51см	7,19	
Стіни	Дерев’яні, каркасні, обшивні з двох сторін, з засипкою шлаком, обштукатурені	21,74	
Перекриття	По дерев’яних балках, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	12,24	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	6,45	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі	11,55	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви  висячі з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	12,02	
Вікна 	Стулкові, подвійні	10,63	
Двері 	Дощаті однополотні, фільончасті	8,83	
Опалення	Пічне	6,03	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,32	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-16.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	2,4	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,0			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,1	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	7,0			
Телебачення	1,9	Блискавкозахист	0,6	

Таблиця 1-16.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

          P/S
H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	148	162	172	189	202	224	240	269	291	329	359	
4,2	138	151	161	176	188	209	224	251	271	307	335	
4,0	132	144	153	168	179	199	214	239	258	292	319	
3,7	122	133	141	155	166	184	198	221	239	270	295	
3,5	115	126	134	147	157	174	187	209	226	256	279	
3,2	105	115	122	134	144	159	171	191	207	234	255	
3,0	99	108	115	126	135	149	160	179	194	219	239	
2,7	89	97	103	113	121	134	144	161	174	197	215	

Таблиця 1-16.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	296,1	290,4	285,9	281,3	274,5	268,8	264,2	259,7	257,4	255,1	252,9	
4,2	305,3	298,4	293,9	290,4	283,6	276,8	272,2	268,8	266,5	264,2	259,7	
4,0	314,4	312,1	307,5	298,4	292,7	285,9	279,1	276,8	274,5	271,1	268,8	
3,7	320,1	315,5	312,1	305,3	298,4	293,9	288,2	285,9	283,6	281,3	276,8	
3,5	329,2	322,3	317,8	312,1	307,5	303,0	296,1	293,9	292,7	290,4	285,9	
3,2	337,1	331,4	324,6	320,1	315,5	309,8	303,0	300,7	298,4	293,9	292,7	
3,0	344,0	337,1	331,4	326,9	322,3	315,5	309,8	307,5	305,3	303,0	298,4	
2,7	350,8	344,0	337,1	333,7	329,2	322,3	315,5	314,4	312,1	309,8	305,3	

Таблиця 1-17.1
ТИП 1-17 (27)	Одноповерховий дерев’яний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		252,1 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
34,54 м	62,8 м2	1	2,9 м	0,55	182,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь 	Дерев’яні стоянці, цоколь – обшивка з дощок по стоянцях 	4,84	
Стіни	З пластин в закидання, з обклинцюванням та обмазкою глиною, обштукатурені глиняним розчином	30,55	
Перекриття	По дерев’яних балках, настил з дощок врозкід, з утеплювачем, обштукатурене	7,16	
Перегородки	З дощок, забраних в обв’язку, обштукатурені глиняним розчином	4,13	
Підлоги	З дощок товщ. 46 мм по лагах з пластин на цегляних стовпчиках, по утрамбованій земляній підготовці  	14,95	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви  приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,37	
Вікна 	Стулкові, подвійні	10,96	
Двері 	Двополотні, фільончасті	8,27	
Опалення	Пічне	3,77	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	4,00	
		100,00	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-17.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	2,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,0			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,2	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	7,2			
Телебачення	2,0	Блискавкозахист	0,6	

Таблиця 1-17.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	174	190	202	222	237	263	282	316	342	387	422	
4,2	163	178	189	207	221	245	264	295	319	361	394	
4,0	155	169	180	198	211	234	251	281	304	344	375	
3,7	143	156	166	183	195	216	232	260	281	318	347	
3,5	136	148	157	173	185	205	220	246	266	301	328	
3,2	124	135	144	158	169	187	201	225	243	275	300	
3,0	116	127	135	148	158	175	188	211	228	258	281	
2,7	105	114	121	133	142	158	169	190	205	232	253	

Таблиця 1-17.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень
конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).

P/S
 H 	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	221,3	217,7	215,2	212,8	210,4	206,7	204,3	201,9	198,2	195,8	193,3	
4,2	229,8	223,7	221,3	217,7	215,2	212,8	210,4	206,7	204,3	201,9	198,2	
4,0	238,3	232,3	226,2	223,7	221,3	217,7	215,2	212,8	210,4	206,7	194,6	
3,7	245,6	240,8	234,7	232,3	229,8	226,2	223,7	221,3	217,7	215,2	212,8	
3,5	254,1	249,3	243,2	240,8	238,3	234,7	232,3	226,2	223,7	221,3	217,7	
3,2	262,7	257,8	251,7	249,3	245,6	243,2	240,8	238,3	234,7	232,3	229,8	
3,0	271,2	266,3	260,2	257,8	254,1	251,7	249,3	245,6	243,2	240,8	238,3	
2,7	273,6	271,2	268,7	266,3	262,7	260,2	257,8	254,1	251,7	249,3	245,6	
 
Примітка:
При виконанні робіт по об’єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до укрупнених показників вартості табл. 1-17.3 слід використовувати поправочний коефіцієнт  1,2.

Таблиця 1-18.1
ТИП 1-18 (28)	Одноповерховий дерев’яний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		197,6 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
27,84 м	48,0 м2	1	3,5 м	0,58	168,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Дерев’яні стоянці, цоколь – обшивка з дощок по стоянцях	6,6	
Стіни	З обаполів, з обклинцюванням, обштукатурені глиною	29,2	
Перегородки	Дощаті забрані в обв’язку, з обклинцюванням, обштукатурені глиняним розчином	4,9	
Перекриття	По дерев’яних балках, настил з дощок врозкид	7,3	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на дерев’яних стоянцях	13,3	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	14,1	
Вікна	Стулкові, подвійні 	9,2	
Двері	Двополотні, фільонкові	5,0	
Опалення	Пічне	7,4	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,0	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-18.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	2,1	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	7,2			
Телебачення	1,0	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-18.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	148	162	172	189	202	224	240	269	291	329	359	
4,2	138	151	161	176	188	209	224	251	271	307	335	
4,0	132	144	153	168	179	199	214	239	258	292	319	
3,7	122	133	141	155	166	184	198	221	239	270	295	
3,5	115	126	134	147	157	174	187	209	226	256	279	
3,2	105	115	122	134	144	159	171	191	207	234	255	
3,0	99	108	115	126	135	149	160	179	194	219	239	
2,7	89	97	103	113	121	134	144	161	174	197	215	

Таблиця 1-18.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень
конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).

     P/S
 H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
4,5	188,3	186,1	182,9	180,8	177,5	175,4	172,2	170,0	166,8	164,6	161,4	
4,2	193,7	191,5	188,3	186,1	182,9	180,8	177,5	175,4	172,2	170,0	166,8	
4,0	199,1	196,9	193,7	191,5	188,3	186,1	182,9	180,8	177,5	175,4	172,2	
3,7	207,7	203,4	199,1	196,9	193,7	191,5	188,3	186,1	182,9	180,8	177,5	
3,5	215,2	209,8	204,4	202,3	199,1	196,9	193,7	191,5	188,3	186,1	182,9	
3,2	223,8	215,2	209,8	207,7	204,4	202,3	199,1	196,9	193,7	191,5	188,3	
3,0	231,3	223,8	215,2	213,0	209,8	207,7	204,4	202,3	199,1	196,9	193,7	
2,7	239,9	229,2	220,6	218,4	215,2	213,0	209,8	207,7	204,4	202,3	199,1	

Примітка:
При виконанні робіт по об’єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до укрупнених показників вартості табл. 1-18.3 слід використовувати поправочний коефіцієнт  1,2.

Таблиця  1-19.1
ТИП 1-19 (29)	Одноповерховий дерев’яний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		162,2 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
51,3 м	146,5 м2	1	3,7 м	0,35	542,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Дерев’яні стоянці, цоколь – обшивка з дощок по стоянцях	5,1	
Стіни	Сторчові з пластин з обпланкуванням, обклинцюванням, обштукатурені глиняним розчином	40,0	
Перегородки	З дощок, забраних в обв’язки, обштукатурені глиняним розчином	2,8	
Перекриття	По дерев’яних балках, настил з дощок врозкид, з утеплювачем	8,6	
Підлога	Дощата по лагах на цегляних стовпчиках	11,6	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	9,2	
Вікна	Стулкові, подвійні 	7,6	
Двері	Двополотні, фільонкові	6,6	
Опалення	Пічне	6,0	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,5	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-19.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	6,8			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-19.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	267	299	323	366	399	458	505	590	659	789	897	
4,2	249	279	301	341	372	427	471	551	615	736	837	
4,0	237	265	287	325	354	407	449	524	586	701	798	
3,7	219	246	266	301	328	376	415	485	542	648	738	
3,5	208	232	251	284	310	356	393	459	513	613	698	
3,2	190	212	230	260	284	326	359	419	469	561	638	
3,0	178	199	215	244	266	305	336	393	439	526	598	
2,7	160	179	194	219	239	275	303	354	396	473	538	

Таблиця 1-19.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень
конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).

     P/S
 H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	174,8	170,2	164,5	159,9	157,6	155,3	153,0	150,7	148,4	146,1	143,8	
4,2	179,4	174,8	170,2	164,5	162,2	159,9	157,6	155,3	153,0	150,7	148,4	
4,0	184,0	179,4	174,8	170,2	167,9	164,5	162,2	159,9	157,6	155,3	153,0	
3,7	188,6	184,0	179,4	174,8	171,4	170,2	166,8	164,5	162,2	159,9	157,6	
3,5	195,5	190,9	186,3	181,7	177,1	174,8	171,4	170,2	167,9	164,5	162,2	
3,2	202,4	197,8	193,2	188,6	181,7	179,4	177,1	174,8	171,4	170,2	167,9	
3,0	209,3	204,7	200,1	193,2	186,3	184,0	181,7	179,4	177,1	174,8	171,4	
2,7	217,4	212,8	207,0	197,8	190,9	188,6	186,3	184,0	181,7	179,4	177,1	
 
Примітка:
При виконанні робіт по об’єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до укрупнених показників вартості табл. 1-19.3 слід використовувати поправочний коефіцієнт  1,2.

Таблиця 1-20.1
ТИП 1-20 (31)	Саманний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		158,9 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
33,2	68,9 м2	1	3,6 м	0,48	248,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент 	Піщанобитний	4,8	
Стіни	Зовнішні з саману, товщ. 40 см, на глиняному розчині, обштукатурені з двох сторін глиною	20,4	
Перегородки	Дерев’яний каркас з заповненням типу “плетений тин”, обмазаний з двох боків глиною	3,1	
Перекриття	По дерев’яних балках, настил з дощок врозкид, з утеплювачем	9,7	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах, укладених по глинобитній основі	11,6	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви висячі з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	16,2	
Вікна	Стулкові, подвійні 	13,8	
Двері	Однополотні, фільонкові	9,3	
Опалення	Пічне	8,0	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,1	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-20.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	7,1			
Телебачення	1,5	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-20.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	
4,5	186	198	220	236	264	286	323	353	405	446	522	
4,2	173	185	205	220	247	267	302	329	378	417	487	
4,0	165	176	195	210	235	254	287	314	360	397	464	
3,7	153	163	181	194	217	235	266	290	333	367	429	
3,5	145	154	171	184	205	222	251	274	315	347	406	
3,2	132	141	156	168	188	203	230	251	288	317	371	
3,0	124	132	147	157	176	190	216	235	270	298	348	
2,7	111	119	132	142	158	171	194	212	243	268	313	

Таблиця 1-20.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень
конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).

     P/S
 H	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	
4,5	169,0	163,9	159,9	154,8	150,8	145,7	143,7	141,7	138,6	136,6	134,6	
4,2	173,1	169,0	163,9	159,9	154,8	150,8	145,7	143,7	141,7	138,6	136,6	
4,0	178,1	173,1	169,0	163,9	159,9	154,8	150,8	145,7	143,7	141,7	138,6	
3,7	182,2	178,1	173,1	169,0	163,9	159,9	154,8	150,8	147,8	145,7	143,7	
3,5	187,2	182,2	178,1	173,1	169,0	163,9	159,9	154,8	152,8	150,8	147,8	
3,2	191,3	187,2	182,2	178,1	173,1	169,0	163,9	159,9	156,9	154,8	152,8	
3,0	196,3	191,3	187,2	182,2	178,1	173,1	169,0	163,9	161,9	159,9	156,9	
2,7	200,4	196,3	191,3	187,2	182,2	178,1	173,1	169,0	166,0	163,9	161,9	
 
Примітка:
При виконанні робіт по об’єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до укрупнених показників вартості табл. 1-20.3 слід використовувати поправочний коефіцієнт  1,2.

Таблиця 1-21.1
ТИП 1-21 (34)	Одноповерховий саманний житловий будинок, обкладений цеглою	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		247,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
47,7 м	136,25 м2	1	4,0 м	0,35	545,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	З бутового каменю на вапняному розчині	6,3	
Стіни	З саману, зовнішні обкладені в 0,5 цегли під розшивку швів	15,1	
Перегородки	Дерев’яні, обштукатурені	8,4	
Перекриття	З пластин з підшивкою стелі дошками, накатом, утеплювачем, обштукатурене	16,7	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі 	14,0	
Дах та покрівля	Чотирьохсхила, крокви з пластин, покрівля з оцинкованого заліза	16,0	
Вікна	Стулкові з віконницями 	8,7	
Двері	Однополотні, з заскленими фрамугами	7,2	
Опалення	Пічне	5,1	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,5	
		100	

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-21.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,6	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,7	
Опалення від місцевого котла	6,8			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-21.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	195	209	231	248	278	300	340	371	426	469	549	613	
4,2	182	195	216	232	259	280	317	346	397	438	512	572	
4,0	174	185	205	221	247	267	302	330	378	417	488	545	
3,7	161	172	190	204	228	247	280	305	350	386	451	504	
3,5	152	162	180	193	216	234	264	288	331	365	427	477	
3,2	139	148	164	177	198	214	242	264	303	334	390	436	
3,0	130	139	154	166	185	200	227	247	284	313	366	409	
2,7	117	125	139	149	167	180	204	223	255	282	329	368	

Таблиця 1- 21.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	291,4	285,8	279,0	272,3	265,5	258,8	254,3	249,8	247,5	245,3	243,0	240,8	
4,2	298,1	291,4	285,8	279,0	272,3	265,5	261,0	256,5	252,0	249,8	247,5	245,3	
4,0	304,9	298,1	291,4	285,8	279,0	272,3	267,8	263,3	258,8	254,3	249,8	247,5	
3,7	311,6	304,9	298,1	291,4	285,8	279,0	274,5	270,0	265,5	263,3	261,0	258,8	
3,5	318,4	311,6	304,9	298,1	291,4	285,8	281,3	276,8	272,3	267,8	263,3	261,0	
3,2	325,1	318,4	311,6	304,9	298,1	291,4	286,9	283,5	279,0	274,5	270,0	265,5	
3,0	330,8	325,1	318,4	311,6	304,9	298,1	293,6	289,1	285,8	281,3	276,8	272,3	
2,7	337,5	330,8	325,1	318,4	311,6	304,9	300,4	295,9	291,4	286,9	283,5	279,0	

Таблиця 1-22.1
ТИП 1-22 (37)	Двоповерховий цегляний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 203,21 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
63,88 м	255,0 м2	2	4,1 м	0,25	2091,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент 	Цегляний, стрічковий, товщ. 77 см 	6,12	-	-	
Стіни	Цегляні, зовнішні товщ. 65 см, під розшивку швів, внутрішні товщ. 51 см, обштукатурені  	26,50	-	-	
Перекриття	Дерев’яне, по балках з брусів, накат з дощок, з утеплювачем, підшивкою стелі, обштукатурене	17,07	-	-	
Перегородки	Обшиті з двох сторін, обштукатурені	9,11	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм:
1. 1-й поверх – по лагах на цегляних стовпчиках, з бетонною основою
2. 2-й поверх – по балках перекриття 	12,02	6,88	5,14	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	6,67	-	-	
Вікна 	Подвійні, стулкові	6,14	-	-	
Двері 	Двополотні, фільончасті 	9,44	-	-	
Сходи	Кам’яні на косоурах	1,04	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,54	-	-	
Опалення	Пічне	3,35	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-22.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	0,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,7			
Газопостачання від зовнішніх мереж	0,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	5,6			
Телебачення	2,9	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-22.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	
4,5	896	1048	1171	1401	1594	1968	2295	2964	3586	4963	6375	
4,2	837	978	1093	1307	1488	1836	2142	2766	3347	4632	5950	
4,0	797	931	1041	1245	1417	1749	2040	2634	3188	4412	5667	
3,7	737	861	963	1152	1310	1618	1887	2437	2948	4081	5242	
3,5	697	815	911	1089	1240	1530	1785	2305	2789	3860	4958	
3,2	638	745	833	996	1133	1399	1632	2107	2550	3529	4533	
3,0	598	699	781	934	1063	1312	1530	1976	2391	3309	4250	
2,7	538	629	703	840	956	1181	1377	1778	2152	2978	3825	

Таблиця 1-22.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	
4,5	234,3	228,1	222,9	216,7	211,5	201,2	194,9	187,7	184,6	180,4	176,3	
4,2	243,7	237,5	230,2	222,9	216,7	207,4	199,1	196,0	189,8	184,6	180,4	
4,0	253,0	245,8	237,5	230,2	222,9	214,6	207,4	201,2	196,0	189,8	184,6	
3,7	261,3	253,0	245,8	237,5	230,2	222,9	214,6	207,4	201,2	196,0	187,7	
3,5	268,6	261,3	253,0	245,8	237,5	230,2	222,9	214,6	207,4	199,1	191,8	
3,2	275,8	268,6	261,3	253,0	245,8	237,5	230,2	222,9	212,6	203,2	196,0	
3,0	284,1	275,8	268,6	261,3	253,0	245,8	237,5	228,1	218,8	209,5	199,1	
2,7	291,4	284,1	275,8	268,6	261,3	253,0	245,8	234,3	224,0	214,6	203,2	

Таблиця 1-23.1
ТИП 1-23 (39)	Двоповерховий цегляний житловий будинок полегшеної конструкції	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 225,7 грн	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
75,65 м	216,14 м2	2	3,5 м	0,35	1513,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	Стрічковий з бутового каменю, товщ. 60 см	4,55	-	-	
Стіни	Цегляні полегшені, колодязної конструкції, товщ.38 см, під розшивку швів, всередині обштукатурені	15,99	-	-	
Перекриття	Дерев’яне, по балках з дощок, накат з утеплювачем, з підшивкою стелі, обштукатурене	20,81	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені 	8,90	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм:
1. 1-го поверху по лагах, на цегляних стовпчиках та бетонній основі,
2. 2-го поверху – по балках міжповерхового перекриття 	13,95	9,03	4,92	
Дах  і покрівля	Крокви приставні з бруса, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	6,74	-	-	
Вікна 	Подвійні стулкові	7,92	-	-	
Двері 	Двополотні фільончасті	11,86	-	-	
Сходи	Залізобетонні по залізобетонних косоурах	1,37	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,56	-	-	
Опалення	Пічне	5,35	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-23.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,0	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,6			
Газопостачання від зовнішніх мереж	0,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	5,7			
Телебачення	3,1	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-23.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

   P/S
H	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	
4,5	1177	1351	1489	1741	1945	2327	2648	3269	3813	4923	5957	
4,2	1098	1261	1390	1625	1816	2172	2471	3051	3559	4595	5560	
4,0	1046	1201	1324	1547	1729	2069	2354	2906	3389	4376	5295	
3,7	968	1111	1225	1431	1599	1913	2177	2688	3135	4048	4898	
3,5	915	1051	1158	1354	1513	1810	2059	2542	2965	3829	4634	
3,2	837	961	1059	1238	1383	1655	1883	2324	2711	3501	4236	
3,0	785	901	993	1160	1297	1551	1765	2179	2542	3282	3972	
2,7	706	811	894	1044	1167	1396	1589	1961	2288	2954	3574	

Таблиця 1-23.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	
4,5	229,9	223,6	217,2	210,8	204,4	198,0	191,6	187,4	183,1	178,8	174,6	
4,2	234,2	227,8	221,4	215,0	208,7	202,3	195,9	191,6	187,4	183,1	178,8	
4,0	238,5	232,1	225,7	219,3	212,9	206,5	200,1	195,9	191,6	187,4	183,1	
3,7	244,9	238,5	232,1	225,7	219,3	212,9	206,5	200,1	195,9	191,6	185,2	
3,5	251,2	244,9	238,5	232,1	225,7	219,3	212,9	206,5	200,1	193,8	187,4	
3,2	257,6	251,2	244,9	238,5	232,1	225,7	219,3	210,8	204,4	195,9	189,5	
3,0	264,0	257,6	251,2	244,9	238,5	232,1	225,7	217,2	208,7	200,1	191,6	
2,7	270,4	264,0	257,6	251,2	244,9	238,5	232,1	221,4	212,9	204,4	193,8	

Таблиця 1-24.1
ТИП 1-24 (40)	Двоповерховий кам’яний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		229,2 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
38,78 м	88,14 м2	2	3,5 м	0,44	617,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	Кам’яні з бутового каменю товщ. 80 см, цоколь товщ. 70 см	6,08	-	-	
Стіни	З бутового каменю товщ. 70 см, обштукатурені з двох сторін	26,88	-	-	
Перекриття	По балках з бруса з накатом з пластин, утеплювач, підшивка стель дошками, обштукатурене	19,45	-	-	
Перегородки	Дерев’яні обшиті з двох сторін, обштукатурені	3,93	-	-	
Підлога	З дощок 36 мм:
1. на 1-му поверсі по лагах на стовпчиках з буту, з бетонною підготовкою
2. на 2-му поверсі – по балках перекриття	13,15	8,23	4,92	
Дах і покрівля	Двосхилий, крокви приставні з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів 	6,40	-	-	
Вікна 	Подвійні стулкові	5,66	-	-	
Двері 	Двополотні фільончасті	8,24	-	-	
Сходи	Дерев’яні з підшивкою дошками та фарбуванням	1,03	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,74	-	-	
Опалення	Пічне	6,44	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-24.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,3			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	6,3			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-24.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	
4,5	614	695	758	871	960	1122	1254	1500	1706	2107	2457	
4,2	573	649	708	813	896	1047	1170	1400	1593	1966	2293	
4,0	546	618	674	774	853	997	1114	1333	1517	1873	2184	
3,7	505	572	624	716	789	922	1031	1233	1403	1732	2020	
3,5	478	541	590	677	747	873	975	1166	1327	1639	1911	
3,2	437	494	539	619	683	798	892	1066	1213	1498	1747	
3,0	410	463	506	580	640	748	836	1000	1138	1404	1638	
2,7	369	417	455	522	576	673	752	900	1024	1264	1474	

Таблиця 1-24.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	
4,5	232,3	225,9	218,4	210,9	203,4	195,9	188,4	182,0	173,4	167,0	158,5	
4,2	235,5	229,1	221,6	214,1	206,6	200,2	191,6	185,2	176,7	170,2	162,7	
4,0	239,8	232,3	224,8	218,4	209,8	203,4	194,9	188,4	180,9	173,4	165,9	
3,7	243,0	235,5	228,0	221,6	213,1	206,6	199,1	191,6	184,1	176,7	169,2	
3,5	246,2	239,8	231,3	224,8	216,3	209,8	202,3	194,9	187,4	180,9	172,4	
3,2	249,5	243,0	234,5	228,0	220,5	213,1	205,6	199,1	190,6	184,1	175,6	
3,0	252,7	246,2	238,7	231,3	223,8	216,3	208,8	202,3	193,8	187,4	178,8	
2,7	256,9	249,5	242,0	234,5	227,0	220,5	212,0	205,6	197,0	179,9	183,1	

Таблиця 1-25.1
ТИП 1-25 (41)	Двоповерховий цегляний житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		236,7 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
35,84 м	80,3 м2	2	3,5 м	0,446	562,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	Бутові, стрічкові, товщ. 70 см	5,9	-	-	
Стіни	Цегляні, зовнішні товщ. 51 см під розшивку швів, внутрішні товщ. 38 см, обштукатурені	22,9	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, каркасні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	4,3	-	-	
Перекриття	По балках з брусів, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	21,6	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм:
1)	на 1-му поверсі по лагах укладених на цегляних стовпчиках по бетонній основі;
2)	на 2-му поверсі – по балках перекриття 	14,9	9,1	5,8	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	7,4	-	-	
Вікна	Подвійні, стулкові	7,8	-	-	
Двері	Однополотні та двополотні фільонкові, частково засклені	6,4	-	-	
Сходи	Дерев’яні в тятивах з підшивкою чистими дошками, площадки дерев’яні, підшиті вагонкою 	0,9	-	-	
Опалення	Пічне	5,3	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,6	-	-	
		100			

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1-25.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,3			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,8	
Опалення від місцевого котла	6,8			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-25.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	399	442	475	532	575	651	710	815	898	1050	1173	
4,2	373	413	443	496	537	607	662	761	838	980	1095	
4,0	355	393	422	473	511	578	631	724	799	933	1043	
3,7	328	364	391	437	473	535	584	670	739	863	965	
3,5	311	344	370	413	447	506	552	634	699	817	913	
3,2	284	315	338	378	409	463	505	579	639	747	834	
3,0	266	295	317	354	383	434	473	543	599	700	782	
2,7	240	265	285	319	345	390	426	489	539	630	704	

Таблиця 1-25.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	241,9	236,5	230,1	223,6	218,2	211,8	206,4	200,0	193,5	187,1	179,5	
4,2	250,5	244,0	238,7	232,2	226,8	220,4	213,9	208,6	202,1	197,8	191,4	
4,0	258,0	251,6	245,1	239,7	233,3	227,9	221,5	215,0	209,6	203,2	196,7	
3,7	266,6	260,2	253,7	248,3	241,9	236,5	230,1	223,6	218,2	211,8	206,4	
3,5	273,1	267,7	261,2	254,8	249,4	243,0	237,6	231,1	224,7	219,3	211,8	
3,2	281,7	275,2	269,8	263,4	258,0	251,6	245,1	239,7	233,3	227,9	220,4	
3,0	287,0	282,7	277,4	270,9	264,5	259,1	252,6	247,3	240,8	234,4	227,9	
2,7	296,7	290,3	283,8	278,4	272,0	266,6	260,2	241,9	248,3	241,9	234,4	

Таблиця 1-26.1
ТИП 1-26 (42)	Половина спареного двоповерхового цегляного житлового будинку	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 238,2 грн	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
28,24 м	47,06 м2	2	3,4 м	0,6	320,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	Цегляний, стрічковий, товщ. 65 см, під загальною стіною товщ. 51 см 	6,20	-	-	
Стіни	Цегляні: зовнішні - товщ. 51см, під розшивку швів, внутрішні - товщ. 25 см, обштукатурені, загальна стіна - товщ. 38 см	27,61	-	-	
Перекриття	По балках з брусів, з щитовим накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	19,26	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	2,05	-	-	
Підлога	З дощок:
1. на 1-му поверсі по лагах на стовпчиках з бутового каменя, основа – бетонна,
2. на 2-му поверсі – по балках перекриття	13,30	8,16	5,14	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	8,73	-	-	
Вікна 	Подвійні стулкові	7,07	-	-	
Двері 	Двополотні фільончасті	7,36	-	-	
Сходи	Дерев’яні з підшивкою дошками	1,07	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,90	-	-	
Опалення	Пічне	4,45	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-26.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	2,2	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	6,9			
Телебачення	1,8	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-26.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	424	469	504	564	610	690	753	864	953	1114	1245	
4,2	395	438	470	526	569	644	703	807	889	1040	1162	
4,0	376	417	448	501	542	614	669	768	847	990	1106	
3,7	348	386	414	464	501	568	619	711	784	916	1023	
3,5	329	365	392	439	474	537	586	672	741	866	968	
3,2	301	334	358	401	434	491	535	615	678	792	885	
3,0	282	313	336	376	407	460	502	576	635	743	830	
2,7	254	282	302	338	366	414	452	519	572	668	747	

Таблиця 1-26.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
Укрупнені показники вартості даної таблиці
використовуються лише при оцінці половини спареного будинку.
         P/S
 H 	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	210,2	205,1	198,9	193,8	188,7	182,5	177,4	171,2	166,1	161,0	155,9	
4,2	216,4	210,2	205,1	198,9	193,8	188,7	182,5	177,4	171,2	166,1	160,0	
4,0	222,5	217,4	211,2	206,1	199,9	194,8	189,7	183,5	178,4	172,3	164,1	
3,7	229,7	223,5	217,4	211,2	205,1	198,9	192,8	187,6	180,5	175,3	168,2	
3,5	235,8	229,7	224,6	216,4	209,2	204,0	196,9	190,7	183,5	177,4	171,2	
3,2	243,0	235,8	229,7	222,5	216,4	209,2	203,0	195,8	189,7	182,5	175,3	
3,0	248,1	241,0	234,8	227,6	221,5	215,3	207,1	199,9	193,8	187,6	179,4	
2,7	254,3	247,1	239,9	232,8	225,6	219,4	211,2	205,1	196,9	190,7	182,5	

Таблиця 1-27.1
ТИП 1-27 (43)	Двоповерховий кам’яний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		225,4 грн	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
63,047 м	248,43 м2	2	3,5 м	0,254	1739,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	З бутового каменю фундамент товщ. 80 см, цоколь товщ. 70 см	4,52	-	-	
Стіни	З бутового каменю, товщ. 70 см, обштукатурені	24,57	-	-	
Перекриття	По балках з брусів, з накатом із пластин, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	21,74	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	7,81	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм:
1. на 1-му поверсі по лагах на стовпчиках з бутового каменю, основа – бетонна,
2. на 2-му поверсі – по балках перекриття	11,94	7,01	4,93	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	5,78	-	-	
Вікна 	Подвійні, стулкові	6,76	-	-	
Двері 	Двополотні, фільончасті	9,35	-	-	
Сходи	Сходи по косоурах та площадки залізобетонні	0,68	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,58	-	-	
Опалення	Пічне	4,27	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-27.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	0,9	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,6			
Газопостачання від зовнішніх мереж	0,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	5,7			
Телебачення	3,1	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-27.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	
4,5	818	902	1054	1178	1409	1603	1979	2308	2980	3606	4991	
4,2	763	841	983	1099	1315	1496	1847	2154	2782	3366	4659	
4,0	727	801	937	1047	1252	1425	1759	2052	2649	3206	4437	
3,7	672	741	866	968	1158	1318	1627	1898	2451	2965	4104	
3,5	636	701	820	916	1096	1247	1539	1795	2318	2805	3882	
3,2	582	641	749	837	1002	1140	1407	1641	2119	2564	3549	
3,0	545	601	702	785	939	1069	1319	1539	1987	2404	3328	
2,7	491	541	632	707	845	962	1187	1385	1788	2164	2995	

Таблиця 1-27.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

      P/S
 H 	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	
4,5	270,0	261,3	252,7	244,1	235,5	226,9	218,3	209,7	201,1	192,5	183,9	
4,2	273,2	264,6	256,0	247,4	238,8	230,2	221,6	212,9	204,3	195,7	187,1	
4,0	277,5	268,9	260,3	251,7	243,1	234,5	225,9	217,3	208,6	200,0	191,4	
3,7	283,9	273,2	261,3	254,9	246,3	237,7	229,1	220,5	211,9	203,3	194,7	
3,5	289,3	278,6	266,7	258,1	249,5	240,9	232,3	223,7	215,1	206,5	197,9	
3,2	295,8	283,9	272,1	261,3	252,7	244,1	235,5	226,9	218,3	209,7	201,1	
3,0	301,1	289,3	277,5	264,6	256,0	247,4	238,8	230,2	221,6	212,9	204,3	
2,7	306,5	294,7	281,8	268,9	260,3	251,7	243,1	234,5	225,9	217,3	208,6	

Таблиця 1-28.1
ТИП 1-28 (45)	Двоповерховий житловий будинок з шлакоблоків	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		 232,8 грн	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
40,8 м	104,0 м2	2	3,5 м	0,392	728,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	З бутового каменя, товщ. 70 см 	5,19	-	-	
Стіни	З шлакобетонних каменів, товщ. 40 см, обштукатурені з двох сторін	28,59	-	-	
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	23,29	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні, з двох сторін обштукатурені 	1,92	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм: 
1. на 1-му поверсі - по лагах на цегляних стовпчиках, основа – утрамбований шлак
2. на 2-му поверсі – по балках перекриття	12,57	7,75	4,82	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви висячі з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	7,04	-	-	
Вікна 	Подвійні стулкові	5,54	-	-	
Двері 	Двополотні фільончасті 	8,04	-	-	
Сходи	Дерев’яні підшиті дошками	1,00	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,63	-	-	
Опалення	Пічне	4,19	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-28.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,1			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	6,2			
Телебачення	2,7	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-28.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	475	532	575	651	710	815	899	1051	1174	1405	1598	
4,2	444	496	537	608	663	761	839	981	1096	1311	1492	
4,0	423	473	511	579	631	725	799	934	1044	1249	1421	
3,7	391	437	473	535	584	670	739	864	965	1155	1314	
3,5	370	414	447	506	552	634	699	817	913	1092	1243	
3,2	338	378	409	463	505	580	639	747	835	999	1136	
3,0	317	355	384	434	474	544	599	700	783	936	1065	
2,7	285	319	345	391	426	489	539	630	704	843	959	

Таблиця 1-28.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

       P/S
H 	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	
4,5	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	215,7	210,2	203,7	197,1	190,5	185,0	
4,2	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	215,7	210,2	203,7	197,1	190,5	
4,0	259,5	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	215,7	210,2	203,7	197,1	
3,7	266,1	259,5	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	215,7	210,2	203,7	
3,5	272,6	266,1	259,5	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	215,7	210,2	
3,2	278,1	272,6	266,1	259,5	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	215,7	
3,0	284,7	278,1	272,6	266,1	259,5	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	222,3	
2,7	291,3	284,7	278,1	272,6	266,1	259,5	252,9	247,5	240,9	234,3	228,8	

Таблиця 1-29.1
ТИП 1-29 (46)	Двоповерховий шлакобетонний (набивний) житловий будинок 	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		186,89 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
107,7 м	468,4 м2	2	3,4 м	0,23	3185,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь 	З бутового каменю, товщ. 70 см	5,65	-	-	
Стіни	Шлакобетонні набивні, товщ. 40 см, обштукатурені з двох сторін 	11,25	-	-	
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів, з накатом та утеплювачем, обштукатурене по щитовому накату 	21,98	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	14,63	-	-	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм:
1 – на 1-му поверсі – на лагах по цегляних стовпчиках по основі з утрамбованого шлаку,
2 – на 2-му поверсі – по балках перекриття	15,00	8,44	6,56	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	5,83	-	-	
Вікна 	Стулкові подвійні	8,44	-	-	
Двері 	Двополотні фільончасті	8,76	-	-	
Сходи 	Залізобетонні на косоурах	0,73	-	-	
Опалення	Пічне	5,71	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,02	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-29.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	0,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,2	
Каналізація в зовнішню мережу	3,8			
Газопостачання від зовнішніх мереж	0,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,5	
Опалення від місцевого котла	5,5			
Телебачення	2,1	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-29.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
 H	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	
4,5	1394	1629	1820	2178	2478	3059	3568	4607	5575	7716	9911	
4,2	1301	1520	1699	2033	2313	2855	3330	4300	5203	7202	9250	
4,0	1239	1448	1618	1936	2202	2719	3171	4095	4955	6859	8810	
3,7	1146	1339	1497	1791	2037	2515	2934	3788	4584	6344	8149	
3,5
	1084	1267	1416	1694	1927	2379	2775	3583	4336	6001	7708	
3,2	991	1158	1294	1549	1762	2175	2537	3276	3964	5487	7048	
3,0	929	1086	1214	1452	1652	2039	2379	3072	3717	5144	6607	
2,7	836	977	1092	1307	1487	1835	2141	2764	3345	4630	5947	

Таблиця 1-29.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
H	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	
4,5	202,8	194,8	187,7	180,7	173,7	167,7	162,6	157,6	151,6	146,6	140,6	
4,2	209,8	202,8	194,8	187,7	180,7	173,7	167,7	162,6	157,6	151,6	146,6	
4,0	216,9	209,8	202,8	194,8	187,7	180,7	173,7	167,7	162,6	157,6	151,6	
3,7	223,9	216,9	209,8	202,8	194,8	187,7	180,7	175,7	169,7	164,7	158,6	
3,5	230,9	223,9	216,9	209,8	202,8	194,8	187,7	182,7	176,7	171,7	166,7	
3,2	239,0	230,9	223,9	216,9	209,8	202,8	194,8	189,8	184,7	178,7	173,7	
3,0	246,0	239,0	230,9	223,9	216,9	209,8	202,8	196,8	191,8	185,7	180,7	
2,7	253,0	246,0	239,0	230,9	223,9	216,9	209,8	203,8	198,8	193,8	187,7	

Таблиця 1-30.1
ТИП 1-30 (47)	Двоповерховий шлакобетонний житловий будинок (набивний)	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		216,84 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
40,87 м	104,0 м2	2	3,5 м	0,393	728,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	З бутового каменю, товщ. 70 см	7,0	-	-	
Стіни	Шлакобетонні, товщ. 40 см, обштукатурені з двох сторін	14,8	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, каркасні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	14,8	-	-	
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	18,1	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм:
1.	на 1-му поверсі по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі;
2.	на 2-му поверсі – по балках перекриття 	15,5	9,5	6,0	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	6,9	-	-	
Вікна	Подвійні, стулкові	8,1	-	-	
Двері	Двополотні, фільонкові	6,8	-	-	
Сходи	Дерев’яні в тетивах, з підшивкою дошками 	1,0	-	-	
Опалення	Пічне	4,5	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,5	-	-	
		100			

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1-30.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,4	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,4	
Каналізація в зовнішню мережу	3,3			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,5	
Опалення від місцевого котла	6,6			
Телебачення	2,8	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-30.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	
4,5	578	654	714	820	904	1056	1180	1412	1606	1983	2313	
4,2	540	611	666	765	843	986	1101	1318	1499	1851	2159	
4,0	514	582	635	728	803	939	1049	1255	1428	1763	2056	
3,7	475	538	587	674	743	868	970	1161	1321	1631	1902	
3,5	450	509	555	637	703	821	918	1098	1249	1542	1799	
3,2	411	465	508	583	643	751	839	1004	1142	1410	1645	
3,0	386	436	476	546	602	704	787	941	1071	1322	1542	
2,7	347	393	428	492	542	634	708	847	964	1190	1388	

Таблиця 1-30.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	
4,5	222,6	215,5	209,3	202,1	194,9	187,8	180,6	173,4	166,2	156,0	153,9	
4,2	228,8	221,6	214,4	207,3	201,1	193,9	186,7	179,6	172,4	165,2	159,0	
4,0	235,0	227,8	220,6	213,4	206,2	199,0	191,9	185,7	178,5	171,3	165,2	
3,7	241,1	233,9	226,7	219,6	212,4	205,2	198,0	190,8	183,7	177,5	171,3	
3,5	246,2	239,1	232,9	225,7	218,5	211,4	204,2	197,0	189,8	182,6	177,5	
3,2	252,4	245,2	238,0	230,9	224,7	217,5	210,3	203,1	196,0	188,8	182,6	
3,0	258,6	251,4	244,2	237,0	229,8	222,6	215,5	209,3	202,1	194,9	188,8	
2,7	264,7	257,5	250,3	243,2	236,0	228,8	221,6	214,4	207,3	201,1	194,9	

Таблиця 1-31.1
ТИП 1-31 (48)	Двоповерховий житловий будинок з черепашнику	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		194,6 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
66,3 м	255,0 м2	2	4,1 м	0,26	2091,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь 	Цегляні товщиною 78 см	5,38	-	-	
Стіни	З черепашникових каменів, зовнішні товщ. 67 см під розшивку швів, всередині обштукатурені; внутрішні товщ. 44 см, обштукатурені з двох сторін	19,32	-	-	
Перекриття	По дерев’яних балках, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	19,04	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	13,18	-	-	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм:
1 – на 1-му поверсі - по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі,
2 – на 2-му поверсі – по балках перекриття	14,37	9,28	5,09	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	5,41	-	-	
Вікна 	Стулкові, подвійні	7,03	-	-	
Двері 	Двополотні, фільончасті	8,50	-	-	
Сходи	В капітальних стінах, залізобетонні, укладені на одному косоурі, площадки залізобетонні по металевих балках	0,82	-	-	
Опалення	Пічне	4,43	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,52	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-31.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	0,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,7			
Газопостачання від зовнішніх мереж	0,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	5,6			
Телебачення	2,9	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-31.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

   P/S
 H	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	
4,5	970	1133	1266	1515	1724	2128	2482	3205	3879	5368	6895	
4,2	905	1058	1182	1414	1609	1986	2317	2992	3620	5010	6436	
4,0	862	1007	1126	1347	1532	1892	2206	2849	3448	4772	6129	
3,7	797	932	1041	1246	1417	1750	2041	2636	3189	4414	5669	
3,5	754	881	985	1178	1341	1655	1931	2493	3017	4175	5363	
3,2	690	806	901	1077	1226	1513	1765	2279	2758	3817	4903	
3,0	646	756	844	1010	1149	1419	1655	2137	2586	3579	4597	
2,7	582	680	760	909	1034	1277	1489	1923	2327	3221	4137	

Таблиця 1-31.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	
4,5	225,6	217,4	208,0	201,8	194,6	189,4	184,2	179,1	173,9	168,7	163,5	
4,2	230,8	222,5	213,2	207,0	199,8	194,6	189,4	183,2	178,0	172,8	167,7	
4,0	236,0	226,7	218,4	212,2	204,9	199,8	194,6	188,4	181,1	176,0	170,8	
3,7	242,2	233,9	225,6	218,4	212,2	204,9	199,8	192,5	186,3	181,1	176,0	
3,5	249,4	241,2	231,8	225,6	218,4	212,2	204,9	197,7	191,5	186,3	181,1	
3,2	256,7	247,4	239,1	231,8	225,6	217,4	210,1	202,9	207,0	191,5	186,3	
3,0	262,9	254,6	246,3	239,1	231,8	223,6	215,3	208,0	201,8	207,0	191,5	
2,7	270,1	260,8	252,5	246,3	239,1	228,7	220,5	213,2	207,0	201,8	207,0	

Таблиця 1-32.1
ТИП 1-32 (50)	Двоповерховий житловий будинок з черепашнику	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		255,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
38,34 м	87,1 м2	2	3,5 м	0,44	610,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь 	Цегляні товщиною 64 см	6,50			
Стіни	З черепашникових каменів, зовнішні товщ. 67 см, внутрішні товщ. 44 см, обштукатурені з двох сторін 	31,77			
Перекриття	По дерев’яних балках з брусів, з накатом, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	16,58			
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені 	3,22			
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм:
1 – на 1-му поверсі по лагах на цегляних стовпчиках по щебеневій основі,
2 – на 2-му поверсі по балках перекриття	12,71	8,67	4,04	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	6,60			
Вікна 	Стулкові подвійні	6,19			
Двері 	Двополотні фільончасті	7,70			
Сходи	Дерев’яні в тятивах, знизу підшиті дошками	1,12			
Опалення	Пічне	4,67			
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,94			
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-32.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,3			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	6,6			
Телебачення	2,4	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-32.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
 H	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	
4,5	607	687	750	861	949	1109	1239	1483	1687	2083	2429	
4,2	567	642	700	803	886	1035	1157	1384	1575	1944	2267	
4,0	540	611	666	765	844	986	1102	1318	1500	1851	2159	
3,7	499	565	617	708	780	912	1019	1219	1387	1712	1997	
3,5	472	535	583	669	738	863	964	1153	1312	1620	1889	
3,2	432	489	533	612	675	789	881	1054	1200	1481	1728	
3,0	405	458	500	574	633	739	826	988	1125	1389	1620	
2,7	364	412	450	516	569	665	744	890	1012	1250	1458	

Таблиця 1-32.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,50 	0,47 	0,45 	0,42 	0,40 	0,37 	0,35 	0,32 	0,30 	0,27 	0,25 	
4,5	240,8	234,0	229,1	219,3	213,4	208,5	204,6	198,7	192,9	188,0	182,1	
4,2	248,7	241,8	234,0	228,1	221,3	216,4	210,5	203,6	199,7	193,8	188,9	
4,0	257,5	249,6	240,8	234,0	229,1	223,2	218,3	210,5	203,6	200,7	195,8	
3,7	265,3	257,5	249,6	243,8	236,9	231,0	225,2	220,3	213,4	207,5	201,7	
3,5	273,1	265,3	257,5	251,6	244,8	238,9	233,0	226,1	220,3	214,4	208,5	
3,2	281,0	273,1	265,3	258,5	252,6	245,7	239,9	232,0	228,1	220,3	213,4	
3,0	288,8	281,0	273,1	266,3	260,4	253,6	246,7	239,9	234,0	228,1	221,3	
2,7	296,6	288,8	281,0	274,1	268,2	261,4	254,5	247,7	241,8	235,9	229,1	

Таблиця 1-33.1
ТИП 1-33 (52)	Двоповерховий дерев’яний ставлений житловий будинок 	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		289,1 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
51,51 м	151,5 м2	2	3,4 м	0,34	1030,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь 	Цегляні, стрічкові, товщ. 51 см	3,46	-	-	
Стіни	Дерев’яні, ставлені з брусів, обштукатурені глиною з двох сторін	33,63	-	-	
Перекриття	По дерев’яних балках з брусів з накатом, підшивкою стель, обштукатурене	16,65	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені глиною	6,21	-	-	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм:
1 – на 1-му поверсі по лагах на цегляних стовпчиках по основі з утрамбованого цегляного щебеня,
2 – на 2-му поверсі по балках перекриття	10,60	6,15	4,45	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви  приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	5,67	-	-	
Вікна 	Стулкові подвійні	7,17	-	-	
Двері 	Двополотні фільончасті	8,50	-	-	
Сходи	Дерев’яні, з підшивкою знизу чистими дошками 	0,92	-	-	
Опалення	Пічне	4,84	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,35	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-33.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,2	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	3,4			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	6,0			
Телебачення	3,2	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-33.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
H	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	
4,5	583	630	713	778	893	985	1151	1286	1539	1751	2162	
4,2	544	588	666	726	834	919	1074	1201	1436	1634	2018	
4,0	518	560	634	692	794	876	1023	1144	1368	1556	1922	
3,7	479	518	587	640	735	810	946	1058	1265	1440	1777	
3,5	453	490	555	605	695	766	895	1001	1197	1362	1681	
3,2	414	448	507	553	635	700	819	915	1094	1245	1537	
3,0	389	420	476	519	596	657	767	858	1026	1167	1441	
2,7	350	378	428	467	536	591	691	772	923	1051	1297	

Таблиця 1-33.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
 об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	
4,5	323,0	313,5	302,8	293,4	286,3	278,0	270,9	263,8	255,5	248,4	241,3	
4,2	330,1	320,6	309,9	300,5	291,0	282,7	275,6	268,5	260,3	253,2	246,1	
4,0	338,3	327,7	318,2	307,6	298,1	288,7	280,4	273,3	266,2	257,9	250,8	
3,7	345,4	336,0	325,3	315,9	305,2	295,8	288,7	280,4	273,3	266,2	257,9	
3,5	352,5	343,1	333,6	323,0	313,5	302,8	295,8	288,7	280,4	273,3	266,2	
3,2	359,6	350,2	340,7	330,1	320,6	309,9	302,8	295,8	288,7	280,4	273,3	
3,0	367,9	357,3	347,8	338,3	327,7	318,2	309,9	302,8	295,8	288,7	280,4	
2,7	375,0	365,5	354,9	345,4	336,0	325,3	318,2	309,9	302,8	295,8	288,7	

Таблиця 1-34.1
ТИП 1-34 (54)	Двоповерховий дерев’яний каркасний житловий будинок	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		241,8 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
31,8 м	60,0 м2	2	3,5 м	0,53	420,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь 	Дерев’яні стоянці, обшиті дошками	3,91	-	-	
Стіни	Каркасні, обшиті з двох сторін дошками, утеплювач – шлак, обштукатурені глиною 	23,65	-	-	
Перекриття	По балках з брусів з накатом, підшивкою стелі, обштукатурене	14,43	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	8,71	-	-	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм:
1 – на 1-му поверсі по лагах на дерев’яних стовпчиках по основі з утрамбованого цегляного щебеня,
2 – на 2-му поверсі по балках перекриття	12,51	7,04	5,47	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	8,47	-	-	
Вікна 	Стулкові подвійні	9,06	-	-	
Двері 	Однополотні та двополотні, фільончасті	8,35	-	-	
Сходи 	Дерев’яні	0,91	-	-	
Опалення	Пічне	7,61	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,39	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-34.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,0	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	6,8			
Телебачення	1,9	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-34.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
H	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	
4,5	467	501	561	607	687	749	860	948	1108	1238	1481	
4,2	436	468	524	566	641	699	803	885	1034	1156	1383	
4,0	415	446	499	539	610	666	764	843	985	1101	1317	
3,7	384	412	461	499	565	616	707	780	911	1018	1218	
3,5	363	390	436	472	534	583	669	737	862	963	1152	
3,2	332	357	399	431	488	533	611	674	788	881	1053	
3,0	311	334	374	405	458	499	573	632	739	826	988	
2,7	280	301	337	364	412	449	516	569	665	743	889	

Таблиця 1-34.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
H	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	
4,5	221,7	216,9	212,1	207,3	204,9	202,4	200,0	197,6	195,2	192,8	190,4	
4,2	229,0	224,1	219,3	214,5	209,7	207,3	202,4	200,0	197,6	195,2	192,8	
4,0	236,2	231,4	226,5	221,7	216,9	212,1	207,3	202,4	200,0	197,6	195,2	
3,7	243,4	238,6	233,8	229,0	224,1	219,3	214,5	209,7	204,9	202,4	200,0	
3,5	250,6	243,4	241,0	236,2	231,4	226,5	221,7	216,9	212,1	207,3	202,4	
3,2	257,9	253,1	248,2	243,4	238,6	233,8	229,0	224,1	219,3	212,1	207,3	
3,0	265,1	260,3	255,5	250,6	243,4	241,0	236,2	231,4	226,5	216,9	212,1	
2,7	272,3	267,5	262,7	257,9	253,1	248,2	243,4	238,6	233,8	221,7	216,9	

Таблиця 1-35.1
ТИП 1-35 (55)	Двоповерховий дерев’яний житловий будинок в закидання з пластин	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
		253,7 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
31,8 м	60,0 м2	2	3,5 м	0,53	420,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь	Дерев’яні стоянці, обшиті дошками	3,0	-	-	
Стіни	Сторчові з пластин з обпланкуванням, обклинцюванням, обштукатурені	31,2	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені	9,8	-	-	
Перекриття	По балках з колод, з накатом, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	13,0	-	-	
Підлога	З дощок товщ. 36 мм:
1)	на 1-му поверсі по лагах на дерев’яних стовпчиках по утрамбованому шлаку;
2)	на 2-му поверсі – по балках перекриття 	11,2	6,0	5,2	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з кругляку, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	7,1	-	-	
Вікна	Стулкові	8,1	-	-	
Двері	Однополотні та двополотні фільонкові	6,6	-	-	
Сходи	Дерев’яні	0,9	-	-	
Опалення	Пічне	6,7	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,4	-	-	
		100			

Примітка: при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл.1-35):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,0	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	6,9			
Телебачення	2,0	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-35.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	421	467	501	561	607	687	749	860	948	1108	1238	
4,2	393	436	468	524	566	641	699	803	885	1034	1156	
4,0	375	415	446	499	539	610	666	764	843	985	1101	
3,7	346	384	412	461	499	565	616	707	779	911	1018	
3,5	328	363	390	436	472	534	583	669	737	862	963	
3,2	300	332	357	399	431	488	533	611	674	788	881	
3,0	281	311	334	374	404	458	499	573	632	739	826	
2,7	253	280	301	337	364	412	449	516	569	665	743	

Таблиця 1-35.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
 H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	236,2	231,4	225,5	220,7	214,7	212,4	210,0	207,6	205,2	201,6	199,2	
4,2	244,6	238,6	233,8	227,9	223,1	220,7	214,7	210,0	207,6	205,2	201,6	
4,0	251,7	247,0	241,0	236,2	231,4	225,5	220,7	214,7	210,0	207,6	205,2	
3,7	260,1	254,1	249,3	244,6	238,6	231,4	227,9	223,1	218,3	212,4	210,0	
3,5	267,2	262,5	257,7	251,7	247,0	241,0	232,6	231,4	225,5	220,7	214,7	
3,2	275,6	270,8	264,8	260,1	254,1	249,3	244,6	238,6	231,4	225,5	220,7	
3,0	283,9	278,0	273,2	267,2	262,5	257,7	251,7	247,0	241,0	231,4	225,5	
2,7	291,1	286,3	281,5	275,6	270,8	264,8	260,1	254,1	249,3	241,0	231,4	

Таблиця 1-36.1
ТИП 1-36 (56)	Двоповерховий житловий будинок
змішаної конструкції (стіни 1-го поверху – цегляні, 2-го поверху – дерев’яні ) 	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		253,1 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
51,51 м	151,5 м2	2	3,4 м	0,34	1030,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундамент та цоколь 	Цегляні, стрічковий товщиною 64 см	5,28	-	-	
Стіни	1. 1-го поверху цегляні зовнішні товщ. 51 см, внутрішні товщ. 38 см,
2. 2-го поверху дерев’яні, ставлені з пластин, обмазані глиною та обкладені цеглою, внутрішньо обштукатурені  	28,33	10,76	17,57	
Перекриття	По дерев’яних балках з брусів, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	18,69	-	-	
Перегородки	Дерев’яні, обшивні з двох сторін, обштукатурені 	3,99	-	-	
Підлоги	З дощок товщ. 36 мм:
1 – на 1-му поверсі по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню,
2 – на 2-му поверсі по балках перекриття	12,98	7,97	5,01	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	7,67	-	-	
Вікна 	Стулкові, подвійні	4,74	-	-	
Двері 	Двополотні, фільончасті	9,54	-	-	
Сходи	Залізобетонні	0,68	-	-	
Опалення	Пічне	5,45	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,65	-	-	
		100,00			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-36.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,1	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,7	
Каналізація в зовнішню мережу	3,4			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	6,0			
Телебачення	3,2	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-36.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

     P/S
 H	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	
4,5	583	630	713	778	893	985	1151	1286	1539	1751	2162	
4,2	544	588	666	726	834	919	1074	1201	1436	1634	2018	
4,0	518	560	634	692	794	876	1023	1144	1368	1556	1922	
3,7	479	518	587	640	735	810	946	1058	1265	1440	1777	
3,5	453	490	555	605	695	766	895	1001	1197	1362	1681	
3,2	414	448	507	553	635	700	819	915	1094	1245	1537	
3,0	389	420	476	519	596	657	767	858	1026	1167	1441	
2,7	350	378	428	467	536	591	691	772	923	1051	1297	

Таблиця 1-36.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

P/S
 H 	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27	
4,5	286,7	277,2	268,8	261,4	254,0	245,6	238,2	229,8	224,5	218,2	212,9	
4,2	290,9	282,5	275,1	266,7	259,3	251,9	243,5	236,1	227,7	222,4	216,1	
4,0	296,2	288,8	280,4	273,0	265,6	257,2	249,8	241,4	234,0	226,6	218,2	
3,7	302,5	294,1	286,7	279,3	270,9	263,5	255,1	247,7	240,3	231,9	224,5	
3,5	307,8	300,4	293,0	284,6	277,2	268,8	261,4	254,0	245,6	238,2	229,8	
3,2	314,1	305,7	298,3	290,9	282,5	275,1	266,7	259,3	251,9	243,5	236,1	
3,0	319,4	312,0	304,6	296,2	288,8	280,4	273,0	265,6	257,2	249,8	241,4	
2,7	325,7	318,3	309,9	302,5	294,1	286,7	278,3	270,9	263,5	255,1	247,7	

Таблиця 1-37.1
ТИП 1-37	Одноповерховий житловий будинок зі стінами полегшеної цегляної кладки, з мансардою змішаної конструкції	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		206,08 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
 P/S	Об’єм
 V	
36,79 м	84,6 м2	1,5	4,1 м	0,43	520,0 м3	
	Мансарда                                           В тому числі:	
27,59 м	42,3 м2	1	4,1 м	0,65	173,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти  	Фундамент та цоколь цегляні, товщ. 51 см	6,2			
Стіни	1. В будинку та торцеві в мансарді – цегляні полегшені (колодязні), товщ. 42 см , внутрішньо обштукатурені,
2. Поздовжні в мансарді – каркасні обшивні з засипкою шлаком, обштукатурені з двох сторін	18,2	13,2	5,0	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох сторін, обштукатурені 	4,9			
Перекриття	Дерев’яне по балках з брусів з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене 	19,6			
Підлоги	1. Дощаті, з дощок по лагах на цегляних стовпчиках по бетонній основі,
2. В мансарді – дощаті по балках	17,3	11,2	6,1	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів 	12,4			
Вікна 	Подвійні стулкові	6,8			
Двері 	Двополотні та однополотні фільонкові, частково засклені	7,1			
Сходи 	Дерев’яні з підшивкою по косоурах	1,0			
Опалення	Пічне	4,3			
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,2			

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-37.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,1	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,2	
Опалення від місцевого котла	6,7			
Телебачення	2,2	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-37.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	6,15	8,12	5,33	7,10	4,54	
Стіни	13,23	17,40	11,45	15,23	9,74	
Повздовжні стіни мансарди	4,93	6,52	4,29	5,70	3,65	
Перегородки	4,94	4,05	5,33	2,59	3,32	
Перекриття	19,64	16,07	21,12	19,20	24,56	
Підлога	11,23	9,23	12,15	11,04	14,12	
Підлога мансарди	6,06	4,97	6,55	5,95	7,61	
Дах та покрівля	12,38	10,16	13,38	12,15	15,55	
Вікна	6,83	8,98	5,91	7,86	5,03	
Двері	7,09	5,80	7,63	3,70	4,75	
Сходи	0,98	0,78	1,02	0,50	0,64	
Опалення	4,31	5,63	3,70	6,73	4,30	
Електрозабезпечення	2,23	2,28	2,14	2,26	2,19	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-37.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

           P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	149	169	192	220	255	300	357	432	533	675	881	1199	1727	2698	
4,5	146	165	188	215	250	293	349	422	521	660	862	1173	1689	2640	
4,4	143	161	184	211	244	287	341	413	510	645	843	1147	1652	2581	
4,3	140	158	179	206	239	280	334	404	498	631	824	1121	1614	2522	
4,2	136	154	175	201	233	274	326	394	487	616	804	1095	1577	2464	
4,1	133	150	171	196	228	267	318	385	475	601	785	1069	1539	2405	
4,0	130	147	167	192	222	261	310	375	463	587	766	1043	1502	2346	
3,9	127	143	163	187	217	254	303	366	452	572	747	1017	1464	2288	
3,8	123	139	159	182	211	248	295	357	440	557	728	991	1427	2229	
3,7	120	136	154	177	205	241	287	347	429	543	709	965	1389	2170	
3,6	117	132	150	172	200	235	279	338	417	528	690	939	1352	2112	
	3							4							
3,5	114	128	146	168	194	228	271	328	406	513	670	912	1314	2053	
3,4	110	125	142	163	189	222	264	319	394	499	651	886	1276	1994	
3,3	107	121	138	158	183	215	256	310	382	484	632	860	1239	1936	
3,2	104	117	133	153	178	209	248	300	371	469	613	834	1201	1877	
3,1	101	114	129	148	172	202	240	291	359	455	594	808	1164	1818	
3,0	97	110	125	144	167	196	233	282	348	440	575	782	1126	1760	
2,9	94	106	121	139	161	189	225	272	336	425	555	756	1089	1701	
2,8	91	103	117	134	155	182	217	263	324	411	536	730	1051	1642	
2,7	88	99	113	129	150	176	209	253	313	396	517	704	1014	1584	
2,6	84	95	108	125	144	169	202	244	301	381	498	678	976	1525	
2,5	81	92	104	120	139	163	194	235	290	367	479	652	939	1466	

Таблиця 1-37.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

           P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	267,28	258,82	250,36	241,90	233,43	224,97	216,51	208,05	199,58	191,12	182,66	174,20	165,74	157,27	
4,5	269,03	260,54	252,06	243,58	235,09	226,61	218,13	209,65	201,16	192,68	184,20	175,71	167,23	158,75	
4,4	270,88	262,37	253,87	245,37	236,86	228,36	219,85	211,35	202,84	194,34	185,84	177,33	168,83	160,32	
4,3	272,85	264,32	255,79	247,27	238,74	230,21	221,69	213,16	204,63	196,11	187,58	179,05	170,53	162,00	
4,2	274,94	266,39	257,84	249,29	240,74	232,19	223,64	215,09	206,54	197,99	189,44	180,89	172,34	163,79	
4,1	277,17	268,60	260,02	251,45	242,87	234,30	225,72	217,15	208,57	200,00	191,42	182,85	174,27	165,70	
4	279,55	270,94	262,34	253,74	245,14	236,54	227,94	219,34	210,74	202,14	193,54	184,94	176,34	167,74	
3,9	282,08	273,45	264,82	256,19	247,56	238,94	230,31	221,68	213,05	204,42	195,80	187,17	178,54	169,91	
3,8	284,77	276,12	267,46	258,80	250,15	241,49	232,83	224,18	215,52	206,86	198,21	189,55	180,89	172,24	
3,7	287,65	278,97	270,28	261,59	252,91	244,22	235,53	226,85	218,16	209,47	200,79	192,10	183,41	174,73	
3,6	290,73	282,01	273,29	264,58	255,86	247,14	238,42	229,70	220,98	212,26	203,55	194,83	186,11	177,39	
	3							4							
3,5	294,02	285,27	276,52	267,77	259,01	250,26	241,51	232,76	224,00	215,25	206,50	197,75	189,00	180,24	
3,4	297,55	288,76	279,97	271,18	262,39	253,61	244,82	236,03	227,24	218,46	209,67	200,88	192,09	183,30	
3,3	301,32	292,50	283,67	274,85	266,02	257,20	248,37	239,54	230,72	221,89	213,07	204,24	195,42	186,59	
3,2	305,38	296,51	287,65	278,78	269,92	261,05	252,18	243,32	234,45	225,59	216,72	207,86	198,99	190,12	
3,1	309,74	300,83	291,92	283,02	274,11	265,20	256,29	247,38	238,47	229,56	220,65	211,75	202,84	193,93	
3	314,44	305,48	296,53	287,57	278,62	269,67	260,71	251,76	242,80	233,85	224,89	215,94	206,99	198,03	
2,9	319,50	310,50	301,50	292,49	283,49	274,49	265,48	256,48	247,48	238,47	229,47	220,47	211,47	202,46	
2,8	324,98	315,92	306,87	297,81	288,76	279,70	270,65	261,59	252,53	243,48	234,42	225,37	216,31	207,26	
2,7	330,91	321,80	312,68	303,57	294,46	285,35	276,24	267,13	258,02	248,90	239,79	230,68	221,57	212,46	
2,6	337,35	328,17	319,00	309,83	300,66	291,49	282,31	273,14	263,97	254,80	245,63	236,45	227,28	218,11	
2,5	344,35	335,11	325,88	316,64	307,40	298,17	288,93	279,69	270,45	261,22	251,98	242,74	233,51	224,27	

Таблиця 1-38.1
ТИП 1-38	Одноповерховий житловий цегляний будинок з верандою	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		349,2 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
40,24 м	85,49 м2	1	3,5 м	0,47	299.0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Пито-ма вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 0,5 м, висота цоколя 0,5 м, земляні роботи (25,53 м3).
2. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі. 3. Підпідлогові канали з керамічної цегли (0,6 м3), підстилаючий бетонний шар.  	11,17	7,97	3,0	0,2	
Стіни	Стіни з порожнистої керамічної цегли товщ. 51 см, стовпи прямокутні з керамічної цегли неармовані, перемички збірні залізобетонні, димові труби цегляні.	21,38	-	-	-	
Перегородки	1. З гіпсових плит в 1 шар (50,0%);
2. З шлакобетонних плит товщ. 100 мм (50,0%). 	1,35	0,65	0,7	-	
Перекриття	Дерев’яний щитовий накат по балкам з черепним бруском.	11,91	-	-	-	
Підлога	Основа – підстилаючий бетонний шар по ущільненому щебенем ґрунту з покриттям:
1. дощате товщ. 28 мм  по лагам (88%); 
2. з плиток керамічних на цементному розчині (6%);
3. цементне товщиною 20 мм (6%). 	5,65	5,25	0,3	0,1	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по дерев’яному обрешетуванню, вогнезахист, слухові вікна, дерев’яні фронтони.	8,67	-	-	-	
Вікна 	Дерев’яні зі спареними та роздільними рамами, скління склом  товщ. 3 мм; балконні блоки, скління однокамерним склопакетом зі скла товщ. 4 мм (15,0 м2).	8,56	-	-	-	
Двері 	Дерев’яні глухі та зі склінням склом товщ. 3 мм (18,4 м2).  	4,41	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка вапняним розчином по каменю, бетону та дереву; вапняне та клейове фарбування; олійне фарбування підлог.	4,59	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка фасаду та цоколя цементно-вапняним розчином та фарбування дерев’яних поверхонь колером олійним.	0,18	-	-	-	
Ґанок	На три сходинки, цегляні стінки по бетонній підготовці та ущільненому щебенем ґрунту, бетонні набивні східці, стрічкові фундаменти.	1,91	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В.	2,4	-	-	-	

Таблиця 1-38.1 (продовження)
Водопровід та каналізація	1. Водопровід від зовнішніх мереж, труби сталеві водогазопровідні  оцинковані.
2. Каналізація. В зовнішню мережу, трубопроводи чавунні. Унітази та умивальники фаянсові; мийка чавунна.	6,26	2,86	3,4	-	
Опалення та
Вентиляція	1. Опалення. Від місцевого чавунного котла на твердому паливі, радіатори опалення чавунні, трубопроводи з неоцинкованих труб.
2. Вентиляція. Повітроводи з листової сталі, решітки жалюзійні сталеві.	7,76	7,56	0,2	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіофікація.
2. Телебачення. Антена телевізійна, підсилювач.	3,4	0,8	2,6	-	
Блискавкозахист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. 	0,4	-	-	-	
Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-23.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	3,2	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,3	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-38.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму
Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	11,17	11,64	9,16	13,52	10,67	
Стіни	21,38	26,15	20,59	22,23	17,54	
Перегородки	1,35	1,40	1,10	1,63	1,28	
Перекриття	11,91	8,34	13,13	9,69	15,29	
Підлога	5,65	3,96	6,22	4,59	7,25	
Дах і покрівля	8,67	6,07	9,56	7,06	11,13	
Вікна та балконні двері	8,56	10,47	8,24	8,90	7,02	
Двері 	4,41	4,27	6,71	2,66	4,19	
Оздоблення внутрішнє 	4,59	4,44	6,99	2,76	4,36	
Оздоблення зовнішнє	0,18	0,22	0,17	0,19	0,15	
Ґанок	1,91	1,99	1,57	2,31	1,83	
Інженерне обладнання	20,22	21,05	16,56	24,46	19,29	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-38.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

               P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	120	136	154	177	206	241	287	347	429	543	709	965	1390	2172	
4,5	118	133	151	173	201	236	281	340	420	531	694	944	1360	2125	
4,4	115	130	148	170	197	231	275	332	410	519	678	923	1330	2077	
4,3	112	127	144	166	192	226	268	325	401	508	663	902	1299	2030	
4,2	110	124	141	162	188	220	262	317	392	496	647	881	1269	1983	
4,1	107	121	138	158	183	215	256	310	382	484	632	860	1239	1936	
4,0	105	118	134	154	179	210	250	302	373	472	617	839	1209	1889	
3,9	102	115	131	150	174	205	243	295	364	460	601	818	1178	1841	
3,8	99	112	128	146	170	199	237	287	354	449	586	797	1148	1794	
3,7	97	109	124	143	165	194	231	279	345	437	570	776	1118	1747	
3,6	94	106	121	139	161	189	225	272	336	425	555	755	1088	1700	
	3							4							
3,5	91	103	118	135	156	184	219	264	326	413	540	734	1058	1652	
3,4	89	100	114	131	152	178	212	257	317	401	524	713	1027	1605	
3,3	86	97	111	127	148	173	206	249	308	390	509	692	997	1558	
3,2	84	94	107	123	143	168	200	242	298	378	493	671	967	1511	
3,1	81	91	104	119	139	163	194	234	289	366	478	650	937	1464	
3,0	78	89	101	116	134	157	187	227	280	354	462	630	906	1416	
2,9	76	86	97	112	130	152	181	219	270	342	447	609	876	1369	
2,8	73	83	94	108	125	147	175	212	261	330	432	588	846	1322	
2,7	71	80	91	104	121	142	169	204	252	319	416	567	816	1275	
2,6	68	77	87	100	116	136	162	196	242	307	401	546	786	1228	
2,5	65	74	84	96	112	131	156	189	233	295	385	525	755	1180	

Таблиця 1-38.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

               P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	466,97	446,04	425,10	404,16	383,23	362,29	341,35	320,41	299,48	278,54	257,60	236,67	215,73	194,79	
4,5	471,30	450,15	429,00	407,84	386,69	365,53	344,38	323,23	302,07	280,92	259,76	238,61	217,46	196,30	
4,4	475,87	454,49	433,11	411,73	390,35	368,97	347,59	326,21	304,83	283,45	262,06	240,68	219,30	197,92	
4,3	480,69	459,08	437,46	415,84	394,22	372,60	350,99	329,37	307,75	286,13	264,51	242,90	221,28	199,66	
4,2	485,79	463,92	442,06	420,19	398,32	376,46	354,59	332,72	310,86	288,99	267,12	245,26	223,39	201,52	
4,1	491,18	469,05	446,92	424,79	402,67	380,54	358,41	336,29	314,16	292,03	269,90	247,78	225,65	203,52	
4	496,88	474,48	452,08	429,67	407,27	384,87	362,47	340,07	317,67	295,27	272,87	250,47	228,07	205,67	
3,9	502,92	480,23	457,54	434,85	412,16	389,47	366,79	344,10	321,41	298,72	276,03	253,34	230,65	207,97	
3,8	509,32	486,33	463,34	440,35	417,36	394,37	371,37	348,38	325,39	302,40	279,41	256,42	233,43	210,43	
3,7	516,12	492,81	469,50	446,19	422,88	399,57	376,26	352,95	329,64	306,33	283,02	259,71	236,40	213,08	
3,6	523,35	499,70	476,06	452,41	428,76	405,11	381,47	357,82	334,17	310,52	286,88	263,23	239,58	215,93	
	3							4							
3,5	531,05	507,04	483,04	459,03	435,03	411,03	387,02	363,02	339,01	315,01	291,01	267,00	243,00	218,99	
3,4	539,24	514,86	490,48	466,10	441,72	417,34	392,96	368,58	344,20	319,81	295,43	271,05	246,67	222,29	
3,3	547,99	523,21	498,43	473,65	448,87	424,09	399,31	374,53	349,74	324,96	300,18	275,40	250,62	225,84	
3,2	557,35	532,14	506,94	481,73	456,52	431,32	406,11	380,90	355,70	330,49	305,29	280,08	254,87	229,67	
3,1	567,36	541,70	516,05	490,39	464,73	439,07	413,41	387,75	362,09	336,43	310,78	285,12	259,46	233,80	
3	578,11	551,96	525,82	499,68	473,54	447,40	421,26	395,12	368,98	342,83	316,69	290,55	264,41	238,27	
2,9	589,65	562,99	536,34	509,68	483,02	456,37	429,71	403,05	376,39	349,74	323,08	296,42	269,76	243,11	
2,8	602,09	574,88	547,67	520,46	493,25	466,04	438,83	411,62	384,41	357,20	329,99	302,78	275,57	248,36	
2,7	615,51	587,71	559,90	532,10	504,30	476,49	448,69	420,88	393,08	365,28	337,47	309,67	281,87	254,06	
2,6	630,04	601,59	573,15	544,71	516,26	487,82	459,38	430,93	402,49	374,05	345,60	317,16	288,72	260,27	
2,5	645,79	616,66	587,53	558,39	529,26	500,13	470,99	441,86	412,73	383,59	354,46	325,32	296,19	267,06	

Таблиця 1-39.1
ТИП 1-39	Одноповерховий двохквартирний житловий будинок з вапнякових пиляних блоків	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		271,71 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
74,96 м	287,07 м2	1	3,64 м	0,26 	1044,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Фундаменти – стрічкові бутові товщ. 50 см,  цоколь, вимощення – асфальтобетонне, по основі з цегляного щебеня , земляні роботи
2. Підпідлогові канали – стіни з цегли керамічної, плити покриття залізобетонні, підстилаючий бетонний шар	9,45	8,11	1,34	-	
Стіни	З крупних вапнякових блоків товщ. 49 см, стовпи цегляні неармовані, перемички збірні залізобетонні, димові труби цегляні	10,61	-	-	-	
Перегородки	1. Гіпсокартонні – в один шар по дерев’яному каркасі товщ. 78 мм (57%) 
2. З цегли керамічної товщ. 12 см, армовані (43%),	3,04	1,99	1,05		
Перекриття	Дерев’яне з щитовим накатом по дерев’яних балках з черепним бруском, утеплювач – мінераловатні плити, ходові дошки  	18,95	-	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухові вікна, ходові дошки, дерев’яні фронтони 	11,66	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, по бетонній та щебеневій основі (88%)
2. З керамічної однокольорової плитки на цементному розчині, по бетонній та щебеневій основі (12%)	7,68	6,82	0,86	-	
Вікна 	Зі спареними та роздільними рамами, скло товщ. 3 мм	3,24	-	-	-	
Двері 	Однополотні щитові, глухі та зі склінням візерунчастим склом	4,19	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином, вапняне фарбування всередині приміщень, просте фарбування клейове та колером олійним стін та підлог	5,80	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю, олійне фарбування дерев’яних поверхонь 	1,02	-	-	-	
Веранда та ґанок	1. Веранда - щитової конструкції, каркас з брусів, обшитий струганими дошками з одного боку, скління
2. Ґанок - сходи бетонні набивні, підстилаючий бетонний шар, покриття цементне товщ. 20 мм	2,25	2,10	0,15	-	
Інші роботи	1. Піч для приготування їжі цегляна, з топкою під вугілля,
2. Дверні антресольні блоки  	0,39	0,22	0,17	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,66	-	-	-	
Таблиця 1-39.1 (продовження)
Водопостачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з поліетиленових труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	6,70	1,61	5,09	-	
Опалення, гаряче водопостачання та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані
3. Вентиляція – природна припливно – витяжна, повітроводи, решітки	8,08	7,23	0,46	0,39	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіофікація
2. Телебачення	4,13	0,62	3,51	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,15	-	-	-	
Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-39.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-39.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму
Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	9,45	14,68	11,45	12,65	9,85	
Стіни	10,61	16,48	12,86	14,21	11,05	
Перегородки	3,04	1,99	3,10	1,26	1,95	
Перекриття	18,95	9,75	15,21	11,48	17,86	
Дах та покрівля	11,66	6,00	9,35	7,07	10,99	
Підлога	7,68	3,95	6,17	4,66	7,25	
Вікна	3,24	5,04	3,93	4,35	3,38	
Двері	4,19	2,73	4,27	1,72	2,68	
Оздоблення внутрішнє 	5,80	3,78	5,90	2,38	3,71	
Оздоблення зовнішнє	1,02	1,59	1,24	1,37	1,06	
Веранди, інші роботи	2,49	3,86	3,01	3,33	2,59	
Ґанки	0,15	0,21	0,16	0,24	0,19	
Інженерне обладнання	21,72	29,94	23,35	35,28	27,44	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-39.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

                P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	124	139	159	182	211	248	295	357	441	558	729	992	1428	2232	
4,5	121	136	155	178	207	243	289	349	431	546	713	970	1397	2183	
4,4	118	133	152	174	202	237	282	342	422	534	697	949	1366	2135	
4,3	115	130	148	170	198	232	276	334	412	522	681	927	1335	2086	
4,2	113	127	145	166	193	226	269	326	402	509	665	906	1304	2038	
4,1	110	124	141	162	188	221	263	318	393	497	650	884	1273	1989	
4,0	107	121	138	158	184	216	257	310	383	485	634	862	1242	1941	
3,9	105	118	135	154	179	210	250	303	374	473	618	841	1211	1892	
3,8	102	115	131	150	175	205	244	295	364	461	602	819	1180	1844	
3,7	99	112	128	147	170	199	237	287	355	449	586	798	1149	1795	
3,6	97	109	124	143	165	194	231	279	345	437	570	776	1118	1747	
	3							4							
3,5	94	106	121	139	161	189	225	272	335	425	554	755	1087	1698	
3,4	91	103	117	135	156	183	218	264	326	412	539	733	1056	1650	
3,3	89	100	114	131	152	178	212	256	316	400	523	712	1025	1601	
3,2	86	97	110	127	147	172	205	248	307	388	507	690	994	1552	
3,1	83	94	107	123	142	167	199	241	297	376	491	668	963	1504	
3,0	81	91	103	119	138	162	192	233	287	364	475	647	931	1455	
2,9	78	88	100	115	133	156	186	225	278	352	459	625	900	1407	
2,8	75	85	97	111	129	151	180	217	268	340	444	604	869	1358	
2,7	73	82	93	107	124	146	173	210	259	327	428	582	838	1310	
2,6	70	79	90	103	119	140	167	202	249	315	412	561	807	1261	
2,5	67	76	86	99	115	135	160	194	240	303	396	539	776	1213	

Таблиця 1-39.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

                P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	516,66	493,73	470,81	447,89	424,96	402,04	379,11	356,19	333,26	310,34	287,42	264,49	241,57	218,64	
4,5	520,91	497,79	474,66	451,54	428,41	405,29	382,17	359,04	335,92	312,79	289,67	266,55	243,42	220,30	
4,4	525,40	502,07	478,73	455,40	432,07	408,73	385,40	362,07	338,74	315,40	292,07	268,74	245,40	222,07	
4,3	530,14	506,59	483,04	459,49	435,94	412,38	388,83	365,28	341,73	318,18	294,63	271,08	247,52	223,97	
4,2	535,16	511,38	487,60	463,82	440,04	416,26	392,47	368,69	344,91	321,13	297,35	273,57	249,79	226,01	
4,1	540,47	516,44	492,42	468,40	444,38	420,36	396,34	372,32	348,30	324,28	300,26	276,24	252,22	228,20	
4	546,09	521,81	497,54	473,27	448,99	424,72	400,45	376,18	351,90	327,63	303,36	279,08	254,81	230,54	
3,9	552,05	527,51	502,97	478,43	453,89	429,36	404,82	380,28	355,74	331,20	306,67	282,13	257,59	233,05	
3,8	558,37	533,55	508,74	483,92	459,10	434,28	409,47	384,65	359,83	335,02	310,20	285,38	260,57	235,75	
3,7	565,09	539,98	514,87	489,75	464,64	439,53	414,42	389,31	364,20	339,09	313,98	288,87	263,75	238,64	
3,6	572,23	546,81	521,39	495,97	470,55	445,13	419,70	394,28	368,86	343,44	318,02	292,60	267,17	241,75	
	3							4							
3,5	579,84	554,09	528,34	502,59	476,84	451,09	425,34	399,60	373,85	348,10	322,35	296,60	270,85	245,10	
3,4	587,96	561,86	535,76	509,67	483,57	457,47	431,37	405,28	379,18	353,08	326,98	300,89	274,79	248,69	
3,3	596,62	570,16	543,69	517,23	490,76	464,29	437,83	411,36	384,90	358,43	331,96	305,50	279,03	252,57	
3,2	605,89	579,03	552,18	525,32	498,46	471,60	444,75	417,89	391,03	364,17	337,32	310,46	283,60	256,74	
3,1	615,82	588,54	561,27	534,00	506,72	479,45	452,17	424,90	397,62	370,35	343,07	315,80	288,53	261,25	
3	626,47	598,75	571,04	543,32	515,60	487,88	460,16	432,44	404,72	377,00	349,28	321,56	293,85	266,13	
2,9	637,93	609,74	581,54	553,35	525,15	496,96	468,76	440,57	412,37	384,18	355,99	327,79	299,60	271,40	
2,8	650,27	621,57	592,87	564,16	535,46	506,76	478,05	449,35	420,64	391,94	363,24	334,53	305,83	277,13	
2,7	663,60	634,35	605,10	575,85	546,60	517,35	488,10	458,85	429,60	400,35	371,10	341,85	312,60	283,35	
2,6	678,04	648,20	618,36	588,52	558,68	528,84	499,00	469,16	439,32	409,48	379,64	349,80	319,96	290,12	
2,5	693,70	663,22	632,75	602,27	571,79	541,32	510,84	480,37	449,89	419,42	388,94	358,46	327,99	297,51	

Таблиця 1-40.1
ТИП 1-40	Цегляний житловий будинок на рельєфі,
з гаражем в цокольному поверсі під частиною будинку	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		271,64 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів 
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
54,94 м	163,89 м2	1,31	3,62 м	0,335 	777,00 м3	
	Цокольний поверх                                    В тому числі:	
31,72 м	51,56 м2	1	2,5 м	0,615	129,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти та стіни підвалу  	1. Фундаменти – стрічкові бутові товщ. 50 см, цоколь і стіни з буту, гідроізоляція, земляні роботи,
2. Підпідлогові канали – підстилаючий бетонний шар, стінки з керамічної повнотілої цегли (1,46 м3), щити перекриття дерев'яні, 
3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі 	10,63	9,47	0,47	0,69	-	
Стіни	1. Зовнішні з керамічної одинарної порожнистої цегли товщ. 42 см  з уширеним швом, засипка керамзитом, перемички збірні залізобетонні, теплоізоляція стін гаража – мінераловатні плити (86%)
2. Внутрішні з цегли керамічної товщ. 38 см, димові труби – цегляні, перемички збірні залізобетонні (14%)	18,02	15,59	2,43	-	-	
Перегородки	1. З цегли керамічної повнотілої, товщ. 65 мм, армовані, підстилаючий бетонний шар (64,0%)
2. Гіпсокартонні, на дерев’яному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар (36,0%)	2,30	1,30	1,00			
Перекриття	Щитовий накат по дерев’яних балках, утеплювач -   мінераловатні прошивні мати, пароізоляція, підшивка стелі деревоволокнистими плитами,  листами сухої штукатурки 	22,51	-	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, покращене олійне фарбування (51,0%)
2. Дощаті товщ.28 мм, по перекриттю, пароізоляція, теплоізоляція – мінераловатні плити, покращене олійне фарбування (22,0%)
3. З керамічної плитки на цементному розчині, ущільнений бетонний шар (4,0%)
4. Цементні товщ. 20 мм, ущільнений бетонний шар (23,0%)	6,32	3,67	1,84	0,21	0,60	
Дах та покрівля	Крокви приставні з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, ходові дошки	8,93	-	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними та одинарними рамами, скло товщ. 3 мм, олійне фарбування	3,87	-	-	-	-	

Таблиця 1-40.1 (продовження)
Двері та ворота 	1. Двері щитові глухі та зі склінням візерунчастим склом, олійне фарбування
2. Ворота розпашні глухі утеплені з полотнами, обшитими струганими дошками  	4,50	3,76	0,74	-	-	
Сходи 	1. Дерев’яні внутрішньоквартирні з підшивкою дошками, олійне фарбування
2. Бетонні набивні по ущільненому бетонному шарі	0,35	0,26	0,09	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Штукатурка стін вапняним розчином, покращене вапняне та клейове фарбування стін, облицювання керамічними глазурованими плитками	5,14	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка декоративним розчином окремих частин фасаду	0,88	-	-	-	-	
Ґанок	Ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар, цементна стяжка товщ. 20мм з залізненням, цегляна кладка стінок, бетонні набивні сходинки 	0,20	-	-	-	-	
Козирок	Азбестоцементні хвилясті листи по дерев’яним приставним кроквам з пиломатеріалів	0,14	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Піч кухонна металева переносна з топкою під вугілля,
2. Решітка металева для витирання ніг, абонентський ящик, номерний знак будинку 	0,60	0,52	0,08	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	2,53	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – господарсько-питний від зовнішніх мереж,
2. Каналізація – в зовнішню мережу	2,83	0,78	2,05	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла на твердому паливі (КС – 2), труби сталеві водогазопровідні неоцинковані, 
2. Гаряче водопостачання – від баку гарячої води,
3. Вентиляція - природна, повітроводи з оцинкованої сталі	5,26	4,65	0,31	0,30	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіофікація,
2. Телебачення	4,80	0,45	4,35	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	0,19	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-40.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-40.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
 H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	153	173	197	226	262	308	366	443	547	693	905	1231	1773	2771	
4,5	150	169	193	221	257	301	358	434	535	678	885	1205	1735	2711	
4,4	147	166	188	216	251	294	350	424	524	663	865	1178	1696	2650	
4,3	143	162	184	211	245	288	342	414	512	648	846	1151	1658	2590	
4,2	140	158	180	207	240	281	335	405	500	632	826	1124	1619	2530	
4,1	137	154	176	202	234	274	327	395	488	617	806	1098	1581	2470	
4,0	133	151	171	197	228	268	319	386	476	602	787	1071	1542	2409	
3,9	130	147	167	192	222	261	311	376	464	587	767	1044	1503	2349	
3,8	127	143	163	187	217	254	303	366	452	572	747	1017	1465	2289	
3,7	123	139	158	182	211	248	295	357	440	557	728	991	1426	2229	
3,6	120	136	154	177	205	241	287	347	428	542	708	964	1388	2168	
	3							4							
3,5	117	132	150	172	200	234	279	337	416	527	688	937	1349	2108	
3,4	113	128	146	167	194	228	271	328	405	512	669	910	1311	2048	
3,3	110	124	141	162	188	221	263	318	393	497	649	883	1272	1988	
3,2	107	120	137	157	182	214	255	308	381	482	629	857	1234	1928	
3,1	103	117	133	152	177	207	247	299	369	467	610	830	1195	1867	
3,0	100	113	129	148	171	201	239	289	357	452	590	803	1157	1807	
2,9	97	109	124	143	165	194	231	279	345	437	570	776	1118	1747	
2,8	93	105	120	138	160	187	223	270	333	422	551	750	1079	1687	
2,7	90	102	116	133	154	181	215	260	321	407	531	723	1041	1626	
2,6	87	98	111	128	148	174	207	251	309	392	511	696	1002	1566	
2,5	83	94	107	123	143	167	199	241	297	376	492	669	964	1506	

Таблиця 1-40.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	10,63	15,04	11,39	13,27	9,95	
Стіни	18,02	25,50	19,31	22,50	16,87	
Перегородки	2,30	1,76	2,69	1,14	1,71	
Перекриття	22,51	13,49	20,42	16,26	24,38	
Підлога	6,32	3,78	5,73	4,56	6,85	
Дах та покрівля	8,93	5,35	8,10	6,45	9,67	
Вікна	3,87	5,47	4,14	4,83	3,62	
Двері та ворота	4,50	3,46	5,24	2,24	3,35	
Сходи	0,35	0,27	0,40	0,17	0,26	
Оздоблення внутрішнє 	5,14	3,94	5,97	2,55	3,82	
Оздоблення зовнішнє	0,88	1,25	0,95	1,09	0,82	
Ґанок, козирок	0,34	0,42	0,32	0,50	0,38	
Інші роботи	0,60	0,75	0,57	0,91	0,68	
Інженерне обладнання	15,61	19,52	14,77	23,53	17,64	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-40.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

            P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	442,56	423,77	404,98	386,19	367,40	348,61	329,82	311,03	292,24	273,45	254,66	235,87	217,08	198,29	
4,5	445,42	426,51	407,61	388,70	369,79	350,88	331,98	313,07	294,16	275,26	256,35	237,44	218,54	199,63	
4,4	448,46	429,43	410,40	391,37	372,34	353,31	334,28	315,25	296,22	277,19	258,16	239,13	220,10	201,07	
4,3	451,68	432,52	413,36	394,20	375,04	355,89	336,73	317,57	298,41	279,26	260,10	240,94	221,78	202,63	
4,2	455,09	435,80	416,51	397,22	377,92	358,63	339,34	320,05	300,76	281,46	262,17	242,88	223,59	204,30	
4,1	458,72	439,29	419,86	400,42	380,99	361,56	342,12	322,69	303,26	283,83	264,39	244,96	225,53	206,09	
4	462,58	443,00	423,42	403,84	384,25	364,67	345,09	325,51	305,93	286,35	266,77	247,19	227,61	208,03	
3,9	466,68	446,94	427,21	407,47	387,73	368,00	348,26	328,53	308,79	289,05	269,32	249,58	229,84	210,11	
3,8	471,05	451,15	431,25	411,35	391,45	371,55	351,65	331,75	311,85	291,95	272,05	252,15	232,25	212,35	
3,7	475,70	455,62	435,55	415,48	395,41	375,33	355,26	335,19	315,12	295,04	274,97	254,90	234,83	214,76	
3,6	480,66	460,40	440,15	419,89	399,64	379,39	359,13	338,88	318,62	298,37	278,11	257,86	237,60	217,35	
	3							4							
3,5	485,96	465,51	445,06	424,61	404,17	383,72	363,27	342,83	322,38	301,93	281,49	261,04	240,59	220,14	
3,4	491,62	470,97	450,32	429,67	409,02	388,36	367,71	347,06	326,41	305,76	285,11	264,46	243,81	223,16	
3,3	497,68	476,81	455,95	435,08	414,21	393,35	372,48	351,61	330,75	309,88	289,01	268,14	247,28	226,41	
3,2	504,18	483,08	461,99	440,89	419,79	398,70	377,60	356,50	335,41	314,31	293,21	272,12	251,02	229,92	
3,1	511,16	489,82	468,48	447,13	425,79	404,45	383,11	361,77	340,43	319,09	297,75	276,40	255,06	233,72	
3	518,66	497,06	475,46	453,86	432,25	410,65	389,05	367,45	345,85	324,24	302,64	281,04	259,44	237,84	
2,9	526,75	504,87	482,99	461,11	439,23	417,34	395,46	373,58	351,70	329,82	307,94	286,06	264,18	242,30	
2,8	535,48	513,30	491,12	468,94	446,76	424,58	402,40	380,22	358,04	335,86	313,68	291,50	269,32	247,14	
2,7	544,92	522,42	499,92	477,42	454,92	432,42	409,92	387,42	364,92	342,42	319,92	297,42	274,92	252,41	
2,6	555,16	532,32	509,47	486,63	463,78	440,93	418,09	395,24	372,39	349,55	326,70	303,86	281,01	258,16	
2,5	566,30	543,08	519,86	496,64	473,42	450,20	426,98	403,76	380,54	357,32	334,11	310,89	287,67	264,45	

Таблиця 1-41.1
ТИП 1-41	Цегляний житловий будинок з гаражем, на рельєфі, з цокольним поверхом під частиною будинку	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		276,00 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
53,44 м	153,6 м2	1,32	3,47 м	0,35	704,0 м3	
	Цокольний поверх                             В тому числі:	
30,28 м	49,58 м2	1	2,65 м	0,61	131,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти – стрічкові бутові (80%), стіни з буту (20%), цоколь висотою від 0,45 м до 1,6 м, гідроізоляція, земляні роботи
2. Підпідлогові канали – з цегли керамічної повнотілої, перекриття – плоскі залізобетонні плити
3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі 	13,21	10,7	0,94	1,57	
Стіни	1. З керамічної порожнистої цегли товщ. 42 см з уширеним швом товщ. 5 см з засипкою керамзитовим гравієм, стовпи прямокутні неармовані , перемички збірні залізобетонні, теплоізоляція (59%)
2. З керамічної порожнистої  цегли товщ. 25 см, перемички збірні залізобетонні, димові труби з цегли керамічної повнотілої (41%)	18,51	10,0	8,51	-	
Перегородки	1. Гіпсокартонні на дерев’яному каркасі (39%).
2. З цегли керамічної повнотілої неутеплені (42%)
3. З цегли керамічної повнотілої армовані, утеплення – плити мінераловатні (19%)	2,48	1,07	0,71	0,70	
Перекриття	Дерев’яні балки з щитовим накатом, утеплення – мінераловатні плити, ходові дошки	18,77	-	-	-	
Підлога	1. Дощата з дощок товщ. 28 мм, по лагам на цегляних стовпчиках, тепло – звукоізоляція, пароізоляція, покращене фарбування (73%)
2. З керамічної однокольорової плитки на цементному розчині, ущільнений підстилаючий шар з бетону (3%)
3. Цементна товщ. 20 мм по ущільненому бетонному шарі (24%) 	6,76	6,25	0,18	0,33	
Дах	Крокви з пиломатеріалів, покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, ходові дошки 	8,28	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними (63%) та одинарними рамами (37%), скло товщ. 3 мм, покращене фарбування 	4,86	-	-	-	

Таблиця 1-41.1 (продовження)
Двері та ворота 	1. Двері – щитові глухі  та зі склінням візерунковим склом, покращене фарбування
2. Ворота – розпашні утеплені з полотнами обшитими струганими дошками	4,59	3,74	0,85	-	
Сходи	1. Внутрішньоквартирні дерев’яні з підшивкою дошками, масляне фарбування
2. В гаражі – бетонні набивні, ущільнений бетонний шар	0,30	0,20	0,10	-	
Ґанок	Покриття цементне товщ. 20 мм з залізненням по підстилаючому бетонному шару, сходи бетонні набивні, стінки – з цегли керамічної, крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по решетуванню 	0,53	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка стін та укосів вапняним розчином; фарбування стін: покращене клейове, вапняне та олійне; облицювання керамічними глазурованими плитками  	4,97	-	-	-	
Інші роботи	1. Піч кухонна металева, комплект пічних приладів, металевий лист по азбестовій прокладці
2. Абонементний ящик, номерний знак, решітка для витирання ніг	0,60	0,50	0,10	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 0,4кВ	2,47	-	-	-	
Водопостачання та каналізація	1. Водопровід  господарсько – питна вода від зовнішньої мережі
2. Каналізація – в зовнішню мережу, унітаз та умивальник фаянсові, мийка чавунна	2,96	1,00	1,96	-	
Опалення  та гаряче водопостачання 	1. Опалення – від котла сталевого з покращеною теплоізоляцією КС–2
2. Гаряче водопостачання – від водонагрівача, трубопроводи зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб	5,25	4,86	0,39		
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо – від зовнішніх мереж;
2. Телебачення – від зовнішніх мереж, антена основна та додаткова, підсилювачі	5,15	0,42	4,73		
Блискавкозахист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі 	0,31	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-41.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-41.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

      P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	158	179	203	233	270	317	378	457	564	714	933	1269	1828	2856	
4,5	155	175	199	228	265	310	369	447	552	699	912	1242	1788	2794	
4,4	151	171	194	223	259	304	361	437	540	683	892	1214	1749	2732	
4,3	148	167	190	218	253	297	353	427	527	667	872	1187	1709	2670	
4,2	144	163	185	213	247	290	345	417	515	652	852	1159	1669	2608	
4,1	141	159	181	208	241	283	337	407	503	636	831	1131	1629	2546	
4,0	138	155	177	203	235	276	328	397	491	621	811	1104	1590	2484	
3,9	134	151	172	198	229	269	320	387	478	605	791	1076	1550	2422	
3,8	131	147	168	193	223	262	312	378	466	590	770	1049	1510	2360	
3,7	127	144	163	188	218	255	304	368	454	574	750	1021	1470	2297	
3,6	124	140	159	182	212	248	296	358	442	559	730	993	1431	2235	
	3							4							
3,5	120	136	155	177	206	241	287	348	429	543	710	966	1391	2173	
3,4	117	132	150	172	200	235	279	338	417	528	689	938	1351	2111	
3,3	113	128	146	167	194	228	271	328	405	512	669	911	1311	2049	
3,2	110	124	141	162	188	221	263	318	392	497	649	883	1272	1987	
3,1	107	120	137	157	182	214	255	308	380	481	629	855	1232	1925	
3,0	103	116	132	152	176	207	246	298	368	466	608	828	1192	1863	
2,9	100	113	128	147	170	200	238	288	356	450	588	800	1152	1801	
2,8	96	109	124	142	165	193	230	278	343	435	568	773	1113	1739	
2,7	93	105	119	137	159	186	222	268	331	419	547	745	1073	1676	
2,6	89	101	115	132	153	179	213	258	319	404	527	718	1033	1614	
2,5	86	97	110	127	147	172	205	248	307	388	507	690	993	1552	

Таблиця 1-41.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	13,20	18,01	14,14	15,89	12,36	
Стіни	18,51	25,26	19,84	22,28	17,34	
Перегородки	2,48	2,87	2,25	3,45	2,70	
Перекриття	18,77	10,77	16,92	12,99	20,21	
Підлога	6,76	3,88	6,10	4,68	7,29	
Дах та покрівля	8,28	4,76	7,47	5,73	8,92	
Вікна	4,86	6,63	5,21	5,85	4,55	
Двері та ворота	4,59	3,68	5,78	2,38	3,70	
Сходи	0,32	0,26	0,40	0,16	0,26	
Оздоблення внутрішнє 	4,97	3,98	6,26	2,58	4,00	
Ґанок	0,53	0,61	0,48	0,74	0,57	
Інші роботи	0,60	0,65	0,51	0,79	0,61	
Інженерне обладнання	16,13	18,64	14,64	22,48	17,49	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-41.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

                P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	453,75	433,33	412,92	392,50	372,08	351,66	331,25	310,83	290,41	269,99	249,58	229,16	208,74	188,32	
4,5	456,76	436,21	415,66	395,11	374,56	354,02	333,47	312,92	292,37	271,82	251,27	230,72	210,17	189,63	
4,4	459,94	439,26	418,57	397,88	377,20	356,51	335,83	315,14	294,45	273,77	253,08	232,40	211,71	191,02	
4,3	463,31	442,48	421,65	400,82	379,99	359,16	338,33	317,50	296,67	275,84	255,01	234,18	213,35	192,52	
4,2	466,87	445,89	424,91	403,93	382,95	361,97	340,99	320,01	299,03	278,05	257,07	236,09	215,11	194,13	
4,1	470,65	449,51	428,37	407,23	386,10	364,96	343,82	322,68	301,55	280,41	259,27	238,13	217,00	195,86	
4	474,65	453,35	432,04	410,74	389,44	368,14	346,83	325,53	304,23	282,92	261,62	240,32	219,01	197,71	
3,9	478,90	457,42	435,95	414,47	392,99	371,51	350,04	328,56	307,08	285,61	264,13	242,65	221,17	199,70	
3,8	483,42	461,75	440,09	418,43	396,77	375,11	353,45	331,79	310,13	288,47	266,81	245,15	223,49	201,83	
3,7	488,22	466,36	444,51	422,66	400,80	378,95	357,10	335,24	313,39	291,53	269,68	247,83	225,97	204,12	
3,6	493,33	471,27	449,21	427,16	405,10	383,04	360,98	338,93	316,87	294,81	272,75	250,70	228,64	206,58	
	3							4							
3,5	498,78	476,50	454,23	431,96	409,69	387,41	365,14	342,87	320,59	298,32	276,05	253,77	231,50	209,23	
3,4	504,59	482,09	459,59	437,09	414,59	392,09	369,59	347,08	324,58	302,08	279,58	257,08	234,58	212,08	
3,3	510,81	488,07	465,32	442,58	419,84	397,09	374,35	351,61	328,86	306,12	283,38	260,63	237,89	215,15	
3,2	517,46	494,46	471,46	448,46	425,46	402,46	379,46	356,46	333,46	310,46	287,46	264,46	241,46	218,46	
3,1	524,60	501,32	478,05	454,77	431,50	408,23	384,95	361,68	338,40	315,13	291,85	268,58	245,31	222,03	
3	532,26	508,69	485,13	461,56	437,99	414,43	390,86	367,30	343,73	320,16	296,60	273,03	249,46	225,90	
2,9	540,50	516,62	492,75	468,87	444,99	421,11	397,23	373,35	349,48	325,60	301,72	277,84	253,96	230,08	
2,8	549,39	525,18	500,97	476,75	452,54	428,33	404,12	379,90	355,69	331,48	307,26	283,05	258,84	234,63	
2,7	559,00	534,43	509,85	485,28	460,71	436,14	411,57	386,99	362,42	337,85	313,28	288,71	264,13	239,56	
2,6	569,40	544,45	519,49	494,53	469,57	444,61	419,65	394,69	369,73	344,77	319,82	294,86	269,90	244,94	
2,5	580,71	555,33	529,95	504,58	479,20	453,82	428,45	403,07	377,69	352,32	326,94	301,56	276,19	250,81	

Таблиця 1-42.1
ТИП 1-42	Цегляний житловий будинок з мансардою та підвалом під частиною будинку 	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		308,25грн	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
37,36 м	87,0 м2	1,79	3,07 м	0,43	478,0 м3	
	Мансарда                                              В тому числі:	
30,9 м	45,51 м2	1	2,64 м	0,681	120,0 м3	
Підвал	
19,4 м	23,52 м2	1	2,35 м	0,821	55,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 60 см, глибина заклад. 0,5 м, земляні роботи
2. Цоколь з буту, товщ. 50 см, висота цоколя – 0,5 м
3. Стіни підвалу з буту товщ. 60 см, глибина заклад. 2,25 м, гідроізоляція
4. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі 	11,07	3,07	2,23	4,9	0,87	
Стіни	1. Зовнішні – з керамічної порожнистої цегли товщ. 42 см, з уширеним швом з керамзиту товщ. 5 см, перемички збірні залізобетонні (76%)
2. Внутрішні стіни, стовпи та димові труби  – з керамічної повнотілої цегли (12%)
3. Дерев’яні каркасні товщ. 14 см, обшиті з двох сторін дошками, утеплення – мінераловатні плити (12%).	20,71	17,12	2,31	1,28	-	
Перегородки	1. Дерев’яні каркасні, обшиті гіпсокартонними листами в один шар (54%);
2. З шлакобетонних плит, товщ. 90 мм (46%);	2,06	1,02	1,04	-	-	
Перекриття	1. Над підвалом - монолітне залізобетонне (11%)
2. Над 1 поверхом та горищне - дерев’яні балки з черепними брусками, щитовий накат, утеплювач - мінераловатні плити (89%).	12,19	0,41	11,78	-	-	
Підлоги	1. Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, масляне фарбування, підстилаючий щебеневий шар (42%)
2. Дощаті, по лагах по плитах перекриття, масляне фарбування, тепло- і звукоізоляція – мінераловатні плити (40%)
3. Цементні, по підстилаючих щебеневому та бетонному шарі (14%)
4. З керамічної плитки по підстилаючих щебеневому та бетонному шарі (4%)	5,86	2,87	2,41	0,35	0,23	

Таблиця 1-42.1 (продовження)
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню з брусків. 	6,88	-	-	-	-	
Вікна 	З заповненням однокамерними склопакетами, скло товщ. 4 мм, масляне фарбування.	7,72	-	-	-	-	
Двері 	Щитові однополотні та двополотні глухі та зі склінням, масляне фарбування.	4,72	-	-	-	-	
Балкон 	Дерев’яні конструкції, масляне фарбування. 	1,19	-	-	-	-	
Сходи	1. Бетонні набивні з залізненням, бетонний шар по щебеневій основі
2. Внутрішньоквартирні - дерев’яні з підшивкою струганими дошками.	1,28	0,18	1,1	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена та проста штукатурка, покращене фарбування клейове, вапняне та колером олійним	4,56	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Штукатурка фасадів високоякісна, декоративні вставки з керамічної плитки 	1,58	-	-	-	-	
Ґанок з терасою	Підстилаючий бетонний шар, цементне покриття, бетонні набивні сходи, дощате огородження тераси, масляне фарбування.	1,04	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Вбудовані шафи та антресолі - з деревноволокнистих та деревностружкових плит.
2. Плита кухонна цегляна з топкою під вугілля, бетонна основа, прилади для плити.
3. Будка для розширювального бака: каркасні стіни з обшивкою струганими дошками, суцільний настил з дощок, теплоізоляційні мінераловатні плити. 
4. Ящики для квітів тощо.	2,42	1,09	0,38	0,69	0,26	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	1,66	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 50 мм; арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація - в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка чавунна	4,41	1,31	3,1	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення - від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані; арматура
2. Гаряче водопостачання – від котла, сталеві водогазопровідні оцинковані труби; арматура, розширювальний бак
3. Вентиляція – припливно–витяжна природна, повітроводи з оцинкованої сталі, решітки.	8,77	6,94	1,54	0,29	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Телефонізація;
2. Радіофікація;
3. Телебачення.	1,63	0,18	0,5	0,95	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. 	0,25	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-42.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-42.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, стіни підвалу, цоколь	11,07	14,05	11,09	12,78	10,13	
Стіни 	20,71	26,27	20,75	23,91	18,95	
Перегородки 	2,06	1,96	1,55	2,44	1,92	
Перекриття 	12,19	7,11	11,23	8,85	14,02	
Підлоги  	5,86	3,42	5,39	4,25	6,74	
Дах і покрівля	6,88	4,01	6,34	4,99	7,92	
Вікна та балконні двері	7,72	9,79	7,73	8,91	7,07	
Двері 	4,72	4,90	7,74	3,27	5,18	
Балкон 	1,19	1,13	0,89	1,41	1,12	
Сходи	1,28	1,33	2,10	0,89	1,40	
Оздоблення внутрішнє	4,56	4,74	7,48	3,15	5,00	
Оздоблення зовнішнє	1,58	2,01	1,59	1,83	1,45	
Ґанок з терасою.	1,04	0,99	0,78	1,23	0,98	
Інші роботи 	2,42	2,39	2,79	2,32	2,45	
Інженерне обладнання	16,72	15,90	12,55	19,77	15,67	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-42.2

Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	183	207	235	270	314	368	438	530	654	828	1081	1472	2119	3311	
4,5	179	202	230	264	307	360	428	518	640	810	1058	1440	2073	3239	
4,4	175	198	225	259	300	352	419	507	626	792	1034	1408	2027	3167	
4,3	171	193	220	253	293	344	409	495	611	774	1011	1376	1981	3095	
4,2	167	189	215	247	286	336	400	484	597	756	987	1344	1935	3023	
4,1	163	184	210	241	279	328	390	472	583	738	964	1312	1889	2951	
4,0	159	180	205	235	273	320	381	461	569	720	940	1280	1843	2879	
3,9	155	175	200	229	266	312	371	449	555	702	917	1248	1797	2807	
3,8	151	171	195	223	259	304	362	438	540	684	893	1216	1751	2735	
3,7	147	166	189	217	252	296	352	426	526	666	870	1184	1705	2663	
3,6	143	162	184	212	245	288	343	415	512	648	846	1152	1659	2592	
	3							4							
3,5	139	157	179	206	239	280	333	403	498	630	823	1120	1612	2520	
3,4	136	153	174	200	232	272	324	392	483	612	799	1088	1566	2448	
3,3	132	148	169	194	225	264	314	380	469	594	776	1056	1520	2376	
3,2	128	144	164	188	218	256	305	369	455	576	752	1024	1474	2304	
3,1	124	139	159	182	211	248	295	357	441	558	729	992	1428	2232	
3,0	120	135	154	176	204	240	286	346	427	540	705	960	1382	2160	
2,9	116	130	148	170	198	232	276	334	412	522	682	928	1336	2088	
2,8	112	126	143	165	191	224	267	322	398	504	658	896	1290	2016	
2,7	108	121	138	159	184	216	257	311	384	486	635	864	1244	1944	
2,6	104	117	133	153	177	208	247	299	370	468	611	832	1198	1872	
2,5	100	112	128	147	170	200	238	288	355	450	588	800	1152	1800	

Таблиця 1-42.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

   P/S	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
H	1							2							
4,6	446,50	426,41	406,33	386,24	366,15	346,07	325,98	305,89	285,81	265,72	245,63	225,55	205,46	185,37	
4,5	448,49	428,29	408,08	387,88	367,67	347,47	327,26	307,05	286,85	266,64	246,44	226,23	206,03	185,82	
4,4	450,63	430,30	409,97	389,64	369,31	348,98	328,65	308,32	287,99	267,66	247,33	227,00	206,67	186,34	
4,3	452,92	432,46	412,00	391,54	371,08	350,62	330,16	309,70	289,24	268,78	248,32	227,86	207,40	186,94	
4,2	455,38	434,78	414,19	393,59	372,99	352,40	331,80	311,20	290,61	270,01	249,41	228,82	208,22	187,62	
4,1	458,01	437,27	416,53	395,79	375,05	354,31	333,57	312,84	292,10	271,36	250,62	229,88	209,14	188,40	
4	460,83	439,94	419,06	398,17	377,28	356,39	335,50	314,61	293,72	272,83	251,94	231,05	210,16	189,27	
3,9	463,86	442,81	421,77	400,72	379,67	358,62	337,58	316,53	295,48	274,44	253,39	232,34	211,29	190,25	
3,8	467,11	445,90	424,68	403,47	382,26	361,04	339,83	318,62	297,40	276,19	254,98	233,76	212,55	191,34	
3,7	470,60	449,21	427,82	406,43	385,04	363,65	342,27	320,88	299,49	278,10	256,71	235,32	213,93	192,55	
3,6	474,34	452,77	431,20	409,62	388,05	366,48	344,90	323,33	301,76	280,18	258,61	237,04	215,46	193,89	
	3							4							
3,5	478,37	456,60	434,83	413,06	391,29	369,53	347,76	325,99	304,22	282,45	260,68	238,91	217,14	195,38	
3,4	482,70	460,73	438,75	416,77	394,80	372,82	350,85	328,87	306,90	284,92	262,94	240,97	218,99	197,02	
3,3	487,37	465,17	442,98	420,78	398,59	376,39	354,20	332,00	309,81	287,61	265,42	243,22	221,03	198,83	
3,2	492,40	469,97	447,54	425,11	402,68	380,26	357,83	335,40	312,97	290,54	268,11	245,69	223,26	200,83	
3,1	497,83	475,15	452,47	429,80	407,12	384,44	361,77	339,09	316,42	293,74	271,06	248,39	225,71	203,03	
3	503,70	480,76	457,81	434,87	411,93	388,99	366,05	343,11	320,17	297,23	274,28	251,34	228,40	205,46	
2,9	510,05	486,83	463,60	440,38	417,15	393,93	370,71	347,48	324,26	301,03	277,81	254,59	231,36	208,14	
2,8	516,94	493,42	469,89	446,36	422,83	399,31	375,78	352,25	328,73	305,20	281,67	258,14	234,62	211,09	
2,7	524,43	500,58	476,73	452,87	429,02	405,17	381,32	357,46	333,61	309,76	285,90	262,05	238,20	214,34	
2,6	532,59	508,39	484,18	459,98	435,77	411,57	387,37	363,16	338,96	314,76	290,55	266,35	242,14	217,94	
2,5	541,49	516,91	492,33	467,74	443,16	418,58	394,00	369,41	344,83	320,25	295,67	271,08	246,50	221,92	

Таблиця 1-43.1
ТИП 1-43	Садибний будинок з мансардним поверхом і підвалом під частиною будинку
(підвищеної комфортності)	Вартість  1 м3   на 01.01.2003	
		292,29грн	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
55,64 м	178,58 м2	1,79	2,9 м	0,31	928,0 м3	
	Підвал                                                В тому числі:	
35,2 м	54,78 м2	1	2,4 м	0,64	131,0 м3	
Мансарда	
37,32 м	86,29 м2	1	2,8 м	0,43	242,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Фундаменти стрічкові та стовпи – бутові товщ. 50 см (39%), вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі; цоколь висотою 0,45 м;
2. Стіни підвалу – бутобетонні товщ. 50 см (51%), цегляні товщ. 25 см (10%), заглиблення 2,15м
3. Підпідлогові канали – цегляні (2,23 м3), перекриття – залізобетонні плити та дерев’яні щити 	11,67	4,72	6,29	0,66	
Стіни	1. Зовнішні з керамічної порожнистої цегли, товщ. 51 см, перемички збірні залізобетонні (82%), 
2. Внутрішні з цегли керамічної товщ. 25 см, цегляні димові труби, перемички збірні залізобетонні (18%) 	23,95	19,63	4,32	-	
Перекриття	1.- Міжповерхове – залізобетонні багатопустотні панелі, утеплення – плитами з легкого бетону (80%).
2.- Над цокольним поверхом – залізобетонні багатопустотні панелі (20%);	5,40	4,41	0,99	-	
Перегородки	1. З цегли керамічної товщ. 120 мм неармовані, по бетонній основі (75%);
2. З цегли керамічної товщ. 65 мм армовані, по бетонній основі (25%).	1,63	1,5	0,13	-	
Підлоги	1. Цементні товщ. 30 мм по бетонній основі (15%)
2. Дощаті товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках (54%)
3. З керамічної плитки багатоколірної по підстилаючому бетонному шарі (31%) 	6,36	0,52	4,08	1,76	
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, слухове вікно	7,43	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними та роздільними рамами, блоки балконні, скло товщ. 3 мм	2,35	-	-	-	
Двері 	Зовнішні однополотні важкоспалимі з обшивкою полотна азбестовим картоном і захистом оцинкованою сталлю, внутрішні щитові однополотні, глухі	5,9	-	-	-	

Таблиця 1-43.1(продовження)
Сходи та ґанок	1. Сходи – дерев’яні з підшивкою струганими дошками;
2. Ґанок – бетонні набивні ступені, цегляні стінки	1,81	1,31	0,5	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином, високоякісне фарбування колером олійним стін, вікон та дверей 	6,62	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка цементно–вапняним розчином по каменю	0,21	-	-	-	
Веранда	Обшивка стін дошками, скління віконних рам.	2,46	-	-	-	
Інші роботи	1. Підставка під бак – каркас з брусків, вогнезахист;
2. Шафи та антресолі;
3. Пандус – асфальтобетонний по щебеневій основі. 	0,68	0,03	0,6	0,05	
Сауна	Каркас з брусків, обшивка стін дошками з утепленням та пароізоляцією, поміст та лавки, піч чавунна з топкою під вугілля, піч – кам’янка  	2,76	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,91	-	-	-	
Водопостачання та каналізація	1. Водопровід - господарсько–питний від зовнішньої мережі
2. Каналізація - з поліетиленових труб, в зовнішні мережі, сантехприлади 	5,64	1,10	4,54	-	
Опалення, гаряче водопостачання та вентиляція	1. Опалення – від котла на твердому паливі  (КС – ТГВ – 20), радіатори чавунні
2. Гаряче водопостачання. Трубопроводи зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб
3. Вентиляція – жалюзійні решітки та зонти над вентиляційними каналами. 	7,30	6,50	0,63	0,17	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо – від зовнішніх мереж;
2. Телебачення – від зовнішніх мереж, антена основна та додаткова, підсилювачі	4,68	0,42	4,26	-	
Блискавкозахист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі, захист кабеля.	0,24	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-43.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-43.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	198	224	254	292	339	398	473	573	707	895	1169	1590	2290	3579	
4,5	194	219	249	286	331	389	463	560	692	875	1143	1556	2240	3501	
4,4	190	214	243	279	324	380	453	548	676	856	1118	1521	2191	3423	
4,3	185	209	238	273	317	372	442	535	661	836	1092	1487	2141	3345	
4,2	181	204	232	267	309	363	432	523	645	817	1067	1452	2091	3267	
4,1	177	199	227	260	302	354	422	510	630	797	1041	1418	2041	3190	
4,0	172	194	221	254	295	346	411	498	615	778	1016	1383	1992	3112	
3,9	168	190	216	248	287	337	401	485	599	758	991	1348	1942	3034	
3,8	164	185	210	241	280	328	391	473	584	739	965	1314	1892	2956	
3,7	159	180	205	235	273	320	381	461	569	720	940	1279	1842	2878	
3,6	155	175	199	229	265	311	370	448	553	700	914	1245	1792	2801	
	3							4							
3,5	151	170	194	222	258	303	360	436	538	681	889	1210	1743	2723	
3,4	146	165	188	216	250	294	350	423	522	661	864	1176	1693	2645	
3,3	142	160	183	210	243	285	339	411	507	642	838	1141	1643	2567	
3,2	138	156	177	203	236	277	329	398	492	622	813	1106	1593	2489	
3,1	134	151	171	197	228	268	319	386	476	603	787	1072	1543	2412	
3,0	129	146	166	191	221	259	309	373	461	583	762	1037	1494	2334	
2,9	125	141	160	184	214	251	298	361	446	564	737	1003	1444	2256	
2,8	121	136	155	178	206	242	288	349	430	545	711	968	1394	2178	
2,7	116	131	149	171	199	233	278	336	415	525	686	934	1344	2100	
2,6	112	126	144	165	191	225	267	324	400	506	660	899	1294	2023	
2,5	108	122	138	159	184	216	257	311	384	486	635	864	1245	1945	

Таблиця 1-43.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	11,67	15,96	13,07	14,67	12,26	
Стіни	23,95	32,74	26,82	30,11	25,15	
Перекриття	5,40	2,33	3,82	2,93	4,89	
Дах та покрівля	7,43	3,20	5,24	4,02	6,72	
Перегородки	1,63	1,40	2,30	0,94	1,58	
Підлога	6,37	2,74	4,49	3,45	5,76	
Вікна	2,35	3,21	2,63	2,96	2,47	
Двері	5,90	5,08	8,31	3,41	5,71	
Сходи	1,31	1,12	1,84	0,76	1,26	
Оздоблення внутрішнє 	6,62	5,70	9,33	3,83	6,41	
Оздоблення зовнішнє	0,21	0,28	0,23	0,25	0,21	
Ґанок, веранда, пандус	3,01	2,91	2,39	3,66	3,05	
Вбудовані шафи та антресолі	0,60	0,52	0,85	0,35	0,58	
Сауна	2,76	2,67	2,19	3,36	2,81	
Інші роботи	0,20	0,20	0,16	0,25	0,21	
Інженерне обладнання	20,59	19,94	16,33	25,05	20,93	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-43.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

            P/S	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
H	1							2							
4,6	548,03	522,26	496,48	470,71	444,94	419,17	393,39	367,62	341,85	316,08	290,30	264,53	238,76	212,99	
4,5	550,17	524,22	498,27	472,33	446,38	420,43	394,48	368,54	342,59	316,64	290,69	264,75	238,80	212,85	
4,4	552,48	526,35	500,22	474,09	447,96	421,83	395,70	369,57	343,44	317,31	291,18	265,05	238,92	212,79	
4,3	554,97	528,65	502,33	476,01	449,69	423,37	397,04	370,72	344,40	318,08	291,76	265,44	239,12	212,80	
4,2	557,66	531,14	504,62	478,10	451,57	425,05	398,53	372,01	345,49	318,97	292,44	265,92	239,40	212,88	
4,1	560,56	533,83	507,10	480,36	453,63	426,90	400,17	373,44	346,71	319,97	293,24	266,51	239,78	213,05	
4	563,69	536,73	509,78	482,83	455,88	428,92	401,97	375,02	348,07	321,11	294,16	267,21	240,26	213,30	
3,9	567,05	539,87	512,69	485,50	458,32	431,13	403,95	376,76	349,58	322,40	295,21	268,03	240,84	213,66	
3,8	570,69	543,26	515,83	488,40	460,97	433,54	406,11	378,69	351,26	323,83	296,40	268,97	241,54	214,11	
3,7	574,60	546,91	519,23	491,54	463,86	436,17	408,48	380,80	353,11	325,43	297,74	270,06	242,37	214,68	
3,6	578,82	550,86	522,91	494,95	466,99	439,03	411,08	383,12	355,16	327,20	299,25	271,29	243,33	215,38	
	3							4							
3,5	583,38	555,13	526,89	498,64	470,40	442,16	413,91	385,67	357,42	329,18	300,93	272,69	244,44	216,20	
3,4	588,30	559,75	531,20	502,65	474,10	445,55	417,01	388,46	359,91	331,36	302,81	274,26	245,71	217,16	
3,3	593,61	564,74	535,87	507,00	478,13	449,26	420,39	391,51	362,64	333,77	304,90	276,03	247,16	218,29	
3,2	599,36	570,15	540,93	511,72	482,51	453,29	424,08	394,87	365,65	336,44	307,22	278,01	248,80	219,58	
3,1	605,59	576,01	546,43	516,85	487,27	457,69	428,11	398,54	368,96	339,38	309,80	280,22	250,64	221,06	
3	612,33	582,37	552,40	522,43	492,46	462,50	432,53	402,56	372,59	342,62	312,66	282,69	252,72	222,75	
2,9	619,66	589,27	558,89	528,51	498,12	467,74	437,36	406,97	376,59	346,21	315,82	285,44	255,06	224,67	
2,8	627,62	596,79	565,96	535,13	504,30	473,48	442,65	411,82	380,99	350,16	319,33	288,50	257,67	226,84	
2,7	636,29	604,99	573,68	542,37	511,06	479,75	448,45	417,14	385,83	354,52	323,22	291,91	260,60	229,29	
2,6	645,76	613,93	582,11	550,29	518,47	486,64	454,82	423,00	391,17	359,35	327,53	295,70	263,88	232,06	
2,5	656,11	623,73	591,35	558,97	526,59	494,21	461,83	429,45	397,07	364,69	332,31	299,93	267,55	235,17	

Таблиця 1-44.1
ТИП 1-44	Двоповерховий житловий будинок з вапнякових пиляних блоків,
 з підвалом під частиною будинку	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		260,57 грн	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
49,29 м	151,83 м2	1,91	3,04 м	0,32	882,0 м3	
	Підвал                                               В тому числі:	
26,14 м	39,01 м2	1	2,13 м	0,67	83,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Пи-тома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти, стіни підвалу, цоколь	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, цоколь висотою 0,45 м (47%), стіни бутові (53%), глибина закладання 0,55 м, в підвальній частині 2,65 м, земляні роботи; вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі
2. Підпідлогові канали з цегли керамічної  (1,62 м3).	7,07	6,57	0,5	-	
Стіни	З вапнякових блоків товщ.49 см, труби з керамічної повнотілої цегли, перемички збірні залізобетонні.	17,22	-	-	-	
Перегородки	1.Гіпсокартонні  по дерев’яному каркасі (65%)
2. З цегли керамічної, армовані (25%)
3. Дощаті чисті одношарові (10%)	2,36	1,56	0,60	0,2	
Перекриття	Дерев’яні балки зі щитовим накатом по черепних брусках, утеплювач	18,41	-	-	-	
Підлоги	1. Дощата товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках по шару щебеневої підготовки (49%)
2. Дощата товщ. 28 мм по перекриттю з утепленням мінераловатними плитами, гідроізоляція (44%);
3. З керамічної плитки по бетонній підготовці (7%)	8,97	4,1	4,47	0,4	
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по дерев’яному обрешетуванню, вогнезахист,  слухове вікно	8,02	-	-	-	
Вікна	Дерев’яні зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм, фарбування синтетичними емалями	3,69	-	-	-	
Двері 	Дерев’яні щитові  глухі та зі склінням, фарбування синтетичними емалями, зовнішні – оздоблення прозорим лаком	3,93	-	-	-	
Сходи	Внутрішньо-квартирні з підшивкою струганими дошками, прооліфлені	1,04	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка, вапняне та олійне фарбування 	6,23	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Штукатурка фасаду, покращене олійне фарбування стін дерев’яних	1,61	-	-	-	
Веранда та ґанок	1. Веранда. Каркас з брусків обшитих струганими дошками, скління склом  товщ.3 мм, дерев’яне огородження
2. Ґанок. Підстилаючий бетонний шар, покриття цементне, сходинки бетонні набивні.	1,17	1,07	0,1	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,20	-	-	-	
Таблиця 1-44.1 (продовження)
Водопостачання та каналізація	1. Водопровід від зовнішніх мереж, водомірний вузол, трубопроводи із оцинкованої сталі
2. Каналізація в зовнішні мережі; трубопроводи з поліетиленових труб.	4,20	1,00	3,20	-	
Опалення, гаряче водопостачання та вентиляція	1. Опалення від котла на твердому паливі (КС- 2)
2. Гаряче водопостачання від водонагрівача, встановленого на котлі
3. Вентиляція природна, повітроводи із оцинкованої сталі, решітки жалюзійні сталеві	8,28	7,60	0,28	0,40	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення – антени основна та додаткова, підсилювач, прокладання кабелю	5,30	0,60	4,70	-	
Блискавкозахист.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі, захист кабелю.	0,30	-	-	-	
Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-44.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,4	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-44.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму
Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, стіни підвалу, цоколь	7,07	10,65	8,26	9,37	7,27	
Стіни 	17,22	25,93	20,12	22,82	17,71	
Перегородки 	2,36	2,64	2,05	3,17	2,46	
Перекриття 	18,41	9,53	14,79	11,46	17,80	
Підлоги  	8,97	4,65	7,21	5,59	8,67	
Дах і покрівля	8,02	4,15	6,44	4,99	7,75	
Вікна	3,69	5,55	4,31	4,89	3,79	
Двері 	3,93	3,70	5,75	2,39	3,71	
Сходи	1,04	0,98	1,51	0,63	0,97	
Оздоблення внутрішнє	6,23	5,87	9,11	3,78	5,86	
Оздоблення зовнішнє	1,61	2,43	1,89	2,13	1,67	
Веранда, ґанок	1,17	1,30	1,01	1,57	1,22	
Інженерне обладнання	20,28	22,62	17,55	27,21	21,12	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-44.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	189	213	243	279	323	379	452	546	675	854	1115	1518	2186	3415	
4,5	185	209	238	273	316	371	442	535	660	835	1091	1485	2138	3341	
4,4	181	204	232	267	309	363	432	523	645	817	1067	1452	2091	3267	
4,3	177	200	227	261	302	355	422	511	631	798	1042	1419	2043	3192	
4,2	173	195	222	255	295	346	412	499	616	780	1018	1386	1996	3118	
4,1	169	190	216	248	288	338	402	487	601	761	994	1353	1948	3044	
4,0	164	186	211	242	281	330	393	475	587	742	970	1320	1901	2970	
3,9	160	181	206	236	274	322	383	463	572	724	945	1287	1853	2895	
3,8	156	176	201	230	267	313	373	451	557	705	921	1254	1805	2821	
3,7	152	172	195	224	260	305	363	439	543	687	897	1221	1758	2747	
3,6	148	167	190	218	253	297	353	428	528	668	873	1188	1710	2673	
	3							4							
3,5	144	162	185	212	246	289	344	416	513	650	848	1155	1663	2598	
3,4	140	158	179	206	239	280	334	404	499	631	824	1122	1615	2524	
3,3	136	153	174	200	232	272	324	392	484	612	800	1089	1568	2450	
3,2	132	148	169	194	225	264	314	380	469	594	776	1056	1520	2376	
3,1	127	144	164	188	218	256	304	368	455	575	751	1023	1473	2301	
3,0	123	139	158	182	211	247	295	356	440	557	727	990	1425	2227	
2,9	119	135	153	176	204	239	285	344	425	538	703	957	1378	2153	
2,8	115	130	148	170	197	231	275	333	411	520	679	924	1330	2079	
2,7	111	125	143	164	190	223	265	321	396	501	655	891	1283	2004	
2,6	107	121	137	158	183	214	255	309	381	483	630	858	1235	1930	
2,5	103	116	132	152	176	206	245	297	367	464	606	825	1188	1856	

Таблиця 1-44.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

       P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	414,65	396,45	378,25	360,05	341,85	323,64	305,44	287,24	269,04	250,83	232,63	214,43	196,23	178,02	
4,5	417,44	399,09	380,75	362,41	344,06	325,72	307,38	289,04	270,69	252,35	234,01	215,67	197,32	178,98	
4,4	420,39	401,90	383,41	364,92	346,43	327,94	309,45	290,96	272,47	253,98	235,49	217,00	198,51	180,02	
4,3	423,52	404,88	386,23	367,59	348,95	330,30	311,66	293,02	274,38	255,73	237,09	218,45	199,80	181,16	
4,2	426,85	408,04	389,24	370,44	351,63	332,83	314,02	295,22	276,42	257,61	238,81	220,00	201,20	182,40	
4,1	430,38	411,41	392,44	373,47	354,49	335,52	316,55	297,58	278,60	259,63	240,66	221,69	202,71	183,74	
4	434,15	415,00	395,85	376,70	357,55	338,40	319,25	300,10	280,95	261,80	242,65	223,50	204,35	185,20	
3,9	438,15	418,81	399,48	380,14	360,81	341,47	322,13	302,80	283,46	264,13	244,79	225,45	206,12	186,78	
3,8	442,42	422,88	403,35	383,82	364,29	344,75	325,22	305,69	286,16	266,63	247,09	227,56	208,03	188,50	
3,7	446,96	427,22	407,49	387,75	368,01	348,27	328,53	308,79	289,05	269,31	249,58	229,84	210,10	190,36	
3,6	451,82	431,86	411,90	391,95	371,99	352,03	332,08	312,12	292,16	272,21	252,25	232,29	212,34	192,38	
	3							4							
3,5	457,00	436,82	416,63	396,44	376,25	356,07	335,88	315,69	295,50	275,32	255,13	234,94	214,75	194,57	
3,4	462,55	442,12	421,69	401,26	380,82	360,39	339,96	319,53	299,10	278,67	258,24	237,80	217,37	196,94	
3,3	468,49	447,80	427,11	406,42	385,73	365,04	344,35	323,66	302,97	282,28	261,59	240,90	220,21	199,52	
3,2	474,87	453,90	432,94	411,97	391,00	370,04	349,07	328,11	307,14	286,18	265,21	244,25	223,28	202,31	
3,1	481,71	460,46	439,20	417,94	396,68	375,42	354,16	332,90	311,65	290,39	269,13	247,87	226,61	205,35	
3	489,08	467,51	445,94	424,37	402,80	381,23	359,66	338,09	316,51	294,94	273,37	251,80	230,23	208,66	
2,9	497,02	475,12	453,21	431,31	409,40	387,50	365,59	343,69	321,78	299,88	277,97	256,07	234,17	212,26	
2,8	505,60	483,34	461,08	438,81	416,55	394,29	372,02	349,76	327,50	305,24	282,97	260,71	238,45	216,19	
2,7	514,88	492,24	469,59	446,94	424,30	401,65	379,00	356,36	333,71	311,06	288,42	265,77	243,12	220,48	
2,6	524,96	501,90	478,84	455,77	432,71	409,65	386,59	363,53	340,47	317,41	294,35	271,29	248,23	225,17	
2,5	535,91	512,40	488,90	465,39	441,88	418,37	394,87	371,36	347,85	324,34	300,83	277,33	253,82	230,31	

Таблиця 1-45.1
ТИП 1-45	Садибний будинок з приміщеннями в різних рівнях, з мансардою, з цокольним поверхом під частиною будинку
(підвищеної  комфортності)	Вартість  1 м3   на 01.01.2003	
		276,89грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
55,26 м	182,17 м2	1,97	3,4 м	0,30 	1223,0 м3	
	Цокольний поверх                                   В тому числі:	
40,0 м	69,31 м2	1	2,6 м	0,57	180,0 м3	
Мансарда	
46,68 м	107,44 м2	1	3,2 м	0,43	344,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Фундаменти бутобетонні товщ. 50 см, глибина закладання 0,9 м, цоколь висотою 0,5 м, вимощення асфальтобетонне, гідроізоляція, земляні роботи, 
2. Підпідлогові канали – цегляні стінки (1,33 м3), перекриття  - збірні залізобетонні плити  	9,57	9,34	0,23	-	-	
Стіни	1.  Зовнішні (75%) з цегли керамічної  порожнистої товщ. 51 см , перемички збірні залізобетонні 
2. Внутрішні (25%) з цегли керамічної товщ. 38 см, димові труби, перемички збірні залізобетонні 	27,10	20,6	6,50	-	-	
Перегородки	З керамічної цегли товщ. 120 мм, армовані  (53%)  та неармовані (47%) по бетонній підготовці 	1,99	-	-	-	-	
Перекриття	Зі збірних залізобетонних круглопустотних панелей з елементами кріплення	5,78	-	-	-	-	
Підлога	1. Дощаті товщ. 28 мм по лагах на плитах перекриття (49%)
2. Дощаті товщ.28 мм по лагах на цегляних стовпчиках (23%) ,
3. З керамічних плиток по бетонній підготовці (10%),
4. Цемент. товщ. 25 мм, по бетонній підготовці (18%)	5,91	3,30	1,47	0,55	0,59	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, пароізоляція -  один шар руберойда 	7,97	-	-	-	-	
Вікна 	Дерев’яні блоки зі спарен. та роздільними рамами, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування білилами	3,72	-	-	-	-	
Двері 	Щитові, глухі та зі склінням, скло візерунчасте товщ. 3,5 мм, покращене фарбування білилами	5,39	-	-	-	-	
Сходи 	Дерев’яні з підшивкою струганими дошками	1,29	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка, вапняне та клейове фарбування, високоякісне фарбування колером олійним стін, підлог	5,73	-	-	-	-	

Таблиця 1-45.1 (продовження)
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка, вапняне фарбування, облицювання цоколя фасадними кольоровими керамічними плитками	0,54	-	-	-	-	
Веранда та ґанок	1. Веранда: віконні блоки з роздільно-спареними рамами, скло товщ. 3 мм, оббивка наличниками
2. Ґанок: бетонні набивні сходи по щебеневій основі та ущільненому щебенем ґрунту; решітка для витирання ніг	1,47	1,29	0,18		-	
Камін цегляний	Піч опалювальна з топкою під вугілля, облицьована керамічною плиткою та обштукатурена, пічні прилади	1,36	-	-	-	-	
Сауна	Каркас з брусів, поміст та лавки, обшивка каркасних стін струганими дошками з ізоляцією фольгою, перекриття з бруса, несуча підшивка з дощок, утеплення - плити з пінопласту, дверні та віконні блоки, бак розширювальний, піч – кам’янка, піч опалювальна	1,55	-	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,85	-	-	-	-	
Водопостачання та каналізація	1. Водопостачання від зовнішніх мереж,
2. Каналізація – в зовнішню мережу	6,17	1,26	4,91	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від місцевого котла на твердому паливі, труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання – від котла, трубопроводи зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб 
3. Вентиляція – природна, повітроводи з оцинкованої сталі 	7,1	5,86	1,09	0,15	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення	4,31	0,35	3,96	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі 	0,20	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-45.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,2	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	2,7	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-45.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	210	237	269	309	359	421	501	606	748	947	1237	1684	2425	3789	
4,5	205	232	264	303	351	412	490	593	732	927	1210	1647	2372	3707	
4,4	201	227	258	296	343	403	479	580	716	906	1183	1611	2320	3624	
4,3	196	221	252	289	335	394	468	567	700	885	1157	1574	2267	3542	
4,2	192	216	246	282	328	384	457	554	683	865	1130	1538	2214	3460	
4,1	187	211	240	276	320	375	447	540	667	844	1103	1501	2161	3377	
4,0	182	206	234	269	312	366	436	527	651	824	1076	1464	2109	3295	
3,9	178	201	228	262	304	357	425	514	635	803	1049	1428	2056	3212	
3,8	173	196	223	256	296	348	414	501	618	783	1022	1391	2003	3130	
3,7	169	190	217	249	289	339	403	488	602	762	995	1355	1951	3048	
3,6	164	185	211	242	281	329	392	474	586	741	968	1318	1898	2965	
	3							4							
3,5	160	180	205	235	273	320	381	461	569	721	941	1281	1845	2883	
3,4	155	175	199	229	265	311	370	448	553	700	914	1245	1792	2801	
3,3	150	170	193	222	257	302	359	435	537	680	888	1208	1740	2718	
3,2	146	165	187	215	250	293	349	422	521	659	861	1171	1687	2636	
3,1	141	160	182	208	242	284	338	409	504	638	834	1135	1634	2553	
3,0	137	154	176	202	234	275	327	395	488	618	807	1098	1581	2471	
2,9	132	149	170	195	226	265	316	382	472	597	780	1062	1529	2389	
2,8	128	144	164	188	218	256	305	369	456	577	753	1025	1476	2306	
2,7	123	139	158	182	211	247	294	356	439	556	726	988	1423	2224	
2,6	119	134	152	175	203	238	283	343	423	535	699	952	1371	2142	
2,5	114	129	146	168	195	229	272	329	407	515	672	915	1318	2059	

Таблиця 1-45.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму
Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та цоколь	9,57	12,55	10,55	11,33	9,61	
Стіни	27,10	35,50	29,81	32,06	27,18	
Перегородки	1,99	1,36	2,28	0,91	1,52	
Перекриття	5,78	2,73	4,58	3,37	5,71	
Підлога	5,91	2,79	4,68	3,44	5,83	
Дах та покрівля	7,97	3,76	6,32	4,64	7,88	
Вікна	3,72	4,88	4,09	4,40	3,73	
Двері	5,39	3,67	6,16	2,42	4,11	
Сходи	1,29	0,88	1,48	0,58	0,99	
Оздоблення внутрішнє 	5,73	3,91	6,57	2,58	4,38	
Оздоблення зовнішнє	0,54	0,71	0,59	0,64	0,54	
Інші роботи	1,47	1,60	1,34	1,98	1,68	
Камін	1,36	1,49	1,25	1,83	1,55	
Сауна	1,55	1,69	1,42	2,09	1,77	
Інженерне обладнання	20,63	22,48	18,88	27,73	23,52	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-45.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

   P/S	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
H	1							2							
4,6	555,49	528,35	501,20	474,06	446,92	419,77	392,63	365,49	338,35	311,20	284,06	256,92	229,77	202,63	
4,5	558,42	531,08	503,75	476,42	449,09	421,76	394,43	367,10	339,77	312,43	285,10	257,77	230,44	203,11	
4,4	561,53	534,00	506,47	478,94	451,41	423,89	396,36	368,83	341,30	313,78	286,25	258,72	231,19	203,66	
4,3	564,84	537,10	509,37	481,64	453,90	426,17	398,43	370,70	342,97	315,23	287,50	259,77	232,03	204,30	
4,2	568,36	540,41	512,46	484,51	456,56	428,61	400,66	372,72	344,77	316,82	288,87	260,92	232,97	205,02	
4,1	572,11	543,94	515,76	487,59	459,41	431,23	403,06	374,88	346,71	318,53	290,36	262,18	234,01	205,83	
4	576,11	547,70	519,28	490,87	462,46	434,05	405,63	377,22	348,81	320,40	291,98	263,57	235,16	206,75	
3,9	580,37	551,71	523,05	494,38	465,72	437,06	408,40	379,74	351,08	322,41	293,75	265,09	236,43	207,77	
3,8	584,92	555,99	527,07	498,15	469,22	440,30	411,37	382,45	353,52	324,60	295,67	266,75	237,82	208,90	
3,7	589,78	560,58	531,37	502,17	472,97	443,77	414,57	385,37	356,17	326,96	297,76	268,56	239,36	210,16	
3,6	594,97	565,48	535,98	506,49	476,99	447,50	418,01	388,51	359,02	329,53	300,03	270,54	241,05	211,55	
	3							4							
3,5	600,52	570,72	540,92	511,12	481,31	451,51	421,71	391,91	362,10	332,30	302,50	272,70	242,90	213,09	
3,4	606,48	576,35	546,22	516,09	485,96	455,83	425,70	395,57	365,44	335,31	305,18	275,05	244,92	214,79	
3,3	612,86	582,38	551,91	521,43	490,95	460,48	430,00	399,52	369,05	338,57	308,09	277,62	247,14	216,66	
3,2	619,71	588,87	558,02	527,18	496,33	465,49	434,64	403,80	372,95	342,11	311,26	280,42	249,57	218,73	
3,1	627,08	595,85	564,61	533,37	502,14	470,90	439,66	408,42	377,19	345,95	314,71	283,47	252,24	221,00	
3	635,03	603,37	571,71	540,06	508,40	476,75	445,09	413,44	381,78	350,12	318,47	286,81	255,16	223,50	
2,9	643,60	611,49	579,39	547,29	515,18	483,08	450,98	418,87	386,77	354,67	322,56	290,46	258,36	226,25	
2,8	652,86	620,28	587,70	555,11	522,53	489,95	457,37	424,78	392,20	359,62	327,04	294,45	261,87	229,29	
2,7	662,90	629,80	596,70	563,61	530,51	497,41	464,31	431,22	398,12	365,02	331,93	298,83	265,73	232,63	
2,6	673,80	640,15	606,50	572,84	539,19	505,54	471,89	438,24	404,58	370,93	337,28	303,63	269,98	236,33	
2,5	685,66	651,41	617,16	582,91	548,66	514,41	480,16	445,91	411,66	377,41	343,16	308,91	274,66	240,41	

Таблиця 1-46.1
ТИП 1-46	Двоквартирний житловий будинок з квартирами в двох рівнях	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		276,25 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота
поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
52,68 м	142,01 м2	2	3,285 м	0,371	933,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові бутобетонні товщ. 40 см, гідроізоляція, високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня, земляні роботи
2. Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної (2,4 м3), гідроізоляція, підстилаючий бетонний шар	6,83	6,13	0,70	-	-	
Стіни	1. Зовнішні – з керамічної одинарної порожнистої цегли, товщ. 42 см,  з уширеним швом, засипка керамзитом, перемички збірні залізобетонні (78%)
2. Внутрішні – товщ. 25 см, димові труби з цегли керамічної повнотілої, перемички збірні залізобетонні (22%)	26,46	20,64	5,82	-	-	
Перекриття	1. Міжповерхове – збірні залізобетонні круглопустотні панелі, монолітні залізобетонні ділянки, утеплювач – керамзит (49%),
2. Горищне – збірні залізобетонні круглопустотні панелі, утеплювач мінераловатні плити (51%)  	7,79	2,69	5,10	-	-	
Перегородки	1. З гіпсових плит товщ. 80 мм, підстилаючий бетонний шар (63%),
2. З шлакобетонних плит товщ. 90 мм (31%),
3. Цегляні неармовані товщ. 65 мм, утеплювач – мінераловатні плити (6%)	2,64	1,55	0,88	0,21	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (39%)
2. З плитки керамічної  багатоколірної на цементному розчині, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (10%)
3. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах по плитах перекриття, утеплювач – мінераловатні плити (51%)	6,72	3,27	0,66	2,79	-	
Дах та покрівля	Крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, ходові дошки, слухові вікна, підшивка дошками звісів	5,33	-	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними та роздільно-спареними блоками, з потрійним склінням, скління склопакетами 	10,12	-	-	-	-	

Таблиця 1-46.1 (продовження)
Двері 	Однополотні та двополотні шитові, глухі та зі склінням, скло товщ. 3 мм	4,46	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка вапняним розчином, покращене фарбування: клейове, вапняне та колером олійним	4,64	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка стін цементно-вапняним та декоративним розчинами, покриття олійними лаками металевого огородження ґанку	0,37	-	-	-	-	
Сходи 	Внутрішньоквартирні: дерев’яні, з підшивкою струганими дошками та оббивкою покрівельною сталлю по азбесту, обшивка огороджень дошками, цегляна стінка під сходи	0,61	-	-	-	-	
Веранди вбудовані та лоджії  	Фундаменти – стрічкові бутобетонні, стяжка цементна товщ. 20 мм з залізненням, бетонні набивні сходи, огородження перилами, підшивка стель дошками, фарбування колером олійним 	0,81	-	-	-	-	
Ґанки (2шт)	Фундамент – стрічковий бетонний, стінки з цегли керамічної, підстилаючий бетонний шар, асфальтобетонне покриття товщ. 20 мм, високоякісна штукатурка декоративним розчином, олійне фарбування  огорож білилами, металеві решітки для ніг	2,00	-	-	-	-	
Козирок	Збірна залізобетонна плита, гідроізоляція, цементна стяжка товщ. 25 мм, залізнення	0,31	-	-	-	-	
Шафи вбудовані	Дверні блоки, стінки, полки, антресолі – дерев’яні 	1,80	-	-	-	-	
Інші роботи	Кухонна плита – цегляна з топкою під вугілля, основа цегляна, пічні прилади	0,67	-	-	-	-	
Електро-забезпечення	Освітлювальне та силове від зовнішніх мереж 220/380В 	2,48	-	-	-	-	
Водопровід та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних    труб, арматура, лічильник
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітаз, біде та умивальник - фаянсові, мийка та ванна сталеві	4,19	1,29	2,90	-	-	
Опалення  та вентиляція 	1. Опалення – від котла, водонагрівач, фільтри, насоси відцентрові з електродвигуном, розширювальний бак
2. Вентиляція – повітроводи з листової оцинкованої сталі, пластмасові решітки	9,11	8,90	0,21	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телефон
3. Телебачення 	2,28	0,33	0,06	1,89	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,38	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-46.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,4	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-46.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти	6,83	8,61	7,03	7,90	6,52	
Стіни	26,46	33,33	27,23	30,59	25,23	
Перекриття	7,79	4,17	6,81	5,23	8,63	
Перегородки	2,64	2,20	3,59	1,48	2,44	
Підлоги	6,72	3,60	5,88	4,51	7,44	
Дах та покрівля	5,33	2,85	4,66	3,58	5,90	
Вікна та балконні двері	10,12	12,75	10,42	11,70	9,65	
Двері	4,46	3,71	6,07	2,50	4,12	
Оздоблення внутрішнє 	4,64	3,86	6,32	2,60	4,28	
Оздоблення зовнішнє	0,37	0,47	0,38	0,43	0,35	
Сходи	0,61	0,51	0,83	0,34	0,56	
Веранди та лоджії	0,81	0,82	0,67	1,02	0,84	
Ґанки (2 шт.)	2,00	2,02	1,65	2,53	2,09	
Козирок	0,31	0,31	0,25	0,39	0,32	
Вбудовані шафи та антресолі	1,80	1,50	2,45	1,00	1,66	
Інші роботи: кухонна плита тощо	0,67	0,68	0,55	0,85	0,70	
Інженерне обладнання	18,44	18,61	15,21	23,35	19,27	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-46.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів
об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

P/S 	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	249	281	320	367	426	500	594	719	888	1124	1468	1998	2877	4496	
4,5	243	275	313	359	416	489	582	704	869	1099	1436	1955	2815	4398	
4,4	238	269	306	351	407	478	569	688	849	1075	1404	1911	2752	4300	
4,3	233	263	299	343	398	467	556	672	830	1051	1372	1868	2690	4202	
4,2	227	257	292	335	389	456	543	657	811	1026	1340	1824	2627	4105	
4,1	222	250	285	327	379	445	530	641	792	1002	1308	1781	2564	4007	
4,0	216	244	278	319	370	434	517	625	772	977	1276	1737	2502	3909	
3,9	211	238	271	311	361	424	504	610	753	953	1245	1694	2439	3812	
3,8	206	232	264	303	352	413	491	594	734	928	1213	1651	2377	3714	
3,7	200	226	257	295	342	402	478	579	714	904	1181	1607	2314	3616	
3,6	195	220	250	287	333	391	465	563	695	880	1149	1564	2252	3518	
	3							4							
3,5	189	214	243	279	324	380	452	547	676	855	1117	1520	2189	3421	
3,4	184	208	236	271	315	369	439	532	656	831	1085	1477	2127	3323	
3,3	179	202	229	263	305	358	426	516	637	806	1053	1433	2064	3225	
3,2	173	195	222	255	296	347	414	500	618	782	1021	1390	2002	3127	
3,1	168	189	215	247	287	337	401	485	598	757	989	1347	1939	3030	
3,0	162	183	208	239	278	326	388	469	579	733	957	1303	1876	2932	
2,9	157	177	202	231	268	315	375	453	560	709	925	1260	1814	2834	
2,8	152	171	195	223	259	304	362	438	541	684	894	1216	1751	2736	
2,7	146	165	188	215	250	293	349	422	521	660	862	1173	1689	2639	
2,6	141	159	181	207	241	282	336	407	502	635	830	1129	1626	2541	
2,5	135	153	174	199	231	271	323	391	483	611	798	1086	1564	2443	

Таблиця 1-46.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

             P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	471,46	449,25	427,04	404,83	382,62	360,40	338,19	315,98	293,77	271,56	249,35	227,14	204,93	182,72	
4,5	473,37	451,03	428,69	406,34	384,00	361,66	339,32	316,98	294,64	272,29	249,95	227,61	205,27	182,93	
4,4	475,42	452,95	430,47	407,99	385,51	363,03	340,55	318,07	295,59	273,11	250,63	228,15	205,67	183,20	
4,3	477,63	455,01	432,38	409,76	387,14	364,52	341,89	319,27	296,65	274,02	251,40	228,78	206,16	183,53	
4,2	480,00	457,22	434,45	411,68	388,90	366,13	343,36	320,58	297,81	275,04	252,26	229,49	206,72	183,94	
4,1	482,54	459,61	436,67	413,74	390,81	367,88	344,95	322,02	299,09	276,16	253,22	230,29	207,36	184,43	
4,0	485,26	462,17	439,07	415,97	392,88	369,78	346,68	323,58	300,49	277,39	254,29	231,20	208,10	185,00	
3,9	488,19	464,92	441,65	418,38	395,11	371,84	348,56	325,29	302,02	278,75	255,48	232,21	208,94	185,66	
3,8	491,34	467,88	444,43	420,97	397,52	374,06	350,61	327,15	303,70	280,24	256,79	233,33	209,88	186,42	
3,7	494,72	471,07	447,42	423,77	400,12	376,47	352,83	329,18	305,53	281,88	258,23	234,59	210,94	187,29	
3,6	498,35	474,50	450,64	426,79	402,94	379,09	355,23	331,38	307,53	283,68	259,83	235,97	212,12	188,27	
	3							4							
3,5	502,26	478,19	454,12	430,05	405,98	381,92	357,85	333,78	309,71	285,64	261,58	237,51	213,44	189,37	
3,4	506,46	482,17	457,87	433,57	409,28	384,98	360,68	336,39	312,09	287,80	263,50	239,20	214,91	190,61	
3,3	511,00	486,46	461,92	437,38	412,84	388,30	363,77	339,23	314,69	290,15	265,61	241,07	216,53	191,99	
3,2	515,89	491,10	466,30	441,50	416,71	391,91	367,11	342,32	317,52	292,73	267,93	243,13	218,34	193,54	
3,1	521,18	496,11	471,04	445,97	420,90	395,83	370,76	345,68	320,61	295,54	270,47	245,40	220,33	195,26	
3,0	526,89	501,53	476,17	450,81	425,44	400,08	374,72	349,36	323,99	298,63	273,27	247,90	222,54	197,18	
2,9	533,09	507,41	481,74	456,06	430,39	404,71	379,04	353,36	327,69	302,01	276,34	250,66	224,98	199,31	
2,8	539,81	513,80	487,79	461,78	435,77	409,76	383,75	357,74	331,73	305,72	279,71	253,70	227,69	201,68	
2,7	547,11	520,75	494,38	468,01	441,64	415,27	388,90	362,53	336,16	309,79	283,42	257,05	230,68	204,31	
2,6	555,08	528,32	501,56	474,80	448,05	421,29	394,53	367,78	341,02	314,26	287,51	260,75	233,99	207,23	
2,5	563,77	536,59	509,42	482,24	455,07	427,89	400,72	373,54	346,37	319,19	292,01	264,84	237,66	210,49	

Таблиця 1-47.1
ТИП 1-47 	Садибний житловий будинок з цокольним поверхом, гаражем та мансардою	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		444,03грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
51,24 м	115,82 м2	2,54	2,60 м	0,442 	764,0 м3	
	Цокольний поверх                                    В тому числі: 	
37,80 м	88,12 м2	1	2,5 м	0,429	220,0 м3	
Мансарда	
38,31 м	90,37 м2	1	2,28 м	0,424	206,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові зі збірних залізобетонних плит і бетонних блоків, гідроізоляція, земляні роботи
2. Стіни цокольного поверху товщ. 55 см – з бетонних блоків, лицьова керамічна цегла,  утеплювач, пароізоляція; (31%)
 3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі та підстилаючому глинобитному шарі	16,94	3,39	11,37	2,18	-	
Стіни	1. Зовнішні – цегляно-колодязні товщ. 51 см: лицьова керамічна цегла, утеплювач “Rockmin”, повітряний прошарок  (68%),
2. Внутрішні - з цегли керамічної товщ. 38 см, димові труби цегляні , перемички збірні залізобетонні (32%)	19,31	13,13	6,18	-	-	
Перекриття	1. Над цокольним поверхом – збірні залізобетонні круглопустотні панелі та безбалкове монолітне, пароізоляція, утеплювач (40%),
2. Збірні залізобетонні круглопустотні панелі, пароізоляція, утеплювач, ходові дошки (60%)	6,30	2,88	3,42	-	-	
Перегородки	З цегли керамічної товщ. 12 см, неармовані, підстилаючий бетонний шар, теплоізоляція з мінераловатних плит	1,64	-	-	-	-	
Підлоги	1. З штучного паркету, дощате покриття товщ. 28 мм, лаги на цегляних стовпчиках, підстилаючий бетонний шар, щебенева основа з просоченням бітумом (21%),
2. Цементні товщ. 30 мм, підстилаючий бетонний шар, щебеневе покриття з просоченням бітумом, (40%)
3. З керамічних однокольорових плиток на цементному розчині, підстилаючий бетонний шар, щебенева основа з просоченням бітумом (16%),
4. З штучного паркету, цементна стяжка товщ. 40мм, гідроізоляція, тепло- та звукоізоляція засипна з перлітового піску (23%)	8,44	3,38 	1,87 	0,87	2,32	
Таблиця 1-47.1 (продовження)
Дах та покрівля	Двосхилий з металочерепиці “Монтерей”, армована синтетична плівка, утеплювач “Рокмін”, робочий розріджений настил та крокви з пиломатеріалів, стеля підшита гіпсокартонними листами, слухові вікна	11,72	-	-	-	-	
Вікна 	Вікна та балконні двері з потрійним склінням з роздільно-спареними рамами, покращене фарбування білилами 	5,53	-	-	-	-	
Двері 	Щитові з дрібнопорожнистим заповненням щита, глухі та зі склінням 	2,70	-	-	-	-	
Балкони з козирками	1. Балкони – монолітна залізобетонна плита по стальних балках, стяжка цементна товщ. 20 мм з залізненням, огорожа металева, олійне фарбування, скло вітринне поліроване товщ. 8 мм
2. Козирки – покрівля двосхила по латах дерев’яних з металочерепиці “Монтерей”, армована синтетична плівка	3,92	2,90	1,02	-	-	
Ворота	Гаражні металеві неутеплені	0,45	-	-	-	-	
Сходи	Внутрішньоквартирні дерев’яні з підшивкою дошками, покриття лаком	1,68	-	-	-	-	
Ґанок	Стіни з блоків бетонних та цегли керамічної, щебеневий шар, покриття з плиток тротуарних на цементному розчині, сходи залізобетонні набивні	0,71	-	-	-	-	
В’їзд в гараж	Бетонне покриття зі шліфуванням, підстилаючі піщаний та щебеневий шари	0,14	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Поліпшене штукатурення, підготовка стель під фарбування, фарбування: вапняне (46%), обклеювання стін шпалерами (46%), облицювання стін плитками керамічними глазурованими (8%)	4,51	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Облицювання цоколя бетонними плитами під бут	3,77	-	-	-	-	
Електро-забезпечення	Освітлювальне та силове від зовнішніх мереж 220/380 В	2,13	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	3,44	1,22	2,22	-	-	
Опалення та гаряче водо-постачання 	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані, розширювальний бак	5,06	4,51	0,55	-	-	
Газо-постачання	Від зовнішніх мереж, побутова газова плита чотирьохконфорна	1,30	-	-	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Телефон 
2. Радіо	0,31	0,06	0,25	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-47.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	-	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	-	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	2,3	Блискавкозахист	0,3	

Таблиця 1-47.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, стіни цокольного поверху, цоколь та інші роботи	16,94	21,76	17,05	20,47	16,10	
Стіни	19,31	24,81	19,43	23,34	18,35	
Перекриття	6,30	3,24	5,06	4,16	6,54	
Дах та покрівля	11,72	6,02	9,44	7,75	12,18	
Перегородки	1,64	2,09	3,28	1,44	2,27	
Підлога	8,44	4,34	6,80	5,58	8,78	
Вікна та балконні двері	5,53	7,10	5,56	6,68	5,26	
Двері та ворота	3,15	4,03	6,32	2,78	4,36	
Сходи	1,68	2,15	3,37	1,48	2,33	
Балкони та навіси над балконами	3,93	3,20	2,50	4,11	3,23	
Оздоблення внутрішнє 	4,51	5,78	9,06	3,98	6,26	
Оздоблення зовнішнє	3,77	4,85	3,80	4,56	3,58	
Ґанок та в’їзд в гараж	0,85	0,69	0,54	0,89	0,70	
Інженерне обладнання	12,23	9,94	7,79	12,78	10,06	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-47.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

    P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	366	413	470	540	626	734	874	1057	1306	1652	2158	2937	4230	6609	
4,5	358	404	460	528	612	718	855	1035	1277	1616	2111	2874	4138	6466	
4,4	350	395	450	516	599	702	836	1012	1249	1581	2064	2810	4046	6322	
4,3	342	386	439	504	585	686	817	989	1220	1545	2017	2746	3954	6178	
4,2	334	377	429	493	571	671	798	966	1192	1509	1970	2682	3862	6035	
4,1	326	368	419	481	558	655	779	943	1164	1473	1924	2618	3770	5891	
4,0	318	359	409	469	544	639	760	920	1135	1437	1877	2554	3678	5747	
3,9	310	350	398	457	531	623	741	897	1107	1401	1830	2490	3586	5604	
3,8	302	341	388	446	517	607	722	874	1079	1365	1783	2427	3494	5460	
3,7	294	332	378	434	503	591	703	851	1050	1329	1736	2363	3402	5316	
3,6	286	323	368	422	490	575	684	828	1022	1293	1689	2299	3310	5173	
	3							4							
3,5	278	314	358	411	476	559	665	805	993	1257	1642	2235	3218	5029	
3,4	270	305	347	399	463	543	646	782	965	1221	1595	2171	3127	4885	
3,3	263	296	337	387	449	527	627	759	937	1185	1548	2107	3035	4742	
3,2	255	287	327	375	435	511	608	736	908	1149	1501	2043	2943	4598	
3,1	247	278	317	364	422	495	589	713	880	1114	1454	1980	2851	4454	
3,0	239	269	307	352	408	479	570	690	851	1078	1407	1916	2759	4310	
2,9	231	260	296	340	394	463	551	667	823	1042	1361	1852	2667	4167	
2,8	223	251	286	328	381	447	532	644	795	1006	1314	1788	2575	4023	
2,7	215	242	276	317	367	431	513	621	766	970	1267	1724	2483	3879	
2,6	207	233	266	305	354	415	494	598	738	934	1220	1660	2391	3736	
2,5	199	225	255	293	340	399	475	575	710	898	1173	1596	2299	3592	

Таблиця 1-47.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

                P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	623,38	595,69	567,99	540,30	512,61	484,92	457,23	429,54	401,84	374,15	346,46	318,77	291,08	263,39	
4,5	624,80	597,00	569,20	541,40	513,60	485,80	458,00	430,20	402,41	374,61	346,81	319,01	291,21	263,41	
4,4	626,36	598,45	570,54	542,63	514,72	486,81	458,90	430,99	403,08	375,17	347,26	319,35	291,44	263,53	
4,3	628,09	600,06	572,04	544,01	515,98	487,95	459,92	431,90	403,87	375,84	347,81	319,79	291,76	263,73	
4,2	629,99	601,84	573,69	545,54	517,39	489,24	461,09	432,94	404,79	376,64	348,49	320,34	292,18	264,03	
4,1	632,07	603,80	575,52	547,24	518,96	490,68	462,40	434,12	405,84	377,56	349,28	321,00	292,72	264,45	
4	634,36	605,94	577,53	549,11	520,70	492,29	463,87	435,46	407,04	378,63	350,21	321,80	293,38	264,97	
3,9	636,85	608,30	579,74	551,18	522,63	494,07	465,51	436,96	408,40	379,84	351,29	322,73	294,17	265,62	
3,8	639,58	610,87	582,17	553,46	524,75	496,05	467,34	438,64	409,93	381,22	352,52	323,81	295,10	266,40	
3,7	642,55	613,69	584,82	555,96	527,10	498,23	469,37	440,51	411,64	382,78	353,91	325,05	296,19	267,32	
3,6	645,79	616,76	587,73	558,70	529,67	500,64	471,61	442,58	413,55	384,52	355,49	326,46	297,43	268,40	
	3							4							
3,5	649,33	620,12	590,92	561,71	532,51	503,30	474,09	444,89	415,68	386,48	357,27	328,06	298,86	269,65	
3,4	653,18	623,79	594,40	565,01	535,62	506,22	476,83	447,44	418,05	388,65	359,26	329,87	300,48	271,09	
3,3	657,39	627,80	598,21	568,62	539,03	509,44	479,85	450,26	420,67	391,08	361,49	331,90	302,31	272,72	
3,2	661,97	632,17	602,37	572,57	542,77	512,97	483,17	453,37	423,57	393,77	363,97	334,17	304,37	274,57	
3,1	666,97	636,94	606,92	576,90	546,87	516,85	486,83	456,80	426,78	396,76	366,73	336,71	306,69	276,66	
3	672,42	642,16	611,90	581,64	551,38	521,11	490,85	460,59	430,33	400,07	369,81	339,55	309,28	279,02	
2,9	678,38	647,87	617,35	586,84	556,32	525,80	495,29	464,77	434,25	403,74	373,22	342,71	312,19	281,67	
2,8	684,91	654,12	623,33	592,54	561,75	530,96	500,17	469,38	438,59	407,80	377,01	346,22	315,43	284,65	
2,7	692,05	660,97	629,88	598,80	567,72	536,64	505,56	474,47	443,39	412,31	381,23	350,14	319,06	287,98	
2,6	699,89	668,49	637,09	605,69	574,29	542,90	511,50	480,10	448,70	417,30	385,91	354,51	323,11	291,71	
2,5	708,50	676,76	645,02	613,28	581,55	549,81	518,07	486,33	454,59	422,85	391,11	359,37	327,63	295,89	

Таблиця 1-48.1
ТИП 1-48 	Двоповерховий житловий будинок з мансардою та підвалом під частиною будинку	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		316,34грн	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
37,36 м	87,0 м2	2,79	2,97 м	0,43	722,0 м3	
	Мансарда                                               В тому числі:	
30,9	45,51 м2	1	2,64 м	0,68	120,0 м3	
Підвал	
19,4	23,52 м2	1	2,35 м	0,82	55,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 60 см, глибина закладання 0,5 м, земляні роботи
2. Цоколь з буту, товщ. 50 см, висота 0,5 м
3. Стіни підвалу з буту товщ. 60 см, глибина закладання 2,25 м, гідроізоляція
4. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі 	7,15	2,0	1,44	3,16	0,55	
Стіни	1. Зовнішні – з керамічної порожнистої цегли товщ. 42 см, з уширеним швом, засипка керамзитом товщ. 5 см, перемички збірні залізобетонні (76%),
2. Внутрішні стіни, стовпи та димові труби  – з керамічної повнотілої цегли (12%);
3. Дерев’яні каркасні товщ. 14 см, обшиті з двох сторін дошками, утеплення – мінераловатні плити (12%).	20,19	16,7	2,24	1,25	-	
Перегородки	1. Дерев’яні каркасні, обшиті гіпсокартонними листами в один шар (54%)
2. З шлакобетонних плит, товщ. 90 мм (46%)	3,03	1,50	1,53	-	-	
Перекриття	1. Дерев’яні балки з черепними брусками, щитовий накат, утеплювач – мінераловатні плити (89%) 
2. Над підвалом - монолітне залізобетонне, перемички збірні залізобетонні (11%)	14,98	14,48	0,50	-	-	
Підлоги	1. Дощата, по лагах на цегляних стовпчиках, олійне фарбування, підстилаючий щебеневий шар (62%)
2. Дощата, по лагам по плитам перекриття, олійне фарбування, тепло- і звукоізоляція – мінераловатні плити (26%)
3. Цементна, пілстилаючі бетонний та щебеневий шари (6%)
4. З керамічної одноколірної плитки, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (6%)	6,31	4,17	1,79	0,12	0,23	

Таблиця 1-48.1 (продовження)
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню з брусків, слухове вікно. 	4,44	-	-	-	-	
Вікна 	Дерев’яні зі спареними рамами, з однокамерними склопакетами, скло товщ.4 мм, масляне фарбування	7,53	-	-	-	-	
Двері 	Щитові однополотні глухі та двополотні зі склінням, олійне фарбування	6,94	-	-	-	-	
Балкон 	Дерев’яні конструкції, олійне фарбування	1,54	-	-	-	-	
Сходи	1. Бетонні набивні з залізненням, бетонний шар по щебеневій основі
2. Внутрішньоквартирні - дерев’яні з підшивкою струганими дошками	1,88	0,28	1,60	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка, покращене клейове, вапняне та колером олійним фарбування стін, перегородок, стель та укосів	6,71	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Штукатурка фасадів високоякісна, декоративні вставки з керамічної плитки	1,54	-	-	-	-	
Ганок з терасою	Підстилаючий бетонний шар, цементне покриття, бетонні набивні сходи, дощате огородження тераси, олійне фарбування	0,67	-	-	-	-	
Плита кухонна	Підстилаючий шар з бетону, цегляна кладка плити з топкою під вугілля, пічні прилади	0,38	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Вбудовані шафи та антресолі - з деревноволокнистих та деревностружкових плит.
2. Будка для розширювального бака: каркасні стіни з обшивкою струганими дошками, суцільний настил з дощок, теплоізоляційні мінераловатні плити	2,36	1,60	0,76	-	-	
Електро-забезпечення	Освітлювальне та силове від зовнішніх мереж 220/380 В	1,42	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж, зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	3,80	1,12	2,68	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані, розширювальний бак;
3. Вентиляція – припливно-витяжна природна, повітроводи, решітки	7,52	5,96	1,32	0,24	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Телефон
2. Радіо
3. Телебачення	1,39	0,14	0,43	0,82	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. 	0,22	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість
враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-48.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,5	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-48.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, стіни підвалу  та цоколь	7,15	9,20	6,73	8,71	6,49	
Стіни	20,19	25,96	19,0	24,59	18,32	
Перекриття	14,98	8,58	12,55	11,10	16,54	
Дах та покрівля	4,44	2,54	3,72	3,29	4,90	
Перегородки	3,03	3,29	4,82	2,28	3,40	
Підлога	6,31	3,61	5,28	4,68	6,96	
Вікна та балконні двері	7,53	9,68	7,08	9,17	6,83	
Двері	6,94	7,56	11,06	5,24	7,80	
Сходи	1,88	2,05	2,99	1,42	2,11	
Балкон	1,54	1,44	1,05	1,86	1,39	
Оздоблення внутрішнє 	6,71	7,30	10,69	5,06	7,55	
Оздоблення зовнішнє	1,54	1,98	1,45	1,88	1,39	
Ґанки, веранда, тераса	0,67	0,62	0,46	0,81	0,60	
Вбудовані шафи та антресолі	1,60	1,75	2,55	1,21	1,80	
Інші роботи	1,14	1,06	0,78	1,38	1,03	
Інженерне обладнання	14,35	13,38	9,79	17,32	12,89	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-48.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	286	323	367	421	489	573	682	826	1020	1290	1685	2294	3303	5161	
4,5	280	316	359	412	478	561	668	808	997	1262	1649	2244	3231	5049	
4,4	273	309	351	403	467	549	653	790	975	1234	1612	2194	3160	4937	
4,3	267	302	343	394	457	536	638	772	953	1206	1575	2144	3088	4825	
4,2	261	295	335	385	446	524	623	754	931	1178	1539	2094	3016	4712	
4,1	255	288	327	376	436	511	608	736	909	1150	1502	2045	2944	4600	
4,0	248	281	319	366	425	499	593	718	887	1122	1465	1995	2872	4488	
3,9	242	273	311	357	414	486	579	700	864	1094	1429	1945	2801	4376	
3,8	236	266	303	348	404	474	564	682	842	1066	1392	1895	2729	4264	
3,7	230	259	295	339	393	461	549	664	820	1038	1356	1845	2657	4151	
3,6	224	252	287	330	382	449	534	646	798	1010	1319	1795	2585	4039	
	3							4							
3,5	217	245	279	321	372	436	519	628	776	982	1282	1745	2513	3927	
3,4	211	238	271	311	361	424	504	610	754	954	1246	1695	2442	3815	
3,3	205	231	263	302	351	411	490	592	731	926	1209	1646	2370	3703	
3,2	199	224	255	293	340	399	475	574	709	898	1172	1596	2298	3590	
3,1	193	217	247	284	329	386	460	557	687	870	1136	1546	2226	3478	
3,0	186	210	239	275	319	374	445	539	665	842	1099	1496	2154	3366	
2,9	180	203	231	266	308	362	430	521	643	813	1062	1446	2082	3254	
2,8	174	196	223	256	297	349	415	503	621	785	1026	1396	2011	3142	
2,7	168	189	215	247	287	337	401	485	598	757	989	1346	1939	3029	
2,6	162	182	207	238	276	324	386	467	576	729	953	1297	1867	2917	
2,5	155	175	199	229	266	312	371	449	554	701	916	1247	1795	2805	

Таблиця 1-48.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

   P/S	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
H	1							2							
4,6	450,89	433,26	415,64	398,02	380,40	362,78	345,16	327,54	309,92	292,30	274,68	257,06	239,44	221,82	
4,5	451,50	433,79	416,07	398,36	380,64	362,93	345,22	327,50	309,79	292,07	274,36	256,65	238,93	221,22	
4,4	452,24	434,43	416,62	398,80	380,99	363,18	345,37	327,56	309,75	291,93	274,12	256,31	238,50	220,69	
4,3	453,12	435,20	417,29	399,37	381,46	363,54	345,63	327,71	309,80	291,89	273,97	256,06	238,14	220,23	
4,2	454,13	436,11	418,09	400,07	382,05	364,03	346,00	327,98	309,96	291,94	273,92	255,90	237,87	219,85	
4,1	455,31	437,17	419,04	400,90	382,77	364,64	346,50	328,37	310,23	292,10	273,96	255,83	237,70	219,56	
4	456,65	438,39	420,14	401,89	383,64	365,38	347,13	328,88	310,63	292,37	274,12	255,87	237,62	219,36	
3,9	458,16	439,79	421,41	403,03	384,66	366,28	347,90	329,53	311,15	292,77	274,40	256,02	237,64	219,27	
3,8	459,87	441,37	422,86	404,35	385,84	367,34	348,83	330,32	311,81	293,31	274,80	256,29	237,78	219,28	
3,7	461,79	443,15	424,50	405,86	387,21	368,57	349,92	331,28	312,63	293,99	275,34	256,69	238,05	219,40	
3,6	463,94	445,15	426,36	407,56	388,77	369,98	351,19	332,40	313,61	294,82	276,03	257,24	238,45	219,66	
	3							4							
3,5	466,33	447,38	428,44	409,49	390,55	371,60	352,66	333,72	314,77	295,83	276,88	257,94	238,99	220,05	
3,4	468,98	449,88	430,77	411,66	392,55	373,45	354,34	335,23	316,12	297,02	277,91	258,80	239,69	220,59	
3,3	471,93	452,65	433,37	414,09	394,81	375,53	356,25	336,97	317,69	298,41	279,13	259,85	240,57	221,29	
3,2	475,20	455,73	436,27	416,81	397,34	377,88	358,42	338,95	319,49	300,02	280,56	261,10	241,63	222,17	
3,1	478,81	459,15	439,49	419,84	400,18	380,52	360,86	341,20	321,54	301,88	282,22	262,56	242,90	223,25	
3	482,81	462,94	443,08	423,21	403,34	383,47	363,61	343,74	323,87	304,01	284,14	264,27	244,40	224,54	
2,9	487,23	467,14	447,05	426,96	406,87	386,78	366,69	346,60	326,51	306,42	286,33	266,24	246,15	226,06	
2,8	492,13	471,80	451,47	431,14	410,81	390,48	370,15	349,83	329,50	309,17	288,84	268,51	248,18	227,85	
2,7	497,54	476,96	456,37	435,79	415,20	394,61	374,03	353,44	332,86	312,27	291,69	271,10	250,52	229,93	
2,6	503,54	482,67	461,81	440,95	420,09	399,23	378,37	357,51	336,65	315,79	294,92	274,06	253,20	232,34	
2,5	510,18	489,02	467,86	446,70	425,54	404,39	383,23	362,07	340,91	319,75	298,59	277,43	256,27	235,11	

Таблиця 1-49.1
ТИП 1-49	Двоповерховий житловий будинок підвищеної комфортності з цокольним та мансардними поверхами 	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		351,97 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
57,76 м	157,7 м2	3,47	3,4 м	0,366 	1860,0 м3	
	Цокольний поверх                                 В тому числі:	
57,76 м	157,7 м2	1	3,4 м	0,366 	536,0 м3	
Мансарда	
44,29 м	80,4 м2	1	3,4 м	0,55 	274,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Фундаменти стрічкові зі збірних залізобетонних плит глибина закладання 1,20 м, 
2. Стіни підвалу – бетонні блоки товщ. 50 см, керамічна повнотіла цегла, окремі ділянки з монолітного бетону,
3. Вимощення – асфальтобетонне, основа з цегляного щебеня 
4. Приямки -  монолітні бетонні та з цегли керамічної повнотілої; гідроізоляція; покриття з листової оцинкованої сталі	12,02	3,37	8,07	0,38	0,20	
Стіни	1. Зовнішні – з каменів легкобетонних, з облицюванням цеглою керамічною лицьовою, утеплювач  “Рокмін”, загальна товщ. 52 см, збірні залізобетонні та металеві перемички (83%)
2. Внутрішні стіни та камін – з цегли керамічної, димові цегляні труби, збірні залізобетонні та металеві перемички (17%)	19,29	15,43	3,86	-	-	
Перекриття	1. Над підвалом – збірні залізобетонні круглопустотні панелі, монолітні залізобетонні ділянки по сталевих балках, пароізоляція, утеплювач “Рокмін” (33%)
2. Над 1-м та 2-м поверхами – збірні залізобетонні круглопустотні панелі, монолітні залізобетонні ділянки по сталевих балках, пароізоляція, утеплювач – плити мінераловатні, стяжка цементно-піщана (44%),
3. Мансарди – збірні залізобетонні круглопустотні панелі, з ділянкою дерев’яного настилу по балках, з підшивкою стелі дошками, утеплювач – плити мінераловатні, пароізоляція, ходові дошки (23%)   	8,42	2,29	3,48	2,65	-	

Таблиця 1-49.1 (продовження)
Дах та покрівля	По дерев’яних кроквах та латах, бітумна черепиця “Моравія”, фанера вологостійка товщ.12 мм, дошки вітрові та звісів, часткове утеплення – мінераловатні плити, ходові дошки  	9,98	-	-	-	-	
Перегородки	1. З цегли керамічної повнотілої товщ. 120 мм, неармовані, по плитам перекриття, утеплювач – мінераловатні плити (77%)
2. Підвалу – з цегли керамічної повнотілої товщ. 120мм, неармовані, підстилаючий бетонний шар (14%) 
3. Дерев’яний каркас, обшитий дошками з обох сторін, утеплювач – мінераловатні плити  (9%)  	2,91	1,66 	0,31 	0,94	-	
Підлоги	1. З штучного паркету по  цементній стяжці, руберойд в 1 шар,  утеплювач – плити деревоволокнисті та фібролітові (61%)
2. Цементне покриття  товщ. 20мм, підстилаючі бетонний та щебеневий шари, руберойд в 1 шар (30%)
3. З керамічних одноколірних плиток по цементній стяжці, руберойд в 2 шари, стяжка цементна 40мм, плити теплоізоляційні з пінопласту  (9%)	8,88	5,88 	1,84 	1,16	-	
Вікна 	Блоки одинарні та зі спареними рамами з металопластика, металеві вироби, підвіконні дошки з мозаїчним покриттям  	9,66	-	-	-	-  	
Двері  та ворота	1. Блоки дверні – металопластикові, глухі та зі склінням скло товщ. 3мм, залізні вироби
2. Ворота – дерев’яні з хвірткою, з утепленими полотнами, обшитими струганими дошками , воротні прилади, олійне фарбування, закладні деталі  	6,52	6,06	0,46	-	-	
Сходи	Металеві косоури і балки обштукатурені по каркасу, дерев’яні проступи та площадки, металоконструкції огорож, олійне фарбування елементів сходів	1,12	-	-	-	-	
Ґанок	Стіни з монолітного бетону, покриття з плиток керамічних по цементній стяжці, руберойд в один шар, підстилаючий армований бетонний шар, металева огорожа  	1,09	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином, фарбування – клейове поліпшене, обклеювання стін шпалерами, облицювання стін плитками керамічними глазурованими, стін каміна – гранітними плитами 	7,19	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Облицювання стін фасадними керамічними кольоровими плитками на цементному розчині	0,82	-	-	-	-	

Таблиця 1-49.1 (продовження)
Електро-забезпечення	Освітлювальне та силове від зовнішніх мереж 220/380В	1,28					
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітаз, біде та умивальник - фаянсові, мийка та ванна сталеві	1,91	0,77	1,14	-	-	
Опалення та вентиляція 	1. Опалення – від газового котла; насоси центробіжні з електродвигуном, розширювальний бак, водопідігрівач, фільтри
2. Вентиляція – повітроводи з листової оцинкованої сталі, жалюзійні решітки	8,08	7,94	0,14	-	-	
Газо-постачання	Від зовнішніх мереж, побутова газова плита чотирьох конфорна, лічильник газовий, газоаналізатор побутовий, арматура	0,67	-	-	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Телефон 
2. Радіо	0,16	0,03	0,13	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-49.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	-	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	-	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	1,4	Блискавкозахист	0,2	

Таблиця 1-49.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу,
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму
Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, стіни підвалу, вимощення та інші роботи	12,02	15,87	12,17	14,82	11,40	
Стіни	19,29	25,47	19,53	23,79	18,29	
Перекриття	8,42	4,82	7,39	6,15	9,46	
Дах та покрівля	9,98	5,72	8,77	7,30	11,23	
Перегородки	2,91	2,43	3,72	1,66	2,55	
Підлога	8,88	5,08	7,80	6,49	9,98	
Вікна та балконні двері	9,66	12,75	9,78	11,91	9,16	
Двері та ворота	6,52	5,43	8,33	3,71	5,70	
Сходи	1,12	0,93	1,43	0,64	0,98	
Оздоблення внутрішнє 	7,19	5,99	9,19	4,09	6,30	
Оздоблення зовнішнє	0,82	1,07	0,82	1,00	0,77	
Ґанок	1,04	1,15	0,88	1,46	1,12	
Інші роботи	0,05	0,05	0,04	0,07	0,05	
Інженерне обладнання	12,10	13,24	10,15	16,91	13,01	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-49.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

                     P/S
H	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
	1							2							
4,6	467	527	599	688	798	937	1115	1349	1665	2107	2753	3747	5395	8430	
4,5	457	515	586	673	781	916	1090	1319	1629	2062	2693	3665	5278	8247	
4,4	446	504	573	658	763	896	1066	1290	1593	2016	2633	3584	5161	8063	
4,3	436	493	560	643	746	876	1042	1261	1557	1970	2573	3502	5043	7880	
4,2	426	481	547	628	729	855	1018	1231	1520	1924	2513	3421	4926	7697	
4,1	416	470	534	613	711	835	994	1202	1484	1878	2453	3339	4809	7514	
4,0	406	458	521	598	694	814	969	1173	1448	1833	2394	3258	4691	7330	
3,9	396	447	508	583	677	794	945	1144	1412	1787	2334	3176	4574	7147	
3,8	386	435	495	568	659	774	921	1114	1376	1741	2274	3095	4457	6964	
3,7	375	424	482	554	642	753	897	1085	1339	1695	2214	3014	4340	6781	
3,6	365	412	469	539	625	733	872	1056	1303	1649	2154	2932	4222	6597	
	3							4							
3,5	355	401	456	524	607	713	848	1026	1267	1604	2094	2851	4105	6414	
3,4	345	389	443	509	590	692	824	997	1231	1558	2035	2769	3988	6231	
3,3	335	378	430	494	573	672	800	968	1195	1512	1975	2688	3870	6048	
3,2	325	367	417	479	555	652	775	938	1158	1466	1915	2606	3753	5864	
3,1	315	355	404	464	538	631	751	909	1122	1420	1855	2525	3636	5681	
3,0	304	344	391	449	520	611	727	880	1086	1374	1795	2443	3519	5498	
2,9	294	332	378	434	503	590	703	850	1050	1329	1735	2362	3401	5314	
2,8	284	321	365	419	486	570	679	821	1014	1283	1676	2281	3284	5131	
2,7	274	309	352	404	468	550	654	792	977	1237	1616	2199	3167	4948	
2,6	264	298	339	389	451	529	630	762	941	1191	1556	2118	3049	4765	
2,5	254	286	326	374	434	509	606	733	905	1145	1496	2036	2932	4581	

Таблиця 1-49.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	576,34	551,58	526,82	502,06	477,30	452,54	427,78	403,02	378,26	353,50	328,74	303,99	279,23	254,47	
4,5	577,85	552,99	528,13	503,26	478,40	453,53	428,67	403,81	378,94	354,08	329,21	304,35	279,49	254,62	
4,4	579,52	554,54	529,57	504,60	479,62	454,65	429,68	404,71	379,73	354,76	329,79	304,82	279,84	254,87	
4,3	581,34	556,25	531,17	506,08	480,99	455,91	430,82	405,73	380,65	355,56	330,47	305,39	280,30	255,21	
4,2	583,34	558,13	532,93	507,72	482,52	457,31	432,10	406,90	381,69	356,49	331,28	306,07	280,87	255,66	
4,1	585,53	560,20	534,86	509,53	484,20	458,87	433,54	408,21	382,88	357,55	332,22	306,88	281,55	256,22	
4	587,91	562,45	536,99	511,53	486,06	460,60	435,14	409,68	384,21	358,75	333,29	307,83	282,36	256,90	
3,9	590,52	564,92	539,32	513,72	488,12	462,52	436,92	411,31	385,71	360,11	334,51	308,91	283,31	257,71	
3,8	593,36	567,61	541,86	516,12	490,37	464,63	438,88	413,13	387,39	361,64	335,90	310,15	284,40	258,66	
3,7	596,45	570,55	544,65	518,75	492,85	466,95	441,05	415,15	389,25	363,35	337,45	311,56	285,66	259,76	
3,6	599,81	573,75	547,69	521,63	495,57	469,51	443,45	417,38	391,32	365,26	339,20	313,14	287,08	261,02	
	3							4							
3,5	603,47	577,24	551,01	524,78	498,55	472,31	446,08	419,85	393,62	367,38	341,15	314,92	288,69	262,46	
3,4	607,46	581,05	554,63	528,22	501,81	475,39	448,98	422,57	396,15	369,74	343,33	316,91	290,50	264,09	
3,3	611,80	585,19	558,59	531,98	505,38	478,77	452,17	425,56	398,95	372,35	345,74	319,14	292,53	265,93	
3,2	616,52	589,71	562,90	536,09	509,28	482,47	455,66	428,86	402,05	375,24	348,43	321,62	294,81	268,00	
3,1	621,67	594,64	567,61	540,59	513,56	486,53	459,51	432,48	405,46	378,43	351,40	324,38	297,35	270,32	
3	627,28	600,02	572,76	545,51	518,25	490,99	463,73	436,47	409,21	381,96	354,70	327,44	300,18	272,92	
2,9	633,41	605,90	578,39	550,89	523,38	495,88	468,37	440,86	413,36	385,85	358,35	330,84	303,33	275,83	
2,8	640,10	612,33	584,56	556,79	529,02	501,24	473,47	445,70	417,93	390,16	362,39	334,62	306,84	279,07	
2,7	647,43	619,37	591,32	563,26	535,20	507,15	479,09	451,03	422,98	394,92	366,86	338,81	310,75	282,69	
2,6	655,46	627,10	598,73	570,37	542,01	513,64	485,28	456,92	428,55	400,19	371,83	343,46	315,10	286,74	
2,5	664,28	635,59	606,89	578,20	549,50	520,81	492,11	463,42	434,72	406,03	377,33	348,64	319,94	291,25	

Таблиця 1-50.1
ТИП 1-50	Садибний житловий будинок підвищеної комфортності, з підвалом та мансардою	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		258,58 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
55,34 м	155,66 м2	3,57	2,88 м	0,356	1600,0 м3	
	Підвал                                                   В тому числі:	
55,34 м	155,66 м2	1	2,7 м	0,356	420,0 м3	
                                                                Мансарда	
47,56 м	96,18 м2	1	2,8 м	0,494	269,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Фундаменти – стрічкові бутобетонні, товщ. 64 см, глибина закладання 3,3 м , земляні роботи
2. Стіни підвалу: зовнішні – бутобетонні з облицюванням в 0,5 цегли керамічної, загальна товщ. 64 см (88%) та внутрішні - з цегли керамічної товщ. 38 см (12%); перемички збірні залізобетонні
3. Вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня 	13,30	4,45	8,51	0,34	-	
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої: зовнішні товщ. 64 см (84%) та внутрішні товщ. 38 см (16%), перемички збірні залізобетонні	24,77	-	-	-	-	
Перекриття	1. Зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей (90%) та плоских плит з монолітними ділянками (10%)
2. Над підвалом – зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей (90%) та плоских плит (10%)	7,65	5,15	2,50	-	-	
Перегородки	З цегли керамічної повнотілої одинарної товщ. 120 мм, неармовані, перемички збірні залізобетонні 	2,73	-	-	-	-	
Підлоги	1. З штучного паркету по цементній стяжці, утеплення – засипний керамзит товщ. 250 мм (50%)
2. Цементне товщ. 30 мм, з шліфуванням по бетонній основі та ущільненому щебенем ґрунті (25%)
3. З лінолеуму полівінілхлоридного на тепло-звукоізолюючій основі, на клеї по цементній стяжці, утеплення – засипний керамзит товщ. 350 мм (7%)
4. З плиток керамічних одноколірних з фарбником по цементній стяжці, часткова пароізоляція обклеювальна в 2 шари (18%)	9,71	6,97 	0,87	0,66	1,21	
Дах та покрівля	Азбестоцементні хвилясті листи по дерев’яних латах та кроквах з бруса, підшивання стелі мансарди дошками обшивки, вогнезахист, пароізоляція, теплоізоляція – плити мінераловатні на бітумному зв’язувальному	5,81	-	-	-	-	

Таблиця 1-50.1 (продовження)
Вікна та балконні двері 	1. Вікна та балконні двері з роздільно-спареними рамами, з потрійним склінням склом товщ. 3 мм, поліпшене фарбування, дошки підвіконні дерев’яні клеєні,
2. Вікна мансарди та веранди – блоки зі спареними рамами, скління склом  товщ. 3 мм, покращене фарбування колером олійним	7,04	5,66	1,38	-	-	
Двері  та ворота	1. Дерев’яні щитові глухі та під скління, покращене фарбування
2. Ворота гаражні – розпашні з утепленими глухими полотнами, обшитими струганими дошками, з покращеним фарбуванням, металоконструкції воріт	3,87	3,19	0,68	-	-	
Сходи 	Внутрішньоквартирні дерев’яні – каркас з бруса з підшивкою дошками, з профільним огородженням та поручнями, прооліфлення та покриття лаком	1,45	-	-	-	-	
В’їзд в гараж (пандус)	Стрічкові бутобетонні фундаменти, стіни з цегли керамічної повнотілої одинарної, монолітна залізобетонна плита товщ. 150 мм по ущільнененому щебенем ґрунті та бетонній основі, стяжка цементна товщ. 50 мм	3,39	-	-	-	-	
Камін	Піч цегляна опалювальна з топкою під дрова, основа з цегли керамічної одинарної повнотілої, облицьована кахлем та обштукатурена глиняним розчином по сітці, пічні прилади	0,87	-	-	-	-	
Ґанки (2шт)	Ущільнений щебенем ґрунт, бетонна основа, стяжка цементна товщ. 50 мм, стрічкові бутобетонні фундаменти, стіни з цегли керамічної повнотілої одинарної, плити перекриття плоскі, сходи збірні залізобетонні, покриття сходових площадок плитками керамічними одноколірними з фарбником на цементному розчині, металева огорожа з поручнем, лакофарбове покриття 	1,65	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	1. В підвалі – поліпшене фарбування кольором олійним та клейове по штукатурці, гладке облицювання стін плитками керамічними глазурованими
2. Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином, поліпшене фарбування стін кольором олійним розбіленим та клейове, обклеювання стін шпалерами, облицювання стін плитками керамічними глазурованими	6,71	0,79	5,92	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісне штукатурення цоколю декоративним розчином 	0,47	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від водонапірної башти, труби сталеві водогазопровідні оцинковані
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітази, умивальники фарфорові, ванни чавунні емальовані, змішувачі 	5,24	0,58	4,66	-	-	

Таблиця 1-50.1 (продовження)
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – опалювально–водогрійний чавунний котел, чавунні радіатори, труби сталеві водогазопровідні неоцинковані, розширювальний бак
2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані	3,38	2,52	0,86	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 0,4кВ, з побутовою електроплитою	1,96	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-50.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	-	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,2	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-50.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти та стіни підвалу	13,30	17,48	13,99	16,52	13,34	
Стіни	24,77	32,56	26,0	30,77	24,86	
Перекриття	7,65	3,58	5,74	4,63	7,48	
Перегородки	2,73	2,59	4,15	1,79	2,89	
Підлоги	9,71	4,55	7,29	5,88	9,51	
Дах та покрівля	5,81	2,73	4,36	3,52	5,69	
Вікна та балконні двері	7,04	9,25	7,40	8,74	7,06	
Двері та ворота	3,87	3,69	5,90	2,55	4,12	
Оздоблення внутрішнє 	6,71	6,38	10,22	4,41	7,13	
Оздоблення зовнішнє	0,47	0,52	0,42	0,49	0,41	
Сходи	1,45	1,38	2,22	0,95	1,55	
Камін	0,87	0,80	0,64	1,03	0,84	
Ґанки (2 шт.)	1,65	1,51	1,21	1,95	1,58	
В’їзд до гаража	3,39	3,13	2,51	4,05	3,27	
Інженерне обладнання	10,58	9,76	7,81	12,61	10,18	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-50.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	448	506	576	661	767	900	1071	1296	1600	2025	2645	3600	5183	8099	
4,5	439	495	563	647	750	880	1048	1268	1565	1981	2587	3521	5071	7923	
4,4	429	484	551	632	733	861	1024	1240	1530	1937	2530	3443	4958	7747	
4,3	419	473	538	618	717	841	1001	1211	1496	1893	2472	3365	4845	7571	
4,2	409	462	526	604	700	822	978	1183	1461	1849	2415	3287	4733	7395	
4,1	400	451	513	589	683	802	955	1155	1426	1805	2357	3208	4620	7219	
4,0	390	440	501	575	667	783	931	1127	1391	1761	2300	3130	4507	7043	
3,9	380	429	488	561	650	763	908	1099	1356	1717	2242	3052	4395	6867	
3,8	370	418	476	546	633	743	885	1071	1322	1673	2185	2974	4282	6691	
3,7	361	407	463	532	617	724	861	1042	1287	1629	2127	2895	4169	6515	
3,6	351	396	451	517	600	704	838	1014	1252	1585	2070	2817	4057	6339	
	3							4							
3,5	341	385	438	503	583	685	815	986	1217	1541	2012	2739	3944	6162	
3,4	331	374	426	489	567	665	792	958	1182	1497	1955	2661	3831	5986	
3,3	322	363	413	474	550	646	768	930	1148	1453	1897	2582	3719	5810	
3,2	312	352	401	460	533	626	745	901	1113	1409	1840	2504	3606	5634	
3,1	302	341	388	446	517	606	722	873	1078	1365	1782	2426	3493	5458	
3,0	292	330	376	431	500	587	698	845	1043	1321	1725	2348	3381	5282	
2,9	283	319	363	417	483	567	675	817	1009	1277	1667	2269	3268	5106	
2,8	273	308	351	402	467	548	652	789	974	1232	1610	2191	3155	4930	
2,7	263	297	338	388	450	528	629	761	939	1188	1552	2113	3042	4754	
2,6	253	286	326	374	433	509	605	732	904	1144	1495	2035	2930	4578	
2,5	244	275	313	359	417	489	582	704	869	1100	1437	1956	2817	4402	

Таблиця 1-50.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

         P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	443,83	423,52	403,21	382,89	362,58	342,27	321,95	301,64	281,33	261,01	240,70	220,39	200,08	179,76	
4,5	444,76	424,37	403,97	383,57	363,18	342,78	322,38	301,99	281,59	261,19	240,79	220,40	200,00	179,60	
4,4	445,80	425,31	404,83	384,34	363,86	343,38	322,89	302,41	281,92	261,44	240,95	220,47	199,98	179,50	
4,3	446,94	426,36	405,79	385,21	364,64	344,06	323,48	302,91	282,33	261,76	241,18	220,60	200,03	179,45	
4,2	448,20	427,53	406,86	386,19	365,51	344,84	324,17	303,50	282,82	262,15	241,48	220,81	200,14	179,46	
4,1	449,59	428,82	408,04	387,27	366,50	345,73	324,95	304,18	283,41	262,63	241,86	221,09	200,32	179,54	
4,0	451,11	430,23	409,35	388,48	367,60	346,72	325,84	304,96	284,08	263,21	242,33	221,45	200,57	179,69	
3,9	452,78	431,79	410,80	389,81	368,82	347,83	326,84	305,85	284,86	263,87	242,88	221,89	200,90	179,92	
3,8	454,61	433,50	412,39	391,29	370,18	349,07	327,97	306,86	285,75	264,65	243,54	222,43	201,33	180,22	
3,7	456,60	435,37	414,14	392,91	371,68	350,45	329,22	307,99	286,76	265,53	244,30	223,07	201,84	180,61	
3,6	458,79	437,43	416,07	394,71	373,35	351,99	330,63	309,27	287,91	266,54	245,18	223,82	202,46	181,10	
	3							4							
3,5	461,17	439,67	418,17	396,68	375,18	353,68	332,18	310,68	289,19	267,69	246,19	224,69	203,20	181,70	
3,4	463,77	442,13	420,48	398,84	377,20	355,55	333,91	312,26	290,62	268,98	247,33	225,69	204,05	182,40	
3,3	466,61	444,81	423,01	401,21	379,42	357,62	335,82	314,02	292,22	270,42	248,63	226,83	205,03	183,23	
3,2	469,71	447,74	425,78	403,82	381,86	359,89	337,93	315,97	294,01	272,05	250,08	228,12	206,16	184,20	
3,1	473,09	450,95	428,82	406,68	384,54	362,40	340,27	318,13	295,99	273,86	251,72	229,58	207,45	185,31	
3,0	476,79	454,46	432,14	409,82	387,49	365,17	342,85	320,52	298,20	275,88	253,55	231,23	208,91	186,58	
2,9	480,83	458,31	435,79	413,26	390,74	368,22	345,70	323,17	300,65	278,13	255,60	233,08	210,56	188,04	
2,8	485,26	462,52	439,79	417,05	394,32	371,58	348,84	326,11	303,37	280,63	257,90	235,16	212,43	189,69	
2,7	490,12	467,15	444,18	421,22	398,25	375,29	352,32	329,36	306,39	283,42	260,46	237,49	214,53	191,56	
2,6	495,45	472,23	449,02	425,81	402,59	379,38	356,17	332,96	309,74	286,53	263,32	240,11	216,89	193,68	
2,5	501,31	477,83	454,35	430,87	407,39	383,91	360,43	336,95	313,47	289,99	266,51	243,03	219,55	196,08	

Таблиця 1-51.1
ТИП 1-51	Триповерховий житловий будинок з мансардою та підвалом
під частиною будинку 	Вартість  1 м3   на 01.01.2003–	
		331,16 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
37,36 м	87,0 м2	3,79	2,93 м	0,43	965,0 м3	
	Мансарда                                            В тому числі:	
30,9 м	45,51 м2	1	2,64 м	0,68	120,0 м3	
Підвал	
19,4 м	23,52 м2	1	2,35 м	0,82	55,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ.60 см, глибина закладання 0,5 м, земляні роботи
2. Цоколь з буту, товщ. 50 см, висота цоколя 0,5 м
3. Стіни підвалу з буту товщ. 60 см, глибина закладання 2,25 м, гідроізоляція
4. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі 	5,11	1,43	1,02	2,25	0,41	
Стіни	1. Зовнішні – з керамічної порожнистої цегли товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, засипка керамзитом, перемички збірні залізобетонні (76%)
2. Внутрішні стіни, стовпи та димові труби  – з керамічної повнотілої цегли (12%);
3. Дерев’яні каркасні товщ. 14 см, обшиті з двох сторін дошками, утеплення – мінераловатні плити (12%).	19,29	15,82	2,31	1,16	-	
Перекриття	1. Дерев’яні балки з черепними брусками, щитовий накат, утеплювач – мінераловатні плити (89%) 
2. Над підвалом – монолітне залізобетонне, перемички збірні залізобетонні (11%)	15,79	15,29	0,50	-	-	
Перегородки	1. Дерев’яні каркасні, обшиті гіпсокартонними листами в один шар (54%)
2. З шлакобетонних плит, товщ. 90мм (46%)	3,87	1,93	1,94	-	-	
Підлоги	1. Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, олійне фарбування, підстилаючий щебеневий шар (62%)
2. Дощаті, по лагах по плитах перекриття, олійне фарбування, тепло- і звукоізоляція – мінераловатні плити (26%)
3. Цементні, пілстилаючі бетонний та щебеневий шари (6%)
4. З керамічної плитки, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (6%)	6,30	4,16	1,79	0,12	0,23	

Таблиця 1-51.1 (продовження)
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню з брусків, слухове вікно	3,17	-	-	-	-	
Вікна 	Дерев’яні зі спареними рамами з заповненням однокамерними склопакетами, скло товщ. 4 мм,
олійне фарбування	7,20	-	-	-	-	
Двері 	Щитові однополотні глухі та двополотні зі склінням, олійне фарбування	8,87	-	-	-	-	
Балкони 	Дерев’яні конструкції, олійне фарбування	1,65	-	-	-	-	
Сходи	1. Бетонні набивні з залізненням, бетонний шар по щебеневій основі
2. Внутрішньоквартирні - дерев’яні з підшивкою струганими дошками.	2,41	0,36	2,05	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка, вапняне, покращене клейове та олійне фарбування стін, перегородок, стель та укосів	8,57	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка фасадів, декоративні вставки з керамічної плитки	1,47	-	-	-	-	
Ґанок з терасою	Підстилаючий бетонний шар, цементне покриття, бетонні набивні сходи, дощате огородження тераси, олійне фарбування	0,48	-	-	-	-	
Плита кухонна	Підстилаючий шар з бетону, цегляна кладка плити з топкою під вугілля, пічні прилади	0,34	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Вбудовані шафи та антресолі - з деревноволокнистих та деревностружкових плит.
2. Будка для розширювального бака: каркасні стіни з обшивкою струганими дошками, суцільний настил з дощок, теплоізоляційні мінераловатні плити
3. Ящики для квітів 	2,73	2,05	0,54	0,14	-	
Електро-забезпечення	Освітлювальне та силове від зовнішніх мереж 220/380В. 	1,26	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж, сталеві водогазопровіді труби, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, труби чавунні, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	3,38	1,00	2,38	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані, розширювальний бак;
3. Вентиляція – припливно-витяжна природна, повітроводи, решітки	6,68	5,29	1,17	0,22	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Телефон
2. Радіо
3. Телебачення	1,24	0,13	0,38	0,73	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. 	0,19	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-51.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	-	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-51.4
Питома вага (відносна вартість) елементів будинків – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, стіни підвалу  та цоколь	5,11	6,59	4,61	6,40	4,59	
Стіни	19,29	24,86	17,41	24,14	17,34	
Перекриття	15,79	8,91	12,49	11,83	17,01	
Дах та покрівля	3,17	1,79	2,51	2,38	3,41	
Перегородки	3,87	4,28	6,00	3,05	4,37	
Вікна та балконні двері	7,20	9,27	6,49	9,00	6,47	
Двері	8,87	9,81	13,74	6,97	10,02	
Підлога	6,30	3,56	4,99	4,73	6,79	
Сходи	2,41	2,66	3,73	1,89	2,72	
Балкон	1,65	1,51	1,06	2,02	1,45	
Оздоблення внутрішнє 	8,57	9,48	13,27	6,73	9,68	
Оздоблення зовнішнє	1,47	1,88	1,33	1,83	1,32	
Ґанки, веранда, тераса	0,48	0,44	0,31	0,58	0,42	
Вбудовані шафи та антресолі	2,05	2,27	3,17	1,61	2,31	
Інші роботи	1,02	0,94	0,66	1,24	0,89	
Інженерне обладнання	12,75	11,75	8,23	15,6	11,21	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 1-51.2
Таблиця величин будівельних об’ємів будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3

P/S	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
H	1							2							
4,6	388	438	499	572	664	779	927	1122	1385	1753	2289	3116	4487	7011	
4,5	380	429	488	560	649	762	907	1097	1355	1715	2240	3048	4390	6859	
4,4	371	419	477	547	635	745	887	1073	1325	1677	2190	2981	4292	6706	
4,3	363	410	466	535	620	728	867	1049	1295	1638	2140	2913	4195	6554	
4,2	354	400	455	523	606	711	846	1024	1265	1600	2090	2845	4097	6402	
4,1	346	391	444	510	592	694	826	1000	1234	1562	2041	2777	3999	6249	
4,0	338	381	434	498	577	677	806	975	1204	1524	1991	2710	3902	6097	
3,9	329	372	423	485	563	660	786	951	1174	1486	1941	2642	3804	5944	
3,8	321	362	412	473	548	644	766	927	1144	1448	1891	2574	3707	5792	
3,7	312	352	401	460	534	627	746	902	1114	1410	1841	2506	3609	5639	
3,6	304	343	390	448	519	610	726	878	1084	1372	1792	2439	3512	5487	
	3							4							
3,5	295	333	379	435	505	593	705	854	1054	1334	1742	2371	3414	5335	
3,4	287	324	369	423	491	576	685	829	1024	1296	1692	2303	3317	5182	
3,3	278	314	358	411	476	559	665	805	994	1257	1642	2235	3219	5030	
3,2	270	305	347	398	462	542	645	780	963	1219	1593	2168	3122	4877	
3,1	262	295	336	386	447	525	625	756	933	1181	1543	2100	3024	4725	
3,0	253	286	325	373	433	508	605	732	903	1143	1493	2032	2926	4573	
2,9	245	276	314	361	418	491	584	707	873	1105	1443	1964	2829	4420	
2,8	236	267	303	348	404	474	564	683	843	1067	1394	1897	2731	4268	
2,7	228	257	293	336	390	457	544	658	813	1029	1344	1829	2634	4115	
2,6	219	248	282	323	375	440	524	634	783	991	1294	1761	2536	3963	
2,5	211	238	271	311	361	423	504	610	753	953	1244	1694	2439	3810	

Таблиця 1-51.3
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму будинків – типорозмірів об’єкту-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

             P/S	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
H	1							2							
4,6	470,19	453,54	436,89	420,25	403,60	386,95	370,30	353,65	337,00	320,35	303,70	287,06	270,41	253,76	
4,5	469,94	453,20	436,47	419,73	403,00	386,26	369,53	352,79	336,06	319,32	302,58	285,85	269,11	252,38	
4,4	469,81	452,98	436,16	419,33	402,50	385,68	368,85	352,02	335,20	318,37	301,55	284,72	267,89	251,07	
4,3	469,81	452,88	435,96	419,04	402,12	385,20	368,28	351,36	334,44	317,52	300,59	283,67	266,75	249,83	
4,2	469,94	452,92	435,90	418,88	401,86	384,84	367,82	350,80	333,78	316,76	299,74	282,72	265,70	248,68	
4,1	470,23	453,10	435,98	418,85	401,73	384,60	367,48	350,35	333,23	316,10	298,98	281,85	264,73	247,60	
4	470,67	453,44	436,20	418,97	401,73	384,50	367,27	350,03	332,80	315,56	298,33	281,09	263,86	246,63	
3,9	471,29	453,94	436,59	419,24	401,89	384,54	367,19	349,84	332,49	315,14	297,79	280,44	263,09	245,75	
3,8	472,09	454,62	437,15	419,68	402,21	384,74	367,27	349,80	332,33	314,85	297,38	279,91	262,44	244,97	
3,7	473,10	455,50	437,90	420,30	402,70	385,10	367,50	349,91	332,31	314,71	297,11	279,51	261,91	244,31	
3,6	474,32	456,58	438,85	421,12	403,38	385,65	367,92	350,18	332,45	314,72	296,98	279,25	261,52	243,78	
	3							4							
3,5	475,77	457,90	440,02	422,15	404,27	386,39	368,52	350,64	332,77	314,89	297,01	279,14	261,26	243,39	
3,4	477,49	459,46	441,43	423,41	405,38	387,35	369,33	351,30	333,27	315,24	297,22	279,19	261,16	243,14	
3,3	479,48	461,29	443,11	424,92	406,73	388,55	370,36	352,17	333,99	315,80	297,61	279,42	261,24	243,05	
3,2	481,78	463,42	445,07	426,71	408,35	390,00	371,64	353,28	334,93	316,57	298,21	279,85	261,50	243,14	
3,1	484,42	465,88	447,34	428,80	410,27	391,73	373,19	354,65	336,11	317,58	299,04	280,50	261,96	243,42	
3	487,43	468,69	449,96	431,23	412,50	393,77	375,04	356,31	337,58	318,84	300,11	281,38	262,65	243,92	
2,9	490,84	471,90	452,97	434,03	415,09	396,15	377,21	358,28	339,34	320,40	301,46	282,53	263,59	244,65	
2,8	494,71	475,55	456,39	437,23	418,07	398,91	379,75	360,59	341,44	322,28	303,12	283,96	264,80	245,64	
2,7	499,08	479,68	460,28	440,89	421,49	402,09	382,70	363,30	343,90	324,51	305,11	285,71	266,32	246,92	
2,6	504,01	484,35	464,70	445,05	425,40	405,74	386,09	366,44	346,79	327,13	307,48	287,83	268,18	248,52	
2,5	509,56	489,63	469,70	449,78	429,85	409,92	389,99	370,06	350,13	330,20	310,27	290,34	270,42	250,49	

Таблиця 1-52.1
ТИП 1-52	Садибний цегляний
житловий будинок 	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		360,58 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
39,96 м	98,9 м2	1	3,61 м	0,40	357,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутобетонні товщ. 50 см, глибина закладання 1,0 м, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня, земляні роботи
2. Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної, гідроізоляція, плити перекриття залізобетонні, підстилаючий бетонний шар (1,2 м3)	9,56	8,29	1,27	-	
Стіни	1. Зовнішні – з цегли керамічної порожнистої товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, перемички збірні залізобетонні, стовпи цегляні неармовані (66%)
2. Внутрішні - товщ. 25 см, димові труби та вентиляційні канали з цегли керамічної повнотілої, перемички збірні залізобетонні (34%) 	25,93	17,11	8,82	-	
Перегородки	1. З шлакобетонних плит товщ. 90 мм (64%)
2. З гіпсових плит товщ. 80 мм (36%)	1,53	0,97 	0,56 	-	
Перекриття	Дерев’яне – балки з черепним бруском, щитовим накатом, утеплювач – плити мінераловатні	12,54	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий щебеневий шар (87%)
2. З плитки керамічної багатоколіної на цементному розчині, підстилаючий бетонний шар (7%)
3. Цементні товщ. 20 мм по підстилаючому бетонному шарі (6%)	5,14	4,80	0,23	0,11	
Дах та покрівля	Крокви з бруса, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, ходові дошки, слухові вікна, дерев’яні фронтони	7,38	-	-	-	
Вікна 	Двостулкові зі спареними рамами, скло товщ. 2 мм	6,10	-	-	-	
Двері 	Однополотні щитові, глухі та зі склінням візерунчастим склом товщ. 3 мм 	4,60	-	-	-	

Таблиця 1-52.1 (продовження)
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка вапняним розчином, покращене фарбування: вапняне, клейове та колером олійним	5,80	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка цементно-вапняним розчином окремих ділянок фасаду, покращене фарбування колером олійним та прооліфка фронтонів	0,16	-	-	-	
Ґанок (2шт)	Стінки з цегли керамічної, сходи бетонні набивні, підпірні стінки – залізобетонні, покриття бетонне товщ. 30 мм, підстилаючий бетонний шар  	1,58	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,50	-	-	-	
Водопровід та
Каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 
2. Каналізація – в зовнішню мережу, труби чавунні, унітази та умивальники фаянсові, мийки чавунні  	4,71	1,91	2,80	-	
Опалення та вентиляція	1. Опалення: від чавунного котла на твердому паливі, радіатори опалення – чавунні, труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Вентиляція: природна припливно-витяжна, повітроводи з листової сталі, решітки жалюзійні 	7,34	7,01	0,33	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення 	4,84	0,75	4,09	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі	0,29	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-52.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-53.1
ТИП 1-53	Садибний цегляний житловий будинок з газопостачанням	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		425,21 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
Р/S	Об’єм
V	
37,5 м	85,73 м2	1	3,33 м	0,44 	285,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові та стовпчасті бутобетонні товщ. 40 см, глибина закладання 1,0 м, земляні роботи, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня 
2. Підпідлогові канали – стіни з цегли керамічної, перекриття зі збірних залізобетонних плит (2,2 м3) 	10,38	9,67	0,71	-	
Стіни	1. Зовнішні – з цегли керамічної порожнистої товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, перемички брускові збірні залізобетонні (73%)
2. Внутрішні – з цегли керамічної товщ. 25 см , димові труби та вентиляційні канали (27%)	18,52	13,52	5,00	-	
Перегородки	1. З шлакобетонних плит товщ. 90 мм, теплоізоляція з мінеральної вати (70%) 
2. З гіпсових плит товщ. 80 мм (30%)	2,33	1,75 	0,58 	-	
Перекриття	Дерев’яне – балки з черепним бруском з щитовим накатом, утеплювач - плити з мінеральної вати, ходові дошки 	11,47	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий щебеневий шар (92%)
2. З плитки керамічної багатоколірної по цементній стяжці на щебеневій основі (8%) 	4,81	4,56	0,25	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, ходові дошки, слухові вікна, фронтони цегляні	12,21	-	-	-	
Вікна 	З роздільними та спареними рамами, скло товщ. 2 мм	8,65	-	-	-	
Двері 	Однополотні та двополотні щитові, глухі та зі склінням візерунчастим склом товщ. 3 мм	3,85	-	-	-	
Ґанок	Стінки з цегли керамічної повнотілої, сходи бетонні набивні, огородження сходових площадок дерев’яними поручнями, цементна стяжка, залізнення,  щебенева основа	0,45	-	-	-	

Таблиця 1-53.1 (продовження)
Інші роботи	1. Шафи та антресолі – каркас з брусів, дверні блоки
2. Люки – лази з щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою 	0,75	0,22	0,53	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином, покращене фарбування вапняне, клейове та колером олійним	4,81	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка цементно-вапняним розчином по каменю стін, фарбування колером олійним	0,28	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 380/220В	2,77	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з поліетиленових труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	6,98	3,40	3,58	-	
Опалення  та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У, радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Вентиляція – природна припливно-витяжна, повітроводи з листової сталі, решітки	7,43	7,31	0,12	-	
Газо-постачання	Від зовнішньої мережі, газова колонка, побутова газова плита чотирьохконфорна	2,10	-	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телефон
3. Телебачення	1,90	0,70	0,09	1,11	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,31	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-53.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	-	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-54.1
ТИП 1-54	Садибний цегляний житловий будинок з різноскатною покрівлею	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		367,39 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
42,56 м	109,69 м2	1	3,33 м	0,39	365,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутобетонні товщ. 40 см, армовані, високоякісна штукатурка по каменю, вимощення асфальтобетонне по основі з цегляного щебеню, земляні роботи
2. Підпідлогові канали – стіни цегляні, перекриття збірні залізобетонні плити та дерев’яні щити, гідроізоляція 	10,16	9,53	0,63	-	
Стіни	1. Зовнішні – з цегли керамічної порожнистої товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, перемички брускові збірні залізобетонні (71%), 
2. Внутрішні – з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові збірні залізобетонні, димові труби цегляні (29%)	18,38	13,05	5,33	-	
Перегородки	1. Шлакобетонні плити в один шар товщ. 90 мм , теплоізоляція (60%)
2. З гіпсових плит в один шар товщ. 80 мм (40%)	3,28	2,16 	1,12 	-	
Перекриття	Щитовий накат по дерев’яним балкам з черепним бруском, теплоізоляція – плити мінераловатні, ходові дошки 	13,50	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, на лагах по цегляних стовпчиках (91%)
2. З плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині по бетонній основі (9%)  	5,52	5,24	0,28	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухове вікно, ходові дошки, фронтони з цегли порожнистої 	11,79	-	-	-	
Вікна  	З роздільними та роздільно-спареними рамами, скло товщ. 2 мм	4,39	-	-	-	
Двері 	Однополотні та двополотні щитові, глухі та зі склінням візерунчатим склом товщ. 3 мм 	4,41	-	-	-	
Ґанок	Стіни з цегли, сходинки бетонні набивні, огородження площадок перилами, цементна стяжка з залізненням товщ. 20 мм по щебеневій основі, металеві решітки для ніг	0,43	-	-	-	

Таблиця 1-54.1 (продовження)
Інші роботи	1. Вбудовані шафи та антресолі – каркас з брусів, полки, дверні блоки
2. Люки – лази з щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою  	0,68	0,20	0,48	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином стін та стель, вапняне та клейове фарбування приміщень, олійне фарбування вікон, дверей та підлог	5,83	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка цементно–вапняним розчином стін, фарбування олійне підшивки звісів та вітрових дощок покрівлі	0,33	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,62	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з чавунних труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	6,94	3,49	3,45	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Вентиляція – природна припливно – витяжна, повітроводи, решітки	7,80	7,50	0,30	-	
Газо-постачання	Від зовнішньої мережі, газова колонка, побутова газова плита чотирьохконфорна	1,90	-	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телефон
3. Телебачення	1,76	0,65	0,1	1,01	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,28	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-54.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	-	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-55.1
ТИП 1-55	Одноповерховий цегляний житловий будинок на рельєфі	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		287,13 грн.	
Периметр
Р	Площа
основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру
до площі
P/S	Об’єм
V	
49,44 м	141,55 м2	1	3,67 м	0,35	520,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, гідроізоляція, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня, земляні роботи,
2. Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної,  плити перекриття збірні залізобетонні, підстилаючий бетонний шар 	9,52	9,04	0,48	-	
Стіни	З цегли керамічної одинарної порожнистої товщ. 42 см з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом , перемички збірні залізобетонні, димові труби з цегли  керамічної  повнотілої	20,45	-	-	-	
Перегородки	1. Цегляні товщ. 65 мм, підстилаючий бетонний шар (55%)
2. З гіпсокартонних листів, по дерев’яному каркасу, товщ. 78 мм, утеплювач – мінераловатні плити (45%)	1,82	0,86	0,96	-	
Перекриття	Дерев’яне, балки з черепним бруском з щитовим накатом, утеплювач – мінераловатні плити, ходові дошки, підшивка дошками під штукатурку 	18,02	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий щебеневий шар (92%)
2. З плитки керамічної багатоколірної по цементній стяжці, підстилаючі щебеневий та бетонний шари (8%)	4,21	3,83	0,38	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, фронтони цегляні, ходові дошки, слухові вікна	10,36	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними рамами, з подвійним склінням, скло товщ. 2 мм	3,18	-	-	-	
Двері 	Однополотні та двополотні, щитові глухі та зі склінням, скло товщ. 3 мм 	3,29	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка вапняним розчином,  покращене фарбування клейове, вапняне та колером олійним  	5,26	-	-	-	

Таблиця 1-55.1 (продовження)
Сходи	Внутрішньоквартирні з підшивкою дошками, покриття олійним лаком	0,37	-	-	-	
Ґанок та козирок	1. Ґанок: фундамент – стовпчастий, бутовий, стінки з цегли керамічної, сходинки з лицьовими бетонними поверхнями, покриття цементне з залізненням, підстилаючі бетонний та щебеневий шари
2. Козирок – крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, підшивка стелі дошками	0,99	0,78	0,21	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,71	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід - від зовнішніх мереж, труби сталеві водогазопровідні  оцинковані, арматура
2. Каналізація – в зовнішню мережу, труби чавунні, унітаз та умивальники – фаянсові, мийка та ванна чавунні  	6,39	1,73	4,66	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від чавунного котла на твердому паливі, радіатори опалення чавунні, труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання - від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані
3. Вентиляція – природна припливно-витяжна, повітроводи з листової оцинкованої сталі, решітки жалюзійні	8,52	7,75	0,43	0,34	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення 	3,64	1,06	2,58	-	
Блискавко-захист.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі	0,27	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-55.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-56.1
ТИП 1- 56	Садибний цегляний 
житловий будинок з газопостачанням	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		385,0 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
Р/S	Об’єм
V	
47,76 м	127,02 м2	1	3,02 м	0,376	384,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові та стовпчасті бутобетонні товщ. 40 см глибина закладання 1,0 м, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня , земляні роботи
2. Підпідлогові канали – стіни з цегли керамічної, перекриття - збірні залізобетонні плити та дерев’яні щити (0,6 м3), підстилаючий бетонний шар	10,77	10,34	0,43	-	
Стіни	1. Зовнішні (79%)– з цегли керамічної порожнистої товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом,стовпи прямокутні неармовані цегляні, перемички брускові збірні залізобетонні ,
2. Внутрішні (21%) – з цегли керамічної товщ. 25 см, димові труби та вентиляційні канали цегляні 	17,51	14,00	3,51	-	
Перегородки	1. З шлакобетонних плит товщ. 90мм, теплоізоляція з мінеральної вати (61%)
2. З гіпсових плит товщ. 80 мм (39%),	2,46	1,77 	0,69 	-	
Перекриття	Дерев’яне – балки з черепним бруском, щитовий накат, утеплювач – плити з мінеральної вати, ходові дошки 	12,15	-	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий щебеневий шар (91%)
2. З керамічної плитки на цементному розчині, цементне покриття по щебеневій основі (9%)	5,49	5,33	0,16	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, ходові дошки, слухові вікна 	12,90	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними та роздільними рамами, скло товщ. 2 мм	8,68	-	-	-	
Двері 	Однополотні та двополотні щитові, глухі та зі склінням візерунковим склом товщ. 3 мм 	3,97	-	-	-	
Ґанок	Стінки з цегли керамічної повнотілої, сходи бетонні набивні, огородження сходових площадок дерев’яними перилами, цементна стяжка товщ. 20 мм, залізнення, щебенева основа	0,48	-	-	-	

Таблиця 1-56.1 (продовження)
Інші роботи	1. Шафи та антресолі – каркас з брусів, дверні блоки
2. Люки – лази з щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою 	0,63	0,18	0,45	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином, покращене фарбування вапняне, клейове та колером олійним	5,76	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка цементно-вапняним розчином по каменю стін, фарбування колером олійним	0,23	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 380/220В	1,93	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж зі сталевих водогазопровідних труб, арматура, лічильник, манометр;
2. Каналізація – в зовнішню мережу, з поліетиленових труб, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	6,00	2,94	3,06	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У, радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Вентиляція – природна припливно – витяжна, повітроводи з листової сталі, решітки	7,56	7,24	0,32	-	
Газо-постачання	Від зовнішньої мережі, газова колонка, побутова газова плита чотирьохконфорна	1,65	-	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телефон
3. Телебачення	1,58	0,58	0,08	0,92	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі	0,25	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-56.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	-	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-57.1
ТИП 1-57	Одноповерховий житловий будинок зі стінами з каменів пиляного вапняку	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		263,89 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
44,24 м	107,38 м2	1	3,57 м	0,41	383,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові бутобетонні товщ. 50 см, розшивка швів, вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі, земляні роботи
2. Підпідлогові канали – цегляна кладка стінок з керамічної цегли, плоскі залізобетонні плити перекриття, підстилаючий бетонний шар 	12,36	12,02	0,34	-	-	
Стіни	1. Зовнішні – з каменів вапняку товщ. 49 см, перемички збірні залізобетонні (88%)
2. Внутрішні – з цегли керамічної товщ. 25 см, та димові труби, перемички збірні залізобетонні (12%)	14,51	12,77	1,74	-	-	
Перегородки	1. З гіпсокартонних листів, товщ. 78 мм, на дерев’яному каркасі, без утеплювача (23%) 
2. З шлакобетонних плит без облицювання, товщ. 90 мм ( 40%)
3. З цегли керамічної, товщ. 120 мм, підстилаючий бетонний шар (24%)
4. Каркасні під штукатурку, обшиті з двох сторін дошками, без утеплювача (13%)  	1,99	0,53	0,54	0,68	0,24	
Перекриття	Дерев’яне - балки з черепним бруском по кам’яних стінах, щитовий накат, утеплювач – плити з мінеральної вати	12,95	-	-	-	-	
Підлога	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий щебеневий шар (80%)
2. З керамічної багатоколірноїплитки, на цементному розчині, підстилаючий бетонний шар (20%)	5,22	4,34 	0,88	-	-	
Дах і покрівля	Азбестоцементні хвилясті листи по дерев’яних латах та кроквах з пиломатеріалів, слухове вікно	8,26	-	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними рамами, скло товщ. 2 мм 	4,40	-	-	-	-	
Двері 	Однополотні щитові, глухі та зі склінням, скло товщ. 4 мм 	4,59	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка цементно-вапняним розчином; покращене фарбування: клейове, вапняне та колером олійним	8,00	-	-	-	-	

Таблиця 1-57.1 (продовження)
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином, фарбування колером олійним дерев’яних поверхонь	2,80	-	-	-	-	
Тераса	Каркас з брусів, з обшивкою щитами, бетонні стінки, сходи набивні, підлога: дощата товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, та цементна з залізненням, підстилаючі бетонний та щебеневий шари; скління дерев’яних вікон склом товщ. 2 мм, підшивка стелі деревоволокнистими листами товщ. 5мм,  фарбування колером олійним та покриття лаком	4,68	-	-	-	-	
Козирок	Каркас з брусів, покрівля похила з трьох шарів руберойду на бітумній мастиці, з захисним шаром зі щебеня, підшивка стелі дошками 	0,42	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Піч металева для приготування їжі, прилади пічні чавунні
2. Люки та лази – однополотні, щитові, утеплювач - мінераловатні плити, з дерев’яною обшивкою та оббивкою оцинкованим листом  	0,52	0,18	0,34	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380В	3,25	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – господарсько–питна вода від зовнішніх мереж, лічильник, труби  сталеві водогазопровідні   
2. Каналізація – в зовнішні мережі, труби пластмасові та азбестоцементні, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	7,09	2,30	4,79	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла на твердому паливі, розширювальний бак, радіатори чавунні
2. Вентиляція – природна припливно-витяжна, повітроводи з оцинкованої листової сталі, решітки жалюзійні сталеві	7,19	6,98	0,21	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1.Радіо
2. Телебачення 	1,24	0,56	0,68	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі  	0,53	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-57.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-58.1
ТИП 1-58	Мансардний цегляний житловий будинок
зі спрощеним інженерним обладнанням	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		273,2 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
49,23 м	136,75 м2	1,38	3,16 м	0,36 	596,0 м3	
                                                                     Мансарда                                          В тому числі:	
28,65 м	37,7 м2	1	2,67 м	0,76	101,0 м3	
Підвал	
15,71 м	14,55 м2	1	2,3 м	1,08	34,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	Стрічкові бутобетонні товщ. 50 см, стіни підвалу з цегли керамічної, вимощення асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня, земляні роботи	10,00	-	-	-	
Стіни	1. Зовнішні - з цегли керамічної товщ. 51 см, димові труби, перемички збірні залізобетонні (84%)
2. Внутрішні – з цегли керамічної товщ. 25 см, димові труби, перемички збірні залізобетонні (16%)	21,06	17,26	3,8	-	
Перегородки	1. Дощаті по каркасі з брусів, товщ. 100 мм, утеплювач – плити мінераловатні (89%),
2. З цегли керамічної товщ. 65 мм, армовані, підстилаючий бетонний шар (11%)	2,89	2,77	0,12	-	
Перекриття	1. Цокольне – дерев’яні балки з черепним бруском, щитовим накатом, утеплювач – плити мінераловатні (39%)
2. Міжповерхове –дерев’яні балки з черепним бруском, щитовим накатом, утеплювач – плити мінераловатні, пароізоляція, підшивка стелі дошками (32%)
3. Горищне – дерев’яні балки з черепним бруском, щитовим накатом, утеплювач – плити з мінеральної вати, пароізоляція (29%)   	24,46	8,82	8,83	6,81	
Підлоги	1. Дощаті – гіпсоволокнисті водостійкі листи сухої штукатурки по дощатому покриттю товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, пароізоляція (84%)
2. З лінолеуму, по плитах деревоволокнистих, підстилаючий бетонний шар (13%)
3. З плитки керамічної багатоколірної на цементному розчині, підстилаючий щебеневий шар (3%) 	5,80	5,26	0,44	0,10	

Таблиця 1-58.1 (продовження)
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухові вікна	8,26	-	-	-	
Вікна 	Одностулкові та двостулкові спарені, скло товщ. 2 мм	2,77	-	-	-	
Двері 	Однополотні щитові, глухі та зі склінням, скло товщ. 3 мм 	2,70	-	-	-	
Сходи 	Внутрішньоквартирні з підшивкою дошками, фарбування олійне	0,86	-	-	-	
Веранда з ґанком	Веранда: фундамент стрічковий бетонний, каркас з брусів, обшивка стін та підшивка стелі дошками, скління склом віконним товщ. 2 мм.
Ґанок: стінки для сходинок з цегли керамічної, покриття бетонне товщ. 30 мм, підстилаючий бетонний шар, огородження сходинок та площадок перилами 	8,14	-	-	-	
Люфт - клозет	Фундаменти – залізобетонні плоскі плити, стіни з цегли керамічної, гідроізоляція, люк – лаз, водопровідні азбестоцементні труби, земляні роботи	2,71	-	-	-	
Піч	Піч опалювальна з топкою під дрова в сталевому футлярі 	1,63	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Облицювання гіпсоволокнистими листами сухої штукатурки, покращене фарбування вапняним розчином, колером олійним та клейове, обклеювання шпалерами  	4,29	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,51	-	-	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення	1,54	0,61	0,93	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,38	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-58.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	1,7	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	3,2			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	6,5			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-59.1
ТИП  1-59	Мансардний садибний цегляний 
житловий будинок	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		346,41 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота
поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
38,2 м	91,07 м2	1,4	3,15 м	0,42	402,0 м3	
   В тому числі:	Мансарда	
34,53 м	36,76 м2	1	2,7 м	0,94	99,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Стрічкові бутобетонні, гідроізоляція, армування (30 м3), цоколь висотою 0,45 м
2. Підпідлогові канали – підстилаючий шар з бетону, цегляна кладка стінок з керамічної повнотілої цегли, плоскі залізобетонні плити перекриття, обмазочна гідроізоляція (1 м3)
3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі (31 м2)	9,86	8,34	0,92	0,60	-	
Стіни	З цегли керамічної одинарної порожнистої товщ. 51 см, димові труби з повнотілої глиняної цегли, перемички збірні залізобетонні	20,02	-	-	-	-	
Перегородки	1. Гіпсокартонні на дерев’яному каркасі з обшивкою листами в один шар, пароізоляція в один шар з руберойду, плити теплоізоляційні мінераловатні (59%)
2. Цегляні, армовані, з цегли керамічної повнотілої, товщ. 65 мм  (41%)	6,26	4,93	1,33	-	-	
Перекриття	1. Над 1 поверхом – багатопустотні залізобетонні панелі, на сходовій клітці – безбалочне, утеплення – мінераловатні плити, ходові дошки (58%)
2. Над мансардою – дерев’яні балки з щитовим накатом, будівельний папір, утеплення - мінераловатні плити, ходові дошки (42%)	10,88	4,52	6,36	-	-	
Підлоги	1.Дощаті, покриття з дощок товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, , покращене фарбування колером олійним (40%)
2. З керамічної одноколірної плитки на цементному розчині, підстилаючий бетонний шар (38%)
3. Бетонне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар (4%)
4.Дощаті по лагам, покриття з дощок товщ. 28 мм, тепло- звукоізоляція – плити деревноволокнисті, покращене фарбування  колером олійним (18%). 	8,42	3,72	2,96	0,14	1,60	
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по обрешетуванню, ходові дошки, слухове вікно.	11,80	-	-	-	-	

Таблиця 1-59.1 (продовження)
Вікна 	Зі спареними  та одинарними рамами, з заповненням однієї стулки жалюзійною решіткою, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування колером олійним. 	5,00	-	-	-	-	
Двері 	Щитові глухі та зі склінням, скло з візерунком, покращене фарбування колером олійним.	4,40	-	-	-	-	
Сходи	Внутрішньоквартирні – дерев’яні, з підшивкою дошками, масляне фарбування колером олійним розбіленим.	1,73	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка стін, укосів та стель; покращене клейове фарбування стін, вапняне фарбування стін кухонь, туалетів та ванної кімнати, олійна панель.	4,33	-	-	-	-	
Ґанок (2шт)	Бетоні набивні сходи, підстилаючий бетонний шар, цементна стяжк, залізнення поверхонь, цегляна кладка стінок	0,70	-	-	-	-	
Козирок	Крокви з пиломатеріалів, обрешітка, азбестоцементні хвилясті листи звичайного профілю	0,23	-	-	-	-	
Інші роботи	Прапороутримувач, абонентська скринька, номерний знак будинку.	0,05	-	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 0,4 кВ	2,50	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – господарсько–питна вода від зовнішньої мережі
2. Каналізація – в зовнішню мережу, унітаз та умивальник фаянсові, мийка чавунна	3,64	1,20	2,44	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла металевого з покращеною теплоізоляцією (КС–2)
2. Гаряче водопостачання – від водонагрівача, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 
3. Вентиляція – природна припливно – витяжна	7,09	6,54	0,21	0,34	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо – від зовнішніх мереж;
2. Телебачення – від зовнішніх мереж, антена основна та додаткова, підсилювачі.	2,81	0,61	2,20	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.  	0,28	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-59.1):

Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,9	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,8	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,1	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-60.1
ТИП 1-60	Цегляний житловий будинок на рельєфі
з гаражем в цокольному поверсі	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		260,4 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
56,55 м	178,44 м2	1,67	2,83 м	0,32	844,0 м3	
   В тому числі:	 Цокольний поверх	
45,6 м	120,15 м2	1	2,39 м	0,38	287,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти, цоколь і стіни цокольного поверху	1. Стрічкові бутові товщ.50 см (30%), стіни з буту товщ.50 см (55%) та керамічної повнотілої цегли товщ.51 см (15%), глибина закладання 3,1 м, гідроізоляція, цоколь висотою 0,45 м;
2. Підпідлогові канали – стіни з цегли керамічної повнотілої, перекриття – плоскі залізобетонні плити, підстилаючий шар з бетону, гідроізоляція (0,4 м3);
3. Вимощення – асфальтобетонне по щебеневій основі (44 м2)	17,31	15,37	0,31	1,63	-	
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, під розшивку швів, стовпи прямокутні неармовані, димові труби – з глиняної цегли, перемички збірні залізобетонні	13,22	-	-	-	-	
Перегородки	1. Гіпсокартонні, на дерев’яному каркасі з обшивкою листами в 1 шар, теплоізоляція – мінераловатні плити (36%)
2. Цегляні утеплені армовані, з цегли керамічної повнотілої товщ. 65мм, теплоізоляція – мінераловатні плити (47%)
3. Цегляні неармовані товщ. 120 мм з цегли керамічної повнотілої, теплоізоляція – мінераловатні плити (17%)	2,06	0,87	0,67	0,52	-	
Перекриття	Дерев’яні балки з щитовим накатом, прокладка будівельного паперу, люки – лази з щитовими полотнами, утеплення – мінераловатні плити	20,93	-	-	-	-	
Підлоги	1. Дощата по перекриттю, дошки  товщ. 28 мм, прокладка будівельного паперу, покращене фарбування колером олійним (43%)
2. Дощата, дошки товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий бетонний шар, покращене фарбування колером олійним (20%)
3. Керамічна однокольорова плитка на цементному розчині, підстилаючі бетонний та щебеневий шари (4%)
4. Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючі  бетонний та щебеневий шари (33%)	8,10	4,61	2,04	0,29	1,16	
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по обрешетуванню, ходові дошки, слухове вікно	8,08	-	-	-	-	

Таблиця 1-60.1 (продовження)
Вікна 	Зі спареними рамами, жалюзійні решітки, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування	3,07	-	-	-	-	
Двері 	Щитові глухі та зі склінням візерунковим склом, вхідні – важкоспалимі з обшивкою азбестовим картоном та захистом оцинкованою сталлю, покращене фарбування 	4,64	-	-	-	-	
Ворота	Дерев’яні, розпашні, утеплені, з полотнами, обшитими струганими дошками та рейками, оббивка неоцинкованою покрівельною сталлю по азбесту	0,68	-	-	-	-	
Сходи та ґанок	1. Сходи внутрішньоквартирні – дерев’яні, з підшивкою дошками, фарбування колером олійним
2. Ґанок з бетонними набивними сходами  на рельєфі, цементна стяжка з залізненням, цегляна кладка стінок, підстилаючий шар з бетону; крокви з пиломатеріалів, обрешітка, хвилясті азбестоцементні листи звичайного профілю	1,59	0,69	0,9	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Облицювання листами сухої штукатурки, покращена штукатурка стін та укосів; фарбування: клейове покращене, вапняне, олійне	5,69	-	-	-	-	
Веранда	Каркас з брусків, обшивка з дощок, перегородки з щитів, підшивка стель дошками (20,5 м2)	1,7	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Вбудовані шафи та антресолі
2. Прапороутримувач, абонентська скринька, номерний знак будинку, решітка для витирання ніг	0,55	0,47	0,08	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 0,4кВ	1,41	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1.Водопостачання – господарсько–питна вода від зовнішньої мережі
2. Каналізація – в зовнішню мережу, унітаз та умивальник фаянсові, мийка чавунна	2,2	0,62	1,58	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла сталевого з покращеною теплоізоляцією КС–2;
2. Гаряче водопостачання – від водонагрівача, труби сталеві водогазопровідні оцинковані 
3. Вентиляція – природна припловно – витяжна, повіторопряпроводи з оцинкованої сталі 	5,51	4,74	0,59	0,18	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо – від зовнішніх мереж;
2. Телебачення – антена основна та додаткова, підсилювач, прокладання кабелю.	1,52	0,39	1,13	-	-	
Газо-забезпечення	Від зовнішніх мереж	1,56	-	-	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,18	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-60.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Опалення від місцевого котла	-	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Телебачення	-			
Газозабезпечення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-61.1
ТИП 1-61	Двоповерховий зблокований
житловий будинок на дві квартири	Вартість  1 м3   на 01.01.2003	
		251,98 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
 S	Приведена кількість поверхів
п	Розрахункова висота поверху
 Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
 V	
53,92 м	164,07 м2	1,89	3,11 м	0,33	963,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти та  цоколь	1. Стрічкові з бутового каменя товщ. 60 см, висота цоколя 0,5 м; земляні роботи.
2. Вимощення - асфальтобетонне по щебеневій основі,  бортовий камінь.
3. Підпідлогові канали (3 м3) з цегли керамічної повнотілої, плити перекриття – залізобетонні	7,8	5,46	1,7	0,64	
Стіни	1. Зовнішні - з цегли керамічної товщ 64 см, стовпи з цегли керамічної, армовані; труби цегляні; перемички збірні залізобетонні (62%)
2. Внутрішні - з цегли керамічної товщ 25 см, перемички збірні залізобетонні (38%)	34,02	27,35	6,67	-	
Перегородки	1. З цегли керамічної, армовані товщ. 65 мм (73%).
2. На дерев’яному каркасі товщ. 78 мм, обшиті гіпсокартоном в один шар, без ізоляції (17%).
3. На дерев’яному каркасі товщ. 150 мм, обшиті гіпсокартоном в два шари, утеплені (10%).	1,98	1,18	0,38	0,42	
Перекриття	1. Міжповерхове - зі збірних круглопустотних залізобетонних плит;  монолітні ділянки по сталевих балках (50%).
2. Міжповерхове – дерев’яне зі щитовим накатом по дерев’яних балках (10%).
3. Горищне - зі збірних круглопустотних плит; монолітні ділянки по сталевих балках; пароізоляція, пінобетонні плити (40%).	6,63	2,66	0,95	3,02	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках по щебеневій основі (46%)
2. Дощаті товщ. 28 мм по лагах по плитах перекриття, гідроізоляція (35%)
3. З керамічної одноколірної плитки по бетонній та щебеневій основі; гідроізоляція (19%)	7,79	2,92	2,78	2,09	
Дах і покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по прогонах, вогнезахист, ходові дошки, фасадні обрамлення, слухові вікна	5,69	-	-	-	
Вікна 	Вікна (25,7м2) - дерев’яні зі спареними рамами, скло товщ. 2 мм; балконні двері (3,1 м2) – дерев’яні з однокамерними склопакетами, скло товщ. 3 мм; дерев’яні підвіконні дошки.	4,18	-	-	-	

Таблиця 1-61.1 (продовження)
Двері 	Дерев’яні щитові глухі та зі склінням візерунковим склом, одностулкові (42,3 м2); вхідні - двостулкові, з оббивкою полотен азбестом та покрівельною оцинкованою сталлю (3,7 м2).	5,01	-	-	-	
Сходи	Внутрішньоквартирні - дерев’яні з підшивкою дошками обшивки, покриття лаками.	1,54	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	1. Облицювання гіпсовими листами сухої штукатурки стін
2. Покращена штукатурка стін та стель; вапняне, клейове та олійне фарбування стін; олійне фарбування підлог
3. Облицювання стін плитками керамічними глазурованими (38 м2)	5,53	0,94	3,75	0,84	
Веранда та ґанок	1. Веранда: каркас з брусків, перегородки щитові; скління склом товщ. 3мм, олійне фарбування стін та стель.
2. Ґанок:  бетонні стінки та набивні сходи, підстилаючий бетонний шар, покриття цементне з залізненням, обшивка огородження дошками	1,45	1,07	0,38	-	
Піч для приготування їжі	Піч цегляна під тверде паливо; пічні прилади	0,55	-	-	-	
Інші роботи	1. Вбудовані шафи та антресолі.
2. Люки і лази, з покриттям листовою сталлю.	1,13	0,82	0,31	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,12	-	-	-	
Водопостачання та каналізація	1. Водопостачання від зовнішніх мереж. Лічильник, манометр; трубопроводи з поліетиленових труб
2. Каналізація в зовнішні мережі; трубопроводи з поліетиленових труб; раковини та унітази фаянсові, мийка чавунна	5,3	2,01	3,29	-	
Опалення, гаряче водопостачання та вентиляція	1. Опалення від котла на твердому паливі (КЧМ-1); труби сталеві неоцинковані
2. Гаряче водопостачання від водонагрівача
3. Вентиляція – природна, решітки вентиляційні пластмасові	6,58	5,48	1,05	0,05	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення: встановлення антени, прокладка кабелю, підсилювач.	1,54	0,54	1,00	-	
Блискавкозахист	Заземлювач вертикальний з круглої. сталі, горизонтальний - зі стрічкової сталі.	0,16	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-61.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,4	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-62.1
ТИП 1-62	Двохквартирний цегляний житловий будинок з квартирами в двох рівнях	Вартість 1м3
на 01.01.2003 – 	
		314,05 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
42,52 м	106,29 м2	2	3,16 м	0,40	672,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Фундаменти – стрічкові бутобетонні товщ. 45 см, глибина закладання 1,0 м, гідроізоляція, високоякісна штукатурка цоколя, вимощення – асфальтобетонне по основі з цегляного щебеня , земляні роботи
2.  Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної, перекриття – збірні  залізобетонні плити, підстилаючий бетонний шар (1,6 м3)  	7,51	5,95	1,56	-	-	
Стіни	1. Зовнішні – з цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, перемички збірні залізобетонні (76%)
2. Внутрішні - товщ.38 см, димові труби з цегли керамічної, перемички збірні залізобетонні (24%)	20,09	14,87	5,22	-	-	
Перегородки	1. З гіпсових плит товщ. 80 мм, утеплювач – плити мінераловатні, підстилаючий бетонний шар (51%)
2. З шлакобетоних плит товщ. 90 мм, підстилаючий бетонний шар, утеплювач – плити мінераловатні (33%)
3. З азбестоцементних листів з утепленням пінобетонними плитами на дерев’яному каркасі (16%)	4,75	2,28	2,04	0,43	-	
Перекриття	1. Міжповерхове (46%) – збірні залізобетонні круглопустотні плити, залізобетонний монолітний пояс 
2. Горищне (54%) – збірні залізобетонні багатопустотні плити, утеплювач – плити з легких бетонів, цементно-пісчана стяжка, пароізоляція 	7,82	2,68	5,14	-	-	
Підлоги	1. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах на цегляних стовпчиках, підстилаючий бетонний шар (46%)
2. З плитки керамічної багатоколірної по цементній стяжці (7%)
3. Дощаті товщ. 28 мм, по лагах по плитах перекриття, утеплювач – плити деревоволокнисті (38%)
4. З лінолеуму по цементній стяжці, пароізоляція (9%)	4,99	2,55	0,29	1,87	0,28	
Дах та покрівля	Крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухові вікна	6,42	-	-	-	-	
Вікна 	Роздільно-спарені рами вікон та блоки балконні однополотні з потрійним склінням (склопакети)	10,93	-	-	-	-	
Двері 	Двополотні та однополотні щитові, глухі та зі склінням візерунчастим склом товщ. 3 мм, люки-лази з щитовими полотнами, утеплення мінераловатними плитами з дерев’яною обшивкою та оббивкою оцинкованим покрівельним листом	5,52	-	-	-	-	

Таблиця 1-62.1 (продовження)
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка вапняним розчином, покращене фарбування: клейове, вапняне та колером олійним	4,63	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Покращена штукатурка цементно-вапняним розчином, вапняне фарбування фасадів, покриття олійними та спиртовими лаками 	0,37	-	-	-	-	
Сходи 	Внутрішні - дерев’яні з підшивкою стелі струганими дошками, обшивка каркасу огородження плитами деревостружковими	0,43	-	-	-	-	
Лоджія (2 шт.)	Металеві огородження з поручнями, заповнення з азбестоцементних листів, утеплювач перекриття – плити з легких бетонів, стяжка цементна з залізненням, гідроізоляція; загальна площа 17 м2 	1,42	-	-	-	-	
Ґанок (2 шт.)	Стінки з цегли керамічної, бетонні набивні сходинки, підстилаючий бетонний шар, цементна стяжка з залізненням, металеві огородження з поручнями, залізобетонна плита козирка, металеві решітки для ніг; загальна площа - 5 м2	1,65	-	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	3,59	-	-	-	-	
Водопровід та каналізація	1. Водопровід: холодне водопостачання від зовнішніх мереж, труби сталеві оцинковані
2. Каналізація: в зовнішню мережу, труби чавунні, унітази та умивальники фаянсові, мийки чавунні 	5,71	1,93	3,78	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення: від котла, котли чавунні на твердому паливі, радіатори опалення чавунні, труби сталеві неоцинковані 
2. Гаряче водопостачання – від односекційного водонагрівача, труби сталеві водогазопровідні оцинковані
3. Вентиляція – природна припливно-витяжна, повітроводи з оцинкованої листової сталі, решітки жалюзійні сталеві	10,29	9,50	0,52	0,27	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телефон
3. Телебачення	3,42	1,03	0,08	2,31	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі. 	0,46	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-62.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,6	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	3,0	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця 1-63.1

ТИП 1-63	Двоповерховий садибний будинок підвищеної комфортності,
з підвалом під частиною будинку	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		285,5 грн.	
Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Об’єм
V	
55,5 м	151,7 м2	2,18	3,0 м	0,366	988,0 м3	
	Підвал                                                    В тому числі:	
25,0 м	38,42 м2	1,0	2,4 м	0,65	92,0 м3	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	4	
Фундаменти	1. Фундаменти – стрічкові, бутові, товщ. 50 см, підпірні стіни та стіни підвалу – бутобетонні, гідроізоляція, внутрішні стіни підвалу та стовпи прямокутні з цегли керамічної, вимощення – асфальто-бетонне по щебеневій основі, земляні роботи
2. Підпідлогові канали – стінки з цегли керамічної, ущільнений підстилаючий бетонний шар, щити перекриття	11,01	9,44	1,57	-	-	
Стіни	1. Зовнішні - з цегли керамічної, товщ. 51 см, перемички збірні залізобетонні брускові (79%)
2. Внутрішні - з цегли керамічної, товщ. 38 см, димові труби цегляні, перемички збірні залізобетонні брускові (21%)	25,74	20,33	5,41	-	-	
Перекриття	Зі збірних залізобетонних круглопустотних плит	4,35	-	-	-	-	
Перегородки	1. Цегляні неармовані товщ. 120 мм (91%), 
2. Каркасні товщ. 160 мм, з обшивкою плитами деревоволокнистими (9%)	2,40	2,28	0,12	-	-	
Підлоги	1. Дощаті, товщ. 36 см по лагах по утеплювачу з керамзиту (38%)
2. Дощаті, товщ. 36 мм по лагах на цегляних стовпчиках, по підстилаючому щебеневому шарі (22%),
3. З керамічних багатоколірних плиток, по ущільненому бетонному шарі (25%),
4. Цементні товщ. 30 мм, по ущільненому бетонному шарі (15%)	6,32	2,68	1,86	1,60	0,18	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів, слухові вікна	6,28	-	-	-	-	
Вікна 	Зі спареними та роздільними рамами, скло товщ. 2 мм, балконні двері зі спареними полотнами, скло товщ. 3 мм	5,37	-	-	-	-	
Двері 	Однополотні щитові, глухі, люки та лази щитові утеплені 	3,48	-	-	-	-	
Балкон	Каркас з брусів, стійки з труб, підшивка стелі дошками, підлога дощата товщ. 28 мм, олійне фарбування	0,98	-	-	-	-	
Таблиця 1-63.1 (продовження)
Сходи 	Внутрішньоквартирні – каркас з брусів з підшивкою дошками, покриття лаками	1,38	-	-	-	-	
Інші роботи	1. Пандус – асфальтобетонне покриття, основа – з цегляного щебеню
2. Шафи та антресолі	0,39	0,05	0,34	-	-	
Камін цегляний	Піч опалювальна з топкою під вугілля, облицьована та обштукатурена, пічні прилади	0,61	-	-	-	-	
Сауна	Каркас з брусів, поміст та лавки, обшивка каркасних стін струганими дошками з ізоляцією фольгою, перекриття з балок, несуча підшивка з дощок, утеплення плитами з пінопласту, дверні та віконні блоки, бак розширювальний, піч – кам’янка, піч опалювальна, пічні прилади  	2,02	-	-	-	-	
Ґанок	Стінки з цегли керамічної, цементна стяжка, підстилаючий бетонний шар, металева решітка для ніг	0,22	-	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка вапняним розчином, вапняне фарбування всередині приміщень, просте фарбування колером олійним та клейове	5,47	-	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю цоколя 	1,53	-	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	2,62	-	-	-	-	
Водо-постачання та каналізація	1. Водопровід – від зовнішніх мереж, труби сталеві водогазопровідні, арматура, лічильник, манометр
2. Каналізація – в зовнішню мережу,  труби чавунні, унітаз та умивальник фаянсові, мийка та ванна чавунні	5,96	1,30	4,66	-	-	
Опалення, гаряче водо-постачання та вентиляція	1. Опалення – від котла КЧМ – 2У; радіатори чавунні, розширювальний бак; труби сталеві водогазопровідні неоцинковані
2. Гаряче водопостачання – від котла, труби сталеві водогазопровідні оцинковані
3. Вентиляція – природна припливно – витяжна, повітроводи, решітки	8,93	7,66	1,03	0,24	-	
Зв’язок та сигналізація	1. Радіо
2. Телебачення	4,71	0,51	4,20	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,23	-	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 1-63.1):
Водопровід від зовнішніх мереж	-	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами	2,8	
Каналізація в зовнішню мережу	-			
Газопостачання від зовнішніх мереж	1,3	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі	-	
Опалення від місцевого котла	-			
Телебачення	-	Блискавкозахист	-	

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1 м3 житлових та дачних будинків
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 1-01
Фундаменти житлових та дачних будинків
№ поз.	Конструкція і матеріал фундаментів	Товщина фундаменту (см)	
		25 - 30	35 - 45	50 - 55	60 - 65	70 - 77	
1.0	Фундаменти стрічкові	Поправочні коефіцієнти	
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,49	0,76	1,00	1,25	1,47	
1.2	З бутового каменю	-	0,55	0,69	0,83	0,96	
1.3	Бутобетонні монолітні	0,58	0,77	0,96	1,15	1,34	
1.4	Бетонні монолітні	0,62	0,83	1,04	1,25	1,46	
1.5	Шлакобетонні монолітні	-	0,72	0,90	1,07	1,25	
1.6	Зі збірних бетонних блоків	0,74	0,99	1,23	1,48	1,73	
1.7	З цегляного щебеню	-	0,49	0,59	0,74	0,87	
1.8	Піщанобитні	-	0,40	0,50	0,60	0,69	
2.0	Фундаменти стовпчасті з залізобетонних стовпів – паль, стоянці дерев’яні 	Цоколь	
		забірка в 0,5 цеглини	Без забірки	Обшитий дошками	
2.1	Стовпи з цегли керамічної повнотілої, армовані	0,38	0,30	-	
2.2	Стовпи бетонні	0,33	0,24	-	
2.3	Стовпи бутобетонні	0,31	0,22	-	
2.4	Стоянці дерев’яні 	0,51	0,43	0,54	
2.5	Стовпи-палі залізобетонні з ростверком 	-	1,15	1,46	

Таблиця 1-02
Стіни  житлових та дачних будинків
№ поз.	Конструкція і матеріал стін	Товщина стін (см)	
		20-30	35-45	50-55	60-65	70-77	
1.0	Зі штучних і природних кам’яних матеріалів	Поправочні коефіцієнти	
1.1	З цегли керамічної повнотілої	0,70	1,00	1,31	1,63	1,91	
1.2	З цегли керамічної порожнистої	-	1,08	1,41	1,76	2,06	
1.3	З цегли силікатної	0,60	0,86	1,13	1,40	1,64	
1.4	Цегляно – колодязні з заповненням порожнин керамзитовим гравієм 	-	0,93	1,25	1,55	-	

Таблиця 1-02 (продовження)
1.5	З цегли керамічної з повітряним прошарком з утепленням плитами  “Рокмін”	1,07	1,40	1,70	-	-	
1.6	З легкобетонних каменів	0,56	0,70	0,93	1,12	1,30	
1.7	Те саме, з облицюванням
 в 0,5 цегли	0,63	0,86	1,08	1,31	1,47	
1.8	З ніздрюватих бетонних блоків	0,74	1,18	1,47	1,76	-	
1.9	Те саме, з облицюванням
 в 0,5 цегли	0,80	1,15	1,50	1,86	-	
1.10	З великих вапнякових блоків, інкерманського каменю	-	0,77	0,97	1,16	-	
1.11	З каменів черепашника, вапняку, туфу 	0,56	0,81	1,02	1,13	1,31	
1.12	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	0,65	0,91	1,15	1,39	1,58	
1.13	З бутового каменю	-	0,73	0,92	1,10	1,28	
1.14	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	0,83	1,04	1,24	1,48	
1.15	Зі шлакобетонних блоків	0,61	0,81	1,02	1,22	-	
1.16	Саманні	-	0,65	0,89	-	-	
1.17	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	-	0,85	1,12	-	-	
2.0	Шлакобетонні і глинобитні						
2.1	Шлакобетонні набивні	0,77	1,04	1,08	1,54	-	
2.2	Глинобитні та глиновалькові	0,68	0,85	1,03	1,23	-	
2.3	Те ж, облицьовані в 0,5 цегли	-	0,98	1,11	1,40	1,67	
3.0	Дерев’яні  ставлені, сторчові, 
в закидання, каркасні, каркасно‑обшивні, щитові 	Обма-зані глиною з 2-х боків	Обшту-катурені
  з 2х боків	Обшиті тесом з одного боку і пофарбов.	Облиц. у 0,5 цегли з одного боку	
3.1	Ставлені з пластин	0,89	1,16	1,36	1,41	
3.2	Ставлені з колод (кругляку)	1,54	1,75	1,95	2,01	
3.3	Ставлені з брусів 	1,75	1,95	2,18	2,28	
3.4	Дерев’яні щитові 3-х шарові	-	-	1,04	1,19	
3.5	Каркасно – обшивні з утеплювачем	-	0,88	0,96	1,13	
3.6	Каркасні з заповненням фібролітом	0,70	1,04	1,13	1,21	
3.7	Сторчові чи у закидання з пластин 	-	0,90	1,12	1,18	
3.8	Сторчові чи у закидання з обаполів	0,83	1,08	1,24	1,33	

Таблиця 1-03
Перекриття житлових та дачних будинків
№   поз.	Вид, матеріал і конструкція перекриттів	Поправочний коефіцієнт	
		Балки з брусів 	Балки з деревини(колод)	
1.0	Дерев’яні міжповерхові та горищні	
1.1	По балках з черепними брусками, з щитовим накатом, з утеплювачем з мінераловатних плит, підшивкою стелі дошками, обштукатурені	1,00	0,81	
1.2	Те саме, з накатом з дощок чи пластин 	0,87	0,70	
1.3	Те саме, без підшивки стелі дошками, обштукатурені по накату 	0,84	0,68	
1.4	Те саме, з накатом з обапола	0,79	0,64	
1.5	Те саме, з несучими плитами з фіброліту чи комишиту з підшивкою стелі дошками, обштукатурене	0,70	0,57	
1.6	По балках з несучою підшивкою з дощок, утепленням глиносолом’яним змащенням, обштукатурене	0,80	0,65	
1.7	Те саме, з чистою підшивкою стелі дошками та олійним фарбуванням 	0,85	0,69	
1.8	По балках з щитовим накатом, утеплювачем з мінераловатних плит, підшивкою стелі дошками, прокладною пароізоляцією, обштукатурене, ходові дошки  	1,03	0,83	
2.0	Залізобетонні збірні та змішаної конструкції	
2.1	Міжповерхові зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, монтажні вироби	0,40	
2.2	Те саме, цокольні з монолітними ділянками по сталевих балках	0,52	
2.3	Те саме, міжповерхові та цокольні з пароізоляцєю обмазувальною і утеплювачем з мінераловатних плит	0,60	
2.4	Горищні зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з пароізоляцією обклеювальною та утеплювачем з мінераловатних плит 	0,64	
2.5	Те саме, з вирівнюючою цементно – піщаною стяжкою, ходові дошки	0,71	
2.6	Те саме, з утеплювачем з легкобетонних плит (без ходових дощок) 	0,66	
2.7	Горищне змішаної конструкції: по дерев’яних балках (75%), несучий настил з дощок, підшивка стелі дошками, зі збірних багатопустотних панелей (25%), утеплювач – мінераловатні плити 	0,92	

Таблиця 1-04
Підлоги  житлових та дачних будинків
№ п/п	Матеріал і конструкція підлог	З улашт. основи	По готовій основі	
1.	Дошки товщ. 36 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі	1,00	0,79	
2.	Те саме, по глинобитній основі	0,97	-	
3.	Те саме, по основі зі шлаку	0,90	-	
4.	Дошки товщ. 28 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі	0,91	0,72	
5.	Те саме, по глинобитній чи щебеневій основі	0,87	0,71	
6.	Дошки товщ. 28 мм по дерев’яному перекриттю зі звуко- і пароізоляцією та утепленням	1,17	0,68	
7.	Дошки товщ. 36 мм на лагах по дерев’яних стільцях і бетонній основі	0,99	-	
8.	Бруски на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі	1,23	0,98	
9.	Лінолеум по дошках товщ.36 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі	0,86	0,61	
10.	Те саме, з дощок товщ. 28 мм	0,82	0,59	
11.	Лінолеум по бетонній основі	0,51	0,26	
12.	Паркет по чорній підлозі з дощок товщиною 36 мм на лагах по цегляних стовпчиках і бетонній основі	2,25	-	
13.	Те саме, з дощок товщиною 28 мм 	1,83	1,46	
14.	Те саме, по глинобитній основі	1,37	-	
15.	Паркет по асфальтовому покриттю і бетонній основі	1,46	1,21	
16.	Плитки керамічні по бетонному шару на щебеневій основі	0,91	0,76	
17.	Те саме,  по гарячому асфальту і бетонній основі	0,74	0,49	
18.	Цементна або асфальтова по бетонній основі	0,32	0,07	
19.	Деревинно-волокнисті плити по бетонній основі	0,46	0,21	
20.	Поліхлорвінілові плитки по бетонній основі	0,72	0,47	
21.	Те саме, з утеплювачем з керамзитобетону товщ. 50 мм	0,97	0,62	
22.	Глинобитний по щебеневій основі	0,28	0,25	
Таблиця 1-05
Дах і покрівля  житлових та дачних будинків
№ поз.	Матеріал покрівель	Крокви	
		З пиломатеріалів (дощок та бруса)	З деревини (кругляку)	
1.	Сталь покрівельна чорна	1,28	1,08	
2.	Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська	1,54	1,31	
3.	Черепиця сталева, етерніт	1,10	0,87	
4.	Черепиця пазова керамічна чи цементна, дрань покрівельна, руберойд в два шари, очерет з глиняним змащенням	1,18	0,93	
5.	Азбестоцементні хвилясті листи, утеплювач - мінераловатні плити	1,92	1,5	
6.	Азбестоцементні хвилясті листи, без утеплення	1,00	0,78	
7.	Металочерепиця “Монтерей”, утеплювач - “Рокмін”	3,46	-	
8.	Те саме, без утеплення	2,08	-	
9.	Бітумні хвилясті листи “Ондулін”, утеплювач - мінераловатні плити	4,36	-	
10.	Бітумна черепиця “Моравія” утеплювач – мінераловатні плити 	4,93	-	
11.	Те саме, без утеплення	2,25	-	
12.	Толь у 2 шари	0,96	0,74	
13.	Солома, толь у 1 шар	0,91	0,69	
14	Тес у 2 шари	1,35	1,13	
15	Рулонні покрівельні матеріали (сполі) в 3 шари на бітумній мастиці, утеплювач - плити фібролітові	1,24	1,04	
16	Те саме, без утеплювача	0,74	-	
17	Профільований лист, утеплювач – плити мінераловатні, підшивка стелі дошками 	3,28	-	
18.	Те саме, без утеплювача та підшивки	1,91	1,60	
Таблиця 1-06
Вікна та двері балконні житлових та дачних будинків
№ поз	Матеріал і конструкція вікон та балконних дверей	Вікна	Двері бал-конні	
		Стул-кові	Глухі		
1.	З деревини хвойних порід, зі спареними рамами, скло товщ. 2 мм, просте фарбування	1,00	-	1,00	
2.	Те саме, з роздільними рамами	1,24	-	1,24	
3.	З деревини хвойних порід, з роздільно-спареними рамами, скло товщ. 3 мм, покращене фарбування	1,35	-	1,35	
4.	З деревини хвойних порід, з роздільно-спареними рамами, потрійне скло товщ.3 мм, покращене фарбування	1,71	-	1,47	
5.	З соснового бруса клеєного (євробрус), зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, покращене фарбування	2,15	1,47	2,37	
6.	Те саме, з роздільно-спареними рамами, двокамерний склопакет, скло товщ.4 мм, високоякісне фарбування	2,34	-	-	
7.	З клеєного бруса з дуба чи ясеню, зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, покриття лаком 	4,05	2,74	3,77	
8.	Металопластикові (ПВХ) зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, високоякісне фарбування	1,81	1,07	2,20	
9.	З алюмінієвого термопрофілю, зі спареними рамами, однокамерний склопакет, скло товщ. 4 мм, анодовані	1,67	1,14	2,70	
10.	З алюмінієвого термопрофілю, зі спареними рамами, скло товщ.3 мм, анодовані	1,17	0,80	1,93	

Таблиця 1-07

Двері житлових та дачних будинків
№ поз	Матеріал і конструкція дверей	Внутрішні	Зовнішні	
		Щитові	Фільон-кові		
1.	З деревини хвойних порід, деревоволокнистої плити (ДВП), олійне фарбування, однополотні	1,00	1,29	-	
2.	Те саме, двополотні	1,14	1,47	-	
3.	З соснового клеєного бруса, покриття шпоном чи акриловими фарбами	2,08	2,35	2,72	
4.	З вільхи відбірної клеєної, покриття лаком	3,41	3,70	-	
5.	З дубового бруса клеєного, покриття лаком	3,58	4,00	4,63	
6.	Металопластикові (ПВХ), з високоякісним фарбуванням емалями	3,35	3,62	3,88	
7.	З алюмінієвого термопрофілю анодованого	2,40	2,71	3,38	
8.	Металеві (бронедвері), оздоблені шпоном та вінішкірою, утеплені	-	-	3,95	
9.	Металеві, однополотні, пофарбовані, неутеплені	-	-	1,50	

2.   ПІДВАЛИ, ПОГРЕБИ ТА ПЛАВАЛЬНІ БАСЕЙНИ

Таблиця 2 - 1.1
ТИП № 2 – 1 	Підвал під жилим будинком	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
		235,72 грн.	
Об’єм усього
V	Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
Р/S	
536,0м3	57,76м	157,7м2	1	3,4 м	0,366	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти 	Стрічкові зі збірних залізобетонних плит, глибина закладання 120 см, вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа з цегляного щебеня, товщ. 150 мм, земляні роботи	19,45	
Стіни	Бетонні блоки товщ. 50 см, керамічна повнотіла цегла, окремі ділянки з монолітного бетону	41,80	
Перегородки	З цегли керамічної повнотілої товщ. 120 мм, неармовані, підстилаючий бетонний шар	1,59	
Перекриття	Збірні залізобетонні круглопустотні панелі, монолітні залізобетонні ділянки по сталевих балках, пароізоляція, утеплювач “Рокмін”	11,88	
Підлоги	Цементне покриття  товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар 80 мм, руберойд в один шар, підстилаючий щебеневий шар	9,51	
Вікна	Зі спареними рамами, фарбування колером олійним, металеві вироби, підвіконні дошки з мозаїчним покриттям	0,52	
Двері  	Дерев’яні з дрібнопорожнистим заповненням щита, глухі та зі склінням, скло товщ. 3 мм, залізні вироби	1,80	
Ворота	Дерев’яні з хвірткою, з утепленими полотнами, обшитими струганими дошками, воротні прилади, олійне фарбування, закладні деталі	2,38	
Сходи	Металеві косоури і балки, дерев’яні проступи та площадки, металоконструкції огорож, олійне фарбування елементів сходів	1,94	
Приямки	Ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар; стіни: для зовнішнього – монолітні бетонні, для внутрішнього – з цегли керамічної повнотілої; гідроізоляція; покриття з листової оцинкованої сталі	1,02	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка, підготовка стелі під фарбування, фарбування: вапняне, покращене клейове, облицювання керамічними глазурованими плитками, високоякісне фарбування білилами	8,11	

Таблиця 2-1.2

Питома вага (відносна вартість) елементів підвалу – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти, вимощення та земляні роботи	19,45	20,54	16,49	25,78	20,90	
Стіни	41,80	53,20	42,73	48,88	39,62	
Перегородки	1,59	1,28	2,06	0,86	1,40	
Перекриття	11,88	6,56	10,55	8,24	13,36	
Підлоги	9,51	5,25	8,43	6,59	10,69	
Вікна 	0,52	0,66	0,53	0,61	0,49	
Двері та ворота	4,18	3,36	5,39	2,26	3,66	
Сходи	1,94	1,56	2,50	1,05	1,69	
Приямки	1,02	1,08	0,87	1,36	1,10	
Оздоблення внутрішнє	8,11	6,51	10,45	4,37	7,09	
	100	100	100	100	100	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиць 2-1.1 та 2-1.2  в таких розмірах (%):

Водопровід -	1,8	Газозабезпечення –	1,7	
Каналізація -	3,2	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами -	3,0	
Опалення з місцевим
водонагрівальним котлом -	6,7	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі -	3,3	

Таблиця 2-1.3
Таблиця величин будівельних об’ємів типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3
                     P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	135	152	173	198	230	270	321	389	480	607	793	1080	1555	2429	
4,5	132	149	169	194	225	264	314	380	469	594	776	1056	1521	2377	
4,4	129	145	165	190	220	258	307	372	459	581	758	1033	1487	2324	
4,3	126	142	161	185	215	252	300	363	449	568	742	1009	1453	2271	
4,2	123	139	158	181,	210	246	293	355	438	555	724	986	1420	2218	
4,1	120	135	154	177	205	241	286	346	428	541	707	962	1386	2165	
4	117	132	150	172	200	235	279	338	417	528	690	939	1352	2112	
3,9	114	129	146	168	195	229	272	329	407	515	673	915	1318	2060	
3,8	111	125	143	164	190	223	265	321	396	502	655	892	1284	2007	
3,7	108	122	139	160	185	217	258	313	386	489	638	868	1251	1954	
3,6	105	119	135	155	180	211	251	304	375	475	621	845	1217	1901	
	3							4							
3,5	102	116	131	151	175	205	244	296	365	462	604	822	1183	1848	
3,4	99	112	128	147	170	200	237	287	355	449	586	798	1149	1796	
3,3	96	109	124	142	165	194	230	279	344	436	569	775	1115	1743	
3,2	94	106	120	138	160	188	223	270	334	423	552	751	1082	1690	
3,1	91	102	116	134	155	182	216	262	323	409	535	728	1048	1637	
3	88	99	113	129	150	176	209	254	313	396	517	704	1014	1584	
2,9	85	96	109	125	145	170	202	245	303	383	500	681	980	1532	
2,8	82	92	105	121	140	164	195	237	292	370	483	657	946	1479	
2,7	79	89	101	116	135	158	188	228	282	356	466	634	913	1426	
2,6	76	86	98	112	130	153	182	220	271	343	448	610	879	1373	
2,5	73	83	94	108	125	147	175	211	261	330	431	587	845	1320	

Таблиця 2-1.4
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.

     P/S
H	0,85	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	
	1							2							
4,6	401,86	383,38	364,89	346,41	327,93	309,45	290,97	272,49	254,00	235,52	217,04	198,56	180,08	161,60	
4,5	403,43	384,84	366,25	347,66	329,07	310,48	291,89	273,30	254,71	236,12	217,53	198,94	180,35	161,76	
4,4	405,12	386,42	367,72	349,01	330,31	311,61	292,90	274,20	255,50	236,80	218,09	199,39	180,69	161,98	
4,3	406,94	388,12	369,30	350,48	331,66	312,84	294,02	275,19	256,37	237,55	218,73	199,91	181,09	162,27	
4,2	408,91	389,96	371,01	352,07	333,12	314,18	295,23	276,29	257,34	238,40	219,45	200,51	181,56	162,62	
4,1	411,02	391,94	372,86	353,79	334,71	315,64	296,56	277,49	258,41	239,34	220,26	201,19	182,11	163,04	
4	413,29	394,07	374,86	355,65	336,44	317,23	298,01	278,80	259,59	240,38	221,17	201,95	182,74	163,53	
3,9	415,73	396,37	377,02	357,66	338,31	318,95	299,60	280,24	260,89	241,53	222,17	202,82	183,46	164,11	
3,8	418,36	398,85	379,35	359,84	340,33	320,83	301,32	281,81	262,31	242,80	223,29	203,79	184,28	164,77	
3,7	421,19	401,53	381,86	362,19	342,53	322,86	303,19	283,53	263,86	244,20	224,53	204,86	185,20	165,53	
3,6	424,24	404,41	384,57	364,74	344,90	325,07	305,24	285,40	265,57	245,73	225,90	206,06	186,23	166,40	
	3							4							
3,5	427,53	407,51	387,50	367,49	347,48	327,47	307,45	287,44	267,43	247,42	227,41	207,39	187,38	167,37	
3,4	431,07	410,87	390,67	370,47	350,27	330,07	309,87	289,67	269,47	249,27	229,07	208,87	188,67	168,47	
3,3	434,90	414,50	394,10	373,70	353,30	332,90	312,50	292,10	271,70	251,30	230,90	210,50	190,10	169,70	
3,2	439,03	418,42	397,81	377,19	356,58	335,97	315,36	294,75	274,13	253,52	232,91	212,30	191,69	171,07	
3,1	443,50	422,66	401,82	380,99	360,15	339,31	318,47	297,63	276,80	255,96	235,12	214,28	193,45	172,61	
3	448,34	427,26	406,18	385,10	364,03	342,95	321,87	300,79	279,71	258,63	237,55	216,48	195,40	174,32	
2,9	453,59	432,26	410,92	389,58	368,25	346,91	325,57	304,24	282,90	261,57	240,23	218,89	197,56	176,22	
2,8	459,30	437,68	416,07	394,46	372,85	351,24	329,62	308,01	286,40	264,79	243,18	221,56	199,95	178,34	
2,7	465,50	443,60	421,69	399,78	377,87	355,96	334,05	312,15	290,24	268,33	246,42	224,51	202,60	180,70	
2,6	472,27	450,05	427,82	405,59	383,36	361,14	338,91	316,68	294,45	272,23	250,00	227,77	205,54	183,32	
2,5	479,67	457,10	434,53	411,96	389,38	366,81	344,24	321,67	299,10	276,52	253,95	231,38	208,81	186,24	

Таблиця 2 - 2
ТИП № 2 – 2 (58) 	Підвал цегляний побутовий під будівлею
(з опаленням та поліпшеним оздобленням)	
Об’єм усього
 V	Периметр 
Р	Площа основи
 S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
Р/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
200,0 м3	33,3 м	66,7 м2	3,0 м	0,50	311,82 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
 %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	6,8	
Стіни	Цегляні, зовнішні товщ. 64 см , внутрішні – товщ. 51 см, обштукатурені	30,7	
Перегородки	В одну дошку по дерев’яному каркасі	3,9	
Перекриття	По балках з брусів, з накатом, підшивкою стеля, обштукатурені 	27,9	
Підлоги	З дощок по лагах по цегляних стовпчиках, з основою з утрамбованого цегляного щебеня 	11,1	
Вікна	Стулкові, спарені	5,7	
Двері	Двополотні, фільонкові	5,0	
Сходи	Бетонні набивні 	1,0	
Опалення	Пічне	3,5	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	4,4	

Вартість 1м3  в залежності від P/S та H ( до табл. 2-2)
P/S
H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	307,2	301,4	295,6	289,8	284,0	278,2	272,4	266,6	259,7	253,9	248,1	
4,2	317,7	309,5	303,7	295,6	289,8	284,0	278,2	270,1	264,3	256,2	250,4	
4,0	326,9	318,8	311,9	303,7	295,6	289,8	284,0	275,9	267,8	259,7	252,7	
3,7	335,0	326,9	318,8	311,9	303,7	295,6	289,8	281,7	273,6	266,6	258,5	
3,5	343,2	335,0	326,9	318,8	311,9	303,7	295,6	287,5	279,4	272,4	264,3	
3,2	351,3	343,2	335,0	326,9	318,8	311,9	303,7	295,6	252,7	279,4	272,4	
3,0	358,2	351,3	343,2	335,0	326,9	318,8	311,9	303,7	295,6	287,5	279,4	
2,7	366,3	358,2	351,3	343,2	335,0	326,9	318,8	311,9	303,7	295,6	287,5	
Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 2-2  в таких розмірах (%):
Водопровід -	2,0	Газозабезпечення –	2,0	
Каналізація -	3,5	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами -	3,3	
Опалення з місцевим
водонагрівальним котлом -	6,9	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі -	3,7	
Таблиця 2 - 3
ТИП № 2 – 3 (59) 	Підвал цегляний господарський під будівлею
(без  опалення,  з  простим оздобленням)	
Об’єм усього
 V	Периметр 
Р	Площа основи
 S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
Р/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
200,0 м3	33,3 м	66,7м2	3,0 м	0,50	227,24 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	8,4	
Стіни	Цегляні, зовнішні – товщ. 64 см, внутрішні – товщ. 50 см	45,4	
Перегородки	В одну дошку по дерев’яному каркасі	2,5	
Перекриття	По балках з брусів, з накатом, утеплювачем 	25,6	
Підлоги	Цементна по бетонній підготовці	4,1	
Вікна	Одинарні, глухі	5,1	
Двері	Щитові	3,3	
Сходи	Дерев’яні	1,0	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	4,6	

Вартість 1м3  в залежності від P/S та H ( до табл. 2-3)
P/S
H	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,35	
4,5	213,2	207,8	202,4	197,1	191,7	186,3	180,9	175,5	170,1	164,7	160,4	
4,2	220,7	215,4	207,8	202,4	197,1	190,6	185,2	179,8	174,4	169,1	163,7	
4,0	227,2	220,7	213,2	207,8	202,4	196,0	188,4	183,1	177,7	172,3	166,9	
3,7	234,7	227,2	220,7	215,4	207,8	200,3	193,8	186,3	180,9	175,5	170,1	
3,5	241,2	234,7	227,2	220,7	213,2	205,7	199,2	191,7	185,2	179,8	174,4	
3,2	247,7	241,2	234,7	227,2	220,7	213,2	205,7	199,2	191,7	185,2	179,8	
3,0	256,3	248,7	241,2	234,7	227,2	220,7	213,2	205,7	199,2	191,7	185,2	
2,7	262,7	256,3	248,7	241,2	234,7	227,2	220,7	213,2	205,7	199,2	191,7	
Примітка:   при наявності окремих видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 2-3  в таких розмірах (%):
Водопровід -	2,0	Газозабезпечення –	–	
Каналізація -	3,2	Ванни з газовими або
електричними водонагрівачами -	–	
Опалення з місцевим
водонагрівальним котлом -	 –	Ванни з водонагрівачами
на твердому паливі -	–	

Таблиця 2 - 4.1
ТИП № 2 – 4 	Підвал під частиною будівлі	
Об’єм усього
 V	Периметр 
Р	Площа основи
 S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
Р/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
55,0 м3	19,4 м	23,52 м2	2,35 м	0,82	152,9 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стрічкові бутові товщ. 60 см, глибина закладання – 2,25 м	15,55	
Стіни	Бутові товщ. 60 см	69,95	
Перекриття	Монолітне залізобетонне, перемички збірні залізобетонні	7,10	
Підлога	Цементна по бетонній основі, ущільнений щебенем ґрунт	3,90	
Сходи	Бетонні набивні з залізненням, бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт	3,10	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування стін та стелі	0,40	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиць 2-4.1 та 2-4.2  в таких розмірах (%):

Водопровід -	2,1%	Газозабезпечення -	2,2%	
Каналізація -	4,5%	Опалення з місцевим
водогрійним котлом -	6,7%	
Електрозабезпечення	2,5%		

Таблиця 2-4.2

Питома вага (відносна вартість) елементів підвалу – 
типорозмірів об’єкту-аналогу, 
усереднена по секторах таблиці вартостей 1 м3 їх будівельного об’єму

Найменування елементів будинків - типорозмірів об’єкта-аналога 	Питома вага (відносна вартість), %
для типорозмірів по секторах таблиці	
	об’єкта-аналога	1	2	3	4	
Фундаменти	15,55	12,11	10,96	16,59	14,90 	
Стіни	69,95	81,18	73,45	76,24	68,53	
Перекриття	  7,10	  2,54	  5,90	  3,47	  8,02	
Підлога	  3,9	  1,39	  3,24	  1,91	  4,42	
Сходи	  3,1	  2,46	  5,72	  1,59	  3,66	
Оздоблення внутрішнє 	  0,4	  0,32	  0,73	  0,2	  0,47	
	100	100	100	100	100	

Таблиця 2-4.3
Таблиця величин будівельних об’ємів типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, м3
 P/S
H	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	
	1											2											
4	12	13	14	16	18	120	22	25	28	32	37	44	52	63	78	99	129	176	253	395	703	1581	
3,9	12	13	14	15	17	19	21	24	27	31	37	43	51	62	76	96	126	171	247	385	685	1542	
3,8	11	12	14	15	17	19	21	23	27	31	36	42	50	60	74	94	123	167	240	376	668	1502	
3,7	11	12	13	15	16	18	20	23	26	30	35	41	48	59	72	91	119	163	234	366	650	1463	
3,6	11	12	13	14	16	18	20	22	25	29	34	40	47	57	70	89	116	158	228	356	633	1423	
3,5	10	11	13	14	15	17	19	22	25	28	33	38	46	55	68	86	113	154	221	346	615	1384	
3,4	10	11	12	13	15	17	19	21	24	27	32	37	44	54	66	84	110	149	215	336	597	1344	
3,3	10	11	12	13	14	16	18	20	23	27	31	36	43	52	64	82	107	145	209	326	580	1305	
3,2	10	10	11	13	14	16	17	20	22	26	30	35	42	51	62	79	103	141	202	316	562	1265	
3,1	9	10	11	12	14	15	17	19	22	25	29	34	41	49	60	77	100	136	196	306	545	1226	
3	9,0	10	11	12	13	15	16	19	21	24	28	33	39	47	59	74	97	132	190	297	527	1186	
	3											4											
2,9	9	9	10	11	13	14	16	18	20	23	27	32	38	46	57	72	94	127	183	287	510	1147	
2,8	8	9	10	11	12	14	15	17	20	23	26	31	37	44	55	69	90	123	177	277	492	1107	
2,7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	22	25	30	35	43	53	67	87	119	171	267	474	1068	
2,6	8	9	9	10	11	13	14	16	18	21	24	29	34	41	51	64	84	114	164	257	457	1028	
2,5	7	8	9	10	11	12	14	15	18	20	23	27	33	40	49	62	81	110	158	247	439	988	
2,4	7	8	9	9	11	12	13	15	17	19	22	26	31	38	47	59	77	105	152	237	422	949	
2,3	7	8	8	9	10	12	13	14	16	19	22	25	30	36	45	57	74	101	146	227	404	909	
2,2	7	7	8	9	10	11	12	14	15	18	21	24	29	35	43	54	71	97	139	217	387	870	
2,1	6	7	8	8	9	10	11	13	15	17	20	23	27	33	41	52	68	92	133	208	369	830	
2	6	7	7	8	9	10	11	12	14	16	19	22	26	32	39	49	65	88	127	198	351	791	
1,9	6	6	7	8	8	9	10	12	13	15	18	21	25	30	37	47	61	83	120	188	334	751	

Таблиця 2-4.4
Таблиця вартості 1 м3 будівельного об’єму типорозмірів підвалу-аналогу в залежності від параметрів P/S та H, грн.
   P/S
H	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	
	1											2											
4	356,26	341,60	326,93	312,27	297,61	282,94	268,28	253,62	238,95	224,29	209,63	194,96	180,30	165,64	150,97	136,31	121,65	106,98	92,32	77,66	62,99	48,33	
3,9	357,28	342,58	327,87	313,16	298,46	283,75	269,04	254,34	239,63	224,92	210,22	195,51	180,80	166,10	151,39	136,68	121,98	107,27	92,56	77,86	63,15	48,44	
3,8	358,37	343,62	328,87	314,12	299,36	284,61	269,86	255,11	240,35	225,60	210,85	196,10	181,35	166,59	151,84	137,09	122,34	107,58	92,83	78,08	63,33	48,57	
3,7	359,53	344,73	329,93	315,13	300,33	285,53	270,73	255,93	241,13	226,33	211,53	196,73	181,93	167,13	152,33	137,53	122,73	107,93	93,13	78,32	63,52	48,72	
3,6	360,77	345,92	331,07	316,22	301,37	286,52	271,66	256,81	241,96	227,11	212,26	197,41	182,56	167,71	152,85	138,00	123,15	108,30	93,45	78,60	63,75	48,89	
3,5	362,10	347,19	332,29	317,38	302,47	287,57	272,66	257,76	242,85	227,95	213,04	198,14	183,23	168,33	153,42	138,52	123,61	108,71	93,80	78,90	63,99	49,09	
3,4	363,51	348,55	333,58	318,62	303,66	288,70	273,74	258,77	243,81	228,85	213,89	198,93	183,96	169,00	154,04	139,08	124,12	109,15	94,19	79,23	64,27	49,31	
3,3	365,02	350,00	334,98	319,95	304,93	289,91	274,89	259,86	244,84	229,82	214,80	199,77	184,75	169,73	154,71	139,69	124,66	109,64	94,62	79,60	64,57	49,55	
3,2	366,64	351,56	336,47	321,38	306,30	291,21	276,12	261,04	245,95	230,86	215,78	200,69	185,60	170,52	155,43	140,34	125,26	110,17	95,09	80,00	64,91	49,83	
3,1	368,38	353,23	338,07	322,92	307,76	292,61	277,46	262,30	247,15	231,99	216,84	201,68	186,53	171,37	156,22	141,06	125,91	110,75	95,60	80,44	65,29	50,13	
3	370,26	355,03	339,80	324,57	309,35	294,12	278,89	263,66	248,44	233,21	217,98	202,75	187,52	172,30	157,07	141,84	126,61	111,39	96,16	80,93	65,70	50,48	
	3											4											
2,9	372,27	356,97	341,66	326,36	311,05	295,75	280,44	265,13	249,83	234,52	219,22	203,91	188,61	173,30	158,00	142,69	127,39	112,08	96,77	81,47	66,16	50,86	
2,8	374,45	359,06	343,67	328,28	312,90	297,51	282,12	266,73	251,34	235,95	220,56	205,17	189,78	174,39	159,01	143,62	128,23	112,84	97,45	82,06	66,67	51,28	
2,7	376,81	361,33	345,85	330,37	314,89	299,41	283,94	268,46	252,98	237,50	222,02	206,54	191,06	175,59	160,11	144,63	129,15	113,67	98,19	82,71	67,24	51,76	
2,6	379,36	363,79	348,21	332,64	317,06	301,49	285,91	270,34	254,76	239,19	223,61	208,04	192,46	176,89	161,31	145,74	130,16	114,59	99,01	83,44	67,86	52,29	
2,5	382,14	366,46	350,78	335,10	319,42	303,74	288,06	272,38	256,70	241,02	225,35	209,67	193,99	178,31	162,63	146,95	131,27	115,59	99,91	84,23	68,55	52,87	
2,4	385,16	369,37	353,58	337,79	322,00	306,20	290,41	274,62	258,83	243,04	227,24	211,45	195,66	179,87	164,08	148,28	132,49	116,70	100,91	85,12	69,32	53,53	
2,3	388,48	372,56	356,65	340,73	324,82	308,90	292,99	277,07	261,16	245,24	229,33	213,41	197,50	181,58	165,67	149,75	133,84	117,92	102,01	86,09	70,18	54,26	
2,2	392,11	376,06	360,01	343,96	327,91	311,86	295,82	279,77	263,72	247,67	231,62	215,57	199,52	183,48	167,43	151,38	135,33	119,28	103,23	87,18	71,13	55,09	
2,1	396,11	379,91	363,72	347,52	331,33	315,13	298,94	282,74	266,55	250,35	234,15	217,96	201,76	185,57	169,37	153,18	136,98	120,79	104,59	88,40	72,20	56,01	
2	400,53	384,17	367,82	351,46	335,10	318,75	302,39	286,03	269,68	253,32	236,96	220,61	204,25	187,90	171,54	155,18	138,83	122,47	106,11	89,76	73,40	57,04	
1,9	405,44	388,91	372,37	355,84	339,30	322,77	306,23	289,70	273,16	256,63	240,09	223,56	207,02	190,49	173,96	157,42	140,89	124,35	107,82	91,28	74,75	58,21	

Таблиця 2 – 5 
ТИП № 2 – 5 	Погріб цегляний окремо збудований	
Об’єм усього
 V	Площа основи
 S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі  Р/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 –	
40,0 м3	20,79 м2	1,92 м	0,88	408,72 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 2,4 м; земляні роботи.	43,7	
Стіни	З одинарної повнотілої керамічної цегли товщ. 38 см,  перемички збірні залізобетонні	8,5	
Перекриття	Дерев’яне балочне, глиносолом'яне утеплення	24,5	
Підлоги	Цементне покриття товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт	1,3	
Дах та покрівля	Покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню	7,5	
Двері 	Щитові однополотні,  глухі	6,5	
Сходи	Бетонні набивні	1,0	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву	0,2	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	4,2	
Вентиляція	Дерев’яні витяжні вентиляційні шахти.	1,9	
Інші роботи 	Ґанок на одну сходинку з бетону	0,7	

Таблиця 2 – 6 
ТИП №  2– 6 (147)	Погріб цегляний з шийкою	
Об’єм усього
 V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
60,0 м3	24,0 м2	2,5 м	200,3 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	20,6	
Стіни	Цегляні товщиною: - в погребі 51 см, - шийка 38 см	44,4	
Перекриття	Настил з обапола по балках з засипкою землею	23,7	
Підлоги	Глинобитні	1,3	
Двері 	Щитові на шпонках	4,7	
Сходи	З цегли на ребро	3,9	
Вентиляція	Витяжні труби дерев’яні в 2 дошки	1,4	
Таблиця 2 – 7 
ТИП № 2 – 7 (148)	Погріб цегляний під частиною будівлі	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
21,0 м3	10,0 м2	2,1 м	 271,4 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
 %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	22,3	
Стіни	Цегляні товщ. 38 см	45,3	
Перекриття	Залізобетонне, безбалочне	21,9	
Підлоги	Глинобитні	1,2	
Сходи	Дерев’яні	7,3	
Вентиляція	Витяжні труби азбестоцементні	2,0	

Таблиця 2 – 8 
ТИП № 2 – 8 (150)	Погріб бутобетонний під частиною будівлі	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
23,0 м3	10,0 м2	2,3 м	 258,98 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	43,0	
Стіни	Бутобетонні, товщиною 40 см 	31,4	
Перекриття	Монолітне, залізобетонне, люк – дерев’яний	15,5	
Підлоги	Глинобитні	1,6	
Сходи	Дерев’яні	7,0	
Вентиляція	Витяжні труби азбестоцементні	1,5	

Таблиця 2 – 9 
ТИП № 2 – 9 (151)	Погріб зі збірних бетонних блоків
під частиною будівлі	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота  H	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
23,0 м3	10,0 м2	2,3 м	 348,07 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
 %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	41,9	
Стіни	Зі збірних бетонних блоків	37,5	
Перекриття	Монолітне, залізобетонне	11,3	
Підлоги	Глинобитні	1,3	
Сходи	Дерев’яні	6,9	
Вентиляція	Витяжні труби азбестоцементні	1,1	

Таблиця  2 - 10
ТИП № 2 – 10	Плавальний басейн з об’ємом залізобетонної чаші 37 м3 	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		867,3 грн.	
Об’єм будівельний
V	Периметр
Р	Площа основи
 S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
Р/S	
52,0 м3	22,60	28,86 м2	1,8 м	0,783	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Чаша басейна	Залізобетонна зі стінами товщ. 20 см	38,4	
Внутрішнє покриття чаші 	Гідроізоляційне та декоративне покриття чаші басейна, її герметизація	26,7	
Обличкування	Обличкування каменем декоративним периметра чаші	11,2	
Обладнання басейну	Фільтрувальна установка з насосом 0,55кВт та блоком управління	20,7	
Сходи	Сходи для спуску в басейн на 4 сходинки	3,0	
	Усього:	100,0	
Примітка:
При додатковому обладнанні басейна його одинична вартість
збільшується в таких розмірах:
1. Автоматичний дозатор реагентів з ємностями  – 43,9%
2. Установка “Зустрічна течія” 36м3/ч                      – 28,0%
3. “Гірка” дитяча                                                            – 23,5%

Таблиця  2 - 11
ТИП № 2 – 11	Плавальний басейн з об’ємом залізобетонної чаші 75 м3 	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		680,70 грн.	
Об’єм усього
V	Периметр
Р	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
Р/S	
101,0 м3	31,6 м	56,16 м2	1,8 м	0,563	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Чаша басейна	Залізобетонна зі стінами товщ. 20 см	36,0	
Внутрішнє покриття чаші 	Гідроізоляційне та декоративне покриття чаші басейна, її герметизація	28,7	
Обличкування	Обличкування каменем декоративним периметра чаші	10,2	
Обладнання басейну	Фільтрувальна установка з насосом 1,1кВт та блоком управління	23,1	
Сходи	Сходи для спуску в басейн на 4 сходинки	2,0	
	Усього:	100,0	
Примітка:
При додатковому обладнанні басейна його одинична вартість збільшується в таких розмірах:
1. Автоматичний дозатор реагентів з ємностями – 28,8%
2. Установка “Зустрічна течія” 36 м3/ч                    – 18,4%
3. Установка “Зустрічна течія” 60 м3/ч                    – 32,1%
4. “Гірка” дитяча                                                           – 15,4%	

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1м3 підвалів і погребів
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 2 – 01
Стіни підвалів та погребів

№ поз	Конструкція та матеріал стін	Товщина стін (см)	
		25–35 	40–45	50–55	60–65 	70–77 	
1.0	З штучних та природних каменів	Поправочні коефіцієнти	
1.1	Цегляні, з цегли керамічної одинарної повнотілої 	0,43	0,61	0,80	1,00	1,20	
1.3	З черепашнику, вапняку, туфу	0,35	0,48	0,64	0,79	-	
1.4	З бутового каменю	0,32	0,43	0,54	0,65	0,78	
1.5	З бутового каменю облицьованого в 0,5 цеглини	-	0,50	0,63	0,79	-	
1.6	Зі шлакобетонних блоків	0,35	0,48	0,63	0,72	-	
1.7	Зі збірних бетонних блоків	0,57	0,75	0,94	1,13	-	
2.0	Бетонні, бутобетонні та шлакобетонні		
2.1	Бетонні набивні	0,52	0,71	0,80	0,95	-	
2.2	Бутобетонні	0,44	0,59	0,73	0,88	1,03	
2.3	Шлакобетонні набивні	0,48	0,64	0,76	0,91	-	

Таблиця 2 – 02.1
Перекриття підвалів та погребів
(над побутовими підвалами)
№ поз	Конструкція та матеріал перекриття	Поправочні коеф.	
1.0	Над побутовими підвалами		
1.1	По балках з бруса, з щитовим накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	1,00	
1.2	Те саме, без підшивки стелі, обштукатурене по накату 	0,84	
1.3	По балках з бруса з накатом з дощок, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	0,87	
1.4	Те саме, з накатом з пластин 	1,14	
1.5	Те саме, з накатом з обапола 	0,79	
1.6	Те саме, з несучими плитами з фіброліту чи комишиту з підшивкою стелі дошками, обштукатурене 	0,70	
1.7	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками з утепленням глиносолом’яним змащенням	0,80	
1.8	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками з утеплювачем, обштукатурене, з чистою підшивкою стелі дошками, пофарбоване	0,84	
1.9	По балках з бруса, настил з дощок, з утеплювачем з мінераловатних плит, обштукатурене	0,84	
1.10	Зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, неутеплене	0,40	
1.11	Те саме, з монолітними ділянками по сталевих балках	0,52	
1.12	Те саме, з пароізоляцією обмазувальною і утеплювачем з мінераловатних плит	0,60	
1.13	Зі збірних залізобетонних багатопустотних плит, з пароізоляцією обклеювальною і утеплювачем з легкобетонних плит 	0,66	

Таблиця 2 – 02.2
Перекриття підвалів та погребів
(над господарськими підвалами)
№ поз	Конструкція та матеріал перекриття	Поправочні коеф.	
2.0	Над господарськими підвалами		
2.1	По балках з деревини, накат з обапола з утепленням глиносолом’яним змащенням	1,00	
2.2	Монолітне залізобетонне, безбалочне, з утепленням 	1,16	
2.3	Монолітна залізобетонна плита по нижніх полках металевих балок	0,71	
2.4	Зі збірних залізобетонних панелей чи плит	0,62	
2.5	Цегляні склепіння по металевих балках	0,75	
2.6	Те саме, бетонні склепіння	0,68	
2.7	Залізобетонне ребристе з утепленням, обштукатурене	1,05	
2.8	По металевих балках, з дерев’яним накатом і глиняним змащенням	0,78	

Таблиця 2 – 03 
Підлоги підвалів та погребів

№ поз	Конструкція та матеріал підлог	Поправ. коеф.	
1	З дощок товщиною 36 мм по лагах на стовпчиках з цегли на основі зі шлаку чи щебеня	1,00	
2	Те саме, з бетонною основою	1,11	
3	Те саме, з глинобитною основою	1,08	
4	Те саме, з укладанням лаг по землі	0,93	
5	Лінолеум по дошках товщиною 36мм по лагах на стовпчиках з цегли, по бетонній основі	0,96	
6	З брусків по лагах на стовпчиках з цегли, по бетонній основі	1,35	
7	Паркет по чорній підлозі по лагах на стовпчиках з цегли, по бетонній основі	2,01	
8	Те саме, по глинобитній основі	1,84	
9	Паркет на бітумній мастиці по бетонній основі 	1,75	
10	З метлахських плиток по бетонній основі	0,86	
11	Те саме, по гарячому асфальту, по бетонній основі	0,95	
12	Цементні по бетонній основі	0,41	
13	З деревоволокнистих плит по бетонній основі	0,59	
14	З поліхлорвінілових плиток по бетонній основі	0,93	
15	Те саме, з утеплювачем з керамзитобетону товщ. 50мм	1,08	
16	Глинобитні по щебеневій основі	0,36	

3.   НАДБУДОВИ

Таблиця № 3-1
ТИП № 3-1 (62)	Мансарда житлова, змішаної конструкції	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа
S	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	205,51 грн.	
161 м3	28,17 м	50,3 м2	3,2 м	0,56		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Стіни	1. Зовнішні (фасадні) - цегляні, товщиною 38 см.
2. Поздовжні - каркасні, обшивні з двох боків, з утеплювачем, обштукатурені.	29,5	11,5	18,0	
Перегородки	Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені.	8,9	-	-	
Перекриття	По балках із бруса, з накатом із дощок, з підшивкою стелі дошками,  обштукатурене.	21,1	-	-	
Підлоги	Дощаті, по балках міжповерхового перекриття.	12,1	-	-	
Вікна	Рами віконні подвійні стулкові.	11,5	-	-	
Двері	Однополотні фільонкові.	7,0	-	-	
Сходи	Дерев'яні, в тятивах.	1,6	-	-	
Опалення	Цегляна піч з топкою під тверде паливо.	6,1	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	2,2	-	-	
Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H
     P/S
H	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	
3,5	222,20	217,60	214,14	209,54	206,08	201,48	198,03	193,42	189,97	185,36	181,91	
3,2	227,96	223,35	219,90	215,30	211,84	207,24	203,78	199,18	195,72	191,12	187,66	
3,0	233,72	230,26	225,66	222,20	217,60	214,14	209,54	206,08	201,48	198,03	193,42	
2,7	239,47	236,02	231,41	227,96	223,35	219,90	215,30	211,84	207,24	203,78	199,18	
2,5	246,38	241,78	238,32	233,72	230,26	225,66	222,20	217,60	214,14	209,54	206,08	
2,2	252,14	247,53	244,08	239,47	236,02	231,41	227,96	223,35	219,90	215,30	211,84	

Таблиця № 3-2
ТИП № 3-2 (60)	Мансарда дерев'яна житлова,
з зовнішніми стінами з пластин в закидання	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа
S	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	240,04 грн.	
154 м3	30,36 м	46,7 м2	3,3 м	0,65		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Стіни	Зовнішні (фасадні) - із пластин в закидання, з оплан-куванням, обмазуванням глиною з двох боків, всередині обшиті дошками, пофарбовані. Решта - каркасні обшивні із засипкою шлаком, обмазані глиною.	36,7	
Перегородки	Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені.	4,9	
Перекриття	По ригелю даху, з підшивкою стелі дошками, утеплювачем, обштукатурене.	21,9	
Підлоги	Дощаті, чисті по балках перекриття.	12,1	
Вікна	Рами віконні подвійні стулкові.	9,9	
Двері	Однополотні фільонкові.	6,0	
Сходи	Дерев'яні, з підшивкою чистими дошками.	0,9	
Опалення	Цегляна піч з топкою під тверде паливо.	5,6	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	2,0	
Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H
     P/S
H	0,80	0,77	0,75	0,72	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	
4,5	221,19	218,67	216,16	213,65	211,13	208,62	206,10	203,59	201,08	198,56	196,05	
4,2	227,47	224,96	222,44	221,19	218,67	216,16	213,65	211,13	208,62	206,10	203,59	
4,0	235,01	232,50	229,98	227,47	224,96	222,44	221,19	218,67	216,16	213,65	211,13	
3,7	242,55	240,04	237,52	235,01	232,50	229,98	227,47	224,96	222,44	221,19	218,67	
3,5	250,09	247,58	245,06	242,55	240,04	237,52	235,01	232,50	229,98	227,47	224,96	
3,2	257,63	255,12	252,60	250,09	247,58	245,06	242,55	240,04	237,52	235,01	232,50	
3,0	265,17	262,66	260,14	257,63	255,12	252,60	250,09	247,58	245,06	242,55	240,04	
2,7	271,46	270,20	267,68	265,17	262,66	260,14	257,63	255,12	252,60	250,09	247,58	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість
враховується додатково до показників таблиць 3-1 та 3-2 в таких розмірах (%):
Водопровід               2,1	Опалення від автономного котла                                1,0	
Каналізація               3,0	Ванни з газовим чи електричним водонагрівачем    3,0	
Газозабезпечення     2,2	Ванни з водонагрівачем на твердому паливі             3,3	

Таблиця № 3-3
ТИП № 3-3 (61)	Мансарда дерев'яна нежитлова	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа
S	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	233,22 грн.	
40 м3	16 м	16 м2	2,5 м	1,0		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Стіни	Із пластин, забраних в обв'язку, обштукатурені з двох боків.	53,5	
Перекриття	По дерев'яних балках, настил із дощок, звукоізоляція.	12,8	
Підлоги	Із дощок товщиною 36 мм по балках перекриття.	12,8	
Вікна	Рами віконні подвійні глухі.	9,2	
Двері	Однополотні фільонкові.	5,6	
Сходи	Дерев'яні, в тятивах.	4,6	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	1,5	
Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості 1-го поверху будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H
     P/S
H	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,60	0,50	0,40	0,30	
3,5	226,08	222,51	217,75	214,18	209,42	205,85	201,09	197,52	192,76	189,19	185,62	
3,2	232,03	228,46	223,70	220,13	215,37	211,80	207,04	203,47	198,71	195,14	191,57	
3,0	237,98	234,41	229,65	226,08	221,32	217,75	212,99	209,42	204,66	201,09	197,52	
2,7	243,93	240,36	235,60	232,03	227,27	223,70	218,94	215,37	210,61	207,04	203,47	
2,5	249,88	246,31	241,55	237,98	233,22	229,65	224,89	221,32	216,56	212,99	209,42	
2,2	257,02	253,45	248,69	245,12	240,36	236,79	232,03	228,46	223,70	220,13	216,56	

Таблиця № 3-4
ТИП № 3-4	Мансарда садового будинку
з дерев'яними стінами	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Периметр
P	Площа  основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	241,81 грн.	
34,41 м3	16,2 м	15,5 м2	2,22 м	1,05 		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Стіни	1. Дерев'яний каркас мансарди та фронтону.
2. Обшивка фронтону (18,7 м2), струганими дошками.
3. Обшивка стін струганими дошками (29,1 м2)	40,2	14,5	7,3	18,4	
Перекриття	Обшивка стелі струганими дошками по затяжкам крокв (19 м2).	9,0	-	-	-	
Підлоги	Дощаті товщиною 28 мм по готовій основі (13,6 м2).	12,4	-	-	-	
Вікна	Рами віконні подвійні стулкові з фарбуванням (2,2 м2); підвіконні дошки.	9,1	-	-	-	
Двері	Двері-лази, утеплені мінераловатними плитами (2,5 м2).	13,1	-	-	-	
Сходи	Дерев'яні на мансарду (3,6 м2).	3,2	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Прооліфлення обрамлення сходів, обшивки фронтону та стін; покращене фарбування олійними фарбами підлог і сходів з площадкою	4,5	-	-	-	
Опалення	Цегляна піч з топкою під дрова; цегляна труба розміщена в межах мансарди.	5,2	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	3,3	-	-	-	

Примітки. Вартість перекриття, яке складає основу підлоги, та даху враховані у вартості садового будинку (тип №5-1).

Таблиця № 3-5
ТИП № 3-5 (63)	Мезонін цегляний	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа
S	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	205,74 грн.	
221 м3	33,86 м	69,1 м2	3,2 м	0,49		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Стіни	Цегляні, товщиною 38 см, обштукатурені з двох боків.	28,1	
Перегородки	Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені.	7,5	
Перекриття	Горищне - по балках із бруса, щитовий накат по черепних брусках, з підшивкою стелі дошками, утеплювачем, обштукатурене.	33,9	
Підлоги	Дощаті по балках перекриття.	12,8	
Вікна	Рами віконні подвійні, стулкові.	5,4	
Двері	Одно- та двополотні фільонкові.	4,9	
Сходи	Дерев'яні в тятивах, з підшивкою чистими дошками.	1,0	
Опалення	Цегляна піч з топкою під тверде паливо.	4,3	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	2,1	
Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості 1-го поверху будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H
     P/S
H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	207,15	202,81	198,47	194,13	190,88	188,71	186,54	182,20	177,86	173,53	169,19	
4,2	211,48	207,15	202,81	198,47	194,13	191,96	190,88	186,54	182,20	177,86	173,53	
4,0	215,82	211,48	207,15	202,81	198,47	196,30	194,13	190,88	186,54	182,20	177,86	
3,7	220,16	215,82	211,48	207,15	202,81	200,64	198,47	194,13	190,88	186,54	182,20	
3,5	224,50	220,16	215,82	211,48	207,15	204,98	202,81	198,47	194,13	190,88	186,54	
3,2	228,84	224,50	220,16	215,82	211,48	209,31	207,15	202,81	198,47	194,13	190,88	
3,0	233,17	228,84	224,50	220,16	215,82	213,65	211,48	207,15	202,81	198,47	194,13	
2,7	236,43	233,17	228,84	224,50	220,16	217,99	215,82	211,48	207,15	202,81	198,47	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 3-5 в таких розмірах (%):
Водопровід               2,1	Опалення від автономного котла                                2,5	
Каналізація               3,1	Ванни з газовим чи електричним водонагрівачем    2,7	
Газозабезпечення     2,0	Ванни з водонагрівачем на твердому паливі             3,0	

Таблиця № 3-6
ТИП № 3-6 (64)	Мезонін дерев'яний	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа
S	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	256,15 грн.	
221 м3	33,86 м	69,1 м2	3,2 м	0,49		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Стіни	Із пластин, забраних в обв'язку, обштукатурені.	36,7	
Перегородки	Дерев'яні, обшивні з двох боків, обштукатурені.	6,5	
Перекриття	Горищне - по балках із бруса, щитовий накат, глиняне змазування, з підшивкою стелі дошками по балках, обштукатурене.	26,5	
Підлоги	Із дощок товщиною 36 мм по балках перекриття.	8,0	
Вікна	Рами віконні подвійні стулкові.	9,3	
Двері	Однополотні фільонкові.	5,6	
Сходи	Дерев'яні з огородженням.	0,9	
Опалення	Цегляна піч з топкою під тверде паливо.	4,7	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В	1,8	
Примітки: Фундамент та дах враховані у вартості 1-го поверху будинку.

Вартість 1м3 в залежності від P/S та H
     P/S
H	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	
4,5	258,29	255,77	251,99	245,69	239,39	233,09	226,79	220,49	214,19	207,89	201,59	
4,2	264,59	258,29	255,77	249,47	243,17	236,87	233,09	226,79	220,49	214,19	207,89	
4,0	270,89	264,59	258,29	251,99	245,69	243,17	239,39	233,09	226,79	220,49	214,19	
3,7	277,19	270,89	264,59	258,29	251,99	249,47	245,69	239,39	233,09	226,79	220,49	
3,5	283,49	277,19	270,89	264,59	258,29	255,77	251,99	245,69	239,39	233,09	226,79	
3,2	289,79	283,49	277,19	270,89	264,59	260,81	258,29	251,99	245,69	239,39	233,09	
3,0	296,09	289,79	283,49	277,19	270,89	267,11	264,59	258,29	251,99	245,69	239,39	
2,7	302,38	296,09	289,79	283,49	277,19	273,41	270,89	264,59	258,29	251,99	245,69	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання та благоустрою їх вартість враховується додатково до показників таблиці 3-6 в таких розмірах (%):
Водопровід               1,9	Опалення від автономного котла                                2,0	
Каналізація               2,9	Ванни з газовим чи електричним водонагрівачем    3,1	
Газозабезпечення     2,1	Ванни з водонагрівачем на твердому паливі             3,4	

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1м3 надбудов
на відмінності їх конструктивних рішень

Таблиця 3-01
Стіни надбудов
№ поз.	Конструкція та матеріал стін	Товщина стін, см	
		20-30	35-45	50-55	60-65	
1.0	Зі штучних і природних кам’яних матеріалів 	Поправочні коефіцієнти	
1.1	З цегли керамічної повнотілої	0,64	0,97	1,31	1,64	
1.2	З цегли керамічної порожнистої	-	1,00	1,34	1,68	
1.3	З цегли силікатної	0,49	0,76	1,00	1,24	
1.4	З легкобетонних каменів	0,54	0,73	0,91	1,09	
1.5	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	0,68	0,86	1,02	1,27	
1.6	З каменів черепашника, вапняку, туфу 	0,50	0,79	0,99	1,19	
1.7	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	0,64	0,88	1,12	1,36	
1.8	Зі шлакобетонних блоків	0,50	0,79	0,99	1,19	
1.9	Саманні	-	0,58	0,79	-	
1.10	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	-	0,75	0,99	-	
1.11	З ніздрюватих бетонних блоків	0,72	1,12	1,43	1,72	
1.12	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	0,78	1,15	1,46	1,81	
2	Шлакобетонні набивні		
2.1	Шлакобетонні набивні	0,60	0,92	1,23	-	
3	Дерев’яні  ставлені, сторчові, в закидання, каркасні, щитові	Обма-зані глиною з 2-х боків	Обшту-кату-рені
з 2х боків	Обшиті тесом з одного боку і пофарб.	Облиц. у 0,5 цегли з одного боку	
3.1	Ставлені з пластин	0,83	1,11	1,27	1,32	
3.2	Ставлені з колод (кругляку)	1,44	1,57	1,70	1,89	
3.3	Ставлені з брусів	1,63	1,83	2,07	2,11	
3.4	Сторчові чи у закидання з обаполів	0,74	1,00	1,08	1,29	
3.5	Каркасно-обшивні з утеплювачем	-	0,78	0,85	0,99	
3.6	Каркасні з заповненням фібролітом	0,65	0,92	1,00	1,16	
3.7	Дерев’яні щитові 3-х шарові	-	-	1,23	1,40	
3.8	Сторчові чи у закидання з пластин 	-	0,89	0,96	1,12	

Таблиця 3-02
Перекриття надбудов
№ поз.	Конструкція та матеріал перекриття	Поправ. коефіцієнт	
1	По балках із бруса з накатом із дощок, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене	1,00	
2	Те саме, з накатом із обапола	0,91	
3	Те саме, зі щитовим накатом	1,15	
4	Те саме, без підшивки стелі, обштукатурене по накату	0,96	
5	Те саме, з несучими плитами із фіброліту або очерету, з підшивкою стелі, обштукатурене	0,81	
6	По балках з бруса з несучою підшивкою стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене	0,92	
7	Те саме, без утеплювача	0,70	
8	Те саме, з чистою підшивкою стелі дошками, з утеплювачем, пофарбоване	0,94	
9	По балках із бруса, настил із дощок, обштукатурене	0,60	

Таблиця 3-03
Підлоги надбудов
№ поз.	Конструкція та матеріал підлог	По дерев'яних балках	По залізобетон-них плитах перекриття	
1	Дошки товщиною 28 мм по балках чи лагах, звукоізоляція, пофарбовані	1,0	1,13	
2	Паркет по чорній підлозі по балках чи лагах	2,32	2,65	
3	Лінолеум по дощатому покриттю по балках чи лагах	1,13	1,28	
4	Дошки товщиною 28 мм по шару ДВП, пофарбовані	-	1,10	
5	З твердої ДВП, пофарбовані	0,32	0,36	
6	З плиток поліхлорвінілових по цементній стяжці	-	0,75	
7	Те саме, з плиток метлахських керамічних	-	1,23	
8	З лінолеуму полівінілхлоридного	-	0,82	

5.   САДОВІ БУДИНКИ

Таблиця № 5-1
ТИП № 5-1	Садовий цегляний будинок
з мансардою та гаражем	Вартість 1 м3  на 01.01.2003	
		187,74 грн.	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення 
периметру до площі
P/S	
423 м3	34,4 м	73,15 м2	2	2,89 м	0,47	
В тому числі:	Мансарда з терасою	
182 м3	34,4 м	73,15 м2	1	2,48 м	0,47	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти (27,7 м3) – стрічкові бутобетонні товщиною 35 см, глибина закладання 1,0 м; цоколь висотою 0,45 м; гідроізоляція; земляні роботи.
2. Вимощення (26м2): асфальтобетонне покриття товщиною 30мм; щебенева основа товщиною 150 мм.	12,4	11,4	1,0	-	
Стіни	1. Товщиною 38см (27,7%): з повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 на цементно-вапняному розчині; перемички - збірні залізобетонні.
2. Товщиною 25см (55,6%): з повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 на цементно-вапняному розчині; перемички - збірні залізобетонні.
3. Веранда та тераса (16,7%) – стіни каркасні з бруса, обшиті струганими дошками; заповнення щитами; скління дерев’яних віконних рам склом 3 мм.	22,8	8,9	12,2	1,7	
Перегородки	1. З керамічної повнотілої цегли неармовані товщиною 12 см (71%).
2. З гіпсокартонних листів по дерев’яному каркасу (29%).	1,0	0,7	0,3	-	
Перекриття	1. Збірні залізобетонні багатопустотні панелі (84,2%).
2. Дерев’яні балки з накатом із дощок (15,8%).	5,4	4,4	1,0	-	
Підлоги	1. Дощате покриття товщиною 28 мм по лагах: по цегляним підкладкам на 1-ому поверсі (32%) та по плитам перекриття на мансардному поверсі (45%); плити теплоізоляційні; звукоізоляція - деревноволокнисті плити.
2. В гаражі - бетонне покриття (14%) товщиною 30мм; підстилаючий бетонний шар; ущільнений щебенем ґрунт.
3. Тераса (9%): плитки керамічні однокольорові з барвником на цементному розчині.	13,1	10,6	1,1	1,4	

Таблиця № 5-1 (продовження)
Дах та покрівля	1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів по латах, вогнезахист, підшивка стелі мансарди дошками.
2. Робочий суцільний настил на горищі з дощок товщиною 25 мм. (51,3 м2).	17,5	16,3	1,2	-	
Вікна	Дерев’яні зі спареними рамами (10,7 м2); дошки підвіконні, клеєні; скло товщиною 3 мм.	4,8	-	-	-	
Двері та ворота	1. Двері дерев’яні  щитові (69%); люки та лази (5%).
2. Ворота дерев’яні (26%) з утепленими полотнами та хвірткою, оббиті покрівельною оцинкованою сталлю по азбесту з одного боку.	7,7	4,9	2,8	-	
Оздоблення внутрішнє	Покращена штукатурка стін; оздоблення поверхонь під фарбування; вапнякове та покращене клеєве фарбування; емалеве фарбування стін та стель; олійне фарбування вікон та дверей, дерев’яних сходів.	6,6	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	1. Високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином (14 м2).
2. Прооліфлення та покриття лаками огорожі тераси та фронтонів (19 м2).	0,7	0,5	0,2	-	
Сходи та ґанок	1. Сходи внутрішньоквартирні (3,2 м2) з підшивкою дошками обшивки; дерев’яне огородження.
2. Ґанок: бетонна площадка з цементною підлогою (2м2), покрівля з хвилястих азбоцементних листів (2м2).	1,8	1,3	0,5	-	
Опалення	Опалювально-варочна піч з топкою під вугілля (1,35 м3); пічні прилади; передтопковий лист.	2,6	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,6	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 1):
Водопровід літній	0,5	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	1,2	Телебачення	2,0	
Опалення пічне	-	Блискавкозахист	0,5	

Таблиця № 5-2
ТИП № 5-2 	Садовий цегляний будинок на рельєфі з господарським блоком в цокольному поверсі та мансардою	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
		237,30 грн.	
Об’єм 
V 	Периметр
P	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі P/S	
413 м3	30,8 м	59,29 м2	2,66	2,62 м	0,52	
В тому числі:	Мансарда	
88 м3	25,8 м	40,04 м2	1	2,19 м	0,64	
Цокольний поверх	
117 м3	30,56 м	58,37 м2	1	2,01 м	0,52	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти* (45,5 м3) - стрічкові бутобетонні товщиною 35см, глибина закладання 1,0м; цоколь висотою 2,25 м; гідроізоляція; земляні роботи.
2. Вимощення (59 м2): асфальтобетонне покриття товщиною 30 мм; щебенева основа товщиною 150 мм.	17,1	15,2	1,9	
Стіни	З повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 (40,1 м3) на цементно-вапняному розчині; перемички залізобетонні, брускові:
1. на 1-му поверсі товщиною 38см (50,4%),    у т.ч. димові труби;
2. на мансарді товщиною 25см (49,6%), у т.ч. фронтони.	13,8	8,4	5,4	
Перегородки	1. Гіпсокартонні товщиною 78мм, по дерев’яному каркасу (84,4%).
2. З керамічної повнотілої цегли товщиною 12см, неармовані (15,6%).	2,4	2,1	0,3	
Перекриття	1. Над цокольним поверхом - збірні залізобетонні багатопустотні панелі (45%).
2. Над 1-м поверхом та над мансардою - щитовий накат по дерев’яних балках з утеплювачем (55%).	13,9	3,1	10,8	
Підлоги	1. Житлові кімнати, кухня, веранда - дощаті підлоги (68,5%) товщиною 28мм по лагах; плити теплоізоляційні.
2. Цокольний поверх (31,5%) – цементні підлоги товщиною 25мм; підстилаючий бетонний шар товщиною 60мм; гідроізоляція руберойдом.	11,3	7,4	3,9	
Дах та покрівля	1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; підшивка стелі мансарди дошками; слухові вікна.
2. Робочий суцільний настил на горищі з дощок товщиною 25мм (25,7 м2).	11,9	11,3	0,6	

Таблиця № 5-2 (продовження)
Вікна	Дерев’яні зі спареними рамами (27,7 м2); дошки підвіконні; скло товщиною 3мм; покращене олійне фарбування.	8,3	-	-	
Двері та ворота	1. Двері дерев’яні  щитові; люки та лази; покращене олійне фарбування.
2. Ворота дерев’яні (4,8 м2) з утепленими полотнами та хвірткою; оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю по азбесту з одного боку.	7,3	5,2	2,1	
Балкон	Дерев’яний: каркас із бруса, обшитий струганими дошками; підлоги дощаті товщиною 28 мм; покращене олійне фарбування підлог, огородження прооліфлене та покрите лаком.	0,6	-	-	
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка стін; вапняне фарбування по штукатурці або цеглі (62%); емалеве фарбування стін та стель (35%); покращене олійне фарбування (3%).	4,8	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином (33 м2).	1,1	-	-	
Сходи	1. Внутрішньоквартирні дерев’яні (3,74 м2) з підшивкою дошками та покращеним олійним фарбуванням; дерев’яне огородження з дощок, прооліфлення, покриття лаком.
2. Сходи цокольного поверху з бетонних набивних сходинок по готовій основі (3 сходинки).	1,6	1,4	0,2	
Ґанок	1. Площадка (3м2): підстильний бетонний шар по ущільненому щебенем ґрунту; цементна стяжка товщиною 20мм; цегляні стінки.
2. Сходи зовнішні з бетонних набивних сходинок  по готовій основі (3 сходинки).	0,8	0,6	0,2	
Опалення	Опалювально-варочна піч з топкою під вугілля (1,4 м3); пічні прилади; передтопковий лист.	2,1	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,0	-	-	
*В вартості фундаментів врахована вартість стін цоколя

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 2):
Водопровід літній	0,4	Газозабезпечення	-	
Каналізація в дворову мережу	1,2	Телебачення	2,0	
Опалення пічне	-	Блискавкозахист	0,4	

Таблиця № 5-3
ТИП № 5-3	Садовий цегляний будинок з господарським блоком в цокольному поверсі та мансардою	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
		232,66 грн.	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі P/S	
395 м3	32 м	58,73 м2	2,6	2,58 м	0,54	
В тому числі:	Мансарда	
83 м3	27,08 м	36,73 м2	1	2,25 м	0,74	
Цокольний поверх	
144 м3	31,76 м	57,77 м2	1	2,5 м	0,55	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти* (55,9 м3) – стрічкові бутобетонні, товщиною 35см, глибина закладання 1,0 м; цокольний поверх висотою 2,4 м; гідроізоляція; земляні роботи.
2. Вимощення (26 м2): асфальтобетонне покриття товщиною 30 мм; щебенева основа товщиною 150мм.	19,5	18,6	0,9	
Стіни	З повнотілої одинарної керамічної цегли М-75 (46,7м3) на цементно-вапняному розчині; перемички залізобетонні брускові:
1. на 1-му поверсі товщиною 38 см (61,7%), у т.ч. димові труби;
2. на мансарді товщиною 25 см (38,3%), у т.ч. фронтони.	16,9	12,0	4,9	
Перегородки	1. З керамічної повнотілої цегли неармовані товщиною 12 см (29%).
2. Дощаті одношарові під штукатурку (71,0%).	1,0	0,3	0,7	
Перекриття	1. Над цокольним та 1-м поверхом - збірні залізобетонні багатопустотні панелі (66,6%).
2. Над мансардою - щитовий накат по дерев’яних балках (33,4%).	8,1	5,2	2,9	
Підлоги	1. Житлові кімнати, кухня, веранда - дощаті підлоги товщиною 28 мм по лагах; плити теплоізоляційні (62,4%).
2. Господарські приміщення – цементні, товщиною 20 мм по підстилаючому бетонному шару, гідроізоляція толем (37,6%).	11,4	7,0	4,4	

Таблиця № 5-3 (продовження)
Дах та покрівля	1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; слухові вікна.
2. Робочий суцільний настил на горищі з дощок товщиною 25 мм (26,5 м2).	10,7	10,1	0,6	
Вікна	Дерев’яні зі спареними рамами (22,85 м2); дошки підвіконні; скло товщиною 3мм; покращене олійне фарбування.	8,8	-	-	
Двері та ворота	1. Двері дерев’яні щитові (71%); покращене олійне фарбування.
2. Ворота дерев’яні (29%) з утепленими полотнами та хвірткою, оббиті покрівельною оцинкованою сталлю по азбесту з одного боку.	6,9	4,6	2,3	
Оздоблення внутрішнє 	Покращена штукатурка стін; оздоблення поверхонь під фарбування; вапняне фарбування по штукатурці та покращене клеєве фарбування; покращене олійне фарбування стін; емалеве фарбування стін та стелі.	4,4	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Високоякісна штукатурка цоколя декоративним розчином (59 м2).	1,9	-	-	
Сходи та ґанок	1. Внутрішньоквартирні дерев’яні (5,94 м2) з підшивкою дошками та покращеним олійним фарбуванням; дерев’яне огородження,  прооліфлення, покриття лаками.
2. Ґанок: сходи з залізобетонних сходинок по готовій основі; цементна стяжка товщиною 20мм по підстилаючому бетонному шару; цегляні стіни огородження.	3,3	2,4	0,9	
Опалення	Опалювально-варочна піч з топкою під вугілля (1,35 м3); пічні прилади; передтопковий лист.	2,3	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,3	-	-	
Газо-забезпечення	Побутова підлогова чотирьохпальникова плита на скрапленому газі від балону. 	1,5	-	-	
*В вартості фундаментів врахована вартість стін цоколя

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 3):
Водопровід літній	0,5	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	1,2	Телебачення	2,0	
Опалення пічне	-	Блискавкозахист	0,6	

Таблиця № 5-4
ТИП № 5-4	Садовий цегляний одноповерховий будинок з мансардою	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
		252,49 грн.	
Об’єм 
V 	Периметр
P	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	
177 м3	26,2 м	42,81 м2	1,39	2,97 м	0,61	
В тому числі:	Мансарда	
38 м3	18,42 м	16,76 м2	1	2,25 м	1,10	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти стовпчасті бутобетонні товщиною 50х50 см, глибина закладання 0,2 м (1,6 м3); земляні роботи.
2. Цоколь висотою 0,45 м з керамічної повнотілої цегли (1,5 м3); армоцементний пояс товщиною 70 мм, перемички - рядові цегляні.
3. Вимощення - глинощебеневе.	6,2	2,2	2,7	1,3	
Стіни	З порожнистої керамічної цегли М-100 на цементно-вапняному розчині товщиною 25 см з розшиттям швів (19,5 м3); перемички – брускові залізобетонні.	18,5	-	-	-	
Перегородки	Дерев’яні каркасні, обшиті гіпсокартонними листами (26,2 м2).	1,8	-	-	-	
Перекриття	1. Цокольне (52%): дерев’яні балки з дощатими підлогами; мінераловатний утеплювач.
2. Міжповерхове (28%): по дерев’яних балках щити накату, з дощатими підлогами; мінераловатні плити.
3. Горищне (20%): дерев’яні балки зі щитами накату; мінераловатні плити.	25,9	12,4	9,7	3,8	
Підлоги	Вартість підлог входить до вартості перекриття	-	-	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; звиси, підшиті дошками; фронтон, обшитий азбестоцементними листами.	13,0	-	-	-	

Таблиця № 5-4 (продовження)
Вікна	Дерев’яні одинарні (7,9 м2); дошки підвіконні; скло товщиною 3 мм; покращене фарбування білилом по дереву.	3,8	-	-	-	
Двері	Дерев’яні щитові (7,2 м2); покращене фарбування білилом по дереву.	3,7	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Обличкування стін сухою штукатуркою; обклеювання стін та стелі житлових кімнат шпалерами; фарбування стелі кухні водоемульсійними сумішами; олійне фарбування підлоги, стін та стелі веранди; підшивка стелі мансарди ДВП.	9,0	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	1. Олійне фарбування лобових дощок та карнизних звисів (21 м2).
2. Покращена штукатурка цоколя цементним розчином; перхлорвінілове фарбування цоколя (6 м2).	0,9	0,5	0,4	-	
Веранда	Веранда (10,1 м2): дерев’яний каркас, обшитий азбестоцементними листами; настил з дощок; засклені одинарні рами.	4,7	-	-	-	
Сходи та ґанок	1. Сходи дерев’яні (2,04 м2) з огородженням; підшивка стелі ДВП; олійне фарбування.
2. Ґанок на три сходинки, дерев’яний з дощатими підлогами (1,7 м2); цементна стяжка, підстилаючий шар із щебеня.	1,8	1,3	0,5	-	
Опалення	Цегляна піч з топкою під дрова (1,43 м3), обштукатурена; цегляна димова труба; пічні прилади; передтопковий лист.	3,1	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	5,6	-	-	-	
Радіо та зв’язок	Радіо - від зовнішніх мереж.	1,2	-	-	-	
Блискавко-захист	Заземлювач вертикальний з круглої сталі та горизонтальний зі стрічкової сталі.	0,8	-	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 4):
Водопровід літній	0,6	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	1,4	Телебачення	3,1	
Опалення пічне	-	Блискавкозахист	-	

Таблиця № 5-5
ТИП № 5-5	Садовий цегляний будинок
 з мансардою, кухнею та закритою верандою	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
		283,34 грн.	
Об’єм
V 	Периметр
P	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	
127 м3	22,78 м	31,74 м2	1,49	2,69 м	0,72	
В тому числі:	Мансарда	
34 м3	16,2 м	15,5 м2	1	2,22 м	1,05	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти – стовпи 2х2 цегли, глибина закладання 0,5 м; цоколь висотою 0,2 м з цегли керамічної повнотілої; гідроізоляція; земляні роботи.
2. Вимощення - глинощебеневе.	10,1	8,0	2,1	
Стіни	Прості з повнотілої силікатної одинарної цегли М-100 товщиною 25 см (13,5 м3). Перемички - армоцегляні.	9,6	-	-	
Перекриття	1. Цокольне перекриття (50%): дерев’яні балки, дощаті підлоги товщиною 28 мм.
2. Горищне перекриття (50%): дерев’яні балки з підшивкою дошками; утеплювач - мінераловатні плити (над кімнатою з опаленням).	12,9	7,0	5,9	
Підлоги	В мансарді - дощаті по готовій основі (13,6 м2).	2,9	-	-	
Дах та покрівля	1. Крокви з пиломатеріалів; покрівля скатна з азбестоцементних хвилястих листів; фронтони та звиси, обшиті струганими дошками.
2. Ходові дошки по горищу.	12,6	12,4	0,2	
Вікна	В кімнаті та на мансарді (7,2 м2) - дерев’яні зі спареними рамами; дошки підвіконні; скло товщиною 3 мм.	7,5	-	-	
Двері	В кімнаті та на мансарді (6,2 м2) - дерев’яні щитові глухі; люки та лази.	5,8	-	-	
Оздоблення внутрішнє 	1. Штукатурка стін та труби вапняним розчином; покращене клеєве фарбування приміщень; покращене фарбування підлог, дерев’яних сходів, ґанку, вікон та дверей.
2. Обшивка стін та підшивка стелі струганими дошками; прооліфлення віконних рам веранди, стелі та дерев’яних стін.	9,5	3,7	5,8	
Оздоблення зовнішнє	Покращене штукатурення цоколя цементно-вапняним розчином; високоякісне штукатурення укосів по цеглі.	0,5	-	-	
Веранда	Дерев’яний каркас, дошки обшивки; цокольне перекриття по балках з дощатими підлогами (7,2 м2); підсипка ґрунту під підлоги; скління дверних полотен та фрамуг. 	6,7	-	-	
Мансарда	Дерев’яний каркас; обшивка фронтону, стін та стелі струганими дошками. 	11,4	-	-	
Сходи та ґанок	1. Сходи на мансарду дерев’яні з огородженням (3,6 м2).
2. Ґанок на три сходинки, дерев’яний.	1,0	0,7	0,3	

Таблиця № 5-5 (продовження)
Опалення	Цегляна піч з топкою під дрова, обштукатурена; цегляна димова труба; пічні прилади; передтопковий лист.	5,4	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	4,1	-	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 5):
Водопровід літній	0,8	Газозабезпечення	-	
Каналізація в дворову мережу	1,6	Телебачення	3,7	
Опалення пічне	-	Блискавкозахист	1,0	

Таблиця № 5-6
ТИП № 5-6 (94)	Садовий цегляний будинок в двох рівнях 
з заскленою верандою та господарським блоком	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Висота житлового поверху
Н	Висота цокольного поверху
h	271,17 грн.	
134 м3	29,78 м2	2,5 м	2,0 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент цегляний стрічковий товщиною 38 см. Під верандою – залізобетонні або металеві стовпи.	4,7	
Стіни	Цегляні товщиною 25 см під розшиття швів, всередині обштукатурені.	14,7	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	30,1	
Перекриття	По балках із бруса, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, пофарбовані.	5,9	
Підлоги	Дощаті, на 1-му поверсі - по лагах на цегляних стовпчиках, на 2-му – по балках перекриття, пофарбовані.	10,6	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів по латах з дощок.	9,2	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	12,7	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	7,8	
Сходи	Зовнішні, дерев’яні, пофарбовані.	1,6	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,7	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 6):
Водопровід літній	0,8	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	1,5	Телебачення	3,7	
Опалення пічне	3,5	Блискавкозахист	1,0	

Таблиця № 5-7
ТИП № 5-7 (95)	Садовий цегляний будинок 
з заскленою верандою	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	265,89 грн.	
98 м3	35,0 м2	2,8 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Цегляні стрічкові товщиною 38 см.	6,8	
Стіни	Цегляні товщиною 25 см під розшиття швів, всередині обштукатурені.	12,3	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	3,1	
Перекриття	По балках із бруса, з накатом, утеплювачем, підшивкою стелі дошками, пофарбовані.	27,8	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані.	14,3	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів.	15,8	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	10,9	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	6,7	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,3	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 7):
Водопровід літній	0,9	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	1,9	Телебачення	4,9	
Опалення пічне	4,8	Блискавкозахист	1,2	

Таблиця № 5-8
ТИП № 5-8 (96)	Садовий цегляний будинок 	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	255,10 грн.	
32 м3	13,06 м2	2,45 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Цегляні стрічкові товщиною 25 см.	8,0	
Стіни	Цегляні товщиною 12 см, ззовні під розшиття швів, всередині обштукатурені.	14,2	
Перекриття	По балках з бруса, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, пофарбовані.	14,6	
Підлоги	Дощаті по лагах, укладених по основі з цегляного щебеню, пофарбовані.	18,3	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів.	22,3	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	10,1	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	6,2	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	6,3	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 8):
Водопровід літній	1,5	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	15,9	
Опалення пічне	12,2	Блискавкозахист	2,1	

Таблиця № 5-9
ТИП № 5-9 (97)	Садовий будинок зі стінами з бутового каменю та з дощатими перегородками	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	263,32 грн.	
78 м3	28,89 м2	2,7 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент стрічковий бутовий, товщиною 50 см. Цоколь бутовий, товщиною 50 см та висотою 0,3 м.	7,8	
Стіни	З бутового каменю, товщиною 40 см, з двох боків обштукатурені.	24,9	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	4,1	
Перекриття	По балках з бруса, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені.	15,2	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі зі шлаку, пофарбовані.	14,4	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	18,4	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	7,7	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	4,7	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,8	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 9):
Водопровід літній	1,0	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	2,1	Телебачення	6,3	
Опалення пічне	6,1	Блискавкозахист	1,2	

Таблиця № 5-10
ТИП № 5-10 (98)	Садовий будинок з бутового каменю	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	265,80 грн.	
44 м3	16,6 м2	2,65 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент зі щебеню товщиною 50 см. Цоколь з бутового каменю, товщиною 50 см, висотою 0,25 м.	6,9	
Стіни	З бутового каменю, товщиною 40 см, з двох боків обштукатурені.	33,0	
Перекриття	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені.	13,4	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню, пофарбовані.	12,7	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	18,7	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	7,1	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	4,4	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,8	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 10):
Водопровід літній	1,4	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	3,5	Телебачення	11,1	
Опалення пічне	10,7	Блискавкозахист	1,8	

Таблиця № 5-11
ТИП № 5-11 (99)	Садовий будинок зі стінами та перегородками з черепашника	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	240,97 грн.	
67 м3	24,81 м2	2,7 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент стрічковий, з бутового або цегляного щебеню, товщиною 40 см. Цоколь з черепашника товщиною 20 см, висотою 0,3 м.	6,4	
Стіни	З черепашника товщиною 20 см, всередині обштукатурені.	14,1	
Перегородки	З черепашника товщиною 20 см, всередині обштукатурені.	2,7	
Перекриття	По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені.	18,3	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню, пофарбовані.	16,3	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	22,1	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	10,2	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	6,2	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,7	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 11):
Водопровід літній	1,2	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	2,3	Телебачення	8,0	
Опалення пічне	7,7	Блискавкозахист	1,5	

Таблиця № 5-12
ТИП № 5-12 (100)	Садовий будинок з черепашника	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	243,73 грн.	
36 м3	13,3 м2	2,7 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент стрічковий, з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь з черепашника товщиною 35 см, висотою 0,25 м.	7,1	
Стіни	З черепашника товщиною 20 см, всередині обштукатурені.	18,0	
Перекриття	По дерев’яних балках, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені.	18,1	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню, пофарбовані.	17,2	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	19,8	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	8,8	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	5,4	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	5,6	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 12):
Водопровід літній	1,5	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	14,8	
Опалення пічне	14,4	Блискавкозахист	2,4	

Таблиця № 5-13
ТИП № 5-13 (103)	Садовий будинок саманний	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	236,47 грн.	
69 м3	25,6 м2	2,7 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м.	6,8	
Стіни	Із саману товщиною 25 см, з двох боків обштукатурені глиною.	12,3	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	4,1	
Перекриття	По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене.	18,6	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню.	16,6	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	22,4	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	9,7	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	5,9	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,6	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 13):
Водопровід літній	1,2	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	2,3	Телебачення	7,9	
Опалення пічне	7,7	Блискавкозахист	1,9	

Таблиця № 5-14
ТИП № 5-14 (102)	Садовий будинок зі шлакоблоків	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	276,28 грн.	
38 м3	14,3 м2	2,65 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент стрічковий, з цегляного щебеню, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,25 м.	6,3	
Стіни	Зі шлакоблоків товщиною 25 см, з обох боків обштукатурені.	32,3	
Перекриття	По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурені.	15,0	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках, по основі з цегляного щебеню.	14,2	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	15,6	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	7,1	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	4,3	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	5,2	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 14):
Водопровід літній	1,5	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	12,2	
Опалення пічне	12,1	Блискавкозахист	2,2	

Таблиця № 5-15
ТИП № 5-15	Садовий будинок зі стінами з щитових конструкцій з підвалом та мансардою	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
		307,8 грн.	
Об’єм 
V 	Периметр
P	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота поверху
Н	Відношення периметру до площі
P/S	
174 м3	26,34 м	41,47 м2	1,84	2,28 м	0,64	
В тому числі:	Мансарда	
37 м3	21,2 м	22,20 м2	1	1,7 м	0,95	
В тому числі:	Підвал	
20 м3	14,4 м	12,74 м2	1	1,65 м	1,13	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти та цоколь	1. Фундаменти – стовпи з керамічної повнотілої цегли по бетонних стовпах; глибина закладання 0,6 м, підвалу – 1,8 м; цоколь - забірка з цегли керамічної повнотілої одинарної, товщина 12 см, висота 38 см; піщана основа; гідроізоляція; земляні роботи.
2. Стіни підвалу: з монолітного бетону товщиною 40 см; підстилаючий бетонний шар товщиною 75 мм; гідроізоляція.	11,4	5,6	5,8	-	
Стіни	1. Стіни зовнішні (68,2%): збірні дерев’яні трьохшарові щити, товщина 102 мм; утеплення із плит мінераловатних; пергамін; обшивка з двох сторін струганими дошками.
2. Стіни внутрішні (14,5%): збірні дерев’яні трьохшарові щити, товщина 102 мм; обшивка з двох сторін струганими дошками.
3. Стіни веранди (17,3%): збірні дерев’яні одношарові щити товщиною 88 мм; обшивка з однієї сторони струганими дошками.	30,0	22,4	3,8	3,9	
Перегородки	З керамічної повнотілої цегли товщиною 12 см, неармовані, без утеплення, обштукатурені вапняним розчином.	0,2	-	-	-	
Перекриття	1. Цокольне (51%): по балках з настилом із неструганих дощок товщиною 40 мм; тепло- і звукоізоляція суцільна товщиною 40 мм із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному; підлоги дощаті товщиною 28 мм; олійне фарбування підлоги.
2. Над 1-м поверхом (49%): по дерев’яних балках із суцільної деревини без черепних брусків, щити накату; утеплення плитами мінераловатними на бітумному зв’язувальному товщиною 40 мм; пароізоляція; підлога мансарди з дощок товщиною 28 мм.	23,7	12,5	11,2	-	

Таблиця № 5-15 (продовження)
Підлоги	В підвалі: цементна стяжка товщиною 20мм з залізненням по ущільненому щебенем грунту.	0,8	-	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів; покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по дерев’яних латах; підшивка стелі дошками обшивки.	7,5	-	-	-	
Вікна	Дерев’яні двостулкові зі спареними рамами (82,7%); на веренді – одностулкові з одинарними рамами (17,3%); скло товщиною 3 мм; поліпшене фарбування.	9,3	-	-	-	
Двері	Дерев’яні щитові глухі, однополотні; поліпшене фарбування.	4,3	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє 	1. Облицювання каркасів стін листами сухої штукатурки; обклеювання стін шпалерами; просте фарбування стель водоемульсійними сумішами; прооліфка та покриття олійними фарбами стін веранди.
2. Оздоблення підвалу: суцільне одношарове штукатурення стін цементно-вапняним розчином.	3,5	3,2	0,3	-	
Оздоблення зовнішнє	Прооліфка та покриття стін олійними фарбами.	0,9	-	-	-	
Сходи та ґанок	1. Сходи дерев’яні внутрішньоквартирні з підшивкою дошками (3,7 м2).
2. Ґанок дерев’яний на три сходинки.	4,1	2,5	1,5	-	
Опалення	Піч і димова труба з цегли керамічної одинарної повнотілої; передтопковий лист, пічні прилади.	2,3	-	-	-	
Електро-забезпечення	 Від зовнішніх мереж 220/380 В:
 1. будинку;
 2. підвалу.	2,0	1,8	0,2	-	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 15):
Водопровід літній	0,6	Газозабезпечення	-	
Каналізація в дворову мережу	1,4	Телебачення	2,6	
Опалення пічне	-	Блискавкозахист	0,7	

Таблиця № 5-16
ТИП № 5-16 (111)	Садовий будинок дерев’яний каркасний з дощатими стінами, обштукатуреними 	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	254,23 грн.	
90 м3	34,6 м2	2,6 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент – дерев’яні стоянці.	6,4	
Стіни	Каркас з деревини, обшивка дошками та обштукатурення з двох боків.	26,9	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	4,6	
Перекриття	По дерев'яних балках з накатом, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, пофарбовані.	19,2	
Підлоги	Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані.	17,3	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля толева.	10,1	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	8,2	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	5,0	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,3	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 16):
Водопровід літній	0,9	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	1,9	Телебачення	5,9	
Опалення пічне	5,5	Блискавкозахист	1,6	

Таблиця № 5-17
ТИП № 5-17 (112)	Садовий будинок дерев’яний каркасний
з заскленою верандою
(на залізобетонних палях)	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	294,24 грн.	
88 м3	35,2 м2	2,5 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент – залізобетонні палі (стовпи) з обв’язкою металевими балками.	9,1	
Стіни	Каркасні, з бруса, обшитого дошками всередині, обштукатурені.	14,0	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	3,5	
Перекриття	По балках з деревини, з накатом, з утеплювачем: горищне – підшите дошками та пофарбоване, нижнє – підшите дошками, обштукатурене.	27,5	
Підлоги	Дощаті, по балках перекриття, пофарбовані.	12,7	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з чорної сталі.	14,0	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	8,6	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	5,7	
Сходи	Зовнішні, дерев’яні, з площадкою.	2,3	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,6	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 17):
Водопровід літній	0,9	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	2,0	Телебачення	5,2	
Опалення пічне	4,9	Блискавкозахист	1,4	

Таблиця № 5-18
ТИП № 5-18 (107)	Садовий будинок дерев’яний каркасний зі стінами з пластин в закидання	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	340,30 грн.	
67 м3	24,8 м2	2,7 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м.	4,3	
Стіни	Каркасні з пластин в закидання, з двох боків обштукатурені глиняним розчином.	41,9	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	2,6	
Перекриття	По балках із бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене.	10,2	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню, пофарбовані.	11,6	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	14,1	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	7,8	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	4,8	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,7	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 18):
Водопровід літній	1,2	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	2,3	Телебачення	5,7	
Опалення пічне	5,5	Блискавкозахист	1,5	

Таблиця № 5-19
ТИП № 5-19 (110)	Садовий будинок дерев’яний каркасний зі стінами з чистих дощок, пофарбованими	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	389,9 грн.	
30 м3	12,5 м2	2,4 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Шлакобетонні, товщиною 40 см.	7,2	
Стіни	Каркас з бруса, обшитий з двох боків чистими дошками, пофарбовані олійною фарбою.	35,8	
Перегородки	Дощаті, з обшивкою по каркасу з одного боку чистими дошками, пофарбовані.	1,7	
Перекриття	По балках з бруса, підшивка стелі дошками, з утеплювачем, пофарбоване.	8,1	
Підлоги	Дощаті, по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбовані.	10,7	
Дах та покрівля	Двосхилий, покрівля з асбестоцементних хвилястих листів.	18,7	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	9,7	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	5,9	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,2	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 19):
Водопровід літній	1,6	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	10,4	
Опалення пічне	10,2	Блискавкозахист	2,7	

Таблиця № 5-20
ТИП № 5-20 (105)	Садовий будинок зі стінами ставленими з пластин та з дощатими перегородками	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	336,28 грн.	
64 м3	23,7 м2	2,7 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м.	4,0	
Стіни	Ставлені з пластин, з двох боків обштукатурені вапняним розчином.	35,8	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох боків, обштукатурені.	3,9	
Перекриття	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене.	13,7	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню.	13,0	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з чорної сталі.	14,7	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	7,5	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	4,6	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	2,8	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 20):
Водопровід літній	1,2	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	2,3	Телебачення	6,1	
Опалення пічне	5,8	Блискавкозахист	1,6	

Таблиця № 5-21
ТИП № 5-21 (106)	Садовий будинок ставлений з пластин	Вартість 1 м3 на 01.01.2003	
Об’єм 
V 	Площа основи
S	Розрахункова висота поверху
Н	382,35 грн.	
33 м3	12,7 м2	2,6 м		
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага,
%	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти та цоколь	Фундамент з цегляного щебеню під залив, товщиною 40 см. Цоколь цегляний, товщиною 38 см, висотою 0,3 м.	4,1	
Стіни	Ставлені з пластин, з двох боків обштукатурені глиняним розчином.	46,2	
Перекриття	По балках з бруса, несуча підшивка стелі дошками, з утеплювачем, обштукатурене.	11,6	
Підлоги	Дощаті по лагах на цегляних стовпчиках по основі з цегляного щебеню.	11,1	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з чорної сталі.	13,0	
Вікна	Віконні рами одинарні, стулкові.	6,3	
Двері	Однополотні, щитові глухі та фільонкові.	3,8	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220/380 В.	3,9	

Примітка:   при наявності видів інженерного обладнання, його вартість враховується додатково в таких розмірах, % (до показників вартості табл. 5 - 21):
Водопровід літній	1,5	Газозабезпечення 	-	
Каналізація в дворову мережу	3,8	Телебачення	10,2	
Опалення пічне	9,9	Блискавкозахист	2,5	

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
до питомої ваги конструктивних елементів у вартості 1м3 садових будинків
на відмінності їх конструктивних рішень
Таблиця 5-01
Фундаменти садових будинків
№ поз.	Конструкція та матеріал фундаментів	Товщина фундаментів та цоколя, см	
		25-30	35-45	50-55	
1	Фундаменти стрічкові	Поправочні коефіцієнти	
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,65	1,00	1,32	
1.2	З бутового каменю	0,67	0,74	0,92	
1.3	Бутобетонні монолітні	0,77	1,03	1,28	
1.4	Зі шлакобетону	-	1,11	1,40	
1.5	З цегляного щебеню	0,50	0,64	0,77	
1.6	Те саме, з цегляним цоколем	0,67	0,80	-	
2	Фундаменти стовпчасті,
дерев’яні стоянці, палі	Цоколь	
		забірка в 0,5 цегли	без забірки	обшитий дошками	
2.1	Стовпи з цегли керамічної повнотілої армовані	0,51	0,40	-	
2.2	Стовпи бутобетонні	0,42	0,30	-	
2.3	Стовпи бетонні	0,44	0,33	-	
2.4	Стоянці дерев’яні	0,69	0,57	0,72	
2.5	Палі залізобетонні (стовпи) з ростверком	-	1,51	1,95	

Таблиця 5-03
Перекриття садових будинків
№ поз.	Вид, матеріал і конструкція перекриттів	Поправочний коефіцієнт	
1	По балках з бруса, з підшивкою стелі дошками, олійне фарбування	1,00	
2	Те саме, обштукатурене 	0,93	
3	По балках з бруса, з утеплювачем, несучою підшивкою стелі дошками, обштукатурене	1,17	
4	Те саме, з олійним фарбуванням 	1,25	
5	По балках з бруса, з накатом з дощок, з утеплювачем, підшивкою стелі дошками, обштукатурене 	1,34	
6	Те саме, з олійним фарбуванням 	1,43	
7	Те саме, зі щитовим накатом, обштукатурене 	1,53	
8	Зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей	0,59	
9	Те саме, з пароізоляцією та утеплювачем	0,86	

Таблиця 5-02
Стіни садових будинків
№ поз.	Конструкція та матеріал стін	Товщина стін, см	
		до 15	20-30	35-45	50-55	
1.0	Зі штучних і природних кам'яних матеріалів	Поправочні коефіцієнти	
1.1	З цегли керамічної повнотілої	0,77	1,00	1,50	2,04	
1.2	З цегли керамічної порожнистої	-	1,02	1,54	2,03	
1.3	З цегли силікатної	-	0,76	1,16	1,56	
1.4	Цегляно – колодязні з заповненням порожнин керамзитовим гравієм 	-	-	1,41	1,90	
1.5	З легкобетонних каменів	-	0,85	1,13	1,42	
1.6	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	0,96	1,30	1,64	
1.7	З каменів черепашника, вапняку, туфу 	-	0,93	1,24	1,55	
1.8	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	1,00	1,38	1,75	
1.9	З бутового каменю	-	0,79	1,04	1,31	
1.10	Те саме, з облицюванням в 0,5 цегли	-	-	1,19	1,54	
1.11	Зі шлакобетонних блоків	-	0,93	1,23	1,54	
1.12	Саманні	-	0,78	0,93	1,27	
1.13	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	-	-	1,21	1,60	
2.0	Шлакобетонні та глинобитні		
2.1	Шлакобетонні набивні	-	1,17	1,56	1,95	
2.2	Глинобитні та глиновалькові	-	0,97	1,21	1,47	
2.3	Те саме, облицьовані в 0,5 цегли	-	-	1,40	1,59	
3.0	Дерев’яні ставлені, сторчові, в закидання, каркасні, щитові	Обмазані глиною з зовніш-нього боку	Обшту-катурені з зовніш-нього боку	Обшиті з зовніш-нього боку дошками, пофарб.	Обли-цьовані з зовніш-нього боку в 0,5 цегли	
3.1	Ставлені з пластин	1,27	1,43	1,56	1,80	
3.2	Ставлені з колод (кругляку)	2,17	2,36	2,55	2,77	
3.3	Сторчові чи у закидання з пластин з об-штукатуреною внутрішньою поверхнею	1,53	1,75	1,91	2,13	
3.4	Те саме, з обаполів чи дощок	1,42	1,64	1,77	2,03	
3.5	Каркасно-обшивні з засипкою шлаком	-	1,27	1,38	-	
3.6	Каркас, обшитий в одну дошку	-	-	0,96	-	
3.7	Дерев’яні щитові 3-х шарові	-	-	1,49	1,70	
3.8	Ставлені з пластин з бічною ізоляцією глиною внутрішньої поверхні	1,32	1,54	1,67	1,87	

Таблиця 5-04
Підлоги садових будинків

№ поз.	Конструкція та матеріал підлог	З улашту-ванням основи	По готовій основі	
1	Дошки товщиною 28 мм по лагах по цегляним стовпчикам на бетонній основі, пофарбовані	1,00	0,74	
2	Паркет по чорній підлозі по лагах на цегляних стовпчиках	2,01	1,46	
3	Плитка керамічна по бетонній основі	0,73	0,46	
4	Лінолеум по бетонній основі	0,49	-	
5	Цементна чи асфальтна стяжка по бетонній основі	0,35	0,10	
6	Цегляні	0,29	-	
7	Глинобитні по щебеневій основі	0,31	-	

Таблиця 5-05
Дах та покрівля садових будинків

№ поз.	Матеріал покрівель	Крокви	
		З пиломатеріалів (дощок та бруса)	З деревини (кругляку)	
1	Азбестоцементні хвилясті листи	1,26	1,00	
2	Металочерепиця “Монтерей”	2,62	-	
3	Бітумна черепиця “Моравія” 	2,80	-	
4	Сталь покрівельна чорна	1,56	1,31	
5	Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська	1,89	1,64	
6	Черепиця сталева, етерніт	1,41	1,12	
7	Черепиця пазова керамічна чи цементна, дрань покрівельна, руберойд в два шари, очерет з глиняним змащенням	1,51	1,21	
8	Толь в 2 шари	1,24	0,96	
9	Толь в 1 шар	1,15	0,88	
10	Тес в 2 шари	1,72	1,40	

6.   ГОСПОДАРСЬКО – ПОБУТОВІ БУДІВЛІ.

Таблиця 6 - 1
ТИП № 6-1	Літня кухня, погріб, баня,  цегляні, зблоковані.	
Об’єм
V	Площа основи
S	Розрахункова кількість поверхів
n	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
Р/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
147,0 м3	37,29 м2	1,56	2,53 м	0,79	288,75 грн.	
В тому числі:	Погріб під частиною будівлі	
40,0 м3	20,79 м2	1	1,92 м	0,88	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. 	23,2	22,1	1,1	-	
Стіни	1. З цегли керамічної товщ. 38 см, перемички брускові (61,0%)
2. З цегли керамічної товщ. 25 см, перемички брускові, димові труби цегляні (39%)	17,5	10,5	7,0	-	
Перегородки	Дощаті щитові, товщиною 50 мм.	0,5	-	-	-	
Перекриття	1. Літня кухня, баня - балки по кам'яних стінах з накатом із дощок, плити теплоізоляційні (55,4%)
2. Над погребом – щитове, підшивка стелі, плити теплоізоляційні (44,6%) 	6,8	5,5	1,3	-	
Підлоги	1. Літня кухня – дощаті, покриття з щитів дерев’яних рейкових, пароізоляція (18,1%), 
2. Погріб, баня – цементні, покриття цементне товщ. 20 мм,  ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар (48,3%).
3. Баня – рейкові трапи і поміст, елементи каркаса з брусків, вогнезахист дерев’яних конструкцій (33,6%).	11,0	2,4	2,2	6,4	
Дах та покрівля	Покрівля скатна, крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню	8,4	-	-	-	
Вікна	Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм.	2,5	-	-	-	
Двері 	Щитові однополотні,  глухі	5,9	-	-	-	
Сходи	Бетонні набивні, огородження сходових площадок перилами (погріб).	0,7	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону,  просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь.	1,7	-	-	-	
Піч з водогрійною колонкою	1 – Піч кухонна цегляна,
2 - Водогрійна колонка	5,4	3,46	1,94	-	
Опалення	Котел опалювальний чавунний, піч для обігріву цегляна, кам’янка	8,9	-	-	-	
Водопровід  	Літній – від зовнішніх мереж	0,8	-	-	-	
Каналізація	Побутова в дворову мережу	1,0	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220 В	5,7	-	-	-	
Таблиця 6 - 2
ТИП № 6-2	Літня кухня з погребом, цегляні.	
Об’єм
V	Площа  основи
S	Кількість поверхів
n	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
96,0 м3	19,54 м2	2,06	2,55 м	0,93	242,6 грн.	
В тому числі:	Погріб	
40,0 м3	20,79 м2	1	1,92 м	0,88	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи;
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ.100 мм. 	33,4	31,7	1,7	
Стіни	З цегли повнотілої одинарної керамічної, товщ. 25 см, перемички брускові, кладка димової труби.	19,7	-	-	
Перекриття	З дощатих щитів, товщ. 25 мм, тепло- та звукоізоляція (погріб). 	2,4	-	-	
Підлоги	1. Літня кухня – дощата, покриття з щитів дерев’яних товщ. – 28 мм, пароізоляція (40,2%), 
2. Погріб – цементне покриття товщ. 20 мм із залізненням, ущільнений щебенем ґрунт, (59,8%)	3,3	2,5	0,8	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів звичайного профілю по решетуванню, вогнезахист.	8,7	-	-	
Вікна	Блоки віконні дерев'яні з одинарними рамами, скло товщ. 2 мм.	2,3	-	-	
Двері 	Щитові однополотні, глухі	7,9	-	-	
Сходи	Бетонні набивні, огородження  перилами (погріб). 	1,3	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених та дерев'яних поверхонь	0,3	-	-	
Піч з водогрійною колонкою	1 - Піч кухонна цегляна
2 – Водогрійна колонка 	9,9	6,38	3,52	
Водопровід  	Літній – від зовнішніх мереж 	0,9			
Каналізація	Побутова в дворову мережу	1,9			
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	8,0	-	-	
Таблиця 6 - 3
ТИП № 6–3 	Літня кухня, погріб, теплиця, цегляні, зблоковані	
Об’єм
 V	Площа основи
 S	Кількість поверхів 
n	Розра-хункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
167,0 м3
з погребом	44,15 м2	1,47	2,57 м	0,86	187,65 грн.	
В тому числі:	Погріб	
40,0 м3	20,79 м2	1	1,91 м	0,88	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 
2. Вимощення цементне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. покриття. 	29,5	27,9	1,6	-	
Стіни	З одинарної повнотілої керамічної цегли товщ. 25 см, кладка армована, перемички брускові, кладка димових труб.	18,6	-	-	-	
Перекриття	Над погребом – щитове, щити з дощок товщ. 25 мм, плити теплоізоляційні.	1,8	-	-	-	
Підлоги	1. Цементна товщ. 20 мм із залізненням, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт (24,4%)
2. Дощата. Покриття з щитів дерев'яних рейкових, пароізоляція (23,9%) .
3. Глинобитна, підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт (51,7%).	6,2	1,1	3,1	2,0	
Дах та покрівля	1. Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню
2. Покриття теплиці – скляне по дерев'яних шпросах, скло товщ. 4 мм. 	14,0	7,4	6,6	-	
Вікна	Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм.	4,5	-	-	-	
Двері 	Щитові однополі, глухі	7,3	-	-	-	
Сходи	Бетонні набивні, огородження перилами. 	1,0	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону,  просте фарбування колером олійним  обштукатурених та дерев'яних поверхонь	0,2	-	-	-	
Стелаж	Елементи каркаса з брусків, покриття стелажа дошками.	4,0	-	-	-	
Піч	Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву.	3,3	-	-	-	
Водопровід 	Літній – від зовнішніх мереж.	0,6	-	-	-	
Каналізація	Побутова в дворову мережу	1,4	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В	7,6	-	-	-	
Таблиця 6 - 4
ТИП № 6–4	Баня з цегли	
Об’єм усього
 V	Площа основи
 S	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
63,0 м3	19,59 м2	3,22 м	0,91	336,50 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см; земляні роботи;
2. Вимощення цементне товщ. 20 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм. 	8,9	6,0	2,9	
Стіни	З повнотілої одинарної керамічної цегли товщ. 38 см, кладка димових труб. Перемички брускові.	25,5	-	-	
Перегородки	Дощаті одношарові під штукатурку, забрані в обв'язки.	0,4	-	-	
Перекриття	Брус дерев’яний, плити теплоізоляційні, обшивка стелі дошками, люк-лаз.	8,3	-	-	
Підлоги	1. Цементне покриття товщ. 20 мм із залізненням, ущільнення ґрунту щебенем (39,6%);
2. Рейкові трапи і поміст, елементи каркаса з брусків (60,4%)	14,7	2,1	12,6	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню.	6,6	-	-	
Вікна	Блоки віконні дерев'яні з одинарними та подвійними рамами, скло товщ. 2 мм.	2,9	-	-	
Двері 	Щитові однополотні, глухі	6,4	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Обшивка каркасних стін дошками (мильна), вапняне фарбування  по дереву, цеглі та бетону 	2,9	-	-	
Водопровід  	Літній – від зовнішніх мереж	0,5	-	-	
Каналізація	Побутова в дворову мережу	1,9	-	-	
Опалення	Котел опалювальний чавунний, піч для обігріву цегляна, кам’янка	17,6	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В.	3,4	-	-	
Таблиця 6 – 5
ТИП № 6-5	Господарська будівля для худоби і птиці ( Тип 1 ).	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Приведена висота поверху
n	Розрахункова висота
 Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
233,0 м3	50,98 м2	1,85	2,47 м	0,56	162,35 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм	8,9	7,1	1,8	
Стіни	1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані, перемички брускові (56%); 
2. Каркасні з брусків обшиті дошками з однієї сторони (44%). 	25,3	19,7	5,6	
Перегородки	Дощаті одношарові забрані в обв'язки обштукатурені	2,3	-	-	
Перекриття	Дерев'яні балки з черепними брусками з несучою підшивкою з дощок, утеплення глиносолом'яною змазкою, люк – лаз з щитовим полотном.	16,6	-	-	
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт.
1. Глинобитна. Підстилаючі глинобитні шари, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (30,0%);
2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (70,0%)	6,9	1,3	5,6	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	8,6	-	-	
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, з частковим жалюзійним заповненням, скло товщ. 3 мм.	3,6	-	-	
Двері 	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі	8,8	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону,  просте фарбування білилом вікон та дверей.	1,6	-	-	
Жижезбірник	Ущільненні підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами.	7,0	-	-	
Вентиляція	Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана.	7,4	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	3,0	-	-	
Таблиця 6 - 6
ТИП №6-6	Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 2 ).	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003	
122,0 м3	27,5 м2	1,79	2,45 м	0,80	222,20 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч., %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ.50 см, земляні роботи; 
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм.	8,2	6,2	2,0	
Стіни	1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, перемички брускові (55,0%). 
2. Каркасні з брусків стойки, обшивка каркасних стін (45,0%) дошками.	28,6	21,0	7,6	
Перегородки	Дощаті одношарові забрані в обв'язки обштукатурені	2,8	-	-	
Перекриття	Дерев'яні балки з черепним бруском з несучою підшивкою з дощок, утеплення глиносолом'яною змазкою, люк – лаз з щитовим полотном.	11,8	-	-	
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт.
1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (63,8%);
2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (36,2%).	3,9	1,9	2,00	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	7,5	-	-	
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, з частковим жалюзійним заповненням,  скло товщ. 3 мм.	3,7	-	-	
Двері 	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі	8,5	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування в приміщеннях по цеглі та бетону.	0,1	-	-	
Жижезбірник	Ущільненні підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами.	9,8	-	-	
Вентиляція	Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана.	11,8	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	3,3	-	-	

Таблиця 6 - 7
ТИП № 6–7	Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 3).	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 –	
 51,0 м3	14,74 м2	3,4 м	1,04	349,20 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи;
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм 	9,3	6,4	2,9	
Стіни	З цегли керамічної повнотілої одинарної товщ. 38 см, перемички брускові	25,6	-	-	
Перегородки	Дощаті одношарові забрані в обв'язки обштукатурені	1,6	-	-	
Перекриття	Дерев'яні балки з черепним бруском з несучою підшивкою з дощок, утеплення глиносолом'яною змазкою.	4,7	-	-	
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт.
1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (50,0%);
2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев'яний відкритий прямокутний лоток (50,0%).	3,7	1,3	2,4	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів 	10,0	-	-	
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, скло товщ. 3 мм.	2,5	-	-	
Двері 	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика однополотні глухі	9,1	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону.	0,1	-	-	
Жижезбірник	Ущільненні підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами.	17,7	-	-	
Вентиляція	Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з індивідуальним ручним відкриванням клапана.	10,9	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	4,8	-	-	
Таблиця 6 - 8
ТИП № 6-8	Господарська будівля для приготування кормів.	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 –	
86,0 м3	24,84 м2	3,454 м	0,84	192,65 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи;
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм.	13,2	10,1	3,1	
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, кладка димової труби, перемички брускові.	24,7	-	-	
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт.
1. Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар (63,2%)
2. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар (36,8%)	7,3	1,9	5,4	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	13,4	-	-	
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3мм.	11,3	-	-	
Двері 	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі.	4,1	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування білилом по дереву.	1,3	-	-	
Піч	Піч кухонна для приготування кормів з топкою під дрова.	6,9	-	-	
Водопровід  	Побутово-питний від зовнішньої мережі.	5,1	-	-	
Каналізація	Побутова в дворову мережу.	3,1	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	9,6	-	-	

Таблиця 6 - 9
ТИП № 6-9	Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з навісом, приміщенням для приготування кормів. 	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		128,02 грн.	
Об’єм усього
V	Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	
414,0 м3	44,24 м	103,31 м2	1,42	2,82	0,428	
В тому числі:	Мансарда	
98,0 м3	26,4 м	43,6 м2	1	2,25 м	0,606	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Стрічкові та стовпчасті бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см (17,5м3), обколювання бутової кладки з однієї сторони, земляні роботи, висота цоколя 15 см;
2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм (34 м2).	9,95	8,16	1,79	-	
Стіни	1. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані та димові труби цегляні, перемички брускові (36%);
2. В сараї , навісі та приміщенні для приготування кормів – товщ. 25 см, перемички брускові (39%);
3. Каркасні обшиті дошками (25%)	27,11	15,16	9,30	2,65	
Перегородки	Дощаті одношарові обштукатурені, забрані в обв’язки.	2,58	-	-	-	
Перекриття	Балки дерев’яні з черепним бруском, з несучою підшивкою з дощок, утеплення - глиносолом’яна змазка, люки та лази.	11,88	-	-	-	
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт.
1. Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар (49%);
2. Дощата. Покриття дощате товщ. 28 мм, дерев’яний відкритий прямокутний лоток (43%);
3. Цементне покриття товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар (8%)	7,18	2,17	4,56	0,45	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по обрешетуванню	12,68	-	-	-	
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ.3 мм, часткове жалюзійне заповнення	5,00	-	-	-	
Двері 	Щитові, з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі	9,19	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву,  просте фарбування стін колером олійним	0,56	-	-	-	
Продовження таблиці 6 - 9
Жижезбірник	Підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни  приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами.	4,78	-	-	-	
Піч 	Піч для приготування кормів з топкою під дрова, з цегли керамічної одинарної повнотілої, пічні прилади.	1,98	-	-	-	
Водо-постачання	Від зовнішніх мереж. Трубопроводи з стальних водогазопровідних оцинкованих труб.	0,41	-	-	-	
Гаряче водо-постачання	Від колонок водогрійних, стальних емальованих з чавунною топкою для твердих видів палива (КВЕ – 1). 	1,16	-	-	-	
Каналізація.	Побутова в дворову мережу, трубопроводи чавунні.	1,23	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	4,31	-	-	-	

Таблиця 6 - 10
ТИП № 6-10	Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1), з гаражем, навісом, приміщенням для приготування кормів.	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
		128,10 грн.	
Об’єм усього
V	Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	
501,0 м3	50,28 м	126,09 м2	1,38	2,88	0,400	
В тому числі:	Мансарда	
98,0 м3	26,4 м	43,6 м2	1	2,25 м	0,610	
Оглядова яма	
7,0 м3	11,08 м	4,68 м2	1	1,5	2,367	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Фундаменти стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см, цоколь висотою 15 см, земляні роботи
2. Вимощення – асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа  зі щебеня товщ. 100 мм	14,57	13,00	1,57	-	
Стіни	1. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 38 см, стовпи прямокутні неармовані, димові труби цегляні, перемички брускові (32%);
2. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові (44%);
3. Каркасні – обшиті дошками, дерев'яне огородження навісу (24%).	24,37	12,67	9,66	2,04	
Перегородки	Дощаті одношарові, забрані в обв'язки обштукатурені.	2,17	-	-	-	
Продовження таблиці 6 – 10
Перекриття	Балки дерев'яні з черепним бруском, з несучою підшивкою з дощок, утеплення - глиносолом'яна замазка, люки та лази	9,85	-	-	-	
Підлоги	Основа – ущільнений щебенем ґрунт.
1. Пінобетонна товщ. 35 мм (52%)
2. Дощата -  дошки товщ. 28 мм (22%), відкритий дерев'яний прямокутний лоток 
3. Цементна товщ. 20 мм з залізненням, підстилаючий бетонний шар (26%)	6,44	2,48	2,42	1,54	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню	14,10	-	-	-	
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм, часткове жалюзійне заповнення, фарбування колером олійним.	3,65	-	-	-	
Двері та ворота	1. Двері – щитові, з захисними смугами з декоративного пластика, однополотні, глухі
2. Ворота дерев'яні розпашні з утепленими полотнами та хвірткою, обшиті струганими дошками, оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю по азбесту з однієї сторони, просте фарбування олійне.	10,08	6,99	3,09	-	
Оздоблення внутрішнє	Фарбування вапняне – по цеглі та бетону; колером олійним – по дереву, штукатурці та збірним конструкціям.	0,92	-	-	-	
Оздоблення зовнішнє	Фарбування колером олійним по дереву.	0,04	-	-	-	
Жижезбірник	Підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни  приямків та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами.	3,70	-	-	-	
Оглядова яма	Покриття цементне товщ.20 мм, ущільнений щебенем ґрунт, бетонні армовані стіни, щити перекриття, сходи з окремих бетонних сходинок 	1,54	-	-	-	
Піч 	Піч для приготування кормів з топкою під дрова з цегли керамічної одинарної повнотілої, пічні прилади.	1,53	-	-	-	
Водо-постачання	Від зовнішньої мережі. Трубопроводи з сталевих водогазопровідних оцинкованих труб.	0,35	-	-	-	
Гаряче водо-постачання	Від колонок водогрійних, сталевих емальованих з чавунною топкою для твердих видів палива (КВЕ – 1). 	0,90	-	-	-	
Каналізація.	Побутова в дворову мережу, трубопроводи чавунні.	0,95	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	4,84	-	-	-	
Таблиця 6 - 11
ТИП № 6-11	Господарська будівля для худоби і птиці (Тип 1)
з навісом та мансардою. 	
Об’єм усього
V	Периметр
Р	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахун-кова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003 	
336,0 м3	37,39 м	80,79 м2	1,54	2,68 м	0,46	133,46 грн	
В тому числі:	Мансарда	
98,0 м3	26,4 м	43,56 м2	1	2,25 м	0,61	-	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч., %	
Найменування	Характеристика		1	2	3	
Фундаменти	1. Фундаменти – стрічкові бутові товщ. 50 см, глибина закладання 65 см, земляні роботи, цоколь висотою 15 см;
2. Вимощення – асфальтобетонне  товщ. 30 мм, основа зі щебеню товщ. 100 мм.	6,48	4,76	1,72	-	
Стіни	1. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 38 см (39%), стовпи прямокутні армовані цегляні, перемички брускові
2. З одинарної повнотілої керамічної цегли, товщ. 25 см (23%), перемички брускові;
3. Каркасні, обшиті дошками (38%)	28,32	17,25	6,53	4,54	
Перегородки	Дощаті одношарові забрані в обв'язки, обштукатурені.	4,0	-	-	-	
Перекриття	Балки дерев'яні з черепним бруском, з несучою підшивкою з дощок, утеплення – глиносолом'яна замазка, люки та лази.	14,40	-	-	-	
Підлоги	Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт 	2,78	-	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню	14,89	-	-	-	
Вікна	Зі спареними рамами,  склотовщ.3 мм, часткове жалюзійне заповнення	5,05	-	-	-	
Двері 	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика, однополотні, глухі	9,78	-	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву, покращене фарбування стін колером олійним розбіленим 	1,36	-	-	-	
Жижезбірник	Ущільнені підстилаючі глинобитний та бетонний шари, стіни  приямку та каналів з цегли керамічної одинарної повнотілої, щити над каналами	5,97	-	-	-	
Вентиляційна шахта	Дерев’яна витяжна вентиляційна шахта з внутрішнім перерізом 100х100см, з індиві-дуальним ручним відкриванням клапана	3,50	-	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	3,47	-	-	-	
Таблиця 6 - 12
ТИП № 6-12	Літня кухня цегляна з каналізацією	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3 на 01.01.2003	
38,0 м3	12,6 м2	3,0 м	1,13	303,12 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи; 
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, по щебеневій основі товщ. 100 мм 	13,1	7,1	6,0	
Стіни	З цегли повнотілої керамічної, товщ. 25 см. Перемички брускові.	23,2	-	-	
Підлога	Покриття цементне товщ. 20 мм, з залізненням, основа - ущільнений щебенем ґрунт. 	3,0	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	10,0	-	-	
Вікна	Зі спареними і одинарними рамами, скло товщ. 2 мм.	9,3	-	-	
Двері 	Однополотні щитові , глухі	4,3	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування колером олійним обштукатурених поверхонь стін, вікон та дверей.	0,5	-	-	
Опалення та гаряча вода	1 – Піч варильно-опалювальна цегляна,
2 – Водогрійна колонка. 	19,8	12,67	7,13	
Водопровід	Літній від зовнішніх мереж.	1,5			
Каналізація	Побутова з відводом в дворову мережу.	3,8			
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В	11,5	-	-	
Таблиця 6 – 13
ТИП № 6-13 (113)	Літня кухня цегляна	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
29,0 м3	13,2 м2	2,2 м	350,02 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий товщ. 38 см 	5,7	
Стіни	Цегляні товщ. 25 см, під розшивку швів, всередині пофарбовані	19,3	
Перекриття	По дерев’яним балкам, з накатом, утеплювачем. Стеля підшита дошками, пофарбована	16,6	
Підлога	Дощата по лагах по цегляних стовпчиках, пофарбована	14,7	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	13,8	
Вікна	З одинарними рамами	6,1	
Двері 	Однополотні  щитові	4,9	
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою	9,5	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	9,4	

Таблиця 6 – 14
ТИП № 6–14 (114)	Літня кухня з бутового каменю 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
42,0 м3	16,2 м2	2,6 м	284,51 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стрічковий, з цегляного щебеня під заливку, товщ. 38 см, цоколь – цегляний, висотою 0,25 м	5,0	
Стіни	З бутового каменю, товщиною 40 см з двох сторін обштукатурені	32,5	
Перекриття	По балках з брусів, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена	13,9	
Підлога	Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована 	12,5	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів   	10,6	
Вікна	Стулкові з одинарними рамами	6,1	
Двері 	Однополотні фільончасті	5,0	
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою	6,6	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	7,8	
Таблиця 6 – 15
ТИП № 6–15 (115)	Літня кухня з черепашнику 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
34,0м3	15,5м2	2,2 м	345,20 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий, товщ. 38 см	5,1	
Стіни	З каменю черепашника товщиною 40 см, обштукатурені з двох сторін	22,8	
Перекриття	По дерев’яних балках з накатом, утеплювачем. Стеля підшита дошками, пофарбована	14,7	
Підлога	Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована	12,7	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви приставні з деревини, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	13,2	
Вікна	З одинарними рамами	6,3	
Двері 	Однополотні	5,0	
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою	11,7	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	8,5	

Таблиця 6 – 16
ТИП № 6–16 (116)	Літня кухня з шлакоблоків 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
36,0м3	13,8м2	2,6 м	262,58 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Стрічковий, з цегляного щебеню під заливку, товщ. 38 см, цоколь – цегляний, товщ.38 см, висотою 0,25 м	6,4	
Стіни	З шлакоблоків, товщиною 25 см, з двох сторін обштукатурені 	19,8	
Перекриття	По балках з брусів з накатом, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена  	16,4	
Підлога	Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована	14,9	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з брусів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	11,3	
Вікна	Стулкові з одинарними рамами	6,6	
Двері 	Однополотні, фільончасті	4,9	
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою	9,8	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	9,9	
Таблиця 6 – 17
ТИП № 6–17 (118)	Літня кухня з пластин в закидання	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
32,0 м3	12,3 м2	2,6 м	378,48 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цокль	Стрічковий, з цегляного щебеню під заливку, товщ.38 см, цоколь – цегляний товщ. 38см, висотою 0,25 м	4,7	
Стіни	Каркасні, з пластин в закидання, з двох боків обштукатурені	36,5	
Перекриття	По балках з брусів з накатом з дощок, з утеплювачем. Стеля підшита дошками, обштукатурена	11,8	
Підлога	Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована	10,5	
Дах та покрівля	Двосхилий, крокви з дощок, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	9,4	
Вікна	Стулкові, з одинарними рамами	6,0	
Двері 	Однополотні, фільонкові	4,6	
Опалення та приготування їжі	Кухонна піч з корінною трубою	8,1	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж 220В	8,4	

Таблиця 6 - 18
ТИП № 6-18	Літній душ дощатий.	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003  	
6,60 м3	2,34 м2	2,8 м	2,7	422,12 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стовпи прямокутні неармовані з цегли керамічної одинарної повнотілої, гідроізоляція, земляні роботи.	4,9	
Стіни	Каркас з брусків, обшитий дошками,  вогнезахист.	30,6	
Підлоги	Рейкові трапи.	7,0	
Двері 	Щитові однополотні, глухі	11,7	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування.	10,1	
Інші роботи	Ґанок на дві сходинки, обмазка бітумом	4,0	
Водопровід	Літній – від зовнішніх мереж.	21,8	
Водовідведення	Дерев’яний відкритий прямокутний каналізаційний лоток.	9,9	

Таблиця 6 – 19
ТИП № 6-19	Гараж – майстерня спрощеної конструкції з цегли	
Об’єм усього
V	Площа забудови
S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 	
 83,0 м3	35,5 м2	2,35 м	0,67	172,43 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1.Збірні бетонні блоки товщ. 30 см з монолітними дільницями,
2. Вимощення - цементне покриття товщ. 20 мм, по щебеневій основі	20,7	19,2	1,5	
Стіни	Цегляні під розшивку:
1. З цегли керамічної повнотілої товщ. 38 см,
2. Те саме товщ. 25 см.	16,4	7,8	8,6	
Перекриття з покрівлею	1. Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит.
2. Покрівля суміщена односкатна з руберойду в 2 шари на мастиці	21,8	13,0	8,8	
Вікна та решітки до них	1. Вікна дерев’яні двостулкові з подвійним склом товщ. 2 мм площ. до 2 м2 
2. Решітки віконні металеві.	7,6	4,3	3,3	
Ворота	Гаражні металеві з хвірткою (з листового та прокатного металу), неутеплені	8,8	-	-	
Підлоги	Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт, гідроізоляція з 1 шару руберойду 	16,3	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Проста штукатурка з вапняним фарбуванням стін і стелі	2,7	-	-	
Інші роботи 	Монтаж дрібних металоконструкцій	1,5	-	-	
Електро-забезпечення	Улаштування електросилового забезпечення та освітлення від зовнішніх мереж	4,2	-	-	

Таблиця 6 – 20 
ТИП № 6–20	Гараж цегляний з оглядовою ямою	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Приведена кількість поверхів
n	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3  на 01.01.2003	
92,0 м3	24,50 м2	1,19	3,14 м	0,85	249,15 грн.	
В тому числі:	Оглядова яма	
7,0 м3	4,68 м2	1	1,50 м	2,37	217,93 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи, 
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм.	37,0	34,1	2,9	
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові.	20,8	-	-	
Підлоги	Цементне покриття товщ. 20 мм, підстилаючий бетонний шар, ущільнений щебенем ґрунт 	4,2	-	-	
Дах	Крокви з пиломатеріалів, покрівля двосхила з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню	11,0	-	-	
Вікна	Зі спареними рамами, скло товщ. 3 мм.	2,4	-	-	
Ворота 	Дерев'яні, розпашні з утепленими полотнами, обшитими струганими дошками, оббиті покрівельною неоцинкованою сталлю, по азбесту з однієї сторони	10,7	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону.	0,2	-	-	
Оглядова яма	Ущільнений щебенем ґрунт, бетонні стіни армовані, сходи бетонні.	5,7	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	8,0	-	-	

Примітка:
Укрупнені показники вартості в таблиці визначені за умов спрощених рішень конструктивних елементів і простого оздоблення (знижка 20%).
При виконанні робіт по об’єкту оцінки з дотриманням вимог будівельних норм та правил до показників одиничної вартості табл. 6-20 слід використовувати поправочний коефіцієнт  1,2.

Таблиця 6 – 21
ТИП № 6–21 (120)	Гараж цегляний	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
42,0 м3	21,0 м2	2,0 м	248,75 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Цегляний, стрічковий товщ. 38 см	9,1	
Стіни	Цегляні товщ. 25 см ,під розшивку швів, внутрішньо обштукатурені, панелі пофарбовані	27,6	
Перекриття	По балках з брусів. Стеля підшита дошками,  пофарбована 	17,8	
Підлога	Цементна по бетонній основі	6,6	
Дах	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	13,0	
Вікна	Рами одинарні, глухі 	5,3	
Ворота	Металеві з хвірткою, утеплення	16,8	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	3,8	

Таблиця 6 – 22
ТИП № 6-22 (121)	Гараж бетонний 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
42,0 м3	19,1 м2	2,2 м	204,39 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Бетонні, стрічкові, товщиною 40 см 	11,4	
Стіни	Бетонні, товщиною 20 см з двох сторін обштукатурені 	38,3	
Підлога	Цементна по бетонній основі	8,4	
Дах та покрівля	Суміщений залізобетонний, покрівля – руберойд в два шари на мастиці	29,3	
Вікна	Рами одинарні, глухі 	1,5	
Ворота	Дерев’яні двополотні з хвірткою	6,7	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж	4,4	

Таблиця 6 – 23
ТИП № 6-23 (123)	Гараж металевий	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
35,0 м3	15,9 м2	2,2 м	263,22 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний товщ. 38см	9,3	
Стіни та покрівля	Металеві з листової сталі заводського виготовлення ( металоконструкції)	74,5	
Підлога	Цементна стяжка по бетонній основі	7,3	
Оздоблювальні роботи	Фарбування олійне з двох сторін стін та покрівлі	8,9	
Таблиця 6 – 24
ТИП № 6-24 (122)	Гараж дерев’яний каркасний	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
59,0 м3	23,6 м2	2,5 м	263,99 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент та цоколь	Бетонні, товщиною 40 см 	8,5	
Стіни	Каркасні з деревини, обшиті під штукатурку, з утеплювачем, обштукатурені з двох сторін 	53,1	
Перекриття	По балках з брусів з підшивкою стелі дошками, пофарбоване 	14,0	
Підлога	Цементна по бетонній основі	5,5	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	8,7	
Вікна	Рами одинарні, глухі 	2,2	
Ворота	Двополотні, дерев’яні з хвірткою	5,6	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	2,4	

Таблиця 6 – 25
ТИП № 6-25 (124)	Оглядова яма гаражна цегляна 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м2
на 01.01.2003	
7,2 м3	4,8 м2	1,5 м	315,33 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	8,2	
Стіни 	Цегляні на цементному розчині під розшивку швів, товщ. 12 см	39,1	
Щити перекриття	Дерев’яні	34,2	
Сходи	Бетонні набивні	7,2	
Підлога	Цементна стяжка по бетонній основі	11,3	

Таблиця 6 – 26
ТИП № 6-26	Оглядова яма гаражна бетонна	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
7,0 м3	4,68 м2	1,5 м	217,31 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	8,7	
Стіни 	Бетонні, товщиною 20 см, армовані	37,2	
Щити перекриття	Дерев’яні	34,7	
Сходи	Бетонні набивні	7,3	
Підлога	Цементна стяжка по бетонній основі	12,1	
Таблиця 6 – 27
ТИП № 6–27	Сарай для зберігання палива та інвентарю	
Об’єм усього
V	Площа основи
 S	Розрахункова висота
Н	Відношення
периметру до площі P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
59,0 м3	16,92 м2	3,46 м	0,981	169,23 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи;
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, по щебеневій основі товщ. 100 мм	17,7	12,8	4,9	
Стіни	З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, перемички брускові	30,5	-	-	
Перегородки	Дощаті одношарові, забрані в обв'язки, обштукатурені	2,2	-	-	
Підлога	Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт 	10,2	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	17,2	-	-	
Вікна	Одностулкові зі спареними стулками, жалюзійна решітка, скло товщ.3мм	5,7	-	-	
Двері 	Щитові з захисними смугами з декоративного паперовошаруватого пластика однополотні, глухі	7,6	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону	0,2	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішньої мережі 220В	8,7	-	-	

Таблиця 6 – 28
ТИП № 6-28 (125)	Сарай цегляний	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
102,0 м3	40,8 м2	2,5 м	204,45 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий товщ. 50 см	6,5	
Стіни	Цегляні товщ. 38 см, під розшивку швів, внутрішньо обштукатурені 	43,5	
Перегородки	Дощаті, обшиті з двох сторін, обштукатурені	2,2	
Підлога	Дощата по лагах на цегляних стовпчиках, пофарбована	18,4	
Дах та покрівля	Односхилий, крокви з брусів, покрівля  з азбестоцементних хвилястих листів 	11,0	
Вікна	З одинарними рами, глухі	4,4	
Двері	Двополотні щитові	6,2	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	7,8	
Таблиця 6 – 29
ТИП № 6-29 (126)	Сарай цегляний	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	197,82грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний, стрічковий товщиною 38 см	9,6	
Стіни	Цегляні товщ. 25см, під розшивку швів, внутрішньо пофарбовані	29,9	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по ґрунту	26,0	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	19,5	
Двері	Щитові, однополотні	6,5	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	8,5	

Таблиця 6 – 30
ТИП № 6-30 (128)	Сарай з бутового каменя	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	241,84 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Бутовий, стрічковий товщиною 40 см	9,8	
Стіни	З бутового каменя товщиною 30 см	28,4	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по землі 	27,1	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	20,3	
Двері	Щитові однополотні	7,1	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	7,3	

Таблиця 6 – 31
ТИП № 6-31 (130)	Сарай з черепашника	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	185,39грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний, стрічковий, товщиною 38 см	10,5	
Стіни	З каменю черепашника, товщ.25 см	27,0	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по ґрунту	26,3	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	20,7	
Двері	Щитові, однополотні	6,6	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	8,9	
Таблиця 6 – 32
ТИП № 6-32 (132)	Сарай з шлакоблоків	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	191,94грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний, стрічковий товщиною 38 см	9,4	
Стіни	З шлакоблоків, під розшивку швів, внутрішньо пофарбовані	28,7	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по ґрунту	25,6	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	20,9	
Двері	Щитові, однополотні	6,4	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	9,0	

Таблиця 6 – 33
ТИП № 6-33 (134)	Сарай шлакобетонний набивний	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
 Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	176,52грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Бутовий стрічковий, товщ. 40см	10,8	
Стіни	Шлакобетонні набивні, товщ. 30см	20,3	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по ґрунту	28,2	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	22,9	
Двері	Щитові, однополотні	7,8	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	10,0	

Таблиця 6 – 34
ТИП № 6-34 (137)	Сарай саманний	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	174,54грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Бутовий стрічковий, товщ. 40см	10,8	
Стіни	Саманні товщ. 30см, обмазані глиною	21,9	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по грунту	27,4	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	22,8	
Двері	Щитові, однополотні	7,2	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	9,9	

Таблиця 6 – 35
ТИП № 6-35 (138)	Сарай дерев’яний ( в одну дошку )	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота   Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
53,0 м3	24,1 м2	2,2 м	81,51 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стовпи стін закопані в землю	6,3	
Стіни	Дерев’яні стовпи з обшивкою дошками з однієї сторони	32,5	
Дах та покрівля	Односхилий, крокви дерев’яні, покрівля з азбестоцементних хвилястих  листів  	42,2	
Ворота	Дерев’яні щитові	9,7	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	9,3	

Таблиця 6 –36 
ТИП № 6-36 (139)	Сарай глиновальковий /глинобитний/	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
50,0 м3	25,0 м2	2,0 м	140,25грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Дерев‘яні стоянці стін з глиняним набиванням	2,2	
Стіни	Глиновалькові, товщ. 30см, обмазані глиною з двох сторін	23,4	
Підлога	Дощата по лагах, укладених по грунту	30,6	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з толя в 2 шари  	23,2	
Двері	Щитові, однополотні	8,1	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	12,5	

Таблиця 6 – 37
ТИП № 6-37	Теплиця цегляна	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3
на 01.01.2003 –	
71,0 м3	24,62 м2	2,87 м	0,80	179,51 грн	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в тому числі, %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 50 см, земляні роботи;
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа ущільнений щебенем ґрунт товщ. 100 мм.	15,7	12,5	3,2	
Стіни	З цегли одинарної повнотілої керамічної товщ. 38см, армування кладки.  	16,7	-	-	
Підлога	Глинобитна. Підстилаючий глинобитний шар, ущільнений щебенем ґрунт. 	4,8	-	-	
Покриття та засклені стіни	Скляне по дерев’яним шпросам, скло віконне товщ. 4мм.	25,2	-	-	
Вікна	Дерев’яні зі спареними рамами, подвійне скління, скло товщ. 2мм.	5,1	-	-	
Двері 	Дерев’яні щитові.	4,2	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі та бетону, просте фарбування стін колером олійним , білилами по дереву віконних та дверних блоків	2,5	-	-	
Стелаж	Стіни з цегли керамічної одинарної повнотілої, каркас з дерев’яних брусків, покриття дошками.	9,9	-	-	
Опалення	Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву цегляна, каркас металевий.	8,1	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В	7,8	-	-	

Примітка:
Укрупнені показники вартості наведені: 
-	для теплиць типи № 6 – 37 та № 6 – 38 (140)        -   на 1м3,
-	для теплиць типи №6 – 39 (141) та №6 – 40 (142) -   на 1м2.

Таблиця 6 – 38
ТИП № 6-38 (140)	Теплиця цегляна з заглибленням 0,8м	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота Н	Вартість 1м3
на 01.01.2003	
92,0 м3	32,0 м2	2,87 м	146,63 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий, товщ. 38 см, земляні роботи	11,4	
Стіни	Цегляні товщ. 38 см 	34,8	
Підлога	Глинобитна	2,1	
Дах та покриття	Крокви приставні з брусів, покрівля  з засклених рам 	27,5	
Двері	Щитові на планках	4,8	
Сходи	Цегляні	2,3	
Опалення	Піч опалювально – каркасна підвищеного прогріву	8,3	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	8,8	

Таблиця 6 – 39
ТИП № 6-39 (141)	Теплиця металева, засклена	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м2
на 01.01.2003	
60,0 м3	21,0 м2	2,87 м	490,9 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляний стрічковий товщ. 38см	8,6	
Стіни та дах	З сталевого кутика зі склінням 	59,5	
Двері	Однополотні, щитові	4,6	
Опалення	Піч опалювальна та для підігрівання води	18,2	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	9,1	

Таблиця 6 – 40
ТИП № 6–40 (142)	Теплиця каркасна, дерев’яна	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
Н	Вартість 1м2
на 01.01.2003	
57,0 м3	20,0 м2	2,87 м	410,04 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент 	Цегляний, стрічковий товщ. 25 см	10,6	
Стіни засклені	Каркас з брусів, зі склінням	40,7	
Дах та покриття	Двосхилий, крокви з брусів, скління	26,1	
Двері	Однополотні, щитові	5,7	
Опалення	Пічне	6,7	
Електрозабезпечення	Від зовнішніх мереж	10,2	

Таблиця 6 – 41 
ТИП № 6-41	Навіс тіньовий	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 м2
на  01.01.2003 	
57,0 м3	24,6 м2	2,3 м	175,4 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Під стійки – стовпчаті 30x30см, з монолітного бетону, глибина 0,6 м 	2,1	
Каркас	Металевий, стійки трубчаті, прогони з швелерів, пофарбований олійними фарбами.	72,0	
Огороджувальні елементи	Щити дерев’яні з брусків та рейок по металевому обрамленню. 	8,4	
Підлога	Щебенева, ущільнений щебенем ґрунт	3,2	
Покрівля	Азбестоцементні хвилясті  листи по обрешетуванню з дощок по дерев’яним брускам.	14,3	

Таблиця 6 – 42 
ТИП № 6–42 (144)	Навіс без обшивки	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 м2
на  01.01.2003 	
44,0 м3	17,6 м2	2,5 м	119,9 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Стіни	Каркас з брусів, стійки закопані в землю на глибину до 1,0 м	45,5	
Дах та покрівля	Азбестоцементні хвилясті листи по дерев’яному каркасу з дощатим обрешетуванням 	54,5	

Примітка:
Укрупнені показники вартості наведені: 
-	для навісів типи № 6 – 41, № 6 – 42 (144), № 6 – 43 (145)
       та № 6 – 44 (146)                                                     -                      на 1м2,
-	для навісу тип №6 – 45 (143)                                 -                      на 1м3.

Таблиця 6 – 43
ТИП № 6–43 (145)	Навіс тіньовий з підлогою	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 м2
на  01.01.2003 	
53,0 м3	24,1 м2	2,2 м	279,1 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундамент	Цегляні стовпи 0,40x0,40м	8,1	
Стіни	Каркас з брусів з нижньою та верхньою обв’язкою	49,3	
Підлога	Дощата по лагах по цегляних стовпчиках, пофарбована	30,9	
Дах та покрівля	Крокви з дощок, обрешетування дощате, покрівля – толь в 2 шари	11,7	

Таблиця 6 – 44
ТИП № 6–44 (146)	Навіс тіньовий без підлоги	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 м2
на  01.01.2003 	
44,0 м3	17,6 м2	2,5 м	128,2 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Стіни	Каркас з брусів з верхньою обв'язкою, стійки каркаса вкопані в землю на 1,0м 	69,5	
Дах	Крокви з дощок на ребро, обрешетування дощате, покрівля – толь в 2 шари	30,5	

Таблиця 6 – 45 
ТИП 6–45 (143)	Навіс з обшивкою з трьох сторін	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 м3
на  01.01.2003 	
53,0 м3	24,1 м2	2,2 м	58,70 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Фундаменти	Стійки стін закопані в землю 	2,2	
Стіни	Стійки обшиті в одну дошку з трьох сторін	42,4	
Дах та покрівля	Односхилий, крокви дерев’яні, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів  	55,4	

Таблиця 6 - 46
ТИП № 6–46 	Вбиральна зі сміттєзбірником	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Відношення
периметру до площі
P/S	Вартість 1м3  на 01.01.2003	
15,0 м3	3,59 м2	4,2 м	2,0	429,24 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	в  т. ч. %	
Найменування	Характеристика		1	2	
Фундаменти	1. Стрічкові бутові товщ. 30 см; земляні роботи,
2. Вимощення асфальтобетонне товщ. 30 мм, основа зі щебеня товщ. 100 мм	45,5	42,8	2,7	
Стіни	Каркас з брусків обшитих дошками	15,9	-	-	
Перекриття	Дерев’яне з дощок товщ. 37 мм	3,8	-	-	
Дах та покрівля	Крокви з пиломатеріалів, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів по обрешетуванню, підшивка стелі дошками	6,2	-	-	
Двері 	Щитові однополотні, глухі	11,0	-	-	
Оздоблення внутрішнє	Вапняне фарбування по цеглі, бетону та дереву	2,8	-	-	
Інші роботи	Витяжна труба, влаштування щитів	9,0	-	-	
Електро-забезпечення	Від зовнішніх мереж 220 В	5,8	-	-	

Таблиця 6 – 47
ТИП № 6–47 (153)	Вбиральна цегляна з цегляною вигрібною ямою на одне очко 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 штуки
на 01.01.2003	
3,0 м3	1,5 м2	2,0 м	2247,98 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	4,0	
Вигрібна яма	Цегляна, стіни товщ. 25 см, підлога бетонна	24,9	
Стіни	Цегляні товщ. 12 см, під розшивку швів, всередині обштукатурені 	19,7	
Підлога	Дощата по лагах	6,9	
Дах та покрівля	Односхилий, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	3,5	
Двері 	Щитові на планках	17,2	
Обладнання	Люк з кришкою	23,8	
Таблиця 6 – 48
ТИП № 6–48 (154)	Вбиральна дерев’яна з цегляною вигрібною ямою на одне очко 	
Об’єм усього
 V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 штуки
на 01.01.2003	
2,0 м3	1,0 м2	2,0 м	1959,42 грн.	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	1,8	
Вигрібна яма	Цегляна, стіни товщ. 25 см на цементному розчині	22,7	
Стіни	Каркасні з обв’язкою стійок та обшивкою чистими дошками з однієї сторони	19,2	
Підлога	Дощата 	6,3	
Дах та покрівля	Односхилий, приставний з пластин, покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	2,4	
Двері 	Щитові на планках	17,9	
Обладнання	Люк з кришкою	29,7	

Таблиця 6 – 49
ТИП № 6–49 (157)	Вбиральна дерев’яна з земляною вигрібною ямою (переносна) на одне очко 	
Об’єм усього
V	Площа основи
S	Розрахункова висота
H	Вартість 1 штуки
на 01.01.2003	
2,0 м3	1,0 м2	2,0 м	1067,55 грн	
Конструктивні елементи, види робіт та благоустрою	Питома вага, %	
Найменування	Характеристика		
Земляні роботи	Копання котловану	1,5	
Стіни	Дерев’яний каркас з брусків з обшивкою чистими дошками з однієї сторони 	42,3	
Підлога	Дощата по брускам каркаса 	12,8	
Дах та покрівля	Односхилий,  покрівля з азбестоцементних хвилястих листів	5,5	
Двері 	Щитові на планках	37,9	

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
до питомої ваги конструктивних елементів в одиничній вартості
господарсько-побутових будівель на відмінність їх конструктивних рішень

Таблиця 6 – 01
Фундаменти господарсько-побутових будівель
№ поз	Конструкція та матеріал фундаментів	Товщина фундаментів  та цоколя (см)	
		25 - 30	35 – 45	50 – 55	
1.0	Фундаменти стрічкові	Поправочні коефіцієнти	
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,65	1,00	1,32	
1.2	З бутового каменю	0,67	0,74	0,92	
1.3	Бутобетонні монолітні	0,77	1,03	1,28	
1.4	Бетонні монолітні	0,84	1,12	1,40	
1.5	Шлакобетонні монолітні	-	1,04	1,30	
1.6	Зі збірних бетонних блоків	0,99	1,32	1,66	
2.0	Фундаменти стовпчасті,
стоянці дерев’яні 	Цоколь	
		Забірка в 0,5 цеглини	Без забірки	Обшитий дошками	
2.1	Стовпи з цегли керамічної повнотілої, неармовані	0,47	0,35	-	
2.2	Стовпи бетонні	0,44	0,33	-	
2.3	Стовпи бутобетонні	0,42	0,30	-	
2.4	Стоянці дерев’яні 	0,69	0,57	0,72	

Таблиця 6 – 02
Стіни господарсько-побутових будівель
№ поз	Конструкція та матеріал стін	Товщина стін (см)	
		до 15	20–30	35–45	50–55	
1.0	З штучних та природних каменів 	Поправочні коефіцієнти	
1.1	Цегляні, з цегли керамічної повнотілої	0,44	0,73	1,10	1,48	
1.2	З черепашнику чи вапняку	-	0,75	1,00	1,25	
1.3	З шлакоблоків	-	0,75	1,00	1,25	
1.4	Саманні	-	0,45	0,54	0,73	
1.5	З бутового каменю	-	0,61	0,85	1,06	
2.0	Шлакобетонні, глинобитні		
2.1	Шлакобетонні набивні		0,95	1,26	1,58	
2.2	Глинобитні та глиновалькові		0,49	0,61	0,74	
3.0	Дерев’яні ставлені, сторчові,
в закидання, каркасні 	Обмазані глиною з 2-х боків	Обшту-катурені з 2‑х боків 	Обшиті дошками, пофарбо-вані з одного боку	Обли-цьовані в 0,5 цегли з одного боку	
3.1	Ставлені з пластин	1,04	1,36	1,41	1,47	
3.2	Ставлені з брусів товщ.100 мм	1,57	1,91	2,04	2,00	
3.3	Ставлені з колод діам.150 мм	1,37	1,70	1,74	1,79	
3.4	Сторчові чи в закидання з обаполів або дощок 	0,56	0,73	0,91	0,96	
3.5	Каркасно-обшивні з засипкою шлаком 	-	1,07	1,13	1,38	
3.6	Каркас з обшивкою в одну дошку 	-	-	0,75	1,25	

Таблиця 6 – 03 
Перекриття господарсько-побутових будівель

№ поз	Конструкція та матеріал	Поправочний коефіцієнт	
1	По балках з бруса, з підшивкою стелі дошками, обштукатурені 	1,00	
2	Те саме, з фарбуванням олійними фарбами 	1,07	
3	По балках з бруса з утепленням глиносолом’яним змащенням, підшивкою стелі дошками, обштукатурені 	1,24	
4	Те саме з щитовим накатом	1,59	
5	Зі збірних залізобетонних багатопустотних плит	0,62	
6	Те саме, з монолітними ділянками по металевих балках з люками – лазами 	0,80	
7	Те саме, з пароізоляцією обмазувальною і утепленням з мінераловатних плит	0,93	

Таблиця 6 – 04
Підлоги господарсько-побутових будівель

№ поз	Матеріал та конструкція підлог	З улаштув. основи	
1	Дошки товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках на щебеневій основі, пофарбовані 	1,00	
2	Паркет по чорній підлозі на лагах, на щебеневій основі 	2,24	
3	Плитки керамічні по бетонній основі	0,86	
4	Цементні чи асфальтні по бетонній основі	0,42	
5	Цегляні	0,34	
6	Глинобитні по щебеневій основі	0,36	
7	Лінолеум по дошках товщиною 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках на щебеневій основі	1,01	
8	Лінолеум по цементній стяжці на бетонній основі 	0,57	

Таблиця 6 – 05 
Дах та покрівля господарсько-побутових будівель

№ поз	Матеріал покрівель	Конструкція даху	
		Скатний, крокви з деревини (кругляку)	Суміщений із залізо-бетонних плит	
1	Сталь покрівельна чорна	1,00	-	
2	Сталь покрівельна оцинкована, черепиця татарська 	1,23	-	
3	Черепиця сталева, етерніт 	0,82	-	
4	Черепиця пазова (керамічна чи цементна), руберойд в 2 шари, дрань покрівельна, очерет з глиняним змащенням	0,87	-	
5	Азбестоцементні хвилясті листи	0,75	-	
6	Толь в 2 шари	0,64	-	
7	Толь в один шар	0,60	-	
8	Тес в два шари	1,05	-	
9	Залізобетонні плити, руберойд в два шари 	-	1,42	
10	Рулонні покрівельні матеріали в 3 шари, на бітумній мастиці	0,69	-	

7.   ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ TА ОКРЕМІ СПОРУДИ.

№
типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.1.0.	Балкони			
7.1.1. (166)	Балкон дерев’яний з огородженням, пофарбований, площа 3 м2	м2	268,7	
7.1.2. (165)	Балкон залізобетонний з металевим огородженням, площа 3 м2	м2	235,6	
7.1.3.	Балкон дерев’яний з козирком на металевих стійках з труб діаметром 150 мм, покриття з дощок товщ. 28 мм; підшивка струганими дошками та огородження прооліфленні, пофарбовані; покриття з азбестоцементних хвилястих листів, площа 10 м2  	м2	275,1	
7.1.4.	Балкон залізобетонний монолітний по сталевих балках, цементна стяжка товщ. 20мм, залізнення, огорожа металева кована, олійне фарбування, площа 7,5 м2	м2	622,5	
7.1.5.	Балкон закритий (еркер) – залізобетонна монолітна плита по сталевих балках, цементна стяжка товщиною 20мм, залізнення, огорожа металева кована, скління великогабаритним вітринним полірованим склом товщ. 8мм, покрівля з металочерепиці “Монтерей” по дерев’яних латах і риштуванню, площа 6,5м2  	м2	939,4	
7.2.0.	Басейн для збору води			
7.2.1. (233)	Бетонний об’ємом до 16м3	шт	2794,2	
7.2.2. (234)	З залізобетонних кілець об’ємом до 10м3	шт	1225,1	
7.3.0.	Вимощення			
7.3.1.	Асфальтобетонне товщиною 30мм по щебеневій основі товщиною 100мм	м2	27,6	
7.3.2.	Асфальтобетонне товщиною 30мм, по щебеневій основі товщиною 150мм	м2	31,90	
7.3.3.	Те саме з бортовим бетонним каменем перерізом 100x200мм	м2	77,33	
7.3.4	Асфальтобетонне покриття товщиною 30мм по щебеневій основі 130мм та глинобитному шару з бортовим бетонним каменем перерізом 100x200мм 	м2	88,6	
7.3.5	Цементне товщиною 20мм по підстилаючому бетонному шару та щебеневій основі товщ. 100мм	м2	39,33	
7.3.6.	Глинощебеневе товщиною 100мм	м2	26,22	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.4.0.	Ворота та хвіртки			
7.4.1. (206)	Ворота огорожі металеві, глухі з хвірткою, в цегляних стовпах, площа до 6.0м2 	м2	229,2 / 237,2*	
7.4.2. (207)	Ворота огорожі дерев’яні, з хвірткою в цегляних стовпах, площа до 5,0 м2 	м2	110,5 / 120,2	
7.4.3. (208)	Те саме в дерев’яних стовпах	м2	88,0 / 101,9	
7.4.4. (209)	Дерев’яні без хвіртки в цегляних стовпах	м2	82,6 /   88,3	
7.4.5. (210)	Те саме в дерев’яних стовпах	м2	73,6 /   87,2	
7.4.6.	Ворота металеві, з хвірткою, в залізобетонних стовпах з фундаментом, площа до 7,0м2	м2	263,0 /  270,1	
7.4.7.	Ворота гаражні металеві неутеплені, площа 5м2	м2	212,3	
7.4.8.	Ворота гаражні, дерев’яні утеплені, площа 4,2 м2	м2	348,8/359,6	
7.4.9. (211)	Хвіртка металева в цегляних стовпах	шт	559,8 / 569,8	
7.4.10. (212)	Хвіртка дерев’яна в дерев’яних стовпах	шт	200,4 / 219,8	
7.5.0.	Вхід до підвалів			
7.5.1. (158)	Вхід до підвалу цегляний з тамбуром, товщина стін 38см, площа 6м2 (горизонтальна проекція)	м2	605,8	
7.5.2. (160)	Те саме, площа 3,5м2 	м2	799,2	
7.5.3. (159)	Те саме, без тамбура, товщина стін 38см, площа 6м2	м2	363,2	
7.5.4. (161)	Те саме, площа 3,5м2	м2	575,5	
7.6.0.	Ґанки			
7.6.1.	Ґанок з двома сходинками на два боки: площа до 4м2, стінки цегляні, сходинки бетонні набивні, цементна стяжка по бетонній основі	м2	108,3	
7.6.2.	Ґанок з трьома сходинками: площа до 4м2, стінки цегляні, сходинки бетонні набивні, залізнена цементна стяжка, металева огорожа з дерев’яними поручнями, 	м2	143,6	
Примітка: для огорож, воріт та хвірток в числівнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням.	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.6.3.	Ґанок з трьома сходинками: площа 5м2, стінки цегляні, сходинки – бетонні набивні, залізнення, цементна стяжка по бетонній основі, огородження дерев’яне, решітка для витирання ніг  	м2	119,4	
7.6.4.	Те саме, з козирком з азбестоцементних хвилястих листів, по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів 	м2	217,5	
7.6.5.	Те саме з п’ятьма сходинками на рельєфі: площа до 8м2, перепад рівнів 2,2м, огородження, підшивка козирка знизу дошками	м2	264,8	
7.6.6.	Ґанок з блоків бетонних і цегли керамічної на три та чотири залізобетонні сходинки ( з двох боків) підстилаючі щебеневий та бетонні шари, покриття з плиток бетонних тротуарних, площа 10,8м2	м2	222,5	
7.6.7.	Ґанок на п’ять сходинок: бутобетонні фундаменти, монолітна залізобетонна плита, східці збірні залізобетонні, площадки покритті керамічними плитками, металева огорожа з поручнем 	м2	216,70	
7.6.8.	Ґанок на одну сходинку дерев’яний з каркасом з бруса та дощатою підлогою 	м2	62,9	
7.6.9.	Ґанок на три сходинки, дерев’яний з огородженням, підлога дощата, площа 2м2 	м2	92,9	
7.6.10.	Ґанок на одну сходинку дерев’яний з козирком: каркас з бруса, дощата підлога, щити покриття дерев’яні та рулонна покрівля з руберойду	м2	144,9	
7.6.11.	Ґанок на одну сходинку: цегляна стінка з бетонною набивною сходинкою 	м2	89,14	
7.6.12.	Те саме, з козирком: дерев’яний каркас та щити покриття, рулонна покрівля з руберойду	м2	171,14	
7.6.13	Те саме, з козирком: каркас, покриття із азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками  	м2	192,14	
7.6.14	Ґанок на одну сходинку бетонний: ущільнений щебенем ґрунт, підстилаючий бетонний шар, покриття бетонне товщ. 30мм, бетонна набивна сходинка 	м2	84,00	
7.6.15	Те саме, з козирком: дерев’яний каркас та щити покриття, рулонна покрівля з руберойду	м2	166,0	
7.6.16	Те саме, з козирком: каркас, покриття з азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками	м2	187,0	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.7.0.	Елементи будівель з водозабезпечення			
7.7.1.	Водомірний вузол з лічильником крильчастим, манометром та засувкою	шт	281,0	
7.8.0.	Жижезбірник			
7.8.1.	Жижезбірник в приміщеннях для утримання худоби та птиці, стіни з цегли товщ. 25см, покриття дерев’яні щити, основа – глинобитний та бетонний шари	шт	2600,00	
7.9.0.	Каміни			
7.9.1.	Камін цегляний з об’ємом  цегляної кладки до 1,0 м3, прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м2	шт	1316,0	
7.9.2.	Каміни з об’ємом цегляної кладки до 2,35 м3, прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м2 ( для нижніх поверхів), бутова основа 	шт	2399,0	
7.9.3.	Те саме, без улаштування бутової основи 	шт	2289,0	
7.9.4.	Камін з об’ємом цегляної кладки 4,4м3, піч під дрова, прилади пічні чавунні, облицювання кахлем до 4м2	шт	3587,0	
7.9.5.	Камін з об’ємом цегляної кладки до 5,75 м3, прилади пічні чавунні, оздоблення кахлем до 4 м2, бутова основа (для нижніх поверхів ) 	шт	5941,0	
7.10.0.	Козирки			
7.10.1.	Козирок: каркас; покриття із азбестоцементних хвилястих листів по кроквах та обрешетуванню з пиломатеріалів, підшивка козирка знизу струганими дошками, площа 3 м2 	м2	103,0	
7.10.2. (172)	Козирок з оцинкованої покрівельної сталі на металевих кронштейнах над ґанком чи приямком, площа до 3м2	м2	187,9	
7.10.3.	Козирок над балконом – металевий каркас, покрівля з металочерепиці “Монтерей” по дерев’яних латах, обрешетуванню, синтетична армована плівка, вогнезахист, площею 9,0 м2	м2	196,3	
7.10.4.	Козирок – дерев’яний каркас та щити покриття, підшивка стелі дошками, рулонна покрівля з трьох шарів руберойду, площа 6 м2 	м2	82,0	
7.10.5.	Козирок залізобетонний з пароізоляцією та цементною стяжкою, площа до 6м2	м2	131,8	
7.11.0.	Колодязі інженерних мереж			
7.11.1.	Колодязь водопровідний залізобетонний на щебеневій основі, люк чавунний, засувка паралельна фланцева діаметром 50 мм	шт	884,0	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.12.0.	Колодязі та колонки питні			
7.12.1. (224)	Колодязь питний кам’яний, глибиною до 12,0 м 	п.м	702,3	
7.12.2. (225)	Те саме глибиною до 7,0 м	п.м	434,8	
7.12.3. (226)	Колодязь питний зі збірних залізобетонних кілець діаметром до 1,0м, глибиною до 7,0 м	п.м	297,6	
7.12.4. (227)	Колодязь цегляний глибиною до 7,0 м	п.м	441,6	
7.12.5. (228)	Колодязь з дерев’яним зрубом глибиною до 7,0 м	п.м	820,9	
7.12.6. (229)	Колонка з металевими трубами глибиною до 10 м	п.м	364,8	
7.12.7. (230)	Те саме, глибиною до 20,0 м	п.м	309,1	
7.12.8. (231)	Те саме, глибиною до 30 м 	п.м	279,3	
7.12.9. (232)	Те саме глибиною до 50 м	п.м	259,4	
7.13.0.	Компостна яма 			
7.13.1.	Компостна яма на два відділення, площа 14 м2, заглиблення 1,3м, стіни та підлога – цегляні, щити покриття дерев’яні, люки – лази щитові утепленні, оббиті оцинкованою покрівельною сталлю  	шт	7195,0	
7.14.0.	Люфт – клозети			
7.14.1.	Люфт – клозет: стіни цегляні, монолітне бетонне днище, бокова обмазочна ізоляція, люк каналізаційний	шт	4402,3	
7.15.0.	Огорожі			
7.15.1.	Зі збірних залізобетонних панелей з цоколем, по фундаментних плитах, висота 2,0 м 	м2	76,0	
7.15.2.	З глухих залізобетонних плоских плит товщ. 50 мм, відстань між стовпами 2,0 м, висота 1,8 м  	м2	77,64	
7.15.3.	З залізобетонних панелей, відстань між стовпами 2,4 м, висота 3,0 м	м2	93,34	
7.15.4.	Решітчата пофарбована з металевого профільного та листового прокату, стовпи та цоколь з лицьової цегли під розшивку, фундаменти зі збірних бетонних блоків, висота 2,0м	м2	205,3	
7.15.5. 	З металевої плетеної сітки по стовпах з металевих труб діаметром 80 мм, висота до 2,0 м  	м2	53,34	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.15.6. 	З металевої сітки з оцинкованого дроту по залізобетонних стовпах, шаг стовпів 1,5 м, без цоколя, висота до 2,0 м	м2	58,34	
7.15.7. 	Те саме, по стовпах з азбестоцементних труб діаметром 100 мм	м2	50,67	
7.15.8. 	З металевої сітки з оцинкованого дроту по стовпах з азбоцементних труб діаметром 100 мм, шаг стовпів 2,5 м, без цоколя, висота до 2,0 м	м2	46,93	
7.15.9. 	З металевої сітки в металевому обрамленні кутником, по залізобетонних стовпах, без цоколя, висота до 2,0м	м2	67,37	
7.15.10.	З металевої сітки в металевому обрамленні кутником по залізобетонних стовпах, з цоколем із залізобетонних плит, висота до 2,0м	м2	98,48	
7.15.11. (187)	З металевої сітки в цегляних стовпах – цоколь з дощок, суцільний, висота до 2,0м	м2	73,5 / 81,6 *	
7.15.12.  (189)	Те саме, в дерев’яних стовпах	м2	30,5	
7.15.13. (175)	З повнотілої цегли, товщина 38см, суцільна 	м2	121,6	
7.15.14. (176)	Те саме, товщиною 25см 	м2	112,7	
7.15.15. (178)	З повнотілої цегли товщиною 25см, решітчаста в цегляних стовпах 38x38см	м2	83,4	
7.15.16. (179)	З повнотілої цегли товщиною 12см, суцільна	м2	67,4	
7.15.17. (180)	Те саме, решітчаста 	м2	60,7	
7.15.18. (181)	З бутового каменю, товщина 40см	м2	115,9	
7.15.19. (182)	З черепашнику, товщина 40см	м2	112,5	
7.15.20. (183)	З черепашнику, товщина 25см, в цегляних стовпах 51x51см 	м2	115,0	
7.15.21. (184)	З шлакоблоків товщина 40см	м2	131,8	
7.15.22. (185)	Зі збірних залізобетонних плит в залізобетонних стовпах	м2	78,5	
7.15.23. (186)	З прокатного металу, решітчаста зварна, з цоколем з повнотілої цегли	м2	144,8	
Примітка: для огорож, воріт та хвірток в чисельнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням.	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.15.24.	З азбестоцементних хвилястих листів, обрамлених металевим кутником, без цоколя, стовпи залізобетонні, шаг стовпів 1,5м	м2	76,23	
7.15.25.	Те саме, стовпи з чорних сталевих труб з фарбуванням  	м2	79,11	
7.15.26.	Те саме, стовпи з металевих оцинкованих труб	м2	90,89	
7.15.27. (190)	З чистих дощок, в дерев’яних стовпах	м2	53,3 /   60,8 *	
7.15.28. (191)	З дощок, суцільна в цегляних стовпах без цоколя 	м2	73,0 /   79,5	
7.15.29.	З глухих дерев’яних щитів товщ. 25 мм, по дерев’яних стовпах висота до 2,0м	м2	62,76	
7.15.30.	З глухих дерев’яних щитів товщ. 40 мм, по дерев’яних стовпах висота до 2,0м	м2	75,74	
7.15.31. (193)	З дощок, суцільна, в цегляних стовпах, з цегляним цоколем	м2	85,3 /   93,3	
7.15.32. (192)	З дощок суцільна в залізобетонних стовпах	м2	48,3 /   54,6	
7.15.33. (194)	З дощок, суцільна, в стовпах та з цоколем з черепашнику 	м2	73,1 /   79,6	
7.15.34. (195)	Те саме, без цоколя 	м2	61,2 /   67,7	
7.15.35. (196)	З дощок неструганих, суцільна	м2	51,4	
7.15.36. (197)	З дощок, з прозорами в дерев’яних стовпах 	м2	32,6 /     40,0	
7.15.37. (198)	З дерев’яних решіток, в цегляних стовпах	м2	44,8 /   51,3	
7.15.38. (199)	З дерев’яних решіток в стовпах з черепашнику	м2	37,9 /     44,4	
7.15.39. (200)	З обаполу, суцільна, в дерев’яних стовпчиках	м2	44,9	
7.15.40. (201)	З штахетника, в дерев’яних стовпах	м2	70,2 /    77,5	
7.15.41. (202)	З штахетника, в залізобетонних стовпах	м2	74,9 /   81,2	
7.15.42. (203)	З штахетника, в цегляних стовпах	м2	95,4 / 104,1	
7.15.43. (204)	З штахетника в стовпах з черепашнику 	м2	70,6 /   76,4	
7.15.44.(205)	Верх з штахетника, цоколь з дощок, суцільний, в цегляних стовпчиках	м2	86,8 /   93,3	
Примітка: для огорож, воріт та хвірток в чисельнику наведена вартість без фарбування, в знаменнику - з фарбуванням.	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.16.0.	Павільйони засклені (зимові сади) 			
7.16.1.	Павільйон заг. площею 15 м2, з полікарбонатним покриттям товщ. 16 мм, вертикальне огородження – однокамерні склопакети	м2	652,5	
7.16.2.	Павільйон заг. площею 60 м2, з покриттям склопакетом “тріплекс”, вертикальне огородження – двокамерні склопакети	м2	992,4	
7.17.0.	Пандуси			
7.17.1.	Пандус асфальтобетонний по щебеневій основі, площа 4 м2	м2	35,7	
7.17.2.	Пандус бетонний (шліфований) по підстилаючому щебеневому та піщаному шарах 	м2	70,3	
7.18.0.	Полки та трапи саун та бань			
7.18.1.	Полки та трапи саун та бань з дерев’яних вогнезахищених брусків	м2	156,6	
7.19.0.	Приямки			
7.19.1. (162)	Приямок цегляний біля вікна, товщина стінок 12 см, площа 1 м2 	м2	198,4	
7.19.2. (163)	Те саме, товщина стінок – 38 см, площа 2м2 	м2	268,4	
7.19.3. (164)	Приямок цегляний безперервний, товщина стінок 12 см	п.м	117,2	
7.20.0.	Решітки захисні та віконниці			
7.20.1.	Решітки зі сталі пруткової та полосової, обрамлені кутником, зварні	м2	78,0	
7.20.2	Те саме, з художнім оздобленням	м2	165,0	
7.20.3	Віконниці дерев’яні	м2	255,6	
7.21.0.	Сауна (баня сухого пару)			
7.21.1.	Сауна з дверними та віконними блоками: опалювальна піч під тверде паливо об’єм 1,9м3, піч – кам’янка, поміст та лавки, стіни каркасні обшиті струганими дошками листяних порід по дерев’яному каркасу до 30м2, пароізоляція та утеплення з пінопласту 	шт	5422,0	
7.22.0.	Стелажі			
7.22.1.	Стелажі теплиць: цегляні стінки, каркас з дерев’яних брусків покритих дошками, пофарбовані  	м2	92,00	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.23.0.	Стінки підпірні			
7.23.1. (213)	З цегли повнотілої керамічної товщиною 90,0 см, висотою до 4,0 м  	п.м	893,0	
7.23.2.  (214)	Те саме, товщиною 51 см, висотою до 2,0 м	п.м	285,0	
7.23.3. (215)	Те саме товщиною 38 см, висотою до 1,0 м	п.м	132,6	
7.23.4. (216)	З бутового каменю висотою до 4,0 м	п.м	688,4	
7.23.5. (217)	З бутового каменю висотою до 2,0 м	п.м	152,8	
7.23.6. (218)	З бутового каменю висотою до 1,0м	п.м	109,71	
7.23.7. (219)	З залізобетонних блоків висотою до 2,0м	п.м	256,5	
7.23.8. (220)	З залізобетонних блоків висотою до 1,0м	п.м	186,6	
7.23.9. (221)	Бетонна висотою до 4,0м	п.м	879,6	
7.23.10.(222)	Бетонна висотою до 2,0м	п.м	186,7	
7.23.11.(223)	Бетонна висотою до 1,0м	п.м	132,7	
7.24.0.	Сходи			
7.24.1.	Сходи дерев’яні внутрішньоквартирні з каркасом, огородженням, поручнями і з підшивкою струганими дошками, прооліфлення, покриття лаком, площа 8 м2  (горизонтальна проекція)	м2	378,0	
7.24.2.	Сходи дерев’яні внутрішньоквартирні з поручнями, з підшивкою струганими дошками, олійне фарбування, площа до 4м2  (горизонтальна проекція)	м2	322,7	
7.24.3.	Те саме, прооліфлення, покриття олійними лаками, площа до 6 м2	м2	285,2	
7.24.4.	Те саме, підшивка стелі ДВП, олійне фарбування, площа 2 м2 	м2	281,5	
7.24.5.	Сходи бетонні набивні, по ущільненому щебенем ґрунту та бетонному шарі, ширина 1,0 м	п.м	65,2	
7.24.6	Сходи збірні залізобетонні з металевим огородженням та дерев’яним поручнем, площа 8,6 м2  (горизонтальна проекція)	м2	158,28	
№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.24.7	Сходи кам’яні на металевих косоурах, з металевим огородженням (горизонтальна проекція)	м2	430,88	
7.25.0.	Теплиці			
7.25.1.	Теплиця наземна з алюмінієвих профілів зі склінням, розміром 3,1х5,8м	м2	268,51	
7.25.2.	Те саме, розміром 5,0х6,2м	м2	247,61	
7.26.0.	Тераси			
7.26.1.	Тераса дерев’яна каркасна, пофарбована, обшита чистими дошками з однієї сторони, підшивка стелі ДСП товщиною 16 мм, підлога з дощок товщ. 28 мм по лагах на цегляних стовпчиках, набивні бетонні стінки та сходинки ґанку по щебеневій основі та ущільненому щебенем ґрунту, площа 8,0 м2 	м2	644,2	
7.27.0.	Тротуари, доріжки садові та площадки 			
7.27.1.	Асфальтобетонні товщиною 40 мм по двошаровій піщано-щебеневій основі загальною товщиною 220мм 	м2	35,15	
7.27.2. (236)	Асфальтобетонні товщ. 30 мм по бетонній основі	м2	48,15	
7.27.3. (237)	Асфальтобетонні товщ. 30 мм по піщаній основі	м2	32,10	
7.27.4. (235)	З булижного каменю	м2	26,46	
7.27.5. (239)	З повнотілої цегли “плазом”	м2	21,40	
7.27.6. (240)	З повнотілої цегли “на ребро”	м2	31,97	
7.27.7. (241)	З бетонних чи цементно-піщаних плит	м2	47,97	
7.27.8. (242)	Доріжки садові щебеневі	м2	11,01	
7.27.9.	З плит бетонних фігурних елементів мощення (ФЕМ) по бетонній підготовці, з засипкою швів цементно-піщаною сумішшю 	м2	144,8	
7.27.10.	Установлення тротуарного бортового каменя перерізом 150х300мм	п.м.	57,88	
7.28.0.	Трубопроводи			
7.28.1.	Водопровід побутово-питний, труби сталеві електрозварні діаметром 50 мм, з запірною арматурою	п.м	35,9	

№ типу	Найменування та конструкція споруд	Одиниця виміру	Одинична вартість в цінах на 01.01.2003	
1	2	3	4	
7.29.0.	Ями вигрібні			
7.29.1	Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 0,8 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	1484,0	
7.29.2.	Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,1 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	1771,0	
7.29.3.	Яма вигрібна прямокутна з цегли керамічної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,5 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	2212,0	
7.29.4.	Яма вигрібна кругла з цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 25 см, місткістю 1,5 м3, перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	2608,0	
7.29.5.	Яма вигрібна з бутового каменю товщ. 40 см, місткістю 1,6 м3,  перекриття дерев’яне, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища із глини	шт.	2678,0	
7.29.6.	Яма вигрібна кругла з кілець залізобетонних, місткістю 1,5 м3, внутрішній діаметр 1 м,  днище і перекриття із круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини. 	шт.	1886,0	
7.29.7.	Яма вигрібна кругла з кілець залізобетонних, місткістю 3,3 м3, внутрішній діаметр 1,5 м,  днище і перекриття із круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини. 	шт.	3028,0	
7.29.8.	Яма вигрібна кругла з монолітного залізобетону товщ. 15 см, місткістю 1,5 м3, внутрішній діаметр 1 м,  днище бетонне, перекриття з круглих збірних залізобетонних плит, люк дерев’яний з захистом із оцинкованої сталі, ізоляція стін і днища з глини.	шт.	1706,0	

8.   УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
І ВИДІВ РОБІТ ЗА РОЗРАХУНКОМ НА ВІДПОВІДНУ ОДИНИЦЮ ВИМІРУ
станом на 01.01.2003 р.   (з урахуванням ПДВ)

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	А.	Фундаменти	
	А.1.	Фундаменти з дерев’яних стоянців	
1	А.1.1	Встановлення дерев’яних стоянців на лежнях, по піщаній основі, висота стоянців 85см, гідроізоляція, без забірки	м.п.	68,32	
2	А.1.2	Те саме, з забіркою з дощок	м.п.	86,08	
3	А.1.3	Те саме, з забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої	м.п.	82,27	
	А.2.	Фундаменти з стовпів бетонних, бутобетонних та цегляних	
4	А.2.1	Влаштування фундаментних стовпів монолітних бетонних, по ущільненому щебенем ґрунту, без забірки, гідроізоляція	м.п.	38,87	
5	А.2.2	Те саме, з забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої	м.п.	52,95	
6	А.2.3	Влаштування фундаментних стовпів бутобетонних, по ущільненому щебенем ґрунту, гідроізоляція, без забірки	м.п.	35,65	
7	А.2.4	Те саме, з забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої 	м.п.	49,73	
8	А.2.5	Улаштування фундаментних цегляних армованих стовпів, по ущільненому щебенем ґрунті, без забірки	м.п.	47,62	
9	А.2.6	Те саме, неармованих 	м.п.	42,14	
10	А.2.7	Улаштування цегляних армованих стовпів, з цоколем – забіркою в 0,5 цегли керамічної одинарної повнотілої по ущільненому щебенем ґрунті	м.п.	61,57	
11	А.2.8	Те саме, неармованих 	м.п.	56,09	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	А.3.	Фундаменти з плит бетонних та залізобетонних	
12	А.3.1	Улаштування фундаментів з плит монолітних бетонних плоских, по піщаній основі	м3 
конструкції 	385,53	
13	А.3.2	Улаштування фундаментів з плит монолітних залізобетонних плоских по піщаній основі	м3
 конструкції 	552,90	
	А.4	Фундаменти стрічкові бутові, монолітні бетонні та бутобетонні	
14	А.4.1	Улаштування фундаментів стрічкових з бутового каменю по ущільненому щебенем ґрунті, з сколюванням з однієї сторони	м3 
мурування  	219,50	
15	А.4.2	Те саме, з гідроізоляцією 	- // - 	221,10	
16	А.4.3	Те саме, з земляними роботами	- // - 	253,76	
17	А.4.4	Улаштування фундаментів стрічкових монолітних бутобетонних по ущільненому щебенем ґрунті, з гідроізоляцією 	м3 
конструкції 	307,20	
18	А.4.5	Те саме, з земляними роботами	м3 
конструкції 	343,3	
19	А.4.6	Улаштування фундаментів стрічкових монолітних бетонних по ущільненому щебенем ґрунті, з гідроізоляцією 	м3 
конструкції 	333,90	
	А.5.	Фундаменти стрічкові зі збірних бетонних блоків	
20	А.5.1	Улаштування фундаментів зі збірних бетонних блоків	м3 
конструкції	395,90	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.	Стіни
(мурування стін при висоті поверху до 4-х метрів)	
	Б.1	Стіни з бутового каменю	
1	Б.1.1	Мурування стін з бутового каменю без облицювання	м3 мурування 	214,54	
2	Б.1.2	Мурування стін із бутового каменю з облицюванням в 0,5 цегли з однієї сторони.	м3 мурування 	241,09	
	Б.2	Стіни з цегли та каменів керамічних звичайних	
	Б.2.1	Мурування стін з цегли керамічної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів	
3	Б.2.1.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної повнотілої одинарної М75.	м3 мурування 	294,75	
4	Б.2.1.2	Те саме, з цегли М100 	м3 мурування 	314,70	
5	Б.2.1.3	Мурування зовнішніх  стін середньої складності з цегли керамічної повнотілої одинарної М75.	м3 мурування 	307,65	
6	Б.2.1.4	Те саме, з цегли М100 	м3 мурування 	327,80	
7	Б.2.1.5	Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75	м3 мурування 	320,85	
8	Б.2.1.6	Те  саме, із цегли М100	м3 мурування 	341,30	
9	Б.2.1.7	Те саме, з цегли М175 	м3 мурування 	411,50	
10	Б.2.1.8	Мурування внутрішніх стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75	м3 мурування 	294,90	
11	Б.2.1.9	Те саме, з цегли М100 	м3 мурування 	314,85	
	Б.2.2	Мурування стін з цегли керамічної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію 	
12	Б.2.2.1	Мурування зовнішніх простих стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М75, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію	м3 мурування 	291,20	
13	Б.2.2.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності із цегли керамічної повнотілої одинарної М75, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію	м3 мурування 	303,85	
14	Б.2.2.3	Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної повнотілої одинарної М100, з уширеним швом 50мм із керамзитового гравію	м3 мурування 	336,05	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.2.3.	Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів	
15	Б.2.3.1	Мурування зовнішніх простих стін із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75, з звичайною товщиною швів	м3 мурування 	322,04	
16	Б.2.3.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75, з звичайною товщиною швів	м3 мурування 	335,20	
17	Б.2.3.3	Мурування зовнішніх складних стін із цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100, з звичайною товщиною швів	м3 мурування 	376,14	
	Б.2.4	Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250х120х65мм) із уширеним швом товщиною 50 мм з цементно-піщаного розчину	
18	Б.2.4.1.	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину	м3 мурування 	319,20	
19	Б.2.4.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину	м3 мурування 	333,10	
20	Б.2.4.3	Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100 з уширеним швом товщиною 50мм з цементно-піщаного розчину	м3 мурування 	368,45	
	Б.2.5.	Мурування стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної (250х120х65мм) із уширеним швом з керамзитового гравію	
21	Б.2.5.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію	м3 мурування 	316,45	
22	Б.2.5.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М75 з уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію	м3 мурування 	329,40	
23	Б.2.5.3	Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної одинарної порожнистої ефективної М100 із уширеним швом товщиною 50мм з керамзитового гравію	м3 мурування 	372,10	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.2.6.	Мурування стін з каменів керамічних порожнистих ефективних (250х120х138мм) із звичайною товщиною швів	
24	Б.2.6.1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних порожнистих ефективних М75 (250х120х138мм)	м3 
мурування 	303,63	
25	Б.2.6.2	Мурування зовнішніх стін середньої складності з каменів керамічних порожнистих ефективних М75 (250х120х138мм)	м3 
мурування 	312,75	
26	Б.2.6.3	Мурування зовнішніх складних стін з каменів керамічних порожнистих ефективних М100 (250х120х138мм)	м3 
мурування 	356,70	
	Б.3.	Стіни з цегли та каменів силікатних	
	Б.3.1	Мурування стін з цегли силікатної одинарної повнотілої (250х120х65мм) із звичайною товщиною швів	
27	Б.3.1.1.	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м3 
мурування 	238,40	
28	Б.3.1.2.	Те саме, з цегли М100 	м3 
мурування 	252,35	
29	Б.3.1.3.	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м3 
мурування 	250,70	
30	Б.3.1.4.	Те саме, з цегли М100 	м3 
мурування 	264,80	
31	Б.3.1.5.	Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м3 
мурування 	263,05	
32	Б.3.1.6.	Те саме, з цегли М100.	м3 
мурування 	277,40	
33	Б.3.1.7.	Те саме, з цегли М150 	м3 
мурування 	310,50	
34	Б.3.1.8.	Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної повнотілої одинарної М75	м3 
мурування 	238,53	
35	Б.3.1.9.	Те саме, з цегли М100 	м3 
мурування 	252,50	
	Б.3.2.	Мурування стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) із звичайною товщиною швів	
36	Б.3.2.1.	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75 із звичайною товщиною швів	м3 
мурування 	247,90	
37	Б.3.2.2.	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75 із звичайною товщиною швів	м3 
мурування 	259,75	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
38	Б.3.2.3.	Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М100 із звичайною товщиною швів	м3 мурування 	285,40	
	Б.3.3.	Мурування стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) із уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм	
39	Б.3.3.1.	Мурування зовнішніх простих стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75, з уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм	м3 мурування 	252,45	
40	Б.3.3.2.	Мурування зовнішніх стін середньої складності з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М75, з уширеним швом товщиною 50мм, з заповненням керамзитовим гравієм	м3 мурування 	264,15	
41	Б.3.3.3.	Мурування зовнішніх складних стін з цегли силікатної потовщеної порожнистої ефективної (250х120х88мм) М100, з уширеним швом товщиною 50мм з заповненням керамзитовим гравієм	м3 мурування 	289,55	
	Б.3.4.	Мурування стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) із звичайною товщиною швів	
42	Б.3.4.1.	Мурування зовнішніх простих стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) М75 	м3 мурування 	218,70	
43	Б.3.4.2.	Мурування зовнішніх стін середньої складності з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) М75	м3 мурування 	226,95	
44	Б.3.4.3.	Мурування зовнішніх складних стін з каменів силікатних порожнистих ефективних (250х120х138мм) М100	м3 мурування 	260,55	
	Б.4.	Стіни зовнішні і внутрішні з цегли керамічної, полегшених конструкцій	
	Б.4.1.	Мурування цегляно-колодязних стін, з заповненням засипними матеріалами 	
45	Б.4.1.1.	Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-колодязних стін товщиною 51см, з заповненням керамзитовим гравієм (цегла керамічна одинарна повнотіла М100) 	м3 мурування конструкцій 	304,15	
46	Б.4.1.2.	Те саме, товщиною стін 38 см	- // -	349,65	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.4.2.	Мурування цегляних стін з повітряним прошарком і з утепленням теплоізоляційними плитами	
47	Б.4.2.1.	Мурування зовнішніх і внутрішніх стін (незалежно від товщини) з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з повітряним прошарком 	м3 мурування, включаючи повітряний прошарок 	323,50	
48	Б.4.2.2.	Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, загальною товщиною 51см, з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з теплоізоляційними плитами "Rockmin" (утеплюючий шар товщиною 10см встановлюється з внутрішньої сторони).	м3 мурування без товщини теплоізоля-ційних плит  	416,25	
49	Б.4.2.3.	Те саме, товщиною стін 38см.	- // -	459,25	
50	Б.4.2.4.	Те саме, товщиною стін 25см.	- // - 	531,60	
51	Б.4.2.5.	Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, загальною товщиною 51см, з цегли керамічної одинарної повнотілої М100, з теплоізоляційними плитами "Rockmin" (утеплюючий шар товщиною 12см установлюється з внутрішньої сторони)	м3 мурування без товщини теплоізоляцій-них плит  	422,48	
52	Б.4.2.6.	Те саме, товщиною стін 38см	- // -	467,60	
53	Б.4.2.7.	Те саме, товщиною стін 25см	- // -	544,25	
	Б.5.	Стіни з природних кам’яних матеріалів	
	Б.5.1.	Мурування стін з великих вапнякових блоків масою до 0,5 т	
54	Б.5.1.1.	Мурування стін з великих вапнякових блоків масою до 0,5т., блоки стінові крупні із пиляного вапняку, М75	м3 
мурування 	240,90	
55	Б.5.1.2.	Те саме, блоки стінові крупні із пиляного вапняку, М100 і більше	м3 
мурування 	244,30	
	Б.5.2.	Мурування стін з каменів туфу	
56	Б.5.2.1.	Звичайне мурування стін з грубооброблених каменів туфу	м3 
мурування 	208,95	
57	Б.5.2.2.	Чисте мурування стін з каменів туфу правильної форми	м3 
мурування 	228,43	
	Б.5.3.	Мурування стін із черепашнику без облицювання	
58	Б.5.3.1.	Мурування стін з черепашнику правильної форми, розміром 390x190x188мм, без облицювання 	м3 
мурування 	253,71	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.5.4.	Мурування стін з черепашнику з облицюванням цеглою	
59	Б.5.4.1.	Мурування стін з черепашнику правильної форми, розміром 390x190x188мм, з облицюванням у 0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина 72 см 	м3 мурування	263,62	
60	Б.5.4.2.	Те саме, загальна товщина 52 см	м3 мурування	275,18	
61	Б.5.4.3.	Те саме, загальна товщина 38 см	м3 мурування	294,91	
	Б.6	Стіни з каменів легкобетонних	
	Б.6.1.	Мурування стін із каменів легкобетонних (камені із бетону М35) без облицювання	
62	Б.6.1.1.	Мурування стін із каменів легкобетонних без облицювання (камені стінові незабарвлені, без фактурного шару, суцільні із легкого бетону М35, щільність 1400-1600 кг/ м3)	м3 
мурування 	232,20	
63	Б.6.1.2.	Мурування стін із каменів перлітобетонних без облицювання (камені суцільні М35, розміром 390х190х188мм, щільність 700кг/м3)	м3 
мурування 	336,10	
64	Б.6.1.3.	Те саме, з герметизацією стиків 	м3 
мурування 	425,40	
65	Б.6.1.4.	Заповнення каркасів і фахверків каменями суцільним перлітобетонними М35 розміром 390х190х188мм, щільність 700 кг/ м3 (з кріпленням стін до колон)	м3 
мурування 	322,60	
66	Б.6.1.5.	Те саме, з герметизацією стиків 	м3 
мурування 	411,60	
	Б.6.2.	Мурування стін із каменів легкобетонних (камені із бетону М35) з облицюванням у процесі мурування цеглою ( в 0,5 цегли)	
67	Б.6.2.1.	Мурування стін із каменів легкобетонних з облицюванням у процесі мурування цеглою керамічною (в 0,5 цегли), товщиною 72 см.	м3 
мурування 	246,30	
68	Б.6.2.2.	Те саме, товщиною 52 см.	м3 
мурування 	259,25	
69	Б.6.2.3.	Те саме, товщиною 32 см.	м3 
мурування 	282,00	
	Б.7.	Стіни з блоків із ніздрюватих бетонів	
	Б.7.1.	Муруванння стін з блоків із ніздрюватих бетонів без облицювання	
70	Б.7.1.1.	Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів без облицювання ( блоки розміром 600x300x200мм, щільність 600кг/м3 )	м3 
мурування 	366,40	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.7.2.	Муруванння стін з блоків із ніздрюватих бетонів з облицюванням у процесі мурування цеглою	
71	Б.7.2.1.	Мурування стін з блоків із ніздрюватих бетонів (блоки розміром 600x300x200мм, щільність 600кг/м3 ) з облицюванням у процесі мурування в0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина стіни 72см 	м3 
мурування 	354,23	
72	Б.7.2.2.	Те саме, загальна товщина 52см	м3 
мурування 	358,46	
73	Б.7.2.3.	Те саме, загальна товщина 32см	м3 
мурування 	362,26	
	Б.8.	Стіни з шлакоблоків	
	Б.8.1.	Мурування стін із шлакоблоків без облицювання	
74	Б.8.1.1.	Мурування стін із шлакоблоків розміром 400x200x200мм без облицювання	м3 
мурування 	252,64	
	Б.8.2.	Мурування стін з шлакоблоків з облицюванням	
75	Б.8.2.1.	Мурування стін із шлакоблоків розміром 400x200x200мм, з облицюванням у процесі мурування в 0,5 цегли керамічної повнотілої одинарної, загальна товщина стіни 32см 	м3 мурування 	294,26	
76	Б.8.2.2.	Те саме, загальна товщина стіни 52см	м3 мурування 	274,38	
77	Б.8.2.3.	Те саме, загальна товщина стіни 72см	м3 мурування 	262,75	
	Б.9.	Стіни шлакобетонні та шлакозалізобетонні монолітні	
78	Б.9.1.	Стіни шлакобетонні монолітні	м3 
конструкції	319,70	
79	Б.9.2.	Стіни шлакозалізобетонні монолітні	м3 
конструкції	388,66	
	Б.10.	Стіни дерев’яні	
	Б.10.1.	Стіни зовнішні і внутрішні дерев’яні щитові	
80	Б.10.1.1.	Стіни зовнішні дерев’яні товщиною 102мм: збірні 3-шарові щити, утеплені плитами мінераловатними, щити обшивочні із струганих дощок; нащільники 	м2 стіни без вирахування прорізів	156,64	
81	Б.10.1.2.	Те саме, стіни внутрішні	- // -	123,63	
82	Б.10.1.3.	Стіни зовнішні дерев’яні товщиною 88мм із збірних одношарових щитів струганих, з верхньою обв’язкою 	м2 стіни без вирахування прорізів	104,29	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Б.10.2.	Стіни дерев’яні ставлені	
83	Б.10.2.1.	Ставлення стін із обструганих брусів товщиною 100 мм,  з поліпшеним штукатуренням внутрішньої і зовнішньої поверхонь.	1м2 стіни за вирахуванням прорізів	193.40	
84	Б.10.2.2.	Те саме, із брусів товщиною 150 мм	- // -	238.15	
85	Б.10.2.3.	Те саме, із брусів товщиною 180 мм	- // -	265.35	
86	Б.10.2.4.	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 20 см, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої і зовнішньої поверхонь.	1м2 стіни за вирахуванням прорізів	208,34	
87	Б.10.2.5.	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 20 см, з обшиванням зовнішньої та  внутрішньої поверхонь стін тесом.	- // -	233,59	
88	Б.10.2.6.	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 24 см., з поліпшеним штукатуренням з двох сторін 	- // - 	220,24	
89	Б.10.2.7.	Ставлення стін із обструганих колод діаметром 24 см, з обшиванням зовнішньої та  внутрішньої поверхонь стін тесом.	- // -	245,48	
90	Б.10.2.8.	Ставлення стін із пластин з облицюванням зовнішньої поверхні стін цеглою керамічною повнотілою одинарною в 0,5 цегли, з поліпшеним штукатуренням внутрішньої поверхні.	- // -	167,97	
	Б.10.3.	Стіни каркасні з утепленням	
91	Б.10.3.1.	Улаштування стін каркасних, обшитих з двох боків дошками, з утепленням шлаком товщиною 50 мм і штукатуренням з двох боків	м2 стіни за вирахуванням прорізів	114,70	
92	Б.10.3.2.	Улаштування стін каркасних, обшитих з двох боків чистими дошками, з прокладанням пергаміну та утепленням шлаком товщиною 50 мм, пофарбовані	м2 стіни за вирахуванням прорізів	114,00	
93	Б.10.3.3.	Улаштування стін каркасних з обшиванням з зовнішньої сторони дошками під покращену штукатурку, з внутрішньої сторони плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм та утепленням шлаком товщиною 50 мм 	м2 стіни за вирахуванням прорізів	97,10	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	В.	Перекриття	
	В.1.	Перекриття дерев’яні	
1	В.1.1	Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному 	м2	141,26	
2	В.1.2	Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки прямолінійні клеєні постійного перерізу та з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, пароізоляцією прокладною в один шар	м2	176,28	
3	В.1.3	Улаштування перекриття міжповерхового, з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з бруса з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, з пароізоляцією прокладною та гідроізоляцією обклеювальною  	м2	218,38	
4	В.1.4	Улаштування перекриття горищного з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному товщиною 80мм, цементне покриття товщиною 20мм, ходові дошки	м2	146,30	
5	В.1.5	Те саме, з теплоізоляцією з мінераловатних плит товщиною 120мм	м2	202,68	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
6	В.1.6	Улаштування перекриття мансарди з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дерев’яних щитів, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, пароізоляцією прокладною в один шар, ходові дошки	м2	168,85	
7	В.1.7	Улаштування перекриття міжповерхового з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з накатом із дощок, з теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному, підшиванням стелі дошками обшивки, люк в перекритті 	м2	157,24	
8	В.1.8	Те саме, без люка в перекритті 	м2	153,39	
9	В.1.9	Улаштування перекриття горищного з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепним бруском), з накатом із дощок, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, пароізоляцією прокладною, ходові дошки    	м2	218,00	
10	В.1.10	Улаштування перекриття з укладанням дерев’яних балок по стінах (балки з суцільної деревини з черепними брусками), з несучою підшивкою з дощок, з утепленням глиносолом’яним змащенням, люком у перекритті	м2	150,12	
11	В.1.11	Те саме, без люка в перекритті	м2	141,73	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці при товщині дощок підлоги, грн.	
				28мм	36мм	
1	2	3	4	5	6	
	В.2.	Перекриття дерев’яні з улаштуванням підлог	
12	В.2.1.	Улаштування цокольних перекриттів по дерев’,яних балках з настилами із неструганих дощок разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з утеплювачем із суцільного шару з плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному 100 мм, пароізоляцією (будинок без підвалу)	м2	174,82	185,66	
13	В.2.2.	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м2	168,77	179,66	
14	В.2.3.	Те саме, без фарбування підлоги	м2	162,96	173,85	
15	В.2.4.	Улаштування цокольних перекриттів по дерев’яних балках з настилами із неструганих дощок разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з  утеплювачем з суцільного шару з плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному 40мм, пароізоляцією (будинок без підвалу)	м2	162,17	172,84	
16	В.2.5.	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м2	156,19	166,98	
17	В.2.6.	Те саме, без фарбування підлоги	м2	150,38	161,20	
18	В.2.7.	Улаштування цокольних перекриттів по дерев,,яних балках з настилами із неструганих дощок, разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з утеплювачем товщ.40мм з суцільного шару  із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному, пароізоляцією, підшиванням стелі дошками обшивки (будинок з підвалом)	м2	201,57	212,20	
19	В.2.8.	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м2	195,50	206,36	
20	В.2.9.	Те саме, без фарбування підлоги	м2	189,69	200,52	
21	В.2.10.	Улаштування міжповерхових перекриттів по дерев’яних балках з укладанням щитів накату,  разом з підлогою (з покриттям із дощок з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням), з тепло- звукоізоляційним шаром 40мм із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному, пароізоляція, без  підшивання стелі 	м2	195,81	206,63	
22	В.2.11.	Те саме, з простим фарбуванням підлоги	м2	189,61	200,40	
23	В.2.12.	Те саме, без фарбування підлоги	м2	183,88	194,63	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	В.3.	Перекриття зі збірних залізобетонних панелей	
24	В.3.1	Улаштування перекриття міжповерхового зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей	м2	70,30	
25	В.3.2	Улаштування перекриття горищного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з утепленням плитами з легкого бетону, вирівнюючою цементно–піщаною стяжкою, пароізоляцією обмазувальною, ходові дошки 	м2	116,56	
26	В.3.3	Улаштування перекриття горищного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, вирівнюючою цементно–піщаної стяжкою, ходові дошки  	м2	125,20	
	В.4.	Перекриття змішаної конструкції	
27	В.4.1.	Улаштування перекриття цокольного поверху зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей, з монолітними ділянками по сталевих балках і встановленням кріплень 	м2	92,24	
28	В.4.2	Улаштування перекриття міжповерхового зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей з монолітними ділянками по сталевих балках, з пароізоляцією обмазувальною та теплоізоляцією з мінераловатних плит на бітумному зв’язувальному та вирівнюючою цементно–піщаною стяжкою  	м2	105,19	
29	В.4.3	Улаштування перекриття горищного зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей та ребристих плит, пароізоляція обклеювальна, з теплоізоляцією з мінераловатних плит, ходові дошки  	м2	112,25	
30	В.4.4	Улаштування перекриття горищного змішаної конструкції: дерев’яне утеплене з робочим настилом по дерев’яних балках, з підшивкою стелі дошками (75%), та зі збірних залізобетонних багатопустотних панелей (25%), з теплоізоляцією з мінераловатних плит   	м2	161,67	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Г.	Підлоги	
	Г.1.	Підлога  з  покриттям  глинобитним 	
	Г.1.1.	Підлога  глинобитна  по  ґрунту	
1	Г.1.1.1.	Підлога з покриттям глинобитним, без добавок, товщиною 70 мм по ущільненому щебенем ґрунту	м2	20,60	
2	Г.1.1.2.	Те саме,   товщиною  120мм.	м2	32,37	
3	Г.1.1.3.	Те саме,   товщиною  290мм.	м2	72,50	
4	Г.1.1.4.	Підлога з покриттям глинобитним, без добавок, товщиною 125 мм по ущільненому ґрунту	м2	29,40	
	Г.2.	Підлога  з  покриттям  бетонним,  цементним	
	Г.2.1.	Підлога  з  покриттям  бетонним	
5	Г.2.1.1.	Підлога з бетонним покриттям 30мм, з цементними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80мм; щебеневе покриття з  просоченням  бітумом	м2	68,10	
6	Г.2.1.2.	Підлога з бетонним покриттям 20мм., з цементними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80 мм; толь на нафтобітумі в один шар (оклеювання); стяжка бетонна товщиною 60мм; ущільнений щебенем ґрунт	м2	96,50	
7	Г.2.1.3.	Те  саме,  без  плінтусів	м2	95,13	
	Г.2.2.	Підлога  з  покриттям  пінобетонним	
8	Г.2.2.1.	Підлога з пінобетонним покриттям 35мм.;     ущільнений  щебенем ґрунт	м2	33,12	
	Г.2.3.	Підлога  з  покриттям  цементним	
9	Г.2.3.1.	Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар 60мм; ущільнений щебенем ґрунт	м2	32,98	
10	Г.2.3.2.	Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар 80мм; ущільнений щебенем ґрунт	м2	38,50	
11	Г.2.3.3.	Те  саме,  без  залізнення поверхні підлоги	м2	36,63	
12	Г.2.3.4.	Підлога з покриттям цементним 20мм, з залізненням; бетонний шар товщиною 80мм;  підстилаючий щебеневий шар 60мм	м2	46,25	
13	Г.2.3.5.	Те саме, без залізнення поверхні підлоги	м2	44,00	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Г.3	Підлога  з  плиток  керамічних  	
	Г.3.1. 	Підлога  з  плиток  керамічних  багатоколірних  на  цементному  розчині	
14	Г.3.1.1.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 360мм.; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	
184,00
	
15	Г.3.1.2.	Те саме, плінтуси цементні	м2	171,45	
16	Г.3.1.3.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм; тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм; армування підстилаючих шарів; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних 	м2	
178,72
	
17	Г.3.1.4.	Те саме, плінтуси цементні	м2	166,45	
18	Г.3.1.5.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці –1 шар, плінтуси із плиток керамічних	м2	104,34	
19	Г.3.1.6.	Те саме, плінтуси цементні	м2	92,50	
20	Г.3.1.7.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 40 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	121,69	
21	Г.3.1.8.	Те саме, плінтуси цементні	м2	109,16	
22	Г.3.1.9.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на цементному розчині, стяжка цементна 15мм; бетонний шар 80мм; щебеневе покриття з просоченим бітумом, плінтуси із керамічної плитки	м2	132,74	
23	Г.3.1.10.	Те саме, плінтуси цементні	м2	119,77	
	Г.3.2.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині	
24	Г.3.2.1.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 360мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	175,28	
25	Г.3.2.2.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	168,34	
26	Г.3.2.3.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм, армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	169,95	
27	Г.3.2.4.	Те саме, плінтуси цементні	м2	162,94	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
28	Г.3.2.5.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 25мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 1 шар, плінтуси плінтуси із плиток керамічних	м2	96,00	
29	Г.3.2.6.	Те саме, плінтуси цементні	м2	89,06	
30	Г.3.2.7.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	113,31	
31	Г.3.2.8.	Те саме, плінтуси цементні	м2	106,37	
32	Г.3.2.9.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на цементному розчині, стяжка цементна 15мм, бетонний шар 80мм, щебеневе покриття з просоченням бітумом, плінтуси із плиток керамічних	м2	130,92	
33	Г.3.2.10.	Те саме, плінтуси цементні	м2	118,25	
	Г.3.3.	Підлога  з  плиток  керамічних  багатоколірних  на  клеї	
34	Г.3.3.1.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на клеї, стяжка цементна 60мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова 300мм; армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	192,66	
35	Г.3.3.2.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	180,38	
	Г.3.4.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на клеї	
36	Г.3.4.1.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на клеї, стяжка цементна 60мм, тепло- і звукоізоляція засипна керамзитова товщ. 300мм, армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари,  плінтуси  із  плиток  керамічних	м2	184,00	
37	Г.3.4.2.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	176,99	
	Г.3.5.	Підлога  з  плиток  керамічних  багатоколірних  на  бітумній мастиці	
38	Г.3.5.1.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	119,22	
39	Г.3.5.2.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	106,95	
40	Г.3.5.3.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 40мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 2 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	123,95	
41	Г.3.5.4.	Те саме, плінтуси цементні	м2	111,68	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
42	Г.3.5.5.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, плінтуси із плиток керамічних	м2	84,29	
43	Г.3.5.6.	Те саме, плінтуси цементні	м2	72,28	
44	Г.3.5.7.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 25 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 100мм,стяжка цементна 35мм, плінтуси із плиток керамічних	м2	133,93	
45	Г.3.5.8.	Те саме, плінтуси цементні	м2	121,42	
46	Г.3.5.9.	Підлога з плиток керамічних багатоколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 35 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 50мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці - 3 шари, армування підстилаючих шарів, плінтуси із плиток керамічних	м2	162,15	
47	Г.3.5.10.	Те саме, плінтуси цементні	м2	149,88	
	Г.3.6.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці	
48	Г.3.6.1.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси  із  плиток  керамічних	м2	111,40	
49	Г.3.6.2.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	104,39	
50	Г.3.6.3.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 40мм, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 2 шари, плінтуси  із  плиток  керамічних	м2	116,40	
51	Г.3.6.4.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	109,46	
52	Г.3.6.5.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 20мм,  плінтуси  із  плиток  керамічних	м2	76,68	
53	Г.3.6.6.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	69,74	
54	Г.3.6.7.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 25 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 100мм, стяжка цементна 35мм, плінтуси із плиток керамічних	м2	126,35	
55	Г.3.6.8.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	119,41	
56	Г.3.6.9.	Підлога з плиток керамічних одноколірних на бітумній мастиці, стяжка цементна 35 мм; суцільна теплоізоляція з плит із пінопласту полістирольного 50мм, армування підстилаючих шарів, гідроізоляція обклеювальна ізолом на мастиці – 3 шари, плінтуси із плиток керамічних	м2	154,08	
57	Г.3.6.10.	Те  саме,  плінтуси  цементні	м2	147,14	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці при товщині дощок, грн.	
				28мм	36мм	
1	2	3	4	5	6	
	Г.4.	Підлоги з покриттям дощатим	
	Г.4.1.	Підлога з дощок по ґрунту	
58	Г.4.1.1.	Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; тепло- і звукоізоляція стрічкова під лаги з плит деревно-волокнистих; ізоляція під лаги в один шар з толю; суцільна теплоізоляція із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному 60мм; суцільна пароізоляція прокладна в 2 шари; суцільний бетонний шар 25мм; ущільнений щебенем ґрунт	м2	138,95	152,10	
59	Г.4.1.2.	Те  саме,  без  фарбування	м2	127,00	140,15	
60	Г.4.1.3.	Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; суцільний щебеневий шар 68мм; ущільнений щебенем ґрунт	м2	112,60	125,70	
61	Г.4.1.4.	Те  саме,  без  фарбування	м2	100,60	113,70	
62	Г.4.1.5.	Покриття із дощок по лагах на цегляних стовпчиках*, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; суцільний шлаковий шар 60мм; ущільнений шлаком ґрунт	м2	105,75	117,50	
63	Г.4.1.6.	Те саме, по глинобитній основі	м2	114,00	126,67	
64	Г.4.1.7.	Те саме, по бетонній основі	м2	117,90	131,00	
65	Г.4.1.8.	Покриття із  дощок з кріпленням цвяхами по лагах на цегляних стовпчиках*; плінтуси дерев’яні;  поліпшене фарбування; підстилаючий щебеневий шар 50мм	м2	104,72	117,80	
66	Г.4.1.9.	Те  саме,  без  фарбування	м2	92,74	105,82	
67	Г.4.1.10.	Покриття із дощок по лагах по ущільненому щебенем ґрунту, без цегляних стовпчиків, просте фарбування	м2	72,91	80,20	
68	Г.4.1.11.	Покриття із дощок по лагах на дерев’яних стільцях, з дерев’яними плінтусами, з поліпшеним фарбуванням; ущільнений бетонний шар товщ. 80мм	м2	116,76	129,73	
* -    лаги  із  дощок  40-50 мм; прокладки дерев’яні  25мм  і  толеві  в 2 шари; цегляні стовпчики	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці при товщині дощок, грн.	
				28мм	36мм	
1	2	3	4	5	6	
	Г.4.2.	Підлога з покриттям із дощок по плитах перекриття	
69	Г.4.2.1.	Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція стрічкова під лаги із деревноволокнистих плит; суцільна прокладна пароізоляція в один шар	м2	94,00	107,15	
70	Г.4.2.2.	Те саме, без фарбування	м2	82,00	95,15	
71	Г.4.2.3.	Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція стрічкова під лаги із деревноволокнистих плит	м2	90,04	103,30	
72	Г.4.2.4.	Те саме, без фарбування	м2	77,71	90,93	
73	Г.4.2.5.	Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; теплоізоляція суцільна із плит мінераловатних на бітумному зв’язувальному	м2	131,25	144,32	
74	Г.4.2.6.	Те саме, без фарбування	м2	119,13	132,51	
75	Г.4.2.7.	Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція суцільна засипна керамзитова 50мм	м2	95,67	108,64	
76	Г.4.2.8.	Те саме, без фарбування	м2	83,67	96,67	
77	Г.4.2.9.	Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція із вермикуліту спученого 40мм	м2	99,41	112,46	
78	Г.4.2.10.	Те саме, без фарбування	м2	87,49	100,49	
79	Г.4.2.11.	Покриття з дощок по лагах, з дерев’яними плінтусами і поліпшеним фарбуванням; звукоізоляція з плит фібролітових на портландцементі 50мм	м2	99,85	112,87	
80	Г.4.2.12.	Те саме, без фарбування	м2	87,85	100,90	
№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Г.5.	Підлога з покриттям з паркету та паркетних дощок	
	Г.5.1.	Підлога з покриттям з штучного паркету по чорній підлозі та ґрунтовій основі	
81	Г.5.1.1.	Покриття із штучного паркету без жилок, по дощатому настилу 28 мм (чорна підлога) по лагах на цегляних стовпчиках, з дерев’яними плінтусами; підстилаючий бетонний шар 80 мм; щебенева основа просочена бітумом	м2	236,65	
82	Г.5.1.2.	Покриття із штучного паркету без жилок, по дощатому настилу 36 мм (чорна підлога) по лагах на цегляних стовпчиках, з дерев’яними плінтусами; підстилаючий глинобитний шар	м2	179,69	
83	Г.5.1.3.	Покриття із штучного паркету без жилок, по асфальтовому покриттю, підстилаючий бетонний шар товщ.80 мм	м2	191,61	
	Г.5.2.	Підлога з покриттям з штучного паркету по плитах перекриття	
84	Г.5.2.1.	Покриття із штучного паркету без жилок, з дерев’яними плінтусами; стяжка цементна 40 мм; тепло- і звукоізоляція із перлітового піску товщиною 50 мм; пароізоляція обклеювальна ізолом на мастиці бітумній в 1 шар	м2	153,34	
85	Г.5.2.2.	Покриття із штучного паркету без жилок, на клеючій мастиці, з дерев’яними плінтусами; стяжка цементно-піщана 40 мм; гідроізоляція суцільна обклеювальна із пергаміну в один шар, звукоізоляційний суцільний шар із піску 60 мм	м2	134,54	
86	Г.5.2.3.	Те саме, звукоізоляція суцільна із плит фібролітових 50 мм	м2	139,58	
87	Г.5.2.4.	Те саме, звукоізоляція суцільна із плит деревноволокнистих 24 мм	м2	135,90	
	Г.5.3.	Підлога з покриттям із мозаїчного паркету по плитах перекриття	
88	Г.5.3.1.	Покриття з паркету мозаїчного на клеючій мастиці, з плінтусами дерев’яними; стяжка цементно-піщана 40 мм; гідроізоляція обклеювальна із пергаміну в один шар; звукоізоляція суцільна із шару піску 60 мм	м2	122,08	
89	Г.5.3.2.	Те саме, звукоізоляція суцільна із фібролітових плит 50 мм	м2	127,31	
90	Г.5.3.3.	Те саме, звукоізоляція суцільна із деревноволокнистих плит товщиною 24 мм	м2	123,54	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
91	Г.5.3.4.	Покриття з паркету мозаїчного на клеючій мастиці з плінтусами дерев’яними; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар; теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм	м2	130,85	
92	Г.5.3.5.	Те саме, теплоізоляція суцільна із вермикуліту спученого 40 мм	м2	133,23	
93	Г.5.3.6.	Те саме, теплоізоляція суцільна із плит фібролітових на портландцементі 50 мм	м2	133,46	
94	Г.5.3.7.	Те саме, теплоізоляція суцільна із плит з пінопласту полістирольного ПСБС-40	м2	136,08	
	Г.5.4.	Підлога з покриттям з паркетних дощок по ґрунту	
95	Г.5.4.1.	Покриття із паркетних дощок, облицьованих паркетними планками із деревини, з кріпленням цвяхами, по дерев’яних лагах на цегляних стовпчиках*, дерев’яні плінтуси; щебеневий шар 50 мм	м2	153,85	
	Г.5.5.	Підлога з покриттям з паркетних дощок по плитах перекриття	
96	Г.5.5.1.	Покриття з паркетних дощок, облицьованих паркетними планками з деревини, з дерев’яними плінтусами, суцільна тепло- і звукоізоляція з фанери будівельної 10 мм, стяжка цементна 25 мм	м2	166,23	
97	Г.5.5.2.	Покриття із паркетних дощок, облицьованих паркетними планками, з кріпленням цвяхами; дерев’яні лаги; дерев’яні плінтуси; теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм	м2	146,39	
98	Г.5.5.3.	Те саме, теплоізоляція суцільна із вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм	м2	148,70	
99	Г.5.5.4.	Те саме, теплоізоляція стрічкова під лаги з плит деревноволокнистих 32 мм	м2	139,54	
* - лаги  із  дощок  40-50мм; прокладки дерев’яні  25мм  і  толеві  в 2 шари; цегляні стовпчики	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
	Г.6.	Підлога з покриттям з щитів паркетних, дерев’яних рейкових та з плит деревноволокнистих	
	Г.6.1.	Підлога з щитів паркетних по ґрунту	
100	Г.6.1.1	Покриття з щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини з кріпленням цвяхами по дерев’яних лагах на цегляних стовпчиках*; плінтуси дерев’яні; підстилаючий щебеневий шар  50мм	м2	214,16	
	Г.6.2.	Підлога з щитів паркетних по плитах перекриття	
101	Г.6.2.1.	Покриття із щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини (кріплення цвяхами),  по лагах; з дерев’яними плінтусами; тепло- звукоізоляція стрічкова під лаги із плит деревноволокнистих 32мм	м2	199,65	
102	Г.6.2.2.	Покриття із щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини, на клеючій мастиці, з дерев’яними плінтусами; стяжка цементно-піщана товщиною 40мм; гідроізоляція обклеювальна із пергаміну в один шар; звукоізоляція суцільна засипна піщана 60мм.	м2	191,08	
103	Г.6.2.3.	Те саме, звукоізоляція суцільна із плит фібролітових на портландцементі 50 мм	м2	196,08	
104	Г.6.2.4.	Те саме, звукоізоляція суцільна із плит деревноволокнистих 24 мм	м2	194,16	
105	Г.6.2.5.	Покриття із щитів паркетних, облицьованих паркетними планками із деревини (кріплення цвяхами), по лагах; з дерев’яними плінтусами; теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 50 мм	м2	204,85	
106	Г.6.2.6.	Те саме, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм	м2	209,10	
	Г.6.3.	Підлога з покриттям з щитів дерев’яних  рейкових по ґрунту	
107	Г.6.3.1.	Покриття із щитів дерев’яних рейкових, по лагах, з дерев’яними плінтусами; звукоізоляція стрічкова під лаги із плит деревноволокнистих товщиною 32 мм	м2	121,55	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
1	2	3	4	5	
108	Г.6.3.2.	Покриття із щитів дерев’яних рейкових з кріпленням цвяхами, по лагах на цегляних стовпчиках*; з дерев’яними плінтусами; щебеневий шар 50мм; фарбування	м2	148,28	
109	Г.6.3.3.	Те саме, по бетонній основі 	м2	161,06	
110	Г.6.3.4.	Улаштування рейкових трапів і полок, з установленням елементів каркасу із брусів, вогнезахист	м2	154,00	
	Г.6.4.	Підлога з покриттям з щитів дерев’яних  рейкових по плитах перекриття	
111	Г.6.4.1.	Покриття із щитів дерев’яних рейкових, з кріпленням цвяхами, по лагах, з дерев’яними плінтусами; теплозвукоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм	м2	128,73	
112	Г.6.4.2.	Те саме, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм	м2	131,15	
	Г.6.5.	Підлога з покриттям з плит деревноволокнистих 	
113	Г.6.5.1.	Покриття з плит деревноволокнистих твердих товщиною 3,2 мм, на мастиці клеючій, з дерев’яними плінтусами; дощате покриття товщиною 25 мм (ділові відходи); дерев’яні лаги; звукоізоляція стрічкова під лаги із плит деревноволокнистих 32 мм	м2	55,43	
114	Г.6.5.2.	Покриття з плит деревноволокнистих твердих товщиною 3,2 мм, на мастиці клеючій, з дерев’яними плінтусами; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція суцільна прокладна толем в один шар; звукоізоляція суцільна засипна керамзитова 60 мм	м2	64,08	
115	Г.6.5.3.	Те саме, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм чи фібролітових плит 50 мм	м2	66,42	
116	Г.6.5.4.	Те саме, звукоізоляція суцільна із плит деревноволокнистих, 24 мм	м2	62,50	
* - лаги  із  дощок  40-50мм; прокладки дерев’яні  25мм  і  толеві  в 2 шари; цегляні стовпчики	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
 їх склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
				на тка-нинній основі	без основи	на вспі-неній основі	
1	2	3	4	5	6	7	
	Г.7.	Підлога з покриттям з лінолеуму	
	Г.7.1.	Підлога з покриттям з лінолеуму по ґрунту	
117	7.1.1.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного, з плінтусом дерев’яним; по чорній підлозі з дощок товщ. 36 мм на цегляних стовпчиках по бетонній основі	м2	112,28	-	-	
118	7.1.2.	Те саме, дошки товщ. 28 мм 	м2	106,93	-	-	
119	7.1.3.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного, з плінтусом дерев’яним, стяжка цементна  та керамзитобетонна, підстилаючий бетонний шар товщ. 80 мм	м2			126,57	
	Г.7.2.	Підлога з покриттям з лінолеуму по плитах перекриття 	
120	Г.7.2.1	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка цементна товщиною 50 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на бітумній мастиці 	м2	-	68,19	-	
121	Г.7.2.2.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	-	66,17	-	
122	Г.7.2.3.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка цементна товщиною 25 мм; гідроізоляція обклеювальна ізолом на бітумній мастиці 	м2	-	61,90	-	
123	Г.7.2.4.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	-	59,89	-	
124	Г.7.2.5.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар; звукоізоляція суцільна засипна керамзитова товщиною 60мм	м2	73,81	66,37	-	
125	Г.7.2.6.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	71,31	64,12		
126	Г.7.2.7.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар, звукоізоляція суцільна з вермикуліту спученого товщиною 40 мм	м2	76,30
	68,76
	-	
127	Г.7.2.8.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	73,69	66,43		

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
 їх склад	Оди-ниця виміру	Вартість одиниці, грн.	
				на тка-нинній основі	без основи	на вспі-неній основі	
1	2	3	4	5	6	7	
128	Г.7.2.9.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар, звукоізоляція суцільна з плит фібролітових на портландцементі, товщиною 50 мм	м2	76,64	69,00	-	
129	Г.7.2.10.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	74,04	66,65		
130	Г.7.2.11.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна товщиною 50 мм; гідроізоляція прокладна в один шар, звукоізоляція суцільна з плит деревноволокнистих, товщиною 24 мм	м2	72,30	64,80	-	
131	Г.7.2.12.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	69,77	62,58	-	
132	Г.7.2.13.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна засипна керамзитова 50 мм	м2	-	-	72,04	
133	Г.7.2.14.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	-	-	71,12	
134	Г.7.2.15.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна з вермікуліта спученого 40 мм	м2	-	-	76,20	
135	Г.7.2.16.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	-	-	75,27	
136	Г.7.2.17.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна з плит фібролітових 50 мм	м2	-	-	76,54	
137	Г.7.2.18.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	-	-	75,66	
138	Г.7.2.19.	Покриття із лінолеуму полівінілхлоридного на клеї, з плінтусом полівінілхлоридним; стяжка легкобетонна 50 мм; пароізоляція прокладна в один шар, теплоізоляція суцільна з плит пінопласту полістирольного ПСБС – 40	м2	-	-	79,12	
139	Г.7.2.20.	Те саме, плінтус дерев’яний	м2	-	-	78,27	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Г.8.	Підлога інша	
140	Г.8.1.	Покриття з полівінілових плиток на мастиці, з дерев’яним плінтусом, стяжка цементна товщ. 20мм, стяжка керамзитобетонна товщ. 50 мм, підстилаючий бетонний шар товщ. 80 мм	м2	126,74	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Д.	Покрівлі	
	Д.1.	Покрівля  із  азбестоцементних  листів	
	Д.1.1.	Покрівля  із  азбестоцементних листів  тепла	
1	Д.1.1.1.	Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев’яних латах і кроквах з їх улаштуванням; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами; пароізоляція із пергаміну – один шар; плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв’язувальному 100мм; плівка поліетиленова; підшивання стелі дошками обшивки.	м2	133,41	
2	Д.1.1.2.	Те саме, із хвилястих азбестоцементних листів середнього профілю.	м2	133,95	
3	Д.1.1.3.	Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів уніфікованого профілю по готових прогонах із брусів; дерев’яні крокви; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами; пароізоляція із пергаміну – один шар; плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв’язувальному 100мм; плівка поліетиленова; підшивання стелі дошками обшивки.	м2	132,30	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Д.1.2.	Покрівля і з азбестоцементних  листів холодна	
4	Д.1.2.1.	Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев’яних латах і кроквах з їх улаштуванням; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами.	м2	70,10	
5	Д.1.2.2.	Те саме, із хвилястих азбестоцементних листів середнього профілю.	м2	70,60	
6	Д.1.2.3.	Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів уніфікованого профілю по прогонах із брусів; дерев’яні крокви; вогнезахист; герметизація з’єднань між листами.	м2	69,00	
	Д.2.	Покрівля із бітумної черепиці “Моравія”	
	Д.2.1.	Покрівля із бітумної черепиці “Моравія” тепла	
7	Д.2.1.1.	Покрівля із бітумної черепиці “Моравія”, з основою із вологостійкої фанери “Kronopol” і підкладочного шару “Sindelit”, з оздобленням стелі дошками; дерев’яні лати і крокви; плівка гідроізоляційна “Silver”; теплоізоляційні мінераловатні плити на бітумному зв’язувальному; плівка пароізоляційна “Standart”; розріджений робочий настил із дощок 25 мм 	м2	356,12	
8	Д.2.1.2.	Те саме, без підкладочного шару “Sindelit”	м2	339,39	
	Д.2.2.	Покрівля із бітумної черепиці “Моравія” холодна	
9	Д.2.2.1.	Покрівля із бітумної черепиці “Моравія”, з основою із вологостійкої фанери “Kronopol” і підкладочного шару “Sindelit”; дерев'яні лати і крокви; плівка гідроізоляційна “Silver” 	м2	169,52	
10	Д.2.2.2.	Те саме, без підкладочного шару “Sindelit”	м2	152,61	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Д.3	Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей”	
	Д.3.1.	Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей” тепла	
11	Д.3.1.1.	Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду; утеплювач “Rockmin”; армована синтетична плівка; розріджений робочий настил із дощок 25 мм; стеля із гіпсокартонних листів “Кнауф” 	м2	250,44	
	Д.3.2.	Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей” холодна	
12	Д.3.2.1.	Покрівля мансардна із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду	м2	155,23	
	Д.4	Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей”	
	Д.4.1.	Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей” тепла	
13	Д.4.1.1.	Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду; утеплювач “Rockmin”; армована синтетична плівка; розріджений робочий настил із дощок 25 мм; стеля із гіпсокартонних листів “Кнауф”	м2	226,53	
	Д.4.2.	Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей” холодна	
14	Д.4.2.1.	Покрівля двосхила із металочерепиці “Монтерей”; дерев’яні лати і крокви; пароізоляція прокладна в один шар із руберойду	м2	131,33	
	Д.5	Покрівля із хвилястих листів “Ондулін”	
	Д.5.1.	Покрівля із хвилястих листів “Ондулін” тепла	
15	Д.5.1.1.	Покрівля із хвилястих листів “Ондулін”; дерев’яні лати і крокви; плівка гідроізоляційна “Strotex 110”; теплоізоляційні мінераловатні плити на бітумному зв’язувальному; плівка гідроізоляційна “Strotex AL 150”; розріджений робочий настил із дощок 25 мм ; дошки підшивки стелі	м2	300,01	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Д.6.	Покрівля з черепиці	
	Д.6.1.	Покрівля з черепиці керамічної, тепла 	
16	Д.6.1.1.	Покрівля тепла з черепиці пазової стрічкової на дерев’яних латах і кроквах з їх улаштуванням вогнезахист, пароізоляція, плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ. 100 мм, плівка поліетиленова, підшивання стелі дошками обшивки 	м2	159,45	
17	Д.6.1.2	Те саме, з черепиці пазової штампованої	м2	173,27	
18	Д.6.1.3	Те саме, з черепиці плоскої стрічкової	м2	148,07	
	Д.7.	Покрівля з профільного настилу	
	Д.7.1.	Покрівля з профільного настилу	
19	Д.7.1.1.	Покрівля з профільованого листа по дерев’яних латах і кроквах, вогнезахист, антисептування, пароізоляція, теплоізоляція з мінераловатних плит, підшивання стелі дошками обшивки	м2	226,03	
20	Д.7.1.2.	Те саме, холодна (без утеплення, пароізоляції та підшивки дошками)	м2	131,47	
	Д.8.	Покрівля з руберойда	
	Д.8.1.	Покрівля плоска руберойдна, тепла 	
21	Д.8.1.1.	Покрівля плоска 4-х шарова з рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці, пароізоляція, плити фібролітові, товщ. 100мм, плівка поліетиленова, цементна стяжка товщ. 40 мм, армована	м2	88,37	
22	Д.8.1.2.	Те саме, покрівля 3-х шарова	м2	85,42	
	Д.8.2.	Покрівля плоска руберойдна, холодна	
23	Д.8.2.1	Покрівля холодна плоска 4-х шарова з рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці, цементна стяжка товщ. 50 мм, армована	м2	54,13	
24	Д.8.2.2.	Те саме, покрівля 3-х шарова 	м2	51,20	
	Д.9	Покрівля теплиць дерев’яними шпросами	
	Д.9.1	Покрівля теплиць дерев’яними шпросами із склінням мірним склом	
25	Д.9.1.1	Покрівля теплиць дерев’яними шпросами із склінням мірним склом; дерев’яні крокви	м2	34,14	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Е.	Перегородки			
	Е.1.	Перегородки цегляні	
1	Е.1.1.	Перегородки з цегли керамічної повнотілої, товщ. 65мм, армовані,  по ущільненому підстилаючому бетонному шарі 	м2	41,55	
2	Е.1.2.	Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних, загальна товщ.125 мм	м2	80,01	
3	Е.1.3.	Перегородки з повнотілої керамічної цегли, товщ. 120 мм, неармовані, по  ущільнененому підстилаючому бетонному шарі	м2	46,47	
4	Е.1.5.	Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних, загальна товщ.185 мм 	м2	63,70	
5	Е.1.4.	Перегородки з повнотілої керамічної цегли, товщ. 120 мм, неармовані, по  ущільнененому підстилаючому бетонному шарі, з покращеним штукатуренням та фарбуванням	м2	87,75	
6	Е.1.6.	Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних підвищеної жорсткості, з покращеним штукатуренням вапняним розчином по сітці з її улаштуванням та фарбуванням 	м2	230,40	
7	Е.1.7.	Перегородки з керамічної повнотілої цегли товщиною 65 мм, армовані, утеплені, з облицюванням з однієї сторони гіпсокартонними листами 	м2	71,02	
	Е.2.	Перегородки з гіпсокартонних листів	
8	Е.2.1.	Перегородки - гіпсокартонні листи на дерев'яному каркасі товщ. 78мм, без пароізоляційної прокладки та утеплення	м2	57,63	
9	Е.2.2.	Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних	м2	65,09	
10	Е.2.3.	Те саме, з теплоізоляцією з плит мінераловатних та пароізоляційною прокладкою	м2	84,00	
11	Е.2.4.	Перегородки - гіпсокартонні листи в два шари на дерев'яному каркасі товщ. 150мм, з пароізоляційною прокладкою	м2	136,00	
12	Е.2.5.	Перегородки на металевому каркасі з обшиванням з двох сторін гіпсокартонними листами 12,5мм (Rigips, Knauf) в один шар, з утеплювачем із мінеральної вати “Rockwool” 50мм  	м2	75,2	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні елементи і види робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
13	Е.2.6.	Перегородки на металевому каркасі з обшиванням з двох сторін гіпсокартонними листами 12,5мм (Rigips, Knauf) в один шар, з утеплювачем із мінеральної вати “Rockwool” 100мм  	м2	84,4	
	Е.3.	Перегородки з гіпсових та шлакобетонних плит	
12	Е.3.1.	Перегородки з гіпсових плит в один шар, товщ. до 100 мм, по ущільненому підстилаючому бетонному шарі 	м2	50,84	
13	Е.3.2.	Перегородки з шлакобетонних  плит, товщ. до 100 мм, ущільнений підстилаючий бетонний шар 	м2	59,83	
14	Е.3.3.	Те саме, з теплоізоляцією - з плит мінераловатних 	м2	77,81	
	Е.4.	Перегородки дерев’яні	
15	Е.4.1.	Перегородки дерев'яні каркасні, обшиті з 2-х боків дошками, товщ.140 мм , з утеплювачем з плит мінераловатних 	м2	73,28	
16	Е.4.2.	Те саме, без утеплювача	м2	43,08	
17	Е.4.3.	Перегородки дощаті одношарові, під штукатурку, забрані в обв'язки	м2	36,94	
18	Е.4.5.	Те саме, по ущільненому підстилаючому бетонному шарі, з обштукатуренням з 2-х боків глиняним розчином 	м2	80,69	
19	Е.4.4.	Перегородки дощаті чисті одношарові, забрані в обв’язки	м2	52,31	
	Е.5.	Перегородки інші	
20	Е.5.1.	Перегородки гіпсодощаті дерев'яний каркас; утеплювач - плити мінераловатні; обшивка з однієї сторони дошками, з другої листами сухої штукатурки	м2	115,77	
21	Е.5.2.	Перегородки з азбестоцементних листів по дерев'яному каркасу з утепленням пінобетонними плитами	м2	44,13	
22	Е.5.3.	Перегородки алюмінієві, профіль “SARAY”,  засклені, неутеплені	м2	242,2	
23	Е.5.4.	Те саме, утеплені, зі склопакетом	м2	393,0	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Ж.	Облицювання та штукатурення поверхонь огороджувальних конструкцій	
	Ж.1.	Облицювання стін	
1	Ж.1.1.	Облицювання стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням, товщиною 19мм, з улаштування каркасів з дерев’яних брусків 	м2	118,24	
2	Ж.1.2.	Облицювання стін листами сухої штукатурки, товщиною 10 – 12мм, з улаштуванням каркасів з дерев’яних брусків	м2	57,57	
3	Ж.1.3.	Облицювання стін сайдінгом вініловим, з улаштуванням каркасів з дерев’яних брусків	м2	81,68	
4	Ж.1.4.	Улаштування фальшстіни із листів гіпсокартонних 12,5 мм (Рігіпс, Кнауф) на металевому профільному каркасі	м2	47,60	
5	Ж.1.5.	Облицювання стін, стовпів, пілястр і косяків плитками керамічними глазурованими по цеглі і бетону 	м2	73,66	
6		Те саме, по дереву	м2	99,31	

№ з/п	Іденти-фікацій-ний код	Конструктивні  елементи  і  види  робіт,
їх  склад	Одиниця виміру	Вартість одиниці, грн	
1	2	3	4	5	
	Ж.2.	Улаштування підвісної стелі	
7	Ж.2.1.	Улаштування підвісної стелі (одиночний підвіс) із гіпсокартонних листів 9,5 мм (Рігіпс) на металевому каркасі	м2	61,00	
8	Ж.2.2.	Те саме, подвійний підвіс	м2	67,10	
	Ж.3.	Штукатурення поверхонь	
9	Ж.3.1.	Штукатурення стін поліпшене вапняним розчином по каменю і бетону	м2	16,91	
10	Ж.3.2.	Штукатурення стін поліпшене цементно-вапняним розчином по каменю і бетону	м2	18,80	
11	Ж.3.3.	Штукатурення стін поліпшене вапняним розчином по дереву	м2	20,81	
12	Ж.3.4.	Штукатурення стель поліпшене вапняним розчином по каменю і бетону	м2	17,53	
13	Ж.3.5.	Штукатурення стель поліпшене цементно-вапняним розчином по каменю і бетону	м2	19,21	
14	Ж.3.6.	Штукатурення стель поліпшене вапняним розчином по дереву	м2	21,80	

Директор
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності ФДМУ
_______________________________Н.П.Лебідь		Начальник
Управління експлуатації житлового фонду 
Держжитлокомунгоспу України
_____________________ В.М.Кірюшин	

Начальник
Управління експлуатації житлового фонду 
Держжитлокомунгоспу України	_________________ В.М.Кірюшин

вЂ TР†