Рисунки к Приложению № 4
к Правилам перевозок жидких грузов наливом в 
вагонах-цистернах и вагонах 
бункерного типа для перевозки 
нефтебитума
( 998_376 )

D

L

0,33D

Рис. 1 Схема отбора проб нефтепродуктов из железнодорожных цистерн

750 max

1

2

3

В

В

А

А

А – А

 4

В – В

4

1 – бутылка
2 – металлический каркас
3 – пробка
4 – замок

Рис. 2 Переносной пробоотборник

40

30

20

10

0

10

20

30

50

40

40

30

20

10

0

10

20

30

50

40

°С

1

2

3

2

710

720

730

740

750

760

770

1 – корпус
2 – шкала ареометра
3 – шкала термометра

Рис. 3 Ареометр

1

2

	

1 – корпус ареометра
2 – верхний край мениска
нефтепродукта

Рис. 4 Схема отсчета плотности по шкале ареометра

Рисунок к Приложению № 5
к Правилам перевозок жидких   грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума
( 998_376 )

Рисунок. Пример маркировка вагона-цистерны

Рисунок к Приложению № 7
к Правилам перевозок жидких   грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума
( 998_376 )

h

b

колп

D

вн

h

укл

Рисунок к Примеру 1.