Приложение 48
(к пункту 3.2.2)	
НАКЛЕЙКА 
на вагон по форме "К" к AVV
(Знак ЖТП) 		Образец К	
	
Не погружать повторно/после погрузки - на ремонт	
Дефекты: (нужное подчеркнуть)	
1. Колесные пары
2. Подшипник колесной пары
3. Тормоза
4. Тележка/рама тележки
5. Подвесная рессора/рессорная подвеска
6. Тяговые приборы
7. Буферное устройство
8. Кузов вагона
9. Крыша
10. Двери
11. Неправильно указана тара вагона	12. Вагон сошел с рельс
13. Срок действия истек в соответствии с таблицей "техническое содержание"
14. Использованы чужие запасные части
15. Котлы/цистерны
16. Замки и арматура котлов и цистерн
17. Крыша негерметична
18. Кузов негерметичен
19. Котел негерметичен
20. Контейнер негерметичен 	21. Окна
22. Отопление - кондиционирование
23. Освещение
24. Внутренние составляющие вагона
Внутреннее оборудование
Аксессуары
25. Туалеты/моечные устройства
26. Переходная площадка
27. Надписи	
Код в грузовом сообщении согласно Приложению 1		
Следует выполнить: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________	
__________________________
(Штемпель
служебного объекта)	______________________
(Календарный штемпель)	__________
(подпись)	
голубого цвета, размер приблизительно 148 на 210 мм
Ярлыки К прикрепляются с обеих сторон вагона на видном месте, вблизи таблички для наклеивания ярлыков или на табличках с надписями.