Приложение 47
(к пункту 3.2.2)	
НАКЛЕЙКА 
на вагон по форме "М" к AVV
(Знак ЖТП)		Образец М	
	
Не погружать повторно/после погрузки - на ремонт	
Дефекты: (нужное подчеркнуть) 	
1. Колесные пары
2. Подшипник колесной пары
3. Тормоза
4. Тележка/рама тележки
5. Подвесная рессора/рессорная подвеска
6. Тяговые приборы
7. Буферное устройство
8. Кузов вагона
9. Крыша
10. Двери
11. Неправильно указана тара вагона 	12. Вагон сошел с рельс
13. Срок действия истек в соответствии с таблицей "техническое содержание"
14. Использованы чужие запасные части
15. Котлы/цистерны
16. Замки и арматура котлов и цистерн
17. Крыша негерметична
18. Кузов негерметичен
19. Котел негерметичен
20. Контейнер негерметичен	21. Окна
22. Отопление - кондиционирование
23. Освещение
24. Внутренние составляющие вагона
Внутреннее оборудование
Аксессуары
25. Туалеты/моечные устройства
26. Переходная площадка
27. Надписи 	
Код в грузовом сообщении
согласно Приложению 1		
Следует выполнить: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________	
________________
Штемпель служебного
объекта)	_____________________
(Календарный штемпель)	___________
(подпись)	
белого цвета, размер приблизительно 148 на 210 мм
Форма М применяется для того, чтобы регистрировать неисправности и дефекты в вагонах, которые не влияют на дальнейшую эксплуатацию или перегрузку, но которые требуют специального осмотра со стороны ЖТП-пользователя.

	Приложение 48
(к пункту 3.2.2)	
НАКЛЕЙКА 
на вагон по форме "К" к AVV
(Знак ЖТП) 		Образец К	
	
Не погружать повторно/после погрузки - на ремонт	
Дефекты: (нужное подчеркнуть)	
1. Колесные пары
2. Подшипник колесной пары
3. Тормоза
4. Тележка/рама тележки
5. Подвесная рессора/рессорная подвеска
6. Тяговые приборы
7. Буферное устройство
8. Кузов вагона
9. Крыша
10. Двери
11. Неправильно указана тара вагона	12. Вагон сошел с рельс
13. Срок действия истек в соответствии с таблицей "техническое содержание"
14. Использованы чужие запасные части
15. Котлы/цистерны
16. Замки и арматура котлов и цистерн
17. Крыша негерметична
18. Кузов негерметичен
19. Котел негерметичен
20. Контейнер негерметичен 	21. Окна
22. Отопление - кондиционирование
23. Освещение
24. Внутренние составляющие вагона
Внутреннее оборудование
Аксессуары
25. Туалеты/моечные устройства
26. Переходная площадка
27. Надписи	
Код в грузовом сообщении согласно Приложению 1		
Следует выполнить: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________	
__________________________
(Штемпель
служебного объекта)	______________________
(Календарный штемпель)	__________
(подпись)	
голубого цвета, размер приблизительно 148 на 210 мм
Ярлыки К прикрепляются с обеих сторон вагона на видном месте, вблизи таблички для наклеивания ярлыков или на табличках с надписями.

Чертеж 1 
(к Приложению 1, пункт 1.1)
ГАБАРИТЫ ВАГОНОВ 
колеи 1520, 1435 И 1000 мм*
__________
* Рис. не приводится.

Чертеж 1а
ГАБАРИТ ВАГОНОВ 
железных дорог колеи 1520 мм
(эксплуатационный габарит)

Чертеж 1б
ГАБАРИТ ВАГОНОВ КЖД, ЗЧ, 
колеи 1435 мм

Чертеж 1в 
(к Приложению 1, пункт 12.7.3)
ГАБАРИТ ВАГОНОВ БДЖ, МАВ, ПКП, ЧФР И ЗССК колеи 1435 мм и 
ГАБАРИТ ВАГОНОВ (02-ВМ) железных дорог колеи 1520 мм
(эксплуатационный габарит)

Чертеж 1г
ГАБАРИТ ВАГОНОВ колеи 1000 мм
(эксплуатационный габарит)

Чертеж 1д 
(к Приложению 1, пункт 1.1)
ОЧЕРТАНИЕ ПОГРУЗКИ 
на железных дорогах колеи 1520 мм
(габарит погрузки)

Чертеж 1д-1 
ОЧЕРТАНИЕ ПОГРУЗКИ 
колеи 1435 мм

Чертеж 1е 
(к Приложению 1, пункт 12.7.2)
ОСНОВНОЙ ГАБАРИТ 
подвижного состава 1-ВМ
Верх габарита
(Согласно Памятке О 500)
	
__________
. . . только для крюков сигнальных фонарей.
* Ширина подвижного состава в интервале по высоте от 430/350 до 1160 мм, считая от уровня верха головки рельса, не должна быть более 3250 мм.
** Этот размер для подвижного состава, построенного до введения настоящего габарита, может быть равным 4725 мм.
*** См. 02а, 02в и 02с.
А - Уровень головки рельса.

Чертеж 1ж 
(к Приложению 1, пункт 12.7.1)
ГАБАРИТ 0-ВМ
Верх габарита*
(Согласно Памятке О 500)
___________
* Рис. не приводится.

Чертеж 1з
Кроме ранее указанных габаритов подвижного состава, БДЖ, МАВ, ПКП, ЧФР и ЗССК могут принять также и габарит подвижного состава в соответствии с Памяткой Р-500/4, приложение 6.