Чертеж 1е 
(к Приложению 1, пункт 12.7.2)
ОСНОВНОЙ ГАБАРИТ 
подвижного состава 1-ВМ
Верх габарита
(Согласно Памятке О 500)
	
__________
. . . только для крюков сигнальных фонарей.
* Ширина подвижного состава в интервале по высоте от 430/350 до 1160 мм, считая от уровня верха головки рельса, не должна быть более 3250 мм.
** Этот размер для подвижного состава, построенного до введения настоящего габарита, может быть равным 4725 мм.
*** См. 02а, 02в и 02с.
А - Уровень головки рельса.