Чертеж 1в 
(к Приложению 1, пункт 12.7.3)
ГАБАРИТ ВАГОНОВ БДЖ, МАВ, ПКП, ЧФР И ЗССК колеи 1435 мм и 
ГАБАРИТ ВАГОНОВ (02-ВМ) железных дорог колеи 1520 мм
(эксплуатационный габарит)