Додаток
до листа Держмитслужби
18.08.2010  № 11/2-10.16/8570-ЕП

 Мал. 1. Фото зовнішнього вигляду елеватора для зберігання зерна

    1 – пристрої для переміщення зерна, 2 – силоси (зерносховища) з плоским дном, 3 – проміжна ємність з конічним дном, 4 – вагова, 5 – зерносушарка, 6 – інше технологічне приміщення елеватора

Мал. 2. Схема будови зерносховища (силосу) з плоским дном

Мал. 3. Будова зерносушарки стаціонарного типу 

А- схема внутрішньої будови	Б – схема зовнішньої будови	

    1 – зона накопичення зерна (вологе зерно), 2 – повітряний короб, 3 – тепле повітря, 4 – теплоізоляція, 5 – холодне повітря, 6 – вбудований теплогенератор, 7 – транспортер для вивантаження зерна, 8 – механізми вивантаження, 9 – пальник, 10 – зона охолодження, 11 – відпрацьоване повітря, 12 – зона сушіння зерна, 13 – витяжний вентилятор, 14 – металічний захист теплоізоляції.

Мал. 4. Схема будови зерносушарки мобільного типу 

    1 – вхід холодного повітря через вентилятор, 2 – газовий пальник, 3 – тепле повітря, 4 – завантаження вологого зерна, 5 – вивантаження сухого зерна, 6 – відпрацьоване повітря, 7 – отвори в бокових стінках сушильної камери для виходу відпрацьованого повітря