ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(Держнаглядохоронпраці України)
НАКАЗ
09.10.2003 № 190

{ Додатки 1-4 втратили чинність на підставі Наказу Державного
  комітету України з промислової безпеки, охорони
                                  праці та гірничого нагляду
     N 62 ( z0573-07 ) від 27.03.2007 }

Про затвердження Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів
                                                                                        Додаток 1 до п.1.3 
Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів
 
Пояс запобіжний лямковий

Рис. 1. Пояс запобіжний лямковий з наспинним  страхувальним вузлом ПЛ
	
Рис. 2. Пояс запобіжний лямковий з наспинним і боковими страхувальними вузлами 1ПЛ-К	
1- наспинний страхувальний вузол;
2- пластинка;
3- нагрудний замок;
4- ножні лямки;
5- допоміжна лямка;
6- плечові лямки	1- наспинний страхувальний вузол;
2- пластинка;
3- нагрудний замок;
4- пряжка;
5- пояс;
6- ножні лямки;
7- бокові страхувальні вузли; 
8- пасок;
9- допоміжна лямка;
10- плечові лямки	

Начальник управління
організації нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду                              Л.К.Дерновий

                                                                                        Додаток 2 до п. 1.3 
Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів 

Пояс запобіжний лямковий

                                             

Рис.1. Пояс запобіжний лямковий з наспинним і нагрудним страхувальними вузлами 2ПЛ
1- наспинний страхувальний вузол;
2- плечові лямки;
3- пластинка;
4- карабін;
5- нагрудний страхувальний вузол;
6- ножні лямки;
7- пряжки	Рис.2. Пояс запобіжний лямковий з наспинним, нагрудним і боковими страхувальними вузлами 2ПЛ-К
1-наспинний страхувальний вузол;
2 –плечові лямки;
3- пластинка;
4- карабін;
5- нагрудний страхувальний вузол;
6- пасок;
7- пояс;
8- бокові страхувальні вузли; 
9- ножні лямки;
10- пряжки;
11- подовжувач наспинного страхувального вузла	

Начальник управління
організації нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду                              Л.К.Дерновий

  Додаток 3 до п. 1.3
  Інструкції з охорони праці під    час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів
                                                                                                         
Пояс запобіжний безлямковий

Рис. 1. Пояс запобіжний безлямковий 1ПБ:
1 - рамка, 2, 5 – бокові кільця, 3 - пояс, 4 - пасок, 6 -хомутик ,
7 – пряжка; 8 – кільця для підвішування інструменту та приладдя

 Рис. 2. Пояс запобіжний безлямковий з різними фалами :

1 - пояс безлямковий;
2 – зі стропом із металевого ланцюга (2ПБ);
3 – зі стропом із капронового каната (3ПБ);
4 – зі стропом із капронової стрічки (4ПБ);
5 – зі стропом із металевого каната (5ПБ)

Начальник управління
організації нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду                              Л.К.Дерновий

                                                                                                        Додаток 4 до п. 1.3
до Інструкції з охорони праці під час   виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів. 
Приладдя

Рис.1. Строп регульований із неметалевого каната	Рис.2. Строп з амортизатором	

Рис.3. Карабіни типу “гак” з різними розмірами зіва	Рис.4. Карабін типу “вушко”	

Начальник управління
організації нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду                              Л.К.Дерновий
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2PQР‰