Додаток 1
до пункту 1.6 Правил авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України 	

Умовні позначення засобів авіаційного електрозв'язку 
Найменування засобів та об'єктів електрозв'язку 	Умовні позначення 	
1 	2 	
1. Радіостанція 	  1) 	
2. Радіостанція головна 	  2) 	
3. Радіостанція рухома (автомобільна) 	  	
4. Радіостанція рухома (носима) 	  	
5. Радіопередавач 	  	
6. Радіоприймач 	  	
7. Передавальний радіоцентр 	  	
8. Приймальний радіоцентр 	  	
9. Радіорелейна станція 	  	
10. Радіостанція супутникового електрозв'язку 	  	
11. Радіостанція наземна (супутникового електрозв'язку) 	  	
12. Радіостанція на повітряному судні 	  	
13. Радіостанція на автомобілі 	  	
14. Ретранслятор 	  	
15. Апарат телефонний загального призначення 	  	
16. Апарат телефонний, що захищений спецапаратурою 	  	
17. Телеграфний пристрій кінцевий 	  	
18. Автоматичний абонентський телеграфний пристрій 	  	
19. Апарат передавання даних 	  	
20. Апаратура гучномовного електрозв'язку 	  	
____________ 
1) У трикутнику позначається потужність радіопередавача в кіловатах. 
2) Трикутник зафарбовують у світлий колір.  	

Наведені умовні позначення використовуються для складання схем організації авіаційного електрозв'язку. 
  
Начальник управління технічного 
забезпечення аеронавігації 	 
                             В. М. Афанасьєв 	

Додаток 2
до пункту 3.2.1 Правил авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України 	

ПОГОДЖЕНО 	ЗАТВЕРДЖЕНО 	
Відповідальна особа органу УПР 	Керівник підприємства ЦА
(структурного підрозділу) 	
________________________
(підпис) 	________________________
(підпис) 	
"___" ____________ 20__ р. 	"___" ____________ 20__ р. 	

Схема організації авіаційного наземного електрозв'язку 
  
Особа, відповідальна за організацію 
авіаційного електрозв'язку
підприємства ЦА
(структурного підрозділу) 	_______________________
(підпис)
 
"___" ____________ 20__ р.  	

           Примітки: 
           1. Пунктиром показані ПУ та канали авіаційного наземного    електрозв'язку,      які    організовуються у разі необхідності. 
           2. На схемі зображена приблизна кількість каналів авіаційного електрозв'язку для РДЦ. 
____________
            1) Радіомережа взаємодії РДЦ діапазону ВЧ. 
                2) Радіомережа взаємодії підприємств ЦА діапазону ВЧ. 
  
Начальник управління технічного 
забезпечення аеронавігації 	 
                                            В. М. Афанасьєв 	

  
Додаток 4
до пункту 3.6.5.1.3 Правил авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України 	

Міжнародний телеграфний код ІТА-2 
Номер сигналу 	Літерний регістр 	Цифровий регістр 	Стартовий імпульс 	Номер імпульсу 	Стоповий імпульс 	
	російський 	латинський  			1 	2 	3 	4 	5 		
1 	А 	A 	- 	  	• 	• 	  	  	  	• 	
2 	Б 	B 	? 	  	• 	  	  	• 	• 	• 	
3 	Ц 	C 	: 	  	• 	• 	• 	  	  	• 	
4 	Д 	D 	  	  	• 	  	  	• 	  	• 	
5 	Е 	E 	3 	  	• 	  	  	  	  	• 	
6 	Ф 	F 	Э 	  	• 	  	• 	• 	  	• 	
7 	Г 	G 	Ш 	  	  	• 	  	• 	• 	• 	
8 	Х 	H 	Щ 	  	  	  	• 	  	• 	• 	
9 	И 	I 	8 	  	  	• 	• 	  	  	• 	
10 	Й 	J 	  (Ю) 	  	• 	• 	  	• 	  	• 	
11 	К 	K 	( 	  	• 	• 	• 	• 	  	• 	
12 	Л 	L 	) 	  	  	• 	  	  	• 	• 	
13 	М 	M 	. 	  	  	  	• 	• 	• 	• 	
14 	Н 	N 	, 	  	  	  	• 	• 	  	• 	
15 	О 	O 	9 	  	  	  	  	• 	• 	• 	
16 	П 	P 	0 	  	  	• 	• 	  	• 	• 	
17 	Я 	Q 	1 	  	• 	• 	• 	  	• 	• 	
18 	Р 	R 	4 	  	  	• 	  	• 	  	• 	
19 	С 	S 	' 	  	• 	  	• 	  	  	• 	
20 	Т 	T 	5 	  	  	  	  	  	• 	• 	
21 	У 	U 	7 	  	• 	• 	• 	  	  	• 	
22 	Ж 	V 	= 	  	  	• 	• 	• 	• 	• 	
23 	В 	W 	2 	  	• 	• 	  	  	• 	• 	
24 	Ь 	X 	/ 	  	• 	  	• 	• 	• 	• 	
25 	Ы 	Y 	6 	  	• 	  	• 	  	• 	• 	
26 	З 	Z 	+ 	  	• 	  	  	  	• 	• 	
27 	< 	  	  	  	• 	  	  	• 	
28 	є 	  	• 	  	  	  	  	• 	
29 	Ї	  	• 	• 	  	  	  	• 	
30 	 	  	• 	• 	  	• 	• 	• 	
31 	® 	  	  	  	• 	  	  	• 	
32 	(Бланк) 	  	  	  	  	  	  	• 	

 Начальник управління технічного 
 забезпечення аеронавігації 	 

                              В. М. Афанасьєв 	

    									  Продовження додатка 11

Таблиця 11.1 
  	b7 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	
	b6 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	1 	1 	
	b5 	0 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	1 	
b4 	b3 	b2 	b1 	  	0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
0 	0 	0 	0 	0 	NUL 	TC7 (DLE) 	SP 	0 	@ 
ю 	P 
п 	' 
Ю 	p 
П 	
0 	0 	0 	1 	1 	TC1 (SOH) 	DC1 	! 	1 	A 
а 	Q 
я 	a 
А 	q 
Я 	
0 	0 	1 	0 	2 	TC2 (STX) 	DC2 	" 	2 	B 
б 	R 
р 	b 
Б 	r 
Р 	
0 	0 	1 	1 	3 	TC3 (ETX) 	DC3 	# 	3 	C 
ц 	S 
с 	c 
Ц 	s 
С 	
0 	1 	0 	0 	4 	TC4 (EOT) 	DC4 	¤ 	4 	D 
д 	T 
т 	d 
Д 	t 
Т 	
0 	1 	0 	1 	5 	TC5 (ENQ) 	TC8 (NAK) 	% 	5 	E 
е 	U 
у 	e 
Е 	u 
У 	
0 	1 	1 	0 	6 	TC6 (ACK) 	TC9 (SYN) 	& 	6 	F 
ф 	V 
ж 	f 
Ф 	v 
Ж 	
0 	1 	1 	1 	7 	BEL 	TC10 (ETB) 	' 	7 	G 
г 	W 	g 
Г 	w 
В 	
1 	0 	0 	0 	8 	FE0 (BS) 	CAN 	( 	8 	H 
х 	X 
в 	h 
Х 	x 
Ь 	
1 	0 	0 	1 	9 	FE1 (HT) 	EM 	) 	9 	I 
и 	Y 
ь 	i 
И 	y 
Ы 	
1 	0 	1 	0 	10 	FE2 (LF) 	SUB 	* 	: 	J 
й 	Z 
з 	j 
Й 	z 
З 	
1 	0 	1 	1 	11 	FE3 (VT) 	ESC 	+ 	; 	K 
к 	[ 
ш 	k 
К 	{ 
Ш 	
1 	1 	0 	0 	12 	FE4 (FF) 	IS4 (FS) 	, 	< 	L 
л 	\ 
э 	l 
Л 	| 
Э 	
1 	1 	0 	1 	13 	FE5 (CR) 	IS3 (GS) 	- 	= 	M 
м 	] 
щ 	m 
М 	} 
Щ 	
1 	1 	1 	0 	14 	SO CYR 	IS2 (RS) 	. 	> 	N 
н 	^ 
ч 	n 
Н 	~ 
Ч 	
1 	1 	1 	1 	15 	SI LAT 	IS1 (US) 	/ 	? 	O 
о 	_ 	o 
О 	DEL 	

	11.2. Значення керуючих сигналів 

NUL - знак 0/0. Сигнал знака-заповнювача 
SOH - знак 0/1. Сигнал початку заголовка 
STX - знак 0/2. Сигнал початку тексту 
ETX - знак 0/3. Сигнал кінця тексту 
EOT - знак 0/4. Сигнал кінця передавання 
ENQ - знак 0/5. Сигнал запиту 
ACK - знак 0/6. Сигнал підтвердження прийнятого повідомлення 
BEL - знак 0/7. Сигнал терміновості 
BS - знак 0/8. Сигнал повернення курсора на один крок назад у рядку 
HT - знак 0/9. Сигнал горизонтальної табуляції 
LF - знак 0/10. Сигнал переведення рядка 
VT - знак 0/11. Сигнал послідовності подавання на одну сторінку 
FF - знак 0/12. Сигнал подавання сторінки 
CR - знак 0/13. Сигнал повернення каретки 
SO - знак 0/14. Сигнал переходу на літерний регістр російський 
SI - знак 0/15. Сигнал переходу на літерний регістр латинський 
DLE - знак 1/0. Сигнал виділення передавання бінарних послідовностей символів та знаків 
NAK - знак 1/5. Сигнал відсутності підтвердження приймання 
SYN - знак 1/6. Сигнал синхронізації 
ETB - знак 1/7. Сигнал кінця блоку даних, які передаються 
CAN - знак 1/8. Сигнал анулювання 
EM - знак 1/9. Сигнал позначення кінця на носіях даних 
SUB - знак 1/10. Сигнал заміщення 
ESC - знак 1/11. Сигнал зміни коду 
FS - знак 1/12. Сигнал-роздільник файлів 
GS - знак 1/13. Сигнал-роздільник груп 
US - знак 1/14. Сигнал-роздільник елементів 
SP - знак 2/0. Сигнал пропуску 
DEL - знак 7/15. Сигнал заміни помилкового знака		 
Начальник управління технічного 
забезпечення аеронавігації       	

                                             В. М. Афанасьєв 	

Додаток 16
до пункту 4.1.4 Правил авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України 	

ПОГОДЖЕНО 	ЗАТВЕРДЖЕНО 	
Відповідальна особа органу УПР 	Керівник підприємства ЦА
(структурного підрозділу) 	
________________________
(підпис) 	________________________
(підпис) 	
"___" ____________ 20__ р. 	"___" ____________ 20__ р. 	

Схема організації авіаційного повітряного електрозв'язку 
  
Відповідальна особа за організацію авіаційного 
електрозв'язку підприємства ЦА
(структурного підрозділу) 	_______________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ р.  	

          Примітка: На схемі зображаються усі наявні канали авіаційного повітряного електрозв'язку згідно зі специфікою умов базування та організації ПУ з урахуванням встановлених секторів зон відповідних органів ОПР. 
____________
         1) Записують позивний сигнал для здійснення електрозв'язку з ПС інших відомчих органів з урахуванням умов їхнього базування. 
            2) Записують позивний сигнал для здійснення електрозв'язку під час виконання аварійно-рятувальних робіт. 
  
Начальник управління технічного 
забезпечення аеронавігації                               	
                                                В. М. Афанасьєв	

222Р�в„ў