Додаток 5
до підпункту 2.2.12 Інструкції 
з боротьби за живучість суден 
внутрішнього плавання
 Вказівні знаки

№	Вказівний знак	Змістове значення	Об’єкти і місця установки	
1	2	3	4	
	1		Виходити тут	На аварійних виходах і внутрішній стороні дверей, які ведуть на відкриті палуби. Застосовується з додатковою табличкою з вказівною стрілкою.
Примітки: 
1. Напрямок стрілки на додатковій табличці повинен збігатися з напрямком руху людини, що біжить, зображеного на знаку, і з напрямком аварійного виходу.
2. Знак виконується у прямому і дзеркальному зображеннях	
2		Вогнегасник	На прогулянкових палубах; у коридорах житлових і службових приміщень; у місцях розташування вогнегасників і на шляхах до них		
3		Пункт сповіщення про пожежу	У місцях розташування пунктів сповіщення про пожежу і на шляхах до них	

Продовження додатка 5
1	2	3	4	
4		Рятувальні засоби	На всіх шляхах, які ведуть до шлюпок; у коридорах; на головних виходах, головних трапах 	
5		Медичний пункт	На прогулянкових палубах; у коридорах, у районі місць найбільшого скупчення людей (салони, ресторани); у коридорах, у районі пасажирських кают	
	6		Аварійний пост	Поблизу місць розташування аварійного постачання і поблизу коридорів житлових приміщень, на палубах для зазначення найближчого шляху до аварійного постачання		
7		Вихід	Поблизу місць виходів і переходів із приміщення в приміщення та з палуби на палубу	
Примітки: 
1.	У разі потреби зазначення напрямку на вказівних знаках підпунктів 4 і 5.
2.	Розмір (мм) першого знака – 280 х 280, решти – 280 х 360.
Директор 
Державного департаменту 
морського і річкового транспорту									В.Г. Работньов
Р§X