Додаток 3
до підпункту 2.2.9 Інструкції 
з боротьби за живучість суден 
внутрішнього плавання

 Маркування суднових трубопроводів

Забарвлення розпізнавальних знаків

Розпізнавальний знак	Колір	Провідне середовище	
	Зелений	Вода	
	Сріблясто-сірий	Пара	
	Коричневий	Мастила,
паливні речовини	
	Жовтий (вохра)	Гази в газоподібному і скрапленому стані 
(крім повітря)	
	Бузковий	Кислоти і луги	
	Блакитний	Повітря	
	Чорний	Забруднені та інші речовини	

Забарвлення попереджувальних знаків

Попереджувальний знак	Колір	Провідне середовище або назва трубопроводу	
	Червоний	Протипожежний	
	Жовтий із чорними 
діагональними смугами	Токсичні 	
	Синій	Питна вода, харчові продукти	

Продовження додатка 3

Нанесення розпізнавальних і попереджувальних знаків на трубопроводах
1.	Розпізнавальні і попереджувальні знаки наносяться на пофарбовану поверхню трубопроводів у вигляді кольорових кілець. Ширина розпізнавальних кілець 25 або 50 мм, попереджувальних – 50 мм.
При нанесенні тільки розпізнавальних знаків відстань між кільцями має бути 25 мм. Кільця попереджувальних знаків наносяться між кільцями розпізнавальних знаків без зазору.
2.	Розпізнавальні і попереджувальні знаки наносяться фарбою або накладанням липкої стрічки необхідного кольору, який відповідає вимогам експлуатації суден.
3.	На специфічні трубопроводи (газовихлоп, димохід) розпізнавальні і попереджувальні знаки не наносяться.
4.	На трубопроводи діаметром більше 150 мм допускається наносити розпізнавальні і попереджувальні знаки у вигляді півкілець із сторони видимої частини трубопроводів.
5.	Колір розпізнавальних знаків не повинен збігатися з кольором забарвлення трубопроводів, якщо ж кольори збігаються, то розпізнавальні знаки наносяться на допоміжні кільця білого кольору. Ширина допоміжних кілець повинна перевищувати ширину розпізнавальних кілець на 75 мм у кожну сторону.
6.	Розпізнавальний і попереджувальний знаки наносять на трубопроводи біля палуб і платформ, перебірок, механізмів, апаратів, цистерн, клапанів, клинкетів, кранів, коробок, а також у місцях переплетення труб. На прямолінійних ділянках трубопроводів розпізнавальні знаки наносять на відстані не більше 6 м один від одного.
Під час прокладання трубопроводів під зашивкою розпізнавальні і попереджувальні знаки повинні бути нанесені під знімними люками, щитами.
7.	Арматура протипожежних систем повинна бути пофарбована у червоний колір.
8.	Трубопроводи повинні бути пофарбовані під колір приміщень, який визначається технічною документацією, що затверджена в установленому порядку. Трубопроводи водяного опалення і парові трубопроводи допускається фарбувати у сріблясто-сірий колір.

Продовження додатка 3

Розпізнавальні і попереджувальні знаки, які підлягають нанесенню на трубопроводи суднових систем

Група	Система
(трубопровід системи)	Колір знака	Виконання знака	
		Основного розпізнава-льного	Попереджу-вального	Додаткового розпізнаваль-ного		
1	2	3	4	5	6	
1	Осушувальна. Водовідливна. Перепускна і спускна	Зелений	–	Чорний		
2	Баластна. Диферентна. Кренова. Охолодження суднового устатковання	Те саме	–	–		
3	Мийки танків. 
Заміщення	Те саме	–	Коричневий		
4	Протипожежна водяна. Водяного зрошення. Спринклерна. Водорозпилення. Водяних завіс	Те саме	Червоний	–

		
5	Затоплення. Піногасіння	Те саме	Те саме	–		
6	Парогасіння	Сріблясто-сірий	Те саме	–		
7	Порошкового гасіння	Жовтий 	Те саме	–		
8	Вуглекислотного гасіння. Інертних газів	Те саме	Червоний і жовтий із 
Чорними 
смугами	–		
9	Побутової прісної води. Питної води. Побутової гарячої води. Виробничої прісної води	Зелений	Синій	–		

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	
10	Води для миття. Побутової забортної води	Зелений 	–	Зелений		
11	Стічна. Фанова 	Чорний	–	Чорний		
12	Господарського паропостачання. Підігріву речовин. Пропарювання танків і паливних цистерн 	Сріблясто-сірий	–	Сріблясто-сірий		
13	Водяного опалення	Зелений	–	Те саме		
14	Вантажна (газ). Стиснутих газів і газових сумішей	Жовтий	Жовтий із чорними смугами	–		
15	Стиснутого повітря високого тиску	Блакитний	–	–		
16	Стиснутого повітря середнього тиску	Те саме	–	Блакитний		
17	Стиснутого повітря низького тиску	Те саме	–	–		
18	Вентиляції	Те саме	–	Блакитний		
19	Протихімічної вентиляції	Те саме	Жовтий із чорними смугами	–		
20	Ґрунторозмиву,
ґрунтовідсосу	Зелений	–	–		
21	Вантажна (нафтопродукти). Зачисна. Паливна. Паливна для суднових транспортних засобів 	Коричневий	–	–		
22	Гідравліки	Коричневий	–	–		
23	Повітряні труби. 
Вимірювальні труби. Газовідвідна	Жовтий	–	Основний колір провідного середовища		

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6	
24	Конденсатно-поживна	Зелений 	–	Сріблясто-сірий		
25	Відпрацьованої пари. Продування котлів. Продування високого тиску. Продування низького тиску. Атмосферні труби	Сріблясто-сірий	–	–		
26	Мастильна	Коричневий	–	Коричневий		
27	Охолодження прісною водою	Зелений	–	Зелений		
28	Вантажна (хімпродукти)	Чорний 	Жовтий з чорними смугами	–		
29	Осушення приміщень	Зелений	Жовтий з чорними смугами	Чорний		

Директор 
Державного департаменту 
морського і річкового транспорту	В.Г. Работньов
0-x