Додаток 1 
до підпунктів 2.2.7, 2.2.8, 5.2.1, 6.1.3 
Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання

Маркування дверей, кришок люків і горловин на суднах

Маркувальний знак	Колір марки	Закривки, які маркірують	Порядок задраювання 
(віддраювання) за тривогами	
1	2	3	4	
	Синій	Двері, кришки люків і горловин, що ведуть у вантажні танки на наливних судах, в акумуляторні, приміщення із піротехнікою і комори вибухових і легкозаймистих речовин	Мають бути завжди задраєні	
	Те саме	Двері, кришки люків і горловин, що ведуть у міждонні і бортові відсіки, у цистерни з прісною водою, у цистерни з паливом, з баластом, у диферентні танки, в форпік і ахтерпік, у кофердами, в кінгстонні і ежекторні вигородки	Те саме		
	Те саме	
Двері, кришки люків і горловин приміщень, що розташовані на палубі перебірок і нижче, які не увійшли в групи дверей з літерами “Б” і “З”	
Задраюються за загальносудновою тривогою	

	Продовження додатка 1

1	2	3	4	
	Те саме	Двері, кришки люків і горловин приміщень, що розташовані вище палуби перебірок, які не увійшли в групу “Б”, а також газонепроникні і протипожежні двері по всьому судну	Задраюються за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної і пожежної небезпеки	
	Синя літера 
на фоні червоного квадрата	Двері, кришки люків і горловин провізійних приміщень, що розташовані на палубі перебірок або нижче	Задраюються за загальносудновою тривогою раніше всіх інших зовнішніх закривок
	
	Те саме	Двері, кришки люків і горловин провізійних приміщень, які розташовані вище палуби перебірок
	Задраюються в першу чергу за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної і пожежної небезпеки		
Примітки.
1.	Якщо синій колір маркування не контрастує з кольором дверей, кришок люків і горловин, він може бути замінений на світло-блакитний.
2.	Маркувальні знаки та їх елементи мають такі розміри: зовнішній діаметр кільця – 100 мм, внутрішній – 90 мм; сторона квадрата – 130 мм; висота літер у крузі – 65 мм, у квадраті – 60 мм, ширина – 40 мм; ширина штриха – 5 мм.

Директор 
Державного департаменту морського і річкового транспорту								В.Г.Работньов
f8fС›