Додаток 1 до рішення НКРЗ
                                                                                                                                                      від  06.09.2007 р. № 920
Доповнення до Реєстру	
№	Назва РЕЗ або ВП	Тип РЕЗ або ВП	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України	Призначення РЕЗ або ВП	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП	Клас випроміню-вання	Примітка	
			№	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу	
874	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H700 виробництва Motorola Inc. (США); Fab:  Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура)	2400-2483,5 МГц	1M00FXW	Б01, М04	
875	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HF820 виробництва Motorola Inc. (США); Fab:  Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура)	2400-2483,5 МГц	1M00FXW	Б01, М04	
876	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Porsche Design P'9521 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication  (Франція)	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура)	2400-2483,5 МГц	1M00FXW	Б01, М04	
877	Адаптер (безпроводова мережна картка) радіодоступу до телекомунікаційної мережі моделі BCM94312MCG виробництва Broadcom Corp. (США); Fab: HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b/g) 	2400-2483,5 МГц	15M0G1W
20M0D7W
20M0G7W	Б03, М14, С90	
878	Базова станція типу MicroMAX 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц	1M75G7W
3M75G7W
5M00G7W
1M75D7W
3M75D7W
5M00D7W	С60
Ga=8,5 дБі
Рв=0,5 Вт	
879	Абонентський термінал типу EasyST 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц	3M75G7W
5M00G7W
3M75D7W
5M00D7W	С60
Ga=8,5 дБі
Рв=0,25 Вт	
880	Абонентський термінал типу ProST 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц	3M75G7W
5M00G7W
3M75D7W
5M00D7W	С60
Ga=11 дБі
Рв=0,25 Вт	
881	Абонентський термінал типу EasyST WiFi 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (з модулем, який забезпечує  зв’язок за стандартом IEEE 802.11b/g) 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц
---
2400-2483,5 МГц	3M75G7W
5M00G7W
3M75D7W
5M00D7W
---
22M0G1W
22M0D1W	С60
Ga=8,5 дБі
Рв=0,25 Вт
---
С90
Ga=2 дБі
Рв=0,1 Вт	
882	Абонентський термінал типу ProST WiFi 1,5G 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (з модулем, який забезпечує  зв’язок за стандартом IEEE 802.11b/g) 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц
---
2400-2483,5 МГц	3M75G7W
5M00G7W
3M75D7W
5M00D7W
---
22M0G1W
22M0D1W	С60
Ga=11 дБі
Рв=0,25 Вт
---
С90
Ga=2 дБі
Рв=0,1 Вт	
883	Картка WLAN моделі 21-21160 виробництва Symbol Technologies Inc. (США)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a/b/g) 	2400-2483,5 МГц
---
5150-5350 МГц	22M0D1D
22M0G1D
22M0G7D
---
22M0D7D	Б03, С90, С91 
Ga=1 дБі
Рв=0,1 Вт	
884	Картка WLAN моделі Intel®PRO/Wireless 3945ABG Network Connection виробництва Intel Corp. (Франція) на підприємствах корпорації Intel Corp. (Китай) 	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a/b/g) 	2400-2483,5 МГц
---
5150-5350 МГц	22M0D1D
22M0G1D
22M0G7D
---
22M0D7D	Б03, С90, С91 
Ga=1 дБі
Рв=0,1 Вт	
885	Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9918A0 виробництва Panasonic Co. (Японія); Fab: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth (автомагнітола-телефон, мікротелефонна гарнітура)	2400-2483,5 МГц	1M00FXW	Б01, М04	
886	Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9919A0 виробництва Panasonic Co. (Японія); Fab: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth (автомагнітола-телефон, мікротелефонна гарнітура)	2400-2483,5 МГц	1M00FXW	Б01, М04	
887	Картка WLAN моделі AR5BXB6 виробництва Atheros Communications Inc. (США) 	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ	Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a/b/g) 	2400-2483,5 МГц
---
5150-5350 МГц	22M0D1D
22M0G1D
22M0G7D
---
22M0D7D	Б03, С90, С91 
Ga=1 дБі
Рв=0,1 Вт	
Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління	
301	Радіопульт дистанційного керування FBSB801 (ID-GEBER KEYLESS) виробництва Marquardt GmbH (Німеччина)	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)	920	06.09.2007	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Для дистанційного управління дверима автомобіля	868-868,6 МГц	203KF1D	Б01
Рв=55 мкВт
Ga=1 дБі	
302	Радіопульт дистанційного керування FBSB801 (ID-GEBER BASIS) виробництва Marquardt GmbH (Німеччина)	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)	920	06.09.2007	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Для дистанційного управління дверима автомобіля	868-868,6 МГц	203KF1D	Б01
Рв=0,0001 Вт
Ga=1 дБі	
303	Система пошуку витоків з трубопроводів Permalog 3 виробництва Parmer Environmental (Великобританія)	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP)	920	06.09.2007	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Для пошуку місць витоку в системах подачі води (передача даних про рівень шумів у трубопроводній системі)	433,9125 МГц	25K0F1D	Б01
Рв=0,01 Вт
Ga=2 дБі	
Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку	
1555	Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2126i виробництва Nokia (Фінляндія, Корея)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800	Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних  1x)	824,07-831,63 МГц /
869,07-876,63 МГц
840,45-842,97 МГц /
885,45-887,97 МГц
831,63—832,81 МГц /
 876,63—877,81 МГц	1М25G1W	Б01, Р04, 
Р08, Т06
Ga=-2 дБ	
1556	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA A1200E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)	880-915 МГц /
925-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
-----
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
200KG7W
---
1M00FXW              	Б01, М02, М04	
1557	Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Axesstel AXW-D8190A виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	920	06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800	Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO)	824,07-831,63 МГц /
869,07-876,63 МГц
840,45-842,97 МГц /
885,45-887,97 МГц
831,63—832,81 МГц /
 876,63—877,81 МГц	1М25G1W/
1М25G1W
1М25D1W	Б01, Р04, 
Р08, Т06	
1558	Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгової марки Sagem моделі my850С з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication  (Франція)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	920	06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)
Широкосмуговий радіодоступ 	Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту  E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом педачі даних Bluetooth, GPRS/EDGE)	880-915 МГц /
925-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
1920-1980 МГц /
2110-2170 МГц
---
2400-2483,5 МГц	200KF7W
200KG7D
---
5M00G7W
---
1M00FXW	Б01, М02, М04	
Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку	
598	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки EMPEROR типу NINJA ASC виробництва EMPEROR (Франція); Fab: Groupe President Electronics (Таїланд)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	10K0F3E	С95
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
599	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки EMPEROR типу KINJI ASC виробництва EMPEROR (Франція); Fab: Groupe President Electronics (Таїланд)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	10K0F3E	С95
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
600	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNSON II ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
601	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу WALKER ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
602	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II Classic виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
603	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
604	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR III ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
605	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR II Classic виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
606	Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNNY II ASC виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)	Інші РЕЗ рухомої служби (MSCZ)	920	06.09.2007	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	КХ-радіостанція для організації персональний радіозв’язок 	26960-27410 кГц	5K00A3E
10K0F3E	С95
Рв=1 Вт
Рв=4 Вт
Ga=3 дБі
Ga=6 дБі	
Розділ 8. РЕЗ супутникового радіозв'язку	
74	Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 527 виробництва Thrane&Thrane (Данія)	РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)	920	06.09.2007	Рухомий супутниковий радіозв’язок 	Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку "Інмарсат" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)	1525-1559 МГц /
1626,5-1660,5 МГц	200KG1W	Рв=4 Вт
Ga=13 дБі	
75	Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 110 виробництва Thrane&Thrane (Данія)	РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)	920	06.09.2007	Рухомий супутниковий радіозв’язок 	Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку "Інмарсат" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)	1525-1559 МГц /
1626,5-1660,5 МГц	200KG1W	Рв=2 Вт
Ga=9 дБі	
76	Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 300 виробництва Thrane&Thrane (Данія)	РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)	920	06.09.2007	Рухомий супутниковий радіозв’язок 	Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку "Інмарсат" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)	1525-1559 МГц /
1626,5-1660,5 МГц	200KG1W	Рв=4 Вт
Ga=9 дБі	
77	Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 500 виробництва Thrane&Thrane (Данія)	РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)	920	06.09.2007	Рухомий супутниковий радіозв’язок 	Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку "Інмарсат" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)	1525-1559 МГц /
1626,5-1660,5 МГц	200KG1W	Рв=2 Вт
Ga=9 дБі	
78	Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 700 виробництва Thrane&Thrane (Данія)	РЕЗ рухомої супутникової служби - земна станція (TMO)	920	06.09.2007	Рухомий супутниковий радіозв’язок 	Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку "Інмарсат" (передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)	1525-1559 МГц /
1626,5-1660,5 МГц	200KG1W	Рв=5 Вт
Ga=12 дБі	
79	Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT SCPC типу NEC BOD NEXTAR виробництва NEC Corp. (Японія); Fab: NEC Corp. (Японія); Andrew (Channel Master) (США); Prodelin (США) 	РЕЗ фіксованої супутникової служби (FWS)	920	06.09.2007	Супутниковий радіозв’язок	Для організації каналу передача та прийом даних через систему супутникового зв’язку (прийом-передача даних через супутники Sisius-2, Intelsat 10-02 із швидкістю 32-2048 кбіт/с)	
14-14,5 ГГц /
10,95-11,7 ГГц
12,5-12,75 ГГц	26K0G1D
40K0G1D
52K0G1D
80K0G1D
104KG1D
208KG1D
416KG1D
1M66G1D	Рв=6,6 Вт
Ga=46,8 дБі
Ga=45,3 дБі
Ga=48,9 дБі
Ga=47,4 дБі
Ga=52,8 дБі
Ga=51,6 дБі	
Примітки:	
Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). 	
Примітка Б03. Експлуатація всередині приміщення при використанні вмонтованої (інтегрованої) антени з коефіцієнтом підсилення антени Ga ≤ 6 dBi , здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію) при виконання наступних умов експлуатації :
                           - у смузі радіочастот 2400-2483,5 МГц  еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (e.i.r.p.) ≤ 100 мВт при використанні  прямого розширення спектра та e.i.r.p. ≤ 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частоті; 
                        - у смугах радіочастот 5150-5350 МГц - e.i.r.p ≤ 200 мВт при щільності  e.i.r.p 10 мВт/МГц  у будь якій смузі шириною 1 МГц.
Кількість РЕЗ,  які одночасно можуть використовувати радіочастотний ресурс України та забезпечувати обмін інформації (зв’язок), залежить від концентрації РЕЗ, які застосовують цю радіотехнологію на певній території та інтенсивності обміну інформацією в мережі (мережах).	
Примітка М02. Потужність випромінювання радіопередавача абонентського обладнання: GSM-900 у смузі 880-915 МГц - до 2 Вт; GSM-1800 у смузі 1710-1785 МГц -до 1 Вт.	
Примітка М04. Потужність випромінювання радіопередавача  (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.15.1 (Bluetooth) - до 0,0025 Вт.	
Примітка М14. Потужність випромінювання радіопередавача (смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц) в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.11b/g (WiFi) не повинна перевищувати 0,1 Вт.	
Примітка С60. Смуги радіочастот  1430,5-1448,5 МГц  та 1479,5-1497,5 МГц є парними.	
Примітка С90. Формула  для отримання номінілів центральних частот для смуги 2400-2483,5 МГц:  2412 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2…12. 
Радіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11b застосовують технологією прямого розширення спектра DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) із швидкістю передачі даних по радооканалу 
1 Мбіт/с з використанням DBPSK (differential binary phase shift keying) модуляції, 2 Мбіт/с з використанням DQPSK (differential quadrature phase shift keying) модуляції, та ССK (complementary code keying)  із швидкістями передачі даних - 5.5 Мбіт/с або 11 Мбіт/с.
Радіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11g застосовують технологію OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 48 (52) частотно-ортогональні несучі, якіх модулюються з використанням BPSK (binary phase shift keying) модуляції із швидкістями передачі даних по радіоканалу - 6 Мбіт/с (сoding rate (R)= 1/2), 9 Мбіт/с (R=3/4), з використанням QPSK (quadrature phase shift keying) модуляції - 12 Мбіт/с (R=1/2) та 18 Мбіт/с (R=3/4), з використанням 16-QAM (quadrature amplitude modulation) - 24 Мбіт/с (R=1/2) та 36 Мбіт/с (R=3/4),  з використанням 64-QAM - 48 Мбіт/с (R= 2/3) та 54 Мбіт/с (R=3/4).	
Примітка С91. Формула  для отримання номінілів центральних частот для смуги 5150-5350 МГц:  5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. 
Радіоелектронні засоби, відповідно до стандарту IEEE Std. 802.11a застосовують технологію OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 48 (52) частотно-ортогональні несучі, якіх модулюються з використанням BPSK (binary phase shift keying) модуляції із швидкістями передачі даних по радіоканалу - 6 Мбіт/с (сoding rate (R)= 1/2), 9 Мбіт/с (R=3/4), з використанням QPSK (quadrature phase shift keying) модуляції - 12 Мбіт/с (R=1/2) та 18 Мбіт/с (R=3/4), з використанням 16-QAM (quadrature amplitude modulation) - 24 Мбіт/с (R=1/2) та 36 Мбіт/с (R=3/4),  з використанням 64-QAM - 48 Мбіт/с (R= 2/3) та 54 Мбіт/с (R=3/4).	
Примітка С95. Сітка центральних частот каналів зв’язку для радіостанцій персонального зв’язку в діапазоні  27 МГц: 1 канал - 26965 кГц; 2 канал - 26975 кГц; 3 канал - 26985 кГц; 4 канал - 27005 кГц; 5 канал - 27015 кГц; 6 канал - 27025 кГц; 7 канал - 27035 кГц; 8 канал - 27055 кГц; 9 канал - 27065 кГц; 10 канал - 27075 кГц; 11 канал - 27085 кГц; 12 канал - 27105 кГц; 13 канал - 27115 кГц; 14 канал - 27125 кГц; 15 канал - 27135 кГц; 16 канал - 27155 кГц; 17 канал - 27165 кГц; 18 канал - 27175 кГц; 19 канал - 27185 кГц; 20 канал - 27205 кГц; 21 канал - 27215 кГц; 22 канал - 27225 кГц; 23 канал - 27235 кГц; 24 канал - 27245 кГц; 25 канал - 27255 кГц; 26 канал - 27265 кГц; 28 канал - 27285 кГц; 29 канал - 27295 кГц; 30 канал - 27305 кГц; 31 канал - 27315 кГц; 32 канал - 27325 кГц; 33 канал - 27335 кГц; 34 канал - 27345 кГц; 35 канал - 2355 кГц; 36 канал - 27365 кГц; 37 канал - 27375 кГц; 38 канал - 27385 кГц; 39 канал - 27395 кГц; 40 канал - 27405 кГц.
Особливості роботи: 
1) 19 канал - є каналом виклику і використовується для встановлення зв'язку. Після входження у зв'язок  необхідно перейти на іншу частоту.         
2) 18 канал використовується для передачі повідомлень лиха та безпеки. 
3) 9 канал використовується переважно для зв’язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою:
- передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху;
- передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом;
- підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу.	
Примітка Р04. Заплановано до вилучення із Реєстру  01.01.2016 р.	
Примітка Р08. Використання смуги радіочастот 840,45—842,97 МГц та 885,45—887,97 МГц обмежено строком до 01.01.2013 р.	
Примітка Т06. Смуги радіочастот 831,63-832,81 МГц та 876,63—877,81 МГц використовуються тільки у м. Києві.	

                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ
                                                                                                                                                           від 06.09.2007 р. № 920
Зміни у Реєстрі	
№	Назва РЕЗ або ВП	Тип РЕЗ або ВП	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України	Призначення РЕЗ або ВП	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП	Клас випроміню-вання	Примітка	
			№	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку	
388	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C115 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
390	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C118 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
392	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С139 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
418	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
419	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
420	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки Motorola моделі V3x з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         
Широкосмуговий радіодоступ
Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10 та Bluetooth)	880-915 МГц /
925-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
-----
1920-1980 МГц /
2110-2170 МГц
-----
2400-2483,5 МГц	200KF7W
200KG7W
-----
5M00G7W
-----
1M00FXW	Б01, М01, М04	
422	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі L6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
423	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки Motorola моделі V6 (комерційна назва Motorola PEBL U6) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         
Широкосмуговий радіодоступ
Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом передачі даних GPRS/EDGE Class 10 та Bluetooth)	880-915 МГц /
925-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
-----
1920-1980 МГц /
2110-2170 МГц
-----
2400-2483,5 МГц	200KF7W
200KG7W
-----
5M00G7W
-----
1M00FXW	Б01, М01, М04	
424	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V8 (комерційна назва Motorola SLVR L7) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
439	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
200KG7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
965	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C168  виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
1128	Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі K1 (комерційна назва MOTOKRZR) виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
200KG7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
1129	Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі Z3 (комерційна назва MOTOKIZR) виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
200KG7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	
1134	Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W208 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
1135	Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W220 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
1136	Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W375 виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 	Для застосування в системах стільникового зв'язку  E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання	890-915 МГц /
935-960 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц	200KF7W	Б01, М02	
1214	Радіотелефон стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 
моделі Motorola L7e з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США), Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур),  виробництва Motorola Electronics Ltd.  (Китай)	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)	277
920	18.05.2006
06.09.2007	Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM
Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ	Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсами педачі даних Bluetooth та GPRS/EDGE Class 10)	890-915 МГц /
935-960 МГц
880-890 МГц /
925-935 МГц
1710-1785 МГц /
1805-1880 МГц
---
2400-2483,5 МГц            	200KF7W
200KG7W
---
1M00FXW               	Б01, М02, 
М04	

                                                                                                                                                Додаток 3 до рішення НКРЗ
                                                                                                                                                        від 06.09.2007 р. № 920	
№	Назва РЕЗ або ВП	Тип РЕЗ або ВП	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України	Призначення РЕЗ або ВП	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП	Клас випроміню-вання	Примітка	
			№	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення,  радіозв’язку розподільчого типу	
907	Абонентська станція типу PCC35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,5 дБі
Рв=17 Вт	
908	Абонентська станція типу CPEo35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,2 дБі
Рв=3 Вт	
909	Абонентська станція типу CPEo35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,5 дБі
Рв=7 Вт	
910	Абонентська станція типу CPEi35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,5 дБі
Рв=7 Вт	
911	Абонентська станція типу CPEi35300 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,5 дБі
Рв=7 Вт	
912	Абонентська станція типу CPEi35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,5 дБі
Рв=15 Вт	
913	Абонентська станція типу CPEi35600 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=0,5 дБі
Рв=7 Вт	
914	Базова станція типу WAP35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=1 дБі
Рв=14,5 Вт
Рв=16 Вт
Рв=39 Вт	
915	Базова станція типу WAP35800 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
7M00D7W
5M00G7W
7M00G7W	C92
Ga=1 дБі
Рв=15,5 Вт
Рв=17,5 Вт
Рв=39 Вт	
916	Базова станція типу BTS3703 системи широкосмугового радіодоступу виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, (Китай)	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) 	920	06.09.2007	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	5M00D7W
10M0D7W
5M00G7W
10M0G7W	C92
Ga=5 дБі
Рв=16 Вт
Рв=17 Вт	
 	 	 		 	 	 	 	 	 	
Примітки:	
Примітка С92. Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD (frequency division duplex), дуплексне рознесення 100 МГц):
    - рознесення несучих частот 1,75 МГц (абонентське обладнання-базова станція) 3410 МГц+ N*1,75 МГц, 
                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;
    - рознесення несучих частот 3,5 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, 
                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;
    - рознесення несучих частот 7 МГц     (абонентське обладнання-базова станція) 3406,5 МГц+ N*7 МГц, 
                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;
    - рознесення несучих частот 14 МГц  (абонентське обладнання-базова станція) 3403 МГц+ N*14 МГц, 
                                                                           (базова станція-абонентьське обладнання) 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.
Використання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD.	

ДОВІДКА 
щодо опрацювання заявочних документів	
№ пп	Назва підприємства, адреса	вх.№,  дата реєстрації заяви	вих.№,  дата супр. листа УДЦР	вх.№,  дата висновка УДЦР	Назва РЕЗ	Тип РЕЗ	Назва радіотехнології	Назва системи зв’язку	Робочі смуги радіочастот	Термін опрацбювання	
1	ТОВ "Ком Сат Технолоджі" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ	№4968 - 06.07.2007	№141/272 - 18.07.2007	№11.2-17/10178 - 20.08.2007	супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 527	FWS	Супутниковий радіозв’язок 	Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку	1626,5-1660,5 МГц/
1525-1559 МГц	55	
2	ПП "Іскер-Дніпро" просп. Кірова, 42/6, м. Дніпропетровськ, 49054	№5145 - 16.07.2007	№141/273 - 18.07.2007	№11.1-31/10159 - 20.08.2007	Система пошуку витоку з трубопроводів типу PERMALOG 3	ZOP	Телеметрія та радіодистанційне керування 	cистема  зчитування даних з лічильників води	433,9125 МГц	45	
3	ЗАТ "Пріоком" вул. Спаська, 30а, пов. 6, м. Київ, 04070	№5217 - 17.07.2007	Робоча група 23.07.2007
внесення змін	№11.2-08/10239 - 21.08.2007	Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі Cisco AIR-LAP1510AG	FX	Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	43	
4	ПП "Іскер-Дніпро" просп. Кірова, 42/6, м. Дніпропетровськ, 49054	№5389 - 23.07.2007	№141/290 - 25.07.2007	№11.1-31/10342 - 22.08.2007	Цифровий корелятор MicroCorr Didital	ZOP	Телеметрія та радіодистанційне керування 	cистема  зчитування даних з лічильників води	433,9125 МГц	39	
5	ТОВ "Ком Сат Технолоджі" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ	№5600 - 30.07.2007	№141/298 - 02.08.2007	№11.2-17/10351 - 22.08.2007	супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 700	FWS	Супутниковий радіозв’язок 	Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку	1626,5-1660,5 МГц/
1525-1559 МГц	31	
6	ТОВ "Ком Сат Технолоджі" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ	№5601 - 30.07.2007	№141/298 - 02.08.2007	№11.2-17/10351 - 22.08.2007	супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 500	FWS	Супутниковий радіозв’язок 	Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку	1626,5-1660,5 МГц/
1525-1559 МГц	31	
7	ТОВ "Ком Сат Технолоджі" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ	№5602 - 30.07.2007	№141/298 - 02.08.2007	№11.2-17/10351 - 22.08.2007	супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 300	FWS	Супутниковий радіозв’язок 	Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку	1626,5-1660,5 МГц/
1525-1559 МГц	31	
8	ТОВ "Ком Сат Технолоджі" ,вул. Соціалистична, 2/4, м. Київ	№5603 - 30.07.2007	№141/298 - 02.08.2007	№11.2-17/10351 - 22.08.2007	супутниковий радіотермінал системи Inmarsat стандарту BGAN типу Explorer 500	FWS	Супутниковий радіозв’язок 	Створення каналу прийому-передаці цифрової інформації у системах супутникового зв’язку	1626,5-1660,5 МГц/
1525-1559 МГц	31	
9	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5786 - 06.08.2007	№141/307 - 07.08.2007	№11.2-16/10043 - 15.08.2007	Базова станція моделі MicroMAX 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ	Для надання комплексу телекомунікаційних послуг 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц	25	
10	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5786 - 06.08.2007	№141/307 - 07.08.2007	№11.2-16/10043 - 15.08.2007	Абонентський термінал ProST 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ	Для надання комплексу телекомунікаційних послуг 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц	25	
11	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5786 - 06.08.2007	№141/307 - 07.08.2007	№11.2-16/10043 - 15.08.2007	Абонентський термінал ProST WiFi 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ	Для надання комплексу телекомунікаційних послуг 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц
2400-2483,5 МГц	25	
12	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5786 - 06.08.2007	№141/307 - 07.08.2007	№11.2-16/10043 - 15.08.2007	Абонентський термінал EasyST 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ	Для надання комплексу телекомунікаційних послуг 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц	25	
13	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5786 - 06.08.2007	№141/307 - 07.08.2007	№11.2-16/10043 - 15.08.2007	Абонентський термінал  EasyST WiFi 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ	Для надання комплексу телекомунікаційних послуг 	1430,5-1448,5 МГц
1479,5-1497,5 МГц
2400-2483,5 МГц	25	
14	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5870 - 08.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіопульт дистанційного керуванння типу FBSB801 (код ID-GEBER BASIS)	ZOP	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля	868-868,6 МГц	23	
15	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5870 - 08.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіопульт дистанційного керуванння типу FBSB801 (код ID-GEBER KEYLESS)	ZOP	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля	868-868,6 МГц	23	
16	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5869 - 08.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіотелефон системи стільникового зв'язку CDMA (cdma 1x) моделі Nokia 2126і	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	824,07-842,97 МГц /
869,07-887,97 МГц
840,45-842,97 МГц /
885,45-887,97 МГц
831,63—832,81 МГц / 
876,63—877,81 МГц	23	
17	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5826 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H700	FXZ	Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)	для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	24	
18	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5826 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HF 820	FXZ	Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)	для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	24	
19	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5827 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі A1200E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
20	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Motorola моделі V3X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ	890-915 МГц/
935-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
1920-1980 МГц/
2110-2170 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
21	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі Z3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
22	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі V360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
23	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Motorola моделі V6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ	890-915 МГц/
935-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
1920-1980 МГц/
2110-2170 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
24	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі L7E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
25	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі K1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
26	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі V3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
27	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі V3i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
28	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі L7 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
29	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі L6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800, Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, Bluetooth	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
30	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі W375	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
31	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі W220	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
32	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C168	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
33	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі W208	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
34	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C139	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
35	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C118	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
36	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5828 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торгівельної марки Motorola моделі C115	MO	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	880-915 МГц/
925-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц	24	
37	ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "СІРІУС" вул. Закревського, 19, кв. 234, м. Київ, 02217	№5871 - 08.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіотермінал системи стільникового зв'язку CDMA (cdma 1x, cdma EV-DO) моделі Axesstel AXW-D8190A	РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)	Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800	Цифровий стільниковий зв’язок GSM	824,07-842,97 МГц /
869,07-887,97 МГц
840,45-842,97 МГц /
885,45-887,97 МГц
831,63—832,81 МГц / 
876,63—877,81 МГц	25	
38	ДП ВЦ  "Омега", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29	№5841 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Porsche Design P"9521	FXZ	Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)	для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	24	
39	ДП ВЦ  "Омега", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29	№5844 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - картка моделі BCM94312MCG	FX	Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	24	
40	ДП ВЦ  "Омега", м.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29	№5842 - 07.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	 Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sagem моделі my850C з інтерфейсом передачі даних Bluetooth	MO, FX	Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth	Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ	890-915 МГц/
935-960 МГц
1710-1785 МГц/
1805-1880 МГц
1920-1980 МГц/
2110-2170 МГц
2400-2483,5 МГц	24	
41	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5940 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Картка WLAN моделі Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection	FX	Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц
5150-5350 МГц	21	
42	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5940 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Картка WLAN моделі IAR5BXB6	FX	Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц
5150-5350 МГц	21	
43	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5940 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9918A0	FXZ	Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)	для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	21	
44	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5940 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Адаптер для автомобільного магнітофону з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі YEP0PT9919A0	FXZ	Широкосмуговий радіодоступ (Bluetooth)	для передачі голосу з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц	21	
45	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5940 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Картка WLAN моделі 21-21160	FX	Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	2400-2483,5 МГц
5150-5350 МГц	21	
46	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNNY II ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
47	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR II Classic	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
48	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу TAYLOR III ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
49	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
50	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II Classic	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
51	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу WALKER ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
52	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNSON II ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
53	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки EMPEROR типу KENJI ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
54	ТОВ "Т.Е.С.Т.", булвар Л. Українки, 15, 01133, м.Київ	№5941 - 10.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Робоча група 20.08.2007	Радіостанція персонального зв’язок торгівельної марки EMPEROR типу NINJA ASC	M	Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок 	аналоговий КХ радіозвязок	26960-27410 кГц	21	
55	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу PCC35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
56	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу CPEo35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
57	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу CPEo35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
58	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу CPEi35200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
59	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу CPEi35300 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
60	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу CPEi35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
61	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Абонентська станція типу CPEi35600 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
62	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Базова станція типу WAP35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
63	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5063 - 11.07.2007	№141/291 - 25.07.2007	№11.2-14/10448 - 28.08.2007	Базова станція типу WAP35800 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	3400-3600 МГц	47	
64	ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026	№5445 - 25.07.2007	№141/296 - 26.07.07	№11.2-14/10571 29.08.07	Базова станція типу BTS3703 системи широкосмугового радіодоступу	FX	Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE Std. 802.16e-2005)	для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу	2300-2400 МГц	34