Додаток 27
до рішення НКРЗІ
12.01.2012  № 18 
(у редакції рішення НКРЗІ
20.10.2015 № 545)	
ОБЛАДНАННЯ РАДІОДОСТУПУ 
(радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11ac)
РІ
24-8	Дата прийняття: 20.10.2015		
Узагальнені умови застосування в смугах радіочастот 5150 - 5350 МГц, 5470 - 5670 МГц, 5725 - 5850 МГц:
№	Найменування параметру	Опис	Примітка	
1.	Служба радіозв'язку	РУХОМА, ФІКСОВАНА	Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації	
2.	Радіотехнологія	Широкосмуговий радіодоступ	Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, точки безпроводового доступу для застосування всередині приміщень, радіомодулі, приєднувальні пристрої тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WAS/RLANs)	
3.	Смуга радіочастот	5150 - 5350 МГц 5470 - 5670 МГц 5725 - 5850 МГц	-	
4.	Сітка (центральних) частот	5 МГц	Формула утворення сітки центральних частот каналів: ¦n = 5000 + 5 * n, де
1) для каналів з шириною смуги випромінювання 20 МГц n = 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 148, 152, 156, 160, 164, 168;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 20 МГц: 5180 МГц, 5200 МГц, 5220 МГц, 5240 МГц, 5260 МГц, 5280 МГц, 5300 МГц, 5320 МГц, 5500 МГц, 5520 МГц, 5540 МГц, 5560 МГц, 5580 МГц, 5600 МГц, 5620 МГц, 5640 МГц, 5660 МГц, 5740 МГц, 5760 МГц, 5780 МГц, 5800 МГц, 5820 МГц, 5840 МГц;
2) для каналів з шириною смуги випромінювання 40 МГц n = 38, 46, 56, 64, 98, 106, 114, 122, 130, 156, 162;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 40 МГц: 5190 МГц, 5230 МГц, 5280 МГц, 5320 МГц, 5490 МГц, 5530 МГц, 5570 МГц, 5610 МГц, 5650 МГц, 5780 МГц, 5810 МГц;
3) для каналів з шириною смуги випромінювання 80 МГц n = 42, 60, 102, 118, 160;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 80 МГц: 5210 МГц, 5300 МГц, 5510 МГц, 5590 МГц, 5800 МГц
4) для каналів з шириною смуги випромінювання 160 МГц n = 50;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 160 МГц: 5300 МГц
Формула утворення сітки центральних частот каналів згідно
з UNII-1, UNII-2, UNII-3: ¦n = 5000 + 5 * n, де
1) для каналів з шириною смуги випромінювання 20 МГц n = 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 149, 153, 157, 161, 165;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 20 МГц: 5180 МГц, 5200 МГц, 5220 МГц, 5240 МГц, 5260 МГц, 5280 МГц, 5300 МГц, 5320 МГц, 5500 МГц, 5520 МГц, 5540 МГц, 5560 МГц, 5580 МГц, 5600 МГц, 5620 МГц, 5640 МГц, 5660 МГц, 5745 МГц, 5765 МГц, 5785 МГц, 5805 МГц, 5825 МГц;
2) для каналів з шириною смуги випромінювання 40 МГц n = 38, 46, 54, 62, 102, 110, 118, 126, 151, 159;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 40 МГц: 5190 МГц, 5230 МГц, 5270 МГц, 5310 МГц, 5510 МГц, 5550 МГц, 5590 МГц, 5630 МГц, 5755 МГц, 5795 МГц;
3) для каналів з шириною смуги випромінювання 80 МГц n = 42, 58, 106, 122, 155;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 80 МГц: 5210 МГц, 5290 МГц, 5530 МГц, 5610 МГц, 5775 МГц
4) для каналів з шириною смуги випромінювання 160 МГц n = 50, 114;
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 160 МГц: 5300 МГц, 5570 МГц	
5.	Тип модуляції / клас випромінювання	20M0G1W; 20M0D1W
40M0G1W; 40M0D1W
80M0G1W; 80M0D1W
160MG1W; 160MD1W*	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM з комбінованим використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM) з кількістю піднесучих 52 (20 МГц), 114 (40 МГц), 242 (80 МГц), 2 * 242 (160 МГц)	
6.	Метод радіодоступу/дуплексу	CSMA-CA/TDD	Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізій	
7.	Максимальна потужність передавача (передавачів)	100 мВт та ЕІВП £ 100 мВт	Максимальне середнє значення спектральної щільності ЕІВП до 5 мВт/МГц.
При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO) з двома та більше просторовими каналами передачі, сумарна ЕІВП усіх передавачів, які формують різні просторові канали передачі і використовуються у відповідній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних припустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП	
8.	Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС	-	Виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт	
9.	Порядок використання	На бездозвільній основі всередині приміщень	Згідно з особливостями застосування радіотехнологій "широкосмуговий радіодоступ" стандарту IEEE 802.11ac, визначених у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, експлуатація РЕЗ стандарту IEEE 802.11ac здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт.	
10.	Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)	ДСТУ 7115:20091 та
Рек. МСЭ-R M.1450-52	1) Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) відповідно до рис. 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e Рек. МСЭ-R M.1450-5;
2) Застосування тільки інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі;
2) Максимальна (сумарна) еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт для буд-якого класу випромінювання (ширини каналу) та схем технології MIMO	
11.	Додаткові вимоги щодо умов застосування	-	При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)	
12.	Вимоги щодо антени	Ненаправлена інтегрована антена	Коефіцієнт підсилення до 9 дБі	
13.	Посилання	ДСТУ 7115:20091 та
Рек. МСЭ-R M.1450-5/
/ ERC/DEC/(04)083/
Резолюція 229 (ВКР-03),
ITU-R M.16384
ITU-R SA.16325
IEEE Std 802.11ac-20136,
ETSI EN 301 8937	Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання	
__________
1 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD).
2 Рекомендація МСЭ-R M.1450-5 Характеристики широкополосных локальных радиосетей.
3 ECC/DEC/(04)08. ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs).
4 Rec. ITU-R M.1638. Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological radars operating in the frequency bands between 5 250 and 5 850 MHz.
5 Rec. ITU-R RS.1632. Sharing in the band 5 250-5 350 MHz between the Earth exploration-satellite service (active) and wireless access systems (including radio local area networks) in the mobile service.
6 IEEE Std 802.11ac-2013 (R2003) Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications. Enhancements for Very High Throughput for Operation in bands below 6 GHz.
7 ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive.
* Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11ac)).

Директор
Департаменту ліцензування	
М.С. Сокирко	
{Рішення доповнено новим Додатком 27 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 545 від 20.10.2015}