Додаток 9 
до рішення НКРЗІ 
12.01.2012 № 18
(у редакції рішення НКРЗІ
20.10.2015 № 545)	
Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g)
РІ
24-1-1	Дата прийняття 12.01.2012		
Дата внесення змін: 20.10.2015		
1. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 2400 - 2483,5 МГц:
№	Найменування параметру	Опис	Примітка	
1.	Служба радіозв'язку	ФІКСОВАНА	Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів	
2.	Радіотехнологія	Широкосмуговий радіодоступ	Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WAS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу) для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів, термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу	
3.	Смуга радіочастот	2400 - 2483.5 МГц*	-	
4.	Сітка (центральних) частот	5 МГц	Формула утворення сітки центральних частот каналів: ¦n = 2412 + 5 * (n - 1), де n = 1, 2, ..., 13. Центральні частоти каналів: 2412 МГц, 2417 МГц, 2422 МГц, 2427 МГц, 2432 МГц, 2437 МГц, 2442 МГц, 2447 МГц, 2452 МГц, 2457 МГц, 2462 МГц, 2467 МГц, 2472 МГц.	
5.	Тип модуляції / клас випромінювання	20M0G1W (22M0G1D)
22M0G1W (22M0G1D)
20M0D1W (20M0D1D)
22M0D1W (22M0D1D)**	1) DBPSK, DQPSK з використанням технології розширення спектру методом прямої послідовності DSSS;
2) комплементарної кодової маніпуляції - CCK;
3) BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з комбінованим використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM)	
6.	Метод радіодоступу/дуплексу	CSMA-CA, SSMA/TDD	Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії	
7.	Максимальна потужність передавача	100 мВт	Максимальна середня щільність ЕІВП до 10 мВт/МГц Мінімальна потужність передавача 1 мВт	
8.	Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС	-	-	
9.	Порядок використання*	На бездозвільній основі всередині приміщень	Відповідно до пункту 4 розділу 1 або пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі - Норми), додатка до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі - Перелік)	
		На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу	Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку	
		За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу	На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують (розділ II Переліку)	
10.	Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)	ДСТУ ETSI EN 300 328:20081	-	
11.	Додаткові вимоги щодо умов застосування	-	При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)	
12.	Вимоги щодо антени	Ненаправлена інтегрована / конструктивна антена	При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі	
13.	Посилання	ДСТУ ETSI
EN 300 328:20081 /
/ ERC/REC 70-032 Додаток3/
IEEE Std 802.11b-19993,
IEEE Std 802.11g-20034,
IEEE Std 802.11-20075	Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання	
__________
1 ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT).
2 ERC Recommendation 70-03 (Troms 1997 and subsequent amendments) Relating to the use of Short Range Devices (SRD).
3 IEEE Std 802.11b-1999 (R2003) Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band.
4 IEEE Std 802.11g-2003 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment 4: Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band.
5 IEEE Std 802.11-2007 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
* Користування смугою радіочастот 2400 - 2483,5 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11b/g/2007).

РІ
24-1-2	Дата прийняття 12.01.2012		
Дата внесення змін: 20.10.2015		
2. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 5150 - 5350 МГц:
№	Найменування параметру	Опис	Примітка	
1.	Служба радіозв'язку	РУХОМА, за винятком повітряної рухомої	Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації	
2.	Радіотехнологія	Широкосмуговий радіодоступ	Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WAS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу), термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу	
3.	Смуга радіочастот	5150 - 5250 МГц
5250 - 5350 МГц*	-	
4.	Сітка (центральних) частот	5 МГц	Формула утворення сітки центральних частот каналів: ¦n = 5000 + 5 * n, де
1) для каналів з шириною смуги випромінювання 5 МГц n = 31 ... 49, 51 ... 69.
Центральні частоти каналів з шириною каналу 5 МГц: 5155 МГц, 5160 МГц, 5165 МГц, 5170 МГц, 5175 МГц, 5180 МГц, 5185 МГц, 5190 МГц, 5195 МГц, 5200 МГц, 5205 МГц, 5210 МГц, 5215 МГц, 5220 МГц, 5225 МГц, 5230 МГц, 5235 МГц, 5240 МГц, 5245 МГц, 5255 МГц, 5260 МГц, 5265 МГц, 5270 МГц, 5275 МГц, 5280 МГц, 5285 МГц, 5290 МГц, 5295 МГц, 5300 МГц, 5305 МГц, 5310 МГц, 5315 МГц, 5320 МГц, 5325 МГц, 5330 МГц, 5335 МГц, 5340 МГц, 5345 МГц:
2) для каналів з шириною смуги випромінювання 10 МГц n = 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68. Центральні частоти каналів з шириною каналу 10 МГц: 5160 МГц, 5170 МГц, 5180 МГц, 5190 МГц, 5200 МГц, 5210 МГц, 5220 МГц, 5230 МГц, 5240 МГц, 5260 МГц, 5270 МГц, 5280 МГц, 5290 МГц, 5300 МГц, 5310 МГц, 5320 МГц, 5330 МГц, 5340 МГц;
3) для каналів з шириною смуги випромінювання 20 МГц n = 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. Центральні частоти каналів з шириною каналу 20 МГц: 5160 МГц, 5180 МГц, 5200 МГц, 5220 МГц, 5240 МГц, 5260 МГц, 5280 МГц, 5300 МГц, 5320 МГц.	
5.	Тип модуляції / клас випромінювання	5M00G1W (5M00G1D)
5M00D1W(5M00D1D)
10M0G1W (10M0G1D)
10M0D1W (10M0D1D)
20M0G1W (20M0G1D)
20M0D1W (20M0D1D)**	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM)	
6.	Метод радіодоступу/дуплексу	CSMA-CA/TDD	Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії	
7.	Максимальна потужність передавача	200 мВт та ЕІВП £ 1 Вт	За умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC та DFS). У смузі радіочастот 5150 - 5250 МГц максимальна спектральна щільність ЕІВП до 10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц, у смузі радіочастот 5250 - 5350 МГц максимальна спектральна щільність ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц	
		100 мВт та ЕІВП £ 1 Вт	За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC та DFS). У смузі радіочастот 5150 - 5250 МГц максимальна спектральна щільність ЕІВП до 10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц, у смузі радіочастот 5250 - 5350 МГц максимальна спектральна щільність ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц	
8.	Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС	-	Наявність алгоритмів контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти (TPC та DFS) згідно з вимогами стандарту ETSI EN 301 893
При роботі з ЕІВП більше 200 мВт у смузі радіочастот 5250 - 5350 МГц ці РЕЗ повинні відповідати масці залежності ЕІВП від кута місця (кута елевації), де L - кут над локальною горизонтальною площиною (поверхнею Землі):
- 13 дБ (Вт/МГц) при 0° Ј L < 8°;
- 13 - 0,716 (L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° Ј L < 40°;
- 35,9 - 1,22 (L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40° Ј L < 45°;
- 42 (дБ (Вт/МГц) при L і 45°	
9.	Порядок використання*	На бездозвільній основі всередині приміщень	Відповідно до пункту 4 розділу 1 та пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі - Норми), додатка до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі - Перелік)	
		На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу	Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку	
		За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу	На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують (розділ II Переліку)	
10.	Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)	ДСТУ 7115:20091	-	
11.	Додаткові вимоги щодо умов застосування	-	При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)	
12.	Вимоги щодо антени	Ненаправлена інтегрована / конструктивна антена	При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі	
13.	Посилання	ДСТУ 7115:20091,
ETSI EN 301 8932 /
/ ERC/DEC/(04)083/
Резолюція 229 (перегл. ВКР-12)4,
ITU-R M.16385
ITU-R SA.16326,
IEEE Std 802.11a-19997,
IEEE Std 802.11-20078	Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання	
__________
1 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD).
2 ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive.
3 ECC/DEC/(04)08 ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs).
4 Резолюція 229 (переглянута ВКР-12) Использование полос частот 5150 - 5250 МГц, 5250 - 5350 МГц и 5470 - 5725 МГц подвижной службой для внедрения беспроводного доступа, включая локальные радиосети.
5 Rec. ITU-R M.1638. Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological radars operating in the frequency bands between 5250 and 5850 MHz.
6 Rec. ITU-R RS.1632. Sharing in the band 5250 - 5350 MHz between the Earth exploration-satellite service (active) and wireless access systems (including radio local area networks) in the mobile service.
7 IEEE Std 802.11a-1999 (R2003) Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band.
8 IEEE Std 802.11-2007 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
* Користування смугою радіочастот 5250 - 5350 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Смуга радіочастот 5150 - 5250 МГц згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, призначена для використання технологічними користувачами
** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11a/2007).

РІ
24-1-3	Дата прийняття 12.01.2012		
Дата внесення змін: 20.10.2015		
3. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 5470 - 5670 МГц:
№	Найменування параметру	Опис	Примітка	
1.	Служба радіозв'язку	РУХОМА, за винятком повітряної рухомої	Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації	
2.	Радіотехнологія	Широкосмуговий радіодоступ	Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WAS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу), термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу	
3.	Смуга радіочастот	5470 - 5670 МГц*	-	
4.	Сітка (центральних) частот	5 МГц	Формули утворення сітки центральних частот каналів: ¦n = 5000 + 5 * n, де
1) для каналів з шириною смуги випромінювання 5 МГц або 10 МГц n = 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133.
Центральні частоти каналів з шириною каналу 5 МГц або 10 МГц: 5475 МГц, 5485 МГц, 5495 МГц, 5505 МГц, 5515 МГц, 5525 МГц, 5535 МГц, 5545 МГц, 5555 МГц, 5565 МГц, 5575 МГц, 5585 МГц, 5595 МГц, 5605 МГц, 5615 МГц, 5625 МГц, 5635 МГц, 5645 МГц, 5655 МГц, 5665 МГц;
2) для каналів з шириною смуги випромінювання 20 МГц n = 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132.
Центральні частоти каналів з шириною каналу 20 МГц: 5480 МГц, 5500 МГц, 5520 МГц, 5540 МГц, 5560 МГц, 5580 МГц, 5600 МГц, 5620 МГц, 5640 МГц, 5660 МГц.	
 	Тип модуляції / клас випромінювання	5M00G1W (5M00G1D)
5M00D1W(5M00D1D)
10M0G1W (10M0G1D)
10M0D1W (10M0D1D)
20M0G1W (20M0G1D)
20M0D1W (20M0D1D)**	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM)	
6.	Метод радіодоступу/дуплексу	CSMA-CA/TDD	Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії	
7.	Максимальна потужність передавача	250 мВт та ЕІВП £ 1 Вт	За умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC та DFS). Максимальна спектральна щільність ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц	
		125 мВт та ЕІВП £ 1 Вт	За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC та DFS). Максимальна спектральна щільність ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц	
8.	Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС	-	Наявність алгоритмів контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти (TPC та DFS) згідно з вимогами стандарту ETSI EN 301 893	
9.	Порядок використання*	На бездозвільній основі всередині приміщень	Відповідно до пункту 4 розділу 1 та пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі - Норми), додатка до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі - Перелік)	
		На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу	Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку	
		За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу	На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують (розділ II Переліку)	
10.	Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)	ДСТУ 7115:2009 1	-	
11.	Додаткові вимоги щодо умов застосування	-	При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)	
12.	Вимоги щодо антени	Ненаправлена інтегрована / конструктивна антена	При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі.	
13.	Посилання	ДСТУ 7115:20091,
ETSI EN 301 8932 /
/ ERC/DEC/(04)083/
Резолюція 229 (перегл. ВКР-12)4,
IEEE Std 802.11a-19995,
IEEE Std 802.11-20076	Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання	
__________
1 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD).
2 ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive.
3 ECC/DEC/(04)08 ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs).
4 Резолюція 229 (переглянута ВКР-12) Использование полос частот 5150 - 5250 МГц, 5250 - 5350 МГц и 5470 - 5725 МГц подвижной службой для внедрения беспроводного доступа, включая локальные радиосети.
5 IEEE Std 802.11a-1999 (R2003) Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band.
6 IEEE Std 802.11-2007 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
* Користування смугою радіочастот 5470 - 5670 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
** Спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11a/2007).

РІ
24-1-4	Дата прийняття 12.01.2012		
Дата внесення змін: 20.10.2015		
4. Узагальнені умови застосування в смузі радіочастот 5725 - 5850 МГц:
№	Найменування параметру	Опис	Примітка	
1.	Служба радіозв'язку	ФІСКОВАНА	Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів	
2.	Радіотехнологія	Широкосмуговий радіодоступ	Обладнання радіодоступу (адаптери, безпроводові картки, радіомодулі, приєднувальні пристрої, тощо) для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі (WAS/RLANs); технічні засоби телекомунікацій (базові станції, точки безпроводового доступу), термінальне (кінцеве) радіообладнання (абонентські станції радіодоступу) та обладнання фіксованого радіодоступу	
3.	Смуга радіочастот	5725 - 5850 МГц*	-	
4.	Сітка (центральних) частот	5 МГц	Формула утворення сітки центральних частот каналів: ¦n = 5000 + 5 * n, де
1) для каналів з шириною смуги випромінювання 5 МГц або 10 МГц n = 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169.
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 5 МГц або 10 МГц: 5727,5 МГц (тільки для ширини каналу 5 МГц), 5735 МГц, 5745 МГц, 5755 МГц, 5765 МГц, 5775 МГц, 5785 МГц, 5795 МГц, 5805 МГц, 5815 МГц, 5825 МГц, 5835 МГц, 5845 МГц;
2) для каналів з шириною смуги випромінювання 20 МГц n = 148 - 168.
Центральні частоти каналів шириною смуги випромінювання 20 МГц:
5740 МГц, 5745 МГц, 5750 МГц, 5755 МГц, 5760 МГц, 5765 МГц, 5770 МГц, 5775 МГц, 5780 МГц, 5785 МГц, 5790 МГц, 5795 МГц, 5800 МГц, 5805 МГц, 5810 МГц, 5815 МГц, 5820 МГц, 5825 МГц, 5830 МГц, 5835 МГц, 5840 МГц.	
5.	Тип модуляції / клас випромінювання	5M00G1W (5M00G1D)
5M00D1W(5M00D1D)
10M0G1W (10M0G1D)
10M0D1W (10M0D1D)
20M0G1W (20M0G1D)
20M0D1W (20M0D1D)**	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM з використанням технології ортогонального мультиплексування частотних каналів (OFDM)	
6.	Метод радіодоступу/дуплексу	CSMA-CA/TDD	Багатостанційний доступ з контролем несучої і попередженням колізії	
7.	Максимальна потужність передавача	250 мВт та ЕІВП £ 4 Вт	За умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC та DFS).	
		150 мВт та ЕІВП £ 4 Вт	За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC та DFS).	
8.	Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС	 	Наявність алгоритмів контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з вимогами стандарту ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115:2009). Максимальна середня щільність ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.
ЕІВП не більше:
1) для каналу з шириною смуги випромінювання 20 МГц - до 4 Вт;
2) для каналу з шириною смуги випромінювання 10 МГц - до 2 Вт;
3) для каналу з шириною смуги випромінювання 5 МГц - до 1 Вт	
9.	Порядок використання*	На бездозвільній основі всередині приміщень	Відповідно до пункту 4 розділу 1 та пункту 3 розділу 2 Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі) (далі - Норми), додатка до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 (далі - Перелік)	
		На бездозвільній основі абонентські станції радіодоступу	Відповідно до пункту 8 розділу 1 Норм Переліку	
		За дозволом на експлуатацію радіоелектронного засобу	На кожний РЕЗ видається дозвіл на експлуатацію в залежності від виду (місця у радіомережі) згідно з позицією 24 Вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують (розділ II Переліку)	
10.	Основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)	ДСТУ 7115:20091	-	
11.	Додаткові вимоги щодо умов застосування	-	При застосуванні всередині приміщень на бездозвільній основі щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівель, не повинна перевищувати мінус 110 дБ (Вт/м2 х 1 МГц)	
12.	Вимоги щодо антени	Ненаправлена інтегрована / конструктивна антена	При застосуванні всередині приміщень з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі	
13.	Посилання	ДСТУ 7115:20091,
ETSI EN 302 5022 /
/ IEEE Std 802.11a-19993,
IEEE Std 802.11-20074	Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання	
__________
1 ДСТУ 7115:2009 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD).
2 ETSI EN 302 502 V1.2.1 (2008-07) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive.
3 IEEE Std 802.11a-1999 (R2003) Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band.
4 IEEE Std 802.11-2007 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.
* Користування смугою радіочастот 5725 - 5850 МГц для надання телекомунікаційних послуг здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
** Огинаюча спектру випромінювання передавача (спектральна маска) (спектральні характеристики випромінювання РЕЗ (радіоінтерфейс IEEE 802.11a/2007).

{Додаток 9 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 545 від 20.10.2015}
Директор 
Департаменту регулювання 
та ліцензування	

М.С. Сокирко