ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
30.11.2015  № 2894	

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
09-13.10.2015  № 28	
ЗМІНИ 
до додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028)
у частині відміни обов’язкового випробування блоків після планового поточного чи аварійного ремонтів
1. Підпункт 12 пункту 5.2.2 виключити.
2. Пункт 8.6.1 викласти в такій редакції:
"8.6.1. Для кожного розрахункового періоду фактичного добового графіка визначається платіж блоку за пуск, у тому числі двокорпусному блоку за пуск одного корпусу з турбоагрегатом, або підключення корпусу двокорпусного блока (Дпбр) за такими правилами:
1) якщо ВПбр = 0, то Дпбр = 0;
2) якщоВПбр = 1, то Дпбр = Цбпр х Кэв,
де		-	розрахункова вартість пуску блока, яка залежить від фактичної тривалості простою блока та яка визначається за такими правилами:	
а) для моноблоків:
якщо Тбпр £ 10, то Цбпр = Цбпг1;
якщо 10 < Тбпр < 15, то Цбпр - - точка лінійної інтерполяції між Цбпг1 та Цбпг2;
якщо 15 £ Тбпр £ 20, то Цбпр = Цбпр2;
якщо 20 < Тбпр < 30, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбпг2 та Цбпн1;
якщо 30 £ Тбпр £ 35, то Цбпр = Цбпн1;
якщо 35 < Тбпр < 50, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбпн1 та Цбпн2;
якщо 50 £ Тбпр £ 60, то Цбпр = Цбпн2;
якщо 60 < Тбпр £ 720, то Цбпр = Цбпх1;
якщо Тбпр > 720, то Цбпр = Цбпх2;
б) для двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом:
якщо Тбпр £ 10, то Цбпр = Цбп1г1;
якщо 10 < Тбпр < 15, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп1г1 та Цбп1г2;
якщо 15 £ Тбпр £ 20, то Цбпр = Цбп1г2;
якщо 20 < Тбпр < 30, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп1г2 та Цбп1г1;
якщо 30 £ Тбпр £ 35, то Цбпр = Цбп1г1;
якщо 35 < Тбпр < 50, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп1г1 та Цбп1г2;
якщо 50 £ Тбпр £ 60, то Цбпр = Цбп1н2;
якщо 60 < Тбпр £ 720, то Цбпр = Цбп1х1;
якщо Тбпр > 750, то Цбпр = Цбп1х2;
в) для двокорпусних блоків при підключенні корпусу: 
якщо Тбпр £ 10, то Цбпр = Цбп2г1;
якщо 10 < Тбпр < 15, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп2г1 та Цбп2г2;
якщо 15 < Тбпр £ 20, то Цбпр = Цбп2г2;
якщо 20 < Тбпр < 30, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп2г2 та Цбп2н1;
якщо 30 £ Тбпр £ 35, то Цбпр = Цбп2н1;
якщо 35 < Тбпр < 50, то Цбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп2н1 та Цбп2н2;
якщо 50 £ Тбпр £ 60, то Цбпр = Цбп2н2;
якщо 60 < Тбпр £ 720, то Цбпр = Цбп2х2;
якщо Тбпр > 720, то Цбпр = Цбп2х2,
де	Тбпр	-	розрахункова тривалість простою блока (корпусу), яка визначається за такими правилами:
для моноблоків та двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом: від розрахункового періоду, в якому Эфбр-1 > 0 та Эфбр = 0, до розрахункового періоду, в якому ВПбр = 1;
для двокорпусних блоків при підключенні корпусу: від розрахункового періоду, в якому Эфбр-1 > Рбм1 та 0 < Эфбр £ Рбм1, до розрахункового періоду доби, в якому ВПбр = 1.	
Розрахункова вартість пуску блока (Цбпр), яка визначена як точка лінійної інтерполяції, округлюється до цілих чисел.
Сумарний платіж блокам за пуски за розрахункову добу рівномірно розподіляється між розрахунковими періодами доби на інтервалі Start£p£End у розрахунках оптових ринкових цін.".
3. У Додатку А виключити умовне позначення ОАбр та його визначення.