Приложение N 1
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	без подвалов 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
184-24-61 	11,70
-------
160-27 	1,60
-------
21-91 	1,35
-------
18-49 	0,25
--------
3-42 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
184-24-61 	11,30
--------
154-79 	1,59
--------
21-77 	1,34
--------
18-35 	0,25
--------
3-29 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
184-24-61 	11,70
-------
160-27 	1,63
-------
22-33 	1,39
-------
19-04 	0,24
-------
3-29 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
184-24-62 	9,40
-------
156-67 	1,21
-------
20-16 	1,01
-------
16-83 	0,20
--------
3-33 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
184-24-62 	9,20
--------
153-33 	1,22
--------
20-33 	1,01
--------
16-83 	0,21
--------
3-50 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
184-24-62 	9,50
--------
158-33 	1,24
--------
20-66 	1,04
--------
17-33 	0,20
--------
3-33 	

ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с подвалами 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-24-25/1.2 	105,40
-------
110-71 	11,79
-------
12-38 	9,25
-------
9-71 	2,54
-------
2-67 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
114-24-25/1.2 	105,70
-------
111-03 	12,11
-------
12-72 	9,57
-------
10-05 	2,54
-------
2-67 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
114-24-25/1.2 	104,40
-------
109-66 	12,18
-------
12-79 	9,56
-------
10-04 	2,62
-------
2-75 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-24-25/1.2 	100,40
-------
105-46 	10,99
-------
11-54 	8,66
-------
9-10 	2,33
-------
2-44 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
114-24-25/1.2 	100,70
-------
105-78 	11,31
-------
11-88 	8,98
-------
9-43 	2,33
-------
2-45 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
114-24-25/1.2 	99,40
-------
104-41 	11,38
-------
11-95 	8,97
-------
9-42 	2,41
-------
2-53 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с подвалами 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-24-4/1.2 	59,60
-------
122-13 	6,51
-------
13-34 	5,14
-------
10-53 	1,37
-------
2-81 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
114-24-4/1.2 	59,80
-------
122-54 	6,71
-------
13-75 	5,34
-------
10-94 	1,37
-------
2-81 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
114-24-4/1.2 	58,60
-------
120-08 	6,54
-------
13-40 	5,13
-------
10-51 	1,41
-------
2-89 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-24-4/1.2 	55,70
-------
114-14 	6,04
-------
12-38 	4,79
-------
9-82 	1,25
-------
2-56 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
114-24-4/1.2 	55,90
-------
114-55 	6,24
-------
12-79 	4,99
-------
10-23 	1,25
-------
2-56 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
114-24-4/1.2 	54,70
-------
112-09 	6,07
-------
12-44 	4,78
-------
9-80 	1,29
-------
2-64 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с подвалами 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-12-157/1.2 	35,90
-------
131-50 	4,25
-------
15-57 	3,23
-------
11-83 	1,02
-------
3-74 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
114-12-157/1.2 	36,00
-------
131-87 	4,35
-------
15-93 	3,34
-------
12-23 	1,01
-------
3-70 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
114-12-157/1.2 	36,20
-------
132-60 	4,53
-------
16-59 	3,49
-------
12-78 	1,04
-------
3-81 	

ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	без подвалов 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-12-157/1.2 	32,90
-------
120-51 	3,75
-------
13-74 	3,01
-------
11-03 	0,74
-------
2-71 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
114-12-157/1.2 	33,00
-------
120-08 	3,85
-------
14-10 	3,12
-------
11-43 	0,73
-------
2-67 	
  	Со стенами из блоков ракушечника при толщине стен 49 см 	
114-12-157/1.2 	33,20
-------
121-61 	4,03
-------
14-76 	3,27
-------
11-98 	0,76
-------
2-78 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		184-24-61 	184-24-62 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,21
+ -------
2-88 	0,03
+ -------
0-41 	0,02
+ -------
0-27 	0,01
+ -------
0-14 	0,19
+ -------
3-17 	0,03
+ -------
0-50 	0,02
+ -------
0-33 	0,01
+ -------
0-17 	
2. 	При замене оконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	0,07
+ -------
0-96 	0,01
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	- 	0,09
+ -------
1-50 	0,01
+ -------
0-17 	0,01
+ -------
0-17 	- 	
3. 	При замене гипсобетонных перегородок на перегородки из листов гипсокартона 	0,05
+ -------
0-69 	0,03
+ -------
0-41 	0,03
+ -------
0-41 	- 	0,02
+ -------
0-33 	0,01
+ -------
0-17 	0,01
+ -------
0-17 	- 	
4. 	При замене масляной окраски панелей в кухнях, ванных и санузлах на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,02
+ -------
0-28 	- 	- 	- 	0,02
+ -------
0-33 	- 	- 	- 	
5. 	При замене мокрой штукатурки стен на облицовку листами из гипсокартона 	0,03
+ -------
0-41 	- 	- 	- 	0,02
+ -------
0-33 	- 	- 	- 	
6. 	При замене конвекторов типа "Комфорт" на чугунные радиаторы 	0,10
+ -------
1-37 	- 	- 	- 	0,10
+ -------
1-67 	- 	- 	- 	
7. 	При замене горячего водоснабжения от бака горячей воды на централизованное горячее водоснабжение 	0,06
+ -------
0-82 	0,01
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	- 	0,03
+ -------
0-50 	0,01
+ -------
0-17 	0,01
+ -------
0-17 	- 	
8. 	При замене полов из линолеума на дощатые 	0,11
- -------
0-27 	0,01
+ -------
0-55 	0,01
+ -------
0-55 	- 	0,09
- -------
1-50 	0,01
+ -------
0-17 	0,01
+ -------
0-17 	- 	
9. 	При замене поквартирного отопления на центральное 	0,47
- -------
6-44 	0,05
- -------
0-68 	0,04
- -------
0-55 	0,01
- -------
0-14 	0,40
- -------
6-67 	0,04
- -------
0-67 	0,04
- -------
0-67 	- 	
10. 	При замене газовых плит на плиты на твердом топливе 	0,03
+ -------
0-41 	0,01
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	- 	0,02
- -------
0-33 	0,01
+ -------
0-17 	0,01
+ -------
0-17 	- 	
11. 	При замене плит с баллонами сжиженного газа на газовые плиты на природном газе 	0,11
+ -------
1-50 	0,02
+ -------
0-27 	0,02
+ -------
0-27 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	0,07 	0,01 	0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) строительные работы 	0,04 	0,01 	0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-24-25/1.2 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,93
+ -------
0-97 	0,14
+ -------
0-14 	0,06
+ -------
0-06 	0,08
+ -------
0-08 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	0,78
+ -------
0-81 	0,10
+ -------
0-10 	0,05
+ -------
0-05 	0,05
+ -------
0,05 	
3. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	1,30
- -------
1-36 	0,12
- -------
0-12 	0,08
- -------
0-08 	0,04
- -------
0-04 	
4. 	При замене оконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	1,05
+ -------
1-10 	0,12
+ -------
0-13 	0,11
+ -------
0-12 	0,01
+ -------
0-01 	
5. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,64
- -------
0-67 	0,11
+ -------
0-12 	0,12
+ -------
0-13 	0,01
- -------
0-01 	
6. 	При замене масляной окраски панелей в кухнях, ванных и санузлах на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,56
+ -------
0-59 	0,11
+ -------
0-12 	0,11
+ -------
0-12 	- 	
7. 	При замене гипсобетонных перегородок на гипсокартонные 	1,91
+ -------
2-00 	0,35
+ -------
0-37 	0,36
+ -------
0-38 	0,01
- -------
0-01 	
8. 	При замене мокрой штукатурки стен в жилых комнатах на облицовку листами из гипсокартона 	0,63
+ -------
0-66 	0,05
- -------
0-05 	0,03
- -------
0-03 	0,02
- -------
0-02 	
9. 	При устройстве встроенных шкафов заводского изготовления 	0,15
+ -------
0-16 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
10. 	При замене газоснабжения от наружных сетей на газоснабжение от подземных емкостей 	0,06
+ -------
0-06 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
11. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 	1,70
+ -------
1-78 	0,56
+ -------
0-59 	0,20
+ -------
0-21 	0,36
+ -------
0-38 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 1,09 	- 0,01 	- 0,02 	+ 0,01 	
	б) строительные работы 	+ 0,61 	+ 0,57 	+ 0,22 	+ 0,35 	
12. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от дровяных колонок 	0,06
- -------
0-06 	0,06
- -------
0-06 	0,06
- -------
0-06 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 0,22 	- 0,06 	- 0,06 	- 	
	б) строительные работы 	- 0,28 	- 	- 	- 	
13. 	При замене центрального отопления на поквартирное отопление от котлов КЧМ-2 с радиаторами 	4,40
+ -------
4-61 	0,27
+ -------
0-28 	0,24
+ -------
0-25 	0,03
+ -------
0-03 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 5,21 	+ 0,45 	+ 0,40 	+ 0,05 	
	б) строительные работы 	- 0,81 	- 0,18 	- 0,16 	- 0,02 	
14. 	При замене центрального отопления на поквартирное отопление от котлов КЧМ-2 с конвекторами типа "Комфорт" 	2,67
+ -------
2-80 	0,42
+ -------
0-44 	0,39
+ -------
0-41 	0,03
+ -------
0-03 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 3,06 	+ 0,56 	+ 0,52 	+ 0,04 	
	б) строительные работы 	- 0,39 	- 0,14 	- 0,13 	- 0,01 	
15. 	При замене газовых плит на плиты на твердом топливе 	0,48
+ -------
0-50 	0,15
+ -------
0-16 	0,13
+ -------
0-14 	0,02
+ -------
0-02 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	- 0,86 	- 0,04 	- 0,04 	- 	
	б) строительные работы 	+ 1,34 	+ 0,19 	+ 0,17 	+ 0,02 	
16. 	При устройстве узла управления 	0,19
+ -------
0-20 	0,02
+ -------
0-02 	0,02
+ -------
0-02 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	
	б) строительные работы 	+ 0,02 	- 	- 	- 	
17. 	При замене конвекторов типа "Комфорт" на чугунные радиаторы 	0,41
+ -------
0-43 	0,01
- -------
0-01 	0,01
- -------
0-01 	- 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
NN п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-24-4/1.2 	
		Всего/ прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При изменении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,65
+ -------
1-33 	0,10
+ -------
0-22 	0,05
+ -------
0-12 	0,05
+ -------
0-10 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	  	  	  	  	
	дом с подвалом 	0,66
+ -------
1-35 	0,08
+ -------
0-16 	0,04
+ -------
0-08 	0,04
+ -------
0-08 	
	дом с техническим подпольем 	0,79
+ -------
1-62 	0,08
+ -------
0-16 	0,05
+ -------
0-10 	0,03
+ -------
0-06 	
3. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	  	  	  	  	
	дом с подвалом 	0,31
- -------
0-64 	0,05
- -------
0-10 	0,02
- -------
0-04 	0,03
- -------
0-06 	
	дом с техническим подпольем 	0,27
- -------
0-55 	0,04
- -------
0-08 	0,02
- -------
0-04 	0,02
- -------
0-04 	
4. 	При замене гипсобетонных перегородок на перегородки из листов гипсокартона 	0,86
+ -------
1-76 	0,38
+ -------
0-78 	0,34
+ -------
0-70 	0,04
+ -------
0-08 	
5. 	При замене оконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	0,53
+ -------
1-09 	0,04
+ -------
0-08 	0,04
+ -------
0-08 	- 	
6. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,28
- -------
0-57 	0,04
+ -------
0-08 	0,03
+ -------
0-06 	0,01
+ -------
0-02 	
7. 	При замене масляной окраски панелей в кухнях, ванных и санузлах на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,18
+ -------
0-37 	0,01
+ -------
0-02 	0,02
+ -------
0-04 	0,01
+ -------
0-02 	
8. 	При замене штукатурки стен на облицовку листами из гипсокартона 	0,25
+ -------
0-51 	0,03
- -------
0-06 	0,02
- -------
0-04 	0,01
- -------
0-02 	
9. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от колонок на твердом топливе 	0,04
+ -------
0-08 	0,02
- -------
0-04 	0,02
- -------
0-04 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 0,14 	- 0,01 	- 0,01 	- 	
	б) строительные работы 	- 0,10 	- 0,01 	- 0,01 	- 	
10. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 	0,53
+ -------
1-09 	0,05
+ -------
0-10 	0,05
+ -------
0-10 	- 	
11. 	При замене газоснабжения от наружных сетей на газоснабжение от баллонов сжиженного газа 	0,25
+ -------
0-51 	0,05
+ -------
0-10 	0,04
+ -------
0-08 	0,01
+ -------
0-02 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	- 0,01 	- 0,01 	- 0,01 	- 	
	б) строительные работы 	+ 0,26 	+ 0,06 	+ 0,05 	+ 0,01 	
12. 	При замене газовых плит на плиты на твердом топливе 	0,22
+ -------
0-45 	0,06
+ -------
0-12 	0,05
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-02 	
13. 	При устройстве встроенных шкафов заводского изготовления 	0,09
+ -------
0-18 	- 	- 	- 	
14. 	При замене центрального отопления на поквартирное от котлов КЧМ-2 	1,87
+ -------
3-83 	0,30
+ -------
0-61 	0,28
+ -------
0-57 	0,02
+ -------
0,04 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 0,05 	+ 0,03 	+ 0,03 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 1,82 	+ 0,27 	+ 0,25 	+ 0,02 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Винницкой области 
NN п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-12-157/1.2 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,44
+ -------
1-61 	0,07
+ -------
0-25 	0,05
+ -------
0-18 	0,02
+ -------
0-07 	
2. 	При замене оконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	0,36
+ -------
1-32 	0,03
+ -------
0-11 	0,03
+ -------
0-11 	- 	
3. 	При замене масляной окраски панелей в кухнях, ванных и санузлах на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,15
+ -------
0-55 	0,03
+ -------
0-11 	0,03
+ -------
0-11 	- 	
4. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,11
+ -------
0-40 	0,08
+ -------
0-29 	0,07
+ -------
0-26 	0,01
+ -------
0-03 	
5. 	При замене штукатурки стен в жилых комнатах на облицовку листами из гипсокартона 	0,10
+ -------
0-37 	0,01
- -------
0-04 	0,01
- -------
0-04 	- 	
6. 	При замене центрального отопления на поквартирное отопление от котлов КЧМ-2 с радиаторами 	0,92
+ -------
3-37 	0,16
+ -------
0-58 	0,15
+ -------
0-55 	0,01
+ -------
0-03 	
7. 	При замене газоснабжения от наружных сетей на газоснабжение от баллонов сжиженного газа 	0,06
+ -------
0-22 	0,01
- -------
0-04 	0,01
- -------
0-04 	- 	
8. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 	0,26
+ -------
0-95 	0,03
+ -------
0-11 	0,03
+ -------
0-11 	- 	
	в том числе: 	 	 	 	 	
	а) сантехнические работы 	+ 0,22 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	
	б) строительные работы 	+ 0,04 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	
9. 	При замене газовых плит на плиты на твердом топливе 	0,08
+ -------
0-29 	0,02
+ -------
0-07 	0,02
+ -------
0-07 	- 	
10. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от дровяных колонок 	0,07
+ -------
0-25 	0,01
+ -------
0-04 	0,01
+ -------
0-04 	- 	
11. 	При замене центрального отопления на поквартирное отопление от котлов КЧМ-2 с конвекторами 	0,31
+ -------
1-13 	0,07
+ -------
0-25 	0,07
+ -------
0-25 	- 	
	в том числе: 	 	 	 	 	
	а) строительные работы 	- 0,02 	- 0,01 	- 0,01 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,33 	+ 0,08 	+ 0,08 	- 	
12. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	0,22
+ -------
0-81 	0,07
+ -------
0-25 	0,05
+ -------
0-18 	0,02
+ -------
0-07 	
13. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	0,15
- -------
0-55 	0,08
+ -------
0-29 	0,01
+ -------
0-04 	0,07
+ -------
0-25 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	

Приложение N 2
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из трехслойных керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см 	
121-013/1.2 	157,90
-------
101-09 	13,01
-------
8,33 	8,90
-------
5,70 	4,11
-------
2,63 	

ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	для строительства над горными выработками 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из трехслойных керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см 	
121-013/1.2 	159,70
-------
102-04 	13,29
-------
8-49 	8,99
-------
5-74 	4,30
-------
2-75 	

ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
		
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из трехслойных керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см 	
121-043/1.2 	183,30
-------
96-12 	16,95
-------
8-89 	10,61
-------
5-56 	6,34
-------
3-33 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	для строительства над горными выработками 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из трехслойных керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см 	
121-043/1.2 	184,90
-------
96-96 	17,24
-------
9-04 	10,71
-------
5-62 	6,53
-------
3-42 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
NN п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры доплаты и нормативной условно-чистой продукции на элемент блокировки /в тысячах рублей/ 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	
		с техническим подпольем 	
		для строительства в обычных условиях и над горными выработками 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для блок-секций по типовым проектам 	
		121 	121-013/1.2 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
1. 	За разводящие санитарно-технические, электротехнические и слаботочные сети с устройством камеры управления в доме из 2 блок-секций при параметре теплоносителя 150 - 70° C 	+ 4,54 	+ 0,85 	+ 0,80 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	- 	- 	- 	- 	
	а) строительные работы 	+ 1,20 	+ 0,26 	+ 0,26 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 1,78 	+ 0,31 	+ 0,28 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,59 	+ 0,09 	+ 0,08 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 0,71 	+ 0,13 	+ 0,13 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,06 	+ 0,02 	+ 0,02 	-  	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01  	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	-  	- 	- 	- 	- 	
2. 	То же, при параметре теплоносителя 105 - 70° C 	+ 4,43 	+ 0,84 	+ 0,79 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	   	   	   	
	а) строительные работы 	+ 1,20 	+ 0,26 	+ 0,26 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 1,66 	+ 0,30 	+ 0,27 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,60 	+ 0,09 	+ 0,08 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 0,71 	+ 0,13 	+ 0,13 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,06 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
3. 	То же, из 3 блок-секций при параметре теплоносителя 150 - 70° C 	+ 7,28 	+ 1,37 	+ 1,27 	+ 0,10 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	   	   	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,05 	+ 0,46 	+ 0,45 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,91 	+ 0,55 	+ 0,49 	+ 0,06 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,59 	+ 0,09 	+ 0,08 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,42 	+ 0,18 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,11 	+ 0,05 	+ 0,04 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
4. 	То же, при параметре теплоносителя 105 - 70° C 	+ 7,25 	+ 1,38 	+ 1,28 	+ 0,10 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	   	  	   	
	а) строительные работы 	+ 2,06 	+ 0,46 	+ 0,45 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,84 	+ 0,55 	+ 0,49 	+ 0,06 	-  	-  	-  	-  	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,62 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,42 	+ 0,18 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,11 	+ 0,05 	+ 0,04 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
5. 	То же, из 4 блок-секций при параметре теплоносителя 150 - 70° C 	+ 9,28 	+ 1,94 	+ 1,81 	+ 0,13 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	   	   	
	а) строительные работы 	+ 2,98 	+ 0,65 	+ 0,64 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 4,07 	+ 0,80 	+ 0,71 	+ 0,09 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,60 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,25 	+ 0,28 	+ 0,28 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,18 	+ 0,07 	+ 0,06 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
6. 	То же, при параметре теплоносителя 105 - 70° C 	+ 9,09 	+ 1,93 	+ 1,80 	+ 0,13 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	   	   	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,97 	+ 0,65 	+ 0,64 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 3,87 	+ 0,79 	+ 0,70 	+ 0,09 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,62 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,25 	+ 0,28 	+ 0,28 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,18 	+ 0,07 	+ 0,06 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
7. 	То же, из 5 блок-секций при параметре теплоносителя 150 - 70° C 	+ 11,87 	+ 2,45 	+ 2,27 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	   	  	   	   	
	а) строительные работы 	+ 3,96 	+ 0,79 	+ 0,78 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 5,27 	+ 1,07 	+ 0,93 	+ 0,14 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,61 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,56 	+ 0,35 	+ 0,35 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,27 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
8. 	То же, при параметре теплоносителя 105 - 70° C 	+ 11,72 	+ 2,43 	+ 2,25 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	   	   	   	
	а) строительные работы 	+ 3,96 	+ 0,79 	+ 0,78 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 5,07 	+ 1,05 	+ 0,91 	+ 0,14 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,66 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,56 	+ 0,35 	+ 0,35 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,27 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
9. 	То же, из 6 блок-секций при параметре теплоносителя 150 - 70° C 	+ 14,45 	+ 3,08 	+ 2,85 	+ 0,23 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 5,07 	+ 1,11 	+ 1,09 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 6,68 	+ 1,34 	+ 1,17 	+ 0,17 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,61 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,53 	+ 0,36 	+ 0,36 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,36 	+ 0,13 	+ 0,11 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
10. 	То же, при параметре теплоносителя 105 - 70° C 	+ 14,37 	+ 3,07 	+ 2,84 	+ 0,23 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	   	  	  	
	а) строительные работы 	+ 5,07 	+ 1,11 	+ 1,09 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 6,55 	+ 1,33 	+ 1,16 	+ 0,17 	- 	- 	- 	- 	
	в) монтаж оборудования 	+ 0,66 	+ 0,10 	+ 0,09 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) электроосвещение 	+ 1,53 	+ 0,36 	+ 0,36 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,36 	+ 0,13 	+ 0,11 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	е) монтаж сетей силовых 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	ж) монтаж сетей автоматизации 	+ 0,17 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
11. 	При устройстве наружной торцевой стены 	+ 8,07 	+ 0,33 	+ 0,15 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	   	
	а) подземная часть 
строительные работы 	+ 1,14 	+ 0,14 	+ 0,05 	+ 0,09 	- 	- 	- 	- 	
	б) надземная часть 
строительные работы 	+ 6,65 	+ 0,17 	+ 0,09 	+ 0,08 	- 	- 	- 	- 	
	в) металлоконструкции 	+ 0,07 	+ 0,01 	- 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) сантехнические работы 	+ 0,21 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
12. 	При устройстве осадочного шва 	+ 14,38 	+ 0,56 	+ 0,27 	+ 0,29 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	   	
	а) подземная часть 
строительные работы 	+ 2,02 	+ 0,19 	+ 0,07 	+ 0,12 	- 	- 	- 	- 	
	б) надземная часть 
строительные работы 	+ 11,97 	+ 0,33 	+ 0,17 	+ 0,16 	- 	- 	- 	- 	
	в) металлоконструкции 	+ 0,15 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) сантехнические работы 	+ 0,24 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
13. 	При устройстве температурного шва 	+ 5,98 	+ 0,34 	+ 0,17 	+ 0,17 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	   	  	   	   	
	а) подземная часть 
строительные работы 	+ 1,15 	+ 0,12 	+ 0,06 	+ 0,06 	- 	- 	- 	- 	
	б) надземная часть 
строительные работы 	+ 4,47 	+ 0,19 	+ 0,09 	+ 0,10 	- 	- 	- 	- 	
	в) металлоконструкции 	+ 0,15 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	г) сантехнические работы 	+ 0,21 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
14. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	- 	- 	- 	- 	1,80
+ -------
1-15 	0,36
+ -------
0-23 	0,06
+ -------
0-04 	0,30
+ -------
0-19 	
15. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,07 	+ 0,01 	- 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
16. 	То же, осадочного или температурного шва 	+ 0,14 	+ 0,01 	- 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
17. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,69
+ -------
0-44 	- 	- 	- 	
18. 	То же, цоколя наружной торцевой стены 	+ 0,15 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
19. 	При облицовке цоколя керамическими плитками типа "Брекчия" 	- 	- 	- 	- 	0,44
+ -------
0-28 	- 	- 	- 	
20. 	То же, цоколя наружной торцевой стены 	+ 0,11 	- 	- 	-  	- 	- 	- 	- 	
21. 	При облицовке экранов входа керамическими глазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,07
+ -------
0-04 	- 	- 	- 	
22. 	То же, стеклянными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,05
+ -------
0-03 	- 	- 	- 	
23. 	То же, керамическими плитками типа "Брекчия" 	- 	- 	- 	- 	0,06
+ -------
0-04 	- 	- 	- 	
24. 	При облицовке козырьков керамическими глазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,12
+ -------
0-08 	- 	- 	- 	
25. 	То же, стеклянными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,07
+ -------
0-04 	- 	- 	- 	
26. 	При облицовке экранов лоджий керамическими глазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	1,17
+ -------
0-75 	- 	- 	- 	
27. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,11 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
28. 	То же, осадочного или температурного шва 	+ 0,22 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
29. 	При облицовке экранов лоджий стеклянными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,81
+ -------
0-52 	- 	- 	- 	
30. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,07 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
31. 	То же, осадочного или температурного шва 	+ 0,15 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
32. 	При отделке всех фасадов методом напыления стеклокрошкой крупностью от 2,8 до 5 мм 	- 	- 	- 	- 	0,76
+ -------
0-49 	- 	- 	- 	
33. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,20 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
34. 	При облицовке наружной торцевой стены керамическими плитками типа "Брекчия" 	+ 0,31 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
35. 	При устройстве пола в лоджиях из керамических плиток 	- 	- 	- 	- 	1,25
+ -------
0-80 	0,03
- -------
0-02 	0,03
- -------
0-02 	- 	
36. 	При замене эмалевой окраски столярных изделий на масляную 	- 	- 	- 	- 	1,16
+ -------
0-74 	- 	- 	- 	
37. 	При устройстве сантехкабин 	- 	- 	- 	- 	2,56
+ -------
1-64 	0,02
- -------
0-01 	0,03
- -------
0-02 	0,01
+ -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	- 	- 	- 	- 	2,52
+ -------
1-61 	0,06
- -------
0-04 	0,04
- -------
0-03 	0,02
- -------
0-01 	
	б) сантехнические работы 	- 	- 	- 	- 	0,09
- -------
0-06 	0,03
+ -------
0-02 	0,01
+ -------
0-01 	0,02
+ -------
0-01 	
	в) монтажные работы 	- 	- 	- 	- 	0,13
+ -------
0-09 	0,01
+ -------
0-01 	- 	0,01
+ -------
0-01 	
38. 	При устройстве сквозного прохода 	- 	- 	- 	- 	0,66
+ -------
0-42 	0,06
+ -------
0-04 	0,04
+ -------
0-03 	0,02
+ -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	- 	- 	- 	- 	0,63
+ -------
0-40 	0,05
+ -------
0-03 	0,03
+ -------
0-02 	0,02
+ -------
0-01 	
	б) электромонтажные работы 	- 	- 	- 	- 	0,03
+ -------
0-02 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
39. 	При замене железобетонных экранов ограждения лоджий на экраны из армостекла при устройстве наружной торцевой стены 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
40. 	То же, температурного или осадочного шва 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
41. 	При замене чугунных радиаторов на конвекторы типа "Аккорд" 	- 	- 	- 	- 	0,04
- -------
0-03 	0,01
- -------
0-01 	- 	0,01
- -------
0-01 	
42. 	При замене эмалевой окраски панелей в санузлах, ванных и кухнях на облицовку глазурованными плитками в пределах оборудования 	- 	- 	- 	- 	0,89
+ -------
0-57 	0,15
+ -------
0-10 	0,15
+ -------
0-10 	- 	
43. 	То же, на масляную окраску 	- 	- 	- 	- 	0,06
+ -------
0-04 	0,03
- -------
0-02 	0,03
- -------
0-02 	- 	
44. 	При облицовке наружных стеновых панелей всех фасадов керамическими плитками типа "Брекчия" 	- 	- 	- 	- 	1,15
+ -------
0-74 	- 	- 	- 	
45. 	При замене спаренных оконных и балконных блоков на раздельные 	- 	- 	- 	- 	1,65
+ -------
1-06 	- 	- 	- 	
46. 	При устройстве междуэтажных перекрытий из плит толщиной 16 см 	- 	- 	- 	- 	1,75
- -------
1-12 	1,04
- -------
0-67 	0,84
- -------
0-54 	0,20
- -------
0-13 	
47. 	При замене железобетонных экранов ограждения лоджий на экраны из армостекла 	- 	- 	- 	- 	0,79
+ -------
0,51 	0,13
+ -------
0,08 	0,08
+ -------
0-05 	0,05
+ -------
0-03 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры доплаты и нормативной условно-чистой продукции на элемент блокировки /в тысячах рублей/ 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	
		с техническим подпольем 	
		для строительства в обычных условиях и над горными выработками 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		121 	121-043/1.2 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
1. 	За разводящие санитарно-технические, электротехнические и слаботочные сети с устройством камеры управления в доме из 1 блок-секции при параметре теплоносителя 105 - 70° C 	+ 3,09 	+ 0,41 	+ 0,33 	+ 0,08 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 0,78 	+ 0,09 	+ 0,08 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 1,66 	+ 0,18 	+ 0,16 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 0,62 	+ 0,13 	+ 0,08 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж оборудования 	+ 0,03 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
2. 	То же, из 2 блок-секций 	+ 4,96 	+ 0,78 	+ 0,61 	+ 0,17 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 1,47 	+ 0,18 	+ 0,16 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,37 	+ 0,28 	+ 0,25 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,03 	+ 0,27 	+ 0,16 	+ 0,11 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,08 	+ 0,04 	+ 0,03 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,01 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
3. 	То же, из 3 блок-секций 	+ 6,56 	+ 1,11 	+ 0,89 	+ 0,22 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,15 	+ 0,28 	+ 0,26 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,93 	+ 0,40 	+ 0,36 	+ 0,04 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,29 	+ 0,37 	+ 0,22 	+ 0,15 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,17 	+ 0,05 	+ 0,04 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
4. 	То же, из 4 блок-секций 	+ 8,03 	+ 1,65 	+ 1,31 	+ 0,34 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,33 	+ 0,39 	+ 0,36 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 3,56 	+ 0,50 	+ 0,45 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,83 	+ 0,56 	+ 0,32 	+ 0,24 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,28 	+ 0,18 	+ 0,16 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	
5. 	То же, из 5 блок-секций 	+ 10,17 	+ 1,91 	+ 1,43 	+ 0,48 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 3,32 	+ 0,42 	+ 0,39 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 3,91 	+ 0,56 	+ 0,50 	+ 0,06 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 2,51 	+ 0,80 	+ 0,44 	+ 0,36 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,28 	+ 0,08 	+ 0,06 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,15 	+ 0,05 	+ 0,04 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
6. 	То же, из 6 блок-секций 	+ 14,24 	+ 2,90 	+ 2,12 	+ 0,78 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 4,45 	+ 0,62 	+ 0,59 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 5,04 	+ 0,74 	+ 0,66 	+ 0,08 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 4,21 	+ 1,38 	+ 0,76 	+ 0,62 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,36 	+ 0,09 	+ 0,07 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,18 	+ 0,07 	+ 0,04 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
7. 	То же, в доме из 1 блок-секции при параметре теплоносителя 150 - 70° 	+ 2,97 	+ 0,38 	+ 0,31 	+ 0,07 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 0,75 	+ 0,09 	+ 0,08 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 1,58 	+ 0,15 	+ 0,14 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 0,62 	+ 0,13 	+ 0,08 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж оборудования 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
8. 	То же, из 2 блок-секций 	+ 4,63 	+ 0,72 	+ 0,57 	+ 0,15 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 1,42 	+ 0,18 	+ 0,16 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,09 	+ 0,23 	+ 0,22 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,03 	+ 0,27 	+ 0,16 	+ 0,11 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,08 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,01 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
9. 	То же, из 3 блок-секций 	+ 6,21 	+ 1,04 	+ 0,83 	+ 0,21 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,01 	+ 0,27 	+ 0,25 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,72 	+ 0,34 	+ 0,32 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,29 	+ 0,37 	+ 0,22 	+ 0,15 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж силовых сетей 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж сетей связи 	+ 0,17 	+ 0,05 	+ 0,03 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
10. 	То же, из 4 блок-секций 	+ 8,15 	+ 1,54 	+ 1,22 	+ 0,32 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,90 	+ 0,37 	+ 0,35 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 3,11 	+ 0,40 	+ 0,37 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,83 	+ 0,56 	+ 0,32 	+ 0,24 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,28 	+ 0,18 	+ 0,16 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,03 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
11. 	То же, из 5 блок-секций 	+ 10,20 	+ 1,92 	+ 1,44 	+ 0,48 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 3,17 	+ 0,41 	+ 0,38 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 4,09 	+ 0,58 	+ 0,53 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 2,51 	+ 0,80 	+ 0,44 	+ 0,36 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,28 	+ 0,08 	+ 0,06 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,15 	+ 0,05 	+ 0,03 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
12. 	То же, из 6 блок-секций 	+ 13,58 	+ 2,78 	+ 2,03 	+ 0,75 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 4,23 	+ 0,60 	+ 0,57 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 4,59 	+ 0,64 	+ 0,58 	+ 0,06 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 4,21 	+ 1,38 	+ 0,76 	+ 0,62 	- 	- 	- 	- 	
	г) монтаж сетей связи 	+ 0,36 	+ 0,09 	+ 0,07 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
	д) монтаж силовых сетей 	+ 0,19 	+ 0,07 	+ 0,05 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
13. 	При устройстве внутренней стены 	+ 6,04 	+ 0,27 	+ 0,10 	+ 0,17 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы подземной части 	+ 1,10 	+ 0,10 	+ 0,02 	+ 0,08 	- 	- 	- 	- 	
	б) то же, надземной части 	+ 4,94 	+ 0,17 	+ 0,08 	+ 0,09 	- 	- 	- 	- 	
14. 	При устройстве наружной торцевой стены 	+ 13,76 	+ 0,52 	+ 0,28 	+0,24 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе:  	 	 	 	 	 	 	 	 	
	а) строительные работы подземной части 	+ 1,28 	+ 0,13 	+ 0,05 	+0,08 	- 	- 	- 	- 	
	б) то же, надземной части 	+ 12,12 	+ 0,36 	+ 0,20 	+ 0,16 	- 	- 	- 	- 	
	в) сантехнические работы 	+ 0,36 	+ 0,03 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	
15. 	При устройстве температурного шва 	+ 10,14 	+ 0,53 	+ 0,26 	+ 0,27 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы подземной части 	+ 1,48 	+ 0,12 	+ 0,03 	+ 0,09 	- 	- 	- 	- 	
	б) то же, надземной части 	+ 8,02 	+ 0,35 	+ 0,18 	+ 0,17 	- 	- 	- 	- 	
	в) сантехнические работы 	+ 0,64 	+ 0,06 	+ 0,05 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
16. 	При устройстве осадочного шва 	+ 26,20 	+ 0,97 	+ 0,52 	+ 0,45 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы подземной части 	+ 2,61 	+ 0,23 	+ 0,09 	+ 0,14 	- 	- 	- 	- 	
	б) то же, надземной части 	+ 22,95 	+ 0,68 	+ 0,37 	+ 0,31 	- 	- 	- 	- 	
	в) сантехнические работы 	+ 0,64 	+ 0,06 	+ 0,06 	- 	- 	- 	- 	- 	
17. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	- 	- 	- 	- 	1,00
+ -------
0-52 	0,19
+ -------
0-10 	0,07
+ -------
0-04 	0,12
+ -------
0-06 	
18. 	То же, внутренней стены 	+ 0,10 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
19. 	То же, температурного шва 	+ 0,14 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
20. 	То же, осадочного шва 	+ 0,19 	+ 0,04 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	
21. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,09 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	
22. 	При устройстве перекрытий из плоских железобетонных плит толщиной 16 см 	- 	- 	- 	- 	1,91
- -------
1-00 	1,36
- -------
0-71 	1,09
- -------
0-57 	0,27
- -------
0-14 	
23. 	При устройстве крыши с холодным чердаком 	- 	- 	- 	- 	0,26
+ -------
0-14 	0,18
+ -------
0-09 	0,13
+ -------
0-07 	0,05
+ -------
0-02 	
24. 	При облицовке козырьков керамическими неглазурованными плитками в заводских условиях 	- 	- 	- 	- 	0,04
+ -------
0-02 	- 	- 	- 	
25. 	То же, стеклянными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,05
+ -------
0-03 	- 	- 	- 	
26. 	При устройстве шахты лифта из сборных железобетонных тюбингов 	- 	- 	- 	- 	0,02
- -------
0-01 	0,07
- -------
0-04 	0,04
- -------
0-02 	0,03
- -------
0-02 	
27. 	При устройстве сантехкабин 	- 	- 	- 	- 	5,78
+ -------
3-03 	0,21
+ -------
0-11 	0,15
+ -------
0-08 	0,06
+ -------
0-03 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	- 	- 	- 	- 	5,15
+ -------
2-70 	0,01
- -------
0-01 	0,07
- -------
0-04 	0,06
+ -------
0-03 	
	б) электроосвещение 	- 	- 	- 	- 	0,16
- -------
0-08 	0,03
- -------
0-02 	0,02
- -------
0-02 	0,01
- -------
- 	
	в) сантехнические работы 	- 	- 	- 	- 	0,79
+ -------
0-41 	0,25
+ -------
0-14 	0,24
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
-	
28. 	При замене спаренных оконных и балконных блоков на раздельные 	- 	- 	- 	- 	1,74
+ -------
0-91 	- 	- 	- 	
29. 	При облицовке всех фасадов стеклянными плитками 	- 	- 	- 	- 	2,84
+ -------
1-49 	- 	- 	- 	
30. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 1,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
31. 	При облицовке всех фасадов керамическими плитками типа "Брекчия" 	- 	- 	- 	- 	1,51
+ -------
0-79 	- 	- 	- 	
32. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,54 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
33. 	При отделке цоколя декоративно-
конструктивным слоем бетона на белом цементе с кварцевым песком 	- 	- 	- 	- 	0,07
+ -------
0-04 	- 	- 	- 	
34. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
35. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,50
+ -------
0-26 	- 	- 	- 	
36. 	То же, наружной торцевой стены 	+ 0,16 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
37. 	При облицовке цоколя стеклянными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,30
+ -------
0-16 	- 	- 	- 	
38. 	То же, торцевой стены 	+ 0,09 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
39. 	При устройстве цоколя без отделки 	- 	- 	- 	- 	0,08
- -------
0-04 	- 	- 	- 	
40. 	То же, торцевой стены 	- 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
41. 	При замене эмалевой окраски панелей в санузлах, ванных и кухнях на облицовку глазурованными плитками в пределах оборудования 	- 	- 	- 	- 	1,72
+ -------
0-90
 	0,29
+ -------
0-15 	0,28
+ -------
0-15 	0,01
+ -------
- 	
42. 	То же, на масляную окраску 	- 	- 	- 	- 	0,15
+ -------
0-08 	0,08
- -------
0-04 	0,09
- -------
0-04 	0,01
+ -------
- 	
43. 	При замене эмалевой окраски столярных изделий на масляную в заводских условиях 	- 	- 	- 	- 	0,89
+ -------
0-47 	- 	- 	- 	
44. 	При устройстве сквозного прохода 	- 	- 	- 	- 	0,27
+ -------
0-14 	0,02
+ -------
0-01 	- 	0,02
+ -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы подземной части 	- 	- 	- 	- 	0,28
+ -------
0-15 	0,03
+ -------
0-02 	- 	0,03
+ -------
0-02 	
	б) то же, надземной части 	- 	- 	- 	- 	0,01
-------
- 	0,01
-------
- 	- 	0,01
-------
- 	
45. 	При замене чугунных радиаторов на конвекторы типа "Аккорд" 	- 	- 	- 	- 	1,42
+ -------
0-75
 	0,01
+ -------
- 	0,02
+ -------
0,01 	0,01
- -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	- 	- 	- 	- 	1,40
+ -------
0-73 	0,04
+ -------
0-02 	0,04
+ -------
0-02 	- 	
	б) сантехнические работы 	- 	- 	- 	- 	0,02
+ -------
0-02 	0,03
- -------
0-02 	0,02
- -------
0-01 	0,01
- -------
0-01 	
46. 	При устройстве комплектной диспетчеризации для блок-секций с узлом управления 	- 	- 	- 	- 	0,05
-------
0-03 	0,02
-------
0-01 	0,02
-------
0-01 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) монтаж оборудования 	- 	- 	- 	- 	0,02
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
- 	0,01
+ -------
- 	- 	
	б) монтаж силовых сетей 	- 	- 	- 	- 	0,03
+ -------
0-02 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
47. 	То же, для блок-секций с камерой управления 	- 	- 	- 	- 	0,16
+ -------
0-08 	0,07
+ -------
0-04 	0,05
+ -------
0-03 	0,02
+ -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) монтаж оборудования 	- 	- 	- 	- 	0,06
+ -------
0-03 	0,03
+ -------
0-02 	0,03
+ -------
0-02 	- 	
	б) монтаж силовых сетей 	- 	- 	- 	- 	0,10
+ -------
0-05 	0,04
+ -------
0-02 	0,02
+ -------
0-01 	0,02
+ -------
0-01 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Ворошиловградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	
		с техническим подпольем 	
		для строительства над горными выработками 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		121-043/1.2 	
1. 	При устройстве монолитного железобетонного фундаментного пояса 	0,30
- -------
0-16 	0,03
+ -------
0-02 	0,06
+ -------
0-03 	0,03
- -------
0-01 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 3
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	с подвалами 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 55 см 	
114-24-47/1.2 	141,70
-------
102-76 	15,77
-------
11-43 	11,78
-------
8-54 	3,99
-------
2-89 	148,00
-------
107-32 	16,50
-------
11-97 	12,19
-------
8-84 	4,31
-------
3-13 	
114-24-4/1.2 	57,60
-------
118-03 	6,53
-------
13-38 	5,06
-------
10-37 	1,47
-------
3-01 	60,70
-------
124-39 	6,86
-------
14-06 	5,27
-------
10-80 	1,59
-------
3-26 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-24-20/1 	95,40
-------
111-06 	10,25
-------
11-93 	8,05
-------
9-37 	2,20
-------
2-56 	98,30
-------
114-44 	10,72
-------
12-48 	8,43
-------
9-81 	2,29
-------
2-67 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство общежитий в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
164-12-152 	84,50
-------
113-58 	10,61
-------
14-26 	8,03
-------
10-79 	2,58
-------
3-47 	
ПОПРАВКИ 
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-24-47/1.2 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	1,89
+ -------
1-37 	0,20
+ -------
0-15 	0,04
+ -------
0-03 	0,16
+ -------
0-12 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	0,85
- -------
0-62 	0,34
- -------
0-25 	0,19
- -------
0-14 	0,15
- -------
0-11 	
3. 	При замене во всех помещениях полов из линолеума на дощатые 	2,66
- -------
1-93 	0,01
+ -------
0-01 	0,07
+ -------
0-05 	0,06
- -------
0-04 	
4. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	1,83
- -------
1-33 	- 	0,04
+ -------
0-03 	0,04
- -------
0-03 	
5. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами и полотнами на раздельные 	1,58
+ -------
1-15 	0,15
+ -------
0-11 	0,14
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-01 	
6. 	При замене экранов балконов и лоджий из деревянных щитов на армоцементные с отделкой стеклокрошкой методом напыления 	0,73
+ -------
0-53 	0,26
+ -------
0-19 	0,07
+ -------
0-05 	0,19
+ -------
0-14 	
7. 	То же, с облицовкой плиткой типа "Ириска" 	1,31
+ -------
0-95 	0,26
+ -------
0-19 	0,07
+ -------
0-05 	0,19
+ -------
0-14 	
8. 	При замене в жилых комнатах и передних клеевой окраски стен на оклейку обоями 	0,39
+ -------
0-28 	0,17
+ -------
0-12 	0,17
+ -------
0-12 	- 	
9. 	При замене масляной окраски панелей в ванных, санузлах и кухнях на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,93
+ -------
0-67 	0,14
+ -------
0-10 	0,15
+ -------
0-11 	0,01
+ -------
0-01 	
10. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками типа "Брекчия" 	0,33
+ -------
0-24 	0,10
- -------
0-07 	0,09
- -------
0-06 	0,01
- -------
0-01 	
11. 	При окраске всех фасадов перхлорвиниловыми красками 	0,70
+ -------
0-51 	0,16
+ -------
0-12 	0,15
+ -------
0-11 	0,01
+ -------
0-01 	
12. 	При облицовке всех фасадов керамическими неглазурованными плитками 	5,22
+ -------
3-79 	0,57
+ -------
0-41 	0,55
+ -------
0-40 	0,02
+ -------
0-01 	
13. 	При облицовке главного и торцевых фасадов керамическими неглазурованными плитками 	3,98
+ -------
2-89 	0,43
+ -------
0-31 	0,41
+ -------
0-30 	0,02
+ -------
0-01 	
14. 	При облицовке стен в глубине лоджий керамическими глазурованными плитками 	0,87
+ -------
0-64 	0,10
+ -------
0-07 	0,09
+ -------
0-06 	0,01
+ -------
0-01 	
15. 	При замене мокрой штукатурки в жилых комнатах и передних на сухую улучшенного качества 	0,54
+ -------
0-39 	0,14
- -------
0-10 	0,12
- -------
0-09 	0,02
- -------
0-01 	
16. 	При устройстве узла управления 	0,33
+ -------
0-24 	0,02
+ -------
0-01 	0,02
+ -------
0-01 	- 	
17. 	При замене конвекторов типа "Комфорт" на чугунные радиаторы M-140-АО 	0,34
+ -------
0-25 	0,02
+ -------
0-01 	0,02
+ -------
0-01 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-24-4/1.2 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 50 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	1,13
+ -------
2-32 	0,23
+ -------
0-47 	0,10
+ -------
0-20 	0,13
+ -------
0-27 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	0,36
- -------
0-74 	0,02
- -------
0-04 	0,04
- -------
0-08 	0,02
+ -------
0-04 	
3. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,21
- -------
0-43 	0,10
+ -------
0-20 	0,09
+ -------
0-18 	0,01
+ -------
0-02 	
4. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами и полотнами на раздельные 	0,52
+ -------
1-07 	0,05
+ -------
0-10 	0,05
+ -------
0-10 	- 	
5. 	При замене масляной окраски панелей в ванных, санузлах и кухнях на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,27
+ -------
0-55 	0,03
+ -------
0-06 	0,04
+ -------
0-08 	0,01
- -------
0-02 	
6. 	При окраске всех фасадов перхлорвиниловыми красками 	0,31
+ -------
0-64 	0,07
+ -------
0-14 	0,07
+ -------
0-14 	- 	
7. 	При замене мокрой штукатурки стен на облицовку гипсокартонными листами 	0,29
+ -------
0-59 	0,10
- -------
0-20 	0,08
- -------
0-16 	0,02
- -------
0-04 	
8. 	При устройстве встроенных шкафов заводского изготовления 	0,11
+ -------
0-22 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
9. 	При устройстве узла управления 	0,35
+ -------
0-72 	0,02
+ -------
0-04 	0,02
+ -------
0-04 	- 	
10. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 	0,10
+ -------
0-20 	0,03
+ -------
0-06 	0,03
+ -------
0-06 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 0,12 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	
	б) строительные работы 	- 0,02 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	
11. 	При замене конвекторов типа "Комфорт" на чугунные радиаторы М-140-АО 	0,11
+ -------
0-23 	0,01
+ -------
0-02 	0,01
+ -------
0-02 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-24-20/1 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 50 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	1,73
+ -------
2-01 	0,25
+ -------
0-29 	0,13
+ -------
0-15 	0,12
+ -------
0-14 	
2. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,22
- -------
0-26 	0,12
+ -------
0-14 	0,12
+ -------
0-14 	- 	
3. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами и полотнами на раздельные 	0,97
+ -------
1-13 	0,07
+ -------
0-08 	0,06
+ -------
0-07 	0,01
+ -------
0-01 	
4. 	При замене масляной окраски панелей в ванных, санузлах и кухнях на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,45
+ -------
0-52 	0,03
+ -------
0-04 	0,04
+ -------
0-05 	0,01
- -------
0-01 	
5. 	При замене эмалевой окраски оконных, балконных и дверных блоков на масляную окраску 	  	  	  	  	
	дом с техническим подпольем 	0,37
+ -------
0-43 	0,22
+ -------
0-26 	0,22
+ -------
0-26 	- 	
	дом с подвалом 	0,41
+ -------
0-48 	0,24
+ -------
0-28 	0,24
+ -------
0-28 	  	
6. 	При окраске всех фасадов перхлорвиниловыми красками 	0,44
+ -------
0-51 	0,10
+ -------
0-11 	0,09
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-01 	
7. 	При облицовке всех фасадов керамическими неглазурованными плитками, в глубине лоджий - глазурованными 	3,98
+ -------
4-63 	0,39
+ -------
0-45 	0,38
+ -------
0-44 	0,01
+ -------
0-01 	
8. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками 	0,80
+ -------
0-93 	0,02
+ -------
0-02 	0,02
+ -------
0-02 	- 	
9. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками типа "Брекчия" 	0,62
+ -------
0-72 	0,02
+ -------
0-02 	0,02
+ -------
0-02 	- 	
10. 	При облицовке стен в глубине лоджий керамическими глазурованными плитками 	1,36
+ -------
1-58 	0,10
+ -------
0-12 	0,10
+ -------
0-12 	- 	
11. 	При устройстве встроенных шкафов заводского изготовления 	0,18
+ -------
0-21 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
12. 	При устройстве узла управления 	0,21
+ -------
0-24 	0,03
+ -------
0-03 	0,03
+ -------
0-03 	- 	
13. 	При замене централизованного горячего водоснабжения на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 	0,98
+ -------
1-14 	0,07
+ -------
0-08 	0,06
+ -------
0-07 	0,01
+ -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 1,04 	+ 0,09 	+ 0,08 	+ 0,01 	
	б) строительные работы 	- 0,06 	- 0,02 	- 0,02 	- 	
14. 	При замене конвекторов типа "Комфорт" на чугунные радиаторы М-140-АО 	0,22
+ -------
0-26 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство общежитий в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для общежитий по типовым проектам 	
		164-12-152 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 50 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	1,21
+ -------
1-63 	0,22
+ -------
0-29 	0,09
+ -------
0-12 	0,13
+ -------
0-17 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	1,38
+ -------
1-85 	0,28
+ -------
0-37 	0,13
+ -------
0-17 	0,15
+ -------
0-20 	
3. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	1,00
- -------
1-34 	0,12
- -------
0-16 	0,10
- -------
0-13 	0,02
- -------
0-03 	
4. 	При замене во всех помещениях полов из линолеума на дощатые 	0,82
- -------
1-10 	0,12
+ -------
0-16 	0,12
+ -------
0-16 	- 	
5. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами и полотнами на раздельные 	0,60
+ -------
0-81 	0,05
+ -------
0-07 	0,05
+ -------
0-07 	- 	
6. 	При замене водоэмульсионной окраски стен на оклейку обоями 	0,48
- -------
0-65 	0,10
- -------
0-13 	0,09
- -------
0-12 	0,01
- -------
0-01 	
7. 	При замене масляной окраски панелей в кухнях и санузлах на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,66
+ -------
0-89 	0,12
+ -------
0-16 	0,12
+ -------
0-16 	- 	
8. 	При замене эмалевой окраски оконных, балконных и дверных блоков на масляную окраску 	0,23
+ -------
0-31 	0,13
+ -------
0-17 	0,13
+ -------
0-17 	- 	
9. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками 	0,64
+ -------
0-86 	0,02
+ -------
0-03 	0,02
+ -------
0-03 	- 	
10. 	При облицовке всех фасадов керамическими неглазурованными плитками 	3,14
+ -------
4-22 	0,36
+ -------
0-48 	0,35
+ -------
0-47 	0,01
+ -------
0-01 	
11. 	При замене конверторов типа "Аккорд" на чугунные радиаторы М-140-АО 	0,13
+ -------
0-17 	0,02
+ -------
0-02 	0,01
+ -------
0-01 	0,01
+ -------
0-01 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) сантехнические работы 	+ 0,12 	+ 0,02 	+ 0,01 	+ 0,01 	
	б) строительные работы 	+ 0,01 	- 	- 	- 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 4
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство школ в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 место /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	без подвалов 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
224-1-221 	353,40
-------
450-77 	42,25
-------
53-89 	32,22
-------
41-10 	10,03
-------
12-79 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство школ в зоне действия II областной сметной цены Кировоградской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 место /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для зданий по типовым проектам 	
		224-1-221 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	4,98
+ -------
6-35 	0,67
+ -------
0-85 	0,15
+ -------
0-19 	0,52
+ -------
0-66 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	1,15
- -------
1-47 	0,10
- -------
0-13 	0,03
- -------
0-04 	0,07
- -------
0-09 	
3. 	При замене дощатых полов на полы из линолеума 	0,89
+ -------
1-14 	0,69
- -------
0-88 	0,61
- -------
0-78 	0,08
- -------
0-10 	
4. 	При замене оконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	6,95
+ -------
8-86 	0,48
+ -------
0-61 	0,45
+ -------
0-57 	0,03
+ -------
0-04 	
5. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками 	0,75
+ -------
0-96 	0,07
+ -------
0-09 	0,07
+ -------
0-09 	- 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 5
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство детских яслей - садов в зонах действия I и II областных сметных цен Львовской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 место /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	II областная сметная цена 	I и II областные сметные цены 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см и из керамического кирпича при толщине стен 64 см 	
214-2-159 	279,20
-------
872-50 	289,50
-------
904-68 	30,44
-------
95-13 	22,93
-------
71-66 	7,51
-------
23-47 	
  	Со стенами из керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см и из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 64 см 	
214-2-159 	279,70
-------
874-06 	289,60
-------
905-00 	30,72
-------
96-00 	23,26
-------
72-69 	7,46
-------
23-31 	
  	Со стенами из керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см и из пустотелых силикатных камней с облицовкой лицевыми камнями при толщине стен 64 см 	
214-2-159 	277,80
-------
868-13 	290,70
-------
908-44 	29,97
-------
93-66 	22,67
-------
70-84 	7,30
-------
22-82 	
Со стенами из керамзитобетонных панелей при толщине стен 30 см и из эффективного пустотелого кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
214-2-159 	276,40
-------
863-75 	286,70
-------
895-94 	30,16
-------
94-25 	22,95
-------
71-72 	7,21
-------
22-53 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство детских яслей - садов в зоне действия I и II областных сметных цен Львовской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 место /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	II областная сметная цена 	I и II областные сметные цены 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 64 см 	
214-1-178 	257,70
-------
805-31 	267,40
-------
836-63 	30,03
-------
93-84 	22,55
-------
70-47 	7,48
-------
23-37 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 64 см 	
214-1-178 	258,30
-------
807-19 	267,50
-------
836-94 	30,39
-------
94-97 	22,97
-------
71-78 	7,42
-------
23-19 	
  	Со стенами из пустотелых силикатных камней с облицовкой лицевыми силикатными камнями при толщине стен 64 см 	
214-1-178 	256,60
-------
801-87 	269,00
-------
840-63 	29,77
-------
93-03 	22,36
-------
69-88 	7,41
-------
23-15 	
  	Со стенами из эффективного пустотелого кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
214-1-178 	254,60
-------
795-63 	264,30
-------
825-94 	29,72
-------
92-87 	22,59
-------
70-59 	7,13
-------
22-28 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство школ в зонах действия I, II и III областных сметных цен Львовской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 место /в рублях и копейках/ 	
	с техническим подпольем 	
	I областная сметная цена 	II областная сметная цена 	III областная сметная цена 	I, II и III областные сметные цены 	
	Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
					основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
234-1-314
с тиром 	484,40
-------
411-90 	496,30
-------
422-02 	501,10
-------
426-10 	51,36
-------
43-67 	37,27
-------
31-69 	14,09
-------
11-98 	
  	Со стенами из пустотелых силикатных камней с облицовкой лицевыми силикатными камнями при толщине стен 51 см 	
234-1-314
с тиром 	481,00
-------
409-00 	498,00
-------
423-46 	- 	50,47
-------
42-91 	36,33
-------
30-90 	14,14
-------
12-01 	
  	Со стенами из эффективного кирпича с облицовкой силикатным кирпичом при толщине стен 51 см 	
224-1-314
с тиром 	491,00
-------
417-52 	505,60
-------
429-93 	- 	51,36
-------
43-67 	37,27
-------
31-69 	14,09
-------
11-98 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство детских яслей - садов в зоне действия I и II областных сметных цен Львовской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 место /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	II областная сметная цена 	I и II областные сметные цены 	
		Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
					основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для детских яслей - садов по типовым проектам 	
		214-2-159 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
1. 	При устройстве фундаментов в мокрых грунтах в объеме более 50 % от общего количества грунта с водоотливом 	1,98
+ -------
6-19 	1,98
+ -------
6-19 	1,98
+ -------
6-19 	0,01
+ -------
0-03 	1,97
+ -------
6-16 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	2,14
+ -------
6-69 	2,32
+ -------
7-25 	0,20
+ -------
0-62 	0,11
+ -------
0-34 	0,09
+ -------
0-28 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	+ 0,03 	- 	+ 0,03 	
3. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	1,18
- -------
3-69 	1,28
- -------
4-00 	0,06
- -------
0-19 	0,06
- -------
0-19 	- 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	- 0,02 	- 	- 0,02 	
4. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	2,80
+ -------
8-75 	3,03
+ -------
9-47 	0,25
+ -------
0-78 	0,15
+ -------
0-46 	0,10
+ -------
0-32 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	+ 0,04 	- 	+ 0,04 	
5. 	При замене в приемных, спальных, игральных, групповых, раздевальных, комнатах музыкальных занятий, методическом кабинете, вестибюле, холле, коридоре, кабинете заведующего, изоляторе полов из линолеума на штучный паркет из дуба 	7,17
+ -------
22-41 	7,20
+ -------
22-50 	0,60
+ -------
1-88 	0,56
+ -------
1-75 	0,04
+ -------
0-13 	
6. 	То же, из бука 	4,88
+ -------
15-25 	4,91
+ -------
15-34 	0,60
+ -------
1-88 	0,56
+ -------
1-75 	0,04
+ -------
0-13 	
7. 	То же, из березы 	2,70
-------
8-44 	2,63
-------
8-22 	0,60
-------
1-88 	0,56
-------
1-75 	0,04
-------
0-13 	
8. 	При улучшенной штукатурке всех фасадов цементно-известковым раствором и окраске панелей кремнийорганическими красками 	2,17
+ -------
6-78 	2,32
+ -------
7-25 	0,90
+ -------
2-81 	0,75
+ -------
2-34 	0,15
+ -------
0-47 	
9. 	При улучшенной штукатурке всех фасадов терразитовым раствором и окраске панелей кремнийорганическими красками 	5,02
+ -------
15-69 	5,19
+ -------
16-22 	2,44
+ -------
7-63 	2,24
+ -------
7-00 	0,20
+ -------
0-63 	
10. 	При замене однослойной штукатурки цоколя на штукатурку раствором с каменной крошкой 	0,36
+ -------
1-13 	0,36
+ -------
1-13 	0,12
+ -------
0-37 	0,11
+ -------
0-34 	0,01
+ -------
0-03 	
11. 	При замене однослойной штукатурки цоколя на облицовку цоколя керамическими глазурованными плитками 	0,92
+ -------
2-88 	0,92
+ -------
2-88 	0,08
+ -------
0-25 	0,08
+ -------
0-25 	- 	
12. 	При замене однослойной штукатурки цоколя на облицовку теребовлянским камнем 	3,48
+ -------
10-88 	3,51
+ -------
10-97 	1,00
+ -------
3-12 	0,98
+ -------
3-06 	0,02
+ -------
0-06 	
13. 	При замене кирпичных перегородок на перегородки из гипсокартонных листов в два слоя по металлическому каркасу 	3,79
+ -------
11-84 	3,27
+ -------
10-22 	0,44
- -------
1-38 	0,36
- -------
1-13 	0,08
- -------
0-25 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	1,66
+ -------
5-19 	1,14
+ -------
3-56 	- 	- 	- 	
	б) металлоконструкции 	1,14
+ -------
3-56 	1,14
+ -------
3-56 	- 	- 	- 	
	в) металлоконструкции
/разница между оптовой и предельной ценой, учитываемая в объектной смете в графе "Прочие затраты"/ 	0,99
+ -------
3-09 	0,99
+ -------
3-09 	- 	- 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство детских яслей - садов в зоне действия I и II областных сметных цен Львовской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 место /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	II областная сметная цена 	I и II областные сметные цены 	
		с техническим подпольем 	
		Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
					основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для детских яслей - садов по типовым проектам 	
		214-1-178 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
1. 	При устройстве фундаментов в мокрых грунтах в объеме более 50 % от общего количества грунта с водоотливом 	1,82
+ -------
5-69 	1,82
+ -------
5-69 	1,82
+ -------
5-69 	0,02
+ -------
0-06 	1,80
+ -------
5-63 	
2. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	2,35
+ -------
7-34 	2,54
+ -------
7-94 	0,23
+ -------
0-72 	0,12
+ -------
0-38 	0,11
+ -------
0-34 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	+ 0,05 	- 	+ 0,05 	
3. 	При замене в приемных, спальных, игральных, групповых, раздевальных, комнатах музыкальных занятий, методическом кабинете, в вестибюле, холле, коридоре, кабинете заведующего полов из линолеума на штучный паркет из дуба 	7,50
+ -------
23-44 	7,50
+ -------
23-44 	0,58
+ -------
1-81 	0,54
+ -------
1-68 	0,04
+ -------
0-13 	
4. 	То же, из бука 	5,16
+ -------
16-13 	5,16
+ -------
16-13 	0,58
+ -------
1-81 	0,54
+ -------
1-68 	0,04
+ -------
0-13 	
5. 	То же, из березы 	2,82
+ -------
8-81 	2,82
+ -------
8-81 	0,58
+ -------
1-81 	0,54
+ -------
1-68 	0,04
+ -------
0-13 	
6. 	При штукатурке всех фасадов цементно-известковым раствором 	1,14
+ -------
3-56 	1,23
+ -------
3-84 	0,47
+ -------
1-47 	0,38
+ -------
1-19 	0,09
+ -------
0-28 	
7. 	При штукатурке всех фасадов терразитовым раствором 	3,72
+ -------
11-63 	4,14
+ -------
12-94 	1,71
+ -------
5-35 	1,57
+ -------
4-91 	0,14
+ -------
0-44 	
8. 	При замене однослойной штукатурки цоколя на штукатурку раствором с каменной крошкой 	0,30
+ -------
0-94 	0,30
+ -------
0-94 	0,11
+ -------
0-34 	0,10
+ -------
0-31 	0,01
+ -------
0-03 	
9. 	При замене однослойной штукатурки цоколя на облицовку плитами Теребовлянского месторождения 	2,94
+ -------
9-19 	2,96
+ -------
9-25 	0,84
+ -------
2-63 	0,82
+ -------
2-56 	0,02
+ -------
0-07 	
10. 	При замене однослойной штукатурки цоколя на облицовку малогабаритными керамическими плитками 	0,77
+ -------
2-41 	0,77
+ -------
2-41 	0,11
+ -------
0-34 	0,11
+ -------
0-34 	- 	
11. 	При замене кирпичных перегородок на перегородки из гипсокартонных листов в 2 слоя по металлическому каркасу 	4,24
+ -------
13-25 	4,13
+ -------
12-90 	1,04
+ -------
3-25 	1,13
+ -------
3-53 	0,09
+ -------
0-28 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	
	а) общестроительные работы 	3,06
+ -------
9-56 	2,95
+ -------
9-21 	- 	- 	- 	
	б) металлоконструкции 	1,18
+ -------
3-69 	1,18
+ -------
3-69 	- 	- 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство школ в зонах действия I, II и III областных сметных цен Львовской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на здание в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 место /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	II областная сметная цена 	III областная сметная цена 	I, II и IIІ областные сметные цены 	
		с техническим подпольем и тиром 	
		Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
						основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для школ по типовым проектам 	
		224-1-314 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
1. 	При устройстве фундаментов в мокрых грунтах в объеме более 50 % от общего количества грунта с водоотливом 	2,66
+ -------
2-26 	2,66
+ -------
2-26 	2,66
+ -------
2-26 	2,66
+ -------
2-26 	0,01
+ -------
- 	2,65
+ -------
2-26 	
2. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	3,94
+ -------
3-35 	3,82
+ -------
3-25 	4,17
+ -------
3-55 	0,36
+ -------
0-31 	0,08
+ -------
0-07 	0,28
+ -------
0-24 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	- 	0,08
-------
0-07 	- 	0,08
 -------
0-07 	
3. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	11,96
+ -------
10-17 	11,07
+ -------
9-41 	11,87
+ -------
10-09 	0,53
+ -------
0-45 	0,09
+ -------
0-08 	0,44
+ -------
0-37 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	- 	0,09
+ -------
0-08 	- 	0,09
+ -------
0-08 	
4. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	3,86
- -------
3-28 	3,79
- -------
3-22 	3,73
- -------
3-17 	0,32
- -------
0-27 	0,04
- -------
0-03 	0,28
- -------
0-24 	
	в том числе 	  	  	  	  	  	  	
	НУЧП на транспортирование грунта 	- 	- 	- 	0,12
- -------
0-10 	- 	0,12
- -------
0-10 	
5. 	При замене в классах, рекреации, коридорах, кабинетах, административных помещениях и обеденном зале полов из линолеума на штучный паркет из дуба 	16,16
+ -------
13-74 	16,17
+ -------
13-75 	16,16
+ -------
13-74 	0,96
+ -------
0-82 	0,89
+ -------
0-76 	0,07
+ -------
0-06 	
6. 	То же, из бука 	12,15
+ -------
10-33 	12,15
+ -------
10-33 	12,15
+ -------
10-33 	0,96
+ -------
0-82 	0,89
+ -------
0-76 	0,07
+ -------
0-06 	
7. 	То же, из березы 	8,14
+ -------
6-92 	8,14
+ -------
6-92 	8,14
+ -------
6-92 	0,96
+ -------
0-82 	0,89
+ -------
0-76 	0,07
+ -------
0-06 	
8. 	При высококачественной штукатурке всех фасадов терразитовым раствором 	4,99
+ -------
4-24 	5,17
+ -------
4-40 	5,48
+ -------
4-66 	2,54
+ -------
2-16 	2,33
+ -------
1-98 	0,21
+ -------
0-18 	
9. 	При штукатурке цоколя раствором с каменной крошкой 	0,02
+ -------
0-02 	0,03
+ -------
0-02 	0,04
+ -------
0-03 	0,10
+ -------
0-08 	0,09
+ -------
0-08 	0,01
+ -------
- 	
10. 	При замене оконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	9,67
+ -------
8-22 	9,67
+ -------
8-22 	9,67
+ -------
8-22 	0,49
+ -------
0-42 	0,46
+ -------
0-39 	0,03
+ -------
0-03 	
11. 	При облицовке цоколя плитами Теребовлянского месторождения 	2,48
+ -------
2-11 	2,50
+ -------
2-13 	- 	0,76
+ -------
0-65 	0,74
+ -------
0-63 	0,02
+ -------
0-02 	
12. 	При облицовке цоколя глазурованными керамическими плитками 	0,73
+ -------
0-62 	0,73
+ -------
0-62 	0,73
+ -------
0-62 	0,07
+ -------
0-06 	0,07
+ -------
0-06 	- 	
13. 	При облицовке цоколя неглазурованными керамическими плитками 	0,39
+ -------
0-33 	0,39
+ -------
0-33 	0,39
+ -------
0-33 	0,07
+ -------
0-06 	0,07
+ -------
0-06 	- 	
14. 	При окраске столярных изделий со спаренными переплетами и полотнами масляными красками за 2 раза в построечных условиях 	0,96
+ -------
0-82 	0,96
+ -------
0-82 	0,96
+ -------
0-82 	2,86
+ -------
2-26 	2,66
+ -------
2-26 	- 	
15. 	То же, при раздельных переплетах 	0,89
+ -------
0-76 	0,89
+ -------
0-76 	0,89
+ -------
0-76 	2,87
+ -------
2-44 	2,87
+ -------
2-44 	- 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 6
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Ровенской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	без подвалов 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
114-24-72 	31,90
-------
120-38 	3,56
-------
13-43 	2,97
-------
11-21 	0,59
--------
2-23 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Ровенской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		без подвалов 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		114-24-72 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,51
+ -------
1-93 	0,05
+ -------
0-20 	0,03
+ -------
0-11 	0,02
+ -------
0-09 	
2. 	При замене масляной окраски панелей в кухнях, санузлах и ванных на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	0,19
+ -------
0-73 	0,03
+ -------
0-12 	0,03
+ -------
0-12 	- 	
3. 	При замене в жилых комнатах, передних, кухнях и коридорах полов из линолеума на дощатые 	0,05
- -------
0-20 	0,03
+ -------
0-08 	0,01
+ -------
0-04 	0,02
+ -------
0-05 	
4. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами и полотнами на раздельные 	0,24
+ -------
0-91 	0,03
+ -------
0-10 	0,03
+ -------
0-10 	- 	
5. 	При замене мокрой штукатурки стен на сухую штукатурку гипсовыми листами 	0,40
+ -------
1-51 	0,06
+ -------
0-23 	0,05
+ -------
0-19 	0,01
+ -------
0-04 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 7
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия III областной сметной цены Харьковской области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	III областная сметная цена 	
	без подвалов 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
184-24-34 	11,20
-------
133-33 	1,50
-------
17-86 	1,25
-------
14-88 	0,25
-------
2-98 	
184-24-63 	8,90
-------
125-35 	1,11
-------
15-64 	0,92
-------
12-96 	0,19
-------
2-68 	
184-24-52 	12,00
-------
144-94 	1,45
-------
17-48 	1,18
-------
14-22 	0,27
-------
3-26 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия III областной сметной цены Харьковской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		III областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		184-24-34 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,20
+ -------
2-38 	0,03
+ -------
0-36 	0,02
+ -------
0-24 	0,01
+ -------
0-12 	
2. 	При замене деревянного перекрытия на сборное железобетонное 	0,24
+ -------
2-86 	0,10
+ -------
1-19 	0,06
+ -------
0-71 	0,04
+ -------
0-48 	
3. 	При замене отопительных конвекторов типа "Аккорд" на чугунные радиаторы 	0,04
+ -------
0-48 	- 	- 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия III областной сметной цены Харьковской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		III областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		184-24-63 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,21
+ -------
2-95 	0,03
+ -------
0-42 	0,02
+ -------
0-28 	0,01
+ -------
0-14 	
2. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	0,08
+ -------
1-13 	- 	- 	- 	
3. 	При замене перекрытия из деревянных щитов по балкам с черепными брусками на сборные железобетонные многопустотные плиты 	0,24
+ -------
3-38 	0,02
- -------
0-28 	0,03
- -------
0-42 	0,01
+ -------
0-14 	
4. 	При замене поквартирного отопления от котлов КЧМ-2 на отопление от плит на твердом топливе 	0,07
- -------
0-99 	- 	0,01
- -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 0,39 	+ 0,05 	+ 0,04 	+ 0,01 	
	б) сантехнические работы 	- 0,46 	- 0,05 	- 0,05 	- 	
5. 	При устройстве внутреннего водопровода и канализации 	0,33
+ -------
4-65 	0,06
+ -------
0-85 	0,06
+ -------
0-85 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 0,05 	+ 0,03 	+ 0,03 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,28 	+ 0,03 	+ 0,03 	  	
6. 	При замене цементных полов в кладовых комнатах на полы из керамических плиток 	0,02
+ -------
0-28 	- 	- 	- 	
7. 	При замене конвекторов типа "Аккорд" на чугунные радиаторы 	0,02
+ -------
0-28 	0,01
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	0,01
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	0,01
+ -------
0-14 	- 	
	б) сантехнические работы 	0,01
+ -------
0-14 	- 	- 	- 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия III областной сметной цены Харьковской области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		III областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		184-24-52 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,26
+ -------
3-14 	0,07
+ -------
0-84 	0,03
+ -------
0-36 	0,04
+ -------
0-48 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	0,06
+ -------
0-72 	0,01
+ -------
0-12 	0,01
+ -------
0-12 	- 	
3. 	При замене в жилых комнатах деревянных каркасных перегородок с утеплителем на перегородки из гипсобетонных плит 	0,34
+ -------
4-10 	0,18
+ -------
2-17 	0,04
+ -------
0-48 	0,14
+ -------
1-69 	
4. 	При замене перекрытия из деревянных щитов по балкам с черепными брусками на сборные железобетонные многопустотные плиты 	0,07
-------
0,84 	0,02
-------
0-24 	0,01
-------
0-12 	0,01
-------
0-12 	
5. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,08
- -------
0-96 	0,02
+ -------
0-24 	- 	0,02
+ -------
0-24 	
6. 	При замене улучшенной мокрой штукатурки стен и перегородок на облицовку гипсокартонными листами 	0,09
+ -------
1-09 	0,02
- -------
0-24 	- 	0,02
- -------
0-24 	
7. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами на раздельные 	0,13
+ -------
1-57 	0,01
+ -------
0-12 	0,01
+ -------
0-12 	- 	
8. 	При замене покрытия эмалями за 2 раза оконных, балконных и дверных блоков на масляную окраску в заводских условиях 	0,04
+ -------
0-48 	- 	- 	- 	
9. 	При замене в жилых комнатах клеевой окраски стен на оклейку обоями 	0,02
+ -------
0-24 	0,01
+ -------
0-12 	0,01
+ -------
0-12 	  	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 8
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Хмельницкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	II областная сметная цена 	
	без подвалов 	с подвалами 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из легкобетонных блоков при толщине стен 40 см 	
183-24-113/1 	13,00
-------
130-00 	1,48
-------
14-80 	1,12
-------
11-20 	0,36
-------
3-60 	14,80
-------
148-00 	1,64
-------
16-40 	1,16
-------
11-60 	0,43
-------
4-80 	
  	Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 51 см 	
184-24-85/1 /для индивидуальных застройщиков/ 	12,20
-------
140-23 	1,48
-------
17-01 	1,22
-------
14-02 	0,26
-------
2-99 	13,20
-------
151-72 	1,64
-------
18-85 	1,34
-------
15-40 	0,30
-------
3-45 	
ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Хмельницкой области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		для жилых домов по типовым проектам 	
		183-24-113/1 	
		без подвалов 	с подвалами 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,28
+ -------
2-80 	0,03
+ -------
0-30 	0,01
+ -------
0-10 	0,02
+ -------
0-20 	0,22
+ -------
2-20 	0,03
+ -------
0-30 	0,01
+ -------
0-10 	0,02
+ -------
0-20 	
2. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 1,5 кг/кв. см 	0,02
+ -------
0-20 	- 	- 	- 	0,11
+ -------
1-10 	0,01
+ -------
0-10 	- 	0,01
+ -------
0-10 	
3. 	При замене газоснабжения от баллонов сжиженного газа на газоснабжение от природного газа 	0,05
+ -------
0-50 	0,02
+ -------
0-20 	0,02
+ -------
0-20 	- 	0,05
+ -------
0-50 	0,02
+ -------
0-20 	0,02
+ -------
0-20 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	0,04
+ -------
0-40 	0,01
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-10 	- 	0,04
+ -------
0-40 	0,01
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-10 	- 	
	б) сантехнические работы 	0,01
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-10 	- 	0,01
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-10 	0,01
+ -------
0-10 	- 	
4. 	При замене в жилых комнатах полов из линолеума на дощатые 	0,03
+ -------
0-30 	0,01
- -------
0-10 	0,01
- -------
0-10 	- 	0,03
+ -------
0-30 	0,01
- -------
0-10 	0,01
- -------
0-10 	- 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия II областной сметной цены Хмельницкой области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на дом в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		II областная сметная цена 	
		Для жилых домов по типовым проектам 	
		184-24-85/1 	
		без подвалов 	с подвалами 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				Основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
1. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 25 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	0,28
+ -------
3-22 	0,04
+ -------
0-46 	0,02
+ -------
0-23 	0,02
+ -------
0-23 	0,17
+ -------
1-95 	0,03
+ -------
0-34 	0,02
+ -------
0-23 	0,01
+ -------
0-11 	
2. 	При замене сборного железобетонного перекрытия на деревянное 	0,10
- -------
1-15 	0,03
+ -------
0-34 	0,04
+ -------
0-45 	0,01
- -------
0-11 	0,10
- -------
1-15 	0,03
+ -------
0-34 	0,04
+ -------
0-45 	0,01
- -------
0-11 	
3. 	При замене газоснабжения от баллонов сжиженного газа на газоснабжение от природного газа 	0,06
+ -------
0-69 	0,02
+ -------
0-23 	0,02
+ -------
0-23 	- 	0,05
+ -------
0-57 	0,01
+ -------
0-11 	0,01
+ -------
0-11 	- 	
4. 	При замене перегородок из гипсобетонных плит на гипсокартонные на деревянном каркасе 	0,07
+ -------
0-80 	0,02
+ -------
0-23 	0,02
+ -------
0-23 	- 	0,07
+ -------
0-80 	0,02
+ -------
0-23 	0,02
+ -------
0-23 	- 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
  
Приложение N 9
к постановлению Совета Министров УССР
от 16 октября 1985 г. N 373 	
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Черновицкой области 
Типовые проекты 	Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
	I областная сметная цена 	
	с техническим подпольем 	
	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
  	Со стенами из керамических камней с облицовкой лицевыми камнями, при толщине стен 51 см 	
67-011/1.2 	184,30
-------
90-88 	21,99
-------
10-84 	14,74
-------
7-27 	7,25
-------
3-57 	
67-024/1.2
67-025/1.2 	199,60
-------
97-80 	24,01
-------
11-76 	16,18
-------
7-93 	7,83
-------
3-83 	
  	Со стенами из керамических кладочных камней при толщине стен 51 см 	
67-011/1.2 	182,10
-------
89-79 	21,84
-------
10-74 	14,59
-------
7-19 	7,25
-------
3-58 	
67-024/1.2
67-025/1.2 	196,40
-------
96-23 	23,80
-------
11-66 	15,97
-------
7-82 	7,83
-------
3-84 	

ПОПРАВКИ
к прейскурантным ценам на строительство жилых домов в зоне действия I областной сметной цены Черновицкой области 
NN
п/п 	Наименование изменяемых конструкций и видов работ при применении типовых проектов 	Размеры доплаты и нормативной условно-чистой продукции на элемент блокировки /в тысячах рублей/ 	Размеры поправок и нормативной условно-чистой продукции: в числителе на блок-секцию в целом /в тысячах рублей/, в знаменателе на 1 кв. м приведенной общей площади /в рублях и копейках/ 	
		I областная сметная цена 	
		Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	Всего /прямые затраты/ 	Нормативная условно-чистая продукция /прямые затраты/ 	в том числе 	
				основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 			основная зарплата 	эксплуатация машин 	
		для блок-секций по типовым проектам 	
		67 	67-011/1.2 	67-024/1.2
67-025/1.2 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	
1. 	За разводящие санитарно-технические, электротехнические сети для отдельно стоящих блок-секций 	+ 3,99 	+ 0,53 	+ 0,33 	+ 0,20 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 1,88 	+ 0,32 	+ 0,14 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 1,58 	+ 0,15 	+ 0,14 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 0,53 	+ 0,06 	+ 0,05 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
2. 	За разводящие санитарно-технические, электротехнические и слаботочные сети в доме из 2 блок-секций 	+ 5,58 	+ 0,75 	+ 0,53 	+ 0,22 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,05 	+ 0,35 	+ 0,16 	+ 0,19 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 2,71 	+ 0,26 	+ 0,24 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 0,76 	+ 0,12 	+ 0,11 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	г) слаботочные работы 	+ 0,06 	+ 0,02 	+ 0,02 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
3. 	То же, в доме из 3 блок-секций 	+ 6,93 	+ 1,00 	+ 0,76 	+ 0,24 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 2,24 	+ 0,39 	+ 0,20 	+ 0,19 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 3,43 	+ 0,35 	+ 0,32 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,18 	+ 0,23 	+ 0,22 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	г) слаботочные работы 	+ 0,08 	+ 0,03 	+ 0,02 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
4. 	То же, в доме из 4 блок-секций 	+ 9,52 	+ 1,34 	+ 0,93 	+ 0,41 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 3,51 	+ 0,63 	+ 0,28 	+ 0,35 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 4,41 	+ 0,44 	+ 0,41 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,48 	+ 0,23 	+ 0,21 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	г) слаботочные работы 	+ 0,12 	+ 0,04 	+ 0,03 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
5. 	То же, в доме из 5 блок-секций	+ 11,18 	+ 1,64 	+ 1,21 	+ 0,43 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 3,65 	+ 0,67 	+ 0,32 	+ 0,35 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 5,49 	+ 0,59 	+ 0,54 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в) электроосвещение 	+ 1,90 	+ 0,34 	+ 0,32 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	г) слаботочные работы 	+ 0,14 	+ 0,04 	+ 0,03 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
6. 	При строчной блокировке блок-секций без устройства деформационного шва /ЭБС-1/ 	+ 6,94 	+ 0,78 	+ 0,53 	+ 0,25 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
7. 	При устройстве торцевой стены из керамических камней с облицовкой лицевыми камнями /ЭБС-2/ 	+ 9,42 	+ 1,00 	+ 0,69 	+ 0,31 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 9,13 	+ 0,98 	+ 0,67 	+ 0,31 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,29 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
8. 	То же, из керамических кладочных камней /ЭБС-2/ 	+ 8,58 	+ 0,95 	+ 0,64 	+ 0,31 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 8,29 	+ 0,93 	+ 0,62 	+ 0,31 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,29 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
9. 	При строчной блокировке блок-секций с устройством деформационного шва /ЭБС-3/ 	+ 12,89 	+ 1,37 	+ 0,93 	+ 0,44 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 12,68 	+ 1,35 	+ 0,91 	+ 0,44 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,21 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
10. 	При сдвижке блок-секций по горизонтали на 0,25 ширины дома с устройством деформационного шва /ЭБС-4/ 	+ 13,94 	+ 1,46 	+ 1,00 	+ 0,46 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 13,73 	+ 1,44 	+ 0,98 	+ 0,46 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,21 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
11. 	При сдвижке блок-секций по горизонтали на 0,25 ширины дома без устройства деформационного шва /ЭБС-5/ 	+ 9,93 	+ 1,10 	+ 0,76 	+ 0,34 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 9,72 	+ 1,08 	+ 0,74 	+ 0,34 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	+ 0,21 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
12. 	При увеличении глубины заложения фундаментов за каждые 30 см сверх глубины, по которой исчислены затраты в прейскуранте 	- 	- 	- 	- 	0,90
+ ------
0-44 	0,13
+ -------
0-06 	0,04
+ -----
0-02 	0,09
+ -----
0-04 	1,06
+ -----
0-52 	0,16
+ -------
0-08 	0,05
+ -----
0-03 	0,11
+ -------
0-05 	
13. 	То же, для элементов блокировок /ЭБС-1, ЭБС-2, ЭБС-3, ЭБС-4, ЭБС-5/ 	+ 0,18 	+ 0,02 	- 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	  	
14. 	При производстве земляных работ в мокрых грунтах 	- 	- 	- 	- 	0,28
+ ------
0-14 	0,28
+ -------
0-14 	0,01
+ -----
0-01 	0,27
+ -----
0-13 	0,35
+ ------
0-17 	0,35
+ -------
0-17 	0,01
+ -----
- 	0,34
+ -------
0-17 	
15. 	То же, для элементов блокировок /ЭБС-1, ЭБС-2, ЭБС-3, ЭБС-4, ЭБС-5/ 	цена и НУЧП не изменяются 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
16. 	При устройстве свайных фундаментов 	- 	- 	- 	- 	15,29
+ ------
7-54 	3,15
+ -------
1-55 	0,53
+ -----
0-26 	2,62
+ -----
1-29 	16,75
+ ------
8-21 	3,46
+ -------
1-69 	0,58
+ -----
0-28 	2,88
+ -------
1-41 	
17. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-1/ 	+ 1,14 	+ 0,25 	+ 0,04 	+ 0,21 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
18. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 1,30 	+ 0,24 	+ 0,03 	+ 0,21 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
19. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-3/ 	+ 2,66 	+ 0,54 	+ 0,08 	+ 0,46 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
20. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-4/ 	+ 2,74 	+ 0,54 	+ 0,08 	+ 0,46 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
21. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-5/ 	+ 1,56 	+ 0,30 	+ 0,04 	+ 0,26 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
22. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 2,5 кг/кв. см 	- 	- 	- 	- 	1,06
- -------
0-52 	0,07
- -------
0-03 	0,02
- ------
0-01 	0,05
- ------
0-02 	1,15
- -------
0-56 	0,08
- -------
0-04 	0,02
- ------
0-01 	0,06
- -------
0-03 	
23. 	То же, для элементов блокировок /ЭБС-1, ЭБС-3/ 	- 0,12 	- 0,01 	-  	- 0,01	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
24. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	- 0,03 	- 0,01 	- 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
25. 	То же, для элементов блокировок /ЭБС-4, ЭБС-5/ 	- 0,07 	- 0,01 	- 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
26. 	При изменении допускаемого давления на грунт с 2,0 кг/кв. см на 3,0 кг/кв. см 	- 	- 	- 	- 	1,05
- -------
0-52 	0,11
- -------
0-05 	0,04
- ------
0-02 	0,07
- ------
0-03 	1,25
- -------
0-61 	0,11
- -------
0-05 	0,04
- ------
0-02 	0,07
- -------
0-03 	
27. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-1/ 	- 0,15 	- 0,01 	- 	- 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
28. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	- 0,09 	- 0,01 	- 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
29. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-3/ 	- 0,26 	- 0,02 	- 	- 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
30. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-4/ 	- 0,39 	- 0,03 	- 0,01 	- 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
31. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-5/ 	- 0,12 	- 0,01 	- 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
32. 	При замене в жилых комнатах и передних полов из линолеума на паркетные из бука 	- 	- 	- 	- 	4,09
+ ------
2-02 	0,09
+ -------
0-04 	0,07
+ -----
0-03 	0,02
+ -----
0-01 	4,11
+ ------
2-01 	0,09
+ -------
0-04 	0,07
+ -----
0-03 	0,02
+ -------
0-01 	
33. 	При замене в жилых комнатах и передних полов из линолеума на дощатые 	- 	- 	- 	- 	1,88
- -------
0-93 	0,38
- -------
0-19 	0,35
- ------
0-18 	0,03
- ------
0-01 	1,88
- -------
0-92 	0,38
- -------
0-18 	0,35
- ------
0-17 	0,03
- -------
0-01 	
34. 	При облицовке цоколя керамическими глазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	0,18
+ ------
0-09 	0,02
+ -------
0-01 	0,02
+ -----
0-01 	- 	0,24
+ ------
0-12 	0,03
+ -------
0-01 	0,03
+ -----
0-01 	- 	
35. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,08 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
36. 	При облицовке цоколя серым песчаником 	- 	- 	- 	- 	0,31
+ ------
0-15 	0,16
+ -------
0-08 	0,16
+ ------
0-08 	- 	0,41
+ ------
0-20 	0,22
+ -------
0-11 	0,21
+ -----
0-11 	0,01
+ -------
- 	
37. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,14 	+ 0,07 	+ 0,07 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
38. 	При штукатурке цоколя декоративным камневидным раствором 	- 	- 	- 	- 	0,03
+ ------
0-01 	0,03
+ -------
0-01 	0,03
+ -----
0-01 	- 	0,04
+ ------
0-02 	0,04
+ -------
0-02 	0,04
+ -----
0-02 	- 	
39. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,01 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
40. 	При штукатурке цоколя декоративным терразитовым раствором 	- 	- 	- 	- 	0,02
+ ------
0-01 	0,03
+ -------
0-01 	0,03
+ -----
0-01 	- 	0,02
+ ------
0-01 	0,04
+ -------
0-02 	0,04
+ -----
0-02 	- 	
41. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,01 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
42. 	При терразитовой штукатурке стен фасада из керамических кладочных камней 	- 	- 	- 	- 	3,39
+ ------
1-67 	1,32
+ -------
0-65 	1,22
+ -----
0-60 	0,10
+ -----
0-05 	4,44
+ ------
2-18 	1,73
+ -------
0-85 	1,59
+ -----
0-78 	0,14
+ -------
0-07 	
43. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,90 	+ 0,35 	+ 0,32 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
44. 	При цементно-известковой штукатурке стен фасадов из керамических кладочных камней 	- 	- 	- 	- 	2,01
+ ------
0-99 	0,71
+ -------
0-35 	0,63
+ -----
0-31 	0,08
+ -----
0-04 	2,65
+ ------
1-30 	0,92
+ -------
0-45 	0,82
+ -----
0-40 	0,10
+ -------
0-05 	
45. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,54 	+ 0,18 	+ 0,16 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
46. 	При облицовке стен лоджий керамическими глазурованными плитками в домах со стенами из керамических кладочных камней 	- 	- 	- 	- 	3,23
+ ------
1-59 	0,25
+ -------
0-12 	0,24
+ -----
0-12 	0,01
+ -----
- 	3,64
+ ------
1-77 	0,28
+ -------
0-14 	0,27
+ -----
0-14 	0,01
+ -------
- 	
47. 	То же, со стенами из керамических камней и облицовкой лицевыми камнями 	- 	- 	- 	- 	2,65
+ ------
1-31 	0,25
+ -------
0-12 	0,24
+ -----
0-12 	0,01
+ -----
- 	2,78
+ ------
1-36 	0,27
+ -------
0-13 	0,26
+ -----
0-13 	0,01
+ -------
- 	
48. 	При терразитовой штукатурке стен лоджий в домах со стенами из керамических камней, с облицовкой лицевыми камнями 	- 	- 	- 	- 	0,46
+ ------
0-23 	0,40
+ -------
0-20 	0,37
+ -----
0-18 	0,03
+ -----
0-02 	0,33
+ ------
0-16 	0,45
+ -------
0-22 	0,41
+ -----
0-20 	0,04
+ -------
0-02 	
49. 	При замене оконных и балконных блоков со спаренными переплетами и полотнами на раздельные 	- 	- 	- 	- 	2,36
+ ------
1-16 	0,16
+ -------
0-08 	0,15
+ -----
0-08 	0,01
+ -----
- 	2,43
+ ------
1-20 	0,17
+ -------
0-09 	0,16
+ -----
0-09 	0,01
+ -------
- 	
50. 	При замене масляной окраски панелей в ванных, кухнях и санузлах на облицовку керамическими глазурованными плитками в пределах оборудования 	- 	- 	- 	- 	1,22
+ ------
0-60 	0,18
+ -------
0-09 	0,19
+ -----
0-09 	0,01
- ------
- 	1,23
+ ------
0-60 	0,19
+ -------
0-09 	0,20
+ -----
0-09 	0,01
- -------
- 	
51. 	При замене межкомнатных перегородок из крупнопанельных гипсовых плит на гипсокартонные 	- 	- 	- 	- 	1,80
+ ------
0-89 	0,55
+ -------
0-27 	0,59
+ -----
0-29 	0,04
- ------
0-02 	2,08
+ ------
1-02 	0,63
+ -------
0-31 	0,68
+ -----
0-33 	0,05
- -------
0-02 	
52. 	При замене в жилых комнатах и передних клеевой окраски стен на оклейку обоями 	- 	- 	- 	- 	0,74
+ ------
0-36 	0,23
+ -------
0-11 	0,23
+ -----
0-11 	- 	0,94
+ ------
0-46 	0,31
+ -------
0-15 	0,31
+ -----
0-15 	  	
53. 	То же, для элементов блокировок /ЭБС-1, ЭБС-3, ЭБС-4, ЭБС-5/ 	+ 0,09 	+ 0,03 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
54. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,04 	+ 0,02 	+ 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
55. 	При устройстве сквозного прохода 	- 0,10 	+ 0,03 	+ 0,03 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) строительные работы 	+ 0,08 	+ 0,05 	+ 0,05 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) сантехнические работы 	- 0,18 	- 0,02 	- 0,02 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
56. 	При облицовке торца левого /правого/ северо-западной ориентации керамическими неглазурованными плитками 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3,02
+ ------
1-48 	0,24
+ -------
0-11 	0,23
+ -----
0-11 	0,01
+ -------
- 	
57. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 3,02 	+ 0,24 	+ 0,23 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
58. 	При замене конвекторов типа "Комфорт" на чугунные радиаторы М-140-АО 	- 	- 	- 	- 	0,43
+ ------
0-21 	0,01
+ -------
- 	- 	0,01
+ -----
- 	0,60
+ ------
0-29 	0,01
+ -------
- 	- 	0,01
+ -------
- 	
59. 	То же, для элемента блокировки /ЭБС-2/ 	+ 0,26 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
60. 	То же, для элементов блокировок /ЭБС-3, ЭБС-4, ЭБС-5/ 	+ 0,16 	+ 0,01 	+ 0,01 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
61. 	При установке замочно-переговорного устройства 	+ 0,23 	+ 0,18 	+ 0,18 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	в том числе: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	а) монтаж оборудования 	+ 0,10 	+ 0,10 	+ 0,10 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
	б) монтаж сетей 	+ 0,13 	+ 0,08 	+ 0,08 	-  	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
  
Управляющий Делами
Совета Министров УССР 	 
К. БОЙКО 	
 
РІnвЂ°