Додаток 3
 до пунктів 4.5. та 9.5.9. Основних санітарних правил  забезпечення радіаційної безпеки України  	

ЗНАК РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

 
ДСТ 17925-72

Знак радіаційної небезпеки є попереджувальним і призначений привернути увагу до об'єктів потенційної та/або дійсної небезпеки шкідливого впливу на людей іонізуючого випромінювання.
Знак повинен мати форму і розміри, які відповідають вимогам ДСТ 17925-72; допускається чорне фарбування внутрішнього кола, трьох пелюсток і кайми трикутника, якщо знак застосовується на об'єктах, пофарбованих у кольори, схожі з червоним і жовтим, та для маркування транспортних пакувальних комплектів.
У зазначеному на малюнку місці в разі потреби допускається розміщувати написи, які роз'яснюють чи додатково попереджають про небезпеку, наприклад: “I клас робіт”, “II клас робіт”, “III клас робіт”, ”Гамма-випромінювання!”, ”Нейтронне джерело”, “Радіоактивність!” тощо, а також допускається нанесення вертикальних червоних смуг, які позначають категорії транспортних упаковок.

e