Рис. 1 Обриви та зміщення дротів каната хрестового сплетіння

Рис. 2  Поєднання обривів дротів з їх спрацюванням:
а -в канаті хрестового сплетіння; 
б - в канаті одностороннього сплетіння.

Рис. 3 Обриви дротів в зоні зрівняльного блока: 
а - у декількох сталках каната; 
б - у двох сталках у поєднанні з місцевим спрацьовуванням.

Рис. 4  Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів  сталевого каната
1 - на ділянці контролю в обірваному дроті виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Цей дефект відповідає одному обриву; 
2 - на ділянці контролю у обірваного дроту є два кінці. Цей  дефект відповідає одному обриву; 
3 - на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту. Цей дефект в цілому відповідає одному обриву.

Рис. 5 Спрацювання зовнішніх дротів каната хрестового сплетіння:
а) невеликі лиски на дротах;
б) збільшена довжина лисок на окремих дротах;
в) подовження лисок в окремих дротах;
г) лиски на всіх дротах, зменшення діаметра каната;
ґ) інтенсивне спрацювання всіх зовнішніх дротів каната (зменшення діаметра дротів на 40%).

Рис. 6 Поверхнева корозія дротів каната хрестового  сплетіння:
а) початкове окислення поверхні;
б) загальне окислення поверхні;
в) помітне окислення;
г) значне окислення;
ґ) інтенсивна корозія.

Рис. 7 Зменшення площі поперечного перерізу дротів (інтенсивна внутрішня корозія)

Рис. 8 Хвилястість каната (пояснення в тексті)

Рис. 9 Кошикоподібна деформація

Рис. 10 Видавлювання металевого осердя

Рис. 11 Видавлювання дротів сталок:
 а-в одній сталці; б-у декількох сталках.

Рис. 12 Місцеве збільшення діаметра каната

Рис. 13 Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя

Рис. 14 Роздавлювання каната

Рис. 15 Перекручування каната

Рис. 16 Залом каната

Рис. 17 Перегин каната

PСѓV