Додаток 1
до пункту 5.14.34 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
Варіанти застрявання в елементах конструкцій атракціонів
Елемент застрявання	Отвори	Прямокутні зазори або щілини	V-образні зазори або щілини	Виступи	Рухливі елементи обладнання	
	Жорсткі	Нежорсткі					
Все тіло							
Голова (шия);
уперед головою							
Голова (шия);
уперед ногами							
Кисть і рука							
Нога і ступня							
Пальці							
Одяг							
Волосся							

Голова
Держпромгірнагляду	М.В.Саварин

Додаток 2
до пункту 5.22.48 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
Рекомендовані розміри зон занурення водних гірок 

	l1 = 200 мм; 	b1 = 500 мм;
	l2 = 1000 мм; 	b2 = 500 мм;
	13 = 2000 мм;	b3  ширина гірки;
	b4 = b3 + 2b1
1  маркування в середині траси контрастним кольором на дні, або 2  м’які, плаваючі поділяючі лінії між трасами;
3  можлива зона сходів для окремої гірки;
4  можлива зона сходів на гірках, фінішні елементи яких розташовані на одній стороні басейну.
Рис. 2.1. Зона занурення для гірок типів 1 і 2.

Продовження додатка 2

Гірки типу 3 	Горки тип 4 і 5
l1 = 2000 мм; 	b1 = 500 мм;	l1 = 2000 мм;	b1 = 500 мм;
l2 = 2000 мм; 	b2 = 1000 мм; 	l2 = 2000 мм; 	b2 = 1000 мм;
b3  ширина гірки; 		b3  ширина гірки;
b4 = b3 + 2b1 		b4 = b3 + 2b1
1 – маркування в середині траси контрастним кольором на дні, або 2 – м’які плаваючі поділяючі лінії між трасами;
3 – можлива зона для сходів для окремої гірки;
4 – можлива зона для сходів на гірках, фінішні елементи яких розташовані на одній стороні басейну.
Рис. 2.2. Зона занурення для гірок типів 3, 4 і 5.

Продовження додатка 2

l1 = 2000 мм;	b1 = 500 мм;
l2 = 3l1;	b2 = 1000 мм;
		b3  ширина гірки;
		b4 = b1 + b2;
		b5 = b3 +2b1;
		b6 = b3 +2b4;
I і V – зовнішні траси гірки; II  IV – внутрішні траси гірки;
1 – маркування в середині траси контрастним кольором на дні, або 2 – м’які плаваючі поділяючі лінії між трасами;
3 – можливі зони для сходів.
Рис. 2.3. Зона занурення для гірок типу 6.

Продовження додатка 2

	l1 = 2000 мм;	b1 = 500 мм;
	l2 = 3l1;		b2 = 1000 мм;
		b3  ширина гірки;
		b4 = b1 + b2;
		b5 = b3 + 2b1;
		b6 = b3 + 2b4;
1 – маркування контрастним кольором на дні (мінімальне число маркувань 2); 2 – можливі зони для сходів.
Рис. 2.4. Зона занурення для гірок типу 7.

Голова
Держпромгірнагляду	М.В.Саварин

ff6