Рис. 1. Огородження з нахиленими під невеликим кутом внутрішніми елементами

Рис. 2. Огородження із сіткою

Рис. 3. Огородження з декоративними елементами

Рис. 4. Контур безпеки пасажирського модуля для стоячих відвідувачів 
(розмір у дужках для дітей до 10 років): 
1  поверхня сидіння; 2  поверхня підлоги; 3  зовнішній контур

Рис. 5. Контур безпеки пасажирського модуля для сидячих відвідувачів
(розмір у дужках для дітей до 10 років): 
1  поверхня сидіння; 2  поверхня підлоги; 3  зовнішній контур

Рис. 6. Відносні положення контурів безпеки: 
1  зовнішній контур

Рис. 7

Рис. 8. Діаграма вибору пристроїв фіксації і напрямок дії прискорень на відвідувача:
а  потрібні підніжки та поручні;
b – зона категорії прискорень 4 за відсутності розрахункових бічних сил і часу дії прискорення az менше 0,2 с
Зона 1. Пристрій фіксації не потрібний, виходячи з діючих прискорень, а проте за іншими критеріями може вимагатися.
Зона 2. Необхідний щонайменше наступний тип пристрою фіксації:
колективний для двох або більше відвідувачів;
з нерегульованим фіксувальним положенням (наприклад, дуги, поручні тощо);
що замикається вручну самим відвідувачем;
що відмикається вручну відвідувачем;
без сигналізації;
з ручним приводом;
не обов’язково безвідмовний;
з одним пристроєм фіксації або можна обійтися без нього, якщо відвідувачі можуть адекватно реагувати на діючі на них сили, спираючись на поручні, підніжки та подібні пристосування, за умови, що вони не можуть бути викинуті з пасажирського модуля під дією сил, що виникають під час руху.
Зона 3. Необхідний щонайменше такий тип пристрою фіксації:
колективний, для двох або більше відвідувачів;
з індивідуально регульованим фіксувальним положенням;
що замикається вручну оператором;
що відмикається вручну відвідувачем;
без сигналізації;
з ручним приводом;
з безвідмовно функціонувальним замком;
з одним пристроєм фіксації на кожного відвідувача.
Зона 4. Необхідний щонайменше такий тип пристрою фіксації:
індивідуальний для кожного відвідувача;
з індивідуально регульованим фіксувальним положенням;
що замикається автоматично в разі досягнення фіксувального положення;
що відмикається вручну оператором;
без сигналізації;
з ручним приводом;
з безвідмовним замком;
з будь-яким одним пристроєм фіксації для кожного відвідувача.
Зона 5. Необхідний щонайменше такий тип пристрою фіксації:
індивідуальний для кожного відвідувача;
з автоматичним контролем замикання;
що автоматично замикається та контролюється у разі досягнення фіксувального положення;
відмикається оператором централізовано;
зі світловою і (або) акустичною сигналізацією та блокуванням пуску;
з ручним приводом;
з безвідмовними (конструктивно і функціонально) пристроєм фіксації і замком;
з двома пристроями фіксації, один з яких є дублювальним.

Рис. 9. Дозволене прискорення сидіння │ау│ залежно від тривалості імпульсу:
1 ‑ зона, яка розташована вище межи 10 Гц,
∆t ‑ тривалість імпульсу в с,
*) область, що перевищує 4 с, не вивчена й вимагає наступного дослідження

Рис 10. Дозволене прискорення аz залежно від тривалості імпульсу:
∆t ‑ тривалість імпульсу в с,
*) область, що перевищує 4 с, не вивчена й вимагає подальшого вивчення

Рис. 11. Спільний вплив прискорень │ау│ і │аz│:
1 ‑ область припустимих значень прискорення

Рис 12. Припустимі прискорення ау й аz під час їх спільного впливу

Рис. 13. Захист болтових з’єднань

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16. Віддалення частини навантаження:
1 – частина навантаження, що віддаляється

Обладнання, легкодоступне дітям усіх віків 		Обладнання, важкодоступне дітям віком до трьох років	

Рис. 17. Типи обладнання для захисту дітей від падіння залежно від висоти опорної поверхні:
1  необхідне ударопоглинальне покриття; 2  необхідне огородження;
3  необхідні поручні

Рис. 18. Поручні для сходів:
1 – опорна поверхня східця сходів; 2 – поручні; Н – висота поручнів

Рис. 19. Ширина зазорів на поверхнях з нахилом до 45°

Рис. 20. Визначення зони безпеки гірки:
1 – циліндр; 2 – зона безпеки; r – радіус циліндра; h – висота циліндра

Рис. 21. Визначення зони безпеки жердини:
1  жердина; 2  зона приземлення; 3  зона безпеки; r  радіус циліндра; 
h  висота циліндра

Рис. 22. Розміри циліндра для визначення зони безпеки дитини, яка стоїть

Рис. 23. Несподівані перешкоди

а		б

в

Рис. 24. Висота вільного падіння h для різного обладнання:
а  поперечина; б  гойдалка; в  платформа
fР’Р±