а                                                                                               б

Рис. 25. Гвинтові та спіральні сходи:
а  гвинтові сходи; б  спіральні сходи; А – ширина східця; 
В – висота східця; Н – висота поручнів; W – ширина сходів.

Рис. 26. Фундамент:
1  опора; 2  поверхня покриття ігрового майданчика; 3  фундамент; 
4  базова позначка заглиблення

а

Карусель з вертикальною віссю та одним ступенем свободи

б

Карусель з вертикальною та горизонтальною осями і більш ніж одним ступенем свободи

в

Карусель з нахилом, що змінюється, осі обертання та більш 
ніж одним ступенем свободи

г

Карусель з періодично змінюваним нахилом осі обертання, 
що реалізує циклоїдальний рух
Рис. 27. Типові схеми каруселей

	а

Обертання навколо горизонтальної головної осі з фіксованими 
або обертовими пасажирськими модулями

б

Обертання пасажирського модуля, жорстко закріпленого на балці, 
навколо горизонтальної осі (з механічним приводом)
	в

Обертання пасажирського модуля навколо горизонтальної осі 
(без механічного приводу)
Рис. 28. Типові схеми гігантських коліс і гойдалок

а

Гойдалка типу 1 – з однією віссю обертання. Сидіння, підвішене на одиночних гнучких елементах, може рухатися під прямим кутом щодо перехресної балки
					б

Гойдалка типу 2 – з декількома осями обертання. Сидіння, підвішене на одиночних або декількох гнучких елементах, що може рухатися під прямим кутом або вздовж перехресної балки 

в

Гойдалка типу 3 – з одною точкою підвішування. Сидіння або платформа підвішені на гнучких елементах, які кріпляться в одній точці. Гойдалка може рухатися у всіх напрямках 
Рис. 29. Типові схеми дитячих гойдалок

Рис. 30. Елементи конструкції та основні розміри гойдалок:

Мінімальний простір між сидіннями гойдалки та суміжною конструкцією		Забезпечення стійкості сидінь	
Рис. 31. Мінімальні розміри та забезпечення стійкості сидінь гойдалок 
з декількома точками підвішування:

Рис. 32. Зони гойдалок:
1 – ігрова зона; 2 – зона безпеки; 3 – зона приземлення 

Рис. 33. Визначення висоти вільного падіння гойдалок:
А = 0,867(h1   h3)  відстань від осьової лінії гойдалок до центра ваги сидіння за відхиленні на кут 60°; 
В  розмір, що залежить від властивостей ударопоглинальних покриття, рівний, мм:
1750 – для синтетичних ударопоглинальних покриттів;
2250 – для ударопоглинальних покриттів із сипких матеріалів;
С  максимальна висота вільного падіння гойдалок

Рис. 34. Розміри зони приземлення гойдалок:
1  зона приземлення; 2  сидіння гойдалок; L – довжина зони приземлення; D – ширина зони приземлення

Рис. 35. Атракціони з напрямними

fc