а

б

Рис. 36. Безпечні відстані для автомобілів, що зіштовхуються:
1  зона 1; 2  зона 2

Рис. 37. Приклад типового струмознімача для живильної мережі:
1 – зона контакту; 2 – мережа; 3 – пружина; 
F – сила, що притискає струмознімач

Рис. 38. Контакт щітки зі струмопровідною підлогою:
F  сила в зоні контакту

Рис. 39. Схема дитячої гірки:
А  стартова ділянка; В  ділянка ковзання; С  кінцева ділянка; 
D  висота гірки

Рис. 40. Бортики та захисна поперечина гірки, що прибудовується:
1  поперечина; А стартова ділянка; В  ділянка ковзання;
С  кінцева ділянка

Рис. 41. Бортики гірки, що стоїть окремо

а		б

Спіральна гірка	Криволінійна гірка
Рис. 42. Спіральна та криволінійна гірки

Рис. 43. Кінцева ділянка гірки типу 1:
С – кінцева ділянка гірки

Рис. 44. Кінцева ділянка гірки типу 2:
С – кінцева ділянка гірки; Н – висота кінцевої ділянки гірки 
над поверхнею ґрунту

Рис. 45. Закінчення гірки типу 1 із продовженням до поверхні ґрунту
R  радіус вигину закінчення гірки; Н  висота кінцевої ділянки 
гірки над поверхнею ґрунту

Рис. 46. Закінчення гірки типу 1 над поверхнею ґрунту:
R  радіус вигину закінчення гірки; Н  висота кінцевої ділянки 
гірки над поверхнею ґрунту;  – кут відхилення від горизонталі 
передньої крайки закінчення гірки

а		б

Гірка з овальним дном	Гірка із плоским дном
Рис. 47. Профілі гірки:
 – припустимий кут відхилення від вертикальної площини 
бортика гірки із плоским дном

Рис. 48. Зони гірки, що стоїть окремо:
1  ігрова зона; 2  зона приземлення; 3  зона безпеки

Рис. 49. Зони тунельної гірки:
1 – ігрова зона; 2 – зона приземлення; 3 – зона безпеки

Рис. 50. Зона приземлення гірки:
А – стартова ділянка; В – ділянка ковзання; С – кінцева ділянка; 
b  ширина зони приземлення; R  радіус зони приземлення; 
I1  зона приземлення з боків гірки; I2  зона приземлення в кінцевій 
ділянці гірки; l – довжина зони приземлення в кінцевій ділянці гірки

Рис. 51. Висота захисного огородження:
а – варіант захисного огородження на відстані до 1000 мм від найвищої опорної поверхні; б – варіант захисного огородження на одній стороні зони старту; в – варіант захисного огородження на відстані понад 1000 мм від найвищої опорної поверхні; Х  висота найвищої опорної поверхні.
1  стартовий елемент; 2  стартова площадка

Рис. 52. Перехід між елементами водної гірки:
1 – напрямок ковзання

Рис. 53. Перетин гірки типу 1

Рис. 54. Перетин гірки типу 2

	
Прямолінійна ділянка	Радіусна ділянка
Тип 3 	h1 ≥ 600;	 h2 ≥ 200;
Тип 4 	h1 ≥ 700;	 b ≥ 800 ;
	 ≤ 95°;
Рис. 55. Перетин гірок типів 3 и 4:
1 – зовнішня крива; 2 – внутрішня крива

600 ≤ b ≤ 700; R ≥ 40; h ≥ 400; α ≤ 12°
Рис. 56. Перетин гірки типу 5

600 ≤ b1 ≤ 1800; h1 ≥ 500; b2 ≥ 200; h2 ≥ 200;
Рис. 57. Перетин гірки типу 6

2500 ≤ b ≤ 5000; h ≥ 500; R ≥ 50
Рис. 58. Перетин гірки типу 7

Зона безпеки для гірок типів 2-7		Зона безпеки для гірки типу 1	
Рис. 59. Зони безпеки гірок

Рис. 60. Мінімальна відстань між стінкою човна та стінкою каналу

Рис. 61

Рис. 62. Ґрати хвильової камери

Рис. 63. Зазори за висотою для фонтанів

01В®