ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
18.06.2007  № 132

Додаток 14
до пункту 7.5.22 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Рекомендована знакова сигналізація, що застосовується під час 
переміщення вантажів кранами

Таблиця 14.1.
Операція	Рисунок	Сигнал	

Підняти вантаж або гак		
Переривчастий рух рукою вгору на рівні пояса, долоня повернута догори, рука зігнута в лікті	

Опустити вантаж або гак		
Переривчастий рух рукою вниз перед грудьми, долоня повернута донизу, рука зігнута в лікті	

Пересунути кран (міст)		
Рух витягнутою рукою, долоня повернута в бік  потрібного руху	

Пересунути візок		
Рух зігнутою в лікті рукою,
долоня повернута в бік  необхідного руху візка	

Повернути стрілу

		
Рух зігнутою в лікті рукою,
долоня повернута в бік
потрібного руху стріли	

Продовження додатка 14

Операція	Рисунок	Сигнал	

Підняти стрілу		
Рух угору простягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита

Опустити стрілу		
Рух униз простягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита

Стоп (припинити 
підіймання або пересування)		
Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута донизу

Обережно (застосовується перед подаванням будь-якого із зазначених вище сигналів за необхідності незначного переміщення)		
Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки  підняті догори	
Примітка. Рекомендована форма стропальника: жилет і каска – жовтого кольору, сорочка – блакитного, пов’язка – червоного.	

Начальник управління організації державного
нагляду в металургії, машинобудуванні, 
енергетиці, будівництві та котлонагляду 
Держгірпромнагляду								В.І.Іванченко
<вЂљ