ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
18.06.2007  № 132

L1   1,03L0	   0,9d0	

Рис. 12.1. Збільшення ланки 
ланцюга
L0 – первинна довжина ланки, мм;
L1 – збільшена довжина ланки, мм	Рис. 12.2. Зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга
d0 – первинний діаметр, мм;
d1, d2 – фактичні діаметри перерізу ланки, виміряні у взаємно перпендикулярних напрямках, мм	

<X+4: