Додаток 3
до Програми	
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року
Найменування завдання	Найменування показника	Одиниця виміру	Значення показника	
			усього	у тому числі за роками	
				перший етап	другий етап	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами	
1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу	площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур	тис. гектарів	27855,9	2590	2665,8	2817,4	2978,5	3154,2	3200	3350	3500	3600	
	кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів	одиниць	107	9	10	10	11	12	12	12	14	17	
2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем	площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем	тис. гектарів	645,5	52,2	60,4	65	70,8	77,2	79	84	79,4	77,5	
	площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення	-“-	171,5	10,9	14,7	17,7	20,4	23,3	24	26	20,2	14,3	
	кількість придбаної поливної техніки	одиниць	7726	733	815	919	1046	1207	980	900	695	431	
	площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем	тис. гектарів	195,2	16,5	18,4	20,6	22,8	23,8	25	26,8	24,9	16,4	
	кількість захищених сільських населених пунктів	одиниць	181	13	15	16	19	20	22	24	25	27	
3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод	кількість розроблених планів	-“-	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	кількість здійснених заходів	-“-	600	65	67	65	68	67	67	67	67	67	
	кількість проведених вимірювань показників якості води	тис. одиниць	1450	153	162	162	162	162	162	162	162	163	
Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	
1. Спорудження систем питного водопостачання	протяжність групових водопроводів з розвідною мережею	кілометрів	726	50	53	60	60	90	90	100	108	115	
	кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи	одиниць	41	3	4	4	4	5	5	5	5	6	
2. Забезпечення розвитку систем водовідведення	кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення	-“-	23	2	2	2	3	3	3	4	2	2	
													
3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам	кількість розроблених паспортів джерел та об’єктів водопостачання і водовідведення	-“-	1060	70	70	100	100	120	150	150	150	150	
	потужність джерел підземних вод	тис. куб. метрів	142	10	10	15	15	20	22	25	12	12	
	кількість створених та реорганізованих виробничо-експлуатаційних баз	одиниць	36	2	3	4	5	6	6	6	4	4	
	кількість розробленої наукової документації та нормативно актів	одиниць	29	2	2	3	3	4	4	5	4	2	
Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод	
1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд	одиниць	33	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
	протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд	кілометрів	28,4	1,1	1,1	1,1	2,6	3,4	3,8	4	5	6,3	
	протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних протипаводкових дамб	-“-	30	3	3	3	3	3	3	3	4	5	
	протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм	-“-	726,8	64	64	64	64	64	64	100,8	121	121	
	утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах	кілометрів	201	20	20	20	19	18	25	26	25	28	
2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку	площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи	гектарів	89,1	3,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	
	площа земель, на якій заліснені прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи	-“-	2578	286,8	286,4	286,4	286,4	286,4	286,4	286,4	286,4	286,4	
	відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм	відсотків	100	20	18	20	22	20					
3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод	кількість проведених науково-дослідних робіт	одиниць	21	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
	кількість проведених проектно-вишукувальних робіт	-“-	536	94	83	83	83	83	81	78	80	81	
	кількість створених та реконструйованих виробничих баз	одиниць	18	2	2	1	3	3	3	3		1	
	кількість придбаних технічних засобів	-“-	13	1	2	1	2	2	2	2		1	
	кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів вимірювання і обладнання для проведення гідрометеорологічних спостережень	-“-	288	32	34	30	32	32	32	32	32	32	
Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету	
1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок	протяжність збудованих дамб	кілометрів	200	19	19	19	21	22	23	24	24	29	
	протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд	-“-	85,4	16	22,3	18,9	5	4,4	4,4	4,4	4,4	5,6	
	протяжність врегульованих русел річок	-“-	323	22	22	22	23	33	33	56	56	56	
2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ	кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок	одиниць	9	1		1		2	1	1	2	2	
	кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок	-“-	10		1	1	1	1	1	1	2	2	
	кількість збудованих польдерів	-“-	7	1		1	1		1	1	1	1	
	кількість збудованих протипаводкових водосховищ	-“-	7	1			1	1	2	2			
	кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ	-“-	9		1			1	3	1	2	1	
3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку	площа земель, на якій проведена контурна меліорація	-“-	258,9	26,3	34,7	25	50	56,8	46,1	20			
	площа земель, на якій винесені в натуру (на місцевості) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги	-“-	3110,7	622,14	933,21	933,21	622,14						
	площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги	гектарів	74,3	4,3	6	6,8	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
	площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи	одиниць	436,7	39,1	43,6	31,9	45,1	37	60	60	60	60	
	кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи	-“-	12	2	3	2	3	2					
	відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм	відсотків	100	18	20	20	20	22					
4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків	кількість гідрометеорологічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології	одиниць	68	15	6	6	6	6	12	17			
	кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів	-“-	28	6	6	6	5	5					
	площа земель, на якій оновлені топографічні карти	тис. кв. кілометрів	46	20	26								
	кількість складених топографічних карт	номенклатурних аркушів	1904	952	952								
	площа земель, на якій уточнені зони затоплення вздовж річок	гектарів	478,5	290	188,5								
	кількість здійснених заходів	одиниць	9		2	2	2	2	1				
	кількість створених систем	-“-	1					1					
5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд	площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи	гектарів	426,3	10,5	14,8	14,8	20,3	13,7	112,6	131,5	97,6	60,5	
	кількість збудованих протиселевих споруд	одиниць	651	40	56	77	76	93	159	150			
	кількість відбудованих мостів	-“-	3	1	2								
	протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення	кілометрів	62,1	4,1	5,5	3,9	7	7,1	20	14,5			
6. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту	кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення	осіб	15473	1263	2021	2021	2021	2021	3000	3126			
	кількість водозаборів питного водопостачання, на яких проведені роботи із захисту	одиниць	3	2	1								
	кількість створених та реконструйованих виробничих баз	-“-	53	3	6	10	10	10	10	4			
	кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектростанціями	-“-	16	1	2	2	2	2	3	4			
	відсоток визначених місць для встановлення об’єктів малої гідроенергетики	відсотків	69	23	23	23							
	кількість розробленої наукової документації	одиниць	341	26	26	26	26	26	26	75	55	55	
	кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень	одиниць	56	8	8	8	8	8	8	8			
Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області	
1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок	протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб	кілометрів	461,1	37	41	46,3	52,5	53,5	53,5	57	60	60,3	
	протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд	-“-	90,9	7,3	15	14	14	14	10	9,6	7		
	протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм	-“-	40	4	4	4	4	4	4	5	5	6	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд	-“-	30	2	1	2	2	3	4	4	6	6	
2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ	кількість збудованих протипаводкових польдерів	одиниць	5	1		1		1		1		1	
	кількість збудованих протипаводкових ємностей	-“-	17	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
	кількість реконструйованих водосховищ	-“-	5	1		1		1		1		1	
3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту	кількість проведених науково-дослідних робіт	-“-	27	2	2	2	2	2	2	6	5	4	
	кількість створених та реконструйованих виробничих баз	-“-	19	1	1	1	1	1	1	6	3	4	
	кількість придбаних технічних засобів	-“-	140	12	14	20	14	19	19	22	10	10	
	кількість створених та реконструйованих споруд	-“-	31	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
	кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення	осіб	124	12	12							100	
	площа земель, на якій визначені зони можливого затоплення	гектарів	31,4						15	16,4			
	відсоток створених (утворених) прибережних смуг вздовж річок і водойм	відсотків	100	20	18	18	21	23					
4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд	площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи	гектарів	4349	434	501	517	510	524	520	522	485	336	
	кількість збудованих протиселевих споруд	одиниць	58	8	8	5	5	10	11	11			
5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків	кількість створених та впроваджених вимірювачів	-“-	1120	90	140	135	145	150	150	150	90	70	
Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води	
1. Упорядкування споруд водовідведення	потужність очисних споруд водовідведення	тис. куб. метрів на добу	435	20	30	35	50	55	60	60	60	65	
на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях	протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення	кілометрів	990	70	75	85	90	95	105	110	115	120	
	потужність очисних споруд водовідведення	тис. куб. метрів на добу	332	21	24	28	31	35	42	49	51	51	
	кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів	одиниць	8			1	1	1	1	1	1	2	
	кількість розроблених місцевих інвестиційних проектів з очищення фільтрату міських звалищ	-“-	8		1	1	1	1	1	1	1	1	
	площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи	тис. гектарів	47	3	4	5	6	6	7	8	4	4	
	площа земель, на якій здійснені заходи з консервації	тис. гектарів	815	75	80	85	90	95	100	100	95	95	
	кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації	одиниць	35	1	2	3	3	4	4	5	6	7	
	протяжність мереж зливової каналізації	кілометрів	370	15	25	30	35	40	45	50	55	75	
2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ	кількість вселених дворічок рослиноїдних та аборигенних риб	млн. штук	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3. Запобігання забрудненню підземних вод	кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг	одиниць	4095	455	455	455	455	455	455	455	455	455	
4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод	потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання	тис. куб. метрів на добу	597	55	59	63	65	65	65	65	80	80	
	кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва	одиниць	192	7	10	15	20	25	25	30	30	30	
5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення	кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-відновлювальні роботи	одиниць	7	1	1	1	1	1	1	1			
6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм	відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм	відсотків	100	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
	відсоток упорядкованих прибережних захисних смуг	-“-	100	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
	площа земель, на якій створені об’єкти природно-заповідного фонду	тис. гектарів	806	70	80	90	100	100	100	100	83	83	
7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра	кількість проведених науково-дослідних робіт	одиниць	60	2	4	6	6	7	7	7	7	7	
	кількість розроблених нормативних актів	-“-	27	1	3	3	4	4	3	3	3	3	
	кількість створених баз даних для геоінформаційної системи басейну р. Дніпра	-“-	6			1	1	1	1	1	1		
	кількість обладнаних пунктів спостереження та аналітичних лабораторій транскордонного гідрологічного моніторингу і моніторингу якості вод	-“-	13			1	2	2	2	2	2	2	
	кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів	-“-	165	5	20	20	20	20	20	20	20	20	
	кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об’єктів	-“-	80		2	5	5	22	23	23			
	кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів	-“-	40		1	4	5	5	5	5	5	5