ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
05.10.2009 № 164

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції  України
27 жовтня 2009 р.
за № 988/17004

Натяг ременя контролюють за прогином гілки  під впливом певної сили  (креслення):

Додаток 4
до Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

Схеми аеродинамічних зазорів радіальних вентиляторів
В=0,01 D	           В=0,01 D	
Схема аеродинамічного зазору осьового вентилятора

В=0,01 D