ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства аграрної політики України
21.12.2009 № 864/912

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 квітня 2010 р.
за № 303/17598

Додаток 1 
до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах зберігання й перероблення зерна та зернопродуктів 

Продовження додатка 1

L

α

R

Рисунок 1. Схема визначення геометричних параметрів охолодження сховища: 
R – радіус сховища, м; L – довжина зони нагрівання стінки, м;  
α –  центральний кут зони нагрівання, рад.

NА, од

L, м

Т≤100 0С

Т>100 0С

QА=7,4 л/с

QА<7,4 л/с

Рисунок 2.  Залежність необхідної кількості стволів 
від довжини зони нагрівання

QА, л/с

L, м

Т≤100 0С

Т>100 0С

Рисунок 3. Мінімальна продуктивність ствола А.

tох=1 год

Т>100 0С

Т<100 0С

Рисунок 3.8 - Необхідна для одного циклу охолодження кількість води в залежності від довжини зони нагрівання

Wв, м3

L, м

tох=1 год.

Т>100 0С

Т≤100 0С

Рисунок 4. Необхідна кількість води для охолодження корпусу сховища протягом 1 години залежно від довжини зони нагрівання.

Wв, м3

L, м

Додаток 2 
до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах зберігання й перероблення зерна та зернопродуктів 

Продовження додатка 2

так

ні

ні

так

таккккаРисунока

так

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ

Можливість вибуху

Газовий аналіз

Вивантаження

Вибір темпу (min)

Визначення можливого темпу вивантаження

Розрахунок часу 
доставки

Розбивання 
на партії

Кількість транспортних засобів

Потрібна кількість транспортних засобів

Потрібна кількість флегматизатора

Кінцева

Вивантаження штатними засобами

Потрібна кількість технічних засобів

Потрібна кількість транспортних засобів

Наявність

Початкова

Визначення темпу вивантаження

Наявність

1

так

так

так

ні

ні

ні

ні

1

1

ні

2

3

3

Рисунок 1. Процедура оцінки потрібної кількості засобів
(для сховищ силосного типу).

так

ні

ні

так

так

так

Рисунок 2. Процедура оцінки потрібної кількості засобів 
(для металевих бункерів).

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ

Можливість вибуху

Газовий аналіз

Вивантаження

Вибір темпу (min)

Визначення можливого темпу вивантаження

Розрахунок 
часу доставки

Розбивка на партії

Кількість транспортних засобів

Потрібна кількість транспортних засобів

Потрібна кількість флегматизатора

    Залишкова

Охолодження корпусу, ліквідація тління

Потрібна для утилізації кількість 
технічних засобів

Потрібна кількість сил та засобів

Наявність

Вихідна

Визначення темпу вивантаження

Наявність

так

так

ні

ні

ні

1

ні

3

Температурний контроль

2

1

1

М,т

1,8

СО2

N2

1,0

15

t,хв

V1Х10-3, м3

Кв=0

0,4

1,0

К0=5

6

200

1,0

Vп, мз

3

4

2

1

0,5

1,5

2,0

400

600

800

30

45

60

1,5

0,5

2,0

1,1

1,4

0,8

q=0,5

7

8

9

106

116

13

15

VХ10-3, м3

b

d

c

a

АГВГ

Рисунок 3.  Номограма для визначення необхідної кількості флегматизатора і тривалості його подавання.
Ключ: a  b  c  d

СО2

N2

2

2,0

VХ10-3, м3

4

12

16

n

Vп, мз

V1Х10-3, м3

К0=5

2

1

Qп= 0,5

кз=1

15

800

М,тн

8

600

400

800

13

11

10

9

8

7

6

1,5

1,0

0,5

0,5

1,0

1,5

2,0

3

4

1,5

3

5

3

2

1,5

1

a

d

c

b

Рисунок 4.  Номограма для визначення необхідної кількості автотранспорту для доставки флегматизатора.
Ключ: a  b  c  d

5

4

3

2

1

5

5

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

250

200

150

100

50

L, км

t1, год.

t2, год.

t4, год.

t3, год.

t5, год.

t5, год.

1

2

3

1 – КамАЗ
2 - ЗИЛ, ГАЗ
3 - КрАЗ

1

2

3

1 – асфальт
2 – покращена
3 - польова

1 – норм. умови
2 – дощ, сніг
3 – туман, ожеледь

3

2

1

1 – день
2 - ніч

1

2

1 – завантажений
2 – незавантажений

2

1

1

3

2

1 – один автомобіль
2 – два автомобілі
3 – колона

a

b

c

d

e

f

Рисунок 5. Номограма для розрахунку часу доставки флегматизатора.
Ключ: a  b  c  d  e f

Qп=2тн

7,5

8

10

12,5

1

10

125

2

, т/год

100

75

50

25

4

6

8

2

3

2

4

6

8

10

10

2

4

6

8

6

8

4

2

10

3

4

5

L=1км

2

3

4

5

n=1

2

день

ніч

a

b

c

d

Рисунок 6. Номограма розрахунку необхідної кількості транспортних засобів для утилізації РС. 
Ключ:   a  b  c  d