І. Опис єдиної смуги перешкод
	
1 - лінія старту (вона ж є лінією фінішу) - початок смуги перешкод.
2 - дільниця для швидкісного бігу довжиною 20 м.
3 - рів завширшки 2; 2,5; 3 м, завглибшки 1 м.
4 - лабіринт завдовжки 6 м, завширшки 2 м, заввишки 1,1 м (кількість проходів 10, ширина проходу 0,5 м).
5 - паркан заввишки 2 м, завтовшки 0,25 м з нахиленою дошкою завдовжки 3,2 м, завширшки 0,25 - 0,30 м.
6 - зруйнований міст заввишки 2 м, який складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 м х 0,2 м). Перший завдовжки 2 м, другий - 3,8 м з вигином у 135°, довжина від початку до вигону 1 м; третій - 3,8 м з вигином у 135°, довжина від початку до вигину 2,8 м. Розриви між відрізками балок 1 метр. На початку другого і в кінці третього відрізків перешкоди - вертикальні драбини з трьома щаблями.
7 - зруйнована драбина завширшки 2 м, (висота щаблів - 0,8; 1,2; 1,5 і 1,8 м, відстань між ними - 1,2 м, у високого щабля - нахилена драбина завдовжки 2,3 м з чотирма щаблями).
8 - стінка цегляна завширшки 2,6 м, заввишки 1,1 м і завтовшки 0,4 м з двома пройомами: нижній розміром 1 м х 0,4 м розташований на рівні землі, верхній розміром 0,5 м х 0,6 м - на висоті 0,35 м від землі, та прилягаючим до неї майданчиком 2,6 м х 1 м.
9 - колодязь та хід сполучення, глибина колодязя 1,5 м, розміри січення по контуру 1 х 1 м; в задній стійці колодязя - щілина розміром 1 х 0,5 м, яка з’єднує колодязь з перекритим ходом сполучення завглибшки 1,5 м, завдовжки 8 м з одним вигоном; відстань від колодязя до траншеї 6 м.
10 - траншея завглибшки 1,5 м.