Додаток 5
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання	
ВАРІАНТИ 
процедур затвердження типу
1. У разі подання виробником, що є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою повного комплекту окремих затверджень застосовують процедури згідно з таблицями 1 і 2.
Таблиця 1. Процедури первинного оцінювання
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	випробовування	
1.1	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Не проводиться	Не проводиться	Не проводиться	
1.2	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Не проводиться	
Примітки:
1. СУЯ - система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.	
Таблиця 2. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	ідентифікація	випробовування	
1.3	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Не проводиться	Не проводиться	Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або в разі внесення змін у конструкцію	Не проводиться	
1.4	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Не проводиться	
Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або виявлення невідповідностей продукції під час чинності сертифіката типу.	
2. У разі подання виробником, що не є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою повного комплекту окремих затверджень застосовують процедури згідно з таблицями 3 і 4.
Таблиця 3. Процедури первинного оцінювання
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	випробовування	
2.1	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться	Проводиться на виробництві, погодженому з виробником	Не проводиться	
2.2	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Не проводиться	
2.3	Відсутній	Проводиться	Проводиться	Не проводиться	
Таблиця 4. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	ідентифікація	випробовування	
2.4	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або у разі внесення змін в конструкцію	Не проводиться	
2.5	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Не проводиться	
2.6	Відсутній	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Не проводиться	
Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або виявлення невідповідностей продукції під час чинності сертифіката типу.	
3. У разі подання виробником, що є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою окремих затверджень та/або протоколів випробувань застосовують процедури згідно з таблицями 5 і 6.
Таблиця 5. Процедури первинного оцінювання
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	випробовування	
3.1	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Не проводиться	Не проводиться	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
3.2	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
3.3	Відсутній	Проводиться	Проводиться	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
Таблиця 6. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	ідентифікація	випробовування	
3.4	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником	Не проводиться	Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
3.5	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
3.6	Відсутній	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
4. У разі подання виробником, що не є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою окремих затверджень та/або протоколів випробувань застосовують процедури згідно з таблицями 7 і 8.
Таблиця 7. Процедури первинного оцінювання
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	випробовування	
4.1	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться	Проводиться на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
4.2	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
4.3	Відсутній	Проводиться	Проводиться	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
Таблиця 8. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	ідентифікація	випробовування	
4.4	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
4.5	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
4.6	Відсутній	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань	
5. У разі подання виробником заявки за відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань застосовують процедури згідно з таблицями 9 і 10.
Таблиця 9. Процедури первинного оцінювання
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	випробовування	
5.1	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться	Проводиться на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться на відповідність технічним приписам	
5.2	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться	Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться на відповідність технічним приписам	
5.3	Відсутній	Проводиться	Проводиться	Проводиться на відповідність технічним приписам	
Таблиця 10. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу
Варіанти	Наявність сертифіката на СУЯ	Процедури	
		перевірка виробництва	оцінювання СУЯ	ідентифікація	випробовування	
5.4	Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам	
5.5	Відсутній на виробництво заявленої продукції	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам	
5.6	Відсутній	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах	Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію	Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам