Додаток 1
до Інструкції з огляду та ревізії
рудникового вибухобезпечного
електрообладнання	
СХЕМА 
кабельного введення із заглушкою

1 - заглушка; 2 - ущільнювальне кільце;
3 - ущільнювальний фланець; 4 - закріплювальна планка