ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.01.2017  № 84	
ЗМІНИ 
до Кодексу газотранспортної системи
1. У розділі І:
1) пункт 5 глави 1 після абзацу тридцять п’ятого доповнити новим абзацом тридцять шостим такого змісту:
«маршрут визначення фізико-хімічних показників газу (далі - маршрут) - документ, в якому описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від точки/точок визначення ФХП газу до точок входу або точок виходу до/з газотранспортної системи з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу та вказано номер маршруту;».
У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий-сімдесят другий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сімдесят третім;
2) пункт 2 глави 2 виключити. 
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
2. У розділі ІІІ:
1) у главі 1:
пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо до точки входу/виходу до/із газотранспортної системи природний газ надходить одночасно від різних джерел, визначення ФХП природного газу, що транспортується до точки входу/виходу ГТС, проводиться після точки змішування.»;
пункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Оператор ГТС повинен розробити, затвердити та розмістити на офіційному сайті відповідні маршрути визначення фізико-хімічних показників газу, в яких описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від точки/точок визначення ФХП газу до точок входу або точок виходу до/з газотранспортної системи з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу.
Маршрут може бути розроблений як для однієї точки виходу ГТС, так і для групи точок виходу ГТС з однаковими ФХП газу.
У випадку транспортування газу до точки виходу різними маршрутами складаються і затверджуються всі можливі маршрути.»;
абзац восьмий пункту 21 викласти в такій редакції:
«середньозважена вища теплота згоряння за минулу добу.»;
2) у главі 2:
абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
«10. Для точок входу і точок виходу визначаються значення обсягу газу в одиницях об’єму (м3) та енергетичних одиницях (МВт·год):»;
пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Обсяг енергії природного газу розраховується шляхом перемноження виміряного об’єму газу, зведеного до стандартних умов, на значення середньозваженої вищої теплоти згоряння газу за цей період:

де:		-	обсяг енергії газу, (МВт·год);	
		-	об’єм газу, зведений до стандартних умов, (тис. м3);	
		-	середньозважена вища теплота згоряння газу, (кВт·год/м3).	
При використанні потокового хроматографа вища теплота згоряння за годину є середнім арифметичним від проведених вимірювань за годину.
Вимірювання теплоти згоряння проводиться відповідно до вимог глави 1 Розділу ІІІ.
Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний ВОГ, який розташований на маршруті, який обладнаний потоковими ЗВТ визначення ФХП газу, може визначатися:
в автоматичному режимі з використанням коректорів або обчислювачів об’єму газу з функцією розрахунку енергії природного газу, які отримують дані безпосередньо з потокових ЗВТ визначення ФХП газу;
у напівавтоматичному режимі з використанням спеціалізованих програм на основі середніх значень теплоти згоряння за годину з потокових ЗВТ визначення ФХП газу та об’єму газу за годину з коректорів/обчислювачів об’єму газу.
Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний ВОГ, який розташований на маршруті, де визначення ФХП газу проводиться з використанням вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, може визначатися:
у напівавтоматичному режимі з використанням коректорів або обчислювачів об’єму газу з функцією розрахунку енергії природного газу на основі значення вищої теплоти згоряння, що вводиться до обчислювача/коректора з використанням спеціалізованих програм як умовно-постійний параметр, та об’єму газу за період розрахунку;
у напівавтоматичному режимі з використанням спеціалізованих програм на основі значення вищої теплоти згоряння, що дорівнює останньому визначеному значенню вищої теплоти згоряння, та об’єму газу за годину з коректорів/обчислювачів об’єму газу (при цьому, вищезгадане значення вищої теплоти згоряння використовується для розрахунку, починаючи з години, наступної за годиною, під час якої до обчислювача/коректора з використанням спеціалізованих програм внесені, як умовно-постійні, параметри значення густини газу, вмісту азоту та діоксиду вуглецю).»;
пункт 12 після слів «за добу» доповнити знаками та словами «, як в одиницях об’єму, так і одиницях енергії,»;
пункт 13 після слів «за місяць» доповнити знаками та словами «, як в одиницях об’єму, так і одиницях енергії,»;
пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. Вища теплота згоряння за добу є середньозваженим значенням вищої теплоти згоряння за кожну годину доби розраховується за формулою:

де:		-	середньозважене значення вищої теплоти згоряння за добу;	
		-	значення вищої теплоти згоряння за і-ту годину;	
		-	об’єм газу за годину.	
Вища теплота згоряння за місяць є середньозваженим значенням вищої теплоти згоряння за кожну добу і розраховується за формулою:

де:		-	середньозважене значення вищої теплоти згоряння за місяць;	
		-	середньозважене значення вищої теплоти згоряння за і-ту добу;	
		-	об’єм газу за добу.»;	
пункт 15 виключити.
У зв’язку з цим пункти 16-26 вважати відповідно пунктами 15-25;
3) пункт 1 глави 6 викласти в такій редакції:
«1. Власник комерційного ВОГ (ПВВГ) щодобово до 12-00 по каналах диспетчерського зв’язку надає операторам суміжних систем та іншим суб’єктам, безпосередньо підключеним до газотранспортної системи, оперативну інформацію про кількість та обсяг газу, переданого через комерційний ВОГ (ПВВГ), а також середньозважене значення вищої теплоти згоряння за минулу добу.
До 5-го числа місяця, наступного за звітним, власник комерційного ВОГ (ПВВГ) надає іншій стороні, яка приймає/передає природний газ, в електронному вигляді інформацію, яка міститься в погодинних роздруківках, у повному обсязі (об'єм та ФХП газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань).»;
4) пункт 5 глави 7 викласти в такій редакції:
«5. Власник комерційного ВОГ (ПВВГ) повинен скласти та надати іншій стороні до 5-го числа місяця, наступного за звітним, місячний паспорт-сертифікат фізико-хімічних характеристик газу, в якому вказуються всі ФХП, що підлягають контролю відповідно до пункту 13 глави 1 цього розділу, у тому числі середньозважене значення вищої теплоти згоряння за місяць (у кВт·год/м3 з розрядністю відображення два знаки після цілої частини).».
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері	

Т. Рябуха