ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.07.2017  № 981	
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії
1. Загальні положення
1.1. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території на підставі відповідних ліцензій (далі - енергопостачальники).
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
базовий рік - рік, що передує року, для якого розраховуються економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії та/або розробляється нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника та за який використовується структура балансу електроенергії як прогнозна на поточний рік;
величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії - різниця між нормативними значеннями технологічних витрат електроенергії, розрахованими за структурою балансу електроенергії в розрахунковому періоді та у відповідному періоді базового року;
допоміжний економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ДЕКНТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;
економічний баланс електроенергії - техніко-економічні показники, які застосовуються для визначення вартості відшкодування нормативних значень технологічних витрат електроенергії споживачами та суміжними суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) на підставі відповідної ліцензії у межах території здійснення енергопостачальником ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - електропередавальна організація), при розрахунках енергопостачальників з оптовим ринком електроенергії;
економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКНТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;
економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКПТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;
звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах (далі - ЗЗТВЕ) - обсяг електроенергії, що визначається різницею між обсягом надходжень і обсягом віддач електроенергії, які визначені за показниками розрахункових засобів обліку електроенергії;
звітний місяць - відрізок часу з першого до останнього числа календарного місяця, за даними якого здійснюються розрахунки щодо коригування вартості нормативних значень технологічних витрат електроенергії;
небаланс - різниця між звітним та нормативним значеннями технологічних витрат електроенергії, що виникають під час її передачі споживачам та (або) іншим енергопостачальникам;
нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах (далі - НХТВЕ) - постійна для розрахункового періоду характеристика електричної мережі за схемою нормального режиму у вигляді аналітичної залежності технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж від режимних факторів або у вигляді значень еквівалентних групових опорів чи опорів багатоелементних ліній та трансформаторів кожного ступеня напруги чи розрахункових схем електричних мереж кожного ступеня напруги та технічних даних елементів цих мереж;
нормативні значення технологічних витрат електроенергії (далі - НЗТВЕ) - складова ЗЗТВЕ, що дорівнює сумі значень технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж, нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільних пунктів та плавлення ожеледі;
обсяг безвтратної (на i-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, відданий енергопостачальником на межі балансової належності електричних мереж i-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, без її передачі власними лініями електропередачі i-го ступеня напруги;
обсяг віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, що відпущений енергопостачальником на межах балансової належності електричних мереж суміжним енергопостачальникам і споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника;
обсяг втратної (на i-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг віддачі електроенергії енергопостачальником електричними мережами i-го ступеня напруги в електричні мережі i-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам;
обсяг надходження електроенергії - обсяг електроенергії, отриманий енергопостачальником на межах балансової належності від генеруючих джерел, електроенергії суміжних енергопостачальників і підстанцій споживачів електроенергії;
обсяг надходження електроенергії на 1 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ - обсяг електроенергії, який складається із суми значень: обсягу надходження електроенергії в мережі 2 класу напруги, віддачі електроенергії споживачам 1 класу, що розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, обсягу віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам на 1 класі напруги та обсягу НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги;
обсяг надходження електроенергії на 2 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ - обсяг електроенергії, який складається із суми значень: обсягу віддачі електроенергії споживачам 2 класу, що розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, обсягу віддачі електроенергії суміжним енергопостачальним організаціям на 2 класі напруги, обсягу небалансу та обсягу НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги;
обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги - обсяг електроенергії, що складається із суми значень: обсягу сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги, віддачі електроенергії на 1 класі напруги споживачам 1 класу, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності даного енергопостачальника, та обсягу НЗТВЕ на 1 класі напруги;
обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги - обсяг електроенергії, що складається із суми значень: обсягу віддачі електроенергії на 2 класі напруги споживачам 2 класу, обсягу небалансу електроенергії та обсягу НЗТВЕ на 2 класі напруги;
показник ефективності технологічних витрат електроенергії - показник стимулюючого регулювання, який затверджується постановою НКРЕКП;
прогнозний період - фіксований відрізок часу, на який здійснюється розрахунок та затверджуються відповідні показники;
протокол затвердження НХТВЕ - документ та додатки до нього, оформлені відповідно до вимог галузевих нормативних документів паливно-енергетичного комплексу України з нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальників та енергопередавальних організацій, яким вводиться в дію нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника, електропередавальної організації;
регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами параметрів регулювання, що мають довготерміновий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки; 
розподіл електричної енергії - транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії;
розрахунковий період - календарний відрізок часу (місяць, квартал, рік), для якого складається структура балансу електроенергії;
структура балансу електроенергії - складена відповідним чином форма звітності енергопостачальника за розрахунковий період, у якій зазначаються сумарні і з розбивкою по кожному ступеню напруги значення обсягів надходжень, віддач, трансформацій електроенергії, її звітні та нормативні витрати, а також витрати електроенергії на власні потреби підстанцій;
суміжні енергопостачальники - енергопостачальники, що мають спільну межу розмежування території здійснення ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами);
технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - обсяги електроенергії, що витрачаються на фізичний процес її розподілу (передачі місцевими (локальними) електромережами), який складається із суми витрат електроенергії в елементах електричних мереж, витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на плавлення ожеледі;
частка НЗТВЕ - обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії, визначений за розрахунковий період на i-му класі напруги, що спричинений обсягом віддачі електроенергії споживачам або суміжному енергопостачальнику і є частиною НЗТВЕ в мережах енергопостачальника на i-му класі напруги.
1.3. ДЕКНТВЕ застосовується при здійсненні взаємних розрахунків між енергопостачальниками для визначення частки НЗТВЕ.
1.4. ЕКНТВЕ затверджується НКРЕКП з урахуванням НЗТВЕ власної місцевої електромережі, а також часток НЗТВЕ електромереж споживачів, суміжних енергопостачальників та електропередавальних організацій, які використовуються енергопостачальником під час передачі електроенергії до споживачів.
ЕКНТВЕ використовується енергопостачальником для формування роздрібних тарифів споживачам, з якими укладено договір про постачання електричної енергії, а також для визначення обсягів відшкодування суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за вільними цінами на підставі відповідної ліцензії, часток НЗТВЕ в мережах енергопостачальника.
1.5. ЕКПТВЕ використовується енергопостачальником для формування роздрібних тарифів споживачам, з якими укладено договір про постачання електричної енергії, а також для визначення обсягів відшкодування суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за вільними цінами на підставі відповідної ліцензії, за методологією, що передбачає стимулююче регулювання.
ЕКПТВЕ затверджуються НКРЕКП на розрахунковий період (рік) на підставі даних форм звітності № 2-НКРЕ та 1Б-ТВЕ як середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, які розраховуються відповідно до розділу 7 цього Положення та не можуть перевищувати значення середньорічних ЕКНТВЕ за базовий рік.
Якщо розрахункові ЕКПТВЕ по 1 та/або 2 класу напруги більші ніж розраховані середньорічні ЕКНТВЕ, то значення ЕКПТВЕ приймаються на рівні розрахованих ЕКНТВЕ по даному класу напруги.
У випадку коли значення ЕКПТВЕ, розраховані на перший рік другого регуляторного періоду, будуть перевищувати значення ЕКПТВЕ, затверджені НКРЕКП для останнього року першого регуляторного періоду з урахуванням застосування показника ефективності технологічних витрат електричної енергії, ЕКПТВЕ приймаються такими, як для першого регуляторного періоду, з урахуванням показників ефективності технологічних витрат електричної енергії за перший регуляторний період, крім випадків, зазначених у пункті 8.6 розділу 8 цього Положення.
1.6. Взаємне відшкодування нормативних технологічних витрат електричної енергії енергопостачальниками та урахування в обсягах закупівлі електроенергії в оптового постачальника електричної енергії часток НЗТВЕ, спричинених перетіканням електроенергії між суміжними енергопостачальниками, здійснюються відповідно до рішень НКРЕКП.
1.7. Структура балансу електроенергії енергопостачальників та електропередавальних організацій має бути складена відповідно до меж балансової належності їх електричних мереж.
1.8. Величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії розраховується щомісяця. Для компаній, які перейшли на стимулююче регулювання, величина коригування не застосовується.
2. Розрахунок та затвердження ЕКНТВЕ, ДЕКНТВЕ та ЕКПТВЕ на прогнозний період
2.1. Щороку всі енергопостачальники не пізніше 01 березня подають до НКРЕКП документи, необхідні для затвердження ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ, згідно з переліком, визначеним пунктом 2.10 цього розділу.
Енергопостачальники, якими прийнято рішення щодо впровадження стимулюючого регулювання, надають НКРЕКП розраховані ЕКПТВЕ за місяць до їх затвердження.
2.2. ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ на прогнозні періоди розраховуються за даними розрахункових періодів базового року.
НХТВЕ та структура балансу електроенергії за розрахункові періоди базового року для визначення ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ та проведення коригування у розрахункових періодах поточного року (II, III і IV квартали поточного року) та I кварталі наступного року використовуються з 01 квітня поточного року до 31 березня наступного року.
Стосовно базового року, за який використовується структура балансу електроенергії та проводяться необхідні розрахунки складових структури балансу електроенергії, використання НХТВЕ зміщується на один квартал.
При розрахунку показників на I квартал року, наступного за поточним, використовуються НХТВЕ та НЗТВЕ, розраховані за даними структури балансу електроенергії базового року.
2.3. ЕКПТВЕ розраховується НКРЕКП на прогнозний період на підставі даних форм звітності № 2-НКРЕ та 1Б-ТВЕ.
2.4. НКРЕКП розглядає надані енергопостачальником матеріали у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання, а також готує необхідні документи щодо затвердження ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.
Рішення про затвердження ЕКНТВЕ або ЕКПТВЕ та у разі необхідності ДЕКНТВЕ оформлюються постановами НКРЕКП.
2.5. Для енергопостачальників, щодо яких НКРЕКП прийнято рішення про відшкодування часток НЗТВЕ, розрахунок ЕКНТВЕ здійснюється після отримання всієї необхідної інформації від суміжних енергопостачальників.
2.6. Інформацію про прийняте рішення щодо затвердження ДЕКНТВЕ, ЕКНТВЕ та ЕКПТВЕ НКРЕКП доводить до відома енергопостачальника не пізніше 20 числа місяця, що передує прогнозному періоду.
2.7. ДЕКНТВЕ, ЕКНТВЕ та ЕКПТВЕ вводяться в дію з першого числа відповідного місяця або кварталу.
2.8. Для суб'єктів господарської діяльності, які вперше отримують ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, ДЕКНТВЕ і ЕКНТВЕ вводяться в дію з дати, визначеної у відповідному рішенні НКРЕКП.
2.9. Для підготовки матеріалів для розрахунку ЕКНТВЕ, ЕКПТВЕ та ДЕКНТВЕ енергопостачальник повинен надавати достовірну та повну інформацію згідно з вимогами цього розділу.
2.10. Для підтвердження та здійснення розрахунків ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ за даними базового року енергопостачальники подають до НКРЕКП такі документи:
протокол затвердження НХТВЕ в електричних мережах енергопостачальника;
протоколи затвердження НХТВЕ в електричних мережах усіх електропередавальних організацій, що здійснюють свою діяльність на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника;
акти приймання-передачі електричної енергії енергопостачальника з суб'єктами господарювання, що здійснюють оптове постачання електричної енергії, суміжними енергопостачальниками, щодо яких здійснюється (або має здійснюватись) відшкодування НЗТВЕ в електричних мережах, за розрахункові періоди базового року;
економічний баланс електроенергії енергопостачальника (додаток 1) за розрахункові періоди базового року (щокварталу та в цілому за рік) в електронному вигляді та на паперовому носії, підписаний керівником енергопостачальника;
форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» за місяці, квартали базового року і базовий рік у цілому;
копії договорів, у яких визначено порядок взаємного відшкодування НЗТВЕ із суміжними енергопостачальниками, і договорів про передачу електроенергії з електропередавальними організаціями;
форми звітності 1Б-ТВЕ «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах» за місяці, квартали базового року і базовий рік у цілому на паперовому носії та в електронному вигляді;
інші документи, необхідні для підтвердження даних економічного балансу електроенергії та для відшкодування НЗТВЕ.
2.11. НКРЕКП у разі потреби може вимагати від енергопостачальника та електропередавальної організації додаткові дані для підтвердження наданих розрахунків.
2.12. Матеріали для затвердження ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ подаються енергопостачальником в одній папці з твердою палітуркою, на якій зазначено його найменування, опис документів.
2.13 Енергопостачальник несе відповідальність за достовірність поданих матеріалів.
3. Розподіл на класи напруги обсягів віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам
3.1. Залежно від рівня напруги обсяги віддачі електричної енергії поділяються на два класи:
1) до 1 класу напруги належать обсяги:
втратної віддачі електроенергії на ступенях напруги 150, 110, 35, 27 кВ;
безвтратної віддачі електроенергії на ступенях напруги 35, 27, 20, 10, 6(3) кВ;
2) до 2 класу напруги належать обсяги:
втратної віддачі електроенергії на ступенях напруги 20, 10, 6(3), 0,38 кВ;
безвтратної віддачі електроенергії на ступені напруги 0,38 кВ.
3.2. Обсяги віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику за розрахунковий період на i-му класі напруги визначають як суму значень обсягів втратної і безвтратної віддачі електроенергії, що віднесена згідно з пунктом 3.1 цієї глави до відповідного класу напруги.
4. Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії
4.1. Розрахунок ДЕКНТВЕ для класів напруги за розрахунковий період (рік, квартал) здійснюється таким чином:
1) ДЕКНТВЕ для 1 класу напруги (KD1) визначають за формулою
	(1)	

де	DE1	-	НЗТВЕ на 1 класі напруги, визначене за формулою 6, тис. кВт·год;	
	E1D	-	обсяг надходження електроенергії в мережу на 1 класі напруги, визначений за формулою 14, тис. кВт·год;	
2) ДЕКНТВЕ 2 класу напруги визначають за формулою
	(2)	

де	DE2	-	НЗТВЕ на 2 класі напруги, визначене за формулою 9, тис. кВт·год;	
	ED2	-	обсяг надходження електроенергії в мережу на 2 класі напруги, визначений за формулою 13, тис. кВт·год.	
4.2. Розрахунок ЕКНТВЕ для класів напруги за розрахунковий період (рік, квартал) здійснюється таким чином:
1) ЕКНТВЕ 1 класу напруги (K1) визначають за формулою
	(3)	

де	DE1(E)	-	частка НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначена за формулою 11, тис. кВт·год;	
	SDE1k(E)	-	сума часток НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника, тис. кВт·год (частка визначається суміжними енергопостачальниками за формулою 9);	
	E1(E)	-	обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги, визначений за формулою 16, тис. кВт·год;	
2) ЕКНТВЕ 2 класу напруги (K2) визначають за формулою
	(4)	

де	DE2(E)	-	частка НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначена за формулою 10, тис. кВт·год;	
	SDE2k(E)	-	сума часток НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника, тис. кВт·год (частка визначається кожним суміжним енергопостачальником за формулою 8);	
	E2(E)	-	обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги, визначений за формулою 15, тис. кВт·год.	
4.3. Розрахунок ЕКНТВЕ для енергопостачальника, який не відшкодовує суміжним енергопостачальникам частку НЗТВЕ.
У разі неприйняття рішення про відшкодування часток НЗТВЕ енергопостачальнику суміжними енергопостачальниками ЕКНТВЕ для такого енергопостачальника розраховується за формулами 3 і 4 з урахуванням, що значення SDE1k(E) та SDE2k(E) дорівнюють нулю.
5. Розрахунок складових економічного балансу
5.1. Розрахунок НЗТВЕ на 1 і 2 класах напруги місцевих (локальних) електромереж енергопостачальника здійснюється таким чином:
1) НЗТВЕ 1 і 2 класів напруги за розрахункові періоди базового року визначають на підставі протоколу затвердження НХТВЕ, а за розрахункові періоди поточного року (для виконання розрахунків щодо врахування вартості скоригованої величини НЗТВЕ у роздрібних тарифах для споживачів) - на підставі даних форми звітності 1Б-ТВЕ «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах»;
2) НЗТВЕ на i-их ступенях напруги електричних мереж енергопостачальника DE i визначаються як сума НЗТВЕ на i-их ступенях напруги власних електричних мереж, часток НЗТВЕ на i-их ступенях напруги технологічних мереж споживачів та НЗТВЕ на i-их ступенях напруги електричних мереж n-их електропередавальних організацій і розраховуються за формулою
	(5)	

де	DEВЛi	-	НЗТВЕ на i-му ступені напруги власних електричних мереж енергопостачальника (i = 150, 110, 35, 27, 20, 10, 6(3), 0,38 кВ), тис. кВт·год;	
	DEТМСi	-	сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на i-му ступені напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника (i = 150, 110, 35, 27, 20, 10, 6(3), 0,38 кВ), тис. кВт·год;	
	DEПin	-	НЗТВЕ на i-му ступені напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації (i = 150, 110, 35, 27, 20, 10, 6(3), 0,38 кВ), тис. кВт·год;	
3) НЗТВЕ 1 класу напруги за розрахунковий період DE1 включають НЗТВЕ на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ і розраховуються за формулою
	(6)	

де	DEВЛ1	-	НЗТВЕ на 1 класі напруги власних електричних мереж енергопостачальника, тис. кВт·год;	
	DEТМС1	-	сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на 1 класі напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника, тис. кВт·год;	
	DEП1n	-	НЗТВЕ на 1 класі напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації, тис. кВт·год;	
4) НЗТВЕ 2 класу напруги за розрахунковий період DE2 включають НЗТВЕ на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ і розраховуються за формулою
	(7)	

де	DEВЛ2	-	НЗТВЕ на 2 класі напруги власних електричних мереж енергопостачальника, тис. кВт·год;	
	DEТМС2	-	сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на 2 класі напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника, тис. кВт·год;	
	DEП2n	-	НЗТВЕ на 2 класі напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації, тис. кВт·год;	
5) частки НЗТВЕ в мережах 2 (DE2(i)) та 1 (DE1(i)) класів напруги енергопостачальника, що припадають на обсяг віддачі електроенергії в мережі i-го суміжного енергопостачальника, визначають за формулами:
	(8)	
	(9)	

де	K1D, K2D	-	ДЕКНТВЕ на 1 та 2 класах напруги, визначені за формулами 1 і 2 відповідно;	
	EСум1i, EСум2i	-	обсяги віддачі електроенергії i-му суміжному енергопостачальнику на 1 і 2 класах напруги, визначені за формулами 23 і 24 відповідно, тис. кВт·год;	
6) частки НЗТВЕ в мережах 2 (DE2(E)) та 1 (DE1(E)) класів напруги енергопостачальника, що припадають на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначають у тис. кВт·год за формулами:
	(10)	
	(11)	
5.2. Значення небалансу електроенергії (?E Неб) визначається за формулою
	(12)	

де	DЕ ЗВ	-	сума ЗЗТВЕ в електричних мережах енергопостачальника та електропередавальних організацій, тис. кВт·год.	
При від'ємному значенні небалансу його значення дорівнює 0.
5.3. Розрахунок обсягів надходжень електроенергії на класи напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ здійснюється таким чином:
1) обсяг надходження електроенергії в мережу на 2 класі напруги E2D визначають за формулою
	(13)	

де		-	сумарний обсяг віддачі електроенергії всім суміжним енергопостачальникам на 2 класі напруги, визначений за формулою 20, тис. кВт·год;	
2) обсяг надходження електроенергії в мережу на 1 класі напруги E1D визначають за формулою
	(14)	

де	EмаліТЕЦ,ГЕС	-	обсяг віддачі електроенергії, яка постачається за нерегульованим тарифом споживачам 2 класу напруги виробниками - малими ТЕЦ, ГЕС, що приєднані до мереж енергопостачальника на 2 класі напруги й оплачують передачу електроенергії та вартість нормативних технологічних витрат електричної енергії відповідно до постанови НКРЕ від 28 вересня 2000 року № 1038 «Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва», тис. кВт·год;	
		-	обсяг віддачі електроенергії всім суміжним енергопостачальникам на 1 класі напруги, визначений за формулою 19, тис. кВт·год.	
5.4. Розрахунок обсягів сальдованих надходжень електроенергії на класи напруги для розрахунку ЕКНТВЕ здійснюється таким чином:
1) обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 класі напруги (E(E)2) визначають за формулою
	(15)	

де	DEНеб	-	значення небалансу в мережах енергопостачальника, визначене за формулою 12, тис. кВт·год;	
	DE2(E)	-	частка НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам, визначена за формулою 10, тис. кВт·год;	
	SDE2k(E)	-	сума часток НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника та припадають на обсяги віддачі електроенергії з мереж суміжних енергопостачальників у мережі даного енергопостачальника, тис. кВт·год (частка визначається кожним суміжним енергопостачальником за формулою 8);	
	E C2	-	обсяг віддачі електроенергії споживачам 2 класу напруги;	
2) обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги (E1(E)) визначають за формулою
	(16)	

де	DE1(E)	-	частка НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії споживачам, визначена за формулою 11, тис. кВт·год;	
	EC1	-	обсяг віддачі електроенергії споживачам 1 класу напруги;	
	SDE1k(E)	-	сума часток НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги суміжних енергопостачальників, які відшкодовуються споживачами даного енергопостачальника та припадають на обсяги віддачі електроенергії з мереж суміжних енергопостачальників у мережі даного енергопостачальника, тис. кВт·год (частка визначається кожним суміжним енергопостачальником за формулою 9).	
5.5. Обсяг віддачі електроенергії споживачам на 1 та 2 класах напруги визначається таким чином:
1) обсяг віддачі електроенергії споживачам на ступенях напруги електричних мереж енергопостачальників до відповідних класів напруги при поділі місцевих (локальних) електромереж на два класи напруги визначається відповідно до постанов НКРЕ від 13 серпня 1998 року № 1052 «Про Порядок визначення класів споживачів» та від 28 вересня 2000 року № 1038 «Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва»;
2) обсяг віддачі електроенергії споживачам 1 класу напруги (EC1) визначається за формулою
	(17)	

де	EСБ150, EСБ110, EСБ35, EСБ27	-	обсяги безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ відповідно, тис. кВт·год;	
	EСВ150, EСВ110, EСВ35, EСВ27	-	обсяги втратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ відповідно, тис. кВт·год;	
	EСБ20-0,38МЕМ	-	сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 20, 10, 6(3) і 0,38 кВ на межі балансової належності магістральних електричних мереж, тис. кВт·год;	
	E СБ20-0,38 ТЕЦ,ГЕС	-	сумарний обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника на ступенях напруги 20, 10, 6(3) і 0,38 кВ на межі балансової належності генеруючих джерел (на межі балансової належності ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії власними лініями електропередачі електропередавальної організації), який відповідно до вимог постанови НКРЕ від 13 серпня 1998 року № 1052 «Про Порядок визначення класів споживачів» є обсягом віддачі електроенергії споживачам 1 класу напруги, тис. кВт·год;	
3) обсяг віддачі електроенергії споживачам 2 класу напруги (EC2) визначається за формулою
	(18)	

де	EСБ20, EСБ10, EСБ6(3), EСБ0,38	-	обсяги безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 20, 10, 6(3) і 0,38 кВ відповідно, тис. кВт·год;	
	EСВ20, EСВ10, EСВ6(3), EСВ0,38	-	обсяги втратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника та постачальника за нерегульованим тарифом на ступенях напруги 20, 10, 6(3) і 0,38 кВ відповідно, тис. кВт·год;	
4) обсяги віддачі електричної енергії споживачам 1 та 2 класів напруги розраховуються згідно з формулами 17 і 18 за звітний період.
5.6. Обсяги віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на класах напруги визначається таким чином:
1) загальний обсяг віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам визначається як сума обсягів віддач електроенергії суміжним енергопостачальникам, щодо яких здійснюється відшкодування НЗТВЕ в електричних мережах, та обсягів віддач електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не здійснюють відшкодування частки НЗТВЕ в електричних мережах даного енергопостачальника, і розраховується за формулами:
на 1 класі напруги
	(19)	
на 2 класі напруги
	(20)	

де	k	-	кількість суміжних енергопостачальників, які оплачують частку НЗТВЕ в електричних мережах даного енергопостачальника;	
	n	-	кількість суміжних енергопостачальників, які не здійснюють оплату частки НЗТВЕ в електричних мережах даного енергопостачальника;	
2) сумарне значення віддач електроенергії суміжним енергопостачальникам на кожному класі напруги визначається за формулами:
на 1 класі напруги
	(21)	
на 2 класі напруги
	(22)	
3) значення обсягів безвтратних і втратних віддач електроенергії на ступенях напруги, на підставі яких визначають значення обсягів віддач електроенергії по кожному суміжному енергопостачальнику на класах напруги, включають до акта звірки та затвердження обсягів віддач електроенергії енергопостачальника суміжним енергопостачальникам, щодо яких здійснюється відшкодування НЗТВЕ в електричних мережах енергопостачальника за розрахункові періоди базового (поточного) року.
Значення обсягів віддач електроенергії суміжному енергопостачальнику на класах напруги мають відповідати даним форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;
4) значення обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на 1 класі напруги визначається за формулою
	(23)	

де	EСумБ35, EСумБ27, EСумБ20, EСумБ10, EСумБ6(3)	-	обсяги безвтратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступенях напруги 35, 20, 27, 10 і 6(3) кВ відповідно, тис. кВт·год;	
	EСумВ150, EСумВ110, EСумВ35, EСумВ27	-	обсяги втратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ відповідно, тис. кВт·год;	
5) значення обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на 2 класі напруги визначається за формулою
	(24)	

де	E СумБ0,38	-	обсяг безвтратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступені напруги 0,38 кВ, тис. кВт·год;	
	EСумВ20, EСумВ10, EСумВ6(3), EСумВ0,38	-	обсяги втратної віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику на ступенях напруги 20, 10, 6(3), 0,38 кВ відповідно, тис. кВт·год.	
6. Розрахунок вартості коригування НЗТВЕ у звітному періоді
6.1. НЗТВЕ за розрахунковий період визначають з використанням чинних НХТВЕ енергопостачальників та даних структури балансу електроенергії (обсягів надходжень, трансформувань та обсягів віддачі електроенергії споживачам і суміжним енергопостачальникам) на ступенях напруги з урахуванням часток НЗТВЕ на ступенях напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам.
При цьому коригуванню підлягає як збільшення, так і зменшення фактичного НЗТВЕ порівняно з НЗТВЕ в базовому році.
6.2. Після закінчення звітного місяця розрахункового періоду енергопостачальники розраховують структуру НЗТВЕ за звітний місяць та визначають НЗТВЕ на класах напруги.
6.3. Значення обсягів нормативних технологічних витрат електроенергії, які фактично оплатили споживачі у звітному місяці, розраховуються за формулами:
	(25)	
	(26)	

де	, 	-	обсяги віддачі електроенергії споживачам 1 та 2 класів напруги, визначені відповідно до пункту 5.5 розділу 5 цього Положення, за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год;	
		-	звітне значення небалансу електроенергії, тис. кВт•год. При від’ємному значенні небалансу його значення дорівнює 0;	
		-	обсяг віддачі електроенергії, яка постачається за нерегульованим тарифом споживачам 2 класу напруги виробниками - малими ТЕЦ, ГЕС, що приєднані до мереж енергопостачальника на 2 класі напруги й оплачують передачу електроенергії та вартість нормативних технологічних витрат електричної енергії відповідно до постанови НКРЕ від 28 вересня 2000 року № 1038 «Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва», визначений за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год.	
6.4. Розрахунок величини коригування НЗТВЕ за звітний місяць здійснюється таким чином:
1) для енергопостачальників, щодо яких не прийнято рішення про оплату взаємних перетоків електричної енергії із суміжними енергопостачальниками, величина коригування НЗТВЕ за звітний місяць розраховується за формулою
	(27)	

де		-	сума НЗТВЕ на 1 та 2 класах напруги, визначена відповідно до пункту 5.1 розділу 5 цього Положення, за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год;	
		-	сумарне значення обсягів нормативних технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класах напруги, яку оплатили споживачі, визначене відповідно до пункту 6.3 цього розділу, за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год;	
2) у разі наявності на закріпленій території енергопостачальника обсягу віддачі електричної енергії суміжним енергопостачальникам, щодо яких НКРЕ прийнято рішення про відшкодування НЗТВЕ, розрахунок величин коригування НЗТВЕ здійснюють за формулою
	(28)	

де		-	частки НЗТВЕ в мережах 1 та 2 класів напруги енергопостачальника, що припадають на обсяг віддачі електроенергії споживачам даного енергопостачальника, визначені відповідно до пункту 5.1 розділу 5 цього Положення, за звітний місяць розрахункового періоду, тис. кВт•год;	
		-	сума часток НЗТВЕ в мережах 1 та 2 класів напруги енергопостачальника, які відшкодовуються споживачами такого енергопостачальника та припадають на обсяг віддачі електроенергії з мереж суміжних енергопостачальників у мережі даного енергопостачальника, тис. кВт•год (частка визначається за звітний місяць розрахункового періоду кожним суміжним енергопостачальником відповідно до пункту 5.1 розділу 5 цього Положення).	
6.5. Вартість величини коригування НЗТВЕ (DCркор ) розраховується за формулою
	(29)	

де		-	вартість величини коригування НЗТВЕ, що враховується енергопостачальником при визначенні прогнозованої середньої закупівельної ціни на електроенергію на розрахунковий місяць, який іде через один після звітного (величина враховується зі своїм знаком (+, -)), грн;	
		-	фактична середня закупівельна ціна енергопостачальника за звітний місяць, що визначається відповідно до Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕКП від 19 листопада 2015 року № 2810, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2015 року за № 1530/27975, грн/МВт•год.	
7. Розрахунок ЕКПТВЕ при переході на стимулююче регулювання енергопостачальника
7.1. ЕКПТВЕ 1 класу напруги (KП 1) визначають за формулою
	(30)	

де	DЕзв1	-	середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, звітні фактичні витрати електричної енергії на 1 класі напруги відповідно до форм звітності № 2-НКРЕ та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;	
	ПЕ1mве	-	показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕКП на регуляторний період, на 1 класі напруги, %;	
		-	середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, обсяги віддачі електроенергії споживачам на 1 класі напруги відповідно до форм звітності № 2-НКРЕ та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;	
	m	-	порядковий номер року з початку застосування стимулюючого регулювання.	
7.2. ЕКПТВЕ 2 класу напруги (KП2) визначають за формулою
	(31)	

де	DЕзв2	-	середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, звітні фактичні витрати електричної енергії на 2 класі напруги відповідно до форм звітності № 2-НКРЕ та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;	
		-	середні за три завершені річні періоди (січень - грудень), що передували прогнозному періоду, обсяги віддачі електроенергії споживачам на 2 класі напруги відповідно до форм звітності № 2-НКРЕ та 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;	
	ПЕ2mве	-	показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕКП на регуляторний період, на 2 класі напруги, %.	
8. Підстави та порядок перегляду ДЕКНТВЕ, ЕКНТВЕ та ЕКПТВЕ
8.1. Підставами для перегляду ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ є:
виявлення помилок, які були допущені енергопостачальником при розрахунку ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ на рік, квартал;
зміна протягом поточного року на закріпленій території ліцензованої діяльності енергопостачальника кількості електропередавальних організацій (поява нової(их) електропередавальної(их) організації(й), зупинення дії або анулювання ліцензії електропередавальної організації, що здійснювала ліцензовану діяльність на закріпленій території енергопостачальника);
зміна закріпленої території ліцензованої діяльності енергопостачальника;
перегляд протягом поточного року НХТВЕ енергопостачальника в установленому законодавством порядку;
зміна протягом поточного кварталу структури споживання енергопостачальника, що призвела до зміни нормативних ТВЕ, наведених у протоколі затвердження НХТВЕ, більше ніж на 10 % порівняно з розрахунковим періодом базового року.
8.2. У разі виявлення помилок, які були допущені персоналом енергопостачальника при розрахунку ДЕКНТВЕ або ЕКНТВЕ на рік, квартал і призвели до суттєвого (більше 5 % від правильно розрахованого значення) збільшення або зменшення величини ЕКНТВЕ, енергопостачальник звертається до НКРЕКП з відповідним листом щодо коригування ЕКНТВЕ, до якого додаються необхідні пояснення та розрахунки.
У разі виявлення помилок у розрахунках НЗТВЕ за базовий рік нові розрахунки погоджуються з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України в установленому законодавством порядку.
8.3. У разі перегляду протягом поточного року НХТВЕ енергопостачальників енергопостачальник письмово звертається до НКРЕКП з проханням переглянути ЕКНТВЕ не пізніше 15 числа останнього місяця кварталу, додаючи до заяви необхідні пояснення та розрахунки.
8.4. У разі зміни протягом поточного року на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника кількості електропередавальних організацій або зміни території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальник письмово звертається до НКРЕКП для перегляду ЕКНТВЕ.
8.5. У разі виявлення відхилення нормативних ТВЕ, наведених у протоколі затвердження НХТВЕ, за попередній звітний період (квартал) більше ніж на 10 % порівняно з розрахунковим періодом базового року ліцензіат зобов'язаний до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, здійснити аналіз причин виникнення такого відхилення та надати до НКРЕКП пояснення разом з даними форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги».
У випадку визнання зазначених відхилень такими, що пов'язані зі зміною НХТВЕ або структури споживання електроенергії та які будуть діяти до кінця прогнозного періоду, ліцензіат повинен звернутись до НКРЕКП з пропозицією щодо перегляду ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ.
При перегляді протягом прогнозного року ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ на прогнозні періоди для розрахунку приймається структура балансу електроенергії, приведена у відповідність до планових обсягів передачі електроенергії.
8.6. Підставами для перегляду ЕКПТВЕ є:
перевищення ЕКПТВЕ розрахованих ЕКНТВЕ на той же період по 1 та/або 2 класах напруги;
виявлення помилок, які були допущені енергопостачальником при розрахунку ЕКПТВЕ на рік;
зміна протягом поточного року на закріпленій території ліцензованої діяльності енергопостачальника кількості електропередавальних організацій (поява нової(их) електропередавальної(их) організації(й), зупинення дії або анулювання ліцензії електропередавальної організації, що здійснювала ліцензовану діяльність на закріпленій території енергопостачальника);
зміна закріпленої території ліцензованої діяльності енергопостачальника.
9. Порядок складання економічного балансу
9.1. Енергопостачальниками для складання економічного балансу заповнюються такі таблиці:
Вихідні дані для розрахунку обсягів віддачі електроенергії споживачам (додаток 2);
Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ (додаток 3);
Вихідні дані про електропередавальні організації, мережі яких використовуються повністю чи частково (додаток 4);
Вихідні дані про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які оплачують частку нормативних значень технологічних витрат електроенергії (додаток 5);
Вихідні дані про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не оплачують частку нормативних значень технологічних витрат електроенергії (додаток 6);
Частки нормативних значень технологічних витрат електроенергії в мережах суміжних енергопостачальників, що припадають на обсяги надходження електроенергії енергопостачальнику (додаток 7).
9.2. Вихідні дані за розрахункові періоди базового року беруться з галузевих форм звітності 1Б-ТВЕ «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах» та № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» за відповідні розрахункові періоди:
1) значення обсягів безвтратних та втратних віддач електроенергії споживачам на відповідних ступенях напруги наводяться у формі звітності 1Б-ТВЕ «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах»;
2) значення обсягів сумарної безвтратної віддачі електроенергії споживачам на межі балансової належності магістральних електричних мереж на ступенях напруги 20-0,38 кВ зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;
3) значення обсягів сумарної безвтратної віддачі електроенергії споживачам на межі балансової належності генеруючих джерел (на межі балансової належності ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії власними лініями електропередачі енергопостачальника) зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;
4) значення обсягів сумарної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника на 1 та 2 класах напруги зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;
значення обсягів сумарної віддачі електроенергії споживачам постачальників за нерегульованим тарифом на 1 та 2 класах напруги зазначаються у формі звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»;
5) значення обсягів відпуску електроенергії споживачам постачальника за нерегульованим тарифом, який передає електроенергію від власних джерел до споживачів виключно мережами 2 класу напруги відповідно до постанови НКРЕ від 28 вересня 2000 року № 1038 «Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва», зазначаються в актах приймання-передачі електроенергії енергопостачальника з цим постачальником за нерегульованим тарифом;
6) значення відшкодування витрат електроенергії в мережах суміжних енергопостачальників (обсяги електроенергії, закупленої суміжним енергопостачальником на відшкодування частки НЗТВЕ в мережах енергопостачальника) зазначаються в актах приймання-передачі електроенергії енергопостачальника із суміжними енергопостачальниками.
9.3. Вихідні дані про структуру НЗТВЕ в електричних мережах за розрахункові періоди базового року зазначаються у протоколі затвердження НХТВЕ:
1) значення НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника;
2) значення часток НЗТВЕ в мережах споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам;
3) значення НЗТВЕ в електричних мережах електропередавальної організації;
4) значення НЗТВЕ в електричних мережах електропередавальних організацій, що визначається як сума НЗТВЕ на відповідних ступенях напруги всіх електропередавальних організацій, які здійснюють ліцензовану діяльність на закріпленій території енергопостачальника;
5) ЗЗТВЕ в електричних мережах енергопостачальника за розрахункові періоди базового року, що наводиться у формі звітності 1Б-ТВЕ «Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу по електричних мережах».
9.4. Вихідні дані про обсяг віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику, який оплачує частку НЗТВЕ, формуються на підставі акта про звірку та затвердження значень обсягів віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику за розрахункові періоди базового (поточного) року.
При формуванні вихідних даних не враховується обсяг електричної енергії, переданий мережами суміжного енергопостачальника до власних мереж даного енергопостачальника, який є складовою обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику.
Акт підписується енергопостачальником та суміжним енергопостачальником. Вихідні дані в акті складаються згідно з розділами 3 та 4 цього Положення.
Дані акта за розрахункові періоди поточного року використовуються при визначенні величини коригування НЗТВЕ звітного місяця згідно з розділом 5 цього Положення.
9.5. Для формування вихідних даних про обсяги віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які не оплачують частку НЗТВЕ, енергопостачальник складає з кожним суміжним енергопостачальником акт про звірку та затвердження значень обсягу віддачі електроенергії суміжному енергопостачальнику за розрахункові періоди базового (поточного) року.
9.6. Вихідні дані про частки НЗТВЕ в мережах суміжних енергопостачальників, що припадають на обсяги надходження електроенергії в мережу енергопостачальника, визначаються НКРЕКП за даними суміжних енергопостачальників, щодо яких прийнято рішення НКРЕКП про відшкодування частки НЗТВЕ енергопостачальником в їхніх мережах.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики	

К. Сушко	
{Додатки 1-7}