3) стрілка позначення класу енергоефективності духової шафи та кухонної витяжки повинна мати один із таких форматів: